Consulta: subjectFacets:"Poder calorífico"
Registros recuperados: 9
Data/hora: 03/06/2024 11:27:54

Desempenho de um aquecedor de água a biogás
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,Fabio M. da; Lucas Junior,Jorge de; Benincasa,Mario; Oliveira,Ezequiel de.
Estudos foram desenvolvidos para dimensionar e adaptar o injetor do queimador principal de um aquecedor de água tipo acumulação de 75 L. O diâmetro do injetor foi redimensionado em função da pressão de serviço de 100 mm H2O e poder calorífico inferior do biogás de 21.600 kJ m-3 n, garantindo a manutenção da potência calorífica do equipamento de 20.900 kJ h-1. Os resultados demonstraram que o queimador adaptado operou com biogás adequadamente, com chama estável. A eficiência média do aquecedor foi de 68%, para ganho térmico de 36,7 ºC, correspondendo à temperatura final da água igual a 62,7 ºC, sendo consumido 0,796 m³n de biogás, aquecendo 75 L de água em 72 minutos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogás; Poder calorífico; Digestão anaeróbia.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300005

Características da madeira de Liquidambar styraciflua.
Provedor de dados: 14
Autores: MATTOS, P. P. de; PEREIRA, J. C. D.; SCHAITZA, E. G.; CARVALHO, P. E. R.
bitstream/item/42004/1/CT0049.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Espécie exótica; Densidade básica; Poder calorífico; Fibres.; Liquidambar; Energia; Madeira; Liquidâmbar Styraciflua; Composição Química; Fibra.; Chemical composition; Density; Wood.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/307172

Alternativas preliminares de processamento do sorgo biomassa, visando a redução do teor de umidade da massa colhida para obtenção da maior eficiência energética.
Provedor de dados: 14
Autores: MANTOVANI, E. C.; SIMEONE, M. L. F.; PARRELLA, R. A. da C.; OLIVEIRA, A. C. de; PIMENTEL, M. A. G.
Uma das alternativas mais promissoras para o fornecimento de matéria-prima para queima direta é o sorgo biomassa, com um ciclo curto entre 150 a 180 dias, com a vantagem de ser propagado por sementes e permitir total mecanização de seus processos de produção. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a colheita mecânica com forrageira, para corte da forragem do sorgo biomassa, com 9 mm de comprimento, em diferentes estágios de desenvolvimento de plantas (emborrachamento, florescimento e maturação fisiológica), visando obter o melhor estágio para colheita e redução do teor de umidade da matéria-prima para a queima direta em caldeiras de usinas de cana-de-açúcar. O experimento foi realizado na área experimental da Embrapa Milho e Sorgo, no município de Sete...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Armazenamento do colmo; Teor de massa seca do colmo; Poder calorífico; Sorghum Bicolor; Forragem; Colheita Mecânica; Energia Térmica.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1115555

Physical and energetic properties of wood and charcoal of Hieronyma alchorneoides
Provedor de dados: 190
Autores: Carvalho, Adriel Furtado; Brand, Martha Andreia; Nones, Daniela Letícia; Marco, Franchesco Thomas; Friederichs, Gustavo; Weise, Solange Maria Krug.
The aim of this study was to determine the physical and energetic properties of wood and charcoal obtained by carbonization of Hieronyma alchorneoides Allemão (licurana). Coal produced in family farming Biguaçu, SC, is to supplement the income. The most important results are: specific gravity of the timber presented 530 Kg m-³ and the gross calorific value greater of 4.315 kcal kg-1. The coal gravimetric yield was 37% and gross calorific value was 6.740 kcal kg-1. The wood of H. alchorneoides presents physical properties suitable for charcoal production. The charcoal showed excellent gravimetric yield.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Forest Resources; Forestry Pyrolysis; Gravimetric yield; Calorific value Recursos Florestais; Engenharia Florestal Pirólise; Rendimento gravimétrico; Poder calorífico.
Ano: 2014
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/662

Characterization of briquettes produced with agroforestry residues
Provedor de dados: 190
Autores: Dias Júnior, Ananias Francisco; Andrade, Azarias Machado de; Costa Júnior, Djailson Silva da.
The objective of the present was to characterize the quality of briquettes produced with fines of vegetable coal and bamboo residues, under different formulations. Specific gravity density, bulk density mass, moisture content and speed or rate of thermic degradation were evaluated. Compressive strength and rotation test were applied to the briquettes. Superior and inferior calorific values from briquettes were estimate by adjusted equations. Briquettes produced with the highest percentages of vegetable coal fines presented higher specific gravity, bulk density, ash content and fixed carbon. It also presented resistance to fall and abrasion. Briquettes with higher bamboo residues content presented faster degradation, higher compressive strength, beyond...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Florestais  Engenharia Florestal; Energia de Biomasso Bambu; Moinha de carvão; Poder calorífico; Degradação.
Ano: 2014
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/613

Balanço energético de uma cultura de tomate
Provedor de dados: 91
Autores: Teixeira,Carlos A.; Lacerda Filho,Adílio F. de; Pereira,Sidney; Souza,Luís H. de; Russo,José R.
É importante destacar que o consumo de energia envolvido ao longo do cultivo de tomate depende de fatores que tornam complexa a sua estimativa. Neste trabalho considerou-se, basicamente, a energia contida na mão-de-obra, no combustível necessário à produção e aplicação de fertilizantes, inseticidas, fungicidas e na produção e operação de tratores e equipamentos, durante o desenvolvimento da cultura. A metodologia utilizada para se obter o balanço energético da cultura foi proposta por Serra et al. (1979). O consumo de energia total observado foi igual a 2.661.945 MJ ha-1, enquanto a planta do tomateiro produziu 26.013 MJ ha-1. A energia solar global média disponível foi igual a 2.515.303 MJ ha-1 e a produtividade média de tomate foi igual a 23,94 t ha-1.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Poder calorífico; Eficiência energética; Fertilizante.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300021

Energia de briquetes produzidos com rejeitos de resíduos sólidos urbanos e madeira de Eucalyptus grandis
Provedor de dados: 91
Autores: Gonçalves,José E.; Sartori,Maria M. P.; Leão,Alcides L.
O incentivo ao consumo e à produção em grande quantidade na sociedade atual gera, exageros de resíduos sólidos urbanos que, em alguns casos, podem ser utilizados para a geração de energia. Neste sentido e visando reduzir os resíduos dos aterros municipais e gerar energia, buscou-se produzir briquetes com mistura de rejeitos de resíduos sólidos urbanos (RRSU) e resíduos de madeira de Eucalyptus grandis. Os briquetes foram fabricados com 0, 5, 10, 15, 20 e 25% de RRSU na mistura com resíduos madeireiros contendo 12% de umidade. Os parâmetros analisados para a escolha da melhor mistura, foram: análise de combustibilidade x cinzas, resistência e energia utilizável. Os briquetes com até 10% de RRSU se mostraram com baixa resistência e os acima de 15%...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biomassa; Lixo; Poder calorífico.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500021

Energia da biomassa de cana-de-açúcar sob influência de hidrogel, cobertura vegetal e profundidade de plantio
Provedor de dados: 91
Autores: Marques,Tadeu A.; Pinto,Luis E. V.
A colheita mecanizada é melhor executada em sulcos rasos. O palhiço promove maior retenção hídrica, diminui a evaporação superficial mas compromete a brotação. Polímeros alteram a fisiologia disponibilizando água e nutrientes. O objetivo deste trabalho foi compreender a relação da forma de plantio, do uso de palhiço em cobertura e do uso de polímeros condicionadores, com a produção de bioenergia (do colmo, do palhiço e do sistema), com a produtividade (de colmo, do palhiço e de biomassa), com a fibra e com o açúcar total (ATR). Utilizou-se a soqueira de cana-de-açúcar em parcelas subdividas (2 x 4), ou seja, duas profundidades e quatro doses do polímero. As parcelas foram subdivididas em tratamentos com quatro quantidades de matéria seca com três...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum; Bioenergia; Poder calorífico.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600015

Biomasa de Urochloa brizantha cv. Toledo como materia prima para la producción de bioetanol
Provedor de dados: 115
Autores: Santiago-Ortega,Mario A.; Honorato-Salazar,José A.; Quero-Carrillo,Adrián R.; Hernández-Garay,Alfonso; López Castañeda,Cándido; López-Guerrero,Isaías.
Resumen La evaluación de pastos de crecimiento rápido y rendimiento alto de biomasa ha aumentado en el mundo porque son cultivos energéticos potenciales para producir bioetanol de segunda generación. En México se inician estudios en pastos con producción alta de biomasa para usarlos en la producción de biocombustibles. El objetivo de este estudio fue evaluar la biomasa de Urochloa brizantha cv. Toledo, como materia prima para la producción de bioetanol. La producción anual de biomasa, el poder calorífico, la composición química, el análisis inmediato y el rendimiento teórico de bioetanol se determinaron en seis frecuencias de corte (30, 60, 90, 120, 150 y 180 d después del rebrote). Los datos se analizaron mediante el procedimiento GLM (SAS) y las medias...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Urochloa brizantha; Bioetanol; Composición química; Análisis inmediato; Poder calorífico.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952016000600711