Consulta: subjectFacets:"Potencial erosivo"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 11/06/2024 03:49:45

Avaliacao da suscetibilidade natural a erosao dos solos da Bacia do Olaria, Distrito Federal.
Provedor de dados: 14
Autores: BLOISE, G. de L. F.; CARVALHO JUNIOR, O. A. de; REATTO, A.; GUIMARAES, R. F.; MARTINS, E. de S.; CARVALHO, A. P. F. de.
bitstream/CPAC-2010/22720/1/bolpd-14.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: ECOSOL220; Bacia hidrografiaca; Bacia do Olaria; Distrito Federal; Brasil; Erodibilidade; Potencial erosivo; Mathematical modeling; Erosion potential; Solo: Erosao.; Cerrado; Erosão do Solo; Modelo Matemático; Topografia.; Solo; Erodibility.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/566082

Erosividade das chuvas em Uruguaiana, RS, determinada pelo índice EI30, com base no período de 1963 a 1991
Provedor de dados: 90
Autores: Hickmann,Clério; Eltz,Flávio Luiz Foletto; Cassol,Elemar Antonino; Cogo,Clarissa Melo.
A erosividade representa o potencial que as chuvas têm de provocar erosão hídrica no solo. O índice EI30 é um método de determinação dessa erosividade das chuvas e é calculado, para cada chuva individual e erosiva, pelo produto da energia cinética total da chuva e sua intensidade máxima em 30 min. O objetivo deste trabalho foi calcular a erosividade das chuvas do município de Uruguaiana, RS, para subsidiar aplicações práticas em conservação do solo. A partir de pluviogramas diários, foram separados, para cada chuva individual e erosiva, os segmentos com a mesma intensidade, registrados em planilha, digitados e analisados com o programa Chuveros, que calculou o índice EI30. Foram analisadas 978 chuvas erosivas de Uruguaiana, no período de 1963 a 1991, sendo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial erosivo; Precipitação pluvial; Padrões de chuva; Período de retorno; Coeficiente de chuva.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000200036

Influência do fenômeno El Niño na erosividade das chuvas na região de Santa Maria (RS)
Provedor de dados: 90
Autores: Paula,Gizelli Moiano de; Streck,Nereu Augusto; Zanon,Alencar Junior; Eltz,Flávio Luiz Foletto; Heldwein,Arno Bernardo; Ferraz,Simone Erotildes Teliginski.
O fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS) altera o tempo e o clima em vários locais, provocando alterações na circulação atmosférica que afetam os elementos meteorológicos e climáticos, principalmente a chuva, nas diferentes regiões do Brasil. Na região Sul do País, em anos de El Niño, fase positiva do fenômeno, a chuva é frequentemente acima da normal, e, em anos de La Niña, fase negativa do fenômeno, a chuva é frequentemente abaixo da normal. Algumas características das chuvas são alteradas pelo ENOS, como a frequência de ocorrência, a intensidade e a quantidade. Essas características são importantes para a definição das chuvas erosivas. Entre os métodos de determinação da erosividade das chuvas, o índice de erosividade EI30 é o mais usado no Rio Grande do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de erosividade; ENOS; Potencial erosivo; Padrões de chuva.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000400028

Mapeamento do potencial de erosão laminar na bacia do rio Japaratuba, SE, via SIG
Provedor de dados: 91
Autores: Aragão,Ricardo de; Almeida,José A. P. de; Figueiredo,Eduardo E. de; Srinivasan,Vajapeyam S.
A erosão do solo é a principal causa do empobrecimento precoce de terras produtivas e dentre as suas formas está a erosão laminar. Esta se caracteriza não apenas pela remoção de uma camada relativamente uniforme da superfície, mas também por seus nutrientes, sendo intensificada, portanto, pelas ações antrópicas. Para evitar ou reduzir seus impactos, fazem-se necessárias diretrizes para a adequação do uso e da ocupação às condições de cobertura vegetal, tipo de solo e topografia, através de mapas do potencial erosivo laminar da região de interesse, obtidos via sistemas de informações geográficas (SIG). Neste trabalho foi desenvolvido o mapeamento do potencial erosivo laminar da bacia do rio Japaratuba, SE (1685 km²); trata-se de uma região sujeita a intensa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial erosivo; Impactos antrópicos; Perda de solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700012