Consulta: subjectFacets:"Potencial matricial"
Registros recuperados: 13
Data/hora: 11/06/2024 12:14:44

Desenvolvimento e calibração de um tensiômetro eletrônico de leitura automática
Provedor de dados: 70
Autores: Teixeira,Adunias S.; Coelho,Silvana L.
O presente trabalho apresenta o desenvolvimento e calibração de tensiômetro de leitura automática, sendo o tensiômetro de mercúrio utilizado como padrão de comparação. Os ensaios foram conduzidos no Laboratório de Mecânica e Eletrônica do Departamento de Engenharia Agrícola da UFC. Esse equipamento difere do tensiômetro tradicional por substituir o manômetro de mercúrio por sensor de pressão. Tal dispositivo gera uma saída com valor de até no máximo 4,5 volts. O tensiômetro eletrônico é conectado a uma placa de aquisição de dados (DAQ) contendo um microprocessador, conversor analógico/digital (ADC) e saída serial, sendo tal placa ligada a um microcomputador. A bancada de ensaio constituiu-se de três caixas plásticas preenchidas com solo de textura franco-...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensor de pressão; Automação; Potencial matricial.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200010

Umidade do solo na zona radicular do maracujazeiro cultivado sob irrigação localizada
Provedor de dados: 70
Autores: Sousa,Valdemício F.; Folegatti,Marcos V.; Frizzone,José A.; Corrêa,Rodrigo A. L.; Viana,Thales V. A.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de níveis de irrigação aplicados por gotejamento no perfil de umidade do solo na zona de concentração radicular do maracujazeiro-amarelo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg). O experimento foi realizado no período de julho de 1999 a janeiro de 2000, no Campo Experimental da Fazenda Areão, em Piracicaba - SP (22º42'30"S e 47º38'00"W). Os níveis de irrigação, aplicados por um sistema de irrigação por gotejamento, foram: L1 = 0,25 L; L2 = 0,50 L; L3 = 0,75 L, e L4 = 1,00 L, em que L é a lâmina de água média medida em lisímetros. Os níveis de irrigação influenciaram nos perfis de distribuição temporal do potencial matricial, apresentando comportamento diferenciado na oscilação e na manutenção dos teores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial matricial; Irrigação por gotejamento; Manejo de água.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200004

Variabilidade espacial do sistema radicular do tomateiro e implicações no manejo da irrigação em cultivo sem solo com substratos
Provedor de dados: 75
Autores: Marouelli,Waldir A.; Carrijo,Osmar A.; Zolnier,Sérgio.
Avaliou-se a distribuição de raízes do tomateiro e a variabilidade horizontal do potencial matricial (psim) e da condutividade elétrica da solução em substratos, de fibra de coco verde, casca de arroz carbonizada, maravalha carbonizada e comercial, acondicionados em sacos de plástico do tipo bisnaga. Cada planta foi irrigada por um único gotejador, posicionado a 7 cm da mesma. Maior concentração de raízes e menores valores de psim, sob condições de déficit hídrico temporário, ocorreram junto às plantas, nos substratos de fibra de coco e casca de arroz, e junto aos gotejadores, nos de maravalha e comercial. A baixa concentração de raízes entre um gotejador e a planta subseqüente, irrigada por outro emissor, ocorreu, provavelmente, pela alta condutividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Condutividade elétrica; Potencial matricial; Potencial osmótico; Tensiômetro.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362005000100012

Periodo de centrifugacao adequado para levantamento da curva de retencao da agua em solos do bioma cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, E. M. da; AZEVEDO, J. A. de.
O periodo de centrifugacao, necessario ao equilibrio da agua no solo, e fator preponderante da precisao da curva de retencao de agua. O estudo foi desenvovido com o objetivo de avaliar o periodo de centrifugacao na curva de retencao de agua, em cinco tipos de solo, representativos do Bioma Cerrado. as curvas de rtencao foram modeladas, por regressao não-linear, e a soma dos erros residuais do ajuste resultante foi utilizada para avaliação das diferencas estatisticas entre elas, pelo teste da razao de verossimilhanca. As curvas de retencao ajustadas para cada tipo de solo foram agrupadas em familias de curvas para facilitar a visualizacao das diferencas observadas. Os resultados mostraram claramente, que o periodo de centrifugacao afetou mais a umidade...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: ECOSOL140; Potencial matricial; Modelagem da curva de retencao; Available soil-water; Matric potential; Soil-water retention modeling; Solo: Fisica e Fisico-hidrica.; Centrifugação; Cerrado; Disponibilidade de Água; Física do Solo; Solo.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/567102

Influência do período de centrifugação na curva de retenção de água em solos de Cerrado
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,Euzebio Medrado da; Azevedo,Juscelino Antonio de.
O período de centrifugação, necessário ao equilíbrio da umidade no solo, é fator determinante da precisão da curva de retenção de umidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do período de centrifugação na curva de retenção de umidade em cinco tipos de solo da região do Cerrado. As curvas de retenção foram ajustadas por meio de regressão não-linear, e a soma dos erros residuais do ajuste foi utilizada para avaliar as diferenças estatísticas entre elas, pelo teste da razão de verossimilhança. As curvas de retenção de umidade foram agrupadas em famílias de curvas, para cada tipo de solo, para facilitar a visualização das diferenças. Os resultados mostraram claramente que o período de centrifugação afeta a curva de retenção, promovendo, assim,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Disponibilidade hídrica; Potencial matricial; Análise de regressão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002001000017

Determinação da tensão de água em solo agrícola usando um sensor de dissipação de calor
Provedor de dados: 86
Autores: Oliveira,Carlos Alberto da Silva.
Um estudo foi realizado sob condições de laboratório e de campo objetivando avaliar um sensor de solo utilizado para determinação da temperatura e da tensão da água no solo. Devido à solubilidade do gesso, material poroso utilizado na fabricação dos sensores, houve redução em área da seção transversal e volume, e aumento da porosidade efetiva desses sensores, em relação aos valores observados antes do início dos testes. Os valores médios da temperatura observados com os sensores foram praticamente iguais aos observados com um termômetro de referência com precisão de 0,1°C. Quando sensores saturados foram instalados a 5 cm de profundidade em um solo franco-argilo-siltoso secado ao ar, em relação a valores de Delta T, o tempo de resposta do sensor à secagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Potencial matricial; Temperatura do solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999000800014

Curva de retenção de água no solo pelo método do papel-filtro
Provedor de dados: 90
Autores: Lucas,Juliana Fenner Ruas; Tavares,Maria Hermínia Ferreira; Cardoso,Décio Lopes; Cássaro,Fabio Augusto Meira.
O método mais tradicional para determinação da curva de retenção de água no solo emprega a câmara de pressão de Richards. Por questões práticas, a busca por métodos alternativos ao de Richards, financeiramente mais acessíveis e menos morosos, faz-se interessante. Diante disso, desenvolveu-se o presente trabalho com o objetivo de avaliar o uso do método do papel-filtro. Para isso, realizou-se inicialmente coleta, caracterização física e preparo de amostras indeformadas de um Latossolo Vermelho distroférrico típico e ensaio em câmara de Richards, utilizando pressões de 0, 10, 30, 60, 100, 300, 500, 1000 e 1500 kPa. No ensaio com o papel-filtro, mediu-se o potencial matricial da água em amostras cujas umidades foram previamente estabelecidas, utilizando-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Câmara de pressão de Richards; Método alternativo; Potencial matricial; Umidade do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000600013

Substituição dos parâmetros do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson para estimativa da infiltração em alguns solos do Brasil
Provedor de dados: 90
Autores: Cecílio,Roberto Avelino; Martinez,Mauro Aparecido; Pruski,Fernando Falco; Silva,Demetrius David da; Ataíde,Wendy Fonseca.
A partir de uma análise detalhada do processo de infiltração de água no solo, foram propostas alternativas para adequação dos parâmetros de entrada do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML), na tentativa de melhorar a eficiência da estimativa da infiltração em alguns solos brasileiros. As adequações consistiram em substituir a condutividade hidráulica do solo saturado (K0) pela taxa de infiltração estável (Tie) e o teor de água do solo saturado (q s) pelo teor de água na zona de transmissão (q w), além de estabelecer uma equação para estimativa do potencial matricial na frente de umedecimento (y f) com base nos parâmetros do modelo de curva de retenção de água de Brooks &amp;amp; Corey. Avaliou-se o desempenho do conjunto de adequações propostas (GAML-t)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem hidrológica; Potencial matricial; Condutividade hidráulica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000500029

Condutividade hidráulica saturada e não saturada de Latossolo Vermelho eutroférrico tratado com lodo de esgoto
Provedor de dados: 90
Autores: Barbosa,G. M. C.; Tavares Filho,J.; Fonseca,I. C. B.
Este trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos de diferentes doses de lodo de esgoto na condutividade hidráulica saturada e não saturada de um Latossolo Vermelho eutroférrico (Oxisol) durante dois anos consecutivos. O experimento foi instalado no campo, com delineamento em blocos ao acaso com três repetições com os seguintes tratamentos: testemunha e adubação orgânica com lodo de esgoto em doses crescentes de 6, 12, 18, 24 e 36 Mg ha-1 em base seca e complementação mineral. As medições de condutividade foram realizadas no campo com infiltrômetro de sucção controlada para os potenciais matriciais 0, -1, -3 e -6 kPa. Nas condições em que foi realizado este experimento, concluiu-se que a dose de 12 Mg ha-1 de lodo de esgoto alterou a condutividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biossólido; Potencial matricial; Agregação do solo.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000200019

Indicadores da condição hídrica do solo com soja em plantio direto e preparo convencional
Provedor de dados: 91
Autores: Martorano,Lucieta G.; Bergamaschi,Homero; Dalmago,Genei A.; Faria,Rogério T. de; Mielniczuk,João; Comiran,Flávia.
Indicadores da condição hídrica do solo foram avaliados em um experimento de campo, em Eldorado do Sul, RS, Brasil. Utilizou-se um Argissolo Vermelho Distrófico típico, utilizado durante oito anos em sistema plantio direto e preparo convencional. A cultivar de soja Fepagro Rs(-1)0, foi semeada em 20/11/2003, com 0,40 m entre fileiras e 300 mil plantas por hectare, em tratamentos irrigados e não irrigados. Variáveis do sistema solo-planta-atmosfera foram monitoradas e a ênfase neste trabalho visou aos períodos secos; monitoraram-se, também, variações no potencial matricial da água no solo, entre 0,075 e 1,20 m de profundidade. Verificou-se que o tempo de secagem do solo foi mais prolongado nas parcelas sob plantio direto indicando, em períodos de secagem,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água no solo; Manejo do solo; Déficit hídrico; Potencial matricial; Temperatura do solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400005

Manejo de irrigação para o feijão-de-metro, nas fases vegetativa e produtiva, em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Wellington G. da; Carvalho,Jacinto de A.; Oliveira,Eduardo C.; Rezende,Fátima C.; Lima Junior,Joaquim A. de; Rios,Gervásio F. A.
O manejo adequado da irrigação é uma prática agrícola que requer informações para cada cultura explorada, em particular nas fases fenológicas do ciclo produtivo pois muitas espécies possuem períodos críticos durante os quais o estresse hídrico causa sérias reduções na produção. Este trabalho teve, como objetivo, avaliar o efeito de cinco níveis de potencial matricial de água no solo sobre o crescimento e produção do feijão-de-metro. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, na área experimental pertencente ao Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, em esquema fatorial 5 x 2, com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de cinco potenciais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata spp. sesquipedalis; Potencial matricial; Crescimento.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900008

Efeito da interação temperatura-tensão de água sobre a germinação de microescleródios de Macrophomina phaseolina
Provedor de dados: 102
Autores: VIANA,FRANCISCO M. P.; SOUZA,NILTON L. DE.
Em regiões tropicais e de temperaturas elevadas, Macrophomina phaseolina é agente de podridão em raízes, caule, ramos, e frutos em mais de 500 espécies de plantas cultivadas.Entretanto, pouco se sabe acerca da influência da temperatura e da umidade sobre a germinação dos microescleródios desse fungo. O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da interação temperatura-tensão de água na areia sobre a germinação dos microescleródios do fungo. Os trabalhos foram conduzidos em condições de laboratório, tendo sido realizados em duas etapas. Em um primeiro experimento, avaliou-se a interação de cinco temperaturas com duas tensões de água. Os resultados obtidos subsidiaram um segundo experimento no qual avaliou-se a interação de duas temperaturas com seis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fungo do solo; Potencial matricial; Viabilidade.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-41582002000300005

Redes neurais artificiais na estimativa da retenção de água do solo
Provedor de dados: 65
Autores: Soares,Fátima Cibele; Robaina,Adroaldo Dias; Peiter,Marcia Xavier; Russi,Jumar Luis; Vivan,Gisele Aparecida.
O trabalho teve como objetivo apresentar uma proposta de metodologia para estimativa da curva de retenção de água, para solos do Estado do Rio Grande do Sul, a partir do uso de redes neurais artificiais. Para o desenvolvimento do trabalho, foi montado um banco de dados com informações disponíveis na literatura, de textura e estrutura dos solos do Estado do Rio Grande do Sul. Para o desenvolvimento das redes, utilizou-se o software Matlab, no qual foram treinadas diferentes arquiteturas, variando os números de neurônios na camada de entrada e camada intermediária. A eficiência das redes foi analisada graficamente pela relação 1:1, entre os dados estimados versus os observados, por meio de indicadores estatísticos. Observou-se, a partir dos resultados, que a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pedofunções; Inteligência artificial; Umidade do solo; Potencial matricial.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000200016