Consulta: subjectFacets:"Roçadora"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 12/06/2024 16:59:15

ESTUDO DO CONSUMO DE ENERGIA POR ÓRGÃOS ATIVOS DE ROÇADORA
Provedor de dados: 53
Autores: SILVEIRA,GASTÃO MORAES DA; BERNARDI,JOSÉ AUGUSTO.
O Brasil é um país com mais de 40 milhões de hectares ocupados com pastagem de braquiária (Brachiaria sp.) e o segundo maior criador de bovinos do mundo. Nas atividades desenvolvidas para condução das pastagens, a limpeza é considerada uma das tarefas mais importantes. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo estudar os órgãos ativos de uma roçadora, avaliando os oito tipos de componentes atuantes na máquina: lâmina nova com e sem afiamento, com e sem defletor; lâmina usada com e sem defletor; correntes com e sem defletor, substituindo as lâminas. O experimento foi delineado em blocos ao acaso com oito tratamentos e seis repetições. Analisaram-se o desempenho do conjunto trator/roçadora e o consumo de energia que não apresentaram diferenças...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Roçadora; Órgão ativo; Consumo de energia.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052001000300012

Análise da fragmentação de fitomassa realizada por uma roçadora em área com predominância de capim-colonião
Provedor de dados: 53
Autores: LINO,ANTONIO CARLOS LOUREIRO; PECHE FILHO,AFONSO; STORINO,MOISES.
A intensidade de fragmentação de fitomassa, predominantemente o capim-colonião (Panicum maximum Jacq.), por uma roçadora foi analisada com base na variabilidade do tamanho dos fragmentos. Para tanto, antes da passada da máquina, determinou-se a massa de material vegetal existente em parcelas de 1 m2, localizadas em 75 áreas amostrais de 5 x 5m, formando uma malha regular com 5 linhas por 15 colunas. Após a operação, o comprimento de 100 fragmentos do material nos mesmos 75 pontos e os dados foram registrados e processados com base na estatística descritiva e em técnicas de controle estatístico de qualidade. A quantidade média de fitomassa foi de 1.796 kg.ha-1, com um coeficiente de variação de 77,5%. Após a passagem da roçadora, a fitomassa picada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Roçadora; Fragmentação; Avaliação; Uniformidade.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051999000200020