Consulta: subjectFacets:"Sensoriamento remoto."
Registros recuperados: 11
Data/hora: 11/06/2024 11:14:26

Manual do usuário do servidor de mapas do GeoPortal da Embrapa Milho e Sorgo.
Provedor de dados: 14
Autores: PIMENTA, F. M.; LANDAU, E. C.; HIRSCH, A.; GUIMARAES, D. P.
A crescente utilização de geotecnologias, e consequente elaboração de bases cartográficas, vem demandando a implementação de ferramentas para acesso dinâmico e interativo às informações organizadas. Servidores de mapas possibilitam a integração de informações geográficas representadas por mapas temáticos, imagens de satélite, fotografias aéreas ortorretificadas, e modelos 3D ou de realidade virtual georreferenciados. O servidor de mapas do GeoPortal da Embrapa Milho e Sorgo foi desenvolvido para facilitar o acesso a informações georreferenciadas resultantes de projetos de pesquisa ou ações com a participação da Unidade. Este trabalho representa um manual de uso do servidor de mapas, visando facilitar o acesso às informações cartográficas disponibilizadas...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotecnologia; Geoprocessamento.; Base de dados; Sensoriamento remoto.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/977489

Procedimentos metodológicos utilizados na compilação de dados do Modeflora para construção de mapas dinâmicos no cartão microSD para uso no GPS.
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, E. O.; HALK, T. de M.; PAPA, D. de A.; CUNHA, R. M da; CASSOL, H. L. G.
O planejamento da exploração florestal em florestas tropicais, realizada com técnicas de precisão recomendadas pelo Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora), permite significativas vantagens. Porém, para que o planejamento da exploração florestal seja executado com precisão e agilidade pelas equipes de campo, é necessário que todas as informações estejam consolidadas num mapa dinâmico. Para que todas as informações fiquem consolidadas num único conjunto de mapas dinâmicos, há necessidade de compilar os dados em um formato de arquivo digital (IMG), o qual é reconhecido pelos receptores GPS e navegadores automotivos. As informações permanecem armazenadas num cartão de memória (SD ou microSD) e o aparelho de GPS fica com memória livre para a coleta...
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Manejo florestal; Manejo de precisão; Geotécnica; Biometria florestal; Sistema de posicionamento global; Forest biometry; Biometría forestal; Modelagem 3D; Modeflora; Sistemas de posicionamiento global; Tecnología geoespacial; Teledetección.; Agricultura de precisión; Geoespatial technology; Inventario forestal; Manejo forestal; Sistemas de información geográfica; Administração florestal; Inventário florestal; Sensoriamento remoto.; Sistema de informação geográfica; Agricultura de precisão; Forest management; Precision agriculture; Geographic information systems; Global positioning systems; Remote sensing.; Forest inventory.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/877753

MODEFLORA: Modelo Digital de Exploração Florestal.
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, E. O.
O Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) é um processo de planejamento florestal, em que são abandonados os princípios de mapeamento por técnicas de falsas coordenadas, também conhecidas por X, Y. O fundamento do método consiste em georreferenciar e “geomonitorar” todos os processos, da elaboração à execução do manejo florestal. Para isso são empregadas de forma integrada técnicas de inventário florestal, pesquisa operacional, GNSS, GIS, barômetros, radar SRTM, imagens reamostradas de alta resolução (inventário de copa), planejamento de rede de estradas florestais, execução, aperfeiçoamento e rastreamento das operações de exploração florestal. O Modeflora reduz os custos de elaboração e execução de planos de manejo florestal em pelo menos 30%;...
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Biometría forestal; Manejo de precisão; Sistema de posicionamento global; Modelagem 3D; Modeflora; Biometria florestal; Forest biometry; Geoespatial technology; Teledetección.; Sistemas de posicionamiento global; Agricultura de precisión; Tecnología geoespacial; Sistemas de información geográfica; Manejo forestal; Inventario forestal; Administração florestal; Inventário florestal; Agricultura de precisão; Sistema de informação geográfica; Sensoriamento remoto.; Precision agriculture; Forest inventory; Forest management; Geographic information systems; Remote sensing.; Global positioning systems.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/631386

Estimativa de evapotranspiração real por sensoriamento remoto: procedimento e aplicação em pivô central.
Provedor de dados: 14
Autores: SCHERER-WARREN, M.; RODRIGUES, L. N.
Para o adequado manejo de recursos hídricos em pivôs de irrigação, faz-se necessário compreender a dinâmica temporal da evapotranspiração. O sensoriamento remoto, por meio da aplicação da equação de balanço de energia, representa uma forma prática e barata de monitorar a evapotranspiração real em superfície contínua.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pivô; Coeficiente de cultura; Sensoriamento remoto.; Evapotranspiração; Irrigação.; Evapotranspiration; Crop coefficient; Irrigation; Remote sensing.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/981177

Levantamento da agricultura irrigada por pivôs centrais no Brasil em 2013.
Provedor de dados: 14
Autores: GUIMARAES, D. P.; LANDAU, E. C.
O mapeamento das áreas irrigadas por pivôs centrais no Brasil em 2013 foi efetuado a partir da identificação visual em mosaicos formados por imagens do satélite Landsat 8 – OLI / TRS de 2013, inseridos na plataforma Google Earth. Foram identificados 17.878 pivôs centrais, ocupando uma área irrigada de 1.179.176 ha, e apresentando tamanho médio de 65,96 ± 40,67 ha. Cerca de 90% dos pivôs concentram-se nos Estados de Minas Gerais (5.573 pivôs, 366.428 ha irrigados), São Paulo (3.528 pivôs, 168.674 ha), Goiás (2.872 pivôs, 210.724 ha irrigados), Bahia (2.792 pivôs, 192.223 ha irrigados) e Rio Grande do Sul (1.111 pivôs, 76.081 ha irrigados). Aproximadamente 45% dos pivôs centrais do Brasil concentram-se na Região Hidrográfica do Rio Paraná e quase 30%, na do...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagem de satélite.; Irrigação; Agricultura; Equipamento de irrigação; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1008950

Compilação de dados do Modeflora para construção de mapas dinâmicos em MicroSD na plataforma GPS Garmin 78.
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, E. O.; PAPA, D. de A.; OLIVEIRA, M. V. N. d'.
Atualmente, o uso do GPS/GNSS nas atividades de inventário e exploração florestal é considerado um procedimento de rotina. Desde o lançamento da tecnologia Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) em 2007, foram qualificados mais de 600 profissionais no emprego das técnicas de manejo de precisão em florestas tropicais. Nesse contexto, o navegador GPS passou a ser uma ferramenta de trabalho dos operários das empresas florestais que desenvolvem o manejo com as técnicas preconizadas pelo Modeflora.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Modelagem 3D; Sistema de posicionamento global; Geoprocessamento; GPS Garmin 78; Modeflora; Biometria florestal; Biometría forestal; Forest biometry; Tecnología geoespacial.; Sistemas de posicionamiento global; Sistemas de información geográfica; Sensoriamiento remoto; Inventario forestal; Agricultura de precisión; Geoespatial technology; Manejo forestal; Sensoriamento remoto.; Inventário florestal; Agricultura de precisão; Sistema de informação geográfica; Administração florestal; Forest management; Geographic information systems; Precision agriculture; Forest inventory; Global positioning systems.; Remote sensing.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1052878

Modelo Digital de Exploração Florestal - MODEFLORA.
Provedor de dados: 14
Autores: PAPA, D. de A.
O Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) é uma inovação tecnológica, na área de manejo de precisão, que integra o Sistema de Posicionamento Global (GPS), o Sistema de Informação Geográfica (SIG) e o Sensoriamento Remoto (SR) para planejar, executar e monitorar as atividades de manejo florestal com alta precisão. O uso desses recursos permite representar previamente no computador os aspectos espaciais da realidade florestal. Informações como localização das árvores e nascentes, igarapés, áreas de preservação permanente (APPs), curvas de nível, pontos barométricos e relevo compõem o banco de dados do plano de manejo. Como resultado, o Modelo Digital de Exploração Florestal gera um microzoneamento da área de manejo florestal com escala de até 1,15...
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Modelagem 3D; Sistema de posicionamento global; Modeflora; Biometría forestal; Biometria florestal; Forest biometry; Tecnología geoespacial.; Sensoriamiento remoto; Agricultura de precisión; Inventario forestal; Manejo forestal; Sistemas de información geográfica; Sistemas de posicionamiento global; Agricultura de precisão; Sistema de informação geográfica; Inventário florestal; Administração florestal; Sensoriamento remoto.; Precision agriculture; Geographic information systems; Remote sensing; Global positioning systems.; Forest management; Forest inventory; Geospatial technology.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1055181

Manejo de precisão em florestas tropicais: modelo digital de exploração florestal.
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, E. O.; BRAZ, E. M.; OLIVEIRA, M. V. N. d'.
Esta publicação procura fornecer aos profissionais da engenharia florestal, as principais etapas de campo e escritório para construção do modelo digital de exploração e manejo florestal. As etapas foram selecionadas e descritas de modo que um profissional da área com conhecimento básico de sistema de informação geográfica (GIS) possa planejar os trabalhos de campo e obter um mapa de exploração florestal com a apropriação das coordenadas verdadeiras de todas as árvores, detalhes da hidrografia, relevo e curvas de nível e, ainda, executar a exploração florestal com receptores GPS e navegadores veiculares.
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Sistema de posicionamento global; Modelagem 3D; Modeflora; Biometria florestal; Biometría forestal; Forest biometry; Teledetección.; Tecnología geoespacial; Sistemas de posicionamiento global; Sistemas de información geográfica; Manejo forestal; Inventario forestal; Geoespatial technology; Agricultura de precisión; Sistema de informação geográfica; Agricultura de precisão; Administração florestal; Sensoriamento remoto.; Inventário florestal; Forest inventory; Remote sensing.; Geographic information systems; Precision agriculture; Global positioning systems; Forest management.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/501879

Detecção de áreas agrícolas em tempo quase real com imagens Modis
Provedor de dados: 86
Autores: Eberhardt,Isaque Daniel Rocha; Luiz,Alfredo José Barreto; Formaggio,Antonio Roberto; Sanches,Ieda Del'Arco.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi desenvolver um método para identificação e monitoramento, em tempo quase real, de áreas agrícolas cultivadas com lavouras temporárias de verão, com uso de imagens orbitais Modis, no Estado do Rio Grande do Sul. A metodologia foi denominada detecção de áreas agrícolas em tempo quase real (DATQuaR) e utiliza imagens do sensor Modis referentes aos índices de vegetação (IVs) EVI e NDVI, disponibilizadas em composições de 16 dias. Foram utilizadas quatro métricas para agregar os valores de IVs por pixel, dentro dos períodos bimensais avaliados: média, máximo, mínimo e mediana. Para gerar as imagens (ImDATQuaR), a imagem agregada para o período imediatamente anterior foi subtraída da imagem agregada para o período em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: DATQuaR; Mapas de culturas de verão; Monitoramento agrícola; Sensoriamento remoto.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015000700605

Determinação do volume de madeira em povoamento de eucalipto por escâner a laser aerotransportado
Provedor de dados: 86
Autores: Oliveira,Luciano Teixeira de; Ferreira,Maria Zélia; Carvalho,Luis Marcelo Tavares de; Ferraz Filho,Antônio Carlos; Oliveira,Thomaz Chaves de Andrade; Silveira,Eduarda Martiniano de Oliveira; Junior,Fausto Weimar Acerbi.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a possibilidade de se estimar o diâmetro à altura do peito (DAP) com os dados de altura e de número de árvores derivados do escâner a laser aerotransportado (LiDAR, "light detection and ranging"), e determinar o volume de madeira de talhão de Eucalyptus sp. a partir dessas variáveis. O número total de árvores detectadas foi obtido com uso da filtragem de máxima local. A altura de plantas estimada pelo LiDAR apresentou tendência não significativa à subestimativa. A estimativa do DAP foi coerente com os valores encontrados no inventário florestal; porém, também mostrou tendência à subestimativa, em razão do comportamento observado quanto à altura. A variável número de fustes apresentou valores próximos aos observados nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eucalyptus; Inventário florestal; LiDAR; Modelos biométricos; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2014000900692

INFLUÊNCIA DA DIREÇÃO DA SEMEADURA E DA HORA DO DIA EM ÍNDICES DE VEGETAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Grazieli Suszek; UNIOESTE; Eduardo Godoy de Souza; UNIOESTE; Miguel Angel Uribe-Opazo; UNIOESTE; Lúcia Helena Pereira Nóbrega; UNIOESTE; Márcia Regina Siqueira Konopazki; UNIOESTE.
A necessidade de nitrogênio (N) apresenta grande variabilidade espacial dentro de uma mesma área. A aplicação da real necessidade de N pode aumentar o rendimento, reduzir a aplicação desnecessária e o fluxo para os lençóis freáticos. A medida da reflectância espectral e conseqüente cálculo de índices de vegetação são considerados promissoras abordagens não destrutivas e sem contato para o sensoriamento instantâneo da deficiência de N em milho. Neste trabalho procurou-se estudar a influência da direção da semeadura e da hora do dia nos índices de vegetação no milho. As linhas de semeadura foram localizadas na direção Norte-Sul (NS) e Leste-Oeste (LO). O direcionamento da semeadura em relação à trajetória do sol influenciou os índices estudados: relação...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: MEcanização A aplicação de fertilizantes; Reflectância; Sensoriamento remoto.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/250