Consulta: subjectFacets:"Silos"
Registros recuperados: 10
Data/hora: 01/06/2024 02:43:47

Mechanical properties of grain in silos for simulation designs
Provedor de dados: 70
Autores: Lopes Neto,José P.; Nascimento,José W. B. do; Marques,Jordânio I.; Costa,Carlos A. da.
ABSTRACT For the calculation of silos structures it has been used new methods and computational tools that require mechanical properties knowledge that are still unknown for most storable materials, especially grains. In this context, we aimed to determine the mechanical properties of rice and beans grains with moisture contents of 10, 12, and 14% by applying four compressive loads (5, 10, 15 and 20). The determined mechanical properties were Poisson's ratio (ν), Modulus of Elasticity (E), and the dilatancy angle (ψ). The procedure consisted in the application of the load in compression cell, adapted from MOLENDA &amp; STASIAK, aiming to simulate loading and unloading of silos. We observed that the Poisson's ratio calculated for both loading and unloading,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Poisson’s coefficient; Compression; Modulus of elasticity; Silos; Simulation.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000400573

Aplicação da alvenaria estrutural em sistemas de armazenamento de produtos agrícolas a granel
Provedor de dados: 70
Autores: Marques Neto,José F. de A; Silva,Maria C. A. T. da.
O armazenamento de produtos agrícolas cumpre um papel importante no agronegócio. Observa-se uma tendência cada vez maior em se trabalhar com produtos a granel, em grandes volumes. Visando a uma concepção construtiva racional e econômica, o presente trabalho propõe um sistema misto em concreto armado e alvenaria estrutural aplicado a silos para armazenagem de produto agrícola a granel. No projeto proposto, o silo é composto de células em alvenaria estrutural, geminadas duas a duas na largura e com um número variável de células no comprimento, em função do volume desejado de armazenagem. Esse sistema simétrico favorece a racionalidade operacional, garantindo a continuidade entre os fluxos de recebimento e de expedição. O fundo da célula é em forma de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silos; Produto granular; Alvenaria estrutural; Concreto armado; Sistema estrutural.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000100020

FLOW PROPERTIES AND PATTERN FLOW PREDICTION OF FOOD INDUSTRIAL POWDERS
Provedor de dados: 70
Autores: Lopes Neto,José P.; Meira,Ariadne S.; Nascimento,José W. B. do.
ABSTRACT: More and more industries are faced with new products that need to be stored in silos which, in general, require knowledge of their physical properties and, above all, flow. Food industries are among those using powders as raw materials likely to develop functional problems. Thus, the aim of the present study was to investigate the flow properties of six food powders using equipment called Powder Flow Tester, and the results were compared with those recommended by the Eurocode 1 Part 4 international standard. Wide range of variation in the flow properties responses was observed, suggesting that their expression through a single average value may not be suitable for vertical silos. It was concluded that only the bulk density of products is in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silos; Mass flow; Powder flow tester; Discharge.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162017000400627

DEVELOPMENT OF AN EQUIPMENT TO OBTAIN THE RELATION BETWEEN THE HORIZONTAL AND VERTICAL PRESSURE IN SILOS
Provedor de dados: 70
Autores: Ledo,Raul C.; Cheung,Andrés B.; Silva,Josivaldo G. da.
ABSTRACT Silos are essential for sectors such as agriculture, industry, and mining in Brazil, but they are structures with a high degree of complexity in relation to pressure determination. Therefore, new researches on the influence of the product stored in their structure are stimulated. For granular materials, the K coefficient is the factor obtained between the horizontal and the vertical pressure. This study aimed to develop a test device capable of calculating this coefficient based on the recommendations of EN 1991-4 (2006) (Eurocode 1: Actions on structures – Part 4: Silos and tanks). For that, two cylinders of different heights were elaborated to study the influence of the device height in obtaining K coefficient. The results were measured by...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: K coefficient; Granular materials; Silos.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000400491

Evolução da capacidade de armazenagem no Brasil de 2009 a 2019.
Provedor de dados: 14
Autores: GAZZOLA, R.; SOUZA, M. F.; CASTRO, G. S. A.
O objetivo deste trabalho é apresentar a capacidade de armazenagem disponível no Brasil, nas cinco regiões e em cada unidade da Federação brasileira, e sua taxa de crescimento entre os anos de 2009 e 2019, a partir dos seguintes parâmetros: Capacidade total, Capacidade de armazéns (graneleiros e granelizados), e Capacidade de silos.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Produção Agrícola; Armazém; Estoque; Silos.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1134624

Avaliação da silagem de maniçoba - teor de ácido cianídrico.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, J. G. G.
bitstream/CPATSA/8866/1/COT93.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Forrageira; Acido cianidrico; Toxicidade; Avaliacao; Manihot sp; Species; Hydrocyanic acid; Evaluation.; Produção animal; Espécie; Maniçoba; Silo.; Animal production; Forage; Toxicity.; Silos.
Ano: 2000
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/134222

Propriedades mecânicas e de fluxo de produtos agroindustriais
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Carlos A. da; Lopes Neto,José P.; Nascimento,José W. B. do; Diniz,Marineide J.; Silva,Valneide R. da.
No cálculo de estruturas de silos vem-se utilizando, ao longo dos tempos, novas ferramentas e métodos visando à determinação das características dos produtos armazenáveis. Objetivou-se, com a pesquisa, determinar as propriedades mecânicas e de fluxo de produtos granulares como grãos de arroz e milho triturado, com teores de umidade de 10, 12 e 14% e de farinha de mandioca, produto este considerado pulverulento com teores de umidade de 10 e 12%. Para a determinação das propriedades mecânicas foram realizados ensaios de compressão em célula especialmente confeccionada para esta finalidade. Foram utilizadas quatro cargas de compressão (5, 10, 15 e 20 kN). Os ensaios de propriedades de fluxo foram realizados utilizando-se equipamento de cisalhamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silos; Módulo de elasticidade; Coeficiente de Poisson; Compressão.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700016

ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, PARA SILOS QUADRADOS VERTICAIS, MODULARES, PARA ARMAZENAMENTO DE GRÃOS
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Eduardo Teixeira da; Freire,Wesley Jorge; Calil Júnior,Carlito.
RESUMO Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de fornecer subsídios técnicos para projetos de silos multicelulares em concreto armado, pré-moldados, com forma quadrada, para atender a pequenos e médios produtores, com capacidade de 60t, sendo 15t de milho por célula. Foram realizadas análises teóricas e experimentais em um modelo de elemento construtivo a fim de se avaliar o comportamento estrutural do elemento isolado e do encaixado, em escala natural, que formaram as paredes de silos quadrados modulares. Com base nas análises experimentais realizadas, concluiu-se que o modelo de encaixe utilizado entre dois elementos (tipo macho-fêmea) comportou-se de maneira positiva, conferindo maior rigidez à região entre os elementos. As tensões calculadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silos; Construções rurais; Pré-moldados.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300325

ANÁLISE ESTRUTURAL DE PAINÉIS METÁLICOS PARA SILOS PRISMÁTICOS
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,José Wallace Barbosa do; Calil Júnior,Carlito.
RESUMO Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de fornecer subsídios técnicos para projeto e dimensionamento de silos prismáticos metálicos para uso industrial, mais especificamente para fábricas de ração e, também, para contribuir com o desenvolvimento da futura norma brasileira específica para projeto de ações e fluxo em silos. Para esta finalidade foram estudados os painéis de construção de silos prismáticos para fábrica de ração, com conformação ziguezague na horizontal e inclinação de 20° com o plano vertical, para aumentar a inércia das paredes. Foram realizados ensaios para se determinar a rigidez e a resistência dos painéis conformados em ziguezague, em escala natural, que formaram as paredes dos silos prismáticos para a construção modular....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silos; Metálico; Painel; Ração.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100063

ไซโลน็อคดาวน์เพื่อชุมชน
Provedor de dados: 106
Autores: Jaitip Wanitchang; Padungsak Wanitchang; Piangkhwan Wanitchang.
Tipo: Collection
Palavras-chave: Silos; Bulk material; Rice storage; KDML 105; Grain loses; Community; Cereals; ข้าวเปลือก; พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105; การเก็บรักษาข้าว; การสูญเสียของเมล็ดพืช; ชุมชน; ไซโลน็อคดาวน์; ฉางเก็บเมล็ดพืช.
Ano: 2012
URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5369