Consulta: subjectFacets:"Sonda de nêutrons"
Registros recuperados: 9
Data/hora: 11/06/2024 07:07:28

Evapotranspiração do feijoeiro irrigado em plantio direto sobre diferentes palhadas de culturas de cobertura
Provedor de dados: 86
Autores: Stone,Luís Fernando; Silveira,Pedro Marques da; Moreira,José Aloísio Alves; Braz,Antônio Joaquim Braga Pereira.
O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito das palhadas de diferentes culturas de cobertura na evapotranspiração do feijoeiro irrigado cultivar Pérola. O experimento foi conduzido por dois anos, 2002/2003 e 2003/2004, na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, GO, em Latossolo Vermelho distrófico, em delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições. No primeiro ano, os tratamentos consistiram de sete culturas de cobertura, conduzidas em plantio direto: braquiária (Brachiaria brizantha cv. Marandu); milho (Zea mays L.) consorciado com braquiária; guandu anão (Cajanus cajan (L.) Millisp); milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Br. cv. BN-2); mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça); sorgo granífero (Sorghum bicolor (L.) Moench cv. BR 304);...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Balanço hídrico do solo; Drenagem; Sonda de nêutrons.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006000400005

Variabilidade dos parâmetros da equação que relaciona a condutividade hidráulica com a umidade do solo no método do perfil instantâneo
Provedor de dados: 90
Autores: Jong van Lier,Q. de; Libardi,P. L.
A condutividade hidráulica é uma das mais importantes propriedades do solo para estudos que envolvem a infiltração da água, o movimento da água dentro do perfil, bem como para as raízes das plantas e para a drenagem interna. O conhecimento da função condutividade hidráulica versus umidade (K(θ)) é essencial para esses estudos; no entanto, a informação disponível sobre a variabilidade dos parâmetros empíricos dessa função é escassa. Com o objetivo de conhecer a variabilidade desses parâmetros, realizaram-se, neste trabalho, em doze locais do mesmo solo, observações da condutividade hidráulica em função da umidade do solo pelo método do perfil instantâneo, dentro de uma área de 1.000 m². A equação utilizada para K(θ) foi K = K0.exp[γ(θ-θ0)], em que K0 e θ0...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Equação de Richards; Tensiômetros; Sonda de nêutrons.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000400028

Avaliação espaço-temporal das armazenagens gravimétrica e volumétrica da água num Latossolo com citros
Provedor de dados: 90
Autores: Moreti,Dolorice; Libardi,Paulo Leonel; Rocha,Genelício Crusoé; Lovatti,Márcio José; Aguiar,Laura Ianello Giassetti.
A estabilidade temporal é descrita como a persistência temporal de um padrão espacial e é avaliada pela análise de correlação de medidas em datas sucessivas. Neste trabalho, foi avaliada a armazenagem de água no solo em duas transeções de 76 m cada, contendo 20 pontos em cada uma. em um Latossolo Vermelho-Amarelo argissólico cultivado com citros com 11 anos em Piracicaba/SP. A umidade do solo para determinação da armazenagem, na camada de 0,00-1,10 m, ao longo do tempo, foi obtida com uma sonda de nêutrons, calibrada para o solo em estudo, realizando leituras semanais às profundidades de 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1,0 e 1,10 m. A armazenagem de água no solo foi determinada utilizando-se o método de Simpson. Os dados da armazenagem média de água no solo nos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variabilidade; Transeção; Sonda de nêutrons.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000600007

Evapotranspiração real de uma cultura de laranja em produção num Latossolo Vermelho-Amarelo
Provedor de dados: 90
Autores: Cruz,Antonio Carlos Rodrigues; Libardi,Paulo Leonel; Rocha,Genelício Crusoé; Carvalho,Laércio Alves de.
A disponibilidade de água e de nutrientes no solo em épocas e quantidades apropriadas, associada às condições edáficas e climáticas, é fator de indiscutível relevância à produção das culturas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a evapotranspiração real de uma cultura de laranja, analisar sua variabilidade e verificar a influência deste processo de saída de água do solo na produtividade da cultura. O experimento foi realizado no município de Piracicaba (SP), num Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico argissólico, e a evapotranspiração real foi avaliada pelo método do balanço de água no solo em 40 pontos correspondentes a 40 plantas de duas linhas adjacentes com 20 plantas cada. A cultura de laranja, plantada num espaçamento de 7 x 4 m (7 m entre...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de água; Eficiência de utilização da água; Tensiômetro; Sonda de nêutrons.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000500001

Estabilidade temporal da distribuição espacial da armazenagem de água em um solo cultivado com citros
Provedor de dados: 90
Autores: Rocha,Genelício Crusoé; Libardi,Paulo Leonel; Carvalho,Laércio Alves de; Cruz,Antônio Carlos Rodrigues.
O presente trabalho objetivou quantificar e caracterizar a variabilidade espaço-temporal e a estabilidade temporal da armazenagem da água em um Latossolo Amarelo argissólico cultivado com citros. A parcela experimental foi montada em um solo sob uma cultura de citros com 10 anos de idade, consistindo de 40 pontos de observação ao longo de duas transeções, com espaçamento de 4 x 7 m, isto é, duas transeções 1 e 2 (coincidentes com duas linhas de plantas) paralelas e distantes entre si de 7 m e cada uma delas com 20 pontos, separados um do outro de 4 m, delimitando uma área de terreno de dimensões 80 x 14 m (40 plantas). Cada ponto localizava-se no centro da distância entre duas plantas (2 m do tronco) na linha de plantas. Os pontos de observação da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transecção; Sonda de nêutrons; Variabilidade.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000100005

Análise espaço-temporal de componentes do balanço hídrico em um Latossolo
Provedor de dados: 90
Autores: Moreira,Neilo Bergamin; Libardi,Paulo Leonel; Salvador,Monica Martins Silva; Sousa,Helon Hébano de Freitas.
O monitoramento das variáveis que constituem a equação do balanço hídrico do solo em campo cultivado é necessário para avaliar com confiabilidade os períodos de déficits hídricos durante o ciclo das culturas, manejar a irrigação e quantificar perdas de nutrientes por lixiviação. Os componentes da equação do balanço hídrico podem variar no espaço e no tempo, e o estudo da estabilidade temporal da variabilidade espacial desses componentes é essencial para determinar quais são os pontos de observação no campo (locais) para monitorar a água do solo com precisão e esforço amostral reduzido. Assim, os objetivos deste trabalho foram avaliar os componentes do balanço da água (especificamente a variação de armazenamento de água do solo, drenagem interna e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estatística descritiva; Sonda de nêutrons; Tensiômetro; Estabilidade temporal.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000100006

Influência de práticas conservacionistas na umidade do solo e no cultivo do milho (Zea mays L.) em semiárido nordestino
Provedor de dados: 90
Autores: Borges,Tatyana Keyty de Souza; Montenegro,Abelardo Antônio de Assunção; Santos,Thaís Emanuelle Monteiro dos; Silva,Demetrius David da; Silva Junior,Valdemir de Paula e.
O semiárido brasileiro possui capacidade produtiva limitada em razão das suas características intrínsecas em relação à vegetação, ao clima e ao solo. A cobertura do solo, uma prática recomendada para essa região, favorece a infiltração, proporcionando melhor aproveitamento da água da chuva e contribuindo para o desenvolvimento das culturas, ao reduzir a perda de água por escoamento superficial. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes tipos de cobertura na manutenção da umidade do solo, sob condição de chuva natural, bem como nas características agronômicas da cultura do milho (Zea mays L.), em regime de sequeiro. Para isso, desenvolveu-se experimento em campo, na encosta representativa da Bacia do Alto Ipanema, no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Sonda de nêutrons; Cobertura do solo; Chuva natural.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000600021

Influência do tempo de contagem na determinação da densidade de nêutrons
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Antônio R. S. de; Jadoski,Sidnei O.; Guerra,Hugo C.; Guerrini,Ivan A.
Com o objetivo de se estudar a influência do tempo de contagem na determinação da densidade de nêutrons moderados com uma sonda de nêutrons, num Latossolo localizado na área experimental do Departamento de Engenharia Rural, da Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu, SP, coletaram-se dados no interior de uma estufa de polietileno, a três profundidades no solo, 15, 30 e 45 cm, com tempos de contagem de 1, 4, 16, 32, 64, 128 e 256 s, com cinco repetições. Para avaliação da variabilidade entre as leituras, utilizaram-se métodos estatísticos descritivos: variância, desvio-padrão, valores de amplitude e coeficiente de variação. Para se determinar a influência do tempo de contagem no valor das leituras, utilizou-se o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Sonda de nêutrons; Tempo de contagem; Distribuição de Poisson.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300008

Calibração de um modelo de umidade para um solo aluvial sem cobertura vegetal
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Eduardo C. B. de; Aguiar,José V. de; Costa,Raimundo N. T.
O presente trabalho foi conduzido na região semi-árida em solo aluvial eutrófico, em área irrigada da Fazenda Experimental Vale do Curu, pertencente à Universidade Federal do Ceará. O experimento se desenvolveu no período de 4/10/99 a 10/3/00, mantendo-se o solo sem vegetação, com objetivo de calibrar o modelo de umidade do solo para atividades agrícolas (MUSAG) e determinar os parâmetros associados às funções que compõem o modelo (infiltração, percolação e evaporação). A calibração consistiu em se medir a umidade no solo, na profundidade de 0 a 0,30 m, com uma sonda de nêutrons, e comparar essas medidas com a umidade no solo estimada pelo modelo parametrizado. O MUSAG permitiu valores estimados de armazenamento hídrico, estatisticamente não diferentes dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo; Umidade do solo; Sonda de nêutrons.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300013