Consulta: subjectFacets:"Startup"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 12/06/2024 09:11:27

Ideas for Milk: soluções digitais ganham espaço no setor leiteiro.
Provedor de dados: 14
Autores: PEREIRA, C. R.; A. L. LIMA.
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Startup; Segmento da agropecuária; Mundo digital.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1070582

InovaAvi 2020: chocando ideias.
Provedor de dados: 14
Autores: DALMEDICO, G.; WILBERT, C. A.; SUREK, D.; SCHMITT, M.; PASTRE, F.
bitstream/item/228079/1/final9713.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Avicultura brasileira; Prospecção; Negócios; Startup; Evento; Relatório; Inovação; Tecnologia.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1136534

Pequeno glossário para a agropecuária 4.0.
Provedor de dados: 14
Autores: MEDEIROS, S. R. de.
Considere a possibilidade de um jovem sobrinho seu vir com a seguinte proposta: - Tio, tenho um projeto de ?machin learnin?, totalmente disruptivo, com uso de ?ai-o-ti? e ?bloque-tchain?. Você quer ser meu ?anjo?? Com sua ajuda, podemos ter um ?unicórnio?! Caso você não tenha entendido nada, esse texto é para você. Nele apresentamos uma lista de termos recorrentes do ambiente da agropecuária 4.0, aquela que usa recursos tecnológicos e de tecnologia da informação para aumentar muito a nossa eficiência. Mesmo para quem esteja um pouco mais familiarizado, talvez ajude a ter um entendimento um pouco melhor de alguns deles.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Big-data; Blockchain; Criptomoedas; GPS; IoT; Startup; Pecuária de precisão; Agricultura de Precisão.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1118542

Biomethane production from vinasse in upflow anaerobic sludge blanket reactors inoculated with granular sludge
Provedor de dados: 58
Autores: Barros,Valciney Gomes de; Duda,Rose Maria; Oliveira,Roberto Alves de.
ABSTRACT The main objective of this study was to evaluate the anaerobic conversion of vinasse into biomethane with gradual increase in organic loading rate (OLR) in two upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors, R1 and R2, with volumes of 40.5 and 21.5 L in the mesophilic temperature range. The UASB reactors were operated for 230 days with a hydraulic detection time (HDT) of 2.8 d (R1) and 2.8-1.8 d (R2). The OLR values applied in the reactors were 0.2-7.5 g totalCOD (L d)−1 in R1 and 0.2-11.5 g totalCOD (L d)−1 in R2. The average total chemical oxygen demand (totalCOD) removal efficiencies ranged from 49% to 82% and the average conversion efficiencies of the removed totalCOD into methane were 48-58% in R1 and 39-65% in R2. The effluent recirculation...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogas; Mesophilic anaerobic treatment; Methane; Organic loading rate; Startup.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-83822016000300628