Consulta: subjectFacets:"Subsolador"
Registros recuperados: 5
Data/hora: 11/06/2024 07:56:21

Consumo de combustível na operação de subsolagem realizada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Salvador,Nilson; Benez,Sérgio H.; Mion,Renildo L.
A subsolagem tem aumentado nos últimos anos de forma indiscriminada, faltando estudos que norteiem os melhores procedimentos para que novos problemas não sejam acrescentados devido a subsolagens inadequadas ou mesmo em solos onde a operação é desnecessária, e principalmente buscar redução no consumo de combustível. Dessa forma, este trabalho teve o objetivo de avaliar o consumo de combustível na operação de subsolagem efetuada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico do solo, classificado como Nitossolo Vermelho distroférrico. Os preparos foram realizados com arado de discos, arado de discos mais uma gradagem de nivelamento, grade pesada, grade pesada mais gradagem de nivelamento e escarificador. A realização da subsolagem depois dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subsolador; Potência; Implementos; Deslizamento das rodas motrizes; Velocidade operacional.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000200006

Como melhorar a estrutura grumosa.
Provedor de dados: 14
Autores: PRIMAVESI. O.
Localização do material orgânico no solo. Esgotamento do solo. Causas. Preparo do solo. O que fazer. Revitalização. Solo grumoso. Reconstrução da estrutura grumosa. Aração. Subsolador ou Pé-de-pato. Passadas de máquinas. Cobertura do solo. Material orgânico. Nutrientes. Ação das raízes. Cobertura do solo. Irrigação. Solos manejados.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Grumosa; Revitalizar; Aração; Nutrientes; Raízes.; Irrigação; Subsolador; Solo.
Ano: 1977
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/42285

Estimativa de gasto energético da operação de subsolagem em profundidades variáveis
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Thiago M.; Lanças,Kléber P.; Fiorese,Diego A.; Fernandes,Barbara B.; Testa,João V. P.
RESUMOA descompactação do solo pode ser realizada de diversas formas dentre as quais a mais comum no meio agrícola é a realização da operação de subsolagem. Com a evolução dos equipamentos e a eletrônica embarcada tem-se a possibilidade de variar a profundidade do subsolador e realizar a descompactação de modo otimizado. O presente trabalho objetivou estimar o gasto energético de um subsolador operando em diferentes tamanhos de áreas e em profundidades variáveis de subsolagem. Foram utilizados um trator 4 x 2 (TDA) e um subsolador de cinco hastes sendo este todo instrumentado com equipamentos que possibilitaram as análises de consumo horário de combustível, consumo operacional de combustível, patinagem, velocidade média, capacidade de campo efetiva, força...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subsolador; Consumo de combustível; Agricultura de precisão.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101121

INFLUENCIA DE LAS REJAS ALADAS DE UN SUBSOLADOR COMBINADO SOBRE EL RENDIMIENTO DE LA LABOR
Provedor de dados: 113
Autores: Di Prinzio,A.P.; Behmer,S.N.; Striebeck,G.L.; Irisarri,J.A.
Frente a la renovación de huertos frutales y previo a la plantación, es necesario restablecer la porosidad del suelo para favorecer el rápido crecimiento del sistema radical de todas las plantas. Esta condición se obtiene con herramientas que permiten realizar una labor significativa, en ancho y profundidad, en la futura línea de plantación. El objetivo del presente estudio fue determinar la influencia sobre el rendimiento de la labor de las rejas aladas ubicadas en la parte inferior de un subsolador combinado. Se utilizó un subsolador combinado con cinceles de labor superficial y con dos diseños de reja: a) reja sin ala, y b) reja alada, ambos de 55 mm de ancho y un ángulo de incidencia de 25º; con envergadura alar de 350 mm. Los tratamientos fueron: 1....
Tipo: Journal article
Palavras-chave: Fruticultura; Suelo; Subsolador; Consumo de combustible.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072001000200014

Demanda energética na subsolagem realizada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico do solo
Provedor de dados: 65
Autores: Salvador,Nilson; Benez,Sérgio Hugo; Mion,Renildo Luiz.
A subsolagem é uma das operações mecanizadas de elevado custo e demanda energética por área, tradicionalmente utilizada pelos agricultores antes do preparo do solo na descompactação de camadas adensadas. Este trabalho teve como objetivo avaliar a demanda energética na operação de subsolagem realizada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico num solo classificado como Nitossolo Vermelho Distroférrico. Os sistemas de preparo periódico foram: aração com discos; aração com discos mais uma gradagem de nivelamento; grade aradora; grade aradora mais gradagem de nivelamento e escarificação. O trator utilizado como fonte de potência no experimento foi um Valmet 128 (4x2tda). A demanda energética por área foi menor na subsolagem realizada depois do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subsolador; Compactação; Potência disponível; Hastes.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000900018