Consulta: subjectFacets:"Tecnologia de aplicação de agrotóxicos"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 13/06/2024 01:47:08

Efeito da intensidade do vento, da pressão e de pontas de pulverização na deriva de aplicações de herbicidas em pré-emergência
Provedor de dados: 87
Autores: Costa,A.G.F.; Velini,E.D.; Negrisoli,E.; Carbonari,C.A.; Rossi,C.V.S.; Corrêa,M.R.; Silva,F.M.L.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de pontas de pulverização, pressão e intensidade do vento na deriva gerada em aplicações simuladas de herbicidas aplicados em pré-emergência. Os modelos de pontas de pulverização e as respectivas pressões testadas foram: SF 11002 (207 e 310 kPa), JA-2 (345 e 655 kPa) e AVI 11002 (207 e 414 kPa). As aplicações foram realizadas em dois períodos, em dias com condições de velocidade de vento distintas, em uma área de 1.200 m², localizada na Fazenda Experimental da FCA/UNESP. Um pulverizador com barra de 12 m, 24 bicos e tanque de 600 L foi utilizado nas aplicações. A calda de aplicação foi composta por água e o corante alimentício FDC-1 foi usado como traçador. A deriva foi amostrada por coletores ativos fixados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bico; Clima; Pulverizador de barra; Perdas de agrotóxicos; Contaminação ambiental; Tecnologia de aplicação de agrotóxicos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582007000100023

Adjuvantes nas propriedades físicas da calda, espectro e eficiência de eletrificação das gotas utilizando a pulverização eletrostática
Provedor de dados: 65
Autores: Sasaki,Robson Shigueaki; Teixeira,Mauri Martins; Santiago,Humberto; Madureira,Ronaldo Porto; Maciel,Christiam Felipe Silva; Fernandes,Haroldo Carlos.
Os adjuvantes têm sido empregados na pulverização de agrotóxicos, entretanto, ainda se carece de informações sobre o efeito destes produtos, principalmente quando se emprega o sistema eletrostático. O presente trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar dez soluções de pulverização (nove adjuvantes e uma testemunha), quanto às propriedades físicas (viscosidade e condutividade elétrica) e quanto ao espectro e a eficiência de eletrificação da gota na pulverização eletrostática. Utilizou-se um pulverizador eletrostático da marca Electrostatic Spraying Systems e modelo MB 4.0. Para avaliar a viscosidade, a metodologia de Ostwald foi utilizada, enquanto a condutividade elétrica foi determinada com uso de um condutivímetro, marca Marte e modelo MB-11. Na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação de agrotóxicos; Relação carga/massa; Tamanho de gotas.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000200274

Deposição e uniformidade de distribuição da calda de aplicação em plantas de café utilizando a pulverização eletrostática
Provedor de dados: 65
Autores: Sasaki,Robson Shigueaki; Teixeira,Mauri Martins; Fernandes,Haroldo Carlos; Monteiro,Paulo Marcos de Barros.
No âmbito da tecnologia de aplicação de agrotóxicos, a pulverização eletrostática é um sistema disponível comercialmente, no entanto, pouco empregado, devido à existência de algumas divergências quanto à eficiência desse sistema, razão pela qual o entendimento dessa tecnologia e suas interações com a planta tornam-se necessários. Nesse contexto, objetivou-se avaliar a utilização da pulverização eletrostática na cultura do café quanto à eficiência de deposição e a uniformidade de distribuição da calda de aplicação. Utilizou-se um pulverizador eletrostático, marca Electrostatic Spraying Systems, modelo ESS MBP 4.0. O experimento foi instalado no delineamento de parcelas subsubdivididas (2x3x6), com dois sistemas de pulverização (sistema eletrostático ligado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação de agrotóxicos; Cafeeiro; Deposição de gotas.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000900011