Consulta: subjectFacets:"Tensão de água no solo."
Registros recuperados: 1
Data/hora: 02/06/2024 04:31:26

Tensões-limite de água no solo para o cultivo do tomateiro para processo irrigado por gotejamento.
Provedor de dados: 14
Autores: MAROUELLI, W. A.; SILVA, W. L. C.
A irrigação por gotejamento é uma tecnologia poupadora de água e mitigadora de problemas fitossanitários que começa a ser adotada na produção de tomate para processamento em áreas de cerrado de Minas Gerais e Goiás. Visando estabelecer estratégia de manejo de água durante os estádios vegetativo, de frutificação e de maturação do tomateiro, quatro experimentos foram conduzidos na Embrapa Hortaliças, Brasília, DF. Avaliou-se tensões-limite de água no solo entre 5 e 120 kPa. Plantas submetidas a maior déficit hídrico, durante o estádio vegetativo, apresentaram sistema radicular até 10 cm mais profundo que aquelas irrigadas mais freqüentemente. Maior produtividade de frutos foi atingida quando as irrigações foram realizadas de forma a não permitir tensões de...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Tomate industrial; Tensão de água no solo.; Frutificação; Lycopersicon Esculentum; Irrigação por Gotejamento; Maturação.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/781609