Consulta: subjectFacets:"Terraceamento"
Registros recuperados: 6
Data/hora: 11/06/2024 08:22:13

MANEJO e conservação de solo e água no cerrado: programa 21: Centro-Oeste/Sudeste.
Provedor de dados: 14
O Prosa Rural desta semana fala sobre o manejo e a conservação de solo e água no Cerrado. O manejo conservacionista do solo e da água é fundamental para a prevenção de problemas como a erosão do solo. Nesse sentido, elementos de manejo do solo e o sistema plantio direto aliado a práticas conservacionistas como o terraceamento vão permitir uma agricultura mais produtiva e sustentável. Participa do programa o pesquisador da Embrapa Cerrados, Marcos Aurélio Carolino de Sá.
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Água; Cerrado; Conservação do Solo; Erosão do Solo; Plantio Direto; Terraceamento.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1091813

CONSERVAÇÃO do solo nas atividades agrícolas: programa 44: Sul.
Provedor de dados: 14
Agricultura conservacionista é a promoção de práticas agrícolas capazes de garantir a conservação do ambiente, de forma equilibrada entre o uso da terra e o meio ambiente. Técnicas como plantio direto e terraceamento já não são suficientes para conter a erosão, que exigem da pesquisa novos conhecimentos sobre a atuação do agricultor sobre o solo. De acordo com o pesquisador da Embrapa Trigo, José Eloir Denardin, o Sistema Plantio Direto é composto por uma série de tecnologias associadas, como rotação de culturas, volume de palha no solo, cobertura verde e outras técnicas que foram se agregando ao sistema, que precisou se adaptar ao longo do tempo. "Hoje trabalha-se não apenas o conceito de propriedade rural, mas de microbacia, uma comunidade que depende...
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura conservacionista; Solo; Rotação de cultura; Plantio direto; Conservação do solo; Terraceamento; Erosão; Propriedade rural.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1016499

Comparação entre dois métodos para a determinação do volume de escoamento superficial
Provedor de dados: 90
Autores: Pruski,F. F.; Griebeler,N. P.; Silva,D. D.
A determinação do volume máximo de escoamento superficial é fundamental para o dimensionamento de diversos tipos de obras hidráulicas, constituindo o parâmetro de maior importância no projeto de sistemas de terraceamento em nível. A determinação incorreta do volume escoado superficialmente gera imprecisões no dimensionamento destes sistemas que, quando superdimensionados, apresentam elevado custo de instalação. Tendo em vista esses aspectos, o presente trabalho teve por objetivo comparar os valores de volume máximo de escoamento superficial, obtidos por meio do método empírico do número da curva, desenvolvido pelo Serviço de Conservação de Solos dos Estados Unidos, com aqueles obtidos por meio do método desenvolvido por Pruski e colaboradores, baseado em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação de solos; Terraceamento; Modelos hidrológicos.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000200016

Estimativa do custo de implantação de sistema de terraceamento, utilizando-se o sistema de informações geográficas. estudo de caso: Bacia do Rio Caxangá, PR
Provedor de dados: 91
Autores: Griebeler,Nori Paulo; Carvalho,Daniel Fonseca de; Matos,Antonio Teixeira de.
O presente estudo foi realizado com o propósito de estimar o custo de implantação de sistema de terraceamento para a bacia hidrográfica do Rio Caxangá, localizada no noroeste dO Estado do Paraná utilizando-se, para isTo, um sistema de informações geográficas, SIG. O espaçamento entre terraços foi obtido considerando-se o tipo, uso e manejo do solo e a declividade do terreno. Para a estimativa do espaçamento entre terraços foram utilizadas as equações propostas por Bertoni, Bentley e Lombardi Neto. A bacia estudada apresentou 91,0% da área total com declividade menor que 8,0%, caracterizando uma região com pequeno risco de erosão. As equações propostas por Bertoni e por Lombardi Neto estimaram custos de implantação em torno de 10,8 e 35,0%, respectivamente,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Terraceamento; Conservação do solo; SIG.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200029

MÉTODO "IAC" PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE MÁQUINAS NA CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS
Provedor de dados: 91
Autores: Peche Filho,Afonso; Coelho,José Luiz Duarte; Lino,Antônio Carlos Loureiro; Corrêa,Ila Maria; Maziero,José Valdemar Gonzalez; Yanai,Kiyoshi; Bernardi,José Augusto.
RESUMO Um método para avaliação do rendimento operacional de máquinas na construção de terraços, é apresentado e testado. Segundo este método, os perfis do canal, do camalhão e do original do terreno em cada seção considerada, são obtidos a partir de pontos na sua superfície, espaçados horizontalmente de 0,5m e cujas cotas correspondem à distância entre eles e uma linha horizontal de referência, representada por uma régua ou trena. Para levantamento dos perfis, duas estacas são cravadas a uma distância maior que a largura do terraço a ser construído entre elas. A evolução da construção do terraço a cada passada do equipamento é caracterizada pelas áreas das seções transversais do canal e do camalhão, obtidos graficamente. A metodologia apresentada, na qual...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Terraceamento; Metodologia; Camalhão; Perfil da seção.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300335

Erosão em sistema plantio direto: influência do comprimento de rampa e da direção de semeadura
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Renato L. e; De Maria,Isabella C.
O sistema plantio direto (SPD) é considerado o mais eficiente para controle da erosão em áreas de culturas anuais; entretanto, problemas de erosão com a formação de sulcos e ravinas em áreas de SPD, vêm sendo observados, sugerindo que práticas mecânicas, como operações em contorno e terraceamento, são imprescindíveis para o controle da erosão. O objetivo deste estudo foi determinar se o SPD permite a semeadura no sentido do declive e espaçamentos entre terraços maiores que os atualmente recomendados. O experimento foi realizado em um Latossolo Vermelho Distroférrico típico, de textura argilosa, com 6% de declividade média, sob SPD há 6 anos, com as culturas de aveia preta e de milho, em parcelas com coletores de terra e de água perdidos por erosão, em dois...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Perdas de terra; Semeadura direta; Terraceamento.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600003