Consulta: subjectFacets:"Uniformidade de aplicação"
Registros recuperados: 10
Data/hora: 04/06/2024 17:08:14

Proposição de um modelo matemático para a avaliação do desempenho de sistemas de irrigação
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,Euzebio Medrado da; Lima,Jorge Enoch Furquim Werneck; Azevedo,Juscelino Antônio de; Rodrigues,Lineu Neiva.
Modelos matemáticos têm sido utilizados para representar a distribuição dos valores de lâmina de água aplicada em uma área irrigada, informação fundamental na avaliação do desempenho de sistemas de irrigação. Apesar dos avanços, ainda não existe um modelo universalmente aceito para a descrição da distribuição dos valores de água desses sistemas. Os objetivos deste trabalho foram propor um modelo matemático para a avaliação do desempenho de sistemas de irrigação e desenvolver um fator de adequação para o cálculo da lâmina bruta a ser aplicada que agregue, em um único indicador, as medidas de uniformidade e de eficiência de aplicação de água da irrigação. Os parâmetros de ajuste do modelo proposto foram determinados por meio da rotina Solver da planilha...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uniformidade de aplicação; Eficiência de aplicação; Perfil de distribuição.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2004000800003

Comparação de modelos matemáticos não-lineares empregados na análise de desempenho de sistemas de irrigação
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,Euzebio Medrado da; Lima,Jorge Enoch Furquim Werneck; Rodrigues,Lineu Neiva; Azevedo,Juscelino Antônio de.
Modelos matemáticos não-lineares utilizados na análise de desempenho de sistemas de irrigação foram comparados visando a indicar o que se ajusta melhor aos dados observados em perfis de distribuição da água aplicada na irrigação. Foram considerados quatro modelos de probabilidade (Normal, Log-normal, Gama e Beta) e dois modelos potenciais (modelos Silva e Karmeli), aplicados a 91 casos de avaliação de desempenho da irrigação. A comparação entre as curvas de freqüência acumulada da soma de quadrados dos erros, obtida do ajuste de cada modelo aos dados, revelou que o modelo Silva é estatisticamente o melhor entre os modelos testados.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perfil de distribuição; Uniformidade de aplicação; Eficiência de irrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006000600022

Caracterização hidráulica de três modelos do miniaspersor Mamkad autocompensante
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Felizardo A.; César,Júlio H.F.; Mello,Carlos R. de; Rocha,Fernando S.; Pereira,Geraldo M.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se avaliar as características hidráulicas de três modelos do miniaspersor Mamkad autocompensante, modelo Dan Sprinklers. Avaliou-se a variação decorrente do processo de fabricação, a uniformidade de distribuição de água e a equação característica da relação vazão versus pressão, visando fornecer recomendações para sua adequada seleção, com vistas ao dimensionamento de sistemas de irrigação localizada. O coeficiente de variação de fabricação para esses modelos permitiu classificá-los na categoria A, com o modelo amarelo apresentando a melhor uniformidade de distribuição de água. A vazão dos emissores aumentou em até 33,2%, quando submetidos a acréscimos de pressão, dentro do intervalo recomendado pelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Miniaspersor; Uniformidade de aplicação; Coeficiente de variação de fabricação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100002

Viabilidade de inserção dos efeitos da uniformidade de irrigação em modelos de crescimento de culturas
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Paulo S. L. de; Rezende,Roberto; Mantovani,Everardo C.; Frizzone,José A.
Os experimentos que compõem o presente estudo, foram conduzidos para as culturas do milho e do feijão, ensejando a avaliação do efeito da uniformidade de aplicação de água na produção das culturas. Para cultura do milho, os tratamentos constaram de cinco lâminas de irrigação e duas uniformidades de aplicação, uma alta (CUC &gt; 82%) e outra baixa (CUC &lt; 67%) e, no feijão, de quatro uniformidades de aplicação de água (CUC - 94,1, 85,6, 65,6 e 57,9%). Ajustou-se uma equação de regressão para os valores da produtividade da cultura do milho em função da lâmina d’água, para os tratamentos com alta uniformidade, enquanto para os de baixa uniformidade na cultura do milho e para todos os tratamentos na cultura do feijão não foi possível ajuste, observando-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uniformidade de aplicação; Cultura do milho e do feijão; Modelos de simulação de crescimento; CUC.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300005

Recuperação de gotejadores obstruídos devido à utilização de águas ferruginosas
Provedor de dados: 91
Autores: Vieira,Gustavo H. S.; Mantovani,Everardo C.; Silva,José G. F. da; Ramos,Márcio M.; Silva,Cláudio M.
Desenvolveu-se este trabalho com o objetivo de se avaliar a eficiência da utilização de ácido fosfórico, de hipoclorito de sódio e de um produto comercial, além do impacto mecânico na desobstrução de gotejadores entupidos, devido à utilização de águas com elevado teor de ferro. O trabalho foi realizado na Fazenda Vista Alegre, localizada em Jaboticatubas, MG. Um sistema de irrigação por gotejamento foi adaptado para realização dos testes com oito tratamentos, sendo sete com aplicação de produtos químicos e um com impacto mecânico. Para os tratamentos químicos, utilizaram-se: o ácido fosfórico com pH 2 e pH 3; o hipoclorito de sódio com as dosagens de 100, 50 e 25 mg L-1 de cloro; e Reciclean com as dosagens de 50 e 25 mg L-1. Diante dos resultados obtidos,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Desentupimento; Uniformidade de aplicação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100001

Avaliação de sistemas de irrigação por gotejamento, utilizados na cafeicultura
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Luís O. C. de; Mantovani,Everardo C.; Soares,Antonio A.; Ramos,Márcio M.; Freitas,Paulo S. L. de.
Este trabalho foi conduzido no período de agosto a outubro de 1999, com o objetivo de avaliar os sistemas de irrigação por gotejamento utilizados na cafeicultura irrigada do norte do Espírito Santo e nas áreas de cerrado de Minas Gerais e caracterizar a porcentagem de área molhada (PAM) nesses sistemas de irrigação. Foram realizadas medidas das dimensões do bulbo molhado para determinação da porcentagem de área molhada. Pelos resultados obtidos verificou-se que, dos valores de coeficiente de uniformidade de distribuição determinados, apenas um sistema apresentou valor abaixo de 70%, refletindo uma uniformidade ruim. No que se refere aos demais resultados, dez sistemas indicaram valores de uniformidade de distribuição entre 70 e 80%, oito sistemas mostraram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uniformidade de aplicação; Avaliação da irrigação; Porcentagem de área molhada.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300002

DRIPPERS AND DEVICES OF LINE ENDINGS OPERATING WITH WATERS CONTAINING DIFFERENT CONCENTRATIONS OF ORGANIC MATERIAL
Provedor de dados: 107
Autores: Cunha, Fernando França da; Silva, Thiago Ramos da; Muchalak, Sofia Michele; Magalhães, Fernando Fagner; Silva, Simone Quintão.
This study aimed to evaluate the performance of a dripper and of a self-cleaning valve operating with water containing different concentrations of total solids. The experiment was conducted in sub-subplots design, having on the plots two line endings (conventional and self-cleaning valve), in the subplots five waters with total solids concentrations (7 mg L-1, 407 mg L-1, 1,007 mg L-1, 2,007 mg L-1, 4,007 mg L-1) and on the sub-subplots 60 reviews of irrigation system, on the completely randomized design with three replications. In the end of the trial period, each dripper applied a cumulative volume of 1.44 m³. The parameters evaluated were: flow and the uniformities of water applications through the distribution coefficients (DU), Christiansen (CU) and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais / Irrigação Irrigação localizada; Sólidos totais; Uniformidade de aplicação.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/764

NOTA TÉCNICA: ANÁLISE TÉCNICA DA CAFEICULTURA IRRIGADA POR PIVÔ CENTRAL NO NORTE DO ESPÍRITO SANTO E EXTREMO SUL DA BAHIA
Provedor de dados: 107
Autores: Mauricio Bonato Alves de Sousa; John Deere Water; Everardo Chartuni Mantovani; DEA/UFV; José Geraldo Ferreira da Silva; Incaper; Marcelo Rossi Vicente; DEA/UFV; Gustavo Haddad Souza Vieira; IFES.
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a uniformidade de aplicação de água de sistemas de irrigação por pivô central utilizados na cafeicultura irrigada do norte do Espírito Santo e extremo sul da Bahia. Avaliou-se a uniformidade de aplicação de água em dez sistemas de irrigação por pivô central, distribuídos em seis municípios, sendo determinados o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) e o coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) de cada sistema. Entre os dez pivôs avaliados, três deles apresentaram problemas de uniformidade de aplicação de água. Os resultados podem ser considerados satisfatórios tendo em vista que os equipamentos avaliados apresentavam até quinze anos de funcionamento.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Água; Irrigação coeficiente de uniformidade de Christiansen; Coffea canephora Pierre; Aspersão; Uniformidade de aplicação.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/200

Função de produção da cultura do milho e do feijão para diferentes lâminas e uniformidade de aplicação de água - DOI: 10.4025/actasciagron.v26i4.1814
Provedor de dados: 1
Autores: Rezende, Roberto; UEM; Freitas, Paulo Sergio Lourenço de; UEM - Maringá; Mantovani, Everardo Chartuni; UFV; Frizzone, José Antonio; USP.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da uniformidade de aplicação de água na produtividade das culturas do milho e do feijão. Para a cultura do milho, os tratamentos constaram de cinco lâminas de irrigação e duas uniformidades de aplicação, uma alta (CUC &gt; 82%) e outra baixa (CUC &lt; 67%); e na do feijão, de quatro uniformidades de aplicação de água (cenário 1 CUC igual 94,1%, cenário 2 CUC igual 85,6%, cenário 3 CUC igual 65,6% e cenário 4 CUC igual 57,9%). Ajustou-se uma equação de regressão para os valores da produtividade da cultura do milho, em função da lâmina de água, para os tratamentos com alta uniformidade, enquanto para os de baixa uniformidade e para a cultura do feijão não foi possível ajuste, pois os dados de...
Palavras-chave: 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias lâmina aplicada; Uniformidade de aplicação; Cultura do milho e do feijão 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias.
Ano: 2004
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1814

Variação da regulagem no perfil transversal de aplicação com distribuidores centrífugos
Provedor de dados: 65
Autores: Farret,Isaias Salim; Schlosser,José Fernando; Durigon,Reges; Werner,Valmir; Knob,Marcelino.
Os distribuidores centrífugos revolucionaram a tecnologia de aplicação de produtos sólidos na agricultura por apresentarem grande capacidade de campo operacional e pela grande amplitude de dosagens que consegue aplicar. No entanto, este equipamento apresenta alguns inconvenientes, como a dificuldade em aplicar homogeneamente o material na largura de trabalho utilizada, mesmo com uma aparente facilidade de regulagem. O objetivo deste trabalho foi comparar tratamentos relacionados a regulagens operacionais buscando equilibrar e uniformizar o perfil transversal de distribuição, com a maior capacidade de campo operacional, para os diferentes produtos sólidos. A máquina avaliada foi um distribuidor centrífugo de produtos sólidos bidisco. Os resultados nos levam...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuidor a lanço; Uniformidade de aplicação; Coeficiente de variação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000700013