Consulta: repository:"107"
Registros recuperados: 495
Data/hora: 10/06/2024 04:56:30

ESTIMADORES NEW1 E NEW2 NO ESTUDO DA DEPENDÊNCIA ESPACIAL DA PRODUTIVIDADE DA SOJA E ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO EM UMA ÁREA COMERCIAL
Provedor de dados: 107
Autores: Tatiana Duarte.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/11

QUALIDADE DE MILHO ARMAZENADO E INFESTADO POR Sitophilus zeamais E Tribolium castaneum
Provedor de dados: 107
Autores: Ernandes Rodrigues de Alencar; Universidade Federal de Viçosa; Lêda Rita D’Antonino Faroni; UFV; Laíne Garcia Ferreira; André Rodrigues da Costa; Marco Aurélio Guerra Pimentel.
Avaliou-se, neste trabalho, a qualidade de grãos de milho durante o armazenamento, em decorrência da infestação por Tribolium castaneum, Sitophilus zeamais e associação entre eles. Grãos de milho, colhidos com 20 % b.u. de teor de água, foram secos, fumigados e posteriormente armazenados, em porções de 40 kg em 60 recipientes metálicos com capacidade de 229 litros, em condição ambiente de Viçosa-MG. Do total de recipientes, 15 foram infestados com 20 insetos adultos de S. zeamais; 15, com 20 insetos adultos de T. castaneum;15, com 10 insetos adultos de S. zeamais e 10 de T. castaneum, e 15 foram mantidos sem infestação. Em seguida, e a cada 45 dias, durante 180 dias, foram retiradas amostras de 1 kg para avaliação dos grãos quanto ao teor de impurezas, ao...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento perdas qualitativas; Infestação; Armazenamento.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/276

USO DO ÓLEO DE SOJA PRÉ-AQUECIDO EM UM MOTOR ESTACIONÁRIO DE CICLO DIESEL - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n4p305-314
Provedor de dados: 107
Autores: Elton Fialho Reis; Universidade Estadual de Goiás; Daniel Max Leonidio; Universidade Estadual de Goiás; Sanchez de castro Lacerda; Universidade Estadualde Goiás; Itamar Rosa Teixeira; Universidade Estadual de Goiás.
A produção, avaliação, melhorias e uso de combustíveis renováveis, como o óleo vegetal compõe um dos pilares da sustentabilidade ambiental. Objetivou-se avaliar a emissão de gases e o consumo horário da utilização de óleo vegetal de soja, em diferentes temperaturas e cargas aplicadas, em motor gerador estacionário de ciclo diesel de 2 kVA. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado no esquema fatorial 5x5, sendo utilizadas cinco temperaturas do óleo de soja (25ºC, 60ºC, 90ºC, 120ºC e 150ºC), com cinco cargas aplicadas ao gerador (0, 500, 1000, 1500 e 2000 W), com três repetições. Foram determinadas as emissões de oxigênio (O2), dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SO2) e monóxido de carbono (CO),...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola aquecimento do óleo; Consumo combustível; Gases poluentes; Grupo gerador.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/531

NOTA TÉCNICA: DESENVOLVIMENTO DE VARIEDADES DE GIRASSOL CULTIVADAS COM RESÍDUOS SÓLIDOS
Provedor de dados: 107
Autores: Pedro Henrique Pinto Ribeiro; Universidade Federal de Campina grande; Samuel Silva; Universidade Federal de Campina Grande; José Dantas Neto; Universidade Federal de Campina Grande; Marcel Gomes Dias Lago; Universidade Federal de Campina Grande; Marconi Batista Teixeira; Universidade Federal de Campina Grande.
O girassol é a quinta oleaginosa em produção de grãos e a quarta em produção de oleo no mundo, ficando atrás somente do dênde, soja e canola. Este trabalho teve como objetivo estudar o comportamento das variedades de girassol Ollysson e AG962 na presença de metais pesados no solo. A pesquisa foi realizada em estufa na Universidade Federal de Campina Grande, no periodo de 01 de junho a 14 de agosto de 2011. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com as variedades para tratamentos e 18 repetições. Foi utilizado solo misturado com composto de resíduo sólido contendo 371,6 mg kg-1 de metais pesados. As variáveis analisadas nesse trabalho foram altura da planta, diâmetro do caule, número de folhas e área foliar. A variedade Ollysson apresentou...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Ciências Agrárias; Engenharia Agrícola biometria  variedades  resíduos sólidos.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/465

NOTA TÉCNICA: DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE ARGAMASSA ARMADA PARA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA, VISANDO À UTILIZAÇÃO EM MATERNIDADES DE SUÍNOS
Provedor de dados: 107
Autores: Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Ricardo Fontes Moreira; IMA; Paula Cristina Rinaldi; UFV; Amanda Mirelle Bernardes; UFV.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de definir parâmetros térmicos adequados para o projeto de sistemas de resfriamento e aquecimento de pisos, visando ao conforto térmico das matrizes e leitões nas maternidades. Inicialmente, três placas pré-moldadas de argamassa armada foram construídas, utilizando-se métodos distintos, visando à circulação de água resfriada para as matrizes e água aquecida para os leitões. A placa designada P1 foi construída com vazios no formato de serpentinas, em seu interior sem a presença de tubos. Na placa P2, utilizou-se tubo corrugado de polietileno, em forma de serpentinas, embutido na argamassa armada. Na placa P3, adotou-se o mesmo método de construção da placa P1, variando-se apenas a área de circulação de água. Na...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola pisos; Suinocultura; Conforto térmico.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/193

NOTA TÉCNICA: INCONVENIENTES TÉCNICO-OPERACIONAIS DE UMA UNIDADE BENEFICIADORA E ARMAZENADORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
Provedor de dados: 107
Autores: Evandro Marcos Kolling; UTFPR; Emerson Trogello; UTFPR; Alcir José Modolo; UTFPR.
As grandes produções de grãos alcançadas no cenário nacional atual, não estão sendo acompanhadas por alguns setores da cadeia produtiva, sendo que, os setores de pós-colheita deixam muito a desejar neste aspecto, pois tendem a ser minimizadas em questão de capacidade estática, bem como nos processos ocorridos na mesma, que tendem a mitigar os aspectos quantitativos e qualitativos, vindo a reduzir a capacidade competitiva do produto no mercado. O presente trabalho teve por objetivo fazer um estudo de caso sobre os gargalos que estão a suprimir o adequado desenvolvimento deste setor, em uma unidade de beneficiamento/armazenamento da região norte do estado do Paraná. Ficou evidente pelo estudo de caso que, a grande maioria dos processos ocorridos dentro das...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Pós colheita de grãos Armazenamento; Sistema de limpeza; Sistema de secagem.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/292

ANÁLISE ESPACIAL MULTIVARIADA APLICADA NA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO
Provedor de dados: 107
Autores: Rodrigo Lilla Manzione; UNESP/Ourinhos; Célia Regina Lopes Zimback; UNESP.
A variabilidade espacial de atributos do solo pode sofrer influências de diversos fatores, relativos à formação do solo: (material de origem, topografia, vegetação, clima e tempo), práticas de manejo (tipo de preparo do solo, rotação de culturas e adubação) e erosão. Nesse sentido, são necessárias técnicas apropriadas para acessar informações relativas a quais variáveis exercem maior influência sobre determinados aspectos do solo, a fim de aperfeiçoar o manejo e as práticas de correção de acidez e adubação, em propriedades agrícolas. O objetivo deste trabalho foi demonstrar a aplicação de técnicas geoestatísticas multivariadas na investigação do comportamento de um conjunto de variáveis químicas do solo. O trabalho foi realizado em uma área experimental de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Agricultura geoestatística multivariada; Modelo linear de corregionalização; Agricultura de precisão.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/181

NÍVEIS DE DÉFICIT HÍDRICO EM DIFERENTES ESTÁDIOS FENOLÓGICOS DO FEIJOEIRO (Phaseolus vulgaris L., cv. CAPIXABA PRECOCE)
Provedor de dados: 107
Autores: Rone Batista de Oliveira; UFES; Julião Soares de Souza Lima; UFES; Edvaldo Fialho dos Reis; UFES; José Eduardo Macedo Pezzopane; UFES; Alexandre Faria da Silva; UFES.
O objetivo deste trabalho foi determinar a resposta fisiológica do feijoeiro em diferentes estádios de desenvolvimento, quando submetido ao estresse hídrico. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, utilizando recipientes plásticos de 10 litros. Adotou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições, sendo os tratamentos distribuídos num arranjo fatorial 3x3, envolvendo três níveis de água no solo e três estádios distintos do ciclo de crescimento e desenvolvimento da cultura. As características das plantas avaliadas foram: matéria seca do sistema radicular, matéria seca da parte aérea e área foliar. Para análise de produção, foram avaliados o número de vagens e a massa dos grãos por planta.  Os resultados mostraram que...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos feijão; Estresse hídrico; Resposta fisiológicas.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/35

QUALIDADE FÍSICAS E QUÍMICAS DE MORANGO PASSA EM DIFERENTES EMBALAGENS - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n04a03
Provedor de dados: 107
Autores: Amanda Gonçalves Guimarães; Celso Mattes de Oliveira; Gilmar Vieira; Nísia Andrade Villela Dessimoni Pinto.
O morango apresenta elevada perecibilidade e, consequentemente, reduzida vida pós-colheita. Assim, a desidratação apresenta-se como alternativa para reduzir as perdas pós-colheita. O objetivo deste trabalho foi avaliar o tipo de embalagem e o tempo de armazenamento nas características físicas e químicas do morango desidratado. Foram utilizados morangos da cultivar ‘Oso-Grande’, selecionados, sanitizados, cortados transversalmente e desidratados à temperatura de 60±5 °C, até obter o teor de umidade de 20±2% de base úmida. As embalagens avaliadas foram: sacos de polietileno transparente de espessura 0,087 micras e baixa densidade sob vácuo e sem vácuo, e plásticos de celofane. As análises físicas e químicas avaliadas foram: teores de umidade, acidez...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento Fragaria ananassa Duch; Desidratação; Embalagem.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/554

EFFECTIVE MICROORGANISMS (EM) AS BIOFEEDERS FOR ANAEROBIC DIGESTION
Provedor de dados: 107
Autores: Souza Ferreira, Cecília de Fátima; Gates, Richard Stephen; Batista, Maurílio Duarte; TINOCO, Ilda de Fatima Ferreira.
Soil micro-organisms called Effective Microorganisms (EM) were first cultivated and used in the 1970s.  Researches about these cultures have since then demonstrated their effectiveness in improving soil characteristics and as an alternative for accelerating organic matter decomposition in waste treatment systems. The objective of this study was to test whether the addition of EM to substrates incubated in anaerobic digesters would increase the efficiency of waste treatment and biogas production. EM cultures were obtained from bacterial colonies captured within the A-horizon of a Brazilian forest soil. They were left to grow during 15 days on cooked rice contact with the soil; afterwards, the established colonies were separated according to their colors,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência animal production; Biogas; Cattle; Digesters; Waste management.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/687

MAPAS TEMÁTICOS DE COMPONENTES PRINCIPAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DE PROPRIEDADES QUÍMICAS DO SOLO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n6p529-540
Provedor de dados: 107
Autores: Márcio Paulo de Oliveira; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Gustavo H. Dalposso; Carlos Roberto Espires; Jessé Fernando Faria.
A agricultura na região Oeste do Paraná tem destaque por intensa atividade agrícola, na qual busca altas produtividades. A produtividade das áreas de cultivo está diretamente relacionada com a fertilidade. O uso intensivo do solo tende à acidificação e diminuição nos teores de nutrientes nele armazenados, o que, por consequência, limita também o desenvolvimento radicular, contribuindo para redução da produtividade. O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de investigar a relação entre as propriedades químicas do solo: acidez potencial, cálcio, magnésio, potássio, pH do solo, teor de matéria orgânica, soma de bases, capacidade de troca de cátions total e saturação por bases, na camada de 0,0 a 0,20 m. A exploração do solo na região se faz de forma...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia/ Engenharia Agrícola fertilidade do solo; Análise multivariada; Variabilidade espacial.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/556

NOTA TÉCNICA: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL EM TRATOR AGRÍCOLA EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE E PROFUNDIDADE DE TRABALHO NAS OPERAÇÕES DE ARAÇÃO E GRADAGEM - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n1p65-70
Provedor de dados: 107
Autores: Luiz Henrique Souza; UFMG/ICA; Caio Gontijo Rabelo; UGMG/ICA; Christian Dias Cabacinha; UFMG/ICA; Mateus Junior Silva Pinto; UFMG/ICA; Leandro de Matos; UFMG/ICA.
O consumo horário de combustível é um dos fatores mais importantes no gerenciamento da produção de uma propriedade agrícola. A correta seleção da velocidade e da profundidade de trabalho é uma prática simples que pode contribuir para a economia da operação e aumento de produção agrícola. Objetivou-se com este trabalho avaliar o consumo horário de combustível de um trator agrícola nas operações de aração e gradagem em três velocidades de deslocamento, 5,0; 6,0; e 8,0 km h-1 e 2 profundidades de trabalho; 0,10 e 0,20 m. O experimento foi conduzido no Instituto de Ciências Agrárias localizado na cidade de Montes Claros/MG. Foram utilizados dois sensores medidores de fluxo de combustível, um colocado na linha de alimentação do trator e o outro na linha de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola e Ambiental-Mecanização Agrícola preparo periódico; Máquinas agrícolas; Mecanização agrícola.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/502

AVALIAÇÃO DE FRUTOS DE TOMATE DE MESA PRODUZIDOS COM EFLUENTE DO TRATAMENTO PRIMÁRIO DA ÁGUA RESIDUÁRIA DA SUINOCULTURA
Provedor de dados: 107
Autores: José Antonio Rodrigues Souza; UFV; Débora Astoni Moreira; UFV; Paulo Afonso Ferreira; UFV; Anttônio Teixeira de Matos; UFV.
No presente trabalho objetivou-se avaliar os efeitos da aplicação da água residuária da suinocultura após filtragem (ARSF) nos parâmetros de qualidade de frutos de tomate de mesa. Para isso, tomateiros da variedade Fanny TY foram cultivados em lisímetros de drenagem sob ambiente protegido e fertirrigados com diferentes lâminas de ARSF, com e sem complementação da adubação. Os resultados permitiram concluir que a aplicação de ARSF não alterou as características de qualidade dos frutos de tomate e, para quaisquer lâminas aplicadas, resultou em frutos saborosos e saudáveis.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola efluente; Qualidade; Reuso.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/77

UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PIVÔ CENTRAL
Provedor de dados: 107
Autores: Fernando França da Cunha; UFMS; Gustavo Haddad Souza Vieira; IFES; José Antônio Rodrigues de Souza; IFGO; Rafael Oliveira Batista; UFERSA; Marcelo Rossi Vicente; IFNMG.
Dentre os sistemas de irrigação existentes, o pivô central merece destaque por ocupar grandes áreas e consumir um grande volume de água. Diante disso, a utilização de equipamentos mais eficientes é uma busca constante, havendo necessidade de melhoria das metodologias existentes para sua avaliação. A presente pesquisa busca propor uma nova metodologia para determinar a uniformidade de distribuição de água por pivôs centrais. Foram utilizadas áreas irrigadas de 40, 60, 80, 100 e 120 ha, e em cada uma delas, avaliados dez pivôs centrais. Os tratamentos foram compostos de: pluviômetros equidistantes com o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) calculado conforme Christiansen (1942), modificado por Heermann e Hein (1968) (Método 1); pluviômetros...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais área adequadamente irrigada; Coeficientes de uniformidade; Eficiência de irrigação; Irrigação por aspersão.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/279

CLASSIFICADOR TEXTURAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS
Provedor de dados: 107
Autores: José Antonio Rodrigues Souza; UFV; Débora Astoni Moreira; UFV.
No presente trabalho, objetivou-se desenvolver um classificador textural em Matlab, para identificação de quatro espécies de plantas. A textura foi definida por meio de um conjunto de medidas estatísticas, descrevendo as variações espaciais de intensidade de pixels ou cor da parte aérea das plantas. As medidas foram calculadas utilizando-se matrizes de coocorrência. Os resultados indicaram que a classificação textural para identificação de plantas é uma das mais simples possíveis, sendo os resultados das classificações extremamente relacionados com as texturas analisadas.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola classificação de imagens; Textura; Matriz de co-ocorrência.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/144

NOTA TÉCNICA: EFICIÊNCIA DAS MACRÓFITAS EICHHORNIA CRASSIPES (MART .) SOLMS. (AGUAPÉ) E PISTIA STRATIOTES L. (ALFACE D’ ÁGUA), CULTIVADAS EM DIFERENTES MATERIAIS NO TRATAMENTO DE EFLUENTE SANITÁRIO BRUTO
Provedor de dados: 107
Autores: Janaína Borges de Azevedo França; UEG - Universidade Estadual de Goiás; Itamar Rosa Teixeira; UEG - Universidade Estadual de Goiás; Anamaria Achtschin Ferreira; UEG- Universidade Estadual de Goiás; Sebastião Avelino Neto; UEG - Universidade Estadual de Goiás.
Neste trabalho visou-se avaliar a eficiência das macrófitas aquáticas Eichhornia crassipes (aguapé) e Pistia stratiotes (alface d’ água) no tratamento de efluente doméstico bruto, em tempos de detenção hidraúlico (TDH) variados (0, 7, 14, 21 e 28 dias), cultivadas em caixas de amianto e polietileno. Foram testados quatro tratamentos EA (E. crassipes e caixa de amianto), EP (E. crassipes e caixa de polietileno), PA (P. stratiotes e caixa de amianto e PP (P. stratiotes e caixa de polietileno), com seis repetições. Dentre os tratamentos testados foi possível verificar que E. crassipes é mais eficiente na remoção de DBO e DQO: houve remoção de 28,45% de DQO (EA), 53,37% de remoção de DBO (EP). Para a remoção de SDT não houve diferença significativa entre as...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais contaminação; Tratamento alternativo; Polietileno; Amianto.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/374

DESEMPENHO DE FILTROS ANAERÓBIOS NO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DA LAVAGEM E DESCASCAMENTO DOS FRUTOS DO CAFEEIRO
Provedor de dados: 107
Autores: Ronaldo Fia; UFV; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Filipe Cruz Schuery; Pedro Emílio Pereira Teodoro; Fátima Aparecida Resende Luiz.
Neste trabalho, objetivou-se efetuar a avaliação operacional de três filtros anaeróbios com fluxo ascendente, utilizados no tratamento da água residuária do processamento dos frutos do cafeeiro (ARC). Os filtros, confeccionados com tubos PVC, preenchidos com brita nº 2 e com volume total de 139,5 L, foram operados sob temperatura ambiente, que variou de 13,8 a 24,4 ºC. A ARC teve o pH corrigido com cal até valores próximos a 7. A concentração de nutrientes foi corrigida mantendo-se relação DBO/N/P igual a 100/5/1. A carga orgânica volumétrica e o tempo de residência hidráulica variaram de 1,49 a 12,99 kg m-3 d-1 e de 32,3 a 56,9 h, respectivamente. O monitoramento foi realizado com a coleta de amostras afluentes e efluentes dos filtros, quantificando-se as...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais reator anaeróbio; Filtro anaeróbio; Compostos fenólicos; Café.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/277

NOTA TÉCNICA: ANÁLISE TÉCNICA DA OPERAÇÃO DE DESCASCAMENTO DE MADEIRA DE
Provedor de dados: 107
Autores: Gabriel de Magalhães Miranda; UFV; Luciano José Minette; UFV; Elizabeth Neire da Silva; UFV; Amaury Paulo de Souza; UFV; Nilton César Fiedler; UFES.
No presente estudo teve-se como objetivo avaliar tecnicamente o descascamento mecanizado de madeira de eucalipto utilizando o descascador móvel da marca Macir. O estudo foi conduzido em povoamentos de Eucalyptus grandis de uma empresa localizada no norte do estado da Bahia. A coleta de dados foi realizada por meio da amostragem casual simples. O trabalho foi dividido em duas etapas: na primeira etapa determinou-se a eficiência do carregamento da bandeja de alimentação do descascador, e na segunda etapa determinou-se o percentual de tempo efetivo de descascamento em relação a sua disponibilidade mecânica. Foram realizados os estudos de tempos e movimentos para o processo de descascamento em campo. Os resultados demonstraram que o tempo efetivo de trabalho...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Máquinas e Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/142

FATORES DE RISCO PARA DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES NOS OMBROS DE TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA COLHEITA DE CAFÉ
Provedor de dados: 107
Autores: Horjana Aparecida Navarro Fernandes; Faculdade Estácio de Sá; Luciano José Minette; UFV; José de Fátima Juvêncio; UFV; Emília Pio da Silva; UFV; Amaury Paulo de Souza; UFV; Cácio Soares Diniz; UFV.
Este estudo teve como objetivo detectar fatores de risco para distúrbios osteomusculares nos ombros de trabalhadores colhedores de café, no município de Santa Rita de Minas - MG. A investigação foi realizada com a aplicação de questionários sobre o perfil dos trabalhadores e da atividade e o Nórdico Padrão. Análise biomecânica do trabalhador no desempenho da colheita de café, estudo de tempo e movimento foram realizados por meio de observação do dia típico do trabalhador. Os resultados evidenciaram que 64% dos trabalhadores são do sexo feminino e 36% do sexo masculino. A incidência de distúrbios osteomusculares nos ombros dos trabalhadores foi de 70%. Os fatores de risco identificados foram os movimentos de flexão, abdução, sendo estes os de maiores...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola doenças ocupacionais; Posturas; Ergonomia; Ciclo de trabalho.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/32

DESEMPENHO DE TRATOR AGRÍCOLA ATUANDO COM 5% DE BIODIESEL EM OPERAÇÃO DE SEMEADURA
Provedor de dados: 107
Autores: Anderson Toledo; Rubens Andre Tabile; USP; Danilo Cesar Checchio Grotta; Jorge Wilson Cortez; Univasf; Carlos Eduardo Angeli Furlani; Unesp.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho operacional de um trator agrícola atuando com 5% de biodiesel etílico destilado de amendoim, na semeadura de amendoim (Arachis hypogaea) em preparo convencional. Dois testes foram realizados, o primeiro variando a velocidade de deslocamento, mantendo constante a força de tração, e o segundo alterando a força exigida na barra de tração, sem variar a velocidade. Foram tomadas como variáveis para representar o desempenho operacional, a patinagem dos rodados do trator, capacidade de campo efetiva, consumo horário volumétrico e ponderal, consumo específico de combustível e consumo de energia por área. Tanto a alteração da velocidade como da força de tração, influenciaram o consumo de combustível. Os dois testes...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/135

POULTRY LITTER AND WASTE FURNITURE: ENERGETIC ALTERNATIVE FOR TO ZONE OF MATA MINEIRA
Provedor de dados: 107
Autores: Dalólio, Felipe Santos; Silva, Jadir Nogueira; Baêta, Fernado da Costa; Tinôco, Ilda de Fátima Ferreira; Carneiro, Angélica Cássia Oliveira.
The production of broiler chickens and industrial furniture manufacturing, are two very significant economic activities for Mesoregion the Zone of Mata Mineira. Both activities generate large amounts of waste in their production processes. It is estimated that the volume of poultry litter is generated around 78,624 tons/year. But the Polo furniture of Ubá produces an average of 480 tons/year. In almost all of the time these wastes are disposed in the environment at random, being characterized as environmental liabilities. Given the composition of characteristics of poultry litter the furniture waste and the need to produce in a sustainable way can adopt these biomasses as a local alternative energy for decentralized power generation. This can occur through...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia na Agricultura biomassa; Briquetes; Energia renovável; Pellts; Sustentabilidade.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/734

QUALIDADE DA PRODUÇÃO DE BATATAS EM fUNÇÃO DA MOBILIZAÇÃO DO SOLO
Provedor de dados: 107
Autores: Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Daniel Mariano Leite; UFV; Lara Santana Fernandes; Paula Cristina Natalino Rinaldi.
Objetivou-se com este trabalho utilizar uma plantadora de batata para operar em solo cuja superfície não havia sido revolvida (plantio direto) ou pouco revolvida (cultivo mínimo); avaliar o desempenho da cultura instalada por meio de modificações da máquina e pelo plantio convencional. O experimento foi conduzido num delineamento em blocos casualizados, com as parcelas subdivididas e quatro repetições. Pelos resultados obtidos, conclui-se que: a produção de tubérculos comerciais não foi afetada pelos tratamentos e atingiu a média de 28.266 kg ha-1; sem amontoa o cultivo mínimo propiciou maior número e massa de tubérculos não comerciais; e que a amontoa, operação considerada imprescindível por alguns autores, se mostrou dispensável nas condições em que foi...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola máquinas agrícolas; Plantio direto; Batata.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/310

EQUAÇÃO DE LONGEVIDADE PARA SEMENTES DE CAFÉ (Coffea arabica L.)
Provedor de dados: 107
Autores: Roberto Sinício; UFV.
Objetivou-se equacionar a longevidade de sementes de café usando o Modelo de Probit. Valores obtidos da literatura de curvas de sobrevivência de sementes de café, armazenadas sob diferentes temperaturas e teores de água, foram transformados em probit e utilizados em regressões lineares e não lineares para determinação dos coeficientes de equações de viabilidade. Os resultados das análises permitiram concluir que: um modelo quadrático apresentou ajuste adequado, com desvio padrão de 8,9% de germinação, para equacionar a perda de germinação de sementes de café armazenadas, enquanto o modelo tradicional apresentou desvio padrão de 15,1% de germinação; a regressão não linear, comparada com a regressão linear múltipla, resultou em menores 1,5 a 2,2 vezes...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Pós-colheita de produtos agrícolas. Armazenamento  Germinação  Modelo de Probit  Modelo Matemático  Previsão.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/173

"ART IS" ON SCIENTIFIC PUBLICATIONS INVOLVING WORK FAMILY FARM IN BRAZIL UNDER THE ERGONOMICS OF VIEWPOINT
Provedor de dados: 107
Autores: Bastos, Rosaria Cal; Bifano, Amelia Carla Sobrinho.
The objective of this paper analyze the national scientific production are pointing focused on ergonomics for Family Agricultural Labor Brazil today. To do this, used the method of integrative literature review, began searching online, through access to the portal Periodicals Capes in SciELO - Scientific Electronic Library Online and Google Scholar, considering the publications between 2005-2015 . twenty were identified and two publications that have referred to the topic of interest, but also is the limited number of studies that directly relate to issues relating to family agricultural work from the perspective of ergonomics. There, yes, most research focused on the work ergonomics analysis with regard to the use of equipment, tools, tractors and various...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Análise Ergonômica do Trabalho; Ergonomia; Agricultura Familiar.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/736

INVESTIGAÇÃO DA COMPACTAÇÃO DO SOLO EM ÁREAS SOB INTEGRAÇÃO LAVOURAPECUÁRIA E PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Provedor de dados: 107
Autores: Dornelas, Milena Avelar; Thebaldi, Michael Silveira.
Com as diversas atividades desenvolvidas no solo, o mesmo pode sofrer algumas modificações graças à carga adicional e consequente compactação, podendo interferir no seu uso e qualidade, assim, analisar a dinâmica da compactação de solo agrícola explorado em manejo de integração lavoura-pecuária é necessário. O objetivo deste trabalho foi analisar a compactação de solo agrícola, em diferentes situações inerentes do sistema de produção caracterizado como integração lavoura-pecuária e em área de preservação permanente. Para tal, foi montado um experimento em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 x 2, com três repetições, sendo os tratamentos: atividade realizada no solo (4 situações – A1: ao final do ciclo da cultura do milho; A2: após...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia de Água e Solo resistência do solo à penetração; Porosidade do solo; Densidade do solo.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/652

DESEMPENHO DA CULTURA DO FEIJÃO EM FUNÇÃO DE DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO
Provedor de dados: 107
Autores: Daniel Mariano Leite; UFV; Luciano Baião Vieira; UFV; Haroldo Carlos Fernandes; UFV; José Eustáquio Souza Carneiro; UFV; Luis Felipe Cintra Risso; UFV.
Objetivou-se com a realização deste trabalho avaliar o comportamento da cultura do feijão em diferentes sistemas de preparo do solo. Foram avaliados a percentagem de emergência, o índice de emergência das plântulas, o estande final, os componentes do rendimento e a produtividade de grãos. Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso com seis repetições, sendo quatros tratamentos avaliados (sistema de semeadura direta, sistema convencional, cultivo mínimo com grade niveladora-destorroadora e cultivo mínimo com escarificador). Para a percentagem de emergência e o índice de emergência das plântulas, foram avaliadas 10 m na linha de semeadura central de cada unidade experimental. Já, para o estande final, o parâmetro rendimento e a produtividade dos grãos,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola componentes do rendimento; Mecanização agrícola; Phaseolus vugaris L.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/339

NOTA TÉCNICA: DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA MARCAÇÃO AUTOMÁTICA DO PONTO DE TRAÇAMENTO DA MADEIRA POR UMA GARRA TRAÇADORA
Provedor de dados: 107
Autores: Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Sebastião Eudes Lopes; Usina Jatiboca; Mauri Martins Teixeira; UFV; Luciano José Minette; UFV; Paula Cristina Natalino Rinaldi; UFV.
Este trabalho foi conduzido em povoamentos de eucalipto de uma empresa florestal do Estado de Goiás, com o objetivo de desenvolver dispositivo eletrônico para marcação automática do ponto de traçamento da madeira. O trator utilizado neste trabalho foi uma escavadora hidráulica, modelo 320 CL, fabricante caterpillar, com 103 kW de potência nominal do motor. Para o controle do ponto de traçamento dos toretes, foram utilizados um contador controlador programável, um gerador de pulsos e um sensor de proximidade do tipo indutivo. De acordo com os resultados, conclui-se que os valores encontrados para os comprimentos dos toretes quando medidos pelo dispositivo eletrônico e pela tora padrão ficaram próximos do desejado. O sensor utilizado não foi capaz de zerar...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização florestal; Eucapilpto colheita florestal; Processamento; Sensores.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/192

NOTA TÉCNICA: QUALIDADE DA DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DE SEMENTES DE MILHO POR UM DOSADOR-APANHADOR COM AUXÍLIO PNEUMÁTICO
Provedor de dados: 107
Autores: Carpes, Dauto Pivetta; Alonço, Airton Dos Santos; Francetto, Tiago Rodrigo; Moreira, Antônio Robson; Chagas, Gabriel Silveira.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da operação de distribuição longitudinal de sementes de milho por um dosador-apanhador com auxílio pneumático a vácuo, em diferentes velocidades angulares do disco e inclinações transversais do dosador, utilizando ferramentas de controle estatístico de processos (CEP). O experimento foi conduzido no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Máquinas Agrícolas (LASERG), vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria (RS). Foi utilizada uma bancada de ensaio de dosadores de sementes, que possui uma esteira carpetada em “V” que simula o deslocamento da semeadora no solo. A análise da distribuição deu-se pela coleta de 255 espaçamentos para cada uma das combinações de velocidades (5, 7,5 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola Mecanização agrícola; Semeadora-adubadora; Carta de controle; Gráfico de controle; Controle de qualidade.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/850

CRESCIMENTO E RENDIMENTO PRODUTIVO DO FEIJOEIRO SUBMETIDO À RESTRIÇÃO HÍDRICA
Provedor de dados: 107
Autores: Sandro Dan Tatagiba; UFV; Kelly Juliane Telles Nascimento; UFV; Gustavo Adolfo Bevitori Kling Moraes; UFV; Anelisa Figueiredo Peloso; UFV.
A cultura do feijoeiro é afetada pelas condições climáticas, sendo o desenvolvimento das plantas influenciado pelo estresse hídrico. Um dos modos de se suprir as necessidades das plantas é por meio da irrigação. Dessa forma, buscou-se investigar neste trabalho o crescimento vegetativo e o rendimento produtivo do feijoeiro submetido à restrição hídrica durante o seu ciclo. Para esta finalidade, plantas de feijoeiro cultivar Manteiga foram cultivadas em vasos de 5 dm3 e submetidas aos tratamentos de 50 e 100% da capacidade de campo. Os parâmetros analisados foram: altura da planta, área foliar, número de nódulos do sistema radicular, matéria seca da parte aérea, da raiz e total, massa seca de grãos e número de grãos e de vagens. De acordo com os dados...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Fitotecnia; Irrigação. Phaseolus vulgaris; Déficit hídrico; Análises de crescimento; Produção.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/416

DEMANDA ENERGÉTICA DE UM SUBSOLADOR ADAPTADO PARA DEPOSIÇÃO DE MATERIAL POROSO EM DRENOS LIVRES
Provedor de dados: 107
Autores: Haroldo Carlos Fernandes; Roberto Carlos Orlando; Daniel Mariano Leite; UFV; Marcelo Marques Costa; Marconi Ribeiro Furtado Júnior.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a demanda energética de um protótipo de um subsolador com torpedo para inserção de material poroso em drenos. Os testes de avaliação do desempenho do protótipo foram efetuados em uma área experimental da Universidade Federal de Viçosa, localizadas no município de Viçosa-MG. O material poroso utilizado foi a casca de arroz. Foi mensurada a potência requerida e consumo de combustível. O delineamento experimental utilizados foi o fatorial, que consistiu em 2 velocidades e 4 profundidades com 3 repetições. O solo apresentou um perfil argiloso, caracterizado como Podzólico Vermelho-Amarelo. O maior requerimento de força pelo implemento foi de 13711,1 N e a maior potência de 17,85 kW. Esses valores foram observados para a...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola drenagem; Potência; Subsolagem.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/262

NOTA TÉCNICA: RELAÇÃO DE EQUILÍBRIO ENTRE TRATORES E SEMEADORAS ADUBADORAS DE BAIXA POTÊNCIA: DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE LONGITUDINAL EM FUNÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E PONDERAIS - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n4p355-362
Provedor de dados: 107
Autores: Edson Lambrecht; UFPEL; Mauro Fernando Ferreira; UFPEL; Fabricio Ardais Medeiros; UFPEL; Ângelo Vieira dos Reis; UFPEL.
A seleção de semeadoras adubadoras montadas envolve o conhecimento de diversas especificações técnicas, entre estas o peso máximo da máquina, de forma que proporcione estabilidade e direção do trator. O presente trabalho teve o objetivo de analisar a estabilidade longitudinal de tratores com potência de até 42,0 kW no motor utilizando semeadoras adubadoras montadas no sistema de engate de três pontos. Para os tratores foram coletadas informações técnicas de catálogos e diretamente em revendas a potência do motor, peso total, distância entre eixos e distância do eixo traseiro ao olhal do braço inferior do engate. Nas semeadoras adubadoras até 3 linhas, determinou-se o seu peso vazio e o peso total de sementes e de adubo. Os resultados apresentaram 11 marcas...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola adequação trator implemento; Mecanização; Semeadura; Sistema hidráulico.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/537

DESEMPENHO AGRONÔMICO DO LÍRIO AMARELO CULTIVADO SOB DIFERENTES TAXAS DE APLICAÇÃO DE ESGOTO DOMÉSTICO EM SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUÍDOS
Provedor de dados: 107
Autores: Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Renata Cristina Chagas; Universidade Federal de Viçosa; Aristea Alves de Azevedo; Universidade Federal de Viçosa; Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Benatti REzende Zaparoli; Universidade Federal de Viçosa.
Objetivou-se, com a realização deste trabalho, avaliar o desenvolvimento e comportamento do lírio amarelo (Hemerocallis flava), quando cultivado em sistemas alagados construídos (SACs), submetidos a diferentes taxas de aplicação superficial (TAS) de esgoto doméstico. Os SACs cultivados com lírio amarelo receberam TAS de 44; 98; 230 e 395 kg ha-1 d-1 de DBO de esgoto doméstico. O corte da biomassa vegetal foi efetuado ao início e final do experimento (7 meses após). Nela, avaliou-se conteúdo de matéria seca e as concentrações de macronutrientes (N, P e K) e Na na parte aérea, sendo os resultados submetidos à análise de variância e as médias dos fatores foram comparadas, utilizando-se o teste Tukey, adotando-se o nível de 10% de probabilidade. Com base nos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos hídricos e ambientais; Tratamento de águas residuárias tratamento de esgoto  leitos cultivados alagados  plantas ornamentais.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/344

PRODUÇÃO DE MATERIA SECA E INDICE DE ÁREA FOLIAR DE FORRAGEIRAS EM DIFERENTES MANEJOS DO SOLO
Provedor de dados: 107
Autores: Edney Leandro da Vitória; Universidade Federal do Espírito Santo; Haroldo Carlos Fernandes; Universidade Federal de Viçosa; Mauri martins Teixeira; Universidade Federal de Viçosa; Paulo Roberto Cecon; Universidade Federal de Viçosa.
O manejo do solo inadequado, aliado a uma baixa fertilidade do mesmo, constitui um dos principais fatores limitantes da produção pecuária nas regiões tropicais. No segundo semestre do ano de 2009, na área experimental do IFES de Santa Teresa, no estado do Espírito Santo, foi analisada a produtividade de forrageiras em três sistemas de manejo do solo: preparo convencional, cultivo mínimo e plantio direto. O objetivo foi estudar a influência de sistemas de manejo do solo sobre a produtividade de forrageiras em termos de produção de matéria seca. O experimento foi instalado em esquema de parcela sub-subdividida no delineamento em blocos casualizados com quatro repetições. Somente o manejo do solo, o período e a interação entre período e a forrageira...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola preparo do solo; Forragicultura; Propriedades físicas do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/311

CALIDAD DE PLÁNTULAS DE LECHUGA EN DIFERENTES VOLÚMENES DE CELDAS Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n6p575-583
Provedor de dados: 107
Autores: Fabricio Salusso; Depto. Producción Vegetal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto; Jose Omar Plevich; Depto. Producción VegetalFacultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto; Angel Ramon Sanchez Delgado; Departamento de Matemática, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Liliana Grosso; Depto. Producción Vegetal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río; Diego Ramos; Depto. Producción Vegetal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto.
Con el objetivo de evaluar la calidad de plántulas obtenidas en bandejas de germinación de diferente volumen de celdas y su influencia sobre el rendimiento de un cultivo de lechuga durante dos ciclos de producción otoño-invernal, se sembró un cultivar tipo mantecosa (Lactuca sativa var. capitata) en un diseño completamente aleatorio. Los tratamientos fueron: 24 cm3/celda (128 celdas/bandeja); 13 cm3/celda (200 celdas/bandeja) y 7 cm3/celda (288 celdas/bandeja). Se evaluó número de hojas, longitud de raíces, altura de plántula, peso fresco y seco de la parte aérea y raíces hasta el momento del trasplante en campo efectuado a los 37 y 49 días después de la siembra para cada ciclo de producción. Los resultados mostraron diferencias significativas con un mayor...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Horticultura; Recursos Hídricos; Produção Agrícola bandejas de germinación  Lactuca sativa var. capitata  biomasa.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/629

AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE RESFRIAMENTO DO AR PARA VACAS COM ALTA PRODUTIVIDADE, EM FREE STALLS
Provedor de dados: 107
Autores: Handrey Borges de Araújo; EAEF; Ilda de Fátima Ferreira Tinôco; UFV; Fernando da Costa Baêta; UFV; José Humberto Teixeira Santos; Cecília de Fátima Souza; UFV.
Com a finalidade de suprir informações sobre a melhoria do ambiente térmico para animais de elevado nível produtivo, este trabalho teve como objetivo avaliar sistemas de resfriamento do ar, com e sem presença de ventilação forçada, num sistema de produção de leite tipo baias livres”, com animais de cerca de 40 kg animal-1 dia-1. O galpão experimental, com orientação leste-oeste, possuía 65,60 m de comprimento, 11,10 m de vão, 3,50 m de pé-direito e 2,80 m de beiral, telhado com estrutura metálica, cobertura de alumínio com 11° de inclinação e pequena abertura na cumeeira. O galpão foi dividido em três partes, para abrigar os tratamentos: nebulização, nebulização + ventilação e testemunha. Com base nas condições experimentais, nos resultados ambientais e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola baias livres; Sistema de confinamento; Ambiente térmico; ITGU.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/196

MUDAS DE Coffea canephora CULTIVADAS SOMBREADAS E A PLENO SOL
Provedor de dados: 107
Autores: Sandro Dan Tatagiba; Universidade Federal do Espírito Santo; Eduardo Alvarez Santos; USP; José Eduardo Macedo Pezzopane; Universidade Federal do Espírito Santo; Edvaldo Fialho Reis; Universidade Federal do Espírito Santo.
O café conilon (Coffea canephora) é uma cultura de grande importância na agricultura brasileira e ocupa posição de destaque entre os produtos de exportação. Atualmente no Brasil existem poucos estudos sobre a produção e o crescimento de mudas de café em sistemas sombreados e a pleno sol. Dessa forma, sugeriu-se neste trabalho estudar o crescimento e produção de mudas de café conilon em ambientes sombreados e a pleno sol. O experimento foi montado no esquema de delineamento inteiramente casualizado, em parcelas subdivididas no tempo (40, 80 e 120 dias), utilizando-se 10 repetições para as características diâmetro do coleto e altura das mudas e 3 repetições para área foliar, relação raiz/parte aérea, matéria seca total (Parte aérea e raiz). Os tratamentos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Fitotecnia; Agricultura; Café Ambiência.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/104

ANÁLISE DE TENSÕES NO MECANISMO DE CORTE DE UM PROTÓTIPO DE COLHEDORA DE CANA-DE-AÇÚCAR - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n5p428-434
Provedor de dados: 107
Autores: Ricardo Ferreira Garcia; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Jose Francisco Sá Vasconcelos Junior; FAETEC.
Com o objetivo de se avaliar a distribuição de tensões no mecanismo de corte de um protótipo de colhedora de cana-deaçúcar acoplável a tratores de rabiças, desenvolveu-se um modelo matemático usando-se o programa computacional ANSYS, versão 10.0, que funciona baseado na técnica de elementos finitos e cuja verificação foi feita comparando-se os resultados obtidos pelo programa ANSYS com os obtidos por solução analítica para um problema formulado mais simples. Dos resultados, concluiu-se que o modelo desenvolvido usando o programa ANSYS apresentou resultados próximos aos da solução analítica. Para simular a aplicação das forças atuantes na faca de corte, foram consideradas uma rotação do rotor de corte de 1.830 rpm e uma potência requerida para acioná-lo, de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização agrícola colheita mecanizada; Elementos finitos; Força; Saccharum spp.; Simulação.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/596

EFICIÊNCIA DE TELAS TERMOREFLETORAS E DE SOMBREAMENTO EM AMBIENTE PROTEGIDO TIPO TELADO SOB TEMPERATURAS ELEVADAS - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n01a04
Provedor de dados: 107
Autores: Renato Rampazzo; UNEMAT; Santino Seabra Junior; UNEMAT; Maria Cândida Moitinho Nunes; UFPEL; Sandra Mara Alves da Silva Neves; UNEMAT; Regiane Fátima Ferreira; Escola Estadual Jayme Verrísimo de Campos.
O cultivo em ambiente protegido permite a realização de cultivos em épocas que normalmente não seriam apropriadas para a produção em campo aberto. Objetivou-se com este trabalho avaliar as variações de luminosidade, temperatura do ar e do solo e umidade relativa do ar, em diferentes ambientes de cultivo, no período seco e no chuvoso, em Cáceres-MT, utilizando telados com malhas de 30, 40 e 50% de sombreamento, telas termorefletoras com 30, 40 e 50% de sombreamento e uma área de campo aberto. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 10 repetições, representadas por 10 dias de coleta. Foi observado que os ambientes telados reduziram os valores mínimos, médios e máximos dos atributos luminosidade e temperatura do ar e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia na Agricultura; Meteorologia Agrícola condições climáticas; Cultivo protegido; Épocas de cultivo; Horticultura tropical.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/362

DISTRIBUIÇÃO DA UMIDADE DO SOLO NUM SISTEMA IRRIGADO POR GOTEJAMENTO SUPERFICIAL COM DIFERENTES INCLINAÇÕES DO TERRENO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n3p261-269
Provedor de dados: 107
Autores: Aluízio Antônio Fernandes da Silva; IF Goiano - Câmpus Urutaí; José Antonio Rodrigues de Souza; IF Goiano - Câmpus Urutaí; Wanderbeth Belchior de Carvalho; IF Goiano - Câmpus Urutaí; Rafael Mendonça; IF Goiano - Câmpus Urutaí; Débora Astoni Moreira; IF Goiano - Câmpus Urutaí.
Informações da geometria do bulbo molhado são importantes para o dimensionamento e o manejo de projetos de irrigação por gotejamento. Existem diversos estudos sobre as dimensões e características do bulbo úmido associando vazões, tempos de aplicação e tipos de solo, todavia, a literatura ainda carece de fontes quanto ao comportamento da região irrigada em terrenos com diferentes declividades. Assim, objetivou-se neste estudo avaliar as dimensões e características do bulbo molhado na irrigação por gotejamento superficial em função da vazão do emissor e da inclinação do terreno. O experimento foi conduzido no Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí, em Urutaí, GO. No estudo foram adotadas três vazões (4, 5 e 8 L h-1) e quatro inclinações de terreno (0, 10,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos; Irrigação e Drenagem; Irrigação por gotejamento bulbo molhado  irrigação localizada  vazão.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/576

POTENCIAL HIDRÁULICO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS I: IDENTIFICAÇÃO DE QUEDAS DE ÁGUA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Provedor de dados: 107
Autores: Reynaldo Furtado Faria Filho; João Batista Lopes da Silva; Universidade Federal de Viçosa; Paulo Afonso Ferreira; Universidade Federal de Viçosa; Humberto Paulo Euclydes; RuralMinas; Delly Oliveira Filho; Universidade Federal de Viçosa.
Neste trabalho foram utilizados os Sistemas de Informações Geográficas, a fim de desenvolver uma metodologia para identificar, em sub-bacias, seções com potencial para geração de energia hidrelétrica. O estudo foi desenvolvido na sub-bacia do rio Turvo Sujo, bacia do rio Doce. Para obter o modelo digital de elevação hidrologicamente consistente (MDEHC), utilizaram-se dados de altimetria e hidrografia do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), pontos cotados por levantamento topográfico e dados digitais de altimetria SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Com  esses dados, foram gerados oito MDEHC’s, com duas resoluções espaciais de células, com 5 e 10 m. Os resultados foram satisfatórios para os MDEHC’s obtidos com os pontos cotados e os...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos MDE; Minicentrais hidrelétricas; Sistemas de Informações Geográficos.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/139

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS PROPRIEDADES DO SOLO, PRODUÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Alencar, Nayara Martins; Melo, Jonahtan Chaves; Santos, Antonio Clementino dos; Cunha, Odislei Fagner Ribeiro; Paula Neto, Joaquim José de.
A existência de variabilidade espacial nas propriedades do solo influencia na produção da forrageira. O trabalho teve como objetivo determinar a distribuição espacial das propriedades químicas do solo relacionando-a com a produção e a preferência de forragem por animais em pastejo de Urochloa brizantha cv. Marandu (Syn. Brachiaria brizantha) sob lotação contínua. Para caracterização da área de pastagem, foram realizadas medições de 108 pontos com distribuição em malha irregular, com coletas de solo para determinação dos atributos químicos (pH, matéria orgânica, P, K, Ca, Mg, Al, H+Al) e densidade do solo, produção de forragem, altura do dossel forrageiro, índice SPAD e intensidade de pastejo, no período das águas de 2012. Realizou-se o teste de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais estrutura do pasto; Geoestatística; Krigagem; Preferência de pastejo; Urochloa brizantha.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/602

AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO C/N E DA QUALIDADE DO COMPOSTO PRODUZIDO EM LEIRAS DE COMPOSTAGEM DE CARCAÇA E DIFERENTES CAMAS DE CRIATÓRIO DE FRANGOS
Provedor de dados: 107
Autores: Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Ed Carlo Rosa Paiva; Universidade Federal de Goiás; Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Gheila Correa Ferres; Universidade FEderal de Viçosa; Ivan Célio Andrade Ribeiro; Universidade FEderal de Viçosa.
Objetivou-se, com a realização deste trabalho, avaliar as concentrações de carbono orgânico e nitrogênio total e a qualidade do composto produzido em leiras de compostagem de carcaça e diferentes camas de criatório de frangos. O material orgânico foi compostado em leiras estáticas com aeração forçada positiva (LEA), apresentando os seguintes tratamentos: LEA 01 - leira contendo bagaço de cana-de-açúcar, cama de frango e carcaças de frango trituradas; e LEA 02 - leira com palha de café, cama de frango e carcaças de frango trituradas. De acordo com os resultados obtidos, pôde-se concluir que, durante todo o período de compostagem, os valores de COfo do material contido na LEA 02 apresentaram-se superiores aos obtidos na LEA 01; houve perdas expressivas de N...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Tratamento de resíduos leiras estáticas aeradas; Resíduos de avicultura  fertilizantes orgânicos.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/314

NOTA TÉCNICA: UTILIZAÇÃO DE POLÍMERO HIDRORRETENTOR NO PLANTIO DE MUDAS DE CAFEEIRO
Provedor de dados: 107
Autores: Jacinto de Assunção Carvalho; UFLA; Reinaldo Freitas Aquino; UFLA; Guilherme L. Mesquita; UFLA; Fátima Conceição Rezende; UFLA; Geraldo Magela Pereira; UFLA.
Neste trabalho, foi avaliado o efeito do polímero hidrorretentor no crescimento e desenvolvimento de mudas de cafeeiro, cultivadas em vasos, em casa de vegetação. Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado e esquema fatorial 4x4, com quatro doses do polímero Terracottem® e quatro turnos de irrigação, com seis repetições. O volume de água aplicado, definido pela evapotranspiração, foi calculado com base na evaporação do tanque Classe A, instalado no interior da casa de vegetação. Foram avaliadas as características de crescimento (altura, diâmetro do caule e número de entrenós) e desenvolvimento (área foliar, massa seca de raiz e massa seca da parte aérea da planta) das mudas. As características avaliadas apresentaram comportamento inversamente...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais irrigação; Café; Condicionador de solo.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/294

DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PARA O DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E RESFRIAMENTO EVAPORATIVO EM INSTALAÇÕES AVÍCOLAS CLIMATIZADAS
Provedor de dados: 107
Autores: Tatiana Duarte.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/14

MÉTODOS DE ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS CANAIS DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Provedor de dados: 107
Autores: Ide, Andre Keiiti; Silva, Cícero Lopes da.
Dentre as equações de estimativa da evapotranspiração de referência, a de Penman-Monteith-FAO é considerada a mais precisa. Porém, necessita de grande número de variáveis meteorológicas, tornando essa estimativa onerosa pelo elevado custo das estações agrometeorológicas. Por outro lado, existem outros métodos que demandam menos dados, representando uma maneira menos onerosa de se estimar a evapotranspiração de referência, condição essa que deve ser observada quando os usuários de sistemas de irrigação são pequenos produtores. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho dos métodos de Hargreaves-Samani, Thornthwaite-48, Thornthwaite modificado, Camargo-71, Blaney-Criddle, Jensen-Haise, Radiação FAO 24, Aerodinâmico e Energético, na estimativa da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia de Água e Solo; Irrigação e Drenagem; Meteorologia Agrícola agrometeorologia  Penman-Monteith-FAO  semiárido brasileiro.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/758

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE POZOLÂNICA DA CINZA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR
Provedor de dados: 107
Autores: Marcos Oliveira de Paula; UFV; Ilda de Fátima Ferreira Tinôco; UFV; Conrado de Souza Rodrigues; Elizabeth Neire da Silva; Cecília de Fátima Souza; cfsouza@ufv.br.
Neste trabalho, teve-se como objetivo avaliar as potencialidades de utilização da cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) como material pozolânico. A presente investigação foi conduzida no DEA/UFV, e contou com a colaboração da infra-estrutura de diversos laboratórios da UFV, UFOP e UENF. A CBC empregada neste estudo foi obtida do bagaço cana-de-açúcar, originária da indústria Jatiboca, localizada na cidade de Ponte Nova/MG. O trabalho foi dividido em duas fases: obtenção e caracterização da CBC e avaliação do seu emprego como material pozolânico, por meio de ensaio mecânico. Os resultados mostraram que o bagaço da cana-de-açúcar apresenta rendimento de CBC de 10%. A CBC em estudo apresentou 84% de SiO2 e 5% de carbono. A sílica na CBC apresenta-se, tanto...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Construções Rurais; Ambiência.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/89

CONCENTRAÇÃO DE NUTRIENTES EM PLANTAS DE MILHO, ADUBADAS COM BIOFERTILIZANTES, OBTIDOS NA DIGESTÃO ANAERÓBIA DA MANIPUEIRA
Provedor de dados: 107
Autores: Keles Regina Antony Inoue; Universidade Federal de Viçosa; Cecília Fátima Souza; Universidade Federal de Viçosa; Antonio Teixeira Matos; Universidade Federal de Viçosa; Nerilson Terra Santos; Universidade Federal de Viçosa; Williams Pinto Marques Ferreira; EMBRAPA.
O processamento da mandioca gera diversos tipos de resíduos, dentre os quais se destaca a manipueira, efluente altamente poluidor, por sua elevada carga orgânica e em decorrência da presença do cianeto, composto muito tóxico para plantas e animais. Uma das formas de tratamento primário dessa água residuária é a digestão anaeróbia, a qual apresenta como efluente final o biofertilizante. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito da aplicação de diferentes doses e tipos de biofertilizantes sobre a concentração de nutrientes e a produtividade de matéria seca de plantas de milho. O experimento foi realizado no Laboratório de Digestão Anaeróbia do DEA/UFV, sendo o milho cultivado em vasos plásticos de 7,5 litros, dispostos em bancada e preenchidos com...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais água residuária; Adubação orgânica; Fertilizante.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/210

PARÂMETROS ARQUITETÔNICO-AMBIENTAIS PARA CONSTRUÇÃO E TESTES EM MODELOS REDUZIDOS, REPRESENTATIVOS DE GALPÕES AVÍCOLAS, COM BASE EM SIMILITUDE
Provedor de dados: 107
Autores: Rolf Jentzsch; Universidade Federal de Viçosa; Fernando da Costa Baeta; Universidade Federal de Viçosa; Ilda de Fátima Ferreira Tinôco; Universidade Federal de Viçosa; Flavio Alves Damasceno; Universidade Federal de Mato Grosso; Jairo Alexander Osório Saraz; Universidade Nacional de Colômbia Sede Medellín.
Considerando a importância do uso de modelos reduzidos no estudo do conforto térmico na criação de aves objetivouse, com o presente trabalho, testar em um galpão comercial de frangos de corte pesadas e três modelos reduzidos construídos em diferentes escalas (1:4, 1:8 e 1:12), a validade das relações propostas e determinar, também, a escala de redução ideal para este tipo de experimento, no qual o conforto térmico foi avaliado por meio do índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU). Com base nos resultados pode-se concluir que, para as condições de operação e critérios de projeto estabelecidos, utilizando o ITGU como índice térmico ambiental de instalações agrícolas, é possível predizer as condições térmicas ambientais em um protótipo, a partir...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência avicultura; Conforto térmico; Modelos reduzidos.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/383

AÇÃO COAGULANTE DO EXTRATO DE SEMENTES DE MORINGA PREPARADO EM DIFERENTES SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS
Provedor de dados: 107
Autores: Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo -; Antonio Teixeira Matos; Universidade Federal de Viçosa; Valdeir Eustáquio Eustáquio Júnior; Univerisade Federal de Viçosa; Felipe Silva Nascimento; Universidade Federal de Viçosa; Ed Carlo Rosa Paiva; Universidade Federal de Goiás.
Com a realização deste trabalho, teve-se como objetivo avaliar o efeito da adição de NaCl e de Ca(OH)2 no preparo do extrato de sementes de moringa (Moringa oleifera), quando utilizado na remoção de turbidez da água residuária de suinocultura. Foram realizados três tratamentos, no primeiro utilizou-se apenas o extrato de sementes de moringa; no segundo, apenas solução de NaCl ou Ca(OH)2, e no terceiro, o extrato de moringa preparado com NaCl ou Ca(OH)2. Equações matemáticas foram ajustadas, por regressão, relacionando-se a turbidez em função das alíquotas utilizadas em cada tratamento. De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que a adição do extrato de sementes de moringa, preparados em água destilada ou solução NaCl, não proporcionou remoção...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais água residuária de suinocultura; Coagulação; Turbidez.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/336

INFLUENCE OF IRRIGATION AND POTASSIUM FERTILIZATION ON THE PRODUCTION AND QUALITY OF BANANA FRUIT IN BRASÍLIA
Provedor de dados: 107
Autores: Lorena, Douglas Ramos; Silva, Cícero Lopes da; Peixoto, José Ricardo; Oliveira, Gustavo Pires de; Alves Rios, Gervásio Fernando.
The present work aimed to evaluate quantitative and qualitative aspects of the initial productivity of the ‘BRS Tropical’ banana under different levels of potassium fertilization and irrigation volumes. The tests were arranged in four randomized blocks, which were consisted of a 5x5 factorial design, in slit-plot design. These plots were formed by fve different applied volumes of water in liters per pit (1090 – 2177 – 4300 – 6540 – 8720), which were equivalent to the amount of irrigation of water of 121 mm, 242 mm, 478 mm, 727 mm and 969 mm regarding the range of 9 m2 for each pit. The subplots were formed by fve levels of potassium in Kg.ha-1 (0 – 167 – 334 – 500 – 667). Both volumes of irrigation and levels of potassium were provided during the years of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais chilling occurrence; Musa spp.; Optimum of the variables studied; Productivity observed.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/718

EFEITO DA MASSA E DA FORMA DE PROCESSAMENTO DAS SEMENTES NO PODER COAGULANTE DA MORINGA - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n04a06
Provedor de dados: 107
Autores: Mateus Pimentel de Matos; UFMG; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Edson Faria da Silva; UFV; Valdeir Eustáquio Júnior.
Pouco se sabe sobre a influência da qualidade e da forma de processamento da semente no poder coagulante do extrato de sementes de moringa. Assim, a realização deste trabalho objetivou avaliar o poder coagulante e xenobiótico das sementes de acordo com a faixa de massa e a sua forma de processamento (descascadas e não descascadas) para preparo do coagulante. Para isso, analisou-se a água superficial com alta turbidez coletada em uma represa. Nas amostras foram adicionados extratos preparados com sementes divididas em três classes de massa (menor ou igual a 0,20 g, entre 0,20 e 0,30 g, e maior ou igual a 0,30 g); sementes descascadas, sem discriminação de massa; e apenas cascas; além da testemunha (sem adição de coagulante). Além disso, foram analisados os...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Tratamento de Água; Moringa bactericida  colimetria  tratamento de água  turbidez.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/480

VARIABILIDADE ESPACIAL DOS ATRIBUTOS FÍSICOS EM ÁREAS CULTIVADAS COM MAMÃO SOB DIFERENTES PREPAROS DO SOLO - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n02a06
Provedor de dados: 107
Autores: Edney Leandro da Vitória; Universidade Federal do Espírito Santo; Deangelys Petene Calvi; UFES; Marina Almeida Barbosa; UFES; Luciano Canal; UFES.
O objetivo deste trabalho foi estudar a variabilidade espacial dos atributos físicos do solo em áreas cultivadas com mamoeiro em diferentes preparos de solo, usando as técnicas da estatística clássica e da geoestatística. O experimento foi realizado no ano de 2013, num pomar de mamoeiro Tainung 01, localizado no município de Linhares-ES, em um Argissolo Amarelo Coeso, relevo plano. Os preparos do solo para o transplantio foram feitos em duas áreas adjacentes de aproximadamente 2 ha cada uma, em uma das áreas usou-se duas passadas de uma grade aradora e na outra área duas passadas de um escarificador. Os atributos físicos do solo estudados 90 dias após o transplantio foram a densidade do solo, macroporosidade e microporosidade, além do teor de água no solo...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola geostatística; Carica papaya L.; Manejo do solo; Propriedades físicas.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/497

SOIL CHEMICAL PROPERTIES IN AN INTEGRATED CROP-LIVESTOCK-FORESTRY SYSTEM
Provedor de dados: 107
Autores: Rodrigues, Marcio Neves; Santos, Leonardo David Tuffi; Sampaio, Regynaldo Arruda; Fernandes, Luiz Arnaldo.
The experiment was conducted in Eutrophic Red-Yellow Ultisol, and aimed to evaluate soil chemical properties in ICLF systems compared with other types of soil use. The study assessed ICLF systems, monocultures of acacia (Acacia mangium), Eucalyptus (Eucalyptus urophylla x E. grandis), Urochloa Brizantha, Urochloa decumbens, Sorghum bicolor and Panicum maximum, with crop variations in three agricultural cycles in a 2 year period, compared to native vegetation, 8-year-old U. Brizantha pasture and degraded pasture of P. maximum with areas of exposed soil. Compared to native forest and well-managed pastures and ICLF systems, contents of organic matter and calcium in the soil were lower in monocultures of eucalyptus, acacia and forage. The fact that the soil...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: CIÊNCIAS AGRÁRIAS  CIÊNCIA DO SOLO  QUÍMICA DO SOLO agroforestry system; Soil conservation; Degraded areas and environmental reclamation.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/695

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DO AR DE SECAGEM SOBRE A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE MELALEUCA
Provedor de dados: 107
Autores: Diana Rodrigues Herinque Lemos; Universidade Federal de Viçosa; Evandro de Castro Melo; Universidade Federal de Viçosa; Ronicely Pereira Rocha; Universidade Federal de Viçosa; Luiz Cláudio de Almeida Barbosa; Universidade Federal de Viçosa; Antonio Lelis Pinheiro; Universidade Federal de Viçosa.
Este trabalho visou avaliar a influência da temperatura do ar de secagem sobre a composição química do óleo essencial de Melaleuca alternifólia Cheel. Foram tomadas aleatoriamente três amostras de cada tratamento que foram analisadas ainda frescas, avaliando o teor de água e os constituintes químicos. Para a realização dos testes de secagem foram utilizadas amostras da planta triturada, utilizando um secador de leito fixo. As temperaturas do ar de secagem foram 40, 50, 60, 70 e 80°C. A identificação dos compostos foi feita empregando-se cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas. Os componentes majoritários do óleo essencial de melaleuca submetidos às temperaturas do ar de secagem de 40, 50, 60, 70 e 80 °C atendem dentro Padrão ISO...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento active substances; Chromatography; Medicinal plant; Tea tree.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/224

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO HIDROLÓGICO NA BACIA DO RIBEIRÃO ENTRE RIBEIROS, AFLUENTE DO RIO PARACATU, EM CENÁRIO DE MUDANÇA CLIMÁTICA COM O USO DO SOFTWARE STELLA
Provedor de dados: 107
Autores: Maurício Novaes Souza; Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba; Everardo Chartuni Mantovani; UFV; Aziz Galvão da Silva Júnior; aziz@ufv.br; James Jackson Griffith; UFV; Rafael Coll Delgado.
A ocorrência de fenômenos meteorológicos e climatológicos extremos se tornou fato. Apesar da adoção de medidas emergenciais, alguns problemas se intensificaram: incremento da concentração de gases de efeito estufa; diminuição da camada de ozônio; redução das terras agricultáveis; crescente contaminação dos ecossistemas aquáticos e redução progressiva dos recursos de água doce. Um dos fatores agravantes dessa situação se refere à substituição da vegetação nativa, realidade da bacia do ribeirão Entre Ribeiros, afluente do rio Paracatu, onde a atividade “Irrigação” apresenta forte incremento. Nessa bacia tem ocorrido a substituição de “Cerrado” (-47,65%) por “Cultivo” (+198,09%), que diminui a interceptação da água da chuva, aumenta o escoamento superficial e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura Mudanças climáticas; Comportamento hidrológico; Modelagem; Software STELLA.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/50

ÉPOCAS DE SEMEADURA DO ARROZ DE SEQUEIRO NA REGIÃO DE TANGARÁ DA SERRA
Provedor de dados: 107
Autores: William Fenner; Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; Rivanildo Dallacort; Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; Adalberto Santi; Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; Ricardo shiguero okumura; Universidade Federal Rural da Amazonia; Rafael Cesar Tieppo; Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.
O Estado de Mato Grosso apresenta irregularidades no regime pluvial, sendo necessário um estudo climático buscando indicar as melhores épocas de cultivo com o menor risco de ocorrência de déficit hidrico. Com isso, este trabalho objetivou identificar as melhores épocas de semeadura com menor risco climático para o cultivo de arroz de terras altas, por meio de análises térmicas e hídricas dos últimos cinco anos agrícola para o município de Tangará da Serra, MT. Utilizaram-se dados de temperatura e precipitação dos últimos cinco anos (2007/2008 a 2011/2012) disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As épocas de menor risco climático foram determinadas a partir da simulação do desenvolvimento da cultura, por meio do cálculo da soma...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Agrárias; Climatologia agrícola balanço hídrico; Oryza sativa; Precipitação; Soma térmica; Temperatura.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/414

DISTRIBUIÇÃO DE RAÍZES E EXTRAÇÃO DE ÁGUA DA BANANEIRA ‘BRS PRINCESA’ SOB DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE IRRIGAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Santos, Marcelo Rocha; Coelho, Eugênio Ferreira; Donato, Sérgio Luiz Rodrigues; Rodrigues, Maria Geralda Vilela.
No presente trabalho, objetivou-se avaliar a distribuição de raízes e a extração de água da bananeira ‘BRS Princesa’ sob diferentes configurações de irrigação em região semiárida do norte de Minas Gerais. Para a condução do experimento, foram adotadas cinco estratégias de irrigação: 50% de redução da lâmina de irrigação (LI) com frequência de alternância de lado da planta (FA) de sete dias; 50% de LI e FA de 14 dias; 50% de LI de FA de 21 dias; 50 % de LI com irrigação fixa (uma linha lateral de um só lado da planta) e irrigação plena (duas linhas laterais com registros abertos) durante todo o ciclo, com amostragens realizadas em quatro distâncias do pseudocaule (0,25; 0,50; 0,75 e 1,0 m) e cinco profundidades (0,05 a 15; 0,15 a 0,25; 0,35 a 0,45; 0,55 a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Musa spp. défcit hídrico. manejo da irrigação. sistema radicular.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/701

OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA PLANTA DE PIRÓLISE RÁPIDA DE BIOMASSA COM REATOR DE LEITO FLUIDIZADO
Provedor de dados: 107
Autores: Rodrigo Aparecido Jordan; FEAGRI/UNICAMP; Luis Augusto Barbosa Cortez; FEAGRI/UNICAMP; Juan Miguel Mesa Perez; Bioware Tecnologia; Henry Marin Mesa; Bioware; José Dilcio Rocha; Embrapa.
Neste trabalho são discutidos os principais problemas encontrados durante a operação da planta piloto de pirólise rápida de biomassa, pertencente à Universidade Estadual de Campinas- Unicamp, Brasil. Essa planta foi ajustada para a produção de bio-óleo, a partir de resíduos de biomassa de pequeno tamanho. Durante os testes, os principais problemas identificados foram: escoamento de vapores da pirólise pelo sistema de alimentação de biomassa; travamento da rosca de alimentação de biomassa; segregação da biomassa no leito; sinterização do material inerte; acúmulo de biomassa e de carvão vegetal dentro do reator; dificuldade para o aquecimento do inerte e baixa eficiência de recuperação de bio-óleo. Os resultados dos testes exploratórios permitiram definir...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia Térmica; Engenharia Mecânica; Agricultura resíduos de biomassa; Bioenergia; Bio-óleo; Carvão vegetal; Aquecimento; Segregação.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/160

ESTRUTURA FUNCIONAL DE UM ENCANTEIRADOR E DEPOSITOR DE FERTILIZANTES PARA TRATORES DE BAIXA POTÊNCIA
Provedor de dados: 107
Autores: Custódio, Tiago Vega; Spagnolo, Roger Toscan; Oldoni, André; dos Reis, Ângelo Vieira; Machado, Antônio Lilles Tavares.
A agricultura familiar é responsável por uma parcela importante da produção agrícola do país. Entretanto, se depara com uma deficiência no que tange às máquinas agrícolas, sendo uma das dificuldades construir canteiros e depositar fertilizantes. Assim, muitas atividades são executadas manualmente, reduzindo a produtividade. Neste estudo, objetiva-se estabelecer a estrutura funcional de um sistema mecanizado capaz de formar canteiros e depositar fertilizantes no estado sólido, com necessidade de potência de acionamento inferior a 25 kW. A metodologia utilizada fundamenta-se no Modelo de Fases, empregado com êxito no projeto de máquinas agrícolas. Verificou-se o escopo do problema por meio da análise de especificações, identificação de restrições e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola; Meteorologia Agrícola agricultura de base familiar  desenvolvimento de produto  máquinas agrícolas.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/827

CINÉTICA DE SECAGEM DE GRÃOS DE SOJA: INFLUÊNCIA VARIETAL
Provedor de dados: 107
Autores: Mendes Botelho, Fernando; Henrique Hoscher, Renata; Rosemari Hauth, Michele; de Carvalho Campos Botelho, Sílvia.
Objetivou-se, com o presente trabalho, ajustar diferentes modelos matemáticos aos dados experimentais da secagem de grãos de quatro variedades de soja, selecionando aquele que melhor descreve as curvas de secagem. Além disso, buscou-se determinar o coeficiente de difusão efetivo e a energia de ativação para a secagem de grãos de soja das variedades analisadas. Foram utilizados grãos de soja de variedades precoces (NS7901RR e TMG1180RR) e de ciclo médio (TMG132RR e P98Y70). Os grãos foram submetidos à secagem em estufa de convecção mecânica (ar forçado) nas temperaturas de 40, 50, 60 e 70 °C. Verificou-se que, de todos os modelos ajustados, o de Midilli foi o único que apresentou ajuste adequado para todas as variedades e em todas as condições de secagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pré-processamento de produtos agrícolas Glycine max L. Merrill; Modelos matemáticos; Teor de água.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/807

INFLUÊNCIA DO INSETO-PRAGA SITOPHILUS ZEAMAIS (MOTSCHULSKY) (COLEOPTERA-CURCULIONIDAE) NA TAXA RESPIRATÓRIA E NA PERDA DE MATÉRIA SECA DURANTE O ARMAZENAMENTO DE MILHO
Provedor de dados: 107
Autores: Wederson M. Alves; UNEC; Leda Rita D'Antonino Faroni; UFV; Ernandes Rodrigues de Alencar; UFV; Juliana Lobo Paes; UFV.
Em decorrência das perdas que ocorrem durante o período de armazenamento de grãos, objetivou-se com este trabalho quantificar a perda de matéria seca dos grãos de milho armazenados e infestados com Sitophilus zeamais, em diferentes condições de temperatura do ar ambiente, através da determinação da taxa respiratória pela produção de CO2. Neste trabalho, foram utilizados grãos de milho da variedade BRS 3060, provenientes da EMBRAPA/CNPMS (Sete Lagoas, MG). Logo após a colheita, os grãos infestados com o inseto-praga, na proporção de 10 insetos por quilo de produto, foram armazenados dentro de recipientes, que permitiam a troca gasosa. Estes foram então, colocados em câmara do tipo BOD às temperaturas de 20, 25, 30, 35 e 40 °C. Para a determinação da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Pré-Processamento e Armazenamento de Produtos Agrícolas deterioração; Perda de matéria seca; Taxa respiratória.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/27

DIDACTIC SOFTWARE FOR CALCULATIONS OF WATER RECESS SYSTEMS
Provedor de dados: 107
Autores: Chagas Silva, Alexandre Rodrigues; Justi, André Luiz; Saizaki, Paula Mayumi.
The calculations required to accurately determine the pressure drop in all types of pipes and fttings that make up a ﬂuid discharge system are time consuming, laborious, and error-prone. The objective of this study was to develop an educational software to scale hydraulic systems with applications in agricultural engineering. All of the interfaces and software components were developed using Lazarus 1.6 in the Object Pascal programming language, which enabled simplicity in the graphical interface and robustness in the calculations, sticking to the restrictions adopted equations, thus obtaining reliable results quickly.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais potência; Motor elétrico; Motor a combustão.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/729

CONCHAS DE OSTRAS E CASCAS DE OVOS MOÍDAS COMO CORRETIVOS DA ACIDEZ DO SOLO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n6p584-590
Provedor de dados: 107
Autores: Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Gevson Roldi Júnior; Ifes; Gustavo Haddad Souza Vieira; Caroline Merlo Meneghelli; IFES; Carla da Penha Simon; IFES.
Pesquisas têm sido realizadas com alguns resíduos sólidos que apresentam capacidade de correção da acidez do solo, como materiais alternativos ao calcário, em razão da elevada quantidade em que são descartados no ambiente. Objetivou-se, com a realização deste trabalho, avaliar a potencialidade de cascas de ovos e conchas de ostras moídas como corretivos da acidez do solo e obter a curva de neutralização da acidez de amostras de solo do horizonte B de um Latossolo Vermelho Amarelo (LVA). Avaliaram-se a capacidade dos resíduos como corretivos da acidez de acordo com a legislação vigente. Para a obtenção da curva de neutralização da acidez, os resíduos foram misturados em amostras de 500g de solo, nas doses de 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128 t ha-1 e de 0, 2, 4,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Aproveitamento de resíduos.Correção da acidez.Disponibilidade de Cálcio.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/636

USO DE FILTROS ORGÂNICOS NA REMOÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS PRESENTES NA ÁGUA RESIDUÁRIA DE SUINOCULTURA
Provedor de dados: 107
Autores: Marcos Alves Magalhães; Centro Universitário de Caratinga; Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa.
Objetivou-se, com a realização deste trabalho, avaliar a eficiência de filtros orgânicos na remoção de óleos e graxas presentes em água residuária de suinocultura (ARS). Como materiais filtrantes, foram utilizados o bagaço de cana-de-açúcar triturado, a serragem de madeira e o pergaminho de grãos de café. Tonéis metálicos de 1,30 m de altura e 0,58 m de diâmetro foram preenchidos com os respectivos resíduos orgânicos e, em seguida, submetidos à aplicação de ARS em escoamento descendente até que a taxa de filtração passasse a ser menor que 0,2 L m-2 s-1. Amostras de ARS, antes e após a filtração, foram coletadas afim de se avaliar a concentração de óleos e graxas presentes na água residuária. De acordo com os resultados obtidos, os filtros orgânicos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Tratamento de águas residuárias filtração; Resíduos orgânicos; Óleos e graxas.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/395

AVALIAÇÃO DE LEIRAS ESTÁTICAS AERADAS NA COMPOSTAGEM DE CARCAÇAS DE FRANGO
Provedor de dados: 107
Autores: Ed Carlo Rosa Paiva; Universidade Federal de Goiás; Antonio Teixeira Matos; Universidade Federal de Viçosa; Renata Tâmara Pereira de Barros; Universidade Federal de Viçosa; Tatiana Dias Ribeiro da Costa; Universidade Federal de Viçosa; Antover Panazzolo Sarmento; Universidade Federal de Goiás.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do processo de compostagem em leiras estáticas aeradas, com aeração positiva, no tratamento da carcaça de frango, utilizando como materiais estruturantes e fontes de carbono, bagaço de cana-de-açúcar; palha de café e cama-de-frango. Os indicadores de eficiência utilizados foram, na estabilização da matéria orgânica (redução de SV, relação C/N e o índice CTC/COT) e na higienização (redução de microrganismos, coliformes termotolerantes e Samonella). Foram avaliados e comparados diferentes tratamentos quanto à eficiência na higienização do composto e estabilização da matéria orgânica, utilizando-se leiras estáticas aeradas. Foram utilizados os seguintes tratamentos: LEA01: bagaço de cana de açúcar,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais higienização; Leiras estáticas aeradas  degradação bioquímica.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/387

ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE AMÔNIA EM GALPÕES DE FRANGO DE CORTE SUBMETIDOS A DIFERENTES DIETAS
Provedor de dados: 107
Autores: Keles Regina Antony Inoue; Universidade Federal de Viçosa; Ilda de Fátima Ferreira Tinôco; Universidade Federal de Viçosa; Deborah Cunha Cassuce; Univerdade Federal de Viçosa; Mateus Marques Bueno; Universidade Federal de Viçosa; Alfredo Lora Graña; Universidade Federal de Viçosa.
O apelo ambiental à redução de gases nocivos ao meio ambiente vem gerando uma adaptação aos meios de produção e a criação de novos modelos. Objetivou - se com o estudo monitorar a concentração de amônia, em um galpão experimental para frangos de corte, localizado no Departamento de Zootecnia da UFV, com 800 aves distribuídas em 40 boxes, sendo 20 aves em cada boxe, submetidas a cinco diferentes rações, que constituíram os tratamentos e 4 repetições. T1 - Ração com elevado nível de proteína e suplementação mínima de aminoácidos; T2 – Ração baseada no conceito de proteína ideal; T3 - T1 com suplementação de Fitase; T4 - T1 com suplementação de minerais orgânicos e; T5 combinação dos tratamentos T2, T3 e T4. O Monitoramento da concentração de amônia nos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência amônia; Poluição do ar; Nutrição.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/199

UNIFORMIDADE DE VAZÃO DE FERTILIZANTES POR DOSADORES HELICOIDAIS EM FUNÇÃO DO NIVELAMENTO LONGITUDINAL
Provedor de dados: 107
Autores: Mauro Fernando Pranke Ferreira; UNISC; Vilnei de Oliveira Dias; UFSM; Adroaldo Oliveira; UNISC; Airton dos Santos Alonço; UFSM; Ulisses Benedetti Baumhardt; UFSM.
O objetivo deste estudo foi analisar o desempenho de dois tipos de mecanismos dosadores helicoidais de fertilizante, por transbordo e por gravidade, em função do nivelamento e da rotação do eixo de acionamento do dosador em fertilizantes mistura de grânulos e mistura farelada. Atualmente, o mecanismo dosador para fertilizante do tipo rosca sem-fim é oferecido como opção em aproximadamente 65,1% dos modelos de semeadoras-adubadoras disponíveis no mercado brasileiro, tendo seu desempenho pouco conhecido. Foi realizado um ensaio de laboratório em bancada de ensaios de mecanismos dosadores no Laboratório de Máquinas Agrícolas da Universidade de Santa Cruz do Sul. Determinou-se a quantidade de produto depositado por unidade de tempo e o desempenho dos dosadores...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola mecanização agrícola; Razão de distribuição; Semeadora-adubadora.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/234

AVALIAÇÃO DIFERENTES SISTEMAS DE VENTILAÇÃO EM TERMINAÇÃO DE SUÍNOS, PARA AS CONDIÇÕES DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO
Provedor de dados: 107
Autores: José Humberto Teixeira Santos; UFRB; Ilda Fátima Ferreira Tinôco; Universidade Federal de Viçosa - UFV; Carlos André Costa.
Com a finalidade de suprir informações sobre a melhoria do ambiente térmico para animais de elevado nível produtivo, objetivou-se com este trabalho avaliar os sistemas de ventilação forçada por pressão positiva lateral e sistemas de ventilação forçada por pressão negativa tipo túnel, associados ao resfriamento evaporativo do ar, para suínos na fase de terminação. O galpão possuía 90 m de comprimento, 11,6 m de largura, pé direito de 3,27 m, beiral de 0,80 m, cobertos com telhas de aço galvanizado comum. Foram utilizados dois galpões, um testemunha com ventilação natural e outro idêntico dividido em duas partes, para abrigar os tratamentos: ventilação positiva e ventilação negativa, ambos associados à nebulização. Com base nas condições experimentais, nos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência ambiente térmico; Conforto animal; Itgu.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/270

ALTERAÇÕES QUÍMICAS NO SOLO APÓS FERTIRRIGAÇÃO DO CAPIM MOMBAÇA COM ÁGUA RESIDUÁRIA DE CURTUME - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n02a04
Provedor de dados: 107
Autores: Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Pedro Rodrigues de Oliveira; Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS; Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo.
Objetivou-se, com a realização deste trabalho, avaliar as alterações químicas no solo, proporcionadas pela aplicação de diferentes doses de água residuária de curtume (ARC) no capim Mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça). Com base na composição química da água residuária, foram estabelecidas as doses de aplicação da ARC: T1 = 0,0; T2 = 1,5; T3 = 3,0; T4 = 5,0; T5 = 10,0 e T6 = 15,0 kg⋅ha-1 de crômio. De acordo com os resultados obtidos, pôde-se concluir que a água residuária de curtume proporcionou diminuição nas concentrações de P e K disponíveis no solo, o que esteve associado, provavelmente, à maior absorção desses elementos químicos pelas plantas, em decorrência das melhorias na fertilidade do solo. As concentrações de nitrogênio total se mantiveram...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Tratamento de águas residuárias disposição de águas residuárias  crômio  forrageiras.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/458

COMPARATIVO ENTRE BIODIESEL DE DENDÊ E TUCUMÃ NO DESEMPENHO OPERACIONAL DE TRATOR AGRÍCOLA
Provedor de dados: 107
Autores: Leomar Paulo Lima; Instituto Federal do Triângulo Mineiro; Afonso Lopes; FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP; Melina Cais Jejcic de Oliveira; FCAV/UNESP, Jaboticabal-SP; Murilo Coelho Teodoro Neves; FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP; Gilberto Hirotsugu Azevedo Koike; Consultor Autônomo.
A viabilidade do biodiesel como fonte alternativa de energia depende de vários fatores, entre os quais se destacam a proporção de mistura do biodiesel ao diesel e incentivo de uma organização da sua cadeia produtiva, de modo a contemplar as dimensões econômicas, sociais e ambientais. O objetivo do trabalho foi comparar biodiesel de dendê e tucumã no desempenho operacional de trator agrícola. O experimento foi realizado no Departamento de Engenharia Rural da FCAV-UNESP, Jaboticabal, SP, utilizando-se um trator 4x2 TDA com potência máxima no motor de 80,9 kW (110 cv). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 6x2, em que as combinações dos fatores foram seis proporções de mistura biodiesel/diesel (B0, B5, B25, B50, B75 e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola biocombustível; Força de tração; Consumo específico.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/348

POTENCIAL HIDRÁULICO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS II: IDENTIFICAÇÃO DE SEÇÕES POTENCIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
Provedor de dados: 107
Autores: Reynaldo Furtado Faria Filho; João Batista Lopes da Silva; Universidade Federal de Viçosa; Paulo Afonso Ferreira; Universidade Federal de Viçosa; Humberto Paulo Euclydes; RuralMinas; Carlos Antônio Álvares Soares Ribeiro; Universidade Federal de Viçosa.
No presente trabalho, utilizaram-se os Sistemas de Informações Geográficas para desenvolver uma metodologia a fim de identificar seções do curso de água de sub-bacias com potencial para construção de reservatórios, como também, simular um reservatório capaz de atender à demanda de abastecimento de água na cidade de Viçosa – MG, em 2030. O estudo foi desenvolvido na sub-bacia do rio Turvo Sujo, bacia do rio Doce. O modelo digital de elevação hidrologicamente consistente (MDEHC) foi obtido com dados de altimetria e hidrografia do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Identificaram-se nove seções com estreitamento menor que 100 m. Na simulação do reservatório para atender a demanda de água para Viçosa, em 2030, foram realizadas visitas a...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos barragem; Abastecimento de água; Usos múltiplos de água.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/140

EFEITO DO SISTEMA DE CRIAÇÃO E DO AMBIENTE SOBRE A QUALIDADE DE OVOS DE POEDEIRAS COMERCIAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Nerandi Luiz Camerini; UFCG; Daniele Lopes de Oliveira; UFCG; Rafael Costa Silva; UFCG; José Wallace BArbosa Nascimento; UFCG; Dermeval Araujo Furtado; UFCG.
Este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar os efeitos de dois sistemas de criação (gaiola enriquecida e sistema alternativo) na qualidade de ovos de aves poedeiras e a influência de três condições ambientais. O experimento foi conduzido durante três períodos experimentais de 28 dias. Foram utilizadas 36 aves da linhagem Dekalb White em cada sistema de criação com 27 semanas de idade, respectivamente. Avaliou-se a qualidade dos ovos produzidos em um delineamento inteiramente casualizado 2x6 (dois sistemas de criação e seis repetições) com temperaturas de 20 ºC, 26 ºC e 32 ºC e umidade relativa de 60% em ambiente controlado. Para a análise da qualidade dos ovos foram avaliados o peso dos ovos, a unidade de haugh, a gravidade específica, pH da clara...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência peso do ovo; Gravidade específica; Unidade haugh; PH da gema e pH da clara.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/357

OTIMIZAÇÃO DE REDE DE IRRIGAÇÃO DE MICROASPERSÃO USANDO ALGORITMOS GENÉTICOS SOB DIFERENTES DECLIVIDADES E TARIFAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA
Provedor de dados: 107
Autores: Francisco Fernando Noronha Marcuzzo; Escola de Engenharia de São Carlos; Edson Cezar Wendland; Escola de Engenharia de São Carlos.
Os custos de instalação de redes de irrigação localizada tendem a ser elevados, o que inibe a sua utilização. No presente trabalho objetivou-se minimizar os custos de instalação e operação de redes de distribuição de água para irrigação localizada, frente a diferentes configurações de declividade do terreno e tarifação de energia elétrica e água. Para isso, foi desenvolvido um código em MatLab considerando-se todas as perdas de energia distribuídas e localizadas entre o inicio da rede e o conjunto motobomba para uma rede de irrigação padrão. As variáveis de decisão para otimização, com auxilio de algoritmos genéticos, foram os diâmetros de cada trecho da rede, pré-definidos por: dois diâmetros para linhas laterais, quatro para linhas de derivação, quatro...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Irrigação e Drenagem irrigação localizada; Algoritmos genéticos; Tarifa da água; Tarifa de energia elétrica.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/39

MANEJO DA IRRIGAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE MINIMILHO POR EVAPOTRANSPIRAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Adriana Maria Meneghetti; UNIOESTE; Lúcia Helena Pereira Nóbrega; UNIOESTE; Reginaldo Ferreira Santos; UNIOESTE.
Lâminas de irrigação em cultivo de minimilho, determinadas pela evapotranspiração da cultura, baseadas na evaporação do tanque classe A, foram aplicadas ao se atingir valores acumulados de 15, 30, 45 e 60 mm, com delineamento estatístico inteiramente casualizado, quatro tratamentos e cinco repetições. Resultados foram submetidos à análise de variância e médias comparadas em nível de 5 % de significância pelo teste de Tukey e análise de regressão. Selecionou-se cinco plantas por parcela para análise do número de espigas por planta (NE), estatura de inserção da primeira espiga (EI), comprimento da espiga com (CECP) e sem palha (CESP), diâmetro da espiga com (DECP) e sem palha (DESP), massa da espiga com (MECP) e sem palha (MESP), número de fileira de grãos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais lâminas de irrigação; Tanque classe A; Dados de produção.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/36

INFLUÊNCIA DA INCLINAÇÃO TRANSVERSAL E VELOCIDADE DE OPERAÇÃO SOBRE O DESEMPENHO DE DOSADORES PNEUMÁTICOS COM SEMENTE DE SOJA - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n02a03
Provedor de dados: 107
Autores: Airton dos Santos Alonço; Universidade Federal de Santa Maria; Hendrigo Alberto Torchelsen da Silveira; Universidade Federal de Santa Maria; Mateus Potrich Bellé; Universidade Federal de Santa Maria - UFSM; Dauto Pivetta Carpes; Universidade Federal de Santa Maria; Otávio Dias da Costa Machado; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-Campus Bento Gonçalves.
O trabalho teve por objetivo avaliar a influência da inclinação transversal sobre o desempenho de três dosadores pneumáticos submetidos a diferentes velocidades de operação utilizando-se sementes de soja. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Máquinas Agrícolas (LASERG), localizado na Universidade Federal de Santa Maria, com o auxilio de uma bancada que simula algumas condições operacionais de semeadura, como variação da rotação e inclinação de dosadores de sementes. Utilizou-se o delineamento experimental blocos casualizados com parcelas sub-subdivididas, com três fatores experimentais: inclinação transversal do dosador com três níveis (+11°, -11º e nivelado), três dosadores de sementes pneumáticos e velocidade de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola máquinas e implementos agrícolas; Mecanização agrícola; Semeadora-adubadora; Glycine max (L.).
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/499

NOTA TÉCNICA: PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA ESTIMATIVA DA EROSIVIDADE DA CHUVA NO ESPÍRITO SANTO
Provedor de dados: 107
Autores: Michel Castro Moreira; UFBA; Roberto Avelino Cecílio; UFES; José Eduardo Macedo Pezzopane; UFES; Fernando Falco Pruski; UFV; Danilo Costa Fukunaga; UFES.
O presente trabalho teve por objetivo implementar computacionalmente redes neurais artificiais (RNAs) para estimativa dos valores médios mensais e anuais da erosividade da chuva (R) no Estado do Espírito Santo. Considerando que o valor mensal de R é obtido pelo somatório dos valores mensais dos índices de erosividade EI30 ou KE &gt; 25, e que para cálculo destes existem duas metodologias de obtenção da energia cinética de precipitação, foram utilizadas quatro RNAs para cada mês, totalizando 48 redes. De posse das RNAs foi necessário conhecer as respectivas arquiteturas, funções de ativação dos neurônios e os parâmetros livres w’s e b’s para então serem geradas as funções matemáticas que as representassem. As RNAs foram implementadas utilizando-se o...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais equação universal de perda de solo; Interpolação espacial; Manejo de bacias hidrográficas; Redes neurais artificiais.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/315

CARACTERIZAÇÃO DE MISTURAS DE ÓLEO DIESEL COM ÓLEO DE PINHÃO MANSO PARA ACIONAMENTO DE UM TRATOR AGRÍCOLA - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n06a06
Provedor de dados: 107
Autores: Wagner da Cunha Siqueira; Instituto Federal do Mato Grosso; Haroldo Carlos Fernandes; Universidade Federal de Viçosa; Anderson Candido da Silva; Universidade Federal de Viçosa; Mauri Martins Teixeira; Universidade Federal de Viçosa; Selma Alves Abrahao; Universidade Federal do Mato Grosso.
Objetivou-se, com este trabalho, caracterizar misturas de óleo diesel (OD) com óleo de pinhão manso (OPM) e avaliar o desempenho da tomada de potência de um trator agrícola alimentado com estas misturas. Para a caracterização das misturas foram analisadas: massa específica, índice de viscosidade, teor de água, índice de acidez, cinzas sulfatadas e estabilidade oxidativa. Após as análises, verificou-se, por meio de ensaios dinamométricos, o desempenho do motor alimentado com misturas de OD com OPM, em diferentes proporções. As principais conclusões deste trabalho foram: somente os resultados das cinzas sulfatadas atenderam a ANP n°7 de 2008. A potência máxima encontrada, 31,93 kW, foi verificada na mistura contendo 75% de OPM . A mudança de combustível...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola combustível; Desempenho; Óleo vegetal.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/474

USOS DE GEOPROCESSAMENTO NA AVALIAÇÃO DE DEGRADAÇÃO DE PASTAGENS NO ASSENTAMENTO ILHA DO COCO, NOVA XAVANTINA – MATO GROSSO, BRASIL
Provedor de dados: 107
Autores: Ferreira, Gabriel Caymmi Vilela; Ferreira Neto, Jose Ambrosio.
A pecuária extensiva tem sido a principal forma de produção da bovinocultura de corte no Brasil. A pastagem, por sua vez, tem papel central neste sistema, pois é a principal fonte de alimentação. Neste trabalho, buscou-se apresentar técnicas de sensoriamento remoto que possam identificar e classificar pastagens em diferentes processos de degradação, por meio da Cobertura Vegetal da Pastagem – CVP. Constataram-se cinco classes diferentes de degradação no Assentamento Ilha do Coco – MT, além do processo de evolução da pastagem ao longo do tempo, ao comparar-se o período inicial de criação com o período atual (2014). Verificou-se que, ao longo do tempo, a degradação da pastagem diminui neste assentamento, fruto de uma diminuição na taxa de lotação do gado.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Ambientais pastagem degradada; Sensoriamento remoto; Assentamento rural.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/894

MOVILIZACIÓN DEL SUELO EN TRES SISTEMAS DE PREPARO
Provedor de dados: 107
Autores: Pedro Hurtado de Mendoza Borges; Universidade Federal de Mato Grosso; Haroldo Carlos Fernándes; Universidade Federal de Viçosa; Aloísio Bianchini; Universidade Federal de Mato Grosso; João Carlos de Souza Maia; Universidade Federal de Mato Grosso; Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza; UFMT.
La acción de los implementos y máquinas utilizadas en la preparación del terreno puede causar perjuicios de gran magnitud debido a la falta o exceso de tratamiento de las camadas. En este trabajo se determinaron los índices de movilización para tres sistemas de preparo de un suelo ferralítico amarillo, sometido a la siembra directa durante los últimos cinco años con los cultivos de maíz y frijol. Los sistemas evaluados fueron el convencional y los conservacionistas cultivo mínimo y siembra directa. Se utilizaron un tractor de ruedas (modelo mf 265), un arado de discos, una grada niveladora, un escarificador, una sembradora-adobadora y un perfilometro de 2 m. En el terreno se levantaron los perfiles natural, interno y final. Después se determinaron los...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola perfil del terreno; Ampollamiento; Siembra directa.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/332

INFLUÊNCIA DO MANEJO DA IRRIGAÇÃO E SISTEMA DE CULTIVO NO RENDIMENTO ECONÔMICO DA CULTUR A DO FEIJOEIRO IRRIGADA POR PIVÔ CENTRAL
Provedor de dados: 107
Autores: José Eduardo Pitelli Turco; FCAV/UNESP-Câmpus de Jaboticabal; Gilcileia Dos Santos Rizzatti; FCAV/UNESP-Câmpus de Jaboticabal; Luiz Carlos Pavani; FCAV/UNESP-Câmpus de Jaboticabal.
O objetivo deste trabalho foi analisar o consumo e o custo de energia elétrica e o resultado econômico na cultura do feijoeiro, cultivar IAC-Carioca, irrigada por pivô central em um Latossolo Vermelho, submetida a dois manejos de irrigação (tensiometria e tanque “Classe A”) e dois sistemas de cultivo (plantio direto e plantio convencional), nos anos de 2003 e 2004. A pesquisa foi desenvolvida na Área Demonstrativa e Experimental de Irrigação - ADEI da FCAV/ UNESP, Câmpus de Jaboticabal – SP, sob um pivô central, que abrange uma área de 33.157,140 m2. O consumo de energia elétrica do sistema de irrigação foi monitorado e seu custo analisado para dois grupos tarifários, cujos preços do kWh foram obtidos na CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz). O...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Energia na Agricultura sistemas tarifários; Feijão; Tensiômetro; Tanque “Classe A”.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/255

NOTA TÉCNICA: AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO EMITIDOS POR DIFERENTES MODELOS DE FELLER-BUNCHERS
Provedor de dados: 107
Autores: Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Andréia Bordini de Brito; Instituto de Artes e Design – UFPEL; Paula Cristina Natalino Rinaldi; UFV; Wagner Santos Gonçalves; UFV; Marconi Ribeiro Furtado Júnior; UFV.
No presente trabalho teve-se por objetivo avaliar os níveis de ruídos emitidos, interno e externo, de três modelos de “Feller-Bunchers”. As análises foram realizadas em máquinas operando em áreas de colheita florestal, localizada no município de Santa Bárbara, Minas Gerais. Os níveis de ruído dentro das cabines foram inferiores ao limite de 85 dB (A), para oito horas de exposição diária, estabelecido pela NR-15, para todas as operações de colheita. Já na parte externa, os níveis de ruído em função do raio de afastamento foram superiores ao limite estabelecido.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola máquinas florestais; Ruído; Ergonomia.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/319

DETECTION OF CRITICAL POINTS FOR THE OCCURRENCE OF INSECTS IN RICE STORAGE UNITS
Provedor de dados: 107
Autores: Silva, Fernando Felisberto da; Escovar, Renan Lopes; Dias, Naymã Pinto; Bertan, Larissa Canhadas.
The Rio Grande do Sul is the main state producer and rice storer from Brazil, especially the region of the Western Frontier. The objective of this study was to identify the main critical points for the occurrence of insect pests in two rice storage units in the city of Itaqui, Border West of Rio Grande do Sul. Visual inspections were carried out in two storage units for receiving the crop 2010/2011 and two criteria were established, the existence of adult insects and the accumulation of impurities, waste grain and dust. Inspected up. external and internal parking lot; scales; discharge hoppers; drying area; adjacency of storage silos; beneficiation industry; storage units of finished product; laboratory and classification; grain transportation equipment...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento arroz armazenado; Controle de qualidade; Pragas de grãos armazenados; Proflaxia.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/731

CRESCIMENTO E COMPONENTES DE PRODUÇÃO DO GIRASSOL EM FUNÇÃO DA IRRIGAÇÃO COM ÁGUA SALINA E ADUBAÇÃO NITROGENADA - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n1p48-56
Provedor de dados: 107
Autores: Pedro Henrique Pinto Ribeiro; Universidade Estadual de Goiás; Samuel Silva; Universidade Federal de Campina grande; José Dantas Neto; Cleiton da Silva Oliveira; Lucia Helena Garófalo Chaves.
O uso de água salina e adubação nitrogenada em cultivos de girassol estão sendo alvos de estudos devido à importância econômica dessa cultura e a necessidade de expandi-la a regiões semiáridas do Brasil. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e os componentes de produção da variedade de girassol Embrapa 122/V-2000 sob o efeito da salinidade da água de irrigação e da adubação nitrogenada. O experimento foi realizado no período de 06 de janeiro a 07 de abril de 2012 na cidade de Campina Grande-PB, Brasil. Os tratamentos constaram de cinco níveis de condutividade elétrica da água de irrigação (0,6; 1,5; 2,5; 3,5 e 4,5 dS m-1) e cinco doses de nitrogênio (60, 80, 100, 120 e 140% do recomendado). A redução máxima causada pela salinidade na...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Irrigação e Drenagem Helianthus annuus L.  condutividade elétrica  biometria  nitrogênio.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/521

CONTROLE DA TEMPERATURA E VELOCIDADE DO AR DE SECAGEM EM UM SECADOR DE PLANTAS MEDICINAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Mauro de Oliveira Prates; Universidade Federal de Viçosa; Tarcísio de Assunção Pizziolo; Universidade Federal de Viçosa; Evandro de Castro Melo; Universidade Federal de Viçosa; Ronicely Pereira Rocha; Universidade Federal de Viçosa; José Vitor Nicácio; Universidade Federal de Viçosa.
Este trabalho teve como objetivo a implementação de um sistema de controle de temperatura e velocidade do ar, em um secador de plantas medicinais, utilizando-se microcontrolador PIC16F877A. A velocidade do ar foi monitorada com anemômetro de conchas e o seu controle realizado com um inversor de frequência. A temperatura foi medida pelo sensor LM35 e o seu controle foi realizado utilizando-se um triac. com um microcontrolador realizaram-se ações de controle PID, que determinavam a largura de pulso de um sinal PWM, que acionava o inversor de frequência e, também, o triac. Foi realizada a comparação entre dois métodos de controle de velocidade: manual e automático. Verificou-se redução de 63 % no consumo de energia elétrica quando foi utilizado o método...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Energia na Agricultura inversor de frequência; Secagem; Sistemas de controle.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/148

UTILIZAÇÃO DO BIOSSÓLIDO DE CERVEJARIA COMO SUBSTRATO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO: ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO INICIAL DAS MUDAS E ASPECTOS AMBIENTAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Adilson Castro Antônio; Universidade Federal de Viçosa; João Carlos de Freitas Alves; Bruno Rogério Nascimento de Faria; Maurício Júnior de Almeida.
Este trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar o desenvolvimento de mudas de Eucalyptus grandis em substrato de lodo da estação de tratamento de efluente de indústria cervejeira. Os tratamentos consistiram de substratos proveniente de misturas de biossólidos com casca de arroz carbonizada, correspondentes a M1 - 80% de biossólido e 20% de casca de arroz carbonizada, M2 - 60% de biossólido e 40% de casca de arroz carbonizada, M3 - 50% de biossólido e 50% de casca de arroz carbonizada, M4 - 40% de biossólido e 60% de casca de arroz carbonizada e Testemunha composta de solo sem adição de lodo. A mistura que apresentou melhores resultados estatitiscamente foi a mistura M2 (60% lodo de esgoto + 40% casca de arroz carbonizada).
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Agronomia; Meio Ambiente resíduos sólidos; Reciclagem agrícola; Meio ambiente.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/184

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA SEMEADURA DIRETA DO MILHO EM FUNÇÃO DO AUMENTO DA VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO E DO ESCALONAMENTO DE MARCHA DE UM CONJUNTO TRATOR-SEMEADORA-ADUBADORA
Provedor de dados: 107
Autores: João Cleber Modernel da Silveira; CEFET-RV; Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Daniel Mariano Leite; UFV; Mauri Martins Teixeira; UFV; Marconi Ribeiro Furtado Júnior.
Objetivou-se, com a realização neste trabalho, avaliar a qualidade da semeadura de um conjunto trator-semeadora-adubadora em sistema de plantio direto, em função de diferentes velocidades de deslocamentos e de rotações no eixo do motor, na semeadura da cultura do milho. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 4 repetições em arranjo fatorial 4x3, com 12 tratamentos, constituídos de 4 velocidades de deslocamento, obtidas em função dos escalonamentos de marchas e de 3 rotações do motor do trator. Durante a semeadura, monitorou-se a velocidade de operação, a rotação do motor e o deslizamento dos rodados motrizes da semeadora. Após a semeadura, foram avaliados: a profundidade de deposição de sementes, a distribuição longitudinal de sementes no...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Emergência de plântulas; Deslizamento da semeadora; Profundidade da semente.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/240

MODELOS EMPÍRICOS DA IRRIGAÇÃO LOCALIZADA COM ESGOTO SANITÁRIO TRATADO
Provedor de dados: 107
Autores: Rafael Oliveira Batista; Antonio Alves Soares; UFV; José Antonio Rodrigues de Souza; UFV; Raquel Oliveira Batista; UFV.
Este trabalho teve por objetivo obter modelos empíricos que relacionam os fatores de entupimento, tempo de operação, manganês total, ferro total, sólidos suspensos, sólidos dissolvidos, pH e coliformes totais, com o desempenho hidráulico de sistemas de irrigação por gotejamento aplicando esgoto sanitário tratado. Para tal, montou-se uma bancada experimental com três tipos de gotejadores (M1 - não autocompensante e comprimento de labirinto de 177 mm; M2 - autocompensante e comprimento de labirinto de 260 mm; e M3 - não autocompensante e comprimento de labirinto de 396 mm). Realizou-se a medição da vazão dos gotejadores e análises física, química e biológica do efluente, a cada 80 h de funcionamento do sistema. Os resultados indicaram que os gotejadores com...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais água residuária; Fertirrigação; Gotejadores; Obstrução.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/38

AVALIAÇÃO DE TRÊS EQUIPAMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA NO SOLO EM CONDIÇÕES DE CAMPO
Provedor de dados: 107
Autores: Aloísio Bianchini; UFMT; Pedro Hurtado de Mendoza Borges; UFMT; João Carlos de Souza Maia; UFMT; Geison Nicareta.
Neste trabalho, foram avaliados três equipamentos para determinar o teor de água no solo em condições de campo, a saber: o speedy, o theta probe e o pulso de calor. O solo foi identificado como LATOSSOLO VERMELHOAMARELO distrófico. A área experimental foi saturada até a profundidade de 0,20 m por meio de chuva artificial de 0,04 m, administrada por um aspersor. A secagem gradual do terreno possibilitou obter naturalmente quatro níveis do teor de água no solo, compreendidos entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Os dados foram coletados em 16 pontos de amostragem para cada nível de umidade. Logo, os três equipamentos foram calibrados em função do método termogravimétrico. Os valores do teor de água no solo, estimados pelos três...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Irrigação; Recursos hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/121

DRIPPERS AND DEVICES OF LINE ENDINGS OPERATING WITH WATERS CONTAINING DIFFERENT CONCENTRATIONS OF ORGANIC MATERIAL
Provedor de dados: 107
Autores: Cunha, Fernando França da; Silva, Thiago Ramos da; Muchalak, Sofia Michele; Magalhães, Fernando Fagner; Silva, Simone Quintão.
This study aimed to evaluate the performance of a dripper and of a self-cleaning valve operating with water containing different concentrations of total solids. The experiment was conducted in sub-subplots design, having on the plots two line endings (conventional and self-cleaning valve), in the subplots five waters with total solids concentrations (7 mg L-1, 407 mg L-1, 1,007 mg L-1, 2,007 mg L-1, 4,007 mg L-1) and on the sub-subplots 60 reviews of irrigation system, on the completely randomized design with three replications. In the end of the trial period, each dripper applied a cumulative volume of 1.44 m³. The parameters evaluated were: flow and the uniformities of water applications through the distribution coefficients (DU), Christiansen (CU) and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais / Irrigação Irrigação localizada; Sólidos totais; Uniformidade de aplicação.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/764

CAPIM-TIFTON 85 CULTIVADO EM SISTEMA ALAGADO CONSTRUÍDO COM ELEVADAS TAXAS DE APLICAÇÃO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n3p241-250
Provedor de dados: 107
Autores: Fabiana Amorim; UFLA; Ronaldo Fia; Pedro Polegato Pasqualin; UFLA; Luiz Fernando Coutinho Oliveira; UFLA; Juliano Rezende Mudadu Silva; UFLA.
Os sistemas alagados construídos (SACs) têm sido utilizados para tratamentos de efluentes, principalmente como unidades terciárias. Apresentam moderado custo de instalação e considerável remoção de nutrientes e a vegetação que o compõem pode ser aproveitada para fins de alimentação animal. Neste trabalho, avaliou-se o desempenho do capim-tifton 85 (Cynodon spp.) no tratamento de água residuária de suinocultura. O experimento foi conduzido durante 131 dias, em três fases. As taxas de aplicação chegaram a 6.335, 464, e 240 kg ha-1 d-1 de DQO, NTK e PT, respectivamente. A cada corte, foram quantificadas massas verde e seca, os teores de nitrogênio, fósforo e proteína bruta. Conclui-se que houve aumento nas concentrações de proteína bruta, NTK e PT no tecido...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais Cynodon spp.; Fertirrigação; Nutrientes; Água residuária da suinocultura; Wetlands construídos.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/566

NOTA TÉCNICA: ACIDENTES COM TRATORES AGRÍCOLAS: NATUREZA, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n04a08
Provedor de dados: 107
Autores: Haroldo Carlos Fernandes; Nildimar Gonçalves Madeira; Mauri Martins Teixeira; Paulo Roberto Cecon; Daniel Mariano Leite; UFV.
Objetivou-se com o presente trabalho a caracterização dos acidentes com tratores agrícolas em algumas regiões do estado de Minas Gerais, permitindo definir as principais causas e suas consequências. O trabalho abrangeu 389 operadores de tratores agrícolas das regiões nordeste, central e leste de Minas Gerais. Os dados foram obtidos por meio da aplicação de questionário estruturado com questões fechadas aos operadores que já tenham sofrido acidentes com máquinas agrícolas. A frequência dos acidentes com tratores agrícolas nas regiões estudadas é alta, acidente de maior ocorrência foi o contato com as partes ativas do trator, seguido do capotamento. Verificou-se que a falta de treinamento e desconhecimento dos operadores são as principais causas de acidentes...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola capotamento; Lesões; Segurança; Tratores.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/399

WATER DEMAND FOR IRRIGATION OF RURAL COMMUNITIES ASSOCIATED WITH THE SÃO FRANCISCO RIVER INTEGRATION PROJECT
Provedor de dados: 107
Autores: Ide, Andre Keiiti; Silva, Cícero Lopes da.
In the Brazilian Semiarid, the São Francisco River Integration Project, besides to its main purposes, will provide water for small irrigation projects that will be installed in traditional rural communities located near its canals. The irrigation planning, with adequate estimates of the crop water requirements, it is essential for management of water resources raised through these canals. The objective of this study was to estimate and evaluate the spatial and temporal distribution of the demands of irrigation in 34 rural communities, both from the point of view of users and the operator of the canal systems, allowing an idea of the necessary water required for irrigations. Water demands vary depending on the length of the growing season, planting season...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Engenharia de Água e Solo; Irrigação e Drenagem planejamento da irrigação; Recursos hídricos; Transposição de bacias.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/748

DEVELOPMENT OF EXPERT SYSTEM FOR SELECTION OF REACTORS FOR BIOMASS GASIFICATION
Provedor de dados: 107
Autores: Resende, Michael de Oliveira; Silva, Jadir Nogueira; Dalólio, Felipe Santos; Barbosa, Rúben Christian; Pedruzi, Gerson Ovidio Luz.
The objective of this research was the development of a knowledge base that can facilitate the gasifier selection mechanisms of biomass for energy production. For this, an expert system using the EXPERT FEEL as a tool was created, which recommends the best type of gasifier taking into account the characteristics of biomass to be used, the purpose of use of the synthesis gas generated and the desired thermal power. The knowledge base was obtained through the consultation of books and specialized articles in addition to consultation with experts in the biomass gasification branch. The validation of the system was made by experts from the Federal University of Viçosa, which evaluated the performance and functionality of the computer system proposed. Based on...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia na Agricultura energia renovável  gaseificadores  inteligência artificial  sistemas computacionais; Uso futuro.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/726

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA DE BAIXO CUSTO
Provedor de dados: 107
Autores: do Carmo, Francicleiton Freires; Dutra, Indalécio; Batista, Adriana Alves; Batista, Rafael Oliveira; Silva, Mairton Gomes da.
A ausência de tecnologia adequada é um dos maiores entraves à competitividade do agricultor familiar e uma barreira que dificulta sua sobrevivência no meio rural. Dito isto, objetivou-se com este trabalho o dimensionamento hidráulico e avaliação de desempenho do sistema de irrigação de baixo custo, bubbler, instalado no Assentamento Milagres em Apodi-RN. Após a implantação do referido sistema, avaliaram-se os indicadores de desempenho: coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC), coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD), eficiência de aplicação (EA), coeficiente de variação da vazão (CVQ) e a vazão média unitária (Q). Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, onde os tratamentos consistiram de três períodos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais irrigação de baixo custo; Sistema bubbler; Uniformidade de distribuição de água.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/624

RESISTÊNCIA DOS FRUTOS DE ABACATE SUBMETIDOS À COMPRESSÃO DURANTE O ARMAZENAMENTO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n2p119-127
Provedor de dados: 107
Autores: Acácio Figueiredo Neto; Universidade Federal do Vale do São Francisco; Paulo da Silva Lima Junior; UNIVASF; José Antunes Silva Neto; UNIVASF; Anderson Leandro Nascimento; UNIVASF; Nelson Cárdenas Olivier; UNIVASF.
Objetivou-se, neste trabalho, determinar os efeitos físicos e químicos do armazenamento do abacate em temperatura ambiente e refrigerado, bem como a resistência à compressão que os mesmos oferecem em diferentes estádios de maturação. Cada fruto foi pesado e aferido suas medidas para avaliação da qualidade e as análises físicas e químicas. As características cor da casca, acidez titulável e sólidos solúveis totais foram avaliadas durante doze dias de armazenamento, em abacates colhidos no mesmo estádio de maturação. Para a determinação da resistência dos frutos, os abacates foram avaliados pelo teste de compressão por duas placas circulares até o seu rompimento. Os resultados indicam que a perda de massa aumenta conforme o fruto vai amadurecendo, os sólidos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento qualidade; Danos mecânicos; Conservação.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/491

UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA DE PONTAS DE PULVERIZAÇÃO HIDRÁULICA EM DIFERENTES CONDIÇÕES OPERACIONAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Robson Shigueaki Sasaki; Universidade Federal de Viçosa; Mauri Martins Teixeira; Universidade Federal de Viçosa; Cleyton Batista Alvarenga; Universidade Federal de Viçosa; André Luis da Silva Quirino; Universidade Federal de Viçosa; Rafael Augusto Soares Tiburcio; Universidade Federal de Viçosa.
Na aplicação de agrotóxicos, os equipamentos que se baseiam na pulverização hidráulica são os mais difundidos, graças à flexibilidade que oferecem em diferentes situações. A ponta de pulverização é um componente fundamental para proporcionar uma boa uniformidade de distribuição e espectro de gotas adequado. A uniformidade de distribuição é caracterizada pelo coeficiente de variação (CV) da distribuição volumétrica superficial, sendo ambos inversamente proporcionais. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar quatro diferentes pontas de pulverização (XR 110.02 VK, AXI ISO 110.03, AXI ISO 110.04 e AXI ISO 110.05), sob três alturas da barra em relação ao alvo (0,4; 0,5 e 0,6 m) e em três pressões de trabalho (200, 300, e 400 kPa). Observou-se que a altura e a...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola bico de pulverização; Coeficiente de variação; Aplicação de agrotóxicos.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/287

SANITARY SEWAGE TREATMENT USING FILTER FOLLOWED BY COAGULATION WITH MORINGA SEED EXTRACT PREPARED WITH Ca(OH)2
Provedor de dados: 107
Autores: Lo Monaco, Paola Alfonsa Vieira; Matos, Antonio Teixeira de; Vieira, Gustavo Haddad Souza; Eustáquio Júnior, Valdeir; Santos, Magno Pereira dos.
Among the forms of primary wastewater treatment, organic flters have stood out due to the high effciency in the removal of pollutants, the low cost of acquisition and the possibility of being submitted to composting after its use.It is aimed was to evaluate the effciency of the fltration process of domestic sewage in gross sawdust, with and without exclusion of the frst two pore volumes, followed by coagulation, using the moringa seed extract prepared with Ca(OH)2. Samples of the raw sewage, subjected to fltration with or without the exclusion of the frst two pore volumes followed by coagulation and only subjected to fltration with or without the exclusion of the frst two pore volumes were assayed for concentration of the TS,TFS, TVS, TSS, FSS, VSS and the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais Filtração; Coagulante; Moringa oleífera.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/635

CLASSIFICAÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS DE PNEUS EM FUNÇÃO DE SUA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Provedor de dados: 107
Autores: Tatiana Duarte.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/18

QUALIDADE DOS GRÃOS DE SOJA EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Provedor de dados: 107
Autores: Tatiana Duarte.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/13

NOTA TÉCNICA: RESISTÊNCIA MECÂNICA DO SOLO À PENETRAÇÃO EM FUNÇÃO DA SUA UMIDADE E DO TIPO DE PENETRÔMETRO - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n01a08
Provedor de dados: 107
Autores: Elder Barboza de Souza; univasf; Antonio Pereira Patrocinio Filho; univasf; Wisy Alves Pimenta; univasf; Hideo de Jesus Nagahama; univasf; Jorge Wilson Cortez; Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD.
Com o advento da mecanização agrícola o solo passou a receber uma maior pressão dos pneus das máquinas, que pode ocasionar zonas de impedimento ao desenvolvimento radicular das plantas. O objetivo do trabalho foi avaliar a resistência mecânica do solo a penetração (RP) com penetrômetro eletrônico e de impacto em condições de umidade em área cultivada anteriormente por sorgo forrageiro. O experimento foi conduzido no Campus das Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, Petrolina (PE). A coleta de dados da RP foi realizada com penetrômetro eletrônico e de impacto em condições de umidade (3,5 e 6,7%) nas profundidades de 0,00 a 0,50 m, sendo os penetrômetros posicionados a 0,20 m um do outro para a coleta. Para o...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola física do solo; Compactação do solo; Mecanização agrícola.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/417

QUANTIFICATION OF PHYSICAL LOSSES PRODUCTS IN A PLANT OF FEED - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n2p105-118
Provedor de dados: 107
Autores: Paulo Carteri Coradi; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; Universidade Federal de Viçosa / Departamento de Engenharia Agrícola; José Benício Paes Chaves; Universidade Federal de Viçosa / Departamento de Tecnologia de Alimentos; Evandro de Castro Melo; Universidade Federal de Viçosa / Departamento de Engenharia Agrícola.
The aim of the study was to evaluate the quantity, costs and contaminations of the physical losses of products (corn, meals, flours, feeds, and micro ingredients) caused by the maintenance system utilized in equipment of the different stages of a feed production mill. The experiment was conducted in a feed industry with production capacity of 1,000 ton day-1. Firstly, an assessment of the maintenance system used in the feed mill was performed, after the products losses were quantified in the external and internal sectors of the milling steps. Two methods were utilized for loss quantification: per sector and per equipment of the feed industry. Samples of the products were collected in different points of the area evaluated for counting of fungi and...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento control; Industry; Ingredients; Processing; Quality.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/421

LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO E DOSES DE NITROGÊNIO EM COBERTURA NO FEIJOEIRO - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n04a07
Provedor de dados: 107
Autores: Adriano da Silva Lopes; Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; Gabriel Queiroz de Oliveira; Universidade Federal da Grande Dourados; Marcos Antonio Camacho; Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; Ricardo Garcia; Fertilizantes Heringer; Matheus Gustavo da Silva; Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.
A irrigação do feijoeiro na época de inverno vem propiciando produtividade acima da média anual devido, principalmente, ao aumento da eficiência dos fertilizantes nitrogenados. O objetivo do trabalho foi avaliar a resposta do feijoeiro a diferentes lâminas líquidas de irrigação e à adubação nitrogenada em cobertura. O experimento foi conduzido na Unidade Universitária de Aquidauana - Universidade Estadual do Mato Grosso Sul, utilizando-se a cultivar de feijão Pérola semeado em julho de 2005, sendo a área experimental preparada por manejo convencional sobre cobertura de capim colonião. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com parcelas subdivididas composto por três blocos e duas replicações dentro de cada bloco. As parcelas...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Phaseolus vulgaris; Preparo convencional; Tanque Classe A; Ureia.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/492

INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA NO COMPORTAMENTO DISPERSIVO DA ARGILA DO LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO
Provedor de dados: 107
Autores: Onofre Barroca de Almeida Neto; Universidade do Estado de MInas Gerais; Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Victor Pimentel de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Túlio Ferreira Lambert; Universidade Federal de Viçosa; Erick Figueiredo DIAS; Universidade Federal de Viçosa.
Objetivou-se, com a realização deste trabalho, estudar o efeito de águas de irrigação com diferentes condutividades elétricas (CE), combinadas com diferentes valores de Relação de Adsorção de Sódio (RAS), na dispersão da argila do Latossolo Vermelho-Amarelo oriundo de Viçosa, MG. As amostras foram coletadas no horizonte B do solo com predominância do argilomineral caulinita. Os tratamentos corresponderam à percolação de soluções de NaCl e CaCl2 preparadas de forma a obter-se seis diferentes valores de CE (200; 500; 1000; 2000; 4000 e 8000 μS cm-1) e cinco de RAS (0, 5, 10, 20 e 40 mmolc L-1), em três repetições, dispostos em um delineamento em blocos casualizados. A aplicação das soluções foi feita em permeâmetros de coluna vertical e carga constante. A...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia agrícola; Engenharia de Água e Solo para Fins Agrícolas física do solo; Estrutura do solo; Agregação.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/41

CARACTERÍSTICAS DA ESPIGA DO MILHO DOCE PRODUZIDO SOB DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO E DOSES NITROGENADAS
Provedor de dados: 107
Autores: Souza, Epitácio José de; Cunha, Fernando França da; Magalhães, Fernando Fagner; Silva, Thiago Ramos da; Santos, Osvaldir Feliciano dos.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar as características da espiga do milho doce produzido sob diferentes doses de adubação nitrogenada e lâminas de irrigação, em duas épocas de cultivo na região nordeste do Mato Grosso do Sul. O experimento foi conduzido em parcelas subsubdivididas, tendo nas parcelas quatro lâminas de irrigação (50, 75, 100 e 125% da evapotranspiração da cultura - ETc), nas subparcelas quatro doses de nitrogênio em cobertura (0, 100, 200 e 300 kg ha-1) e nas sub-subparcelas duas épocas de cultivo (Inverno/Primavera e Verão/Outono), no delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. Foram avaliadas as características: número de palha por espiga, comprimento de espiga, diâmetro de espiga, número de grãos por fileira, número de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais / Irrigação adubação; Irrigação por gotejamento; Sazonalidade; Zea mays var. Saccharata Sturt.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/617

DOSE DE CAL HIDRATADA E CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE UM LODO DE ESGOTO DOMÉSTICO SUBMETIDO À CALEAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Mateus Pimentel de Matos; UFV; Antonio Teixeira de Matos; UFV.
O lodo de esgoto doméstico, após ter sido higienizado com a adição de cal, pode ter aproveitamento agrícola efetuado como corretivo de acidez e de fertilidade. Entretanto, pouco se conhece das características do lodo de esgoto após ter sido submetido à caleação. Por esta razão, objetivou-se, com a realização deste trabalho, definir as doses de cal para higienização de um lodo gerado no tratamento primário de esgoto doméstico, apresentar suas características químicas, após executada a caleação, além de obter as doses para aplicação em áreas de parques e jardins. O lodo analisado foi coletado no leito de secagem da ETE José Cirilo, Muriaé, MG, e após ser peneirado (malha 2 mm), foi obtida a sua curva de incubação, adicionando-se diferentes doses (0, 25, 50,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Resíduos Sólidos higienização  resíduos sólidos  tratamento sanitário.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/337

SPATIAL VARIABILITY OF MONTHLY 75 PERCENTIL PRECIPITATION FOR ESPÍRITO SANTO STATE – BRAZIL
Provedor de dados: 107
Autores: Lima, Julião Soares de Souza; Silva, Samuel Assis; Bernardes, Paula Mauri; Fonseca, Abel Souza; Pereira, João Marcelo Soares.
Knowing the amount, intensity and spatial distribution of rainfall contribute to management actions in various sectors of human activity. This work aimed to study the spatial variability of rainfall in the state of the Espírito Santo- Brazil for each month using observation stations of the National Water Agency (NWA), with intervals of observations of 25 to 70 years. By analyzing the monthly precipitation series found the presence of high total amplitude in the data. And thus it was decided to work with the value of the percentiles 75 series each month as the highest rainfall, preventing inform climate anomalies. Data were analyzed by classical statistic measures determining the position and dispersion. Following used geostatistics to defne semivariograms...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais geoestatística; Postos pluviométricos; Semivariograma.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/700

USE OF EDIBLE COATING TO EXTEND THE SHELF LIFE OF GUAVA ‘PEDRO SATO‘
Provedor de dados: 107
Autores: Fonseca, Marcos José de Oliveira; Soares, Antonio Gomes; Barboza, Henriqueta Talita Guimarães; Carvalho, Marcela Aline Guimarães; Neves Júnior, Augusto César Vieira.
Guava has intense metabolic activity, requiring the use of post-harvest technologies for extension of its life and quality maintenance. As the fruit is consummed with the skin, the application of edible coating is a modified atmosphere technology that can be implemented. This study aimed to evaluate the postharvest quality indeces (such as vitamin C, lycopene, β-carotene, glucose, fructose, sucrose, etc.) of guavas ‘Pedro Sato’ submitted to three different edible coatings (based on cassava starch, sodium alginate or carboxymethylcellulose) and under 10 oC refrigerated storage. Regardless of the treatment applied, guavas ‘Pedro Sato’ achieved higher levels of vitamin C after prolonged storage of 22 days. On the other hand, the use of edible coatings based...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fitotecnia; Fisiologia pós-colheita de produtos vegetais perecíveis atmosfera modificada; Filme comestível; Pós-colheita de goiaba; Psidium guajava.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/651

NOTA TÉCNICA: EFEITO DA TEMPERATURA DO AR DE SECAGEM SOBRE A QUALIDADE DO ÓLEO ESSENCIAL DE MIKANIA GLOMERATA - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n03a06
Provedor de dados: 107
Autores: Ronicely Pereira Rocha; Faculdade Integrado de Campo Mourão - PR; Evandro de Castro Melo; Universidade Federal de Viçosa; Luiz Cláudio de Almeida Barbosa; Universidade Federal de Viçosa; Lauri Lourenço Radunz; UFFS.
Este estudo objetivou avaliar a influência da temperatura do ar de secagem sobre o teor de óleo essencial extraído de guaco. Os testes de secagem foram realizados em um secador de leito fixo, o qual contém 4 bandejas perfuradas com fluxo de ar ascendente. Os tratamentos consistiram de cinco temperaturas do ar de secagem (ar ambiente e ar aquecido a 40, 55, 70 e 85oC), com três repetições, utilizando-se 850 g de folhas frescas de guaco. As folhas de guaco foram secas até atingir um teor de água final de, aproximadamente, 10% b.u. A velocidade do ar de secagem foi de 0,5 m s-1. A extração do óleo essencial foi realizada por hidrodestilação, usando o equipamento Clevenger. Os resultados do teor de óleo essencial mostraram que as temperaturas do ar de secagem...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Energian na Agricultura; Armazenamento dryer  guaco  medicinal plants.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/307

QUALIDADE DAS SEMENTES DE SOJA RESFRIADAS ARTIFICIALMENTE
Provedor de dados: 107
Autores: Angélica Demito; COOL SEED; Adriano Divino Lima Afonso; UNIOESTE.
O teor de umidade e a temperatura das sementes durante seu armazenamento são fatores decisivos para a manutenção do vigor e do poder germinativo. As empresas beneficiadoras recebem sementes do campo com alta porcentagem de germinação e vigor, mas que se perdem devido à alta umidade e temperatura, que possibilitam a infecção por fungos, principalmente, no período que antecede a secagem e durante a armazenagem. O resfriamento artificial de sementes a granel desponta como uma alternativa interessante, técnica e economicamente. Assim, esta pesquisa teve como objetivo estudar, o comportamento da temperatura das sementes de soja resfriadas artificialmente, armazenadas em sacos de polipropileno e emblocadas em um armazém convencional. As sementes de soja...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Armazenamento.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/88

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO DE UM CONJUNTO DE MECANIZAÇÃO TRATOR SEMEADORA ADUBADORA PNEUMÁTICA
Provedor de dados: 107
Autores: Renildo Luiz Mion; Universidade Federal do Ceará; Carlos Alberto Viliotti; Universidade Federal do Ceará; Maria Jorgiana Ferreira Dantas; Universidade Federal do Ceará; Elivânia Maria Souza Nascimento; Universidade Federal do Ceará.
Os ruídos em máquinas agrícolas são nocivos à saúde do operador em especial quando se relaciona com a audição. O objetivo deste trabalho foi de avaliar os níveis de ruídos emitidos por um trator e uma semeadora adubadora pneumática em duas condições de rotação do motor e em diferentes raios de afastamento.  Os resultados evidenciaram que em rotações de trabalho no campo do conjunto motomecanizado os níveis de ruído, junto ao ouvido do operador estão acima dos limites estabelecidos pela NBR 1052 e acima da NR-15, que estabelece o limite de 85 dB(A) para uma exposição máxima de 8 horas diárias, sem o uso do protetor auricular. Recomenda-se o uso do protetor auricular para os operadores de máquinas e auxiliares de campo quando estiver trabalhando com...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/48

ECONOMIA DE ENERGIA COM USO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA EM SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA PERÍMETRO IRRIGADO
Provedor de dados: 107
Autores: Ricardo de Oliveira Camargo Scarcelli; Universidade Federal de Viçosa; Delly Oliveira Filho; Universidade Federal de Viçosa; Marcos Caldeira Ribeiro; Universidade Federal de Viçosa; Daniela de Carvalho Lopes; Universidade Federal de Viçosa.
O recente crescimento da economia brasileira e as perspectivas mostradas pelos principais indicadores econômicos de que esse crescimento deve se manter e, até se elevar pelos próximos anos levou o sistema de geração e abastecimento de energia elétrica brasileiro a promover e estimular o uso racional e mais eficiente da energia elétrica no país. Como forma de tentar eficientizar e racionalizar o uso da energia elétrica, pode-se citar a tarifa de incentivo para irrigação noturna, com descontos no preço da energia utilizada no período noturno pré-estabelecido e a taxa devida ao uso de energia elétrica com fator de potência abaixo de um limite estabelecido por cada empresa fornecedora de energia. Por meio do uso do inversor de freqüência, pôde–se simular um...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Irrigação; Racionalização de Energia gerenciamento do lado da demanda; Controle de motores elétricos; Variador de velocidade; Uso racional de energia na irrigação.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/123

AVALIAÇÃO DO CONJUNTO MOTOR GERADOR MONOFÁSICO ALIMENTADO COM BIOGÁS PURIFICADO DA FERMENTAÇÃO ANAERÓBIA DE DEJETOS DE SUÍNOS - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n04a04
Provedor de dados: 107
Autores: Neiton Silva Machado; Universidade Federal do Vale do São Francisco; Jadir Nogueira da Silva; Universidade Federal de Viçosa; Marcus Vinícius Morais de Oliveira; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; José Márcio Costa; Universidade Federal de Viçosa.
A geração de energia elétrica a partir de dejetos orgânicos da agropecuária ainda é muito incipiente no Brasil. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade técnica da utilização de um conjunto motor gerador, monofásico de 30 kVA, para geração de energia elétrica, por meio da combustão do biogás purificado. Utilizaram-se três processos físicos e químicos de remoção do sulfeto de hidrogênio: Filtragem via úmida (0,1 m3 de H2O mais 20 kg de CaO e 10 kg de carvão vegetal); filtragem via seca (50 kg de arame liso recozido no 06 e 10 kg de carvão vegetal); filtragem em série (filtragem via úmida seguido da filtragem via seca) com os recheios dos filtros nas mesmas proporções. Avaliou-se o desempenho do conjunto motor gerador em função do...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Energia na Agricultura H2S; Metano; Purificação.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/424

QUALIDADE DA COLHEITA E ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO: IMPLICAÇÕES NO PLANEJAMENTO DA REFORMA DE POVOAMENTOS FLORESTAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Reginaldo Sérgio Pereira; UNB (Universidade de Brasília); Raul Silvestre; UnB; Mauro Eloi Nappo; UnB; Éder Pereira Miguel; UnB; Fabiano Emmert; UnB.
O objetivo foi avaliar os refl exos da colheita de madeira com o uso da motosserra e das propriedades físicas do solo em duas áreas destinadas à reforma de povoamentos de eucalipto. O estudo foi conduzido na Fazenda Água Limpa (FAL), pertence à Universidade de Brasília (UnB). Foram escolhidas duas áreas a serem submetidas ao processo de reforma. A área 1 (AR1) foi colhida em 2010 e a área 2 (AR2) foi colhida em 2004 e abandonada para regeneração. Na AR2 a altura dos tocos estava fora dos padrões técnicos recomendados (&lt; 5 cm), o que impossibilita a entrada dos implementos fl orestais para o preparo do solo. Foi realizado um inventário e determinado o rendimento e os custos operacionais de rebaixamento desses tocos. Tanto na AR1 quanto na AR2 os...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola custos; Eucalipto; Produtividade; Reforma.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/356

FLEXIBILIDADE DAS VAZÕES MÍNIMAS DE REFERÊNCIA COM A ADOÇÃO DO PERÍODO TRIMESTRAL
Provedor de dados: 107
Autores: Demétrius David da Silva; UFV; Felipe Azevedo Marques; UFT; Alysson Feliciano Lemos; Ministério da Saude.
Em alguns Estados do Brasil, o processo de outorga de uso de águas superficiais utiliza a vazão mínima de referência Q7,10, que é obtida com base no período anual de maior escassez hídrica. Este valor pode-se tornar restritivo em bacias onde há maior demanda de água e, por essa razão, o presente estudo buscou avaliar a sazonalidade na vazão mínima de referência Q7,10, com a consideração do período trimestral. A metodologia de regionalização de vazões utilizada foi a tradicional, proposta por Eletrobrás (1985), aplicada à bacia hidrográfica do rio São Francisco, a montante do reservatório de Três Marias. Os valores estimados das vazões mínimas de referência trimestrais foram comparados com as estimativas de vazões mínimas com base no período anual,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais disponibilidade hídrica; Sazonalidade na oferta; Outorga.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/309

NOTA TÉCNICA: UTILIZAÇÃO DAS HEURÍSTICAS DE NIELSEN PARA DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PARA AUXÍLIO AO DIMENSIONAMENTO DE BIODIGESTORES
Provedor de dados: 107
Autores: Luiz Henrique Faleiro Sidney; UFLA; Jaqueline de Oliveira Castro; UFLA; Tadayuki Yanagi Junior; UFLA; Vitor Hugo Teixeira; UFLA; Yamid Fabian Hernandes Jurlio; UFLA.
Objetivou-se com esse trabalho desenvolver um programa computacional para o auxílio ao dimensionamento de biodigestores modelos indiano e chinês. O programa foi desenvolvido em linguagem de programação Java, com base em análises de fluxogramas de cálculos que detalham os procedimentos de cada modelo. Para dimensionar o biodigestor, o usuário insere valores das variáveis necessárias para os cálculos, em telas distintas. Os processos do dimensionamento são distintos para o biodigestor do tipo chinês e do tipo indiano, bem como as telas apresentadas. Após o processamento, os resultados são apresentados de forma resumida ou memorial descritivo completo. O programa desenvolvido caracteriza-se pela interface interativa utilizando as heurísticas de Nielsen e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência biodigestores; Aplicativo computacional; Usabilidade.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/326

DESEMPENHO DE UM TRATOR AGRÍCOLA SOB DIFERENTES CARGAS E VAZÕES DE AR ADMITIDAS PELO MOTOR
Provedor de dados: 107
Autores: Gomes, Fábio Souza; Reis, Elton Fialho dos; Couto, Ródney Ferreira; Holtz, Vandoir.
O objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho energético, o rendimento na barra de tração e a eficiência de combustão em um motor de ciclo Diesel de um trator agrícola utilizando diferentes cargas na barra de tração e vazões de entrada de ar no sistema de alimentação. Assim, montou-se um experimento em delineamento inteiramente casualizado no esquema fatorial 5 x 4, constituído por diferentes cargas na barra de tração do trator (2,7; 7,4; 11,9; 15,5 e 20,5 kN) e diferentes vazões de ar admitida pelo motor (0,077; 0,085; 0,099 e 0,109 m3 s-1), com três repetições. A vazão de ar admitida pelo motor nas menores proporções, 0,077 e 0,085 m³ s-1, proporcionou aumento no consumo de combustível. O maior rendimento na barra de tração e o menor consumo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Ensaio de tratores; Motor ciclo Diesel; Rendimento na barra de tração.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/613

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO PARA FÓSFORO EM PONTOS DO RIO POMBA
Provedor de dados: 107
Autores: José de Alencar Pinto Farage; UFV; Antonio Teixeira de Matos; Demetrius David da Silva; Alisson Carraro Borges.
Para avaliação do grau de trofia do curso de água calculado o índice de estado trófico para fósforo (IETpt) em nove diferentes pontos do Rio Pomba, Estado de Minas Gerais, durante os períodos de estiagem e de chuva. Os valores do IETpt foram obtidos por meio da equação proposta por CARLSON (1977) modificada por TOLEDO Jr. (1990). O maior aporte de fósforo total no curso de água foi verificado nos trechos em que o Rio Pomba é receptor de grande carga de efluentes domésticos e industriais e de fertilizantes fosfatados utilizados em áreas de cultivo agrícola. De acordo com o resultados, observou-se que, no período de estiagem, o Rio Pomba encontrava-se parcialmente eutrofizado, enquanto no período chuvoso, todo o percurso avaliado apresentou estado eutrófico,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos hídricos eutrofização  índice de estado trófico  qualidade da água.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/98

COMPARATIVE STUDY OF VERTICAL LOADS ON COIL AND LEAF SPRINGS AND THEIR APPLICATION IN AGRICULTURAL EQUIPMENT
Provedor de dados: 107
Autores: Lambrecht, Edson; Ferreira, Mauro Fernando; Medeiros, Fabricio Ardais; Reis, Ângelo Vieira dos.
This paper studied the behavior of helical springs compression and flat spring pressure by the action of vertical loads, and aimed to analyze the possibility of replacing a set of three coil springs in parallel and concentric for a flat spring without compromising the functioning and performance of the mechanism that compose it. Existing planters in the domestic market use coil springs and these have the function of applying load on the planter’s rows. They are complex and robust systems. The study was based on calculation methods and measurements were compared and discussed. For the three coils in parallel and concentric yielded a maximum total stress of 3.157N in compression, for a displacement (deformation) of 200mm. The leaf spring yielded a maximum...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Agronomia; Mecanização Agrícola Agricultura familiar; Linha de adubação; Mecanismos sulcadores; Mola plana; Semeadoras.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/733

MULTIVARIATE ANALYZES OF PHYSICAL ATTRIBUTES IN A ULTISOL IN DIFFERENT ENVIRONMENTS
Provedor de dados: 107
Autores: Lima, Julião Soares de Souza; Silva, Samuel Assis; Souza, Gustavo Soares; Altoé, Marcelo Soares.
A qualidade de um solo está diretamente relacionada com seu uso e ocupação. Neste trabalho objetivou-se o estudo do comportamento de atributos físicos de um Argissolo Vermelho/Amarelo ocupado com vegetação em regeneração natural (m) e com pastagem (p). Uma malha amostral sistemática foi construída em cada ambiente, com 64 pontos de amostragens de solo, na camada 0-0,20m. Os atributos avaliados foram: densidade do solo (DS), macroporosidade (MACRO), microporosidade (MICRO), volume total de poros (VTP), argila (ARG), areia total (ART) e silte (SILTE). Fez-se a análise descritiva e o teste t comparando as médias dos atributos do solo nas duas áreas experimentais. Na análise de agrupamento, as frações granulométricas formaram o grupo 1 e os que caracterizam a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola; Recursos Hídricos e Ambienteais Agrupamento; Densidade do solo; Manejo do solo.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/790

ADDING VALUE TO THE FRUITS OF THE BRAZILIAN CERRADO: ENCAPSULATION OF PEQUI OIL BY SPRAY DRYER
Provedor de dados: 107
Autores: Gomes da Costa, Joyce Maria; Hijo, Ariel Antonio Campos Toledo; Silva, Eric Keven; Borges, Soraia Vilela; Marques, Gerson Reginaldo.
The pequi oil is a nutritionally rich product and the purpose of the encapsulation using spray drying is extending it shelf life and making it easier to handle. The aim of this work was to characterize physically, chemically and morphologically the pequi oil microparticles produced by spray drying. It was used an emulsion 10 % (w/w) and a wall system mixture of 25/50/25 consisted by gum arabic, modified starch and maltodextrin, respectively. The drying conditions were: 180 and 105 °C as inlet and outlet air temperature, respectively, and a double peak fluid atomization system with feed rate at 0.96 L.h-1. The results of the process show a 36 % of microencapsulation efficiency, spherical particles, smooth, and invaginations, high polydispersity as a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Secado; Microencapsulación; Aceite Caryocar brasiliense  nebulización  carotenoide  encapsulación  spray dryingEl aceite de pequi es un producto rico nutricionalmente y su encapsulación por spray drying tiene como finalidad aumentar su vida útil y facilidad de utilización. Este trabaj.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/625

DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL DE NITROGÊNIO NO FEIJOEIRO UTILIZANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Mesquita Baesso; USP; Carlos Alberto Alves Varella; UFRRJ; Guilherme Augusto Martins; USP; Alcir José Modolo; UTFPR; Evandro Martin Brandelero; UTFPR.
O objetivo desse trabalho foi identificar a deficiência nutricional de nitrogênio no feijoeiro utilizando índices espectrais e técnicas de processamento de imagens digitais. Para isso, foram desenvolvidas redes neurais artificiais com diferentes números de neurônios. Após a aquisição das imagens por uma câmera digital, elas eram cortadas em blocos com tamanho de 20x20 e 40x40 pixels. As redes neurais artificiais conseguiram identificar as diferentes doses de nitrogênio aplicados nas plantas. Os resultados obtidos usando imagens adquiridas com 30 e 40 dias após a emergência não foram diferentes.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola agricultura de precisão; Phaseolus vulgaris; Processamento de imagens digitais e sensoriamento remoto.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/303

EVALUATION OF HUMAN POSTURES DURING WORK IN COFFEE CROPS IN THE SOUTHERN REGION OF MINAS GERAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Fernandes, Allan Alves; de Lima, Renato Ribeiro; Cirillo, Marcelo Ângelo; Barbosa, Marco Antônio Gomes; Veiga, Elayne Penha.
Brazil is the largest coffee producer in the world and Minas Gerais is the state responsible for 51.14% of this production, corresponding to 1.55 million tons of beans. In this context, contribution from family farming is signifcant. The aim of this work was to use a multivariate statistical methodology to provide plausible and interpretable results to diagnose the most inﬂuential body postures for each worker in coffee crops. Twelve workers were observed during a period of one hour in different tasks. Greater variability of body posture was shown during herbicide application on sloping ground. Despite body postural variability among workers during the tasks, some body postures, like 131 and 231, stood out. The proposed methodology allowed to identify the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cafeicultura; Estatística; Ergonomia na Agricultura coffee culture; Ergonomics; Multivariate analysis; Postural combinations.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/806

VIBRAÇÕES DE CORPO INTEIRO E DE MÃO-BRAÇO EM VEÍCULOS FORA DE ESTRADA UTILIZADOS EM COMPETIÇÕES ACADÊMICAS
Provedor de dados: 107
Autores: Oliveira, Fábio Celso; Villibor, Geice Paula; Khoury Junior, Joseph Kalil; Lima, Éder Harisson Ferreira.
Veículos fora-de-estrada, tipo baja, são projetados para locomoção em terrenos irregulares com diversos obstáculos, para tracionar cargas com efciência, além disso são compactos e fáceis de operar. Tais veículos possuem ampla utilização na agricultura, construção, transporte e operações militares. Veículos baja proveem ao piloto altos níveis de vibrações mecânicas. Objetivou-se com o presente trabalho determinar vibrações de corpo inteiro e vibrações de mão-braço no piloto do veículo fora de estrada desenvolvido pela equipe UFVbaja. Os níveis de vibrações incidentes no piloto foram medidos em três diferentes condições de terreno e velocidades de deslocamento. Foi determinada a aceleração média quadrática e exposição diária a vibrações no assento e no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola daily vibration exposure; Daily vibration dose; Baja vehicle.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/639

PROPRIEDADES FÍSICAS, MECÂNICAS E TÉRMICAS DE TELHAS DE CONCRETO FABRICADAS COM ADIÇÃO DE DIFERENTES MATERIAIS ISOLANTES - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n5p406-417
Provedor de dados: 107
Autores: Flavio Alves Damasceno; Universidade Federal de Lavras; Otávio Assunção Peito Macedo; Universidade Federal de Mato Grosso; Jofran Luiz de Oliveira; Universidade Federal de Mato Grosso; Carlos Eduardo Alves Oliveira; Universidade Federal de Mato Grosso; Leidimar Freire Brandão; Universidade Federal de Mato Grosso.
Objetivou-se, com a condução do presente trabalho, avaliar o efeito do uso de diferentes tipos e composições de materiais com características isolantes na confecção de telhas de concreto, com o propósito de melhorar suas propriedades físicas, mecânicas e térmicas. Os materiais isolantes usados foram: vermiculita em proporções de 5% (TAV5) e 10% (TAV10), poliestireno em proporções de 5% (TAI5) e aditivo incorporador de ar em proporções de 5% (TAA5). Testes foram realizados para determinação das propriedades físicas (dimensões, absorção de água e permeabilidade), mecânicas (resistência à ruptura por flexão) e térmicas das telhas de concreto. As propriedades físicas, mecânicas e térmicas das diferentes telhas foram comparadas às determinadas na telha...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência telhado; Material de construção; Transferência de calor; Construções rurais.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/578

CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA NO PROCESSAMENTO DE MADEIRA EM CAVACOS DE UM PICADOR (ESTUDO DE CASO)
Provedor de dados: 107
Autores: Douglas Romeu Costa; UFV; Delly Oliveira Filho; UFV; José Márcio Costa; UFV; Adílio Flauzino Lacerda Filho; UFV; Carlos Alberto Teixeira; Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).
Objetivou-se com este trabalho, avaliar um picador de madeira. Foram determinados: o uso de energia elétrica pelo picador, a energia utilizada no processamento da madeira, a capacidade de processamento de cavacos e o consumo específico de energia. O teor inicial de água da madeira foi de 16,5% b.u. Pelos resultados, observou-se uma capacidade de processamento de cavacos de 1.550 kg.h-1 e um consumo específico de energia do picador de 3,8%. Para as condições em que foi testado (teor inicial de água do cavaco, carga de alimentação manual), considera-se viável utilizar este picador para o processamento de cavacos.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Energia na Agricultura Energia; Picador de madeira; Produção de cavacos.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/176

QUALIDADE DO EFLUENTE DE SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUÍDOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DA SUINOCULTURA VISANDO SEU REUSO
Provedor de dados: 107
Autores: Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Wallisson da Silva Freitas; UESB; Ronaldo Fia; Mateus Pimentel de Matos.
Objetivou-se com a realização deste trabalho avaliar a qualidade e o potencial reuso de águas residuárias da suinocultura (ARS) após serem submetidas a tratamento em sistemas alagados construídos (SACs). Para isso, foram construídos 5 SACs de 24,0 m x 1,1 m x 0,7 m, impermeabilizados com lona butílica e preenchidos com 0,4 m de brita zero. Nos SAC1, SAC2 e SAC3 cultivou-se taboa (Typha latifolia L.), alternathera (Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.) e capim tifton-85 (Cynodon dactylon Pers.), respectivamente. No SAC4, foi plantada a Alternanthera no 1º terço, Typha no 2º terço e tifton-85 no 3º terço do tanque. O SAC5 não foi cultivado. Após passar por um filtro orgânico preenchido com bagaço de cana-de-açúcar picado, a ARS foi aplicada nos SACs...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola reciclagem da água; Suinocultura; Fertirrigação.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/165

BIOCLIMATIC CHARACTERIZATION OF AN EXPERIMENTAL SHED BROILER CREATION IN THE REGION OF DIAMANTINA-MG
Provedor de dados: 107
Autores: Dalólio, Felipe Santos; Moreira, Joerley; Coelho, Diogo José de Rezende; Souza, Cecília de Fátima.
The objective of this study was to evaluate the bioclimatic conditions of an experimental shed broiler Federal University of Vales do Jequitinhonha and Mucuri (UFVJM) in JK campus in Diamantina, MG. The assessment was made based on the measurement of environmental variables of air temperature, relative humidity, black globe temperature and air velocity within the facility, in 42-day trial. With the collected data we calculated the temperature and humidity index (THI), the black globe temperature and humidity index (BGTHI), the radiation heat load (RHL) and the enthalpy index (Hº). The performance was evaluated at 42 days of age the broiler chickens through the parameters live weight (LW), average daily gain weight (ADGW), feed intake (FI), feed conversion...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência avicultura; Bem-estar; Conforto térmico; Desempenho; Índices.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/648

TREATMENT OF SWINE WASTEWATER  IN CONSTRUCTED WETLANDS SYSTEMS CULTIVATED WITH GINGER LILY AND HELICONIA-PARROT
Provedor de dados: 107
Autores: Lo Monaco, Paola Alfonsa Vieira; Soela, Debora Moro; Haddade, Ismail Ramalho; Oza, Eduardo France; Santos, Milena Monteiro dos.
Ornamental plants have beencultivated in Alagados Construidos (SACs) in view of the economic and landscape benefits they can bring, besides the satisfactory efficiency in the removal of pollutants from wastewater. The objective of this research was to evaluate the efficiency of SACs grown with ornamental plants and the influence of vegetation on the removal of pollutants from swine wastewater. The SACs were submitted to an organic loading rate of 100 kg ha-1d-1 swine wastewater, based on the mean value of the Biochemical Oxygen Demand (BOD) of the wastewater. In order to evaluate the efficiency of the systems, BOD, Total Solids (ST), Suspended Solids (SS), Turbidity (T), and Total Nitrogen analyzes were performed in the effluent and effluent to the SAC's...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais eficiência; Efluente; Plantas ornamentais.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/788

NOTA TÉCNICA - PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA ESTIMATIVA DA UNIFORMIDADE DE GOTAS NA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA
Provedor de dados: 107
Autores: José Antonio Rodrigues Souza; UFV; Débora Astoni Moreira; Rafael Oliveira Batista; Daniel Coelho Ferreira.
A eficiência da pulverização no controle de plantas daninhas está relacionada com a uniformidade de aplicação de defensivos agrícolas. Existem processos que determinam a eficiência da pulverização agrícola de forma muito trabalhosa, cansativa e demorada. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver um programa computacional para estimar a uniformidade de gotas na pulverização de herbicidas. Para tanto, digitalizaram-se distintas concentrações de gotas sobre papéis hidrossensíveis. Foram utilizadas matrizes de 270 x 270 pixels e os processos de limiarização e de conectividade entre os pixels. Os resultados indicaram que o programa computacional desenvolvido permite determinar a eficiência da pulverização de herbicidas de forma fácil,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais eficiência de aplicação; Defensivos agrícolas.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/62

MOBILITY EVALUATION OF IONS NITRATE AND AMMONIUM IN AGRICULTURAL AREA WHERE USED CATTLE WASTEWATER AS FERTILIZER SOURCE
Provedor de dados: 107
Autores: Silva, Jonathas Batista Gonçalves; Martinez, Mauro Aparecido; Matos, Antônio Teixeira de; Pires, Carina Soares; Terração, Geuzimar.
The aim of this study was to evaluate the mobility of nitrate and ammonium ions in a Ultisol when applied wastewater dairy cattle ( ARB ). The experiment was conducted in the Agroecological Production Integrated System, located in the municipality of Seropédica, State of  Rio de Janeiro. In the area used in this work is cultivated the culture of fig (Ficus carica L.), variety Roxo de Valinhos. Different blades of ARB were applied to the soil as a source of nitrogen fertilization (T1-0% of ARB and additional fertilizers with castor pie, T2-50% of the recommended dose of N supplied by the ARB and the other 50% with the castor pie, T3-75% of the recommended dose of N supplied by the ARB and the other 25% provided by the castor pie, T4-100% of recommended dose...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais deslocamento miscível; Disposição final de eﬂuentes; Lençol freático.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/678

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FILMOGÊNICO À BASE DE AMIDO DE MANDIOCA E DE ÓLEO DE CRAVO-DA-ÍNDIA NA CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DE GOIABA ‘PEDRO SATO’
Provedor de dados: 107
Autores: Coelho, Caroline Corrêa de Souza; Fonseca, Marcos José de Oliveira; Soares, Antonio Gomes; Campos, Rodrigo da Silveira; Freitas-Silva, Otniel.
A goiaba é um fruto rico em zinco, fibras, vitamina A, vitamina C, vitamina E, ácido fólico e licopeno. Para se reduzir as perdas pós-colheita desta fruta, que é nutricionalmente considerada a “fruta completa”, neste trabalho foi avaliado o uso de revestimento filmogênico à base de amido de mandioca associado ou não a óleo essencial de cravo-da-índia sobre a qualidade e redução de perdas por antracnose em goiabas “Pedro Sato”. O revestimento à base de amido de mandioca permite a extensão da vida útil da goiaba em 3 dias, sob condição ambiente. O óleo de cravo-da-índia, associado ou não ao revestimento à base de amido, não aumenta a vida útil da goiaba, porém reduz a ocorrência de antracnose em goiabas ‘Pedro Sato’.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agronomia; Fitopatologia; Patologia pós-colheita; Ciência de alimentos; Armazenamento de alimentos Antracnose  Atmosfera modificada  Psidium guajava  Qualidade pós-colheita.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/723

REMOÇÃO DE POLUENTES DE PERCOLADOS RECIRCULADOS EM COLUNAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM AUSÊNCIA OU PRESENÇA DE CAMADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Provedor de dados: 107
Autores: Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; André Luciano de Carvalho; UNIPAC; Izabel Christina D’Almeida Duarte; DEC/UFV; Roberto Francisco de Azevedo; DEC/UFV.
Com a realização desse trabalho, objetivou-se avaliar a eficiência de remoção de poluentes presentes em percolados produzidos por resíduo sólido urbano (RSU) novo (recém coletado), quando aplicados em colunas contendo RSU velho (13 anos), e de percolado produzido em RSU maduro, quando recirculado sobre ele mesmo. Além disso, procurou-se avaliar a influência da camada de resíduo de construção civil (RCC) nas características físicas, químicas e bioquímicas do efluente. Para a execução do experimento, foram preenchidas duas colunas com RSU velho e duas com RSU maduro. Uma coluna de cada resíduo teve posicionada, na sua base, uma camada de 0,30 m de RCC. O percolado das colunas submetidas à recirculação foi coletado diariamente, tendo sua caracterização física...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Tratamento de resíduos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/116

COMPARAÇÃO DE EQUAÇÕES PARA CÁLCULO DA UNIFORMIDADE DE APLICAÇÃO DE ÁGUA PARA DIFERENTES SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Fernando França da Cunha; UFV; Márcio Mota Ramos; UFV; Marcelo Rossi Vicente; UFV; Rafael Oliveira Batista; Intec; José Antônio Rodrigues de Souza; UFV; Carlos Augusto Brasileiro de Alencar; Intec; Rodrigo Charnet Gonçalves da Silva; UFV.
Objetivou-se, no presente trabalho, comparar as equações de cálculo da uniformidade de aplicação de água e apontar as que melhor relacionam ao conceito de área adequadamente irrigada (AAI) para diversos sistemas de irrigação. Utilizaramse os sistemas de aspersão convencional, pivô com emissores lepa, pivô com aspersor convencional, microaspersão e gotejamento. A uniformidade de distribuição de água foi medida em 20 equipamentos, de cada um dos sistemas de irrigação. As equações utilizadas foram: coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC), de distribuição (CUD), absoluto (CUA), estatístico (CUE), de Hart (CUH), de Benami e Hore (CUBH) e eficiência padrão da HSPA (UDH). Obteve-se a AAI para obtenção do coeficiente de regressão da reta em cada...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura coeficientes de uniformidade; Área adequadamente irrigada; Irrigação por aspersão; Irrigação localizada.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/8

AVALIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE NITROGÊNIO NO FEIJOEIRO USANDO UM MEDIDOR PORTÁTIL DE CLOROFILA
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Mesquita Baesso; USP; Francisco de Assis de Carvalho Pinto; UFV; Daniel Marçal de Queiroz; UFV; Nerilson Terra Santos; UFV; José Eustáquio de Souza Carneiro; UFV.
O nitrogênio (N) é um dos principais nutrientes para o feijoeiro, sendo sua deficiência bastante comum. Como o nitrogênio também participa da constituição da molécula de clorofila, a avaliação da deficiência de N pela planta pode ser determinada pela mensuração indireta do teor de clorofila. Este trabalho teve como objetivo avaliar a possibilidade de utilização do medidor de clorofila na determinação da deficiência de N. O trabalho teve 5 tratamentos (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1 de N), com 10 repetições, totalizando 50 vasos com 8 dm³ de material de solo. Foram feitas 10 leituras por vaso aos 30, 40 e 50 DAE (dias após emergência). Os coeficientes de regressão linear simples e de segundo grau foram significativos para todas as épocas estudadas neste...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola agricultura de precisão; Manejo nutricional e Phaseolus vulgaris.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/318

AGRICULTURA DE PRECISÃO: VARIABILIDADE DOS ATRIBUTOS QUÍMICO-FÍSICOS DO SOLO E RELAÇÃO COM A PRODUTIVIDADE DO MILHO
Provedor de dados: 107
Autores: Douglas Dalla Nora; Universidade Federal de Santa Maria; Telmo Jorge Carneiro Amado; Universidade Federal de Santa Maria; Paulo Alba; Universidade Federal de Santa Maria; Rafael Pivotto Bortolotto; Universidade Federal de Santa Maria; Cristiano Keller; Universidade Federal de Santa Maria.
O manejo da variabilidade do solo, com o advento da agricultura de precisão, passou a ser difundido nas áreas agrícolas, sendo que a alteração de alguns atributos químicos ou físicos do solo, principalmente em áreas sobre sistemas de irrigação, pode acarretar em perdas de produtividade e nutrientes. Nesse contexto o presente trabalho teve como objetivo avaliar espacialmente as características físico-químicas do solo sobre pivô central e suas relações com a produtividade da cultura do milho. O trabalho foi realizado em setembro de 2010 na cidade de Inhacorá-RS. Foram coletadas 56 amostras de solo na profundidade de 0-0,10 m e de 0,10-0,20 m em um gride amostral de 1 hectare, essas foram submetidas a análises químicas e físicas, cada ponto amostral recebeu...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Agronomia; Agricultura de precisão Características físico-químicas; Zea mays; Variabilidade espacial.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/393

NOTA TÉCNICA: APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DOS SUBPRODUTOS, LODO E BIOGÁS, A PARTIR DO TRATAMENTO ANAERÓBIO DE EFLUENTES PELO USO DE PROCESSOS TERMOQUÍMICOS
Provedor de dados: 107
Autores: Rosa, André Pereira; Neves, Renato Cruz; Chernicharo, Carlos Augusto.
O processo anaeróbio tem sido amplamente utilizado no Brasil para o tratamento de eﬂuentes sanitários e industriais em virtude de suas vantagens já reconhecidas. Em contrapartida, seus principais subprodutos gerados, lodo e biogás, têm tido como principais alternativas de destino final o aterro sanitário e a queima direta, respectivamente, o que resulta em elevados gastos com transporte e desperdício de seu potencial energético. Considerando os benefícios referentes à recuperação energética do lodo, os processos termoquímicos têm ganhado destaque, sendo que os mais relevantes são a pirólise, a gaseificação e a combustão. No que se refere ao biogás, a recuperação deste subproduto para fins energéticos pode contribuir com a geração de energia térmica e/ou...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia na Agricultura Biomassa; Conversão termoquímica; Conversão bioquímica.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/932

METODOLOGIA FUZZY APLICADA À AVALIAÇÃO DO AUMENTO DA TEMPERATURA CORPORAL EM FRANGOS DE CORTE
Provedor de dados: 107
Autores: Tatiana Duarte.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/15

DESORPTION ISOTHERMS OF SUGAR BEET SEEDS
Provedor de dados: 107
Autores: Corrêa, Paulo Cesar; Oliveira, Gabriel Henrique Horta de; Oliveira, Ana Paula Lelis Rodrigues de; Goneli, André Luis Duarte; Botelho, Fernando Mendes.
Physical and chemical alterations of agricultural products may occur during storage, leading to quantitative and qualitative losses. Thus, knowledge regarding the relationship between the product and temperature (T) and relative humidity (RH) of the environment is required in order to diminish these possible alterations. Being that stated, this work aimed to determine the most adequate mathematical model to represent the equilibrium moisture content (Xeq) of sugar beet seed, cv. “Chata do Egito”, at different T and RH. Xeq was achieved by means of static method, using saturated saline solutions, attaining RH values between 11 and 96 %. Seeds were placed inside of dissectors containing the saline solutions, afterwards stored at BOD chambers under different...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento Beta vulgaris; Equilíbrio higroscópico; Modelagem matemática.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/619

NOTA TÉCNICA PERDAS VISIVEIS NA COLHEITA MECANIZADA DE CANA-DE-AÇÚCAR - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n1p71-77
Provedor de dados: 107
Autores: Rivonete Coelho Silva; Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; Taniele Carvalho Oliveira; Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; Zulema Netto Figueiredo; Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; Daniela Soares Alves Caldeira; Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.
Objetivou-se com o presente trabalho quantificar as perdas visíveis na colheita mecanizada de duas variedades comerciais de cana de açúcar, sob duas velocidades de deslocamento de colhedora. Os dados foram coletados na fazenda Santa Clara pertencente à Usina COOPERB em Lambari D ́Oeste-MT. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 2, com as variedades RB 867515 e RB 92579. Utilizou-se uma colhedora John Deere modelo 3520 em duas velocidades de deslocamento 3,2 km h-1e 3,6 km h-1, após a colheita demarcou- se área de cada parcela (6,0 m de largura e 4,0 m comprimento), quantificando-se as perdas visíveis. As velocidades das colhedoras, juntamente com as características varietais das cultivares influenciaram as perdas...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola variedades; Colhedora de cana-de-açúcar; Velocidade de deslocamento.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/515

HARGREAVES-SAMANI EQUATION CALIBRATED IN DIFFERENT TIME BASES FOR SETE LAGOAS, MG, BRAZIL
Provedor de dados: 107
Autores: Borges Júnior, João Carlos Ferreira; Oliveira, Aline Lilian Marques; Andrade, Camilo de Lelis Teixeira de; Pinheiro, Marcus André Braido.
The FAO Penman-Monteith method (FAO-PM) for determination of the reference evapotranspiration (ETo) may have its application restricted by lack of one or more wheather data. One of the alternative methods with lowest data requirement is the Hargreaves-Samani (HS). This study aimed to evaluate the performance of the HS method on its original form and after calibration on annual, semiannual, quarterly and monthly basis, compared to the FAO-PM method. For this, it was used a time series of 86 years of daily weather data obtained from a conventional meteorological station of INMET in Sete Lagoas, MG, Brazil. It was calibrated the coefficients and exponent of the HS equation by minimizing the mean absolute error. Afterwards the analysis of descriptive...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais distribuição de probabilidade  evapotranspiração de referência  FAO Penman-Monteith.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/742

CALIBRAÇÃO DO SENSOR CAPACITIVO EC-5 EM UM LATOSSOLO EM FUNÇÃO DA DENSIDADE DO SOLO
Provedor de dados: 107
Autores: Antunes Júnior, Elson de Jesus; Alves Júnior, José; Casaroli, Derblai.
A determinação do conteúdo de água no solo, de forma não destrutiva e instantânea, facilita o manejo da água no solo, bem como o entendimento da dinâmica de água no mesmo. O estudo teve como objetivo calibrar o sensor capacitivo ECH2O EC-5 (Decagon) para um Latossolo Vermelho distrófico em diferentes densidades. O sensor foi calibrado em laboratório para as densidades do solo: 1,10; 1,20; 1,25; 1,30 e 1,35 Mg m-3. O solo foi saturado e seco em estufa à 40 ºC em intervalos de 2 horas, esperando-se 1 hora para que as amostras resfriassem à temperatura ambiente. Em cada intervalo, o conteúdo de água foi determinado por gravimetria e pelo sensor. Os resultados demonstraram que a equação de calibração padrão do fabricante superestimou em 38,4% o conteúdo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais instrumentação agrícola; Manejo da água no solo; Permissividade dielétrica; Sensor FDR; Umidade do solo.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/864

METODOLOGIAS PARA ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DE CHUVAS INTENSAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Provedor de dados: 107
Autores: Rafael Salgado de Senna; UFES; Alexandre Cândido Xavier; UFES; Julião Soares de Sousa Lima; UFES; Roberto Avelino Cecílio; UFES.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a interpolação dos parâmetros da equação de chuvas intensas, pelo método inverso de uma potência da distância, e comparar com o método vizinho mais próximo, para todo o Estado do Espírito Santo. Foi realizada a interpolação dos parâmetros “K”, “a”, “b” e “c” da equação de chuvas intensas, utilizandose o interpolador “Inverso de uma potência da distância”, com cinco diferentes potências, a saber: potências 1, 2, 3, 4 e 5 e “Média aritmética simples” das três vizinhas mais próximas de cada estação. Foram consideradas, para cálculo da intensidade máxima, a média de precipitação (im), todas as combinações possíveis entre os períodos de retorno (T) iguais a 2, 5, 10, 20, 50, e 100 anos e as durações da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola precipitação pluviomêtrica; Modelagem hidrológica; Escoamento superficial.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/85

SELEÇÃO ALEATÓRIA DE ELEMENTOS AMOSTRAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE MAPAS DE RESISTÊNCIA DO SOLO A PENETRAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Márcio Paulo de Oliveira; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Gustavo Henrique Dalposso; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Maycon Daniel Vieira; Universidade Estadual do Oeste do Paraná; Deonir Secco; Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
O estudo investigou o efeito da redução do número de elementos amostrais utilizados na representação da distribuição espacial da variável resistência do solo à penetração na camada de 0-0,1m realizada por meio da construção de mapas temáticos. O Grid100, com cem elementos amostrais espaçados 10m, são utilizados como referência; e a redução do número de amostras considera um Grid25, ou seja, com 25 elementos amostrais espaçados 20 m, dos quais foram selecionados três elementos por seleção aleatória para formar um Grid46, que é constituído pelos 25 elementos do Grid25 mais os 21 elementos amostrais vizinhos dos três obtidos de modo aleatório no conjunto do Grid25. A comprovação da eficácia do sorteio aleatório para a escolha dos elementos a serem amostrados...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Energia na Agricultura dependência espacial; Exatidão global; Índice Kappa; Krigagem; Matriz dos erros.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/373

ANÁLISE DE CUSTO DE SISTEMAS DE SECAGEM DE MILHO EM SECADORES MECÂNICOS
Provedor de dados: 107
Autores: Douglas Romeu Costa; UFV; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; UFV; Juarez de Sousa e Silva; UFV; Daniel Marçal de Queiroz; UFV; Pedro Nogueira Lima; UFV; Juliana Pinheiro Dadalto; UFV.
Objetivou-se, com este trabalho, analisar a viabilidade do uso de secadores rotativos, com distribuição radial de ar, utilizados na cafeicultura, para a secagem de milho. Avaliou-se o consumo de energia e o custo de secagem do produto. A temperatura do ar de secagem foi controlada em 80 e 100 °C. Os sistemas de secagem foram compostos por um secador rotativo comercial e um secador rotativo modificado. Utilizou-se o GLP como fonte de energia para o aquecimento complementar do ar de secagem. O milho em grãos (Zea mays L.), com teor inicial de água de aproximadamente 18,6% b.u., foi usado no experimento. Para a avaliação da eficiência energética dos sistemas de secagem, foram determinados o consumo específico de energia, os consumos de combustível e de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Energização Rural; Racionalização de energia; Pré-processamento de produtos agrícolas Energia; Secagem.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/47

NOTA TÉCNICA: AVALIAÇÃO DE UMA CAIXA DE SOLO PARA ESTUDOS DA INTERAÇÃO DINÂMICA MÁQUINA SOLO
Provedor de dados: 107
Autores: Tomás Aquino Ferreira; UFLA; Jackson Antônio Barbosa; UFLA; Carlos Eduardo Volpato; UFLA; Rodrigo Alencar Nunes; UFLA; Marcos Antonio Zambillo Palma; UFLA.
As caixas de solo se tornaram uma ferramenta importante nos centros de pesquisas para estudos da interação da dinâmica máquina solo. Objetivou-se com esse trabalho construir e avaliar o desempenho operacional de uma caixa de solo, composta por sistemas de potência e deslocamento; sistema de preparo de solo e sistema de medida necessários a realização de pesquisas referentes à dinâmica da interação máquina solo. A construção da caixa de solo foi efetuada nas dependências do Departamento de Engenharia da UFLA, Lavras, MG. Para sua avaliação, foram realizados ensaios do desempenho operacional do carro dinamométrico e de um sulcador em diferentes condições de velocidade de avanço. Mensurou-se velocidade, potência e parâmetros que caracterizassem as...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização agrícola; Mecânica dos solos agrícolas ensaios de máquinas agrícolas  carro dinamométrico  ferramentas de solo.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/263

PERDA DE SOLO EM DIFERENTES CULTURAS AGRÍCOLAS SOBRE LATOSSOLO VERMELHO NO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO, MG - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n05a05
Provedor de dados: 107
Autores: Mariangela  Garcia Praça Leite; Universidade Federal de Ouro Preto; Maria Augusta Gonçalves Fujaco; Universidade Federal de Ouro Preto; Gleidson Caetano da Silva; Gleidson Caetano da Silva.
Os processos erosivos, apesar de naturais, vêm sendo intensificados pelo uso inadequado do solo provocando a perdas anuais de bilhões de toneladas de solos férteis em todo o mundo. Assim, compreender este processo é fundamental para um desenvolvimento sustentável da atividade agrícola. Este trabalho avaliou as perdas de solo por erosão laminar em sete parcelas, sob diferentes tratamentos (mata; cultivo de soja, milho e cafeeiro, pastagem e solo exposto), em Latossolos vermelhos da Fazenda Esmeril, em Patrocínio, MG. As parcelas de solo exposto apresentaram os maiores valores de perdas de solo, com mais de 23 Mg ha-1 ano-1. Em relação aos demais tratamentos, a mata apresentou os menores totais, aproximadamente 38%; dentre as culturas, o milho (79%), seguido...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais erosão laminar; Agricultura; Perda de solo.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/514

DESEMPENHO DO IRRIGÂMETRO E DE MÉTODOS DE ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA
Provedor de dados: 107
Autores: Cristiano Tagliaferre; Universidade Estadual Sudoeste da Bahia; Izaulto José dos Santos Neto; Univessidade Estadual Sudoeste da Bahia/Vitória da Conquista - BA; Carlos Elízio Cotrim; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Guanambi - BA; Lucas da Costa Santos; UNESPE/Botucatu-SP; Felizardo Adenilson Rocha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Vitória da Conquista-BA.
Neste trabalho objetivou-se avaliar o desempenho do Irrigâmetro e de métodos de estimativa da evapotranspiração de referência, tendo como base o método de Penman-Monteith – FAO 56. Para estimativa da ET0 por meio dos métodos empíricos foram obtidos dados climáticos de uma estação meteorológica automática instalada no Campus do Instituto Federal da Bahia, localizado no município de Guanambi – BA. Para estimar a ET0 através do Irrigâmetro, foram usados seis equipamentos, com níveis de água dentro do evaporatório iguais a 3 e 4 cm, no qual foram feitas leituras diárias da lâmina de água evaporada. Para comparar os valores de ET0 medidos no Irrigâmetro com os estimados pelas equações empíricas, com os do método padrão Penman-Monteith – FAO 56 foram...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola manejo de irrigação; Métodos empíricos; Irrigâmetro.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/306

NOTA TÉCNICA: PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA ESTIMATIVA DAS TEMPERATURAS DO AR NO NORDESTE BRASILEIRO UTILIZANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Moreira, Michel Castro; Cecílio, Roberto Avelino.
A temperatura do ar é um dos fatores mais importantes que afetam a vegetação e controla os processos ecológicos. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um programa computacional utilizando redes neurais artificiais para a estimativa da temperatura do ar no Nordeste do Brasil. As arquiteturas, funções de ativação das redes neurias e os parâmetros livres das redes foram definidos para a construção das funções matemáticas que representassem as redes neurais. As funções matemáticas foram implementadas no programa computacional Borland Delphi© 7 com uma interface gráfica para facilitar o uso das redes. O programa computacional desenvolvido foi intitulado netTemperatura NE e permite de forma fácil e rápida estimar as temperaturas mínima, média e máxima do ar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola artificial intelligence; Interpolation; GIS; GTOPO30; Climate modeling.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/631

DESEMPENHO AGRONÔMICO E ESTADO NUTRICIONAL DO CAPIM MOMBAÇA FERTIRRIGADO COM ÁGUAS RESIDUÁRIAS DE CURTUME
Provedor de dados: 107
Autores: Pedro Rodrigues de Oliveira; Universidade Luterana do Brasil – Centro Universitário Luterano de Palmas; Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo.
Objetivou-se, com a realização deste trabalho, avaliar a produtividade e o estado nutricional do capim mombaça (Panicum Maximum cv. Mombaça) quando fertirrigado com a aplicação de diferentes doses de água residuária de curtume (ARC). Com base na composição química da água residuária foram estabelecidas as taxas de aplicação da ARC: T1: 0; T2: 1,5; T3: 3,0; T4: 5,0; T5: 10 e T6: 15 kg ha-1 de crômio. De acordo com os resultados obtidos, pôde-se concluir que a aplicação da ARC foi responsável pelo aumento no teor de proteína bruta do capim nos dois primeiros cortes e também na produtividade de matéria seca. Tanto a produtividade de matéria seca quanto a de proteína bruta foram maiores no corte 2, sendo estimados os maiores valores quando da aplicação das...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos hídricos e Ambientais; Manejo e tratamento de resíduos agroindustriais curtumes  crômio  forrageira.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/347

ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA UTILIZANDO MODELOS COM BASE NA TEMPERATURA DO AR E RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL PARA O ESTADO DE GOIÁS
Provedor de dados: 107
Autores: Macêdo, Kleber Gomes de; Arraes, Francisco Dirceu Duarte; Oliveira, Willame Candido de; Lima Junior, Juarez Cassiano de; Araujo, Yara Rodrigues.
O manejo adequado da irrigação é uma prática agrícola que pode levar a economia de água e aumento da produção, pode ser realizado por meio da estimativa da evapotranspiração de referência, que segundo a FAO deve ser estimada por intermédio do modelo de Penman-Monteith, modelo que requer muitos dados climáticos de entrada, que muitas vezes não estão disponíveis. Assim, buscando uma estratégia de se estimar a evapotranspiração de referência para o estado de Goiás, objetivou-se neste estudo avaliar o desempenho de seis modelos (FAO-Radiação, Jensen-Haise, Makkink, Hargreaves-Samani, Hamon e Baier-Robertson). Foram utilizados dados de temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade do vento e insolação obtidos junto ao INMET (Instituto Nacional de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola Hargreaves e Samani; Manejo de irrigação; Penman-monteith.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/804

ANÁLISE DO COEFICIENTE E O DESEMPENHO DO IRRIGÂMETRO E A INFLUÊNCIA DOS ELEMENTOS DO CLIMA NA ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Ednaldo Miranda Oliveira; UFV; Rubens Alves Oliveira; UFV; Gilberto Chohaku Sediyama; UFV; Paulo Roberto Cecon; UFV; Luis César Dias Drumond; UFV-CRP.
Na Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, MG, foi desenvolvido um aparelho evapopluviométrico denominado Irrigâmetro, que possibilita medir a lâmina evapotranspirada, fornecendo, diretamente, o momento de irrigar e o tempo de funcionamento ou a velocidade de deslocamento de um sistema de irrigação. Nesta pesquisa, os objetivos foram: (a) determinar o coeficiente do Irrigâmetro (KI), mensalmente, nas alturas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cm do nível de água no evaporatório; (b) avaliar o desempenho do Irrigâmetro para estimar a evapotranspiração nas condições do Alto Paranaíba-MG, nos meses de agosto de 2008 a maio de 2009; e (c) analisar mensalmente os efeitos das interações dos elementos meteorológicos na evapotranspiração de referência, estimada utilizando-se o...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais Agricultura irrigada; Manejo da irrigação; Estimativa da evapotranspiração.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/131

CURVA DE RETENÇÃO E DISPONIBILIDADE TOTAL DE ÁGUA EM LATOSSOLOS EMPREGANDO FUNÇÕES DE PEDOTRANSFERÊNCIA
Provedor de dados: 107
Autores: Souza, Philipe Guilherme Corcino; Borges Júnior, João Carlos Ferreira; Viana, João Herbert Moreira.
Estudos sobre a faixa de conteúdo de água disponível para as plantas são geralmente baseados em análises da curva de retenção de água no solo (CRA).A obtenção da CRA envolve determinação em laboratório, por meio de procedimentos morosos e dispendiosos, motivando a avaliação de métodos alternativos. Objetivou-se neste trabalho avaliar o desempenho de funções de pedotransferência para a obtenção de parâmetros da CRA e determinação da disponibilidade total de água no solo (DTA) em horizontes superficiais de Latossolos de Sete Lagoas, MG, sob diferentes usos.Amostras indeformadas e deformadas de solo foram retiradas para a obtenção da CRA e caracterização textural. Funções de pedotransferência (FPT) do programa Rosetta foram utilizadas para determinação das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Física dos Solos Modelagem  Rosetta  Caracterização textural.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/813

ADAPTAÇÃO DO MÉTO DO DE CLASSIFICAÇÃO ERGONÔMICA DE TRATORES FLORESTAIS UTILIZADOS NA COLHEITA PARA COLHEDORAS DE CANA-DE-AÇÚCAR
Provedor de dados: 107
Autores: Carlos Eduardo Silva Volpato; UFLA-Universidade Federal de Lavras; Luiz Antonio de Bastos Andrade; UFLA; Carla Bento da Silva; UFLA; Jackson Antonio Barbosa; UFLA.
O presente trabalho teve como objetivo realizar uma avaliação ergonômica de uma colhedora de cana-de-açúcar pertencente à Usina da Barra, localizada no município de Barra Bonita, estado de São Paulo, em janeiro de 2007. A avaliação ergonômica foi conduzida na colhedora que apresentou a melhor produtividade na safra de 2006/2007, com base no manual Ergonomic Guidelines for Forest Machines. A melhor classificação ergonômica da colhedora (A) foi atribuída aos itens cabine, assento do operador e manual do operador. O item acesso ao posto de trabalho foi o único a ser incluído na classe C. O pior item avaliado foi a visibilidade do operador durante o corte da soqueira, sendo classificado com zero. Os demais itens avaliados se classificaram em B. Assim, a...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanizaçao Agricola ergonomia; Máquina agrícola; Colheita mecanizada; Saccharum spp.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/239

NOTA TÉCNICA - PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA ESTIMATIVA DO HIDROGRAMA DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS
Provedor de dados: 107
Autores: José Márcio Alves da Silva; Fernando Falco Pruski; UFV; Lineu Neiva Rodrigues; EMBRAPA; Roberto Avelino Cecílio; UFES.
Desenvolveu-se um programa computacional, denominado HidroBacia, que permite a aplicação do modelo para estimativa do hidrograma superficial em bacias hidrográficas, desenvolvido por Silva (2002), em conjunto com Sistemas de Informações Geográficas. O programa estima o escoamento superficial por intermédio do balanço hídrico da bacia hidrográfica, utilizando, além de imagens relativas ao modelo digital de elevação da bacia e suas direções de escoamento, imagens contendo a variação espacial de características da bacia hidrográfica, tais como interceptação pela cobertura vegetal, armazenamento superficial, coeficiente de rugosidade de Manning e parâmetros relativos à infiltração de água no solo.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais modelagem hidrológica; SIG; Balanço hídrico.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/65

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO EMITIDO POR UM CONJUNTO TRATOR-PULVERIZADOR COM E SEM ASSISTÊNCIA DE AR
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Mesquita Baesso; UFV; Mauri Martins Teixeira; UFV; Francelino Augusto Rodrigues Junior; Ronaldo Goulart Magno Junior; UFV; Haroldo Carlos Fernandes; UFV.
O ruído das máquinas agrícolas, com o passar do tempo, pode provocar problemas auditivos nos operadores. De acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 15), a exposição diária máxima permitida, durante uma jornada de trabalho de 8 horas, é de 85 decibéis. Baseado neste contexto, este trabalho foi conduzido a fim de avaliar o ruído emitido por um conjunto trator-pulverizador, com e sem o uso de assistência de ar na barra de pulverização. As leituras foram realizadas próximo ao ouvido do operador e em cada raio de afastamento de 1 a 10 metros tomados de um a um metro, direcionados para os lados direito e esquerdo e partes traseira e frontal do conjunto trator-pulverizador. Em cada ponto, foram realizadas três leituras para...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola ergonomia; Exposição do operador; Medição de ruído.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/56

EFFECT OF IRRIGATION AND ANNUAL SEASONS ON THE CHEMICAL COMPOSITION AND DIGESTIBILITY OF GRASSES UNDER GRAZING - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n04a05
Provedor de dados: 107
Autores: Carlos Augusto Brasileiro de Alencar; IBIO; Fernando França da Cunha; UFMS; Rubens Alves de Oliveira; Universidade Federal de Viçosa; Antônio Carlos Cóser; Embrapa Gado de Leite; Carlos Eugênio Martins; Embrapa Gado de Leite.
The aim of the study was to evaluate the chemical composition and in vitro dry matter digestibility (IVDMD) of six grasses subjected to different irrigation depths and seasons. The experiment was conducted in a completely randomized arrangement with two replications in a split-split plot design. The treatments included plots with six grasses (Xaraés, Mombaça, Tanzania, Pioneiro, Marandu and Estrela), six irrigation depths for the split-plots (0%, 18%, 45%, 77%, 100% and 120% of the reference value provided by the tensiometer), and two seasons as the split-split plots (autumn/winter and spring/summer). A line source sprinkler system was used for application of the irrigation depths. Crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF) and IVDMD were evaluated...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais crude protein; Line source sprinkler system; Neutral detergent fiber.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/457

DESENVOLVIMENTO DE PLANILHA ELETRÔNICA PARA O MANEJO DA IRRIGAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Mairton Gomes da Silva; IFCE, Campus Iguatu; Francisco Dirceu Duarte Arraes; IFCE, Campus Iguatu; Eder Ramon Feitoza Ledo; IFCE, Campus Iguatu; Dijauma Honório Nogueira; IFCE, Campus Iguatu.
No trabalho é apresentado o desenvolvimento de planilhas eletrônicas para o controle do manejo da irrigação. As planilhas foram desenvolvidas em linguagem de programação Visual Basic for Applications (VBA). As planilhas foram testadas com a simulação da determinação das necessidades hídricas da cultura do melão, obtendo-se dados de evaporação e coeficiente do tanque Classe “A” para estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) e coeficientes de cultivo (Kc) do trabalho realizado no município de Baraúna-RN (05º04’48” S, 37º37’00” W). Para estimativa da ETo pelos demais métodos disponíveis nas planilhas, foram obtidos dados diários de temperatura máxima e mínima do ar, umidade relativa do ar, velocidade do vento e número de horas de insolação da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola; Manejo da Irrigação evapotranspiração da cultura  irrigação  elementos climáticos.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/376

NOTA TÉCNICA: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E DA QUALIDADE DO ÓLEO DE SEMENTES DE PINHÃO-MANSO (Jatropha curcas L.) ARMAZENADAS
Provedor de dados: 107
Autores: Cristiane Pires Sampaio; Unidade Regional Epamig Zona da Mata; Roberto Fontes Araújo; Epamig; Silmara Bispo dos Santos; UFV; Sergio Mauricio Lopes Donzeles; Epamig.
Diversos fatores podem influenciar na qualidade das sementes de pinhão-manso (Jatropha curcas L.) durante o seu armazenamento e, por conseqüência, a qualidade do óleo, sobretudo pelo aumento da acidez, devido a reações de oxidação e hidrólise. Na síntese de biodiesel, elevados índices de acidez são indesejados por ocasionar a formação de um sabonáceo e dificultar o processo de separação do biodiesel do excesso de álcool e do glicerol, produzindo emulsões. É importante que se conheça os efeitos das condições de armazenamento sobre a qualidade dos grãos, do óleo e do biodiesel, de modo a estabelecer metodologias apropriadas para a estocagem destes produtos, seja no contexto da agricultura familiar ou da indústria. Assim sendo este trabalho teve como objetivo...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Energia na Agricultura propriedades-físicas; Armazenamento; Pinhão-manso.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/268

CONFORMIDADE DO POSTO DE OPERAÇÃO DE PULVERIZADORES AUTOPROPELIDOS
Provedor de dados: 107
Autores: André Luis Casali; Universidade Federal de Santa Maria; Marcelo Silveira de Farias; UFSM; José Fernando Schlosser; UFSM; Leonardo Nabaes Romano; UFSM; Daniel Uhry; UFSM.
As operações com pulverizadores autopropelidos exigem um grande esforço físico e mental dos operadores. A correta disposição dos comandos aumenta, consideravelmente, a eficiência da operação. Em vista disso, este trabalho teve como objetivo identificar e comparar a localização dos comandos de uso frequentes e raros pelo operador em cinco pulverizadores autopropelidos, segundo a norma ISO 15077. Foram medidas as coordenadas dos principais comandos de operação em relação ao SIP (Seat Index Point). A análise revelou que o número de comandos decresce à medida que o nível tecnológico do pulverizador aumenta. Entre os comandos de acionamento frequentes, presentes em todos os pulverizadores, destacam-se os modelos 4730 e Patriot 350, que obtiveram 100% dos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola ergonomia; Conforto; Operador.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/299

VIBRATIONS OF CHARACTERIZATION IN MECHANICAL AND NOISE IN OPERATION DESK IN THE AGRICULTURAL TRACTOR MODIFIED “TRANSFORMAX”
Provedor de dados: 107
Autores: Forastiere, Paulo Roberto; Fernandes, Haroldo Carlos; Teixeira, Mauri Martins; Cecon, Paulo Roberto; Ferreira do Nascimento Santo, Diego Weslley.
The ergonomic studies aimed at adapting the work to man, through the task analysis, posture and worker movements, as well as their physical and psychological requirements, in order to reduce fatigue and stress, providing a comfortable job and safe. One of the undesirable factors occurring in agricultural tractors is vibration, not only because the produced discomfort, and possible degradation of the operator’s health, but also because of the increased dynamic stresses that can lead to fatigue and failure of the tractor elements. Already excessive noise can cause decrease or loss of hearing ability when the exposure time is too long. Thus, this study aims to assess the levels of noise and vibration in the agricultural tractor operator station Transformax®...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola ergonomia; Espectro de frequência; Tratores.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/684

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE UM SECADOR PARA CAFÉ DE FLUXOS CONCORRENTES E CONTRACORRENTES
Provedor de dados: 107
Autores: Samuel Martin; Universidade Federal de Viçosa; Jadir Nogueira da Silva; Universidade Federal de Viçosa; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; Universidade Federal de Viçosa; Daniel Marçal de Queiroz; Universidade Federal de Viçosa; Fabio Luiz Zanatta; Universidade Federal de Viçosa.
Objetivou-se com este trabalho a avaliação do desempenho e eficiência energética de um secador para café de fluxos concorrentes e contracorrentes. O secador foi construído com o primeiro estádio de secagem de fluxos concorrentes, separado por uma câmara de repouso, do segundo estádio de secagem de fluxos contracorrentes. Foram aplicados dois tratamentos de secagem, caracterizados como tratamento 01 a secagem intermitente com revolvimento intermitente, à temperatura do ar de secagem de 45 ºC, e tratamento 02 a secagem intermitente com revolvimento contínuo, à temperatura do ar de secagem de 70 ºC. Para os testes em que foram utilizados no tratamento 01, o teor de água inicial e final observado foi respectivamente de 33,9 ± 5,0 e 11,8 ± 0,7 % (b.u.) no...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenahria agrícola; Pós-colheita; Secagem Pós-colheita; Secador; Café.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/138

CARACTERIZAÇÃO DOS SÓLIDOS INTERSTICIAIS DE SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUÍDOS DE ESCOAMENTO HORIZONTAL SUBSUPERFICIAL - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n6p562-574
Provedor de dados: 107
Autores: Gheila Corrêa Ferres Baptestini; Universidade Federal de Viçosa; Antonio Teixeira Matos; Universidade Federal de Viçosa; Paulo Roberto Cecon; Universidade Federal de Viçosa; Suymara Toledo Miranda; Universidade Federal de Viçosa.
Com a realização deste estudo, objetivou-se avaliar o efeito da inversão no sentido do escoamento em sistemas alagados construídos de escoamento horizontal subsuperficial (SACs-EHSS) nas características qualitativas e quantitativas do material colmatante do meio poroso. Para isso, ao fim do período experimental, foram coletadas amostras do leito de seis SACs-EHSS: dois não cultivados (SACs-EHSS 1 e 4), dois cultivados com capim tifton 85 (Cynodon spp.) (SACs-EHSS 2 e 5) e dois cultivados com alternantera (Alternanthera philoxeroides) (SACs-EHSS 3 e 6). Das amostras retiradas do material poroso dos SACs foram separados e analisados os sólidos que ocupavam os poros. Nesse material foram quantificadas a massa de sólidos totais (CST), sólidos voláteis totais...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais colmatação; Entupimento de poros; Tratamento de águas residuárias.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/610

MODELOS PARA DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO E NITRATO EM NEOSSOLO QUARTZARÊNICO E LATOSSOLO VERMELHO USANDO TDR
Provedor de dados: 107
Autores: Marcelo Rocha Santos; Universidade Federal de Viçosa; Mauro Martinez; João Zonta.
A TDR (Reflectometria no Domínio do Tempo) permite monitorar os íons do solo em tempo real a partir da determinação do teor de água (θ) e da condutividade elétrica do solo (CEs), o que possibilita estimar a condutividade elétrica da solução do solo (CEss) e a concentração iônica de um dado nutriente (Ci). Objetivou-se com esse trabalho ajustar e testar modelos que estimem a concentração de fósforo e nitrato a partir de dados de teor de água e condutividade elétrica de Neossolo Quartzarênico (RQ) e Latossolo Vermelho (LV) com uso da TDR. Em colunas de solo foram aplicadas soluções de nitrato de cálcio e fosfato monoamônico com cinco concentrações e cinco diferentes teores de água. O modelo que melhor ajustou os dados de CEss com CEs e θ foi o de Vogeler et...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos hídricos.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/162

RETORNO E RISCO NO EMPREGO DE DIFERENTES SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO DO CAFEEIRO NO CERRADO MINEIRO
Provedor de dados: 107
Autores: Alan Figueiredo Aredes; Matheus Wemerson Gomes Pereira.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o retorno e o risco relacionados a diferentes sistemas de irrigação do cafeeiro no cerrado mineiro. Foram analisados cinco sistemas de produção de café, de acordo com diferentes tecnologias: não-irrigado, irrigado por gotejamento autocompensado, irrigado por tripa, irrigado por malha e irrigado por pivô central com LEPA. Verificou-se a superioridade da produção irrigada, que teve os maiores retornos econômicos e os menores níveis de risco, independentemente do sistema utilizado.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engnharia Agrícola Irrigação; Recursos hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/117

COMPORTAMENTO DO SISTEMA RADICULAR DE CAPINS MANEJADOS POR PASTEJO SUBMETIDOS A DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Carlos Augusto Brasilero Alencar; FAAG/UNIVALE; Rubens Alves de Oliveira; UFV; Antônio Carlos Cóser; EMBRAPA; Carlos Eugênio Martins; EMBRAPA; Fernando França da Cunha; FAAG/UNIVALE.
Objetivou-se com a realização deste trabalho, avaliar a densidade de raiz (DR) e profundidade efetiva do sistema radicular (PE) em seis capins manejados por pastejo sob efeito de diferentes lâminas de irrigação. O experimento foi conduzido em esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas seis gramíneas (Xaraés, Mombaça, Tanzânia, Pioneiro, Marandu e Estrela) e nas subparcelas três lâminas de irrigação (0, 45 e 100% da referência) no delineamento inteiramente casualizado, com duas repetições. Para diferenciar a aplicação das lâminas de irrigação, utilizou-se o sistema por aspersão em linha. A densidade de raiz foi obtida pela densidade média de todas as amostras e a profundidade efetiva onde se concentravam 80% de massa das raízes. Observou-se que os...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais B. brizantha; C. nlemfuensis; P. maximum; P. purpureum; Profundidade efetiva; Densidade de raiz.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/253

PERDA DE CARGA NO ESCOAMENTO FORÇADO DE ÁGUA E DE VINHAÇA EM TUBULAÇÃO DE POLIETILENO
Provedor de dados: 107
Autores: Justi, André Luiz; Zocoler, João Luis; Saizaki, Paula Mayumi.
O estudo da perda de carga em tubulações representa item de fundamental importância no dimensionamento de sistema de transporte de fluidos, em especial sistemas de bombeamento. No Brasil a aplicação de vinhaça em canaviais contempla tanto a fertilização da cultura como uma alternativa legal ao destino desse resíduo da produção de etanol e é frequente sua aplicação utilizando dutos e aspersores de grande porte. Como tubos de polietileno nem sempre possuem formato perfeitamente cilíndrico, objetivou-se com este trabalho comparar a perda de carga da água e da vinhaça utilizando como parâmetro o raio hidráulico aplicado na Equação de Darcy-Weisbach. O experimento foi conduzido no Laboratório de Ensaio de Equipamentos para Irrigação do Departamento de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos; Engenharia Hidráulica equação de Darcy-Weisbach; Fluidos; Hidráulica.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/849

NOTA TÉCNICA: EVOLUÇÃO TEMPORAL DO DESMATAMENTO E EXPANSÃO AGRÍCOLA ENTRE 1984 A 2010 NA SUB-BACIA DO RIO URUÇUÍ-PRETO, PIAUÍ - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n03a08
Provedor de dados: 107
Autores: João Batista Lopes Silva; Universidade Federal do Piauí; Weslem Lima Ferreira; Universidade Federal do Piauí; Karla Nayara Santos Almeida; Universidade Federal do Piauí; Kaise Barbosa Souza; Universidade Federal do Piauí; Julio Cezar Azevedo Nobrega; Universidade Federal do Recôncavo Baiano.
Objetivou-se, nesse trabalho, quantificar a evolução do uso e ocupação do solo entre os anos de 1984 a 2010 na sub-bacia do rio Uruçuí-Preto à montante do riacho da Colher (5.184 km2). Foram utilizadas imagens do satélite Landsat 5 sensor TM dos anos de 1984, 1990, 1996, 2000, 2006 e 2010. A análise foi realizada por classificação automática supervisionada, utilizando o algoritmo de máxima verossimilhança, usando as seguintes classes para as fisionomias da área: Cerrado, Caatinga, Mata Ciliar, Queimadas e Solo Exposto/Talhão Agrícola. Após a classificação foi realizada o cômputo das áreas de cada classe. O Cerrado foi fortemente degradado durante esse período (1984 a 2010), com redução de 44,45% de sua área (1.770,89 km2), concomitantemente houve um...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais agricultura; Degradação do cerrado; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/523

NOTA TÉCNICA: ZONAS DE MANEJO NOS NÍVEIS DE FÓSFORO E POTÁSSIO NO SOLO E A PRODUTIVIDADE DE ARROZ IRRIGADO
Provedor de dados: 107
Autores: Leite, Cláudio Wrege; Luz, Carlos Alberto Silveira da; Luz, Maria Laura Gomes Silva da; Gadotti, Gizele Ingrid; Navroski, Renan.
O fósforo participa de processos vitais nas plantas, como a fotossíntese, a respiração, o armazenamento e transferência de energia, a divisão celular e o crescimento das células. O potássio atua na ativação de algumas enzimas e desempenha um papel importante no equilíbrio de água nas plantas. O presente trabalho teve como objetivo correlacionar os níveis de fósforo e potássio com a produtividade em arroz irrigado, bem como avaliar a viabilidade do uso de agricultura de precisão em área de arroz irrigado. O trabalho foi conduzido durante três safras em sucessão de culturas: arroz, soja, arroz, no município de Santa Vitória do Palmar/RS. Utilizou-se uma área de 22,18 ha, dividida em 15 parcelas, as quais foram georreferenciadas no ponto central. Foi coletada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fitotecnia; Agricultura de Precisão agricultura de precisão; Fertilidade; Georreferenciamento; Variabilidade.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/749

DESEMPENHO DE UM CONJUNTO TRATOR-SEMEADORA-ADUBADORA EM FUNÇÃO DO MECANISMO SULCADOR E VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n2p143-153
Provedor de dados: 107
Autores: Raquel Santana Milagres; Marconi Ribeiro Furtado Júnior; Anderson Candido da Silva; Jefferson Machado Fontes.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar as variáveis velocidade de deslocamento, força, potência requerida para tração da semeadora-adubadora e patinagem das rodas motrizes do trator em função do mecanismo dosador e velocidade de deslocamento. Foram utilizadas cinco velocidades de deslocamento obtidas em função dos escalonamentos de marchas, das variações nas rotações do eixo do motor do trator e de duas configurações de montagem de linha de plantio. O experimento foi realizado no delineamento em blocos ao acaso com três repetições. Pode-se concluir que a variável força requerida para tração da semeadora-adubadora mostrou-se constante e independente da velocidade de deslocamento do conjunto mecanizado, já para demanda de potência, a configuração com...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola desempenho; Semeadura direta; Semeadora; Trator.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/580

VARIABILIDADE ESPACIAL DA FERTILIDADE DE NEOSSOLO QUARTZARÊNICO EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO CERRADO POR PASTAGEM
Provedor de dados: 107
Autores: Sabino Pereira da Silva Neto; Universidade Federal do Tocantins; Antonio Clementino dos Santos; Universidade Federal do Tocantins; José Expedito Cavalcante da Silva; UFT.
As características químicas dos solos do Cerrado brasileiro são facilmente alteradas pelas intervenções humanas. O objetivo desse estudo foi avaliar a variabilidade espacial das propriedades químicas em um Neossolo Quartzarênico Órtico típico, em função da substituição do Cerrado por Pastagem, na região de Araguaína (TO), Brasil. Foram feitas amostragens do solo em uma malha irregular em área de 13,11 ha, na profundidade de 0 a 20 cm, para determinação dos teores de matéria orgânica (MO), Al3+, P, K+, Ca2+, Mg2+ , valores de pH, soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions em pH 7,0 (CTCpH 7), capacidade de troca de cátions efetiva (CTCe), saturação por bases - V% e saturação por alumínio - m%. As propriedades químicas do solo foram analisadas por...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais Análise espacial; Geoestatística; Krigagem; Manejo do solo; Variograma.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/182

DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE ECONÔMICA EM ADUTORAS SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE CUSTO E FUNCIONAMENTO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n6p503-516
Provedor de dados: 107
Autores: Andre Luiz Dias Caldas; Universidade Federal de Lavras; Jacinto Assunção Carvalho; Universidade Federal de Lavras; Fátima Conceição Rezende; Universidade Federal de Lavras.
Visando maior eficiência em projetos de adutoras para irrigação, vários estudos são realizados, principalmente, sobre as características hidráulicas desses sistemas. No entanto, mesmo que hidraulicamente correto, o projeto pode não atender aspectos econômicos. Sobre este contexto, o presente trabalho teve por objetivo fazer um estudo hidráulico e econômico sobre a velocidade de escoamento da água em adutoras de aço galvanizado e PVC. Foi considerado uma adutora padrão, composta pela tubulação de sucção, conjunto motobomba, sistema de ligação e proteção e tubulação de recalque, operando com vazões de 50, 100, 150, 200, 250 e 300 m³ h-1 e pressões nominais de 80, 125 e 180 mca, em função do tempo de funcionamento, desnível geométrico total, custo de energia...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Conduto forçado  Dimensionamento econômico  Energia elétrica Hidráulica; Irrigação.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/594

COMPACTAÇÃO DO SOLO SOB SISTEMAS DE MANEJO CONVENCIONAIS E CONSERVACIONISTAS
Provedor de dados: 107
Autores: João Paulo Arantes Rodrigues da Cunha; UFU; Paulo César de Carvalho Júnior; Juni Vicente de Souza; Elias Nascentes Borges; UFU; Elton Fialho dos Reis; UEG.
Os sistemas de manejo do solo influenciam a sua susceptibilidade à compactação. Esta é uma das principais causas da degradação física do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência do solo à penetração e a densidade do solo de um Latossolo Vermelho distrófico, cultivado sob diferentes sistemas de preparo do solo. Avaliaram-se a densidade do solo e a resistência do solo à penetração, após cinco anos de cultivo submetido a sete tratamentos, em delineamento em blocos casualizados: CCCG - cultivo convencional (aração e gradagem) com aplicação de calcário e gesso; CCC - cultivo convencional com calcário; CMC - cultivo mínimo (com arado escarificador a 0,15 m) e calcário; CMCG - cultivo mínimo com calcário e gesso; PDCG - plantio direto com...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Hidrologia; Hidráulica; Drenagem.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/122

SPATIALIZATION OF WATER QUALITY OF SURFACE HIGH JAGUARIBE BASIN, CEARÁ FOR PURPOSES OF IRRIGATION
Provedor de dados: 107
Autores: Silva, Eldir Bandeira da; Araújo Neto, José Ribeiro de.
Evaluation of surface water quality and detection of possible degradations of fundamental importance for the monitoring of river basin management. Thereby the objective of this work was to evaluate the quality of surface water reservoirs in the basin of the Alto Jaguaribe, Ceará as the chemical parameter for irrigation purposes. The study was conducted in 10 reservoirs that are part of sub-basin of the Alto Jaguaribe. the data of chemical concentrations of the reservoir water were used in a period from 2001 to 2015 the following parameters: electrical conductivity (EC), chloride (Cl-), sodium (Na+), calcium (Ca2+) and magnesium (Mg2+), totaling 750 samples. The data came from the company’s database Water Management (COGERH) available to the Federal...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ciências Agrárias I semiárido; Salinidade; Geoprocessamento; Estatística.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/696

POTENCIAL DE CONTAMINAÇÃO DO SOLO APÓS PROCESSO DE COMPOSTAGEM EM PÁTIO NÃO IMPERMEABILIZADO
Provedor de dados: 107
Autores: Lima, Lucas Cardoso; Fia, Ronaldo Fia; Ribeiro, André GeraldoCornelio; Porto, Felipe Lopes Miranda Meimberg; Hashizume, Bruna Mayumi.
The aim of this study was analyse leaching of soil profile, in 0,2 and 0,5 meters of deep, through chemical elements( nitrate, sodium, potassium and phosphor) contained in the leachate percolated from composting piles of university restaurant food waste. The research was conducted at Federal University of Lavras. The composting piles were built based on the carbon to nitrogen (C:N) ratio of each material to be composted. The composted wastes were food scraps from University restaurant at Federal University of Lavras, sludge from Sewage Treatment Plant, Maravalha/ sawdust and grass (Panicum maximum Jacq cv Colonião). Were evaluated four treatments, as described: T1 (grass, food waste from university restaurant and water); T2( grass, food waste from...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hidrícos e Ambientais Resíduo Sólidos; Nitrato; Lixiviação.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/759

INFLUÊNCIA DOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS NA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA ESTIMADA UTILIZANDO-SE O IRRIGÂMETRO NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n3p251-260
Provedor de dados: 107
Autores: Cristiano Tagliaferre; Universidade Estadual Sudoeste da Bahia; Alessandro de Paula; Universidade Estadual Sudoeste da Bahia; Felizardo Adenilson Rocha; Instituto Federal da Bahia; William Viana Campos; Universidade Estadual Sudoeste da Bahia; Diogo Ulisses Gomes Guimarâes; Universidade Estadual Sudoeste da Bahia.
Existem poucos estudos sobre o comportamento e as interações dos elementos meteorológicos sobre a evaporação ou a evapotranspiração que ocorrem em evaporímetros como do Irrigâmetro. Sendo assim, objetivou-se com esse estudo analisar os efeitos das interações dos elementos meteorológicos, temperatura máxima e mínima do ar, umidade relativa do ar, velocidade do vento e radiação solar, na evapotranspiração de referência estimada utilizando-se o Irrigâmetro, operando em diferentes alturas do nível de água no evaporatório. O estudo foi conduzido na área experimental do Instituto Federal da Bahia, localizado no município de Guanambi-BA. O experimento foi montado em delineamento inteiramente casualizado com sete tratamentos e três repetições. Os tratamentos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola Manejo da irrigação; Coeficientes do irrigâmetro; Análise de trilha.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/568

EFEITO DE ANTIOXIDANTES SOBRE O ESCURECIMENTO DE BATATAS BAROA MINIMAMENTE PROCESSADAS - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n03a01
Provedor de dados: 107
Autores: Lara Santana Fernandes; Universidade Federal de Viçosa; Paulo Cesar Corrêa; Universidade Federal de Viçosa; Fernando Luiz Finger; Universidade Federal de Viçosa; Mateus da Silva Junqueira; Universidade Federal do Espírito Santo; Kelem Silva Fonseca; Universidade Federal de Viçosa.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de diferentes concentrações dos antioxidantes ácido ascórbico e ácido cítrico sobre o escurecimento de batatas baroa minimamente processadas. As raízes foram selecionadas, lavadas com detergente e enxaguadas em água corrente. Em seguida, foram sanitizadas, descascadas, cortadas em fatias de 1cm de espessura e novamente sanitizadas com posterior enxágue. Logo após, as rodelas foram imersas nos seguintes tratamentos: água gelada; solução de ácido ascórbico 1% + ácido cítrico 1%; solução de ácido ascórbico 2% + ácido cítrico 2% e solução de ácido ascórbico 3% + ácido cítrico 3%. As rodelas foram centrifugadas, acondicionadas em embalagens de polipropileno e mantidas a 5 ± 2 oC e 90 ± 5% de umidade relativa,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Pré processamento e armazenamento de produtos vegetais Concentração ácida; Armazenamento; Processamento mínimo; Arracacia xanthorrhiza.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/429

PRODUÇÃO DA CULTURA DA BETERRABA IRRIGADA COM ÁGUA SALINA
Provedor de dados: 107
Autores: Alexsandro Oliveira da Silva; unesp; Antônio Evaldo Klar; unesp; Ênio Farias de França e Silva; UFRPE.
A utilização de água de qualidade inferior para a agricultura deve ser realizada com devido cuidado evitando-se o acúmulo excessivo de sais no solo para não prejudicar o desenvolvimento das culturas. Com o objetivo de avaliar o desempenho da cultura da beterraba sob o efeito de águas de qualidade inferior, realizou-se um experimento em casa de vegetação do Departamento de Engenharia Rural da Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP, no período de abril a julho de 2012. Utilizou-se a cultura da beterraba (Beta vulgaris L.) em delineamento experimental inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e 5 repetições, totalizando 30 parcelas. Os tratamentos consistiram de soluções de NaCl de diferentes condutividades elétricas (2,0; 3,0; 4,0; 5,0 e 6,0 dS m-1)...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia de Águe e Solo; Irrigação e Drenagem Beta vulgaris L.; Condutividade elétrica; Evapotranspiração.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/391

DINÂMICA DE SISTEMAS E A MODELAGEM DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO PRETO COM O USO DO PROGRAMA STELLA
Provedor de dados: 107
Autores: maurício novaes souza; Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba; Everardo Chartuni Mantovani; UFV; Aziz Galvão da Silva Junior; UFV; James Jackson Griffith; UFV; Rafael Coll Delgado.
A ausência de avaliação das questões relativas à predição ambiental na implantação de projetos tem sido uma regra. Neste estudo se buscou representar as inter-relações existentes das mudanças das classes de uso do solo e suas influências sobre os fatores climáticos e os ecossistemas aquáticos, na bacia hidrográfica do rio Preto, afluente do rio Paracatu. Neste local, onde a vazão média anual retirada pela “irrigação” na bacia teve crescimento de 62 vezes no período 1970-1996, gerando uma série de conflitos regionais, tem ocorrido a substituição da vegetação nativa “Cerrado” por “Cultivo”. A situação é preocupante quando se verifica, pela análise da oferta de água no período 1985-2000, que a “Precipitação” na bacia e as vazões médias e mínimas sofreram...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura Dinâmica de Sistemas; Modelagem; Programa STELLA; Planejamento ambiental.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/51

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PARA PEQUENOS PRODUTORES REALIZAREM O MANEJO LOCALIZADO
Provedor de dados: 107
Autores: Elder Sânzio Aguiar Cerqueira; Universidade Federal de Sergipe - UFS; Daniel Marçal de Queiroz; Universidade Federal de Viçosa - UFV; Francisco Carvalho de Assis Pinto; Universidade Federal de Viçosa - UFV; Sônia Maria Leite Ribeiro do Vale; Universidade Federal de Viçosa - UFV; Nerilson Terra Santos; Universidade Federal de Viçosa - UFV.
Este trabalho teve por objetivo desenvolver um sistema de acompanhamento de atividades para os pequenos produtores realizarem o manejo localizado na cafeicultura familiar, levando em consideração a caracterização do gerenciamento da propriedade. Foi caracterizado o gerenciamento da propriedade mediante a aplicação de questionários verificando se o proprietário faz planejamento das atividades, como ele avalia a organização e a funcionalidade da propriedade, o tipo de controle e o custo da sua produção de café. A partir do levantamento topográfico por GPS, confeccionaram-se os mapas planimétricos de cada terreno com caracterizações de cada talhão e se desenvolveu um sistema de acompanhamento de atividades para o produtor acompanhar todas as atividades...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agronomia Agricultura de Precisão; Produção de Café; Gerenciamento de Sistema.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/23

DADOS GEOESPACIAIS E SOCIOECONÔMICOS NA ANÁLISE DA DINÂMICA FLORESTAL EM SÃO PAULO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n1p29-38
Provedor de dados: 107
Autores: Luciana Spinelli Araujo; Embrapa Monitoramento por Satélite; Célia Regina Grego; Embrapa Monitoramento por Satélite; Édson Luis Bolfe; Embrapa Monitoramento por Satélite.
Neste trabalho são apresentadas as análises integradas realizadas com dados temporais de mapeamentos de cobertura e uso da terra no período de 1988 a 2003 e dados agro-socioeconômicos do IBGE para avaliação da dinâmica florestal em São Paulo. Os resultados iniciais sugerem que a maior ocorrência das atividades vinculadas à cana-de-açúcar poderia refletir no processo de regeneração florestal em trechos da área de estudo, não sendo identificadas relações diretas entre dados de População Urbana, População Rural e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) com essa dinâmica da vegetação. Esses resultados ressaltam a importância de análises focando as relações entre os diversos usos da terra com fatores socioeconômicos, visando-se o entendimento de fatores e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Agricultura; Recursos Florestais geotecnologias; Socioeconomia; Dinâmica florestal; Vegetação; Uso e cobertura da terra.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/432

ELECTRIC SIGNALS AS A TOOL FOR SEPARATION OF EARTHWORMS (Eisenia fœtida) FROM HUMUS
Provedor de dados: 107
Autores: Maria Joselma de Moraes; UEG; Delly Oliveira filho; UFV; José Helvécio Martins; UFV; Luiz Carlos dos Santos; UFV.
Improving the efficiency of the earthworms separation process from its substrate (humus) is important because this is the most labor and time intensive stage. In this study the same techniques used in electrical fishing was employed with some adaptations for earthworm separation. Therefore, the effect of an electric field produced by controlled electric signals was studied for displacement of the earthworm Eisenia fœtida. The study was conducted at the Energy in Agriculture Laboratory of the Department of Agricultural Engineering, Federal University of Viçosa, MG. The earthworms preferentially moved towards one of the electrodes, as observed in more than 90% of the cases. Therefore, based on these results, it could be concluded that utilization of...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Energia na Agricultura Vermiculture; Vermicomposting; Electricity pulsing; Earthworms.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/411

MODELO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR PARA SELEÇÃO DE DIFERENTES FORMAS DE PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA CANA-DE-AÇÚCAR
Provedor de dados: 107
Autores: Rodney Ferreira Couto; UEG; João Paulo Barreto Cunha; Universidade Federal de Lavras; Elton Fialho dos Reis; UEG.
O engenheiro que exerce atividades na agricultura, muitas vezes, se defronta com o problema de projetar um sistema mecanizado, para uma dada operação, como por exemplo, a aplicação de agroquímicos em cana-de-açúcar. O objetivo do presente trabalho foi o de desenvolver e utilizar um modelo de programação linear para auxilio no processo de seleção das diferentes formas de pulverização agrícola utilizadas na cultura da cana-de-açúcar, baseado no menor custo horário dos equipamentos. Foram utilizadas informações técnicas referentes às três formas de aplicação utilizadas na referida cultura, podendo ser realizadas com pulverizadores de arrasto, autopropelidos e por meio de aplicações aéreas. As análises de sensibilidade para o custo horário com variação da área...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola agroquímicos; Máquinas agrícolas; Programação linear.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/371

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO E VIBRAÇÃO NA ATIVIDADE DE COVEAMENTO SEMIMECANIZADO EM REGIÃO MONTANHOSA
Provedor de dados: 107
Autores: Ilvânio Luiz Guedes; Celulose Nipo-Brasileira S.A; Luciano José Minette; Universidade Federal de Viçosa; Emília Pio da Silva; Universidade Federal de Viçosa; Amaury Paulo Souza; Universidade Federal de Viçosa.
Este estudo teve como objetivo avaliar os níveis de ruído e vibração na atividade de coveamento semimecanizado em região montanhosa. Os dados foram coletados em duas áreas de cultivo de eucalipto situadas nas seguintes coordenadas geográficas: longitude 43º10’04.57”, latitude 18º 30’ 58.25’’, altitude 993 m e longitude 42º 54’ 17”, latitude  18º 52’ 33” e altitude 1012 respectivamente. Para avaliação do nível de ruído foi utilizado um decibelímetro e para análise da vibração um maestro da marca 01 DB. Os resultados evidenciaram que o motocoveador semimecanizado gera um nível de pressão sonora de 99 dB(A) e a vibração que o trabalhador florestal esta exposto é equivalente a 6,98m/s². Ao término deste estudo pode-se concluir que os níveis de ruído e vibração...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/102

SOIL AIR PERMEABILITY AND POROSITY IN THE SEMIARID REGION
Provedor de dados: 107
Autores: Jesus, Marcelo Couto de; Brito, Alexsandro dos Santos; Silva, Marcondes de Oliveira; Teixeira, Sandra Santos; Carvalho, Washington Dias de.
The assessment of soil physical quality has been carried through of soil quality attributes or index, often determined for methods that need of high time, high cost and/or hard work, whereas a soil air permeability is a fast and lowest cost method. The aim of work was to characterize the facility in transport air of Latossolo and Planossolo, in Guanambi region, by means of soil air permeability. The design statistic was completely randomized, with four treatments (T1 e T2 – air permeability of Latossolo in the depth of 0.1 and 0.2 m, respectively, and T3 e T4 – air permeability of Planossolo in the depth of 0.1 and 0.2 m, respectively) and 10 repetitions. The Latossolo air permeability was higher that the Planossolo, on two depth evaluate.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Física do solo aeração; Densidade do solo; Manejo do solo.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/739

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA ESTIMATIVA MENSAL DA EROSIVIDADE DA CHUVA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Provedor de dados: 107
Autores: MIchel Castro Moreira; Fernando Falco Pruski; UFV; Thiago Emanuel Cunha de Oliveira; Francisco de Assis de Carvalho Pinto; UFV; Demetrius David da Silva; UFV.
Dada à necessidade de se conhecer os valores da erosividade da chuva para qualquer localidade, tendo em vista o planejamento de uso de práticas para controle da erosão, e considerando a escassez dessas informações, no presente trabalho teve-se por objetivo desenvolver redes neurais artificiais (RNAs) para a estimativa mensal da erosividade da chuva no Estado de Minas Gerais. Utilizaram-se dados de erosividade da chuva, latitude, longitude e altitude de 268 estações pluviométricas situadas no Estado de Minas Gerais e em seu entorno. Foram treinadas 48 RNAs, considerando-se os índices de erosividade EI30 e KE&gt;25 e duas metodologias de obtenção da energia cinética da precipitação. Na avaliação dos resultados obtidos com as RNAs desenvolvidas, utilizaram-se...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Hidrologia; Hidráulica.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/94

NOTA TÉCNICA: QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DAS FARINHAS DE ORIGEM ANIMAL PROCESSADAS EM UNIDADES LOCALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, BRASIL
Provedor de dados: 107
Autores: Paulo Carteri Coradi; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; Universidade Federal de Viçosa; José Benício Paes Chaves; Universidade Federal de Viçosa; Evandro Castro de Melo; Universidade Federal de Viçosa.
As farinhas de origem animal apresentam potencial de contaminação microbiológica, no entanto, são ainda muito utilizadas na formulação de dietas para animais. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade microbiológica das farinhas de origem animal processados em oito unidades distribuídas no estado de Minas Gerais. As amostras de farinhas de vísceras (248), de carne e ossos (224), e farinhas de penas (216) foram coletadas para avaliação microbiológica no recebimento de uma fábrica de ração, localizada na cidade de Viconde do Rio Branco, MG. Os resultados demonstraram um elevado índice de contaminação bacteriana pelas espécies Salmonella sp. (5,3x102) e Staphylococcus sp. (4,5x105), coliformes totais (2,8x105), coliformes termotolerantes (3,3x105),...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola e Armazenamento controle; Ingredientes; Rações; Segurança. subprodutos.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/355

PRODUÇÃO E QUALIDADE DE FRUTOS DE MARACUJÁ-AMARELO EM FUNÇÃO DA TENSÃO DE ÁGUA NO SOLO - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n03a05
Provedor de dados: 107
Autores: Jacinto Assunção Carvalho; Universidade Federal de Lavras; Andre Luiz Dias Caldas; Universidade Federal de Lavras; Fátima Conceição Rezende; Universidade Federal de Lavras; Marcus Vinícius Nakazone; Lucas do Amaral Faria; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais.
O experimento foi realizado na Universidade Federal de Lavras, Brasil, entre agosto de 2007 a fevereiro de 2008, com o objetivo de avaliar os efeitos da tensão de água no solo sobre a produção e qualidade dos frutos de maracujá-amarelo. O delineamento estatístico foi em blocos casualizados com quatro repetições e quatro tensões de água no solo, correspondente a 15, 30, 45 e 60 kPa. A cultura foi irrigada por gotejamento quando a tensão, à 0,20 m de profundidade, foi equivalente ao definido para cada tratamento. Não houve efeito significativo dos tratamentos adotados, portanto a cultura pode ser irrigada quando a tensão de água no solo atinge 60 kPa, sem afetar a produção e a qualidade dos frutos.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/513

NOTA TÉCNICA: CUSTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA TRATORES EM FUNÇÃO DO TIPO DE TRAÇÃO E CATEGORIA DO SISTEMA HIDRÁULICO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n3p270-277
Provedor de dados: 107
Autores: Edson Lambrecht; UFPEL; Alcione Bernardi; UFPEL; Tiago Custódio; Ufpel; Mauro Fernando Ferreira; UFPEL; Ângelo Vieira dos Reis; UFPEL.
Estimulada por políticas acessíveis de crédito agrícola e busca de melhores condições de trabalho, a agricultura familiar brasileira vem passando por constantes transformações no que diz respeito à utilização de máquinas agrícolas. Nesse cenário, o trator agrícola esta cada vez mais presente, portanto, conhecer o custo de manutenção dessa importante fonte de potência é estratégico para a sustentabilidade econômica das unidades de produção familiares. Devido a esta realidade, objetivou-se com este trabalho determinar os custos relativos a manutenção devido a troca de filtros, lubrificantes e pneus de tratores agrícolas com potência no motor de até 72,9 kW, subdivididos em tipo de tração e categoria do sistema hidráulico. Para a realização deste trabalho...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agricola Agricultura Familiar; Filtros; Lubrificantes; Máquinas Agrícolas; Pneus; Vida útil.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/525

SECAGEM COMBINADA DE CAFÉ CEREJA DESCASCADO
Provedor de dados: 107
Autores: Juan Jose Fonseca Palacin; Adílio Flauzino Lacerda Filho; UFV; Evandro de Castro Melo; UFV; Erly Cardoso Teixeira; UFV.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar sistemas combinados para a secagem de café, realizando a pré-secagem em leito fixo, em secador de leira e com ar aquecido indiretamente (secador "híbrido"), bem como a complementação da secagem em silos secadores, mediante o emprego de ar na temperatura ambiente. Compararam-se os resultados com os da secagem em terreiro de cimento e com os de secagem completa em "terreiro híbrido". Especificamente, o objetivo foi avaliar a qualidade do produto e o consumo específico de energia. Nos terreiros de cimento e no "híbrido" foram utilizados quatro lotes de 2,5 m3 de café cereja descascado e desmucilado. O silo secador tinha capacidade para 51,3 m3 e foi carregado em lotes, sucessivamente, cujos volumes eram de 4,8 m3. A...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Pér-processamento de grãos Qualidade de café; Sistemas de secagem e energia.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/45

ANÁLISE TÉCNICA E ECONÔMICA DO HARVESTER OPERANDO EM DOIS SUBSISTEMAS DE COLHEITA DE MADEIRA
Provedor de dados: 107
Autores: Ferreira do Nascimento, Diego Weslly; Magalhães Valente, Domingos Sárvio; Fernandes, Haroldo Carlos; Forastiere, Paulo Roberto; Macieira Figueiredo Silva, Remo.
Apresar da evolução da colheita de madeira nos últimos anos, o Brasil ocupa a quarta posição entre os países com maior custo de produção, sendo necessária a busca de alternativas, a exemplo de novos subsistemas, que visem o aumento da produtividade e redução dos custos. Objetivou-se com esta pesquisa realizar uma análise técnica e econômica de um harvester operando em dois subsistemas de colheita de madeira de toras curtas. O estudo foi conduzido em uma área de colheita ﬂorestal situada no município de Eunápolis – BA. No subsistema 1, o harvester realizava o corte e processamento das árvores. Já no subsistema 2, o corte era realizado por um feller-buncher, o harvester realizava apenas o processamento das toras. A análise técnica compreendeu o estudo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas florestais; Mecanização agrícola mecanização ﬂorestal  máquinas ﬂorestais  otimização ﬂorestal.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/725

NOTA TÉCNICA - ESTIMATIVA E REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÍNIMAS E MÉDIA NA BACIA DO RIO PARACATU
Provedor de dados: 107
Autores: Luana Lisboa; UFV; Michel Castro Moreira; UFV; Demetrius David da Silva; UFV; Fernando Falco Pruski; UFV.
O presente trabalho tem por objetivo estimar e regionalizar, pelo método Tradicional, as vazões mínimas associadas às permanências de 90% (Q90) e 95% (Q95), a vazão de sete dias de duração e período de retorno de 10 anos (Q7,10) e a vazão média anual de longa duração (Qmld) da bacia do rio Paracatu. Analisaram-se os dados de 21 estações fluviométricas pertencentes à rede hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas. As equações de regressão regionais foram obtidas a partir da identificação das regiões hidrologicamente homogêneas e do ajuste de regressões regionais entre as vazões mínimas e média e a área de drenagem da bacia. A estimativa das vazões mínimas e média da bacia permitiu verificar descontinuidades entre as estações fluviométricas. Foram...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais vazões mínimas de referência; Outorga; Gestão de recursos hídricos.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/64

MODELOS DE PREVISÃO DE ENCHENTES EM TEMPO REAL  PARA O MUNICÍPIO DE NOVA ERA – MG
Provedor de dados: 107
Autores: João Batista Lopes da Silva; Universidade Federal de Viçosa; Paulo Afonso Ferreira; UFV; Marcio Mota Ramos; UFV; Humberto Paulo Euclydes; UFV; Vicente Paulo Soares; UFV.
Neste trabalho objetivou-se aumentar o tempo de antecedência na previsão de enchentes na cidade de Nova Era (Minas Gerais – Brasil), em virtude do baixo tempo de antecedência da atual metodologia de previsão do Sistema de Alerta Contra Enchentes na cidade. Assim construíram-se três modelos hidrológicos: o primeiro baseado apenas na transformação chuva-vazão, utilizando o modelo IPH II; o segundo baseado na transformação chuva-vazão (modelo IPH II) e na propagação das ondas de cheias nos canais, utilizando o modelo de Muskingum-Cunge; e o terceiro baseado na transformação chuva-vazão (modelo IPH II) e na propagação das ondas de cheias, utilizando o modelo atual do sistema de previsão. Os resultados das simulações com os dois primeiros modelos foram...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Gestão de Recursos Hídricos; Enchentes modelos chuva-vazão; Modelagem hidrológica; Modelos hidráulicos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/82

AUTOMATION IRRIGATION SYSTEM WITH MONITORING FROM A WEB APPLICATION
Provedor de dados: 107
Autores: Correia, Gustavo Rissari; Rocha, Helder Roberto de Oliveira; Rissino, Silvia das Dores.
This work presents a proposal to develop a prototype of low cost (Arduino platform) for monitoring and automatic control of irrigation, with remote activation via web application. The work consisted of building physical device (hardware), software (access via the web and Android OS) and field testing. Using open source (open source), automation equipment and remote communication tools. The system also has a set of algorithms that allow the best use of water resources from information collected from sensors embedded in the environment that will be subject to irrigation.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais agricultura; Android; Arduino; Evapotranspiração; Wireless; Web.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/675

SPATIAL VARIABILITY OF SOIL PHYSICAL ATTRIBUTES UNDER MECHANICAL HARVESTING OF BUFFEL GRASS IN PERNAMBUCO'S AGRESTE
Provedor de dados: 107
Autores: Dias Batista, Pedro Henrique; Almeida, Gledson Luiz Pontes de; Tavares, Uilka Elisa; Nascimento, Vitor Nepomuceno do; Sarmento, Roger Moura.
Studies on soil physical quality have evolved significantly over the last few years, mainly in cultivated areas and under pastures. The objective of this study was to evaluate the spatial dependence of soil physical attributes in a dystrophic Regolithic Neosol. The study was conducted at the Roçadinho Farm located in the municipality of Capoeiras, located in the Microregion of Ipojuca Valley, Agreste Mesorregião of the State. The study area is formed by pasture of Búffel grass (Cenchrus ciliares L.) over 6 years old, mechanically harvested. In order to determine the physical attributes of the soil, 3 soil layers (0.00-0.10, 0.10-0.20 and 0.20-0.30 m) were investigated, the hydraulic conductivity of the soil was determined by the method Of Beerkan, in 36...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola beerkan; Compactação; Geoestatística.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/771

INFLUÊNCIA DE POLIACRILAMIDA NA REDUÇÃO DA PERDA DE CARGA EM TUBULAÇÃO DE POLIETILENO
Provedor de dados: 107
Autores: André Luiz Justi; UNESP/Botucatu-SP; João Luis Zocoler; UNESP/Ilha Solteira-SP; Lucas da Costa Santos; UNESP/BOTUCATU-SP.
Analisar a perda de carga nas tubulações é de suma importância para projetar de forma adequada sistemas de irrigação, pois a mesma influência no sistema de bombeamento, afetando o custo do projeto e também a demanda energética do mesmo. O presente trabalho objetivou analisar a influência do uso do polímero poliacrilamida como agente redutor do atrito hidrodinâmico em tubos de polietileno e verificar a redução da perda de carga nos mesmos. O estudo foi realizado no Laboratório de Ensaio de Equipamentos para Irrigação do Departamento de Engenharia Rural pertencente à Faculdade de Ciências Agronômica de Botucatu – SP, utilizando três diâmetros de tubos, 1, ¾ e ½ polegada, com cinco vazões, 0352, 0,225, 0,125, 0,05 e 0,0175 L s-1, buscando simular os regimes...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais atrito hidrodinâmico; Bombeamento; Irrigação.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/369

DESEMPENHO DE ALAGADOS CONSTRUÍDOS (CONSTRUCTED WETLANDS) DE FLUXO VERTICAL NO PÓS-TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO: POTENCIAL PARA O REÚSO AGRÍCOLA - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n6p517-528
Provedor de dados: 107
Autores: Regina Maria Ferreira dos Santos; UNICAMP; Denis Miguel Roston; UNICAMP.
Estudou-se um sistema composto de dois leitos de fluxo vertical cultivados com macrófitas (Typha sp.) dispostos paralelamente com iguais dimensões (2,50 m x 1,10 m x 1,20 m) e área superficial 2,75 m2. O meio filtrante foi constituído das seguintes camadas: topo - 0,07 m de brita 01, intermediária - 0,60 m de areia média, fundo - 0,13 m de brita 01. O sistema experimental foi implantado na área de eventos, Estância Árvore da Vida localizada no município de Sumaré/SP e foi suprido pelo efluente da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do local que utiliza o sistema de lodos ativados. Avaliou-se o potencial de nitrificação, redução de turbidez e sólidos suspensos totais (SST) com vistas à produção de água adequada ao reuso, quantificando-se as seguintes...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais controle de poluição; Clarificação; Nitrificação; Reúso agrícola.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/535

SPATIAL PREDICTION OF THE PRODUCTION CHARACTERISTICS OF Urochloa brizantha cv. MARANDU
Provedor de dados: 107
Autores: Gross Filho, Ademar Roberto; Garcia, Rafael Nunes; da Silva, Alessandra Farias; Penno, Mateus da Silva; da Silva Neto, Sabino Pereira.
Environments the pastoris, are heterogeneous, for example, uneven grazed of cattle. The spatial arrangement of biomass characterization of grassland, may be performed by geostatistical. However, for the semivariogram has some reliability the number required of samples suffcient. The objective of this study was investigated the inﬂuence of sample density in the construction and accuracy of semivariograms from production characteristics of Urochloa brizantha cv. Marandu. The collected biomass of the plants was held in grid comprising 30, 60, 90, 120 e 150 sample points from an area of 14,400 m² (120 x 120 m). The dry matter yield of green leaves, stem and dead material grassland were submitted to descriptive statistical analysis, to study and geostatistical...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produção Animal estrutura do pasto; Semivariograma; Variabilidade espacial; Zootecnia de precisão.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/640

ANALISES DE DADOS DE PRECIPITAÇÃO ESTIMADOS PELO SATÉLITE TRMM PARA O VALE DO MÉDIO PARAPANEMA – SP
Provedor de dados: 107
Autores: Daniela Fernanda da Silva; Universidade estadual de Campinas e Instituto Agronômico de Campinas; Angélica Prela Pantano; Instituto Agronômico de Campinas - IAC; Marcelo Bento Paes de Camargo; Instituto Agronômico de Campinas - IAC.
As estimativas de precipitação por satélites vêm contribuindo para aumentar a cobertura de dados climatológicos. Dessa forma a utilização dos dados de precipitação estimados pelo satélite Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) podem ser utilizados na ausência de dados das estações meteorológicas convencionais de superfície. Objetivou-se com este trabalho avaliar as estimativas de precipitação através do satélite TRMM para a região do Vale do Médio Paranapanema em comparação aos dados observados em estações de superfície, em escala decendial, para o período de 1998 à 2008. Os resultados obtidos foram satisfatórios, mostrando que as estimativas de precipitação mediante a utilização do satélite TRMM podem ser uma fonte confiável de dados quando não se...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola; Sensoriamento Remoto; Geoprocessamento agrometeorologia; Chuva; Dados espectrais; Estações meteorológicas.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/353

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE RESFRIAMENTO DE PAINÉIS POROSOS PREENCHIDOS COM ARGILA EXPANDIDA EM COMPARAÇÃO AOS DE CELULOSE USANDO TÚNEL DE VENTO
Provedor de dados: 107
Autores: José Francisco Rosa; Universidade Federal de Viçosa; Ilda de Fátima Tinôco; Universidade Federal de Viçosa; Carlos Magno Fernandes; UFV; Sergio Zolnier; UF Viçosa; Mateus Marques Bueno; UFV.
Altas temperaturas do ar, associadass à tipologia aberta e sem isolamento térmico dos alojamentos para animais ainda constituem grave problema para seu desempenho produtivo. Neste sentido, os sistemas de acondicionamento de ambientes usuais nas atividades de produção animal brasileira geralmente fazem uso de processos de resfriamento adiabático evaporativo do ar, utilizando painéis de material poroso umedecido, associado aos sistemas de ventilação em modo túnel. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo comparar a eficiência de placas porosas em argila expandida (cinasita) em relação às do painel de celulose (testemunha) para todas as condições de temperaturas e velocidades das correntes de ar. Foram usados painéis em três espessuras (6 cm, 8,5...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Construções rurais e ambiência resfriamento evaporativo  painel evaporativo  eficiência de resfriamento  granulometria.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/107

VARIABILIDADE ESPACIAL DO ESTOQUE DE CARBONO EM UM LATOSSOLO VERMELHOAMARELO HÚMICO SOB CULTIVO DE VARIEDADES DE CAFÉ ARÁBICA
Provedor de dados: 107
Autores: Samuel de Assis Silva; Universidade Federal de Viçosa; Julião Soares de Souza Lima; Universidade Federal do Espírito Santo; Mauri Martins Teixeira; Universidade Federal de Viçosa; Moises Zucoloto; Universidade Federal de Viçosa.
O objetivo desse estudo foi avaliar a variabilidade espacial do estoque de carbono em duas áreas sobre cultivo de variedades de café arábica. O experimento foi realizado em duas áreas situadas em uma encosta cultivada com Coffea arabica L., sendo a primeira cultivada com a variedade catuaí e a segunda com catucaí, em um Latossolo Vermelho-amarelo húmico. Os valores de estoque de carbono foram determinados com base nos valores de densidade do solo e carbono orgâncio total, sendo analisado por meio da estatística clássica e geoestatística. Os valores de estoque de carbono foram menores na área sob cultivo da variedade catucaí em comparação à área sob cultivo de catuaí, sendo que, nas duas áreas os maiores valores foram observados nos locais onde a densidade...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Agricultura de Precisão; Geoestatística Geoestatística  qualidade do solo  Coffea arabica L.  zonas de manejo.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/87

DESEMPENHO PRODUTIVO DE FRANGOS DE CORTE EM DIFERENTES SISTEMAS DE INSTALAÇÕES SEMICLIMATIZADAS NO SUL DO BRASIL
Provedor de dados: 107
Autores: Irene Menegali; Universidade Federal de Viçosa; Fernando da Costa Baêta; Universidade Federal de Viçosa; Ilda de Fátima Ferreira Tinôco; Universidade Federal de Viçosa; Marcelo Bastos Cordeiro; Universidade Federal de Viçosa; Maria Clara de Carvalho Guimarães; Universidade Federal de Viçosa.
O manejo do ambiente térmico na fase inicial da produção de frangos de corte é fundamental para o desempenho zootécnico das aves. Neste trabalho, objetivou-se avaliar o conforto térmico do ambiente e o desempenho zootécnico de frangos de corte, criados em dois diferentes sistemas de ventilação: com pressão negativa e com pressão positiva, durante dois ciclos completos de produção, em condições de inverno, na região sul do Brasil. Com base nos resultados das variáveis ambientais, observou-se que, na primeira semana de vida, as médias de temperaturas estiveram abaixo da faixa correspondente ao conforto térmico por animal, e, para a umidade relativa do ar entre 65 e 70% para ambos os tratamentos. Foram observados níveis ideais para o conforto das aves. Em...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola sistemas de ventilação; Ambiente térmico; Avicultura de corte; Desempenho animal.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/197

THECNICAL NOTE: ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS IN AN ANIMAL FEED MILL
Provedor de dados: 107
Autores: Maia, Leonardo Rocha; Ferraz, Samantha Pereira; Rodrigues, Luciano Brito.
Were analyzed the working conditions in a small feed mill, with identification of occupational risks (physical, chemical, biological, ergonomic and accidents) and measurement of noise levels. Data collection was performed qualitatively by using a survey, previously developed, as well as in loco observation. There was at least one factor belonging to the five occupational risks, and the ergonomic risk was associated with all activities. The feed mill assessed was not in accordance with the Regulatory Standards related to Health and Safety, and arrangements to adjust it accordingly must be taken. Corrective actions goes from the purchase and supply of appropriate personal protective equipment for worker to structural changes, such as installing handrails and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência rural labor; Workplace safety; Accident risks.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/595

TECHNICAL NOTE: STATUS MAINTENANCE OF AGRICULTURAL TRACTORS OF RICE FARM’S IN SOUTHERN BRAZIL
Provedor de dados: 107
Autores: Dias, Vilnei de Oliveira; Bisognin, Bruno Pilecco; Batistella, Bruna Flores; Lopes, Tiago Gonçalves; Dalcin, Camila Aramburu.
The objective of this study was to evaluate the conservation and maintenance status of agricultural tractors of rice farmers on the western border of Rio Grande do Sul state, Brazil. To do this, we collected a sample of 71 tractors in three cities of the main rice crop region of Brazil, with a total cultivated area of 4,144 hectares. We evaluated parameters for the engine and its peripheral systems, transmission, wheels, panel, cabin and bodywork and painting conservation. Based on the results, it can be concluded that the tractors used in activities related to rice crops of the sampled region are in good condition and maintenance, regardless of the severity of the operations carried out in all studied farms.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização agrícola arroz irrigado; Confiabilidade; Frota agrícola.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/653

EQUAÇÃO DE LONGEVIDADE PARA SEMENTES DE JABUTICABA (Myrciaria jaboticaba (Vell.) O. Berg)
Provedor de dados: 107
Autores: Roberto Sinício; UFV; Maria Carmem Bhering; UFV; Déborah de Souza Vidigal.
Objetivou-se equacionar o desvio padrão da frequência de distribuição de sementes mortas de jabuticaba durante o período de armazenamento (σ), com base no modelo de probit. Valores obtidos experimentalmente, adicionados a dados da literatura de curvas de sobrevivência de sementes de jabuticaba, armazenadas sob diferentes teores de água e temperaturas, foram transformados em probit e utilizados em regressões lineares e não lineares para determinação dos coeficientes de equação de longevidade. Os coeficientes da melhor equação obtida foram determinados usando os valores da perda de germinação, da germinação inicial no lugar de Ki, da temperatura, do teor médio de água das sementes e do período de armazenagem, para todas as curvas de sobrevivência, conforme...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento Modelo Matemático; Armazenamento; Viabilidade; Previsão; Germinação.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/402

DESEMPENHO AGRONÔMICO DA Thypha sp. E Alternanthera philoxeroides Mart UTILIZADAS NO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DA LAVAGEM E DESCASCAMENTO/DESPOLPA DOS FRUTOS DO CAFEEIRO EM SISTEMA ALAGADO CONSTRUÍDO
Provedor de dados: 107
Autores: Ronaldo Fia; UFV; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Paulo Afonso Ferreira; UFV; Pedro Emílio Pereira Teodoro; Filipe Cruz Schuery; Fátima Aparecida Resende Luiz; UFV.
Este trabalho teve por objetivo estudar o desempenho agronômico da taboa (Typha sp.) e da alternantera (Alternanthera philoxeroides Mart) assim como a remoção de nutrientes por estas espécies, quando cultivadas em sistemas alagados construídos de escoamento subsuperficial horizontal (SACESFs), utilizados no tratamento das águas residuárias da lavagem e descascamento/despolpa dos frutos do cafeeiro (ARC). Para isso, foram quantificadas as seguintes variáveis, na água residuária: nitrogênio, fósforo, potássio e compostos fenólicos, bem como no tecido vegetal, os macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg) e sódio. As plantas cultivadas não se adaptaram às condições de exposição a altas cargas orgânicas e de nutrientes, não apresentando bom desempenho agronômico em...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais águas residuárias; Café; Sistemas alagados construídos; Taboa; Alternantera.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/60

NOTA TÉCNICA: PRECIPITAÇÃO PLUVIAL MÉDIA MENSAL E ANUAL NAS REGIÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO BRASIL - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n2p169-175
Provedor de dados: 107
Autores: Rafael Alvarenga Almeida; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Silvio Bueno Pereira; Universidade Federal de Viçosa; Clivia Dias Coelho; Universidade Federal de Viçosa; Damásio Alexandre Nunes de Souza; Universidade Federal de Viçosa.
Conhecer a distribuição das chuvas ao longo do tempo é fator determinante para quantificar a disponibilidade de água. Com este trabalho, objetivou-se realizar a análise do comportamento da precipitação pluvial mensal nas cinco regiões político-administrativas do Brasil, e também fazer a comparação anual e mensal do comportamento das precipitações médias considerando dados obtidos das normais climatológicas (1961 a 1990) e de séries históricas de estações pluviométricas (1990 a 2012) para as capitais brasileiras. A partir desses dados, foram gerados gráficos de distribuição da precipitação média mensal. Com relação às variações obtidas para diferentes séries históricas e diferentes quantidades de anos analisados, obteve-se um comportamento semelhante quanto...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos; Hidrologia capitais brasileiras; Comportamento pluvial; Chuvas.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/557

PRODUÇÃO DE DIFERENTES CULTIVARES DE BATATA SOB DISTINTAS LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n5p466-476
Provedor de dados: 107
Autores: Sofia Michele Muchalak; UFMS; Fernando França da Cunha; Renato Anastácio Guazina; Sebastião Ferreira de Lima; Amanda Regina Godoy.
O máximo potencial produtivo das cultivares de batata e a qualidade dos tubérculos estão diretamente relacionados à disponibilidade hídrica no solo. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de distintas lâminas de irrigação nas características agronômicas de diferentes cultivares de batata na região nordeste de Mato Grosso do Sul. O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Chapadão do Sul, MS, utilizando-se o delineamento experimental de blocos ao acaso em parcelas subdivididas, com quatro repetições, tendo nas parcelas quatro lâminas de irrigação (50, 75, 100 e 125% da quantidade de água para suprir a perda de água por evapotranspiração da cultura) e nas subparcelas três cultivares de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais evapotranspiração; Manejo da água; Solanum tuberosum L.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/601

FILTRAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO TRATADO DESTINADO À FERTIRRIGAÇÃO VIA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO
Provedor de dados: 107
Autores: Rafael Oliveira Batista; Antonio Alves Soares; UFV; Everardo Chartuni Mantovani; UFV; Antonio Teixeira de Matos; UFV; José Antonio Rodrigues de Souza; UFV; Raquel Oliveira Batista; UFV.
Neste trabalho, objetivou-se analisar a remoção de sólidos suspensos por filtros de membrana (550 mesh) e de discos (120 mesh) de sistemas de irrigação por gotejamento, operando com esgoto sanitário tratado. Amostras da água residuária foram coletadas a montante e a jusante dos filtros, a cada hora, durante um período de 13 h. Em laboratório, quantificaram-se os sólidos suspensos das amostras. Diante dos resultados obtidos, concluiu-se que o esgoto sanitário tratado apresentou um grande potencial para obstrução de sistemas de filtração, enquanto os filtros de membrana e de discos apresentaram remoções médias dos sólidos suspensos de 30,64 e 28,34%, respectivamente.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais filtração; Água residuária; Saneamento.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/34

UMA APLICAÇÃO DE GRAFOS A UM PROBLEMA AGRÍCOLA, ENVOLVENDO DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRANSPORTES
Provedor de dados: 107
Autores: Amarildo de Vicente; Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE; Rogério Luiz Rizzi; Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.
Propriedades agrícolas têm necessidade de melhor planejamento da distribuição de tubulações utilizadas para irrigação e, ainda, de racionalização de estradas para veículos. Por isso, este trabalho está subdividido em dois objetivos: o primeiro consiste em determinar por onde deve passar uma rede de tubos, destinada à ligação de diversos pontos em uma área de cultivo, a fim de minimizar a quantidade de tubos; o segundo consiste em encontrar, nesta área, o menor caminho para a passagem de um veículo, que deve visitar os pontos citados, contidos em um projeto agrícola para uma propriedade rural, situada no noroeste do Paraná. Estes problemas foram resolvidos, usando-se recursos da teoria dos grafos. O primeiro, por meio de uma árvore geradora mínima e, o...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recurso Hídricos e Ambientais distribuição de água; Árvore de expansão mínima; Caminho mínimo.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/238

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA EXPERIMENTAL DE PULVERIZAÇÃO VISANDO A DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS PARA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS
Provedor de dados: 107
Autores: Renato Adriane Alves Ruas; Mauri Martins Teixeira; UFV; Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Antônio Alberto da Silva; UFV; Rogério Faria Vieira; Epamig/Embrapa.
Objetivou-se com este trabalho desenvolver e avaliar o desempenho de um sistema de pulverização centrífugo para definição de parâmetros rastreáveis da aplicação de agrotóxicos. O sistema foi constituído por uma estrutura metálica, sob a qual, foi adaptado um suporte para acoplamento de um pulverizador centrífugo. A estrutura permitia o deslocamento do pulverizador em diferentes velocidades e rotações do cone rotativo. As avaliações consistiram na determinação do perfil e na uniformidade de distribuição volumétrica, além dos espectros e populações de gotas, operando o pulverizador nas rotações de 105; 157; 210; 262 e 315 rad s-1 e velocidades de 0,5; 1,0; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 km h-1. O menor coeficiente de variação da distribuição volumétrica foi de 10,59 %,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanizaçã Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/90

OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA DE UM TRATOR AGRÍCOLA UTILIZANDO NORMAS TÉCNICAS EM OPERAÇÕES DE GRADAGEM
Provedor de dados: 107
Autores: Martins, Murilo Battistuzzi; Sandi, Jefferson; Souza, Fábio Lopes de; Santos, Ronilson de Souza; Lanças, Kléber Pereira.
A operação de gradagem é uma técnica bastante utilizada no preparo do solo, devido ao rendimento operacional e à otimização do consumo de combustível durante a atividade, a mesma gera redução nos custos operacionais. Este trabalho teve por objetivo a otimização energética de um trator agrícola, utilizando normas técnicas em operações de gradagem. O experimento foi realizado na área experimental da Fazenda Lageado da Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA da Universidade Estadual Paulista - UNESP, localizada no município de Botucatu-SP. Para tracionar as grades, foi utilizado um trator agrícola 4X2 TDA com potência de 143,4 kw no motor. Os tratamentos foram 3 operações de campo (gradagem pesada, intermediária e leve) e 2 rotações do motor (2200 rpm e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização agrícola; Energia na Agricultura desempenho; Mecanização agrícola; Preparo solo.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/852

ALLELOPATHIC EFFECT OF Tephrosia cinerea L. (Pers.) PLANT EXTRACTS IN LETTUCE
Provedor de dados: 107
Autores: de La Salles, Ana Yasha Ferreira; Souto, Jacob Silva; Borges, César Henrique Alves; Alencar, Lyanne dos Santos; Moreira, Francisco Tibério de Alencar.
Allelopathy has been conceptualized as the direct or indirect effect of a plant onto another one through secondary metabolites, or allelochemicals spread in the environment, with the power to interfere in seed germination and increase or inhibit the development of neighboring plants. The objective of this study was to analyze the possible allelopathic effects of aqueous extracts of Tephrosia cinerea in the germination of lettuce (Lactuca sativa L.) seeds. The experiment has been carried out at the Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas (Laboratory of Plant Mineral Nutrition)/UAEF/UFCG in Patos (state of Paraíba). We collected T. cinerea organisms, having separated the stem, leaves, roots fractions and the aerial part of the plant + roots, having...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Alelopatia  engenharia florestal Allelopathy; Neighboring Plant; Germination.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/676

USE OF CONTENTS S IN ASSESSMENT OF SOIL PHYSICAL AND WATER QUALITY OF CLOSED MATOGROSSENSE
Provedor de dados: 107
Autores: Jardini, Debora Curado; Amorim, Ricardo Santos Silva.
The objective of the present study was to evaluate the physical and water quality of Mato Grosso Cerrado soils under different uses and soil management. For the study disturbed and undisturbed samples were collected at 10 locations in the South Central region of the State of Mato Grosso, contains four textural classes and five classes of soil. These samples were used for the preparation of the water retention curve and other physical attributes water and carbon in the soils. The S index was estimated from water retention curve, coinciding with the value of its slope at the inflection point. The S index showed variation between land use systems and has always been higher than the amount considered to limit the good physical quality of the soil. There was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais índice de qualidade do solo; Estrutura; Uso e manejo do solo.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/728

ESTABELECIMENTO INICIAL DA CULTURA D O MILHO EM SISTEMA DE PLANTIO DIRETO: INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE OPERACIONAL E DA CARGA APLICADA PELAS RODAS COMPACTADORAS
Provedor de dados: 107
Autores: Wagner Santos Gonçalves; Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Eduardo Fontes Araújo; UFV; Francisco de Assis de Carvalho Pinto; UFV.
Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da combinação entre as velocidades de deslocamento e cargas aplicadas pela roda compactadora de uma semeadora-adubadora sobre a emergência das plântulas e o desenvolvimento inicial da cultura do milho em sistema de plantio direto. Combinou-se três velocidades de deslocamento da semeadora (V1= 1,11, V2= 1,67 e V3= 2,22 m s-1), com quatro cargas aplicadas pelas rodas compactadoras (C1= 119,26, C2= 131,11, C3= 257 e C4= 339 N). Verificou-se que houve efeito das diferentes cargas aplicadas para o fator profundidade de deposição das sementes. A aplicação da carga C4 pela roda compactadora ocasionou uma menor profundidade de deposição das sementes que a carga C2. As cargas aplicadas pelas rodas compactadoras e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícila.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/194

CULTIVO DO GIRASSOL (Helianthus annuus L) SOB DIFERENTES LÂMINAS DE ÁGUA E ESPAÇAMENTO EM TANGARÁ DA SERRA – MT
Provedor de dados: 107
Autores: Oliveira, Tiago; Dallacort, Rivanildo; Junior, Santino Seabra; Barbieri, João Danilo; Fenner, William.
Objetivou-se com esse trabalho avaliar a inﬂuência de lâminas de irrigação e diferentes espaçamentos entre linhas sobre as características produtivas do girassol em Tangará da Serra - MT. O experimento foi conduzido na Universidade do estado de Mato Grosso - UNEMAT, sendo o delineamento experimental adotado o de blocos ao acaso com quatro repetições em esquema fatorial 4 x 3 x 2, sendo quatro lâminas de irrigação (30, 70, 110 e 150% da ET0), três cultivares de girassol (H34, H39 e C42) e dois espaçamentos entre linhas (0,45 e 0,90 m). Foram determinados o diâmetro do capítulo, massa de mil aquênios, produtividade e eficiência no uso da água. A produtividade apresentou diferenças significativas para os efeitos nos níveis de lâminas para as cultivares e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação  Agrometeorologia  Engenharia Agrícola Densidade de semeadura; Manejo da irrigação; Disponibilidade hídrica.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/863

VARIABILIDADE ESPACIAL DOS MACRONUTRIENTES FOLIARES E DA PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE CAFÉ ARÁBICA
Provedor de dados: 107
Autores: Samuel de Assis Silva; Universidade Federal de Viçosa; Julião Soares de Souza Lima; UFES; Mauri Martins Teixeira; UFV.
Este trabalho objetivou avaliar a produtividade de duas variedades de café arábica com base no estado nutricional das plantas considerando a variabilidade espacial existente nas áreas em estudo. O experimento foi desenvolvido no leste de Minas Gerais em duas áreas, sendo uma cultivada com a variedade catucaí e outra com catuaí. Determinou-se os teores de N, P, K, Ca, Mg, S e a produtividade para as duas variedades, sendo os dados analisados através da geoestatística. Os nutrientes foliares e as, produtividades apresentaram dependência espacial nas duas variedades. Evidenciou-se desequilíbrio nutricional em ambas as variedades, sendo que os menores valores de produtividade foram encontradas na variedade,  devido, principalmente, à baixa concentração de Mg...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/25

MÉTODOS PARA ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA CHAPADÃO DO SUL - MS
Provedor de dados: 107
Autores: Fernando França da Cunha; UFMS; Fernando Fagner Magalhães; UFMS; Marco Aurélio de Castro; UFMS.
A evapotranspiração é um dos parâmetros de maior incerteza no gerenciamento de recursos hídricos e manejo da irrigação. Antes da escolha de determinado método para estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) em uma região, é de extrema importância avaliar o grau de exatidão do modelo. A presente pesquisa objetivou avaliar o desempenho de 30 métodos para estimativa da ETo para Chapadão do Sul, MS. Os dados meteorológicos foram retirados do Instituto Nacional de Meteorologia no período de quatro anos (2008 a 2011). O método tomado como padrão foi o Penman-Monteith-FAO56; e a comparação dos resultados foi por meio do coeficiente de determinação (r2), dos coeficientes “a” e “b” das regressões lineares, erro-padrão da estimativa (EPE), índice de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais agrometeorologia; ETo; Evaporação; Irrigação; Penman-Monteith-FAO56.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/346

ANÁLISE DE FATORES ERGONÔMICOS DO AMBIENTE DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DE PODA DE ÁRVORES NO DISTRITO FEDERAL
Provedor de dados: 107
Autores: Tatiana Duarte.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/16

NOTA TÉCNICA - FILTRAÇÃO DE ÁGUA RESIDUÁRIA DE SUINOCULTURA EM PENEIRAS ESTACIONÁRIAS INCLINADAS
Provedor de dados: 107
Autores: Rafael Oliveira Batista; Rubens Alves de Oliveira; UFV; Paulo Roberto Cecon; UFV; José Antonio Rodrigues de Souza; UFV; Raquel Oliveira Batista; UFV.
Este trabalho objetivou analisar a remoção de sólidos suspensos e óleos e graxas durante a filtração de água residuária de suinocultura em peneiras estáticas inclinadas. As peneiras foram construídas com telas de 47, 56, 77, 106 e 154 m, montadas em um dispositivo com inclinação fixa de 25º. Amostras da água residuária foram coletadas a montante e a jusante das peneiras a cada 1 h, durante um período de 4 h, totalizando cinco repetições. Em laboratório quantificaram-se os sólidos suspensos e óleos e graxas das amostras. De acordo com os resultados obtidos concluiu-se que a peneira de 47 µm apresentou as maiores remoções de sólidos suspensos e óleos e graxas com valores de 21 e 11%, respectivamente.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais dejeto líquido; Tratamento de dejetos de suíno; Telas metálicas.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/63

AVALIAÇÃO DE METODOLOGIAS DE REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES MÍNIMAS DE REFERÊNCIA PARA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO
Provedor de dados: 107
Autores: Demétrius David da Silva; UFV; Felipe de Azevedo Marques; Alysson Feliciano Lemos.
No presente estudo foram avaliadas três metodologias de regionalização de vazões mínimas de referência (Q7,10, Q90 e Q95) aplicadas à bacia hidrográfica do rio São Francisco a montante do reservatório de Três Marias, sendo estas: a) Eletrobrás (1985), que utiliza equações de regressão regionais; b) Chaves et al. (2002), que utiliza técnicas de interpolação e extrapolação; e c) vazão específica. Os valores das vazões mínimas de referência estimados pelas três metodologias foram comparados com os valores observados em cada uma das 28 estações fluviométricas usadas na regionalização. O método que apresentou maior precisão foi o proposto pela Eletrobrás (1985), resultando em três equações de regionalização de vazões, com erro relativo médio de 26,8 %. Entre as...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Regionalização de vazões; Vazões mínimas de referência; Outorga.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/166

AMBIENTE TÉRMICO NO INTERIOR DE MODELOS FÍSICOS DE GALPÕES AVÍCOLAS EQUIPADOS COM CÂMARAS DE VENTILAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL
Provedor de dados: 107
Autores: Luiz Gonzaga Ferreira Júnior; Tadayuki Yanagi Junior; UFLA; Flávio Alves Damasceno; Eberson Silva; Gleice Cristina de Andrade e Silva.
Objetivou-se com o presente trabalho, analisar o ambiente térmico no interior de modelos físicos de galpões avícolas, construídos em escala reduzida (1:10), equipados com câmara de ventilação natural e artificial instalada sob a cobertura. O conforto térmico foi avaliado e classificado por meio do índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU), carga térmica de radiação (CTR), umidade relativa do ar (UR) e efetividade () das coberturas em reduzir o ITGU em relação à cobertura construída com telhas de alumínio. Quatro modelos físicos construídos com telhas de cimento amianto e equipados com ventilação natural ou forçada sob a cobertura foram comparados a dois modelos físicos construídos com telhas de amianto e de alumínio, respectivamente, sem...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Construções Rurais; Ambiência.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/133

REDUÇÃO DA VIABILIDADE DE OVOS DE HELMINTOS EM LODO DE ESGOTO DOMÉSTICO CALEADO - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n01a05
Provedor de dados: 107
Autores: Maike Rossmann; Rothamsted Research; Danielle Biajoli Vieira; Fabiana Ferreira Avelar; Antonio Teixeira de Matos.
O aproveitamento agrícola do lodo de esgoto apresenta-se como uma alternativa viável para sua disposição final. Entretanto, para sua reutilização e destinação correta, é necessária sua estabilização. Os objetivos com a condução deste trabalho foram: quantificar a concentração de ovos de helmintos viáveis no lodo; avaliar a sobrevivência desses ovos no lodo submetido a diferentes tempos de caleação e classificar o lodo, segundo a Resolução CONAMA nº 375, no que se refere a uso agrícola. O experimento foi constituído por três tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram: caleação do lodo de esgoto com dose de cal necessária a manutenção do pH acima de 12, por 72 h; caleação do lodo de esgoto com dose de cal necessária a manutenção do pH acima de 12,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais caleação do lodo; Higienização; Micro-organismos patogênicos.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/423

RESISTÊNCIA MECÂNICA DO SOLO À PENETRAÇÃO NA FILEIRA E ENTREFILEIRA DE CANADE- AÇÚCAR EM FUNÇÃO DA MECANIZAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Fabio Alexandre Cavichioli; FCAV/UNESP-Jaboticabal; Carlos Eduardo Angeli Fulani; FCAV UNESP Jaboticabal; Anderson Toledo; FCAV UNESP Jaboticabal; Rouverson Pereira Silva; FCAV UNESP Jaboticabal; Carlos Auguso Ribeiro; FCAV UNESP Jaboticabal.
A compactação dos solos agrícolas tem sido foco de estudos de diversos pesquisadores, nas mais variadas culturas em todas as regiões do País. Métodos de avaliação são comparados, em diferentes tipos de solo, e valores críticos são preconizados para determinadas culturas. Nesta pesquisa, foi avaliada a resistência do solo à penetração em área de produção mecanizada de cana-de-açúcar, com o objetivo de identificar os níveis de compactação, com a utilização de mapas de atributos, na fileira e na entrefileira de plantio. A avaliação da resistência mecânica do solo á penetração foi realizada após a colheita mecanizada (terceiro corte), utilizando um penetrógrafo eletrônico e receptor GPS acoplados a um quadriciclo. Com esta pesquisa inicial, pode-se concluir...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola compactação; GPS; Penetrógrafo.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/220

INFLUÊNCIA DA DIREÇÃO DA SEMEADURA E DA HORA DO DIA EM ÍNDICES DE VEGETAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Grazieli Suszek; UNIOESTE; Eduardo Godoy de Souza; UNIOESTE; Miguel Angel Uribe-Opazo; UNIOESTE; Lúcia Helena Pereira Nóbrega; UNIOESTE; Márcia Regina Siqueira Konopazki; UNIOESTE.
A necessidade de nitrogênio (N) apresenta grande variabilidade espacial dentro de uma mesma área. A aplicação da real necessidade de N pode aumentar o rendimento, reduzir a aplicação desnecessária e o fluxo para os lençóis freáticos. A medida da reflectância espectral e conseqüente cálculo de índices de vegetação são considerados promissoras abordagens não destrutivas e sem contato para o sensoriamento instantâneo da deficiência de N em milho. Neste trabalho procurou-se estudar a influência da direção da semeadura e da hora do dia nos índices de vegetação no milho. As linhas de semeadura foram localizadas na direção Norte-Sul (NS) e Leste-Oeste (LO). O direcionamento da semeadura em relação à trajetória do sol influenciou os índices estudados: relação...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: MEcanização A aplicação de fertilizantes; Reflectância; Sensoriamento remoto.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/250

RESPOSTA DA PRODUTIVIDADE DO ALGODOEIRO EM DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO E EFICIÊNCIA DO SENSOR ÓPTICO EM ESTIMAR O POTENCIAL PRODUTIVO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n1p57-64
Provedor de dados: 107
Autores: Leandro Ricardo de Nadai Geib; Telmo Jorge Carneiro Amado; Jardes Bragagnolo; Rafael Pivotto Bortolotto; Douglas Dalla Nora.
O desenvolvimento da cultura do algodoeiro é diretamente influenciado pela nutrição nitrogenada, a qual é dependente da fertilização mineral. No entanto, o manejo do nitrogênio nesta cultura é complexo, uma vez que doses elevadas também podem provocar efeitos negativos na produtividade da cultura. Nesse contexto, o ajuste fino na dosagem de N fertilizante, de acordo com a demanda da cultura, é essencial para a obtenção de elevadas produtividades. O presente trabalho teve como objetivos: I - estabelecer a curva de resposta de produtividade do algodoeiro ao N fertilizante; II – avaliar a capacidade do sensor óptico em estimar o potencial produtivo. O experimento foi conduzido no ano agrícola de 2012/13 em um Latossolo Vermelho Amarelo, no oeste do estado da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais Sensor; Estádio fenológico; Índice de vegetação; Gossypium hirsutum L.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/522

COLHEITA MECANIZADA DE FLORESTAS ENERGÉTICAS: ESTADO DA ARTE E NOVAS SOLUÇÕES TÉNICAS
Provedor de dados: 107
Autores: Pecenka, Ralf; Silva, Jadir Nogueira; Ehlert, Detlef; Scholz, Gerd Volkhard.
A energia de biomassa florestal, em particular a de árvores de crescimento rápido, tais como choupo, salgueiro e eucalipto, pode constituir fonte segura de renda para os agricultores, desde que as tecnologias de produção, as cadeias logísticas e as instalações dos usuários finais sejam bem estruturadas regionalmente. Um dos principais problemas no momento é a falta de máquinas de colheita de custos reduzidos. Analisando-se a cadeia do processo produtivo de árvores de crescimento rápido, as linhas de chips parecem ser, em termos de custo, as mais indicadas para a colheita eficiente, todavia a modificação de colhedoras de forragem surge como uma opção promissora. O elevado peso das máquinas de colhedoras de forragem é, entretanto, séria desvantagem para uso...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia na Agricultura Short rotation coppice; Harvesting; Wood chip; Poplar; Willow; Eucalyptus.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/638

NOTA TÉCNICA: AVALIAÇÃO DE UM SENSOR DE FLUXO UTILIZANDO PLACA MICROCONTROLADORA ARDUINO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n2p162-168
Provedor de dados: 107
Autores: Ricardo Ferreira Garcia; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Rodrigo Cavalcante de Lima; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Carmen Maria Coimbra Manhães; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.
O presente trabalho teve como objetivo utilizar uma plataforma de computação física de código fonte aberto e de baixo custo para avaliação de um sensor de fluxo, utilizado na determinação de consumo de combustível de máquinas agrícolas pelo Laboratório de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, em ensaios na área de mecanização agrícola. Utilizou-se uma placa microcontroladora e um sensor de fluxo volumétrico para desenvolver o sistema de aquisição de dados. No ambiente Arduino, foi criado um aplicativo especificamente com a função de realizar a leitura de dados do sensor de fluxo de fluido e observou-se ótimo funcionamento do aplicativo desenvolvido na função de determinar o volume de fluido por meio do sensor.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização agrícola aquisição de dados; Automatização; Combustível; Máquinas agrícolas; Transdutor.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/569

DESEMPENHO DE UMA ADUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCORPORAÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO EM SISTEMA DE SEMEADURA DIRETA DE MILHO
Provedor de dados: 107
Autores: Luiz Fernando Favarato; Universidade Federal de Viçosa; João Carlos Galvão; Universidade Federal de Viçosa; Caetano Marciano Souza; Universidade Federal de Viçosa; Haroldo Carlos Fernandes; Universidade Federal de Viçosa; Darlan Nascentes Cunha; Universidade Federal de Viçosa.
Neste trabalho, objetivou-se avaliar o desempenho de uma adubadora desenvolvida para incorporação de composto orgânico em sistema de semeadura direta de milho, quantificando a força de tração requerida, a potência demandada, o consumo horário e operacional de óleo diesel, a capacidade de trabalho, a incorporação do composto orgânico no solo e o índice de velocidade de emergência das plântulas de milho. As variáveis, força de tração requerida, consumo de combustível, capacidade de trabalho teórico e consumo operacional de combustível foram utilizadas para avaliar o desempenho do conjunto trator-adubadora, além da profundidade de incorporação do composto orgânico e índice de velocidade de emergência das plântulas de milho. A adubadora poderá ser...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola; Ensaio de Máquinas volatilização  cultivo orgânico  potência  Zea mays L.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/360

ANÁLISE ENERGÉTICA DE UM SISTEMA DE SECAGEM DE MILHO EM SECADOR ROTATIVO
Provedor de dados: 107
Autores: Douglas Romeu Costa; UFV; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; UFV; Juarez de Sousa e Silva; UFV; Daniel Marçal de Queiroz; UFV; Juliana Pinheiro Dadalto.
Objetivou-se com este trabalho, analisar a viabilidade do uso de secadores rotativos, com distribuição radial de ar, utilizados na cafeicultura, para a secagem de milho. Avaliou-se o consumo de energia e a qualidade final do produto. A temperatura do ar de secagem foi controlada em 80 e 100 °C. Os sistemas de secagem foram compostos por um secador rotativo comercial e um secador rotativo modificado. Utilizou-se o GLP como fonte de energia para o aquecimento complementar do ar de secagem. Milho em grãos (Zea mays L.), com teor inicial de água de aproximadamente 19,5% b.u., foi usado no experimento. Para a avaliação da eficiência energética dos sistemas de secagem, foram determinados o consumo específico de energia, os consumos de combustível e de energia...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Energia; Secador mecânico; Qualidade.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/215

NOTA TECNICA: RESPOSTA DA INOCULAÇÃO DE FUNGOS MICORRÍZICOS E RIZÓBIO NO CRESCIMENTO INICIAL DE Acacia mangium EM SOLO DE MINERAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS
Provedor de dados: 107
Autores: Daniel Emanuel Cabral de Oliveira; Universidade Estadual de Goiás; Adalberto Viana da Silva; Universidade Estadual de Goiás; Adalberto Viana da Silva; Universidade Estadual de Goiás; Alex Fernando Almeida; Universidade Estaual Paulista "Júlio de Mesquita Filho”; Eliandra de Freitas Sia; Universiade Estadual de Goias.
Este estudo teve como objetivo avaliar o crescimento de Acacia mangium em solo degradado por mineração no Sudoeste do estado de Goiás. As sementes de A. mangium foram germinadas em câmara de germinação a 26 ºC, por três dias. As mudas foram inoculadas com fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) isolados da rizosfera de milho e/ou rizóbio no momento do plantio. Os tratamentos rizóbio, FMAs, FMAs+rizóbio e controle foram avaliados em casa de vegetação por 120 dias. Foi observado aumento no peso seco de caules e folhas entre os tratamentos inoculados com FMAs e/ou rizóbio, sendo o tratamento com rizóbio superior aos demais. O maior peso seco de raiz foi observado no tratamento FMAs/rizóbio, devido à densa formação de raízes laterais. Não houve diferença...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Inoculação; Recuperação de áreas degradadas; Espécie arbórea. Recuperação de Áreas Degradadas.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/130

DESEMPENHO DO TRATOR AGRÍCOLA EM FUNÇÃO DO TIPO DE BIODIESEL (SOJA X MURUMURU)
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Coelho Theodoro Neves; Unesp - Câmpus Jaboticabal; Afonso Lopes; Unesp - Câmpus Jaboticabal; Leomar Paulo de Lima; Unesp - Câmpus Jaboticabal; Melina Cais Jejcic de Oliveira; Unesp - Câmpus Jaboticabal; Gilberto Hirotsugu Azevedo Koike.
Biodiesel é um combustível obtido por meio da transesterificação de óleos vegetais e gorduras animais, possui caráter renovável e biodegradável. Em crescente uso, faz-se necessário ampliar as matérias primas disponíveis em várias regiões e estudar o efeito destas novas fontes na maquinaria agrícola. O presente trabalho teve objetivo de avaliar desempenho operacional e opacidade da fumaça do trator agrícola funcionando com biodiesel de soja e biodiesel de murumuru. O experimento foi conduzido no Departamento de Engenharia Rural, da UNESP/Jaboticabal. As proporções de mistura biodiesel/diesel foram: B0 (0% de biodiesel e 100% de diesel), B5 (5% de biodiesel e 95% de diesel), B15 (15% de biodiesel e 85% de diesel), B25 (25% de biodiesel e 75% de diesel), B50...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola; Recursos Ambientais; Astrocaryum murumuru; Glycine Max l. biocombustível  consumo específico  ensaio de trator e opacidade da fumaça.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/372

DEPOSIÇÃO DE GOTAS NO DOSSEL DA SOJA POR DIFERENTES PONTAS DE PULVERIZAÇÃO HIDRÁULICA E PRESSÕES DE TRABALHO
Provedor de dados: 107
Autores: Rafael Gomes Viana; UFV; Lino Roberto Ferreira; UFV; Mauri Martins Teixeira; UFV; Paulo Roberto Cecon; UFV; Gislando Vinícius Rocha de Souza; UFV.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a deposição de calda no dossel da cultura da soja por meio de diferentes pontas de pulverização e pressões de trabalho. Foram utilizadas quatro pontas de pulverização (XR11002, TXA-8002, TT11002 e TJ60-8002), submetidas a três pressões de trabalho (827, 552 e 276 kPa). Foi realizada a coleta das gotas em etiquetas plásticas, em três posições de amostragem no dossel da soja (terços superior, médio e inferior), para posterior análise do diâmetro da mediana volumétrica (DMV), da densidade de gotas e da cobertura do alvo. A cobertura do alvo, a densidade de gotas e o DMV foram influenciados pela posição de amostragem, com valores decrescentes para as posições inferiores nas folhas da planta. As pontas XR11002, TT11002 e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais tecnologia de aplicação; População de gotas; Cobertura foliar.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/59

FOLIAR CONTENTS IN BABYCORN AND CHEMICAL ATTRIBUTES OF AN OXISOL UNDER APPLICATION OF SWINE WASTEWATER
Provedor de dados: 107
Autores: Adriana Maria Meneghetti; UNIOESTE; Lúcia Helena Pereira Nóbrega; Unioeste; Silvio Cesar Sampaio; UNIOESTE; Rafael Gil Ferques; FAG.
This objective of this study was to evaluate the influence of swine wastewater (ARS), applied alone and in combination with nitrogen fertilizer (AD), on foliar concentrations of macronutrients (Ntotal, P, K, Ca, Mg and S ) and micronutrients (Cu, Zn, Mn and Fe), as well as chemical attributes of an Oxisol (pH, potential acidity (H+Al +3), organic matter (OM), cation exchange capacity (CEC), base saturation (V), Ca, Mg, K, P, Na, sodium adsorption ratio (SAR) and exchangeable sodium percentage (ESP) on the cultivation of baby corn. For this purpose an experiment was conducted at the State University of Western Parana in a completely randomized design with eight treatments and three replications, consisting of a 4 x 2 factorial arrangement with the...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais Zea mays L.; Soil quality; Waste use.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/410

RESPOSTAS DE GENÓTIPOS DE FEIJOEIRO À SALINIDADE
Provedor de dados: 107
Autores: Giovanni de Oliveira Garcia; UFES; Aline Azevedo Nazário; Universidade Federal do Espírito Santo; Willian Bucker Moraes; Universidade Federal do Espírito Santo; Ivo Zution Gonçalves; Universidade Fedral do Espírito Santo; João Carlos Madalão; Universidade Fedral do Espírito Santo.
Com objetivo de avaliar e comparar o efeito da salinidade da solução do solo sobre a resposta de genótipos de feijoeiro foi realizado um experimento em delineamento inteiramente casualizado, com 30 genótipos, cultivados por 25 dias em substrato salino, em casa de vegetação, com cinco níveis de salinidade (2,50; 5,00; 7,50 e 10,00 dS m-1 e uma testemunha em substrato não salino) e seis repetições. A análise dos dados e a interpretação dos resultados obtidos nos mostram que a salinidade afetou significativamente o crescimento de todos os genótipos estudados, sendo que o genótipo Serrano se destacou em relação aos demais genótipos, por apresentar maiores valores de MSPA, AFT, TCR e RAF. Este genótipo demonstrou maior tolerância ao estresse salino.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agricola; Manejo água planta em solos salinos.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/73

ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE INSTALAÇÕES AGROPECUÁRIAS PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE
Provedor de dados: 107
Autores: Barbosa, Rúben Christian; Dalólio, Felipe Santos; Amorim, Matheus Lopes; Silva, Jadir Nogueira da; Gonzaga, Diego Augusto.
A avicultura de corte é uma atividade de grande destaque no agronegócio e a ambientação correta é um parâmetro de extrema relevância para obter melhores rendimentos na criação. Neste sentido, o trabalho visou realizar o balanço energético para determinar a quantidade necessária de calor para aquecimento de galpões avícolas visando a criação de frangos de corte e, assim, determinar a fonte de energia mais viável. Para isso, foram utilizados modelos de trocas de calor levando em consideração o calor gerado pelos animais e radiação da superfície do galpão, além do calor perdido por convecção e evaporação. Os dados climáticos foram considerados como os da cidade de Viçosa – MG onde, nas proximidades existem diversos produtores de frangos de corte. Observou-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência ambiência; Produção avícola; Fontes de aquecimento.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/721

COBERTURAS COM MATERIAIS ALTERNATIVOS DE INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO ANIMAL COM VISTAS AO CONFORTO TÉRMICO
Provedor de dados: 107
Autores: Alaércio de Sousa Cardoso; Universidade Federal de Viçosa; Fernando da Costa Baêta; Universidade Federal de Viçosa; Ilda de Fátima Ferreira Tinôco; Universidade Federal de Viçosa; Virgínia Arlinda da Silva Cardoso; Universidade Federal de Viçosa.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições no interior de galpões de avicultura ou bovinocultura, confeccionados com cinco tipos de coberturas de materiais alternativos, em comparação com a cobertura de telhas de barro, em condições de calor, com a utilização da teoria de similitude, para definição de modelos reduzidos na escala 1:12, e de índices térmicos ambientais. Considerando o Índice de Temperatura de Globo Negro e Umidade, a Carga Térmica Radiante e a Efetividade Térmica propiciados pelas coberturas, ao nível das aves e dos bovinos, verificou-se no geral que ocorreu semelhança entre os resultados e que, no período quente do dia, as melhores condições estiveram associadas à cobertura de barro. Estimou-se redução nos custos iniciais do telhado...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência materiais alternativos; Conforto térmico; Coberturas; Efetividade térmica.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/261

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÓLEO VEGETAL PARA UM GRUPO GERADOR
Provedor de dados: 107
Autores: Gerson Haruo Inoue; UFV; Luciano Baião Vieira; UFV; Guilherme Ladeira Santos; Ricardo Capúcio Resende; UFV; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; UFV.
A utilização de óleos vegetais na forma “in natura” pode ser viável, adotando-se algumas técnicas para melhorar a injeção do combustível. Neste trabalho desenvolveu-se um sistema de aquecimento que utilizou como fonte de calor os gases de escape. Foram conduzidos dois experimentos. No primeiro, o motor foi avaliado num dinamômetro. No segundo, o motor foi acoplado a um gerador e operou por 300 horas. Ao final do trabalho verificou-se que: O controle de fluxo foi eficiente no controle da temperatura, até o limite de 150º C; Em condição de campo, sistema foi eficiente no aquecimento do combustível a 90º C; e a utilização de óleo vegetal é uma alternativa viável em comunidades isoladas.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Biocombustíveis; Óleos Vegetais e Geração de Energia.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/42

NOTA TÉCNICA: ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE UMA SUB-BACIA DO RIO PIRACICABA (MG) UTILIZANDO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
Provedor de dados: 107
Autores: Almeida, Rafael Alvarenga; Rosa, David Rafael Quintão; Ferreira, Renan Gon; Delazari, Fabio Teixeira; Almeida, Isabela Alvarenga.
A morfometria de uma bacia hidrográfica pode fornecer subsídios para o adequado planejamento e gestão de recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica. Neste sentido, objetivou-se com este estudo realizar a análise morfométrica de uma sub-bacia hidrográfica do Rio Piracicaba (MG), utilizando o Sistema de Informações Geográficas. A área de drenagem e o perímetro da bacia estudada foram estimados em 1.138,80 km² e 205,16 km, respectivamente. A análise dos parâmetros de forma, do sistema de drenagem e do relevo da bacia aponta, respectivamente, baixa susceptibilidade a ocorrência de enchentes, baixa capacidade de drenagem, potencial de degradação por erosão do solo e ocorrência de precipitações bem distribuídas e regulares. O uso de dados advindos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais SIG; Geoprocessamento; Bacias Hidrográficas.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/815

CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA DE POÇOS TUBULARES DO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA IRRIGAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Moisés Santiago Ribeiro; UFLA; Luiz Antônio Lima; UFLA; Fábio Henrique de Souza Faria; UNIMONTES; Silvânio Rodrigues dos Santos; UNIMONTES; Mauro Koji Kobayashi; UNIMONTES.
A classificação da água para fins de irrigação geralmente é baseada apenas nos teores individuais dos seus íons ou na sua salinidade total em função da condutividade elétrica. Entretanto, uma classificação que leve em consideração a relevância da condutividade elétrica de cada íon da água, esclarece melhor a origem de sua salinidade. A partir de características físico-químicas da água de poços tubulares da região de Janaúba e Jaíba, Norte do Estado de Minas Gerais, realizou-se um estudo de classificação da água de irrigação e analise da contribuição de sua composição iônica na salinidade total, utilizando a regressão linear múltipla, com seleção por etapa pelo método Stepwise. Com base nos teores médios de Ca, Mg, Na e Cl a água da região de Janaúba e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Agricultura; Salinidade da Água de Irrigação composição iônica  salinidade  qualidade da água  regressão linear múltipla.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/114

GERMINAÇÃO E CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS DE NIGER SOB DIFERENTES DISPONIBILIDADES HÍDRICAS DO SUBSTRATO E REGIMES DE LUZ
Provedor de dados: 107
Autores: Arcoverde, Sálvio Napoleão Soares; Martins, Elton Aparecido Siqueira; Melo, Rogério Macedo; Filho, Cesar Pedro Hartmann; Gordin, Carla Regina Baptista.
O niger (Guizotia abyssinica Cass) é uma oleaginosa pouco explorada no Brasil, sendo incipientes as informações a respeito da germinação e desenvolvimento de plântulas. Objetivou-se avaliar a germinação e o crescimento de plântulas de niger sob diferentes disponibilidades hídricas no substrato e regimes de luz. O experimento foi conduzido em câmaras de germinação do tipo B.O.D. com temperatura constante (25 °C) sob diferentes regimes de luz, sendo eles, luz branca constante, escuro constante e períodos alternados de 12 horas de luz branca e escuro, em que as sementes foram semeadas sobre papel germitest umedecido com soluções aquosas de Polietileno Glicol 6000 em diferentes potenciais osmóticos (0,0; -0,15; -0,30; -0,50 e -0,80 MPa). Avaliou-se a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento; Energia na agricultura; Recursos Hídricos e Ambientais estresse hídrico; Fotoperíodo; Guizotia abyssinica.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/803

COMPARAÇÃO DOS VALORES DA Q7,10 ESTIMADOS POR DIFERENTES MÉTODOS DE REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
Provedor de dados: 107
Autores: Michel Castro Moreira; Universidade Federal da Bahia; Fernando Falco Pruski; Universidade Federal de Viçosa; Demetrius David da Silva; Universidade Federal de Viçosa; José Márcio Alves da Silva; Universidade Federal de Viçosa.
No presente trabalho, foram comparadas três metodologias de regionalização de vazões para estimativa da vazão mínima com sete dias de duração e período de retorno de dez anos (Q7,10), para diferentes seções da bacia do rio Paracatu. Os métodos de regionalização utilizados foram: o Tradicional; o baseado na proporcionalidade de vazões específicas e o baseado na conservação de massas. Na estimativa da Q7,10 para cada seção analisada foi utilizado o Sistema Integrado para a Gestão de Recursos Hídricos (SINGERH). Nos resultados obtidos, foram evidenciadas, para algumas seções, diferenças expressivas na estimativa dos valores de Q7,10 pelos três métodos de regionalização estudados, sendo o método baseado na conservação de massas o único que garantiu a...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola disponibilidade hídrica; Gestão de recursos hídricos; Outorga.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/204

INSPEÇÃO TÉCNICA DE TRATORES E PULVERIZADORES UTILIZADOS EM PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA
Provedor de dados: 107
Autores: Marçal Elizandro Dornelles; UFSM; José Fernando Schlosser; UFSM; Walter Boller; UPF; Alexandre Russini; André Luis Casali; UFSM.
Os projetos de inspeção de tratores e pulverizadores são realizados já a longo tempo. Estes projetos buscam obter informações sobre a qualidade dos equipamentos em uso nas pulverizações agrícolas. As inspeções fundamentam-se na necessidade de que aplicações sejam eficientes evitando contaminações desnecessárias do ambiente, seres humanos e animais. Objetivou-se com este trabalho, realizar inspeção e levantar informações sobre o estado de conservação dos pulverizadores e tratores na Depressão Central do Estado do Rio Grande do Sul. Durante a inspeção, foram avaliados os itens: manômetros, depósito de calda, filtros, bicos de pulverização, itens de proteção e segurança e verificações sobre o trator. Houve classificação das máquinas em aprovação, reprovação...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola pulverização; Máquinas agrícolas; Manutenção.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/222

DEMANDA DE POTENCIA Y ENERGÍA DE UN TRACTOR AGRÍCOLA EN FUNCIÓN DE LAS MARCHAS DE TRABAJO Y EL MANEJO DEL SUELO
Provedor de dados: 107
Autores: Yarina Margarita Trujillo Rodríguez; Universidade de Ciego de Ávila; Haroldo Carlos Fernandes; Universidade Federal de Viçosa; Javier Domínguez Brito; Universidade de Ciego de Ávila; Jose Eustaquio de Souza Carneiro; Universidade Federal de Viçosa; Danilo Roberto Loureiro; Universidade Federal de Viçosa.
Se objetivó con el presente, evaluar la demanda de potencia y consumo de energía en tres sistemas de labranza y dos marchas de trabajo del tractor. El experimento se desarrolló en el área experimental de Agronomía- Aeropuerto de la Universidad Federal de Viçosa, localizada en el municipio de Viçosa-MG. Se implantaron tres sistemas de labranza del suelo: convencional, mínimo y directa, en un diseño experimental de parcelas subdivididas, con dos marchas de trabajo del tractor y cuatro repeticiones, totalizando 24 parcelas experimentales. Se determinó el consumo de combustible horario y por hectárea, la fuerza y potencia de tracción y la energía consumida en MJ ha-1, en cada operación mecanizada; los resultados procesados en el paquete estadístico SPSS...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Energia na Agricultura; Mecanização Agrícola demanda energética  potencia de tracción  sistemas de labranza.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/400

FERTIRRIGAÇÃO NITROGENADA E NÍVEIS DE HIDROGEL PARA A CULTURA DA ALFACE IRRIGADA POR GOTEJAMENTO - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n05a07
Provedor de dados: 107
Autores: Gabriel Queiroz de Oliveira; Universidade Federal da Grande Dourados; Guilherme Augusto Biscaro; Universidade Federal da Grande Dourados; Leandro Henrique Jung; Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; Érica de Oliveira Araújo; niversidade Federal da Grande Dourados; Paulo Sergio Vieira Filho; niversidade Federal da Grande Dourados.
A busca pelo um sistema de produção que otimize a eficiência produtiva da planta é tema de várias pesquisas, logo, é importante o estudo sobre a aplicação de nitrogênio e água no solo para aproveitamento da cultura da alface. O objetivo desse trabalho foi avaliar a cultura da alface, tipo “Mimosa Roxa”, sobre influência de doses de nitrogênio e hidrogel em Latossolo Vermelho distroférrico. O trabalho foi realizado na Universidade Federal da Grande Dourados, em Dourados, MS. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com parcelas subdivididas com três blocos. As parcelas foram compostas por seis doses de nitrogênio aplicadas na água de irrigação (zero, 40, 80, 120, 160 e 200 kg ha-1 de N) e, as subparcelas foram compostas por cinco níveis de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Lactuca sativa; Produtividade; Eficiência no uso da água; Umidade do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/508

COEFICIENTE DE REAERAÇÃO EM TRÊS TRECHOS DO RIO POMBA (MG), OBTIDOS NOS PERÍODOS CHUVOSO E SECO
Provedor de dados: 107
Autores: Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Thomé Vidigal de Almeida; CEFET - Rio Pomba; Demetrius David da Silva; UFV; José de Alencar Pinto Farage; UNIPAC - Leopoldina.
Para caracterização do potencial de autodepuração do curso d’água, foi determinado o coeficiente de reaeração (K2) em três trechos do Rio Pomba, Minas Gerais, Brasil, em dois períodos distintos do ano de 2005 (de julho a agosto e de outubro a novembro). O valor de K2 foi obtido por cálculo, com a substituição das variáveis temperatura da água, altitude local, concentração de OD no ponto de mistura, DBO5d-20ºC, velocidade, valor de K1, distância percorrida e concentração de OD no final do trecho na equação de Streeter-Phelps. Foram obtidos valores de K2 entre 0,4 a 2,0 d-1, no período seco, e entre 0,6 a 0,9 d-1, no período chuvoso. Os maiores valores de K2 foram obtidos na região de relevo mais montanhoso, onde o Rio Pomba é mais raso e turbulento....
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais autodepuração; Coeficiente de oxigenação; Qualidade da água.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/322

NOTA TÉCNICA: EQUAÇÕES DE INTENSIDADE, DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DE CHUVAS MÁXIMAS PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL
Provedor de dados: 107
Autores: Silva, João Batista Lopes; Cândido, Francisca Alves; Pires, Luanna Chácara; França, Luciano Cavalcante de Jesus.
Neste trabalho, objetivou-se estimar os parâmetros da equação de intensidade, duração e frequência de chuvas máximas (IDF) para 335 estações pluviométricas do Estado do Rio Grande do Norte. Os dados pluviométricos de cada estação foram obtidos do banco de dados da Agência Nacional de Águas. Para estimar as precipitações máximas de cada estação e período de retorno (5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos), foram utilizadas as seguintes distribuições de probabilidade: Gumbel; Log-Normal II; Log-Normal III; Pearson III; Log-Pearson III. Após a estimativa das precipitações máximas, foi realizada a desagregação das precipitações em menores intervalos de tempo. A regressão múltipla não linear para estimativa dos parâmetros (K, a, b e c) foi realizada pelo método de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Meteorologia Agrícola desagregação de chuvas  equações IDF  gestão ambiental  precipitação máxima.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/885

AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA TRÊS LOCALIDADES NO NORTE DE MINAS GERAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Leonidas Pena Alencar; Universidade Federal de Viçosa; Gilberto Chohaku Sediyama; Universidade Federal de Viçosa; Henderson S. Wanderley; Universidade Federal de Viçosa; Thomé Simpliciano Almeida; Universidade Federal de Viçosa; Rafael Coll Delgado; Universidade Federal de Viçosa.
No presente trabalho objetivou-se realizar o estudo comparativo dos métodos de estimativa da evapotranspiração de referência de Blaney Criddle, Hargreaves-Samani, Priestley-Taylor e Radiação com o método padrão Penman-Monteith (FAO 56) para as condições climáticas dos municípios de Montes Claros, Espinosa e Salinas, localizados no Norte de Minas Gerais. Foi utilizado um conjunto de dados diários de 10 anos (1996 a 2005) das temperaturas máximas e mínimas, velocidade do vento, insolação e umidade relativa do ar. Para comparar os valores de ETo estimados por meio das equações empíricas com os do método padrão universal de Penman-Monteith (FAO 56), foram considerados os parâmetros a e b da equação de regressão, o coeficiente de determinação (R²) e de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola Blaney Cridlle; Hargreaves-Samani; Penman–Monteith; Priestley-Taylor; Modelos empíricos; Radiação.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/260

PRODUCTION AND TILLERING OF MOMBAÇA GRASS WITH DIFFERENT SOURCES AND LEVELS OF APPLIED NITROGEN
Provedor de dados: 107
Autores: Rosado, Thiago Lopes; Gontijo, Ivoney; Almeida, Marcelo Suzart; Chambela Neto, Alberto; Simon, Carla Penha.
Nitrogen influences numerous physiological and morphological traits of forage grasses, which ultimately interfere directly with production and forage quality. Aimed to study was to evaluate the production of dry matter and the number of tillers of Panicum maximum cv. Mombaça grown with different sources and levels of applied nitrogen. The experiment was conducted at the Federal Institute of the Espírito Santo, Campus of Santa Teresa. The experimental design consisted of a randomised block design with three replicates in a 3 x 6 factorial design and three nitrogenous fertilizers (urea, ammonium sulphate and calcium nitrate), which were applied at six different levels (0, 120, 240, 360, 480 and 600 kg ha-1) during the experimental period, for a total of 54...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dry matter; Fertilizers; Panicum maximum.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/664

EFFECTS OF THE USE OF FLOATING ROW COVERS ON ENVIRONMENTAL VARIABLES AND CROP YIELD LETTUCE
Provedor de dados: 107
Autores: Salusso, Fabricio Alejandro; Plevich, José Omar; Delgado, Angel Ramon Sanchez; Ramos, Diego Fernando; Grosso, Liliana Elida.
This study aims to evaluate the effect of protecting floating row covers on the behavior of environmental variables and the yield of a crop of lettuce. For it was sowed during two seasons autumn-winter cultivar of butterhead lettuce type (Lactuca sativa var. capitata) in germination trays of 128 cells with subsequent transplantation field performed at 37 (cycle 1) and 49 (cycle 2) days after sowing. The treatments were: 1)- Crop protected with floating row cover (MT); 2)- Control unprotected (T) in an experimental design in split plots with 3 repetitions. The plantation frame used was 0.35 m between rows and 0.25 m between plants and irrigation was made by a drip system. The effect of floating row cover on the transmissivity of  photosynthetically active...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Producción Hortícula Lactuca sativa var. capitata  protección; Radiación fotosintéticamente activa; Temperatura; Rendimiento.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/692

ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO E TEOR DE CARBONO ORGÂNICO EM SISTEMAS DE PLANTIO DIRETO E CULTIVO MÍNIMO
Provedor de dados: 107
Autores: Marlene Cristina de Oliveira Laurindo; UNIOESTE; Lúcia Helena Pereira Nóbrega; UNIOESTE; Joaquim Odilon Pereira; UNIOESTE; Dirceu de Melo; Éderson Luiz Laurindo.
Sistemas de manejo conservacionistas do solo têm como objetivo criar condições favoráveis ao desenvolvimento das culturas, possibilitarem controle eficiente da erosão e adequada conservação do solo e da água, devido à minimização dos efeitos erosivos. Contudo, ocorrem modificações na estrutura do solo, necessitando de estudos comparativos para determinar o manejo mais adequado, melhorando a produtividade e economia de recursos naturais e financeiros. Atributos físicos em sistemas de manejo plantio direto (PD) e cultivo mínimo (CM) foram avaliados em área experimental localizada no município de Foz do Iguaçu, região Oeste do Paraná, com histórico de cinco anos sob PD, sendo o solo classificado como NITOSSOLO. As amostras foram coletadas antes da semeadura e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Recursos Hídricos; Irrigação; Drenagem.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/163

AGUA RESIDUAL DE SUINOCULTURA EN ATRIBUTOS QUÍMICOS DEL SUELO Y TENORES FOLIARES DE SOJA Y MAÍZ
Provedor de dados: 107
Autores: Neto, Alfredo Alves; Lana, Maria do Carmo; Rampim, Leandro; Coppo, Jéssica Caroline; Mendonça Costa, Luiz Antonio de.
El uso de abonos orgánicos a través del agua residual de suinocultura (ARS) puede afectar positivamente los atributos químicos del suelo, debiendo ser monitoreado, debido a que un exceso puede constituir un alto contaminante ambiental. El objetivo de este trabajo fue evaluar las alteraciones de atributos químicos del suelo y tenores foliares de los cultivos de soja y maíz segunda zafra en función de aplicaciones de dosis de ARS. El experimento fue conducido en un Rhodic Kandiudox, bajo sistema de siembra directa, en el Centro de Investigación de la Cooperativa Agroindustrial Consolata. Fue utilizado un diseño experimental de bloques al azar con parcelas subdivididas, siendo colocadas en las parcelas principales dosis de 0, 35, 70,105 e 140 m3 ha-1 año-1de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agronomia; Manejo do solo; Recursos Hídricos e Ambientais Fósforo  Nitrógeno  Nutrientes foliares  Eutrofzación  Reciclaje de nutrientes.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/708

BIOMASSA E PROTEÍNA BRUTA DE DUAS FORRAGEIRAS FERTIRRIGADAS COM ESGOTO DOMÉSTICO TRATADO
Provedor de dados: 107
Autores: Garcia, Giovanni de Oliveira; Machado Riggo, Michelle; Avelino Cecílio, Roberto; Fialho dos Reis, Edvaldo; Bergamim Mellere, José Guilherme.
A reutilização de efluentes em atividades agropecuárias tem sido apontada como uma alternativa de destinação final de mínimo risco para o meio ambiente. Nesse sentido, com o objetivo avaliar o rendimento e o teor de proteína bruta das forrageiras Tifton 85 (Cynodon spp) e Capim Marandu (Brachiaria brizantha) fertirrigadas com esgoto doméstico tratado comparadas com aquelas cultivadas com adubação mineral, foi montado dois experimentos em parcelas subdivididas, um com cada espécie, no esquema fatorial 5x3, com cinco repetições. Os fatores nas parcelas corresponderam a cinco tratamentos, sendo um fertilizado com adubação mineral, no qual foi aplicado 40 kg ha-1 de nitrogênio e quatro fertirrigados com esgoto doméstico tratado, nas dosagens de 20, 40, 60 e 80...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Grasses. Animal nutrition. Water reuse.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/529

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS PROVENIENTES DO PROCESSO DE QUEIMA DE PNEUS INSERVÍVEIS
Provedor de dados: 107
Autores: Costa Pereira, Ana Luiza; Abreu Barbosa, Luciana; Costa Coelho, Diego Eduardo; de Sousa e Silva, Mariana Carla; Franscisco Rabelo, Giovanni.
O sistema de produção industrial mundial gera uma quantidade elevada de resíduos que, em diversas situações, são lançados de forma inadequada no meio ambiente, causando danos à fauna, ﬂora, bem como aos seres humanos. A incineração do pneu inservível ainda é uma alternativa viável, porém, se realizada ao ar livre, causa poluição do ar, solo e água, e provoca ainda problemas de saúde à população. Os filtros de lavagem de gases são dispositivos que permitem que o processo de queima seja realizado sem danos ao meio ambiente. A metodologia deste experimento buscou avaliar a qualidade da água residuária resultante do processo de queima de pneus inservíveis. Para identificar e quantificar os contaminantes presentes na água, provenientes do processo de queima das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hidricos e Ambientais Palavras-chaves: Pneus inservíveis; Lavagem de Gases; Águas Residuárias; Análises Físico-químicas.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/756

INFLUÊNCIA DA POPULAÇÃO FLUTUANTE NO PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Provedor de dados: 107
Autores: Teixeira, Paulo Tárcyo Resende; Souza, Jose Antonio Rodrigues; Moreira, Débora Astoni; Viana, Aline Maria Souza; Soares, Joceline Maria Costa.
Uma gestão adequada se inicia com a determinação das características dos resíduos gerados “in loco” para que se possa realizar um planejamento eficaz, uma vez que dados de literatura podem não corresponder à realidade local. Assim, neste trabalho, objetivou-se determinar as características quantitativas e qualitativas dos resíduos sólidos produzidos no município de Urutaí-GO, bem como estudar o efeito da sazonalidade populacional e valoração desses resíduos. De acordo com os resultados, verificou-se que os resíduos sólidos, durante o período letivo do IFGoiano Campus Urutaí, são compostos por 10,47% de plásticos; 4,29% de metais; 4,13% de vidros; 13,17% de papéis e 61,11% de material de descarte, ocorrendo reduções de 34,99%; 55,35%; 39,39% 36,72% nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Preservação Ambiental Reciclagem; Gerenciamento de resíduo sólido; Gestão ambiental.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/672

EVALUATION OF IRRIGATION LEVELS IN THE CASTOR BEAN (Ricinus communis L.) IN THE BRAZILIAN SEMIARID REGION
Provedor de dados: 107
Autores: Breno Rosa Neves; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. IF Baiano Campus Guanambi; Marcelo Rocha Santos; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. IF Baiano Campus Guanambi; Sérgio Luiz Rodrigues Donato; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. IF Baiano Campus Guanambi.
There has been an increase in the search for forms of renewable energy with lo environmental impacts, of which biodiesel is highlighted. The castor bean (Ricinus communis L.) is a major raw material for the derivation of these biomass-based fuels. Due to the lack of information in literature regarding irrigation in castor bean crops in the semiarid region of Bahia, the aim of this study was to evaluate different irrigation levels on growth and yield of castor beans in the semiarid region of Bahia. The study was conducted in an experimental area of the agricultural sector of the Federal Institute of Education, Science and Technology Campus, Guanambi, Bahia, Brazil. The experiment was setup in a completely randomized design with 4x5 factorial scheme,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais biodiesel; Sustainability; Water resources.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/408

DECAIMENTO DE BACTÉRIAS DO GRUPO COLIFORMES EM SOLOS COM COBERTURA VEGETAL E NU - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n06a08
Provedor de dados: 107
Autores: Magno dos Santos Pereira; Universidade Federal de Viçosa; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Mateus Pimentel de Matos; UFMG; Pedro Lopes de Aguiar; UFV.
A fertirrigação é uma das alternativas para a disposição/tratamento de águas residuárias e traz, como grande vantagem, a possibilidade de aproveitamento agrícola dos nutrientes nelas contidos. Entretanto, é importante considerar o risco sanitário dessa prática, notadamente quando é utilizado esgoto doméstico submetido a tratamento inferior ao de nível terciário. Fatores como temperatura, incidência de raios UV, predação e competição podem proporcionar grande decaimento no número de micro-organismos exógenos no solo. Com a realização deste trabalho objetivou-se monitorar a sobrevivência e obter a taxa de decaimento de organismos indicadores, coliformes totais (CT) e coliformes termotolerantes (CF – E. coli), após 32 dias da aplicação de esgoto sanitário...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais Águas residuárias; Fertirrigação; Micro-organismos indicadores.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/496

SPATIAL QUALITY ASSESSMENT OF PESTICIDE APPLICATIONS USING A CANNON SPRAYER - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n5p418-427
Provedor de dados: 107
Autores: Samuel de Assis Silva; Universidade Federal do Espírito Santo; Cleyton Batista de Oliveira; Universidade Federal de Uberlândia; Julião Soares de Souza Lima; Universidade Federal do Espírito Santo; Michel de Assis Silva; Universidade Federal do Espírito Santo.
One of the critical points of the current system of crop production is the use of pesticides, which in addition to increasing the cost of production, can cause direct and indirect environmental contamination. This study aimed at evaluating the spatial variability of the quality of the pesticide applications using a cannon sprayer. Hydrosensitive paper targets were placed on the soil every two meters in the direction of the air flow until the maximum range of 30 m, and also in the direction of the tractor movement, placed every 6 m until the maximum distance of 30 m, forming a 90 m² area. Operational parameters of the Volume Median Diameter (VMD), Coefficient of homogeneity (CH), Target coverage (%C) and Density of droplets (DD) were evaluated. The data...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Geostatistics; Application uniformity; Spraying.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/527

NOTA TÉCNICA: NÍVEIS DE POTÊNCIA SONORA EMITIDO POR UM TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS EM FUNÇÃO DA ROTAÇÃO, RAIO DE AFASTAMENTO, VELOCIDADE E TIPO DE PISTAS
Provedor de dados: 107
Autores: Hideo de Jesus Nagahama; Univasf; Jorge Wilson Cortez; Universidade Federal do Vale do São Francisco; Gilmara Pires Granja; univasf; Marlon da Silva Garrido; Univasf; Paulo Gustavo Serafim de Carvalho; UNIVASF.
A potência sonora das máquinas agrícolas, com o passar do tempo, pode provocar problemas auditivos nos operadores. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o nível de potência sonora emitido por um trator agrícola de pneus em função da rotação do motor, do raio de afastamento (condição estática) e em função das pistas e velocidade de deslocamento (condição dinâmica) comparando o decibelímetro, com e sem a proteção para vento. O trabalho foi realizado na Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, Petrolina/PE utilizando trator sem cabine e o medidor do nível de potência sonora. As medições foram: estática - nas posições anterior, posterior, direito e esquerdo do assento do operador, a cada metro até a distância máxima de 12 m, e nas...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola ruído; Ergonomia; Mecanização agrícola.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/359

REATOR DE GASEIFICAÇÃO DE BIOMASSA EM FLUXO CONTRACORRENTE PARA AQUECIMENTO DE AR DE SECAGEM
Provedor de dados: 107
Autores: Ivanildo Silva Santos; UFV; Jadir Nogueira da Silva; UFV; Juarez de Souza e Silva; UFV; Roberto Precci Lopes; UFV.
Na busca de dispositivos que convertam a energia da biomassa em energia térmica de forma, eficientemente e com qualidade, um sistema de gaseificação com câmara de combustão dos gases foi desenvolvido e avaliado, visando o aquecimento direto de ar para utilização na secagem de grãos e outras aplicações. O sistema foi composto por um reator de gaseificação do tipo contracorrente e de uma câmara de combustão do gás produzido, ambos envolvidos em uma estrutura de alvenaria, cujo principal objetivo foi aproveitar o calor dissipado no reator e na câmara de combustão, evitar possíveis acidentes, minimizar os custos e facilitar a manutenção e a construção. Usando lenha de eucalipto como combustível, a eficiência do sistema foi cerca de 56% e na recarga atingiu-se...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Energia na Agricultura Energia da biomassa; Biomassa–gaseificação; Gaseificador de fluxo contra-corrente.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/249

RELAÇÃO ENTRE O LIMITE DE PLASTICIDADE E A UMIDADE ÓTIMA DE COMPACTAÇÃO DE UM LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE USO
Provedor de dados: 107
Autores: Diego Monteiro Dias; Universidade Estadual de Goiás; Gracielly Ribeiro de Alcântara; Universidade Estadual de Goiás; Elton Fialho dos Reis; Universidade Estadual de Goiás.
A correlação entre o limite de plasticidade e a umidade ótima de compactação, tem grande aplicação em avaliações de solo para diferentes usos, como a interação máquina-solo. Este trabalho teve como objetivo determinar a relação existente entre o limite de plasticidade e a umidade ótima de compactação de um Latossolo Vermelho-Escuro em diferentes condições de uso. O experimento foi desenvolvido na área experimental da Agência Rural, localizada no município de Anápolis e no Laboratório de Mecânica dos Solos da Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual de Goiás. O delineamento experimental instalado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 x 3, sendo quatro tipos de uso do solo (solo em plantio direto com...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia agrícola; Mecanização agricola; Compactação do solo; Manejo do solo Compactação do solo; Degradação do solo; Solo argiloso.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/189

ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO E PRODUTIVIDADE DO FEIJOEIRO DE INVERNO SOB PLANTIO DIRETO NO CERRADO DE BAIXA ALTITUDE
Provedor de dados: 107
Autores: Cavallini da Silva, Maria Cecília; Andreotti, Marcelo; Passos e Carvalho, Morel; Costa, Nídia Raquel; Rocha Lima, Cesar Gustavo.
O conhecimento da variabilidade dos atributos químicos do solo é de suma importância para um manejo eficiente com vistas ao melhor desempenho produtivo das culturas. A presente pesquisa objetivou avaliar a variabilidade e as correlações lineares e espaciais entre os atributos da produtividade do feijoeiro de inverno com atributos químicos de um Latossolo Vermelho Distroférrico sob sistema de plantio direto, na região do Cerrado sul-mato-grossense. Para tanto instalou-se uma rede amostral para a coleta de dados do solo e da planta, com 124 pontos, em uma área de 4.000 m2. Os atributos do solo foram: teor de fósforo (P), matéria orgânica (MO), e o pH (pH), determinados nas profundidades de 0 - 0,10 m e 0,10 - 0,20 m. Avaliou-se as correlações simples e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais fertilidade do solo; Geoestatística; Phaseolus vulgaris; Manejo do solo.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/724

ANALYSIS OF SPATIAL VARIABILITY OF CHEMICAL ATTRIBUTES OF SOIL IN NUTRIENT REMOVAL AND PRODUCTIVITY BRACHIARIA HUMIDICULA CULTIVATED IN SEWAGE TREATMENT RAMPS SANITARY OPERATING CONDITIONS IN REAL
Provedor de dados: 107
Autores: Nobre Santana, Rodrigo; Araújo Marques, Marcus Vinícius; Gomes Silva, Cláudio; Pereira Ribeiro, Danilo.
In Brazil, the sewage treatment system in runoff ramps was implemented by some sanitation companies for being low cost and provide similar treatment efficiency or greater than those obtained by conventional methods, provided that it is properly up kept. This work aimed to evaluate the spatial variability of soil chemical attributes, removing nutrients and the productivity of Brachiaria humidicula ramp runoff for sewage treatment. Ramps working in the municipality of Januária/MG, receive effluent from a primary treatment unit, an upflow anaerobic sludge blanket (UASB) which before passed through preliminary treatment (solid removal). 24 samples of soil and plant tissue were collected into a mesh mounted on the ramps. The pH, electric conductivity (EC), the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais Água residuária; Características do solo; Remoção de nutrientes.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/735

DYNAMIC EVALUATION FOR ASSEMBLY TRACTOR AGRICULTURAL PERFORMANCE
Provedor de dados: 107
Autores: Alves, Beethoven Gabriel Xavier; Reis, Elton Fialho dos.
To evaluate the performance of agricultural machinery under field conditions presents difficulties due to load variations along the test track. This study aimed to develop a dynamometer car prepared to measure the performance of agricultural tractors as the power available on the drawbar in different operating conditions. The set was instrumented with load cell, magnetic sensor and flowmeter capable of respectively monitoring force in the drawbar, the number of turns wheels of the tractor and fuel consumption. Three experiments were performed: the first for the assessment of the dynamometer car braking process, the second to evaluate the process of acquiring the number of turns wheels of the tractor and the third for evaluation of fuel consumption. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Arduino; Barra de tração; Patinagem.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/741

PARÂMETROS PARA MONITORAMENTO DA COMPOSTAGEM DE CARCAÇAS DE FRANGO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n5p457-465
Provedor de dados: 107
Autores: Ed Carlo Rosa Paiva; Universidade Federal de Goiás; Antonio Teixeira Matos; Universidade Federal de Viçosa; Renata Tâmara Pereira de Barros; Tatiana Dias Ribeiro da Costa; Antover Panazzolo Sarmento; Universidade Federal de Goiás.
O objetivo deste trabalho foi verificar o uso da relação entre Carbono e Nitrogênio (C/N) e do índice definido pela relação entre a Capacidade de Troca Catiônica e o Carbono Orgânico Total (CTC/COT) para o monitoramento da compostagem de carcaças de frango. O experimento consistiu na compostagem de carcaças de frango pelos métodos: composteira e leira estática aerada (LEA). Os materiais utilizados na compostagem foram: cama-de-frango, bagaço de cana-de-açúcar, palha de café e carcaça de frango. A proporção dos materiais utilizados na montagem dos diferentes tratamentos foi de 0,3 kg de bagaço de cana-de-açúcar ou palha de café para cada 1 kg de carcaça de frango e 2 kg de cama-de-frango. Uma composteira foi construída com uma base de 1,5 m2 e altura útil...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais composto; Estabilidade; Maturidade.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/536

ANÁLISE POSTURAL E BIOMECÂNICA DE TRABALHADORES EM ABATEDOURO DE FRANGOS DE CORTE
Provedor de dados: 107
Autores: Cinara da Cunha Siqueira Carvalho; Universidade Federal de Viçosa; Cecília de Fátima Souza; Universidade Federal de Viçosa; Ilda de Fátima Ferreira Tinôco; Universidade Federal de Viçosa; Maria de Fátima Araújo Vieira; Universidade Federal de Viçosa; Luciano José Minette; Universidade Federal de Viçosa.
A criação e o consumo de frangos têm aumentado muito nas últimas décadas, isso é devido ao crescimento da população dos grandes centros urbanos. Paralelo a este desenvolvimento, começou-se a prestar atenção na forma como as atividades são realizadas, e como as máquinas, equipamentos e o ambiente na indústria de frangos de corte influenciam na ocorrência de lesões corporais. Baseado nos riscos que as atividades realizadas no abatedouro oferecem objetivou-se com este trabalho avaliar a análise postural e biomecânica dos trabalhadores atuantes em um abatedouro de frangos de corte. As posturas e a biomecânica dos trabalhadores foram analisadas a partir de registros fotográficos do indivíduo em situação de trabalho real. A análise postural foi interpretada a...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência ergonomia; Avicultura; Abatedouro.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/217

DESEMPENHO AGRONÔMICO DE CINCO HÍBRIDOS DE MILHO SUBMETIDOS À APLICAÇÃO DE FUNGICIDA EM DIFERENTES ESTÁDIOS FENOLÓGICOS
Provedor de dados: 107
Autores: Rosa, Willian Bosquette; Duarte Júnior, José Barbosa; Queiroz, Samara Brandão; Perego, Ivonei; Mattei, Eloisa.
No Brasil são semeadas duas safras de milho por ano, fator que contribui para o aumento da incidência e severidade de doenças fúngicas, que reﬂetem em significativas perdas do potencial produtivo da cultura. O objetivo desse trabalho foi avaliar a aplicação de fungicida em híbridos de milho em diferentes estádios fenológicos. O delineamento foi em blocos casualizados com quatro repetições, num esquema fatorial 5 x 2 x 3, sendo cinco híbridos (DG213, Formula TL, CD308, P30K64 e Formula VIP), com e sem azoxistrobina + ciproconazol e água em três estádios fenológicos (V8, VT e R1). As doenças incidentes foram ferrugem polissora, mancha branca e cercosporiose. O uso do fungicida proporcionou maior sanidade às plantas e um aumento médio de 5, 11 e 14% no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ciências agrárias; Fitotecnia; Fitopatologia produtividade  viabilidade de grãos de pólen  Zea mays.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/820

ATRIBUTOS FÍSICOS DE UM NITOSSOLO VERMELHO CULTIVADO COM TRIGO, EM SISTEMA PLANTIO DIRETO, SUBMETIDO À COMPACTAÇÃO E ESCARIFICAÇÃO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n1p19-28
Provedor de dados: 107
Autores: Sonia Toigo; UTFPR-PB; João Alfredo Braida; Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó; Jean Carlo Possenti; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Evandro Martin Brandelero; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Murilo Mesquita Baesso; Universidade de São Paulo (USP).
A compactação do solo é comumente observada em solos cultivados no sistema plantio direto, podendo causar reduções na produtividade das culturas devido às limitações no crescimento radicular. O estudo objetivou avaliar a influência de níveis de compactação do solo, na produtividade de trigo cultivado em um Nitossolo Vermelho distroférrico úmbrico. O experimento foi realizado na Estação Experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Dois Vizinhos, PR, Brasil. Os tratamentos consistiram: sistema do plantio direto (PD), plantio direto com compactação adicional (PDA) e plantio direto com escarificação mecânica (PDE). Avaliou-se a densidade, a porosidade e a resistência do solo a penetração a cada 0,05 m até a profundidade de 0,25 m,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola; Manejo do solo; Compactação triticum aestivum  sistemas de manejo  porosidade do solo.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/516

Estudo da correlação da condutividade elétrica em um latossolo amarelo escuro com propriedades químicas do solo
Provedor de dados: 107
Autores: LEONARDO RUBIM REIS; UFV; Luciano Baião Vieira; UFV; Evandro Chartuni Mantovani; EMBRAPA; Nerilson Terra Santos; UFV; Daniel Marçal Queiroz; UFV.
Este trabalho, parte da dissertação de mestrado do primeiro autor, teve como objetivo avaliar a relação da condutividade elétrica do solo com, pH, CTC, teor de argila, P, Ca, Mg, H+Al, K, SB, V e teor de matéria orgânica. Em uma área experimental do Centro Nacional de Pesquisa Milho e Sorgo – EMBRAPA – no município de Sete Lagoas, MG – com latossolo amarelo escuro, foram marcados e georreferenciados 30 pontos num gride de 22,00 m x 6,00 m. No mesmo período foi avaliada a condutividade elétrica do solo, utilizando-se o equipamento Veris 3100. Para a análise de solo foram retiradas quatro amostras simples num raio de 1,50 metros do ponto central, para formar as amostras compostas, georreferenciado, nas profundidades de 0 a 0,15 metros e de 0,15 a 0,30...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Agricultura; Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/40

ATRIBUTOS BIOLÓGICOS DO SOLO EM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIAFLORESTA, NA REGIÃO AMAZÔNICA - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n5p448-456
Provedor de dados: 107
Autores: Benhur da Silva Oliveira; Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Tangará da Serra - MT; Marco Antonio Camillo de Carvalho; Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Alta Floresta - MT; Anderson Lange; Universidade Federal de Mato Groso (UFMT); Flavio Jesus Wruck; Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop – MT; Rivanildo Dallacort; Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Tangará da Serra - MT.
As propriedades biológicas do solo são importantes ferramentas a serem utilizadas no monitoramento das alterações ambientais no solo decorrentes do uso agrícola. Nesta perspectiva, o objetivo do trabalho foi avaliar os atributos biológicos do solo em área submetida ao sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Essa pesquisa foi realizada em uma Unidade de Referência Tecnológica (URT) de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) implantada em 20 hectares na Fazenda Gamada, no município de Nova Canaã do Norte (MT). Caracterizados pelas espécies florestais implantadas, os tratamentos foram constituídos pela combinação das espécies: Pinho cuiabano (Schizolobium amazonicum), Pau-balsa (Ochroma pyramidale), Teca (Tectona grandis) e Eucalipto (Eucalyptus...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Ciências agrárias; Ciência do solo; Microbiologia e bioquímica do solo; Agrossilvipastoril  iLPF  Sistemas integrados  Florestais.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/534

CRESCIMENTO DE PORTA-ENXERTO DE GOIABEIRA cv. PALUMA IRRIGADA COM ÁGUAS SALINAS E ADUBAÇÃO NITROGENADA
Provedor de dados: 107
Autores: Sena, Guilherme Sá Abrantes de; Nobre, Reginaldo Gomes; Souza, Leandro de Pádua; Araújo, Sarah Carolina Alves; Silva, Israel Almeida da.
A escassez de água de boa qualidade e a ocorrência de solos com baixa fertilidade são fatores limitantes para a agricultura irrigada, principalmente em regiões áridas e semiáridas, o que induz a utilização de águas salinas e adubação nitrogenada como alternativas para a produção agrícola nessas regiões. Desta forma, objetivou-se avaliar a inﬂuência de doses de nitrogênio no crescimento de mudas de goiabeira cv. Paluma irrigadas com águas de diferentes salinidades. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos casualizados, em esquema fatorial 5 x 4, com 4 repetições, relativos aos cinco níveis de condutividade elétrica da água – CEa (0,3; 1,1; 1,9; 2,7 e 3,5 dS m-1) e quatro doses de nitrogênio (70, 100, 130 e 160% de N), sendo a dose padrão 100% N...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade Psidium guajava L.  mudas de goiabeira; Nutrição de plantas.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/855

NOTA TÉCNICA: DESENVOLVIMENTO DE SENSOR DE NÍVEL CAPACITIVO PARA USO NO IRRIGÂMETRO
Provedor de dados: 107
Autores: Paulo Raimundo Pinto; José Helvecio Martins; UFV; Rubens Alves de Oliveira; UFV; Paulo Marcos de Barros Monteiro; UFV.
Neste trabalho teve-se como objetivo desenvolver um sensor de nível capacitivo para uso no tubo de alimentação do Irrigâmetro, a fim de controlar automaticamente equipamentos de irrigação. O Irrigâmetro é um aparelho evapopluviométrico desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa para ser utilizado no manejo da irrigação. Para a calibração do sensor usado na medição do nível de água no tubo de alimentação do Irrigâmetro, foi utilizada a escala impressa no próprio tubo, graduada de 0 a 44 mm de lâmina de água, e a correspondente corrente na saída (mA) obtida por meio do sensor de nível capacitivo implementado, obtendo-se um coeficiente de determinação (r2) igual a 0,9998, mostrando ótima correlação entre o sensor e a escala padrão utilizada.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais sensor de nível; Manejo da água de irrigação; Capacitância.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/321

EFEITOS DO BIOSSÓLIDO DE SUINOCULTURA EM LATOSSOLO E NA PRODUÇÃO DE FEIJÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Tatiana Duarte.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/22

QUALIDADE DO AMBIENTE AÉREO NA CRIAÇÃO INICIAL DE CODORNAS DE CORTE EM FUNÇÃO DE DIFERENTES TEMPERATURAS - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n02a01
Provedor de dados: 107
Autores: Marilú Santos Sousa; USP; Ilda de Fátima Ferreira Tinôco; UFV; Holmer Savastano Júnior; USP; Keles Regina Antony Inoue; UFV; Múcio André dos Santos Alves Mendes; UFV.
Demandas do mercado nacional e internacional pregam ações voltadas, para a preservação ambiental, incluindo dados de concentração de gases nocivos, gerados pela atividade da produção animal. O tema é palpitante para as condições do Brasil, devido à carência de informações, razão pela qual objetivou-se verificar até que ponto os níveis de CO2 e NH3 presentes nas instalações podem comprometer a qualidade de vida das codornas durante o ciclo inicial de criação (1 a 21 dias de idade). O trabalho foi conduzido em cinco câmeras climáticas, localizadas na área experimental, pertencentes ao Departamento de Engenharia Agrícola, da Universidade Federal de Viçosa. Foram alojadas 900 codornas de corte em câmaras climáticas, submetidas a cinco tratamentos, com seis...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência ambiência; Amônia; Coturnix coturnix coturnix; Dióxido de carbono.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/425

DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA E ESPECTRO DE GOTAS DAS PONTAS HIDRÁULICAS LD 11002 E MAG-2
Provedor de dados: 107
Autores: Maciel, Christiam Felipe Silva; Teixeira, Mauri Martins; Fernandes, Haroldo Carlos; Vitória, Edney Leandro da; Cecon, Paulo Roberto.
Uma eficiente aplicação de agrotóxico somente é possível ao se dispor de pontas hidráulicas que propiciem distribuição volumétrica satisfatória e espectro de gotas uniforme, uma vez que a ponta é o principal componente da pulverização hidráulica. Desse modo, objetivou-se, com este trabalho, realizar a caracterização técnica das pontas hidráulicas de pulverização LD 11002 e MAG-2. O ensaio da determinação do perfil e da uniformidade de distribuição do jato foi montado em esquema fatorial 2 x 3 x 4, constituído por dois modelos de pontas hidráulicas, três alturas da barra de pulverização e quatro pressões de trabalho, analisados em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições para o estudo da uniformidade de distribuição e quinze repetições...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola analisador de partículas a laser; Caracterização técnica de pontas  diâmetro de gotas; Pulverização hidráulica; Tecnologia de aplicação.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/671

DESENVOLVIMENTO DE UM REGULADOR AUTOMÁTICO DE VAZÃO PARA CONDUTOS LIVRES
Provedor de dados: 107
Autores: Luís Gustavo Henriques do Amaral; ICAD/UFBA; Márcio Mota Ramos; DEA/UFV; Demetrius David da Silva; DEA/UFV; Paulo Roberto Cecon; DEA/UFV; Letícia Cibele da Silva Ramos Freitas; DEA/UFV.
Nos locais onde a condução da água de irrigação é realizada por meio de canais, as constantes oscilações no nível da água associadas à alta sensibilidade das estruturas de distribuição provocam grandes variações nas vazões fornecidas aos lotes irrigados. O objetivo desse trabalho foi desenvolver e calibrar um regulador de vazão capaz de minimizar o efeito dessas oscilações. O regulador foi projetado para conter oito orifícios perfurados na parede de um tubo deslizante, os quais permitiriam o escoamento da água de um canal para uma derivação. A carga hidráulica sobre os orifícios seria ajustada pela ação de um flutuador que acompanharia as oscilações no nível da água, minimizando as variações de vazão. Tendo a fibra de vidro como material básico, o...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia de Água e Solo; Irrigação e Drenagem Hidráulica; Irrigação; Recursos hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/70

MECHANICAL PROPERTIES OF AN ALFISSOL SUBMITTED TO AGRICULTURAL MACHINERY TRAFFIC IN A SEMIARID REGION IN BRAZIL - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n06a05
Provedor de dados: 107
Autores: Renildo Luiz Mion; Universidade Federal do CEará; Virginia Pires Pereira; Webert Alan Sombra; Karla Lúcia Batista Araújo; Silvia Ferreira da Silva.
The load carrying capacity of the soil can be determined from preconsolidation curves, being sensitive to the variation of loads and extremely sensitive to changes in soil moisture. For this study, the water content in soil was 2.50% and 10.58% for the layer from 0 to 0.15 m. Soil samples were collected before and after traffic with one and two passes of a tractor weighing 7100 kg, equipped with 14.4-24 R1 bias tires on the front with inflation pressure of 82.74 kPa and 18.9-34 R1 rear tires with inflation pressure of 96.53 kPa, and a tire ground contact area of 0.11 m2 and 0.13 respectively for the front and rear tires. The speed at the time of the pass for each treatment was 2.22 m s-1. Regardless of the soil water content, the load carrying capacity...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola Preconsolidation pressure. Void index. Compression index.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/412

SMUT - SISTEMA DE BAIXO CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR PARA MANEJO DE IRRIGAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Mota, Wilson Nogueira; Junior, José Alves; Evangelista, Adão Wagner Pego; Casaroli, Derblai.
A temperatura (T) e a umidade relativa do ar (UR) desempenham papéis fundamentais no manejo agrícola, sendo utilizadas, por exemplo, no cálculo da evapotranspiração de referência. Estes dados são obtidos em estações meteorológicas cujos custos variam entre US$1.000,00 e US$10.000,00, tornado-as de difícil acesso para a maioria dos usuários. Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema de aquisição e armazenamento de dados de T e UR (SMUT) para fins agrícolas de baixo custo (estimado em US$ 70,00). O Sistema foi construído utilizando um sensor DHT22 (AM2302) instalado em um abrigo, um relógio de tempo real (RTC), um gravador de cartões SD, acoplados à uma placa Arduino, programado para leituras a cada dez minutos e cálculo de médias T e UR a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Meteorologia Agrícola aquisição de dados  Arduino  automação  DHT22  sensor.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/897

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: UMA NOVA METODOLOGIA PARA A ESTIMATIVA DAS VAZÕES MÍNIMAS
Provedor de dados: 107
Autores: Luciano Farias de Novaes; USP; Fernando Falco Pruski; UFV; Sílvio Bueno Pereira; UFMS; Douglas Oliveira Queiroz; Renata Del Giudice Rodriguez.
Dentre as principais limitações encontradas para a adequada gestão dos recursos hídricos pode-se citar as reduções das vazões com o aumento da área de drenagem e a inexistência de metodologias disponíveis que quantifiquem as vazões e garantam a continuidade destas ao longo da rede hidrográfica da bacia. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi propor uma metodologia que permite o ajuste das vazões mínimas ao longo da rede hidrográfica visando superar estas limitações que dificultam o adequado gerenciamento de recursos hídricos. Foi realizado um estudo de caso para a bacia do Paracatu. A metodologia proposta consistiu em ajustar modelos de regressão para representação das vazões mínimas em função da área de drenagem no rio de maior ordem, e a partir...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Irrigação; Hidrologia; Hidráulica.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/93

TAXAS DE DESAGREGAÇÃO DE ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO EM ENTRESSULCOS E SOB CHUVA SIMULADA - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n2p154-161
Provedor de dados: 107
Autores: Fernando André Silva Santos; UEM; Maria Candida Moitinho Nunes; UFPEL; Cleonir Andrade Faria Júnior; UEM; Eurípedes Maximiano Arantes; UNEMAT; Santino Seabra Júnior; UNEMAT.
A erosão hídrica reduz a capacidade produtiva dos solos e aumenta o aporte de sedimentos e poluentes para os corpos de água. Foram avaliadas as perdas de solo por erosão hídrica em entressulcos, em Argissolo Vermelho-Amarelo, sob condições de campo, com e sem presença de cobertura vegetal. O estudo foi realizado na área experimental da Empresa Matogrossense de Pesquisa e Extensão Rural/EMPAER. Utilizaram-se duas condições de manejo do solo: a) solo revolvido com grade aradora e sem presença de cobertura vegetal; b) solo revolvido com grade aradora e com presença de cobertura vegetal (palha). As perdas de solo foram quantificadas a partir do sedimento perdido. As amostras foram coletadas durante 75 min de chuva simulada, com intensidade de 80 mm h-1. O solo...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Agronomia; Ciência do Solo  Manejo e Conservação do Solo cobertura vegetal  erosão hídrica  sedimentos.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/565

NOTA TÉCNICA: ANÁLISE TÉCNICA DA CAFEICULTURA IRRIGADA POR PIVÔ CENTRAL NO NORTE DO ESPÍRITO SANTO E EXTREMO SUL DA BAHIA
Provedor de dados: 107
Autores: Mauricio Bonato Alves de Sousa; John Deere Water; Everardo Chartuni Mantovani; DEA/UFV; José Geraldo Ferreira da Silva; Incaper; Marcelo Rossi Vicente; DEA/UFV; Gustavo Haddad Souza Vieira; IFES.
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a uniformidade de aplicação de água de sistemas de irrigação por pivô central utilizados na cafeicultura irrigada do norte do Espírito Santo e extremo sul da Bahia. Avaliou-se a uniformidade de aplicação de água em dez sistemas de irrigação por pivô central, distribuídos em seis municípios, sendo determinados o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) e o coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) de cada sistema. Entre os dez pivôs avaliados, três deles apresentaram problemas de uniformidade de aplicação de água. Os resultados podem ser considerados satisfatórios tendo em vista que os equipamentos avaliados apresentavam até quinze anos de funcionamento.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Água; Irrigação coeficiente de uniformidade de Christiansen; Coffea canephora Pierre; Aspersão; Uniformidade de aplicação.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/200

DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DE SEMENTES DE SOJA COM DIFERENTES TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIOS E DENSIDADES DE SEMEADURA
Provedor de dados: 107
Autores: Alonço, Pablo do Amaral; Alonço, Airton dos Santos; Moreira, Antonio Robson; Carpes, Dauto Pivetta; Pires, Arthur de Lima.
O processo de semeadura representa um dos mais importantes fatores que podem contribuir para o estabelecimento de uma cultura. Além disso, visando proteger as sementes e plântulas em seus estádios iniciais, tornou-se comum o tratamento fitossanitário na pré-semeadura,que pode alterar a rugosidade e o coeficiente de atrito das sementes com os mecanismos das semeadoras. Assim, avaliou-se a distribuição longitudinal de sementes de soja com diferentes tratamentos fitossanitários em diferentes densidades de semeadura. Através de um delineamento bifatorial (4x4), avaliou-se os espaçamentos aceitáveis, múltiplos e falhos, conforme as normas da ABNT, e determinou-se também a acurácia e precisão da distribuição de sementes em quatro modalidades de tratamento (SP,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/851

ALTERAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOQUÍMICAS DA ÁGUA NO PROCESSO DE LAVAGEM, DESPOLPA E DESMUCILAGEM DE FRUTOS DO CAFEEIRO
Provedor de dados: 107
Autores: Roberta Jimenez de Almeida Rigueira; UFV; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; UFV; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Sérgio Maurício Lopes Donzeles; UFV; Juan José Fonseca Palacin.
Neste trabalho se objetivou avaliar as alterações nas características físicas, químicas e bioquímicas da água residuária da lavagem, despolpa e desmucilagem dos frutos do cafeeiro. Foi utilizado café cereja, variedade Catuaí, cuja colheita foi realizada no período de maio a julho de 2004, utilizando-se o método de derriça manual sobre pano. Durante o processamento dos frutos foram coletadas amostras de água na entrada e na saída do lavador/separador mecânico, no despolpador e no desmucilador. Processaram-se aproximadamente 11.000 litros de frutos por dia, para um volume médio de 3,0 litros de água para cada litro de fruto, com recirculação de água, e de 1,8 litro de água para cada litro de fruto sem recirculação. Em virtude da constituição química dos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Água residuária; Café; DQO e DBO.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/214

TDR PROBES CONSTRUCTION AND EVALUATION FOR ESTIMATING SAP FLOW IN WOODY PLANTS
Provedor de dados: 107
Autores: Pavão, Glaucia Cristina; Simione, Júlia Rodrigues; Souza, Claudinei Fonseca.
The efficient water application in agriculture involves modern equipment and appropriate management of this resource. The water amount absorbed for crop can be determined by measuring xylem sap flow and, Time Domain Reflectometry (TDR) technique has potential to be accurate and virtually free of interference. Thus, the objective of this study was TDR probes construction and evaluation of different sizes that could be read in three different software for purpose of measuring sap flow in woody plants. The experiment was conducted at the Agricultural Sciences Center at UFSCar. Probes of six sizes (200, 150, 100, 70, 50 and 20 mm) were constructed and evaluated in distilled water at 20º C for three software applications of the technique, PCTDR at Campebell...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia de Água e Solo dimensionamento; Programas de análise TDR; Reflectometria no Domínio do Tempo.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/781

BALANÇO DE OXIGÊNIO NO RIO TURVO SUJO-MG EM DIFERENTES ÉPOCAS DO ANO
Provedor de dados: 107
Autores: Flavia Mariani Barros; UESB; Mauro Aparecido Martinez; UFV; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Paulo Roberto Cecon; UFV; Debora Astoni Moreira.
Neste trabalho teve-se como objetivo a obtenção dos coeficientes de desoxigenação (K1) e reaeração (K2), no rio Turvo Sujo, em diferentes épocas do ano, e a comparação dos valores de K2 obtidos e estimados por meio de equações baseadas em variáveis hidráulicas. Para isso, realizaram-se coletas de água e medições de vazão em quatro épocas do ano. O coeficiente K1 foi obtido pelo ajuste de regressão não linear e os valores de K2 por meio da equação de Streeter &amp; Phelps. Observou-se que os valores estimados de K1 estão dentro dos valores citados na literatura para rios com águas limpas e, ou, efluentes secundários. Os valores de K2 aproximaram-se dos valores típicos de grandes rios com velocidade normal. Na época chuvosa, os valores de K1 foram mais altos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais coeficiente de reaeração; Coeficiente de desoxigenação; Poluição hídrica.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/278

DESEMPENHO DA IRRIGAÇÃO E FERTIRRIGAÇÃO AVALIADAS POR CONTROLE ESTATÍSTICO DE QUALIDADE - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n6p541-551
Provedor de dados: 107
Autores: André Luiz Justi; Universidade Federal do Paraná - UFPR; Paula Mayumi Saizaki; Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR.
A avaliação de um sistema de irrigação pode ser feita com uso da uniformidade de distribuição de água, sendo o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) o mais utilizado, pois além de ser uma fonte de avaliação de seu bom funcionamento, também é uma forma de verificar sua viabilidade de implantação e operação. Com este trabalho objetivou-se utilizar o Controle Estatístico de Qualidade (CEP), por meio do índice de capacidade do processo, para avaliar a uniformidade de distribuição de água de um sistema de irrigação por aspersão convencional operando com água e realizando a fertirrigação. Os ensaios foram conduzidos no Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola – NEEA – pertencente a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais Controle de qualidade; Nitrogênio; Aspersores.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/558

DEVELOPMENT, CONSTRUCTION AND VALIDATION PROFILER LASER
Provedor de dados: 107
Autores: Laskoski, Maira; Pereira, Tulio Eduardo; Kmiecik, Leonardo Leonidas; Bueno, Luciano de Souza Ribeiro; Jasper, Samir Paulo.
The objective of this study was to develop, build and validate a laser profiler to measure mobilized and high soil areas, average thickness of the mobilized layer and the soil blistering obtained the result of the work of different implements and / or machines. A rectangular frame was constructed of 1500 mm by 3000 mm, with rectangular tubes for reading stand holder. This moves millimeter in the x and y coordinates, to reference the position of the laser sensor, which gets the z coordinate. For laser profiler validation, we compared the measurement variables with the profiler traditionally used in research, consisting of parallel strips positioned bracket with equidistant drilling along its length through which slide rods perpendicular to the length of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola; Agricultura de Precisão desenvolvimento de equipamento; Perfil do solo; Triangulação tridimensional laser.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/752

PROPRIEDADES FÍSICAS DE SEMENTES DE FEIJÃO EM FUNÇÃO DE TEORES DE ÁGUA
Provedor de dados: 107
Autores: Flívia Fernandes de Jesus; Universidade Estadual de Goiás; Raniele Tadeu Guimarães de Souza; Universidade Estadual de Goiás; Gisele Carneiro da Silva Teixeira; Universidade Federal de Goiás; Itamar Rosa Teixeira; Universidade Estadual de Goiás; Ivano Alessandro Devilla; Universidade Estadual de Goiás.
Como as características físicas dos produtos são alteradas pelo processo de secagem, é indispensável o estudo das propriedades físicas dos produtos agrícolas durante este processo, pois tais alterações podem influenciar no dimensionamento de equipamentos e sistemas para colheita, manuseio, transporte, secagem, beneficiamento e armazenamento. Dessa forma, este trabalho objetivou determinar as propriedades físicas de sementes provenientes de cultivares de feijão-comum lançadas recentemente, submetidas a diferentes teores de água. Empregou-se o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 5, com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de semente provenientes de duas cultivares de feijão (Valente e Pontal), submetidas a cinco...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Classificação de sementes; Secagem; Armazenamento. Phaseolus vulgaris  porosidade  massa especifica  classificação de sementes.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/390

ENSAIO DE OPACIDADE E NÍVEL DE RUÍDO DE UM TRATOR AGRÍCOLA
Provedor de dados: 107
Autores: Sérgio Santos Gonçalves; Univasf; Jorge Wilson Cortez; Universidade Federal do Vale do São Francisco; Sálvio Napoleão Soares Arcoverde; UNIVASF; Neiton Silva Machado; UNIVASF; Hideo de Jesus Nagahama; UNIVASF.
Objetivou-se com o presente trabalho avaliar a opacidade e o nível de ruído do trator agrícola em função dos horários de trabalho. O trabalho foi realizado utilizando trator sem cabine, com delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), sendo sete horários de trabalho, com cinco repetições para o fator opacidade e temperatura do óleo do motor. Para o nível de ruído foi utilizado um fatorial, sendo sete horários de trabalho e duas posições de amostragem (no posto do operador e no escapamento) em rotações de marcha lenta e máxima. Os valores de opacidade variaram em função do horário de trabalho, apresentando maiores valores após 12 h, independente da temperatura do óleo. Os valores de opacidade estiveram abaixo do limite estabelecido pelas normas...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola fumaça; Poluição sonora; Temperatura do motor.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/394

FAVORABILIDADE AO DESENVOLVIMENTO DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Vicente de Paula Lelis; UFV; Luiz Cláudio Costa; UFV; Gilberto Chohaku Sediyama; UFV; Francisco Xavier Ribeiro do Vale; UFV.
A ferrugem asiática da soja, altamente agressiva, provoca principalmente a desfolha precoce nas plantas, que impede a completa formação dos grãos e, conseqüentemente, compromete a produtividade. O nível de dano que a doença ocasiona depende de alguns fatores: do momento e das condições climáticas em que ela incide na lavoura, da resistência ou tolerância da cultura e do seu ciclo. A partir de dados de quatorze estações meteorológicas da plataforma de coleta do CPTEC, identificaram-se as condições favoráveis ao desenvolvimento da ferrugem no Estado de Minas Gerais, nos anos de 2005 e 2006. Nesse processo utilizaram-se dois modelos. No primeiro, considerou-se o número de horas com a umidade relativa maior ou igual a 90% e, no segundo, a depressão do ponto de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Meteorologia Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/137

USE OF PHOTOLYSIS (ARTIFICIAL RADIATION- UV) AS AN ADVANCED OXIDATION PROCESS (AOP) FOR POLISHING SWINE WASTEWATER TREATED IN ANAEROBIC REACTORS - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n3p228-240
Provedor de dados: 107
Autores: Erlon Lopes Pereira; Universidade Federal de Viçosa; Claudio Milton Montenegro Campos; Universidade Federal de Lavras; Regina Batista Vilas Boas; Universidade Federal de Lavras; Cristine Serafini Neves; Universidade Federal de Lavras.
Among the numerous processes reported for sterilization of contaminated effluents, the advanced oxidative process (AOP) stands out for being effective in polishing degrading dissolved organic compounds. When comparing the various AOP(s), the UV photic process is advantageous since does not use catalysts and oxidizing reagents but only UV degradation, thus resulting in an effluent suitable for reuse and avoiding financial expenses related to chemical consumption. The present study sought after evaluating the efficiency of UV light, generated by special lamps in photo-reactors, degrading dissolved compounds and sterilizing microorganisms present in the effluent of anaerobic reactors treating hog farm effluents, aimed at improving the quality of the treated...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hidricos e Ambientais water reuse; Tertiary treatment; Fertigation; Photo-degradation; Biodegradability.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/548

SIMULAÇÃO DA SECAGEM DE ABACAXI EM FATIAS EM SECADOR DE LEITO FIXO
Provedor de dados: 107
Autores: Jadir Nogueira da Silva; UFV; Cristiano Márcio Alves de Souza; UFGD; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; UFV; Modesto Antonio Chaves; UESB.
A modelagem matemática é uma importante ferramenta para representar e analisar o comportamento da cinética de secagem de produtos agrícolas. Neste trabalho objetivou-se implementar o modelo de Thompson (1968) de simulação no processo de secagem de abacaxi em fatias validando-o por meio da comparação entre os resultados simulados e experimentais. Utilizou - se um secador de leito fixo, com ventilador potência de 373 w e fornecimento complementar de energia para o ar de secagem por meio de resistências elétricas. Para a secagem utilizou-se as temperaturas de 60, 65 e 70 C e velocidades do ar de 0,50; 0,75 e 1,00 m s-1. O modelo proposto por THOMPSON et al. (1968) implementado para simular a secagem de abacaxi em fatias, com um erro relativo médio observado...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Armazenamento modelo de Thompson; Secagem em camada fixa.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/54

INFLUENCE OF THE TRAVEL SPEED IN THE DISTRIBUTION AND PRODUCTIVITY OF SOYBEAN SEEDS
Provedor de dados: 107
Autores: Reynaldo, Étore Francisco; Machado, Thiago Martins; Taubinger, Leandro; Quadros, Dionathan de.
Objective to study present work the influence of the displacement speed of seeding in relation to quality longitudinal distribution and productivity of soybean. A multiple seeder metering system with horizontal disc with mechanical drive being evaluated. The experiment was conducted in a randomized block design, with 04 repetitions, which were evaluated six forward speeds. The variables measured were: a longitudinal distribution multiple spacing, flawed, acceptable and soybean yield. The increase in the sowing machine ground speed interfered in flawed, multiple and acceptable spacing. Productivity decreased with increasing speed.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Espaçamentos; Uniformidade; Semeadura.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/634

NOTA TÉCNICA: AVALIAÇÃO DO DESGASTE DE UM MOTOR DE CICLO DIESEL ALIMENTADO COM MISTURAS DE ÓLEO VEGETAL E DIESEL
Provedor de dados: 107
Autores: Gerson Haruo Inoue; UFV; Luciano Baião Vieira; UFV; Guilherme Ladeira Santos; Ricardo Capúcio Resende; UFV; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; UFV.
A energia poderá ser o grande obstáculo para o desenvolvimento dos países industrializados, por esta razão, foram avaliadas, neste trabalho, misturas de óleo vegetal em um motor diesel de baixa potência, acionando um grupo gerador, para verificar a formação de resíduos na câmara de combustão, o desgaste do motor e avaliar os custos de produção de energia elétrica. O grupo gerador foi composto por um Motor Agrale, modelo M90, e um gerador Bambozzi e a energia elétrica gerada foi consumida por uma bancada de lâmpadas incandescentes. O trabalho permitiu as seguintes conclusões: não ocorreu formação de resíduos na câmara de combustão que necessitasse de descarbonização antes de 300 horas de operação do motor em todos os tratamentos utilizados, até a proporção...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Máquinas e Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/143

VIABILIDADE ECONÔMICA DO GÁS OZÔNIO COMO FUMIGANTE EM GRÃOS DE MILHO ARMAZENADOS
Provedor de dados: 107
Autores: Tatiana Duarte.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/12

SIMULAÇÃO DO DESEMPENHO TRATIVO DO TRATOR “SKIDDER” NO ARRASTE DE TORAS SEMI-SUSPENSAS
Provedor de dados: 107
Autores: Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Sebastião Eudes Lopes; Indústria Jatiboca; Mauri Martins Teixeira; UFV; Paula Cristina Natalino Rinaldi; UFV.
Este trabalho foi conduzido em povoamentos de eucalipto de uma empresa florestal do Estado de Goiás, com o objetivo de simular o desempenho trativo do trator Skidder no arraste de toras semi-suspensas. O trator utilizado na simulação foi um Skidder de pneus. Para simulação do comportamento dinâmico do trator arrastador Skidder, baseou-se no modelo proposto pela Standard 497.4 (ASAE, 2000). Para realizar as simulações, foi desenvolvido um programa computacional, utilizando-se a linguagem de programação VISUAL BASIC, versão 6.0. Na comparação entre valores obtidos por meio da simulação e aqueles conseguidos experimentalmente, foi empregado o método do gráfico de correspondência. De acordo com os resultados, concluiu-se que o modelo de simulação apresentou...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/136

MONITORAMENTO DAS PERDAS NO PROCESSO DE COLHEITA MECANIZADA DE TOMATE INDUSTRIAL - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n4p315-325
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Aparecido Voltarelli; UNESP – Univ Estadual Paulista, Departamento de Engenharia Rural, Jaboticabal, São Paulo.; Rouverson Pereira da Silva; UNESP – Univ Estadual Paulista, Departamento de Engenharia Rural, Jaboticabal, São Paulo; Cristiano Zerbato; UNESP – Univ Estadual Paulista, Departamento de Engenharia Rural, Jaboticabal, São Paulo.; Vicente Alves Silva; Universidade Federal Rural do Amazonas, Parauapebas, Pará.; Carla Strini Paixão; UNESP – Univ Estadual Paulista, Departamento de Engenharia Rural, Jaboticabal, São Paulo.
As perdas decorrentes da colheita mecanizada de tomate industrial ainda não são motivo de foco das pesquisas no Brasil, uma vez que estudos sobre este tema são escassos, sendo que essas perdas podem atingir níveis elevados, podendo reduzir sua produtividade. Neste contexto, objetivou-se neste trabalho avaliar a qualidade da colheita mecanizada de tomate industrial, utilizando as perdas decorrentes da operação, por meio de controle estatístico de processo. O experimento foi realizado utilizando-se uma colhedora marca Co.Ri.Ma SRl, motor Iveco com seis cilindros e potência de 129 kW, monofila, com plataforma de corte atingindo o espaçamento de 1,50 m. A cultivar utilizada colhida foi a Heis 9553 com espaçamento de 1,25 m entre linhas. O delineamento...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola cartas de controle; Perdas de frutos; Solanum lycopersicum; Variabilidade.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/533

ESTIMATIVA DO COEFICIENTE DE CULTURA (Kc) DO FEIJOEIRO EM ILHA SOLTEIRA, SP
Provedor de dados: 107
Autores: Fischer Filho, João Alberto; Zocoler, João Luís.
O feijoeiro, cultivado em praticamente todas regiões brasileiras, tem a irrigação como uma técnica imprescindível quando a semeadura é realizada no inverno, assim o coeficiente de cultura (Kc) para ser utilizado no manejo da irrigação pode ser obtido por meio de um modelo ajustado através da distribuição em função do tempo dos seus valores médios. A proposta deste trabalho é determinar os valores de Kc em ambiente protegido e comparar dois intervalos de reposição de água na região de Ilha Solteira, SP. O experimento foi conduzido em vasos, os tratamentos constaram de dois diferentes intervalos de reposição de água com quatro repetições. A evapotranspiração da cultura (ETc) foi determinada pela diferença entre as pesagens diárias dos vasos, a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais curva característica; Evapotranspiração; Irrigação; Phaseolus vulga.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/665

AVALIAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO EM AVIÁRIO AQUECIDO COM GASEIFICADOR DE BIOMASSA
Provedor de dados: 107
Autores: Fabio Luiz Zanata; UFV; Jadir Nogueira da Silva; UFV; Ilda de Fátima Ferreira Tinoco; UFV; Delly Oliveira Filho; UFV; Samuel Martin; UFV.
De modo a otimizar o desempenho produtivo no setor avícola, faz-se necessário a adequação do ambiente de criação das aves, com técnicas que atendam as questões térmicas e higiênicas do ambiente de criação, e que consumam menos energia. O trabalho avaliou o efeito de dois diferentes sistemas de aquecimento de galpões avícolas, sendo um convencional com fornalha a lenha e o outro com um gaseificador/combustor de biomassa no conforto térmico e desempenho produtivo de frangos de corte, na fase inicial, visando minimizar custos com o aquecimento. O conforto térmico foi avaliado com base na temperatura de bulbo seco (TBS), umidade relativa do ar (UR), índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU) e carga térmica radiante (CTR). Pôde-se observar que os...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência aquecimento de aviário; Gaseificação de biomassa; Ambiência avícola.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/28

ISOTERMAS E CALOR ISOSTÉRICO DAS SEMENTES DE PINHÃO-MANSO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n1p9-18
Provedor de dados: 107
Autores: Tarcísio Honório Chaves; Osvaldo Resende; Daniel Emanuel Cabral de Oliveira; Universidade Estadual de Goiás; Thaís Adriana de Souza Smaniotto; Kelly Aparecida Sousa.
O presente trabalho foi conduzido no Laboratório de Pós-Colheita de Produtos Vegetais do Instituto Federal Goiano, Câmpus Rio Verde, com os objetivos de obter as isotermas de dessorção e os valores de calor isostérico integral de dessorção das sementes de pinhão-manso. Os frutos foram colhidos e, posteriormente, procedeu-se ao beneficiamento das sementes, obtendo-se teor de água inicial de 20,9 % (b.s.). Em seguida, foram submetidas à secagem em estufa com ventilação de ar forçada a 40 °C até atingir os teores de água de 13,6; 11,1; 8,7; 6,4 % (b.s.). As isotermas de dessorção das sementes de pinhão-manso foram obtidas pelo método estático indireto, sendo a atividade de água (aw) determinada por meio do equipamento Hygropalm Model Aw 1. Para o controle da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento Jatropha curcas L; Atividade de água e higroscopicidade.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/591

NOTA TÉCNICA: MAPEAMENTO DA VARIABILIDADE ESPACIAL DO BRIX EM CANA-DE-AÇÚCAR
Provedor de dados: 107
Autores: Carlos Alberto Alves Varella; UFRRJ; Vinicius Rios Barros; UFRRJ; Murilo Mesquita Baesso; USP.
Este trabalho teve como objetivo propor uma metodologia para mapear a variabilidade espacial do brix na cultura da cana-de-açúcar. Os dados foram coletados na Usina Paineiras S.A., localizada em Itapemirim, ES. As leituras de brix foram obtidas em uma área de 1 ha. As análises geoestatísticas foram feitas no programa computacional Arcgis 9.2®. Foram testados modelos circular, esférico, exponencial e gaussiano com o método de interpolação por krigagem. O modelo gaussiano foi selecionado conforme metodologia proposta neste trabalho. Obteve-se um mapa temático da variabilidade espacial do brix que poderá auxiliar no manejo da cultura da cana-de-açúcar, detectando falhas e fatores limitantes da produtividade.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Agricultura de precisão; Manejo da cana-de-açúcar; Mapas.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/246

MODELOS DE ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE POTENCIAL PARA AS CULTURAS DO FEIJÃO E DO MILHO
Provedor de dados: 107
Autores: Leydimere Janny Cota Oliveira; Universidade Federal de Viçosa; Luiz Cláudio Costa; Universidade Federal de Viçosa; Gilberto Chohaku Sediyama; Universidade Federal de Viçosa; Williams Pinto Marques Ferreira; EMBRAPA MILHO E SORGO; Marcelo Jorge de Oliveira; Universidade Federal de Goiás.
O clima tem significativo impacto no crescimento e desenvolvimento das culturas. Muitos modelos agrometeorológicos têm sido utilizados para quantificar estes impactos. Diante da importância da disponibilidade de modelos simples, capazes de considerar os efeitos de diversos fatores na produtividade potencial, ainda que os resultados dos modelos mais utilizados ainda não tenham sido comparados em condições tropicais, este trabalho foi desenvolvido com os seguintes objetivos: calcular e comparar a produtividade potencial das culturas do feijão e do milho em algumas mesorregiões do Estado de Minas Gerais. Para tanto, modelos baseados em processos, utilizando as equações de Blackman, hipérbole retangular, exponencial negativa, hipérbole não retangular e uso...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola Modelo agrometeorológico; Balanço de carbono; Estimativa de produtividade.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/218

DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DE FERTILIZANTES POR DOSADORES DE SEMEADORASADUBADORAS EM LINHAS
Provedor de dados: 107
Autores: Gustavo José Bonotto; Universidade Federal de Santa Maria; Airton dos Santos Alonço; Universidade Federal de Santa Maria; Paulo Roberto Bedin; Universidade Federal de Santa Maria; Alexandre Siqueira Altmann; Universidade Federal de Santa Maria; Lauri Junior Moreira; Universidade Federal de Santa Maria.
Este trabalho teve por objetivo determinar e comparar o desempenho de cinco mecanismos dosadores de fertilizantes de semeadoras-adubadoras em linhas, quanto a sua distribuição longitudinal, com três fertilizantes, em diferentes vazões. Os experimentos foram realizados no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Máquinas Agrícolas (LASERG), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Foram avaliados três mecanismos dosadores do tipo sem-fim, dois com sistema de regulação de fluxo e outro com descarga por gravidade, um modelo de rotor acanalado e outro do tipo disco estrela. Os fertilizantes utilizados foram uma mistura de grânulos 02-20-20, uma mistura granulada 16-16-16 e uma mistura farelada 00-15-30. As vazões utilizadas foram 6, 18 e 31 g s-1. A...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola uniformidade de vazão; Máquinas agrícolas; Razão de distribuição.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/405

USO DE TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO NA DETECÇÃO DE PROCESSOS DE DEGRADAÇÃO DE PASTAGENS
Provedor de dados: 107
Autores: Ricardo Guimarães Andrade; Embrapa Monitoramento por Satélite; Cristina Aparecida Gonçalves Rodrigues; Embrapa Monitoramento por Satélite; Ieda Del'Arco Sanches; UNICAMP; Fábio Enrique Torresan; Embrapa Monitoramento por Satélite; Carlos Fernando Quartaroli; Embrapa Monitoramento por Satélite.
Neste trabalho, objetivou-se aplicação de técnicas de sensoriamento remoto na detecção de processos de degradação de pastagens em três microbacias localizadas no município de Guararapes, SP. Para o estudo, utilizou-se uma imagem do satélite Landsat 5 – TM do dia 02/02/10 e dados georreferenciados das condições das pastagens coletados entre os dias 26 e 29/01/10. Os resultados mostram variação do índice de área foliar (IAF) em função da condição da pastagem e do parâmetro L utilizado na equação do índice de vegetação SAVI. A metodologia de avaliação da cobertura vegetal da pastagem (CVP) e de obtenção de indicadores de degradação de pastagem (IDP) mostrou-se satisfatória para diferenciação de três níveis de degradação. Conforme o IDP, as pastagens das...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola\Manejo e Conservação do Solo cobertura vegetal; Indicadores ambientais; Pastagens degradadas; Sensoriamento remoto.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/368

DEVELOPMENT OF A LOW COST SUGARCANE HARVESTER PROTOTYPE
Provedor de dados: 107
Autores: Garcia, Ricardo Ferreira; Vasconcelos Junior, José Francisco Sá.
A prototype of sugarcane harvester driven by a small tractor with the ability to cut and drop the stalks to the ground was the development and evaluated. The prototype moves toward the line to be harvested, and the sugarcane stalks are conducted by dividing lines and the chassis structure, cutting the stalks with their cutting blades mounted on a disc. A conveyor system is responsible for lateral movement and overturning of the cut stalks. Some machine structural problems and land irregularities affecting operational performance were found in field tests. The results demonstrated that certain modifications should be carried out on the prototype for improvements in its operating system, especially in the lateral and overturning operations, where part of the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Colheita mecanizada; Microtrator; Projeto de máquinas; Saccharum officinarum.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/747

MODELAMENTO MATEMÁTICO DA LONGEVIDADE DE SEMENTES DE CAMU-CAMU - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n3p203-211
Provedor de dados: 107
Autores: Roberto Sinício; UFV.
O objetivo deste trabalho foi obter um modelo matemático da longevidade de sementes de camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh). Dados experimentais da bibliografia referentes às curvas de sobrevivência de sementes de camu-camu, armazenadas sob teores de água e temperaturas, foram utilizados em regressões lineares e não lineares para determinação dos coeficientes de diferentes modelos de longevidade. Os coeficientes dos modelos recomendados foram determinados usando-se os valores das perdas da germinação e emergência, da germinação e emergência iniciais, da temperatura, do teor médio de água das sementes e do período de armazenagem, para todas as curvas de sobrevivência. O modelo modificado de probit foi recomendado porque resultou no melhor ajuste...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh; Viabilidade; Previsão; Armazenamento; Qualidade.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/470

RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE UM LATOSSOLO VERMELHO DISTROFÉRRICO SOB DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO
Provedor de dados: 107
Autores: Carla Eloize Carducci; Universidade Federal de Lavras; Antonio Carlos Tadeu Vitorino; UFGD; Anderson Cristian Bergamin; UFGD; Walmes Marques Zeviani; UFPR.
A resistência do solo ao cisalhamento é um atributo que pode ser influenciado pela intensidade de uso e manejo do solo, resultando em significativas alterações nas propriedades físico-mecânicas do mesmo. Este trabalho teve como objetivo avaliar a resistência ao cisalhamento de um Latossolo Vermelho Distroférrico submetido a diferentes sistemas de uso e manejo, por meio de ensaio de palhetas com ‘Vane Shear Test’ em laboratório. O estudo foi realizado em amostras com estrutura preservada, coletadas em áreas sob sistema plantio direto, pastagem e mata nativa, no município de Dourados-MS. O delineamento foi inteiramente casualizado em sistema fatorial (3 manejos x 2 profundidades x 7 repetições), em cada uso foram tomadas amostras nas profundidades 0-0,05 e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecânica do solo; Mecanização agrícola; Energia na agricultura resistência mecânica; Densidade do solo; Manejo do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/223

MÉTODOS MULTIVARIADOS NA AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO NA CAFEICULTURA IRRIGADA
Provedor de dados: 107
Autores: Jorge Wilson Cortez; Universidade Federal do Vale do São Francisco; André Luis Teixeira Fernandes; UNIUBE; Rouverson Pereira da Silva; UNESP; Alberto Carvalho Filho; UFV; Carlos Eduardo Angeli Furlani; UNESP.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito de sistemas de irrigação (pivô central, tubos perfurados a laser, gotejamento, aspersão em malha e testemunha) nos atributos físicos do solo (teor de água, massa específica, porosidade total e resistência à penetração), em área de cafeicultura do município de Uberaba – MG, por meio de métodos multivariados. O experimento foi realizado na Fazenda Escola da Universidade de Uberaba (UNIUBE). A área, onde foi realizada a amostragem para determinação dos atributos físicos do solo, nas profundidades de 0-10; 10-20 e 20-30 cm, foi dividida pelos sistemas de irrigação. Os métodos multivariados utilizados foram a análise de agrupamento hierárquica e de componentes principais. Pela análise de agrupamento,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais porosidade total; Massa específica do solo e componentes principais.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/150

BIODIESEL EM TRATOR AGRÍCOLA: COMPORTAMENTO OPERACIONAL EM FUNÇÃO DO TIPO E PROPORÇÕES DE MISTURA NO DIESEL DE PETRÓLEO
Provedor de dados: 107
Autores: Leomar Paulo Lima; Instituto Federal do Triângulo Mineiro; Afonso Lopes; UNESP; Melina Cais Jejcic Oliveira; UNESP; Murilo Coelho Teodoro Neves; UNESP; Priscila Sawasaki Iamaguti; UNESP.
O biodiesel pode ser obtido a partir de óleos vegetais, gorduras animais ou óleos residuais por meio da reação com etanol ou metanol e destaca-se entre as fontes renováveis de energia apontadas como solução para aumentar a segurança no suprimento de energia e minimizar alguns problemas ambientais decorrentes do uso de combustíveis derivados do petróleo. Este trabalho teve o objetivo de avaliar o consumo de combustível e a opacidade da fumaça do trator agrícola em função do tipo e proporções de mistura de biodiesel com diesel comum de petróleo. O experimento foi realizado no Departamento de Engenharia Rural da FCAV-UNESP, Jaboticabal-SP, utilizando-se um trator 4x2 TDA de 80,9 kW (110 cv) de potência no motor. O delineamento experimental foi inteiramente...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola biocombustível; Consumo específico; Opacidade da fumaça.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/407

FINITE ELEMENT ANALYSIS OF TRIGGER AND FOLLOWER BARS OF A SEEDER
Provedor de dados: 107
Autores: Volpato, Carlos; Magalhães, Ricardo; Barbosa, Jackson; Carvalho, Wanielle.
In order to determine the durability of agricultural machines, it must firstly understand stresses level of the components in analysis. The level of stresses can be obtained by experimental tests which demand high costs for prototypes and instrumentation, or analytically which demands timing and most of cases, calculations become unfeasible due to geometry complexity. An alternative which helps agriculture engineering for the stresses calculation is the Finite Element Method, but the use of this method for straw cutting seeder is still incipient. This work proposes finite element analysis of a four bars mechanism, similar to a real one, used in straw cutting seeder, for stresses evaluation. Von Mises stresses were extracted and analyzed from commercial...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Análise de tensões; Máquinas agrícolas; Modelagem geométrica.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/649

NOTA TÉCNICA: USO DO SOFTWARE INTECPERÍMETRO® NO MANEJO DA IRRIGAÇÃO DO FEIJOEIRO
Provedor de dados: 107
Autores: Ferreira, Francisco Edson Paulo; Pereira, Silvio Bueno; Martinez, Mauro Aparecido; Soares, Adilson Rodrigues; Cunha, Fernando França da.
Objetivou-se com o presente trabalho utilizar o software IntecPerímetro® na avaliação do manejo da irrigação na cultura do feijão. O software foi alimentado por dados de clima, cultura, solo e os referentes ao equipamento de irrigação. A avaliação do manejo da irrigação procedeu-se pela comparação entre os valores médios de lâmina aplicada e tempo de funcionamento do equipamento de irrigação praticados pelo irrigante e calculados por meio do uso do software IntecPerímetro® em todas as fases de desenvolvimento da cultura, por meio do teste “t” de Student ao nível de 5% de probabilidade. A lâmina média de irrigação proposta pelo software foi 28,3% menor que a praticada pelo irrigante. Os valores de umidades obtidas em campo pelo método do forno micro-ondas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais / Irrigação agricultura irrigada; Hargreaves-Samani; Feijão; Pivô central.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/655

DESEMPENHO AGRONÔMICO DE CAPIM NAPIER (Pennisetum purpureum) CULTIVADO EM SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUÍDOS
Provedor de dados: 107
Autores: Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Sérgio Silva Abrahão; Odilon Gomes Pereira.
O objetivo, com a realização deste trabalho, foi estudar o desempenho de Sistemas Alagados Construídos (SACs), cultivados com capim elefante cv. Napier (Pennisetum purpureum), submetidos a diferentes taxas de carregamento orgânico (TCOs), proporcionadas pela aplicação de águas residuárias da indústria de laticínios (ARL), nas condições climáticas de Viçosa - MG. A infraestrutura experimental foi constituída por cinco SACs com fluxo subsuperficial horizontal, constituídos por tanques de 0,40 x 0,75 x 3,00 m, impermeabilizados e preenchidos com brita zero e profundidade do leito filtrante de 0,33 m. A ARL foi aplicada nos SACs de forma a promover seu escoamento de forma subsuperficial, com vazão média de 60 L.d-1 e tempo de detenção hidráulica igual a 4,8...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hidricos e Ambientais wetlands construídos; Águas residuárias; Leitos cultivados; Processamento do leite.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/335

NOTA TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS E TECNOLÓGICAS DE GALPÕES PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE NO DISTRITO FEDERAL - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n02a07
Provedor de dados: 107
Autores: Carlos Eduardo Gomes Oliveira; Universidade de Brasília; Samuel Martin; Universidade de Brasilia - UNB; Fábio Luiz Zanatta; Universidade Federal do Piauí; Antônio Carlos Felix Ribeiro; Universidade de Brasília; Flavio Alves Damasceno; Universidade Federal do Mato Grosso.
Anualmente, a avicultura vem se mostrando como uma das mais importantes fontes de proteína animal para a população mundial. No Brasil, a produção de carne de frango passou por um grande desenvolvimento nas últimas décadas, graças a investimentos realizados com o intuíto de aumentar a produtividade e o bem-estar das aves, principalmente nas áreas de melhoramento genético, nutrição, manejo e sanidade, bem como no ambiente em que as aves são criadas. Objetivou-se com este estudo analisar as características arquitetônicas e tecnológicas utilizadas nas instalações para a criação intensiva de aves de corte, por meio de visitas às propriedades rurais localizadas em quatro regiões rurais do Distrito Federal. Para isso, foram coletadas informações referentes à...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Construções Rurais e ambiência avicultura  construções rurais  instalações avícolas.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/426

DEPOSIÇÃO DA CALDA DE PULVERIZAÇÃO APLICADA COM PONTAS DE JATO PLANO EM DIFERENTES PARTES DA PLANTA DE SOJA (Glycine max) E MILHO (Zea mays) - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n01a02
Provedor de dados: 107
Autores: Bruno Monteiro da Silva; UFV - CRP; Renato Adriane Alves Ruas; UFV - CRP; Diego Sichocki; UFV - CRP; Luciel Rauni Dezordi; UFV - CRP; Leonardo Fideles Caixeta; UFV - CRP.
Objetivou-se com este trabalho, avaliar a influência de pontas hidráulicas sobre a deposição de calda em alvos posicionados em diferentes partes de plantas com arquiteturas distintas. Realizou-se experimento em esquema fatorial 2 x 3 x 3, sendo duas culturas (soja e milho), três locais de deposição da calda nas plantas (terço superior, terço médio e terço inferior) e três pontas de pulverização (API 110-02, AD 110-02D e ADIA 110-02D), no delineamento de blocos casualizados com quatro repetições, totalizando 72 unidades experimentais. A análise de variância constatou efeito significativo na interação tríplice entre os fatores estudados. As pontas de pulverização que proporcionam gotas finas/médias (100-250 μm) apresentam melhor deposição de calda nos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Ciências Agrárias; Mecanização Agrícola cobertura foliar  espectro de gotas  Glycine max  tecnologia de aplicação  Zea mays.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/406

DESEMPENHO DE FILTROS CONSTITUÍDOS POR FIBRA DE COCO NO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DE SUINOCULTURA
Provedor de dados: 107
Autores: Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Antover Panazzolo Sarmento; Universidade Federal de Viçosa; Antonio Vieira Lopes Júnior; Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Jonas Torres Lima; Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais.
Neste estudo, objetivou-se avaliar o desempenho de um filtro orgânico utilizando a fibra de coco como material filtrante no tratamento primário de águas residuárias da suinocultura (ARS). Para isso, a cada 100 L filtrados de ARS, foram, medidos no efluente dos filtros orgânicos a condutividade elétrica (CE) e o potencial hidrogeniônico (pH) e quantificadas as concentrações de sólidos totais (ST), dissolvidos (SDT), suspensos (SST), fixos (SFT) e voláteis (SVT), nitrogênio total (NT), fósforo total (PT), potássio (K) e sódio (Na). Observou-se que o efluente aparentes valores apresentou decréscimo no valor do pH nos primeiros 100 L de ARS filtrados; porém, a partir daí, passou a ficar próximo ao neutro. Verificou-se remoção de 30% do nitrogênio, em torno de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura. Recursos Hídricos; Tratamento de resíduos; Irrigação.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/113

DEPOSIÇÃO DE GOTAS DE UM PULVERIZADOR HIDRÁULICO COM ASSISTÊNCIA DE AR NA BARRA DE PULVERIZAÇÃO NA CULTURA DO FEIJÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Mesquita Baesso; UFV; Mauri Martins Teixeira; UFV; Rogério Faria Vieira; Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais; Trazilbo José de Paula Junior; Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais; Paulo Roberto Cecon; UFV.
A população de gotas produzidas durante a pulverização influencia a eficiência da aplicação de um produto fitossanitário. De acordo com o tratamento e o produto a ser aplicado, é possível definir um número mínimo de gotas por unidade de superfície. Este trabalho teve por objetivo avaliar as características das populações e o espectro das gotas produzidas durante a pulverização com assistência de ar. Foram estudados os fatores tipo de ponta, volume de calda aplicado, assistência de ar e sua influência sobre porcentagem de cobertura e densidade da população de gotas. Foi montado um experimento em esquema fatorial 2 x 2 x 2: tipos de ponta (jato cônico vazio, modelo JA-4, marca Jacto, além de pontas de jato leque, modelo AXI-110-04, marca Jacto) volumes de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura Bicos; Papel hidrossensível e volume de calda.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/112

PIMENTÃO CULTIVADO EM AMBIENTE PROTEGIDO SOB DIFERENTES TENSÕES DE ÁGUA NO SOLO
Provedor de dados: 107
Autores: Carvalho, Jacinto de Assunção; Rezende, Fátima Conceição; Oliveira, Eduardo Carvalho; Aquino, Reinaldo Freitas.
Objetivou-se avaliar os efeitos de diferentes tensões de água no solo aplicadas em dois estádios fenológicos da cultura do pimentão vermelho (Capsicum annuum L.) cultivado em ambiente protegido. O trabalho foi conduzido na região de Lavras, MG e a cultura foi irrigada por gotejamento. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial de 2 x 4, considerando-se duas fases fenológicas da cultura (vegetativa e reprodutiva) e quatro tensões de água no solo (15, 30, 60 e 120 kPa), com quatro repetições. Os resultados indicaram que a cultura foi mais sensível ao déficit hídrico aplicado na fase reprodutiva; as maiores produtividades total e comercial nas fases vegetativa e reprodutiva foram obtidas para os tratamentos em que a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e ambientais fases fenológicas; Déficit hídrico; Capsicum annuum L.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/670

EFEITOS ALELOPÁTICOS DE Sesbania virgata (CAV.) PERS NA GERMINAÇAO DE SEMENTES DE ALFACE
Provedor de dados: 107
Autores: Araujo, Emmanoella Costa Guaraná; Silva, Thiago Cardoso; Lima, Tarcísio Viana de.
As substâncias produzidas pelo metabolismo secundário das plantas podem interferir no comportamento morfológico, fisiológico e etológico de outros organismos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito alelopático do extrato aquoso de diferentes órgãos de Sesbania virgata (Cav.) Pers em sementes de alface (Lactuca sativa L, Asteraceae). Foram conduzidos quatro experimentos em laboratório num delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. Cada repetição foi representada por uma caixa Gerbox com 50 sementes de Lactuca sativa L. Para obtenção dos extratos aquosos, foram utilizadas sementes, cascas dos frutos, folhas e cascas do caule da planta, produzindo-se extratos nas concentrações 25, 50, 75 e 100% e 0% (controle), utilizando água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ciências Agrárias; Ecologia; Fisiologia aleloquímico  germinação  metabolismo secundário.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/862

EVAPOTRANSPIRAÇÃO REGIONAL UTILIZANDO O SEBAL EM CONDIÇÕES DE RELEVO PLANO E MONTANHOSO
Provedor de dados: 107
Autores: Sady Júnior Martins da Costa de Menezes; UFV; Gilberto Chohaku Sediyama; UFV; Vicente Paulo Soares; UFV; José Marinaldo Gleriani; UFV; Ricardo Guimarães Andrade; Embrapa.
O SEBAL - “Surface Energy Balance Algorithms for Land” - é um algoritmo para determinação dos mapas de evapotranspiração para grandes áreas. O SEBAL é processado por meio de passos computacionais que predizem um balanço completo da radiação e da energia sobre a superfície da Terra. Ele utiliza imagens coletadas pelo sensor Landsat ou outro sensor que colete comprimentos de onda na região do infravermelho refletivo e termal. O presente trabalho teve como objetivos estimar os componentes do balanço de radiação e de energia à superfície (fluxo de calor sensível; fluxo de calor no solo e fluxo de calor latente); determinar a evapotranspiração instantânea (horária) na região de Santa Bárbara, Minas Gerais, por meio do uso do algoritmo SEBAL, utilizando...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Recursos Hídricos; Meteorologia; Irrigação.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/154

UTILIZAÇÃO DE UM CLOROFILÔMETRO PORTÁTIL NA DETECÇÃO DO TEOR DE NITROGÊNIO EM Brachiaria decumbens
Provedor de dados: 107
Autores: Mário Cupertino Silva Júnior; Universidade Federal de São João Del-Rei; Francisco de Assis de Carvalho Pinto; Universidade Federal de Viçosa; Daniel Marçal de Queiroz; Universidade Federal de Viçosa; Darly Geraldo Sena Júnior; Universidade Federal de Goiás; Nerílson Terra Santos; Universidade Federal de Viçosa.
Com a variabilidade nutricional do solo, a adubação uniforme, a qual é praticada convencionalmente, pode proporcionar uma aplicação indevida, tornando-se ineficiente. Assim, a utilização de ferramentas que possam identificar essa variabilidade, pode auxiliar na aplicação diferenciada e localizada, permitindo que cada área receba a quantidade necessária de adubo. O objetivo deste trabalho foi utilizar um medidor de clorofila portátil (SPAD 502) para detectar diferentes status nutricionais ocasionados por doses de adubação nitrogenada diferenciada em Brachiaria decumbens. O presente trabalho foi desenvolvido em uma área com esta pastagem já estabelecida, no Setor de Forragicultura do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa –...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola; Adubação nitrogenada  forrageira  SPAD.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/350

AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DO PROTÓTIPO DE UM MOTOCOVEADOR HIDRÁULICO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DE SILVICULTURA FLORESTAL
Provedor de dados: 107
Autores: Luciano José Minette; UFV; Emília Pio Silva; UFV; Amaury Paulo Souza; UFV; Wevergton L. Hermsdorss; UFV.
O objetivo deste estudo foi realizar uma análise ergonômica do protótipo do motocoveador hidráulico, levando-se em consideração os aspectos de posturas, carga de trabalho, biomecânica, ruído e vibração. As variáveis antropométricas obtidas foram utilizadas para o dimensionamento do protótipo. Os resultados evidenciaram que, dentre os movimentos realizados pelo operador, durante a atividade, destacam-se a inclinação anterior do tronco durante a fase da perfuração do solo e o transporte do equipamento de uma demarcação à outra, associados à rotação do tronco, somada à sustentação e manuseio de peso. A atividade de coveamento com o protótipo hidráulico não expõe o trabalhador a situações de sobrecarga física. Porém, durante a fase de deslocamento entre covas,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola silvicultura florestal; Protótipo hidráulico; Ergonomia.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/158

UTILIZAÇÃO DO QFD COMO FERRAMENTA PARA SELEÇÃO DE REQUISITOS DE PROJETO DE UMA SEMEADORA À TRAÇÃO ANIMAL - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n05a04
Provedor de dados: 107
Autores: Norberto Luiz Marques Andersson; Universidade Federal de Pelotas; Angelo Vieira dos Reis; Universidade Federal de Pelotas; Sandro Silva Teixeira; Instituto Federal de Educação Sul Rio-Grandence; Antonio Lilles Tavares Machado; Universidade Federal de Pelotas; Mauro Fernando Ferreira; Universidade Federal de Pelotas.
O ato de semear pode ser aplicado através da tração com animal ou mecanizada. No caso da Agricultura Familiar é muito comum o uso de bovinos ou eqüinos que irão tracionar um equipamento que seja adequado para pequenas áreas e que tenha a função de depositar em linha, as sementes no solo. Uma definição do tipo ideal de maquinário para realizar este serviço é de fundamental importância. Foram estudadas as necessidades dos agricultores familiares e, através da criação de um modelo decisório baseado na Matriz da Casa de Qualidade, obtiveram-se informações importantes no sentido de embasar o projeto de uma semeadora direcionada aos agricultores familiares que utilizam animais como meio de tração. Os resultados permitiram verificar que o emprego da metodologia...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola casa da qualidade; Máquinas agrícolas; Agricultura familiar.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/495

SIMULAÇÃO DA EFICIÊNCIA E DA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA NA PRODUÇÃO DO TOMATE DE MESA SOB IRRIGAÇÃO POR SULCOS
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Avary de Campos; Roberto Testezlaf.
Buscando conhecer a situação atual do uso da irrigação por sulcos por produtores de tomate de mesa na região de Mogi Guaçu, SP, os objetivos do presente trabalho foram avaliar parâmetros de desempenho do sistema e comparar o manejo adotado com outros cenários de irrigação simulados por diferentes valores de eficiência de aplicação. A lâmina total de água aplicada foi de 1.326 mm para uma evapotranspiração total da cultura de 430,7 mm, resultando em uma eficiência de uso de água (EUA) de 4 kg m-3 e uma eficiência de aplicação da água (EA) de 32 %. A simulação do manejo com a eficiência de aplicação de água de 60% mostrou que a redução de uso da água no final da safra seria de aproximadamente 27.123 m3. Os resultados demonstraram que o sistema de irrigação e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Lycopersicon esculentum; Perdas de água; Eficiência de aplicação; Irrigação por superfície.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/164

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA E NÍVEIS DE RUÍDO EM TRATORES AGRÍCOLAS
Provedor de dados: 107
Autores: Tatiana Duarte.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/19

CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO APLICADO À COLHEITA MECANIZADA DE MILHO
Provedor de dados: 107
Autores: Cristiano Zerbato; FCAV - UNESP - Jaboticabal; Fábio Alexandre Cavichioli; FCAV - UNESP - Jaboticabal; Marcelo Boamorte Raveli; FCAV - UNESP - Jaboticabal; Matheus Marrafon; FCAV - UNESP - Jaboticabal; Rouverson Pereira da Silva; FCAV - UNESP - Jaboticabal.
Evitar as perdas decorridas na colheita mecanizada na cultura de milho é um fator de extrema importância para a produtividade de uma área agrícola, sendo a plataforma de corte da colhedora o local onde ocorrem os maiores índices de perdas. Objetivou-se neste trabalho avaliar as perdas quantitativas na colheita mecanizada de milho utilizando duas plataformas de corte em dois híbridos de milho, utilizando ferramentas de qualidade do processo. Os tratamentos constituíram-se de duas plataformas de corte (A e B) e duas cultivares de milho (1 e 2). Foram avaliadas as perdas nas plataformas de corte e as perdas totais. Utilizaram-se a estatística descritiva, a análise de variância e as cartas de controle para avaliação da qualidade do processo. Observou-se que no...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola cartas de controle; Colhedora; Perdas; Zea mays.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/401

DERIVA DE CALDA NO MAMOEIRO EM FUNÇÃO DA PRESSÃO E PONTA DE PULVERIZAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Maria Jorgiana Ferreira Dantas; UNESP BOTUCATU; Renildo Luiz Mion; UFC.
No processo de aplicação de produtos fitossanitários as pontas de pulverização são essenciais, pois determinam a cobertura, controlam a quantidade e a uniformidade da calda aplicada. No entanto, a deriva é um dos maiores problemas da agricultura. Este trabalho avaliou a deriva de calda aplicada no mamoeiro, em função da pressão e ponta de pulverização, no perímetro irrigado de Russas, CE. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 04 repetições, em esquema fatorial (7x5): sete tratamentos (pontas de pulverização jato cônico vazio JA-1, JA-5 e TVI, com 02 pressões: 402 kPa e 1.402 kPa e a testemunha ponta J5-2 pressão de 666 kPa) e cinco alturas em relação ao solo (2,0; 2,5; 3,0; 3,5 e 4,0 m). Empregou-se uma distribuição de papéis...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola tecnologia de aplicação; Agrotóxicos; Tamanho de gotas.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/272

VARIABILIDADE ESPACIAL DE ATRIBUTOS FÍSICOS E VARIÁVEIS AGRONÔMICAS DE CITROS EM UMA PARCELA EXPERIMENTAL EM JERÔNIMO MONTEIRO (ES)
Provedor de dados: 107
Autores: Moises Zucoloto; Universidade Federal de Viçosa; Julião Soares Lima; UFES; Ruimario Inacio Coelho; UFES; Samuel Assis Silva; UFV; Renato Ribeiro Passos; UFES.
O objetivo deste trabalho foi estudar a variabilidade espacial de atributos físicos do solo e da produtividade, em um pomar cítrico, usando técnicas geoestatísticas. O experimento foi realizado no ano de 2007, em uma parcela experimental de um pomar cítrico, em um Latossolo Amarelo distrófico, localizado no município de Jerônimo Monteiro (ES). Os solos foram amostrados nos pontos de cruzamento de uma malha, com intervalos de 5 m, na profundidade de 0-0,20 m, totalizando 100 pontos. Os atributos físicos do solo apresentaram variabilidade espacial com razão de dependência moderada para todas variáveis, menos para areia grossa (AG) e areia fina (AF). A distribuição espacial da AG e a AF apresenta um comportamento inverso ao da argila (AR), confirmado pela...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia geoestatística; Semivariograma; Distribuição espacial.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/100

MODELING OF THE VOLUMETRIC SHRINKAGE OF SOY BEANS DURING THE DRYING PROCESS
Provedor de dados: 107
Autores: Botelho, Fernando Mendes; Hauth, Michele Rosemari; Hoscher, Renata Henrique; Botelho, Sílvia de Carvalho Campos.
The determination and quantification the rates of volumetric shrinkage can help to optimise the drying process, since, this rates enable foretell the volume occupied by the mass of grains. Therefore, this study aimed to evaluate the volumetric shrinkage of soy beans during the drying process and adjust different mathematical models to the experimental values obtained as a function of moisture content. It was used the NS7901RR and TMG132RR soy beans variety, of initial moisture content of 0.30 dry basis (d.b.). The soy beans were dried in an oven with a forced air flow at 40, 50 and 60 °C temperatures unti lthey reach a moisture content of at least 0.15 (db). The volume reduction was measured as a function of moisture content by different way sof...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pós-colheita; Armazenamento Dimensões características; Glycine max; Teor de umidade; Volume.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/774

CARACTERIZAÇÃO DA APLICAÇÃO COM DIFERENTES INSETICIDAS E PONTAS DE PULVERIZAÇÃO NA CULTURA DA SOJA
Provedor de dados: 107
Autores: Costa, Lilian Lúcia; Costa Gratone Carneiro, Ângela Lúcia; Vaz de Souza, Anderson Dias; Almeida, Dieimisson Paulo; Ferreira, Marcelo da Costa.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o espectro de gotas gerado por dois modelos de pontas de pulverização e as características físico-químicas de duas caldas inseticidas utilizadas na cultura da soja. Nas análises do espectro das gotas pulverizadas, o delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial (2x2), com quatro tratamentos e doze repetições. Os tratamentos foram representados pela aplicação de dois inseticidas (zeta cipermetrina + bifentrina® e acefato®) utilizados para o controle de percevejos na cultura da soja, combinados com dois modelos de pontas de pulverização (ADI 11002 e JFC 80015). Para determinação da tensão superficial dinâmica e ângulo de contato das caldas inseticidas e da água pura e de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia na Agricultura; Mecanização Agrícola Ângulo de contato  diâmetro mediano volumétrico  espectro de gotas  molhabilidade  tensão superficial.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/732

INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO DOS BLOCOS NA CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Leonardo Rubim Reis; UFV; Luciano Baião Vieira; UFV; Carlos Ernesto Schaefer; UFV; Nerilson Terra Santos; UFV; Francisco Assis Pinto; UFV.
Para realizar o efeito de diferentes dimensões de blocos tem no processo de classificação de imagens, foram obtidas imagens em 3 alturas diferentes, 4, 20, e 50 m, de uma área experimental de 1.200 m², que continha três blocos com cinco tratamentos cada. Os tratamentos consistiram de cinco preparos distintos de solo. Para obtenção das imagens aéreas, colocou-se uma câmera digital a bordo de um balão. A dimensão dos blocos avaliados foram para as alturas de 4 e 20 m, 50 x 50, 150 x 150 e 250 x 250 pixel e para a altura de 50 m 50 x 50 e 90 x 90 pixel. As imagens obtidas foram processadas utilizando técnicas de matriz de co-ocorrência de onde foi extraído oito descritores de textura das imagens, calculados a partir dos blocos da imagem para a classificação....
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/66

NOTA TÉCNICA: INSPEÇÃO DE PULVERIZADORES HIDROPNEUMÁTICOS NA REGIÃO DO ALTO PARANAÍBA-MG - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n05a08
Provedor de dados: 107
Autores: Diego Sichocki; UFV CRP; Renato Adriane Alves Ruas; UFV; Luciel Rauni Dezordi; UFV CRP; Alberto Carvalho Filho; UFV CRP; Pedro Ivo Vieira Good God; UFV CRP.
O objetivo desse trabalho foi inspecionar pulverizadores hidropneumáticos na Região do Alto Paranaíba-MG, a fim de se verificar o estado de conservação dos mesmos e validar procedimentos de avaliação condizentes com a região. Para isso, avaliou-se 30 pulverizadores que foram selecionados ao acaso. O processo de avaliação constitui-se da aplicação de um questionário dividido em duas partes, com as seguintes pontuações máximas: condições do equipamento (300) e calibração (150). Dessa forma, o pulverizador em condições perfeitas de operação atingiria nota final igual a 450. Quando o pulverizador possuía os itens em conformidade, recebia a pontuação, caso o contrário, não recebia, e, assim, a nota máxima alcançada do pulverizador era reduzida. Utilizou-se a...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola qualidade de aplicação; Manutenção; Controle de qualidade; Tecnologia de aplicação; Culturas arbóreas.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/483

ARMAZENAMENTO DE GRÃOS DE CAFÉ CEREJA DESCASCADO EM AMBIENTE REFRIGERADO
Provedor de dados: 107
Autores: Roberta Jimenez de Almeida Rigueira; UFV; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; UFV; Marcus Bochi da Silva Volk; UFV; Paulo Roberto Cecon; UFV.
A redução da temperatura da massa de grãos, abaixo de 15 ºC tem sido eficiente para reduzir a atividade de água dos grãos e, consequentemente, a atividade de insetos e de fungos. Objetivou-se, com esse trabalho, resfriar a massa dos grãos de café (Coffea arabica L.) cereja descascado, por meio de ar à temperatura ambiente e ar refrigerado. Foram usados grãos de café cereja em pergaminho, com teor de água de 12 ± 0,061% b.u.. Utilizou-se um experimento em parcelas subdivididas, tendo nas parcelas um esquema fatorial 3 x 7 e, nas subparcelas, sete avaliações, com três repetições. Adotaram-se três condições de armazenamento (à 15 e 25 °C e em armazém convencional à temperatura ambiente) e sete intervalos de tempo de armazenagem (0, 30, 60, 90, 120, 150 e 180...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Pré-processamento e armazenamento de produtos agrícolas qualidade; Resfriamento de grãos; Microorganismos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/75

INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE TRATOR E SEMEADORA DE PRECISÃO NA IMPLANTAÇÃO E PRODUTIVIDADE DA CULTURA DO MILHO VERDE - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n01a03
Provedor de dados: 107
Autores: Delorme Corrêa Júnior; UFLA; Ricardo Ferreira Garcia; UENF; Carmen Maria Coimbra Manhães; UENF; Pablo Pereira Corrêa Klaver; UENF; José Francisco Sá Vasconcelos Júnior; UENF.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de uma semeadora de precisão na implantação e caracteres produtivos da cultura do milho. Avaliou-se o desempenho da semeadora e produtividade da cultura. Foi utilizado um trator Massey Ferguson modelo MF 283 4x2 TDA e semeadora de precisão modelo SEED LINE. Foi regulado para distribuir 5,9 sementes. m-1 (65.000 plantas.ha-1), com 5 cm de profundidade e 90 cm entre linhas. O experimento foi montado em blocos casualizados, com três velocidades e quatro repetições, totalizando 12 unidades amostrais. As velocidades de operação foram 7,0; 5,5 e 4,5 km.h-1. Observou-se que a velocidade influenciou na velocidade periférica do disco dosador de sementes, número de sementes, espaçamento entre sementes, comprimento e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanizacao Agricola; Produção Vegetal produção; Precisão de semeadura; Zea mays L.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/456

ALTERAÇÕES NA QUALIDADE DO CAFÉ SUBMETIDO A DIFERENTES FORMAS DE PROCESSAMENTO E SECAGEM
Provedor de dados: 107
Autores: Marcelo Ribeiro Malta; EPAMIG; Sttela Dellyzete Veiga Franco da Rosa; EMBRAPA; Priscilla Magalhães Lima; UFLA; Larissa de Oliveira Fassio; UFLA; Juliano Batista Santos; EPAMIG.
Pesquisas recentes têm indicado várias alterações nos grãos de café decorrentes do processamento e secagem. Assim, neste trabalho objetivou-se verificar a influência da secagem lenta e secagem rápida sobre alguns parâmetros bioquímicos e fisiológicos de grãos de café e sobre a qualidade da bebida. Cafés da cultivar Catuaí Vermelho IAC 144 foram colhidos e submetidos a três formas de processamento, café natural, desmucilado e despolpado, e dois métodos de secagem, lenta à sombra em telados suspensos e secagem rápida em secadores de camada fixa a 35 ºC. Após secagem, os cafés foram submetidos às seguintes avaliações: análise sensorial, condutividade elétrica, lixiviação de potássio, atividade enzimática da polifenoloxidase, acidez total titulável e análises...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Pós-colheita; Processamento; Secagem; Energia na Agricultura análise sensorial  Coffea arabica L  pós-colheita.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/450

EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE POTÁSSIO NA EFICIÊNCIA DO EXTRATO DE SEMENTES DE MORINGA COMO AGENTE COAGULANTE
Provedor de dados: 107
Autores: Mateus Pimentel de Matos; UFV; Ivan Célio Andrade Ribeiro; UFV; Ana Paula da Silva Batista; UFV; Edson Faria da Silva; UFV.
Estudos indicam que sais potencializam o efeito coagulante do extrato de sementes de moringa (Moringa oleifera), tendo sido obtidos resultados satisfatórios quando preparado em solução de cloreto de sódio e hidróxido de cálcio. Entretanto, a presença de íons monovalentes em águas residuárias pode favorecer a dispersão dos sólidos, impedindo a formação de flocos e a sedimentação dos sólidos, reduzindo a eficiência de redução na turbidez. Sabe-se que o efluente de filtros orgânicos, gerado, por exemplo, quando se utiliza serragem de madeira como material filtrante, e águas residuárias como as do processamento do fruto do cafeeiro e vinhaça, apresentam altas concentrações do íon monovalente potássio. No presente trabalho, objetivou-se avaliar a eficiência do...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Tratamento de água; Coagulante natural; Moringa; Coagulação  dispersão  turbidez.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/367

AVALIACÃO DE INSTRUMENTOS AGROMETEOROLÓGICOS ALTERNATIVOS PARA O MONITORAMENTO DA AMBIÊNCIA EM GALPÕES AVÍCOLAS
Provedor de dados: 107
Autores: Nerandi Luiz Camerini; UFCG; Jeane Karla Mendonça Motta; UFCG; Luciano Barretos Mendes; Universidade do Estado de Iowa, Ames, IA, EUA; José Wallace Barbosa Nascimento; UFCG; Dermeval Araujo Furtado; UFCG.
Neste trabalho foram realizados dois experimentos em condições de laboratório, sendo o seu objetivo avaliar a eficiência de instrumentos alternativos de baixo custo para a medição de dados agrometeorológicos, quando comparados com os instrumentos padrões, de custo mais elevado. O primeiro experimento descrito consistiu na comparação entre dois tipos de termômetros de bulbo-negro alternativos, com um termômetro de bulbo-negro padrão, confeccionado em cobre. O segundo experimento foi projetado para comparar um psicrômetro alternativo (feito de um psicrômetro de leitura visual, adaptado com a inserção de sensores HOBO de temperatura), com o sensor comercial HOBO de temperatura ambiente e umidade relativa. Para ambos os experimentos, os instrumentos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola avicultura; Bioclimatologia; Temperatura do globo negro e umidade relativa do ar.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/190

DISTRIBUIÇÃO E INCERTEZA DA ERODIBILIDADE EM UM LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO HÚMICO SOB CULTIVO DE CAFÉ ARÁBICA
Provedor de dados: 107
Autores: Samuel de Assis Silva; UFES; Julião Soares de Souza Lima; UFES; Mauri Martins Teixeira; UFV.
O objetivo deste trabalho foi estudar o comportamento espacial da erodibilidade de um Latossolo Vermelho Amarelo húmico por meio de mapas de distribuição e incerteza utilizando métodos de krigagem. O experimento foi realizado em uma área cultivada com Coffea arabica L. variedade catuaí. O solo foi coletado na camada de 0-0,20 m distribuídos em uma malha amostral, totalizando 50 pontos. Avaliou-se a erodibilidade por meio de modelos indiretos, com base nas frações granulométricas do solo e no teor de matéria orgânica. Os dados foram, inicialmente, submetidos a uma análise descritiva e exploratória. A análise geoestatística foi utilizada sobre o conjunto real de dados e também sobre os dados de erodibilidade após codificação por indicação. Os resultados...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/24

EFEITO DE DIFERENTES NÍVEIS DE ÁGUA NO SOLO NA PRODUÇÃO DO RABANETE CULTIVADO EM DOIS TIPOS DE AMBIENTES PROTEGIDOS - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n4p346-354
Provedor de dados: 107
Autores: Elvis Márcio Castro Lima; Universidade Federal de Lavras; André Maller; Universidade Estadual de Maringá/ PR; Anderson Takashi Hara; Universidade Estadual de Maringá/PR; Fátima Conceição Rezende; Universidade Federal de Lavras; Jacinto Assunção Carvalho; Univesidade Federal de Lavras.
A cultura do rabanete é sensível às flutuações de umidade no solo, no entanto, são raros os trabalho sobre o manejo da irrigação e o efeito do déficit hídrico. Assim, este trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito da irrigação na cultura do rabanete cultivado em ambiente protegido. O estudo foi realizado na área experimental do Departamento de Engenharia da UFLA em duas estufas sendo uma coberta com polietileno transparente (convencional) e a outra, também coberta com polietileno foi colocado nas laterais e ao nível do pé direito uma malha vermelha (modificado). A cultura foi irrigada por gotejamento. Utilizou-se um delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), com quatro níveis de tensão de água no solo (15, 30, 45 e 60 kPa) e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais matéria fresca; Área foliar; Raphanus sativus.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/577

VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS EM MOTORES DIESEL
Provedor de dados: 107
Autores: Gerson Haruo Inoue; UFV; Luciano Baião Vieira; UFV; Guilherme L. Santos; UFV; Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Wagner da Cunha Siqueira; UFV.
O óleo vegetal pode substituir o óleo diesel de três formas: por meio do Biodiesel, Hbio e na forma de óleo bruto. A utilização do óleo bruto pode ser importante em regiões com dificuldade para o recebimento do óleo diesel, como na Região Norte. Existem vários fatores que influenciam a utilização do óleo bruto nos motores, entre os quais a alta viscosidade do óleo vegetal. Neste trabalho, foi determinada a viscosidade dos óleos refinados e brutos e suas misturas com diesel e avaliou-se o desempenho do motor, quando alimentado com misturas de óleo refinado de soja (ORS) e diesel. Verificou-se que não ocorreram variações de viscosidades entre os tipos de óleo. Em um motor Yanmar, utilizando misturas de ORS até a proporção de 30%, verificou-se aumento da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Biocombustíveis; Óleos Vegetais e Viscosidade Cinemática.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/33

PERDAS NA PLATAFORMA DE CORTE DE UMA COLHEDORA COMBINADA DE GRÃOS NA COLHEITA DE SOJA
Provedor de dados: 107
Autores: Túlio de Almeida Machado; Universidade Federal de Viçosa; Fábio Lúcio Santos; Universidade Federal de Viçosa; João Paulo Barreto Cunha; Universidade Federal de Lavras; Daniel Antônio da Cunha; Universidade Estadual de Goiás; Laysla Morais Coelho; Universidade Federal de Goiás.
A soja (Glycine Max) é uma das espécies mais cultivadas no Brasil, com importante papel socioeconômico e produção estimada para a safra 2011/12 de 66,7 milhões de toneladas. Dentre os prejuízos no processo de colheita, as ocasionadas pelo mecanismo de corte da colhedora são significativas, correspondendo cerca de 85% das perdas totais durante a colheita mecanizada. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar as perdas na plataforma de corte em diferentes configurações de operação. O estudo foi conduzido na fazenda Santa Rosa, localizada no município de Morrinhos-GO, em uma área de 58 ha irrigada por pivô central onde foi realizada a semeadura da variedade IGRA 516 RR. Como fonte de avaliação do estudo, foi utilizada uma colhedora da marca John...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola mecanização; Colheita mecanizada e velocidade operacional.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/378

MONITORAMENTO DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E PH DA SOLUÇÃO DO SOLO SOB DIFERENTES DOSES DE APLICAÇÃO DE VINHAÇA - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n6p552-561
Provedor de dados: 107
Autores: João Paulo Francisco; Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quieroz"; Marcos Vinicius Folegatti; Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"; Leonardo Duarte Batista da Silva; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Jonathas Gonçalves Batista Silva; Universidade Federal de Juiz de Fora.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a condutividade elétrica (CEs) e o pH da solução do solo cultivado com abacaxi Vitória e fertirrigado com vinhaça, de modo a suprir 0, 50, 75, 100 e 125% da recomendação de potássio para essa cultura, obtendo-se, dessa forma, os seguintes tratamentos: T1 – 0 m³ ha-¹; T2 – 231 m³ ha-¹; T3 – 347 m³ ha-¹; T4 – 462 m³ ha-¹; T5 – 578 m³ ha-¹. O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Departamento de Engenharia de Biossistemas da ESALQ/USP. O plantio foi realizado em trincheiras abertas ao nível do solo totalmente revestidas com lona e preenchidas com solo classificado como Latossolo Vermelho Amarelo. As aplicações de vinhaça foram realizadas quinzenalmente por meio de fertirrigação utilizando sistema de irrigação...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Engenharia de Água e Solo lixiviação  salinização  efluentes líquidos  reuso de água.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/590

TAXAS DE APARECIMENTO E ALONGAMENTO DO CAPIM-XARAÉS EM DIFERENTES MANEJOS E NÍVEIS DE ADUBAÇÃO, INTERVALOS DE DESFOLHA E ESTAÇÕES ANUAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Fernando França da Cunha; UFV; Carlos Augusto Brasileiro de Alencar; UFV; Márcio Mota Ramos; UFV; Antônio Carlos Cóser; Embrapa; Carlos Eugênio Martins; Embrapa.
Objetivou-se avaliar os efeitos de diferentes manejos e doses de adubação, intervalos de desfolha e estações anuais sobre as características morfogênicas do capim-xaraés. O experimento foi conduzido em esquema de parcelas subsubdivididas, tendo nas parcelas um esquema fatorial 2 x 2, duas estações anuais (inverno e verão) e dois manejos de adubação (convencional e fertirrigação), nas subparcelas quatro intervalos de desfolha (21, 28, 35 e 42 dias) e nas subsubparcelas seis níveis de adubação (0, 15, 39, 64, 83 e 100% das doses de 700 e 560 kg de N e K2O, respectivamente), no delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. As características morfogênicas foram estudadas por meio das taxas de aparecimento de folhas (TApF) e de alongamento de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Agricultura aspersão em linha; Brachiaria brizantha; Fertirrigação; Morfogênese.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/151

AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE LATICÍNIO E O EFEITO DO EFLUENTE GERADO NOS ATIBUTOS FISICO-QUÍMICO DE UM ARGISSOLO VERMELHO - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n01a07
Provedor de dados: 107
Autores: Jacineumo Falcão Oliveira; UFV; Sandra Maria Alves; UFERSA; Rafael Oliveira Batista; UFERSA; Valéria Ingrith Lima; UFERSA; Luiz di Souza; UERN.
Os efluentes gerados em indústrias lácteas possuem elevados teores de matéria orgânica, gorduras, sólidos suspensos e nutrientes, tendo que ser tratado adequadamente. A disposição inadequada destas águas ao solo causam danos como a salinidade, sodicidade, alteração no pH, entre outros. O afluente lácteo foi submetido a um tratamento preliminar/secundário composto por gradeamento e caixa de gordura seguido por lagoa aerada de mistura, sendo o efluente gerado pós-tratamento, aplicado ao solo por sulco de irrigação. Este trabalho objetivou avaliar a eficiência de tratamento do efluente de laticínio e o efeito de seu reuso nos atributos físico-químicos de um Argissolo Vermelho. Foram realizadas análises físico-química, determinando-se RST, RSD, RSS, pH, Na+,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Poluição do solo; Engenharia agricola reuso; Contaminação de solos; Capim tifton.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/469

PROFUNDIDADE DE SEMEADURA E CARGA APLICADA NA RODA COMPACTADORA PARA PRODUÇÃO DE MILHO SILAGEM
Provedor de dados: 107
Autores: Jorge Wilson Cortez; Universidade Federal do Vale do São Francisco; Pamela José Alves; UNESP; Danilo Cesar Checchio Grotta; UNIFEB; Carlos Eduardo Angeli Furlani; UNESP; Rouverson Pereira da Silva; UNESP.
Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar os efeitos da profundidade de deposição das sementes e das cargas verticais sobre a roda compactadora, nos atributos físicos do solo e agronômicos do milho. O ensaio foi realizado no campus da UNESP de Jaboticabal com o delineamento inteiramente casualizado no esquema fatorial 4 x 3, sendo comparadas quatro cargas verticais (62,7; 160,7; 258,7 e 356,7 N) e três profundidades de semeadura (0,03; 0,05 e 0,07 m) com três repetições. As variáveis analisadas foram: número de dias para a emergência das plântulas, resistência do solo à penetração, perdas de massa na colheita, umidade massas verde e seca das plantas de milho. Os resultados evidenciaram que à resistência do solo à penetração foi afetada após a passagem...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Massa seca; Resistência à penetração do solo; Mecanização agrícola.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/149

ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA EM TRECHOS DO RIO TURVO SUJO, VIÇOSA – MG
Provedor de dados: 107
Autores: Daniele Gonçalves Nunes; Instituto Federal do Rio de Janeiro - Campus Nilo Peçanha-Pinheiral; Demetrius David da Silva; UFV; Antonio Teixeira de Matos; UFV.
Neste trabalho, objetivou-se caracterizar, da nascente à foz, a qualidade das águas do Rio Turvo Sujo em seis trechos. O trabalho foi desenvolvido em quatro campanhas ao longo dos períodos seco e chuvoso, durante os meses de agosto e novembro de 2006 e fevereiro e junho de 2007. Nas campanhas referentes ao período seco, realizadas nos meses de agosto de 2006 e junho de 2007, obtiveram-se, para cada trecho, os Índices de Qualidade da Água (IQA) que variaram de muito ruim a médio em agosto de 2006, sendo o trecho de pior qualidade, o trecho II (a montante do encontro com o córrego do Grama), e de ruim a médio, em junho de 2007. Para as campanhas referentes ao período chuvoso, realizadas nos meses de novembro de 2006 e fevereiro de 2007, os IQA obtidos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hidricos e Ambientais IQA; Qualidade da água; Rio Turvo Sujo.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/334

AVALIAÇÃO OPERACIONAL DE CONJUNTO TRATOR-PULVERIZADOR
Provedor de dados: 107
Autores: Ana Lúcia Paschoa Botelho Barbosa; UNESP; Afonso Lopes; UNESP; Marcelo da Costa Ferreira; UNESP; Felipe Thomaz da Camara; Rouverson Pereira da Silva; UNESP.
Na aplicação de produtos líquidos, utilizando o conjunto trator-pulverizador, métodos incorretos podem resultar em operações onerosas e ineficientes. No presente trabalho teve-se, como objetivo, avaliar o desempenho operacional de um conjunto trator-pulverizador, em função da pressão de aplicação (690 kPa, 1210 kPa e 1720 kPa), condição da superfície do solo (aclive e declive) e de tanque (metade e cheio). O experimento foi conduzido na UNESP de Jaboticabal, SP. No experimento, foi utilizado um trator VALTRA BM100, 4x2 TDA e um pulverizador para frutíferas, modelo KO JET PLUS, com capacidade para 2000 L. Os resultados evidenciaram que o consumo de combustível do trator aumentou 5% na condição aclive, em comparação com declive, 8% na pressão de 1720 kPa em...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/91

GAINS IN PERFORMANCE OF DIESEL CYCLE ENGINE USING B10
Provedor de dados: 107
Autores: Guimarães, Camila Coelho; Santos, Vivianni Marques Leite dos; Dantas, Alan Christie da Silva; Cortez, Jorge Wilson; Pereira, Paulo José.
Studies to develop renewable fuels, such as biodiesel, as substitutes for petroleum diesel are of great environmental importance. However, to be effectively incorporated into the energy mix, satisfactory performance of a diesel cycle engine under the effect of this biofuel must be ensured. The objective of this study was to evaluate the specific fuel consumption, effective power and torque of a diesel engine with respect to resistive loads under varying volumetric proportions of soybean biodiesel in diesel mineral oil (5% (B5), 10% (B10), 25% (B25) and 50% (B50)) under varying applied loads (1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5 and 9.0 kW). For the test, a 7.36 kW engine coupled to a 28.8 kW three-phase electric generator was used. The loads were elevated up to 9.0 kW...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia na Agricultura consumption; Dynamometer test; Power; Torque.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/762

NOTA TÉCNICA: ISOTERMA DE ADSORÇÃO DE FÓSFORO EM PÓ COLETADO NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ATMOSFÉRICOS GERADOS EM INDÚSTRIA SIDERÚRGICA
Provedor de dados: 107
Autores: Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; André M. Costa Neto; Marcio Arêdes Martins; UFV; Mateus Pimentel de Matos.
O pó coletado no sistema de tratamento dos efluentes atmosféricos do alto-forno é considerado um resíduo de difícil disposição final, em decorrência das grandes quantidades produzidas e de seu potencial poluente para o meio ambiente. Objetivou-se, com a realização deste trabalho, caracterizar física, química e mineralogicamente o pó coletado no sistema de tratamento dos efluentes atmosféricos de alto-forno em indústria siderúrgica, avaliar sua capacidade em adsorver fósforo, e obter a isoterma de adsorção que melhor ajuste proporcionar aos dados obtidos. A concentração total de Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, Fe, Al, Mg, Ca, K e P foi obtida após digestão nítrico-perclórico da amostra e quantificação da concentração em solução utilizando-se espectrometria de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais resíduos sólidos; Reciclagem; Remoção de fósforo; Fosfatos.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/242

INFLUÊNCIA DO BINÔMIO TEMPO/TEMPERATURA NA ATIVIDADE BACTERICIDA DO EXTRATO AQUOSO DE Moringa oleifera LAM.
Provedor de dados: 107
Autores: Sousa, João Paulo Gomes; Rosa, Carolini Esmeriz; Assunção, Daiane Evelin dos Santos; Paiva, Ed Carlo Rosa; Barros, Jupyracyara Jandyra de Carvalho.
A estabilidade da atividade antimicrobiana do extrato aquoso da semente de Moringa oleifera Lam, em relação ao tempo/temperatura, foi testada a partir da técnica de difusão em disco nas espécies Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Os extratos foram colocados em quatro temperaturas diferentes (8 ºC, 25 ºC, 37º C e 42 ºC) e monitorados no tempo zero, três dias, sete dias e dez dias e a única bactéria susceptível a eles foi a Staphylococcus aureus ATCC 25923 (halo de inibição &gt; 13 mm). O aumento no volume do extrato não levou ao aumento da efetividade no controle de Staphylococcus aureus ATCC 25923. A partir de três dias, foi observado decréscimo na atividade do extrato, no que se refere à ação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais estabilidade térmica; Conservação de alimentos; Staphylococcus aureus.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/593

NOTA TÉCNICA: INSPEÇÃO DE PULVERIZADORES E QUALIDADE NA APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS
Provedor de dados: 107
Autores: Silva, Sérgio Macedo; Nogueira, Pedro Augusto Menezes; Dias, Rafael Silva; Jorge, Gabriel Lemes; Machado, Willian Alves.
Considerando o cenário atual da agricultura brasileira, um aspecto de grande importância para o êxito da atividade agrícola é a correta aplicação de produtos fitossanitários, a qual exerce papel fundamental para o controle de pragas, doenças e plantas daninhas. A conscientização tanto do produtor como do aplicador de produtos fitossanitários é de extrema importância, o que não é feito de forma eficiente em muitos casos, contribuindo para a contaminação do meio ambiente, deriva e aplicação de superdose de produtos. Buscou-se com este trabalho realizar a inspeção de pulverizadores e o treinamento de produtores e aplicadores sobre as boas práticas na aplicação de produtos fitossanitários. Foram realizadas inspeções em máquinas utilizadas para pulverização na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agronomia; Mecanização agrícola; Tecnologia de aplicação tecnologia de aplicação; Regulagem de máquinas; Redução de deriva.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/658

METODOLOGIA PARA ANÁLISE DE PROJETO DE SISTEMAS INTENSIVOS DE BOVINOS DE CORTE COM UTILIZAÇÃO DO SLP (SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING)
Provedor de dados: 107
Autores: Maria Clara de Carvalho Guimaraes; UFV; Fernando da Costa Baêta; Antônio Cléber Gonçalves Tibiriçá; UFV; Ilda de Fátima Ferreira Tinoco; UFV; Irene Menegali; UFV.
A indústria de produção animal é caracterizada por  utilizar sistemas intensivos de criação. A intensificação desses sistemas da indicativos de que o futuro da produção não está no aumento do plantel, mas no aumento dos índices de produtividade. Um ambiente ideal, com instalações bem planejadas, conjugadas às práticas de manejo adequadas, conduz o animal à condição definida como bem-estar. Por meio de diagnósticos de sistemas intensivos de bovinos de corte em unidades produtivas no Norte do Estado de Minas Gerais, foram identificados os principais problemas existentes em cada unidade, classificando-os mediante o estudo de fluxos de atividades e instalações. Para proceder a análise dos dados levantados, o SLP (Systematic Layout Planning) foi utilizado na...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiencia bovino de corte; Bem-estar animal; Planejamento de instalações.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/29

CUSTO HORÁRIO DE UM TRATOR AGRÍCOLA ALIMENTADO COM DIFERENTES PROPORÇÕES DE ÓLEO DIESEL E BIODIESEL DE PINHÃO MANSO - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n05a01
Provedor de dados: 107
Autores: Wagner da Cunha Siqueira; Haroldo Carlos Fernandes; Fabio Lúcio Santos; Anderson Candido da Silva; Universidade Federal de Viçosa; Selma Alves Abrahao.
Vários estudos estão sendo realizados utilizando o conjunto trator/equipamento para avaliar o seu desempenho em conjunto com combustível convencional (óleo Diesel). Dada à necessidade de novas alternativas para essa fonte finita de energia, os testes com combustíveis alternativos tornaram-se muito importantes. Portanto, objetivou-se com este trabalho analisar o custo horário de um trator agrícola, utilizando combustíveis com diferentes proporções de óleo Diesel (OD) com biodiesel de pinhão manso (OPM). Verificou-se, por meio de ensaios dinamométricos, o consumo específico de combustível do motor alimentado com diferentes misturas de combustíveis. Posteriormente, determinou-se o custo horário do trator utilizando o consumo obtido nos ensaios dinamométricos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola consumo específico; Ensaio dinamométrico; Óleo vegetal.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/485

MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DA ERODIBILIDADE E DA TENSÃO CRÍTICA DE CISALHAMENTO DO SOLO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS
Provedor de dados: 107
Autores: Marcio Koetz; UFLA; Fernando Falco Pruski; DEA/UFV; Herony Ulisses Mehl; Demetrius David da Silva; DEA/UFV; Eduardo Antônio Gomes Marques; DEC/UFV.
Este trabalho foi conduzido com a finalidade de determinar os valores de erodibilidade e de tensão crítica de cisalhamento do solo em um canal de estrada não pavimentada com base na metodologia desenvolvida por Griebeler e no ensaio de Inderbitzen. Os testes de campo foram realizados no canal desta estrada, sendo realizados para os horizontes A, B, C(residual maduro) e C(residual jovem) com a utilização do equipamento desenvolvido por Griebeler. Foram também retiradas amostras de solo deformadas e indeformadas destes horizontes para os testes de Inderbitzen. O horizonte C(residual jovem) foi o que apresentou as maiores erodibilidades e as menores tensões críticas de cisalhamento. O método de Griebeler mostrou-se como o mais adequado para a determinação da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/118

FERTILIZER METER WITH DOUBLE OUTPUT DEVELOPED FOR FAMILY FARMING - ASSESSMENT OF THE MASS FLOW RATE
Provedor de dados: 107
Autores: Nogueira, Cesar Augusto Azevedo; Reis, Ângelo Vieira dos; Vasconcelos, Márcia Beatriz Sila.
The aim of this study was to establish the rotation inﬂuence of the meter component and the aperture of the hopper over the mass ﬂow rate of solid fertilizer in a meter equipped with two outputs for dosed material, intended for use in small capacity planters. The meter was evaluated in laboratory using the fertilizer NPK 05-20-20, characterized according to water content, bulk density, particle size and repose angle. The experiment was designed to evaluate the combined effect of the angular speed of the rotor blades and the aperture of the hopper over the meter mass ﬂow rate, in a factorial arrangement 4x4, with fve replications. The mass ﬂow of this fertilizer was found to be directly proportional to the angular speed of the two output meter rotors and to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola razão de distribuição de adubo; Adubação; Semeadoras adubadoras.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/730

AVALIAÇÃO DA UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA DE BICOS HIDRÁULICOS EM PULVERIZADOR COM ASSISTÊNCIA DE AR
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Mesquita Baesso; UFV; Ronaldo Goulart Magno Junior; Mauri Martins Teixeira; DEA/UFV; Francelino Augusto Rodrigues Junior; Renato Adriane Alves Ruas.
A eficiência nas aplicações de defensivos agrícolas tem sido alvo de vários estudos, que têm se levado com o surgimento de novas tecnologias de aplicação. A definição do depósito em alvos biológicos e o desenvolvimento de equipamentos precisos de aplicação são os maiores objetivos em pesquisas com aplicação de defensivos. Neste trabalho, foram avaliadas bicos de pulverização hidráulica de jato cônico vazio, com pressão de operação de 500, 600 e 700 kPa, trabalhando com quatro velocidades de rotação do ventilador e três alturas de barra em relação à bancada de distribuição. A assistência de ar na barra interferiu no coeficiente de variação volumétrica.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/119

INVESTIGAÇÃO DO NDVI E REFLECTÂNCIA DAS BANDAS DO VERMELHO E INFRAVERMELHO-PRÓXIMO DE SENSORES DISTINTOS SIMULADOS POR MEIO DE DADOS DO HYPERION PARA CANA-DE-AÇÚCAR E FLORESTA NATURAL
Provedor de dados: 107
Autores: Pedro Quarto Júnior; UFES; Alexandre Cândido Xavier; UFES; Julião Soares de Souza Lima; UFES.
Este trabalho teve como objetivo analisar a inter-relação da reflectância das bandas do vermelho (Ver) e do infravermelho-próximo (IVP) e do Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) dos sensores multiespectrais MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), ETM+ (Thematic Mapper Plus) e HRV (High Resolution Visible). Uma imagem hiperespectral do Hyperion foi adquirida sobre a região de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, tendo os efeitos atmosféricos corrigidos. A simulação das bandas foi realizada a partir de 210 e 50 amostras de dados de reflectância hiperespectral, coletadas da imagem Hyperion, em áreas de cana-de-açúcar e de floresta natural, respectivamente. De acordo com os resultados conclui-se: a) as relações entre...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola sensoriamento remoto; Índice de vegetação; MODIS; ETM+; HRV.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/57

NUTRIÇÃO DE TOMATEIRO FERTIRRIGADO COM ÁGUA RESIDUÁRIA DA SUINOCULTURA
Provedor de dados: 107
Autores: José Antonio Rodrigues Souza; UFV; Paulo Afonso Ferreira; UFV; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Débora Astoni Moreira; UFV.
Neste trabalho objetivou-se analisar os efeitos da fertirrigação com água residuária de suinocultura (ARS) no estado nutricional do tomateiro. Para isso, foram cultivados tomateiros da variedade Fanny TY em 21 lisímetros de drenagem sob ambiente protegido, preenchidos com Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com sete tratamentos e três repetições. Os tratamentos foram constituídos de testemunha e fertirrigação com ARS, fornecendo-se diferentes doses de nitrogênio recomendada para o tomateiro com e sem complementação da adubação. Diante dos resultados, concluiu-se que: (a) a ARS supriu, em quaisquer lâminas aplicadas, as necessidades nutricionais do tomateiro; (b) tomando-se o conjunto de variáveis de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola água residuária; Tomate; Nutrição; Produtividade.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/76

ACÚMULO DE NUTRIENTES E MATÉRIA SECA PELO MILHO EM FUNÇÃO DO MANEJO DO SOLO E DA ADUBAÇÃO NITROGENADA
Provedor de dados: 107
Autores: Edney Leandro da Vitória; Universidade Federal do Espírito Santo; Haroldo Carlos Fernandes; Universidade Federal de Viçosa; Elcio das Graça Lacerda; Universidade Federal de Viçosa; Thiago Lopes Rosado.
Avaliou-se o efeito de sistemas de manejo do solo e doses de nitrogênio na produção de matéria seca, grãos e palhada, bem como no acúmulo de N, P, K, Ca, Mg, S e Zn, por plantas de milho (híbrido ou variedade). O experimento foi conduzido sob irrigação da área experimental da Fazenda Modelo do Centro Universitário Vila Velha, localizada no município de Cariacica/ES, em solo classificado como Latossolo Amarelo Eutrófico (textura arenosa). Os sistemas de manejo do solo estudados foram: plantio direto, preparo convencional com arado de discos e preparo convencional com arado de aiveca. Doses de nitrogênio a 0, 60, 120 e 240 kg ha-1 foram aplicadas em cobertura. As maiores produções de matéria seca nos grãos, palhada e do acúmulo de nutrientes foram obtidas...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização agrícola Sistemas de produção; Nutrientes; Preparo do solo; Zea mays.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/241

YIELD ESTIMATE OF IRRIGATED COFFEE BY SPECTRAL AGRO ECOLOGICAL ZONE METHOD
Provedor de dados: 107
Autores: Almeida, Thomé Simpliciano; Sediyama, Gilberto Chohaku; de Alencar, Leônidas Pena.
The notorious role of coffee in Brazilian economy justifies and motivates the realization of scientific researches that contribute to the improvement of the culture monitoring, refine the productivity estimation and offer political support for planning and commercialization. In this context, the present thesis aimed the monitoring and the productivity estimation of  coffee plantations – located in the northwest of Minas Gerais – by means of an agrometeorological-spectral model. The spectral monitoring was done through the behavior of the EVI and NDVI vegetation indexes, fed by spectral data from MODIS sensor with the MOD13Q1 product. The original mathematical agrometeorologycal model is based on the penalization of cultivation potential productivity due to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola balanço hídrico; Modelo agrometeorológico; Sensoriamento remoto.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/727

ATRIBUTOS FÍSICOS DE SOLOS SOB A CONSORCIAÇÃO GRAMÍNEAS-LEGUMINOSAS NO NORTE DO ESTADO DO TOCANTINS
Provedor de dados: 107
Autores: João Vidal de Negreiros Neto; Universidade Federal do Tocantins; Antonio Clementino dos Santos; Universidade Federal do Tocantins; Perlon Maia dos Santos; Universidade Federal do Tocantins; Thiago Martins dos Santos; Universidade Federal do Tocantins; Ana Flávia Gouveia de Faria; Universidade Federal do Tocantins.
O manejo de solo tem como objetivo melhorar as condições químicas, físicas, biológicas e promover condições favoráveis ao desenvolvimento das culturas. O experimento foi conduzido na Fazenda da Escola de Medicina Veterinária – UFT, utilizando-se duas classes de solos (Neossolo Quartzarênico Órtico típico - RQo e Argissolo Vermelho Eutroférrico - PVef), com o objetivo de avaliar o efeito da consorciação gramínea-leguminosa na qualidade dos solos, mediante a quantificação de alguns atributos físicos. Os tratamentos corresponderam a quatro gramíneas e duas leguminosas plantadas isoladamente e em consórcio: capim Marandu (Brachiaria brizantha cv Marandu), MG-5 (B. brizantha cv MG-5), Tanzânia (Panicum maximum Jacq cv Tanzânia) e Mombaça (P. maximum Jacq cv...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Compactação; Densidade; Porosidade.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/156

SIMILARIDADE DE EUTROFIZAÇÃO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA DO ALTO JAGUARIBE, CEARÁ
Provedor de dados: 107
Autores: Silva, Eldir Bandeira da; Araújo Neto, José Ribeiro de; Lima, Berthyer Peixoto.
A pressão antrópica sobre os corpos hídricos vêm gerando sérios problemas, desde o assoreamento à eutrofização. Portanto, objetivou-se investigar a similaridade da trofa dos reservatórios da bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe, Ceará, por meio da aplicação da Análise de Agrupamento Hierárquico. Foram considerados os atributos Clorofila ‘a’, Nitrogênio Total, Fósforo Total, e Razão de Redfild (N:P), durante o período de 2001 a 2015, em 10 reservatórios (Arneiroz II, Bengué, Broco, Coronel, Favelas, Forquilha II, Orós, Pau Preto, Trici e Trussu), totalizando 600 amostras. Empregou-se a técnica de Estatística Multivariada - Análise de Agrupamento Hierárquico (AAH) para identificação da similaridade da qualidade das águas dos reservatórios investigados. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade de água; Reservatórios; Semiárido.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/800

CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR AMBIENTE AQUECIDO POR UM CONJUNTO GASEIFICADORCOMBUSTOR DE BIOMASSA DE FLUXO CONCORRENTE, VISANDO AQUECIMENTO DE AVIÁRIOS
Provedor de dados: 107
Autores: William Rosario Santos; UFV; Jadir Nogueira da Silva; UFV; Delly Oliveira Filho; UFV; Marcio Arêdes Martins; UFV.
Um dos problemas para o uso do gaseificador para o aquecimento do ar em aviários é o desperdício de energia no período diurno, os equipamentos normalmente usados pelos avicultores, não dispõe de sistema de controle de potência térmica gerada. Nesse período, a diferença de temperatura entre o ar ambiente e a necessária para o conforto térmico das aves no interior dos galpões é menor quando comparada com o período noturno. Durante o dia, a temperatura dentro do aviário é controlada por meio de cortinas do galpão, sem que ocorra uma diminuição na queima de biomassa, o que caracteriza um desperdício de energia. Outra forma de controle da temperatura é o desligamento do sistema, o que acarreta uma constante atenção por parte do operador. Desse modo, há um...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Angrícola controle; Gaseificador e biomassa.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/44

QUALIDADE DO COMPOSTO GERADO NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RESTAURANTE E DIFERENTES RESÍDUOS ORGÂNICOS
Provedor de dados: 107
Autores: Lima, Lucas Cardoso; Fia, Ronaldo; Ribeiro, André GERALDO CORNELIO; Hashizume, Bruna Mayumi; Soares, Regina Aline.
Este trabalho objetivou avaliar a qualidade do composto final proveniente de diferentes fontes de carbono e nitrogênio na compostagem de resíduos orgânicos resultantes das refeições do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal de Lavras. Foram realizados quatro tipos de tratamento (T1 - capim e resíduo do RU; T2 - capim, resíduo do RU e lodo de esgoto; T3 - serragem/maravalha e resíduo do RU; e T4 - serragem/maravalha, resíduo do RU e lodo de esgoto). Para cada tratamento foram feitas duas repetições, cada pilha de compostagem teve a forma cônica com aproximadamente 1,30 metro de altura por 2 metros de base. O experimento foi conduzido com uma umidade de 40%. Após 120 dias em campo, o pH final dos tratamentos foram 8,6; 7,7; 6;7 e 6,8...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia na Agricultura; Recursos Hídricos e Ambientais Lodo  Carbono  Nitrogênio.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/812

AVALIAÇÃO DA CINÉTICA DE SECAGEM DE CARQUEJA
Provedor de dados: 107
Autores: Lauri Lourenço Radünz; Universidade Regional Integrada; Antônio Sergio do Amaral; Universidade Regional Integrada; Altemir José Mossi; Universidade Regional Integrada; Evandro de Castro Melo; Universidade Federal de Viçosa; Ronicely Pereira Rocha; Universidade Federal de Viçosa.
Este trabalho teve por objetivo estudar a cinética de secagem de carqueja, submetida a diferentes temperaturas do ar e posterior ajuste dos dados experimentais a diferentes modelos matemáticos. Para condução do experimento de secagem foram utilizados seis secadores de bandejas, empregando-se as temperaturas de 40, 50, 60, 70, 80 e 90 ºC. Foi utilizado o delineamento experimental de blocos ao acaso, com três repetições, colocando-se 800 g de folhas frescas em cada bandeja. Para o ajuste dos modelos matemáticos aos dados experimentais, realizou-se análise de regressão não linear, pelo método Quasi-Newton, sendo os valores dos parâmetros dos modelos estimados em função da temperatura do ar de secagem. Os resultados mostraram que o modelo de Midilli et al....
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola plantas medicinais; Baccharis trimera; Modelos matemáticos.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/147

QUALIDADE DO MILHO DOCE MINIMAMENTE PROCESSADO CONSERVADO SOB DIFERENTES ATMOSFERAS - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n06a03
Provedor de dados: 107
Autores: Alexandra Mara Goulart Nunes Mamede; EMBRAPA; Adimilson Bosco Chitarra; UFLA; Marcos José de Oliveira Fonseca; EMBRAPA; Antonio Gomes Soares; EMBRAPA; Israel Alexandre Pereira.
Este trabalho teve por objetivo avaliar a influência de três atmosferas diferentes (2% O2 + 8% CO2, 4% O2 + 8% CO2 e atmosfera ambiente) na qualidade de milho verde do tipo doce minimamente processado, durante sua conservação a 5 °C. Foram utilizadas espigas de milho verde do tipo doce, híbrido do programa de melhoramento da Embrapa Milho e Sorgo com gene mutante sh2 (Embrapa HT1). O conteúdo de glicose, frutose, β-criptoxantina, firmeza e valor L* foram influenciadas somente pelo tempo de conservação. As atmosferas controladas foram eficientes em reduzir a perda de massa das espigas de milho doce e, pelos dados obtidos para o pH e acidez titulável, manteve a atividade respiratória reduzida em até três dias de armazenamento. O conteúdo de sacarose mais...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento Zea mays; Atmosfera controlada; Qualidade; Pós-colheita; Processamento mínimo.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/583

DESEMPENHO OPERACIONAL DE UM TRATOR AGRÍCOLA EM FUNÇÃO DA LASTRAGEM, PRESSÃO DE INFLAÇÃO E DESGASTE DO PNEU
Provedor de dados: 107
Autores: Roger Toscan Spagnolo; Marcos Antonio Zambillo Palma; Carlos Eduardo Silva Volpato; Jackson Antonio Barbosa; Rodrigo Alencar Nunes.
Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o desempenho operacional de um trator agrícola operando com pneus novos e desgastados em três condições de lastragem e três pressões de inflação dos pneus. O experimento foi realizado na unidade experimental pertencente ao Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras, apresentando teor de água do solo de 25,6% e 14,97 T ha-1 de matéria seca no momento da realização dos testes. Utilizou-se um trator 4x2 TDA, com potência de 65,62 kW (88 HP) no motor. Os pneus foram do tipo R1, com as seguintes características: diagonal (dianteiros: 12.4-24; traseiros: 18.4-30), sendo que, a altura média das garras dos pneus novos foi de 30 e 35 mm para os pneus dianteiros e traseiros respectivamente, enquanto os...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola patinagem; Força; Potência; Coeficiente de tração.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/415

AVALIAÇÃO DO CORTE MANUAL E MECANIZADO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ
Provedor de dados: 107
Autores: Ricardo Ferreira Garcia; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Leonardo Silva Souza; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.
Este trabalho teve como objetivo comparar os custos envolvidos e o desempenho operacional nos sistemas de colheita manual e mecânico da cana-de-açúcar no município de Campos dos Goytacazes, RJ, utilizando duas colhedoras autopropelidas, modelos Santal Amazon e Brastoft A-7700. Foi realizada a comparação entre o rendimento operacional no corte da cana-de-açúcar entre o homem e a máquina, sendo possível identificar um maior rendimento no corte mecânico em relação ao corte manual, pois uma colhedora de cana-de-açúcar na região equivale, em média, ao trabalho de 26 homens por hora. Pelos resultados obtidos, é evidente a grande vantagem da colheita mecanizada em relação a colheita manual, em razão de seu benefício ser maior que o custo. Este benefício significa...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola custo de produção; Capacidade operacional; Colheita mecanizada.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/67

CALIBRATION OF THE HARGREAVES-SAMANI EQUATION FOR SPECIFIC PERIODS OF THE YEAR IN THE MUNICIPALITY OF JAÍBA-MG, BRAZIL
Provedor de dados: 107
Autores: Duarte, Anunciene Barbosa; Ferreira, Lucas Borges; dos Santos, Edson Fagne.
Reference evapotranspiration (ET0) explains the climatic effects on crop water demand. The Food and Agriculture Organization (FAO) recommends the Penman Monteith equation as a standard method for estimating ET0. However, because this equation requires a large amount of meteorological data, it has limited application. An alternative is the Hargreaves-Samani (HS) equation, which only requires air temperature data, and can be calibrated to specifc locations and periods. The present study aimed to calibrate the empirical parameters (coeffcients and exponent) of the HS equation for specifc periods of the year, as well as evaluate the behavior and calibration of this equation throughout the year in the municipality of Jaíba-MG, Brazil. The daily meteorological...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Metereologia Agrícola evapotranspiration; Irrigation scheduling; Missing data; Temperature.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/838

TECHNICAL NOTE: WATER LEVEL RECORDER WITH ARDUINO PLATFORM
Provedor de dados: 107
Autores: Mota, Wilson Nogueira; de Miranda, Raiane Ferreira; Casaroli, Derblai; Alves Júnior, José; Mesquita, Márcio.
Brazilian hydrological measurement networks rarely cover all places in a watershed, therefore there is a great lack of streamﬂow data. This may be due to the costs for acquisition and maintenance of water level measuring devices. This work aimed to construct and validate a low cost automatic water level meter. A potentiometer coupled to a ﬂoat and pulley system was used, as well as an Arduino microcontroller board for data acquisition and a clock module RTC DS1307 for tracking reading times. In the Arduino environment, a program was created to signal reading from the transducer, to convert the electrical signal when in water level, to allocate the time readings and to store information in long-term memory. The equipment provided precise and accurate...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Hidrologia; Fluviometria automação  hidrologia  variáveis ﬂuviométricas.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/699

PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA A ESTIMATIVA DE CONFORTO TÉRMICO NA PRODUÇÃO INTENSIVA DE SUÍNOS E FRANGOS DE CORTE - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n06a04
Provedor de dados: 107
Autores: Mariano Sergio Pacheco de Angelo; UNIP; Irenilza Naas; UNIP - São Paulo / SP; Oduvaldo Vendrametto; UNIP - São Paulo / SP.
O Brasil é importante exportador mundial de carnes suína e de frango. Dois dos fatores que propiciam o sucesso da produção brasileira estão relacionados ao ambiente de alojamento e manejos adotados. Os índices de conforto térmico descrevem o ambiente do criatório, relacionando fatores climáticos mensuráveis, como a temperatura ambiente, a radiação solar, a umidade relativa e a velocidade do ar. O cômputo destes índices requer um cálculo constante, nem sempre possível no ambiente da granja de produção. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um programa computacional que calculasse índices de conforto térmico e identificasse cenários ótimos de alojamento, em relação às condições térmicas dos animais alojados, suínos e frangos de corte,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência automação de manejo; Engenharia de software; Melhorias no alojamento.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/460

USO DO IRRIGÂMETRO PARA ESTIMAR A EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA COM BASE NO MÉTODO DO LISÍMETRO DE LENÇOL FREÁTICO CONSTANTE
Provedor de dados: 107
Autores: Cristiano Tagliaferre; Universidade Estadual Sudoeste da Bahia; Rubnes Alves de Oliveira; Universidade Federal de Viçosa; Gilberto Chohaku Sediyama; Universidade Federal de Viçosa; Paulo Roberto Cecon; Universidade Federal de Viçosa; Franklin José Valbuena Materan; Universidad del Zulia.
Os objetivos deste trabalho foram avaliar o Irrigâmetro para estimar a evapotranspiração de referência (ET0) e comparar os métodos de FAO-Penman-Monteith, FAO-Penman Modificado, FAO-Radiação, Hargreaves-Samani e Tanque Classe A, em relação ao método do lisímetro de lençol freático constante. Os dados de evapotranspiração de referência (ET0), obtidos com o Irrigâmetro e com os demais métodos, foram comparados com os valores medidos no lisímetro de lençol freático constante, operando com Irrigâmetro modificado, em intervalos de um, três, cinco e sete dias. Os resultados mostraram que o Irrigâmetro apresentou desempenho satisfatório para estimar a ET0, em todos os intervalos de tempo estudados, com comportamento semelhante ao das estimativas proporcionadas...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais evaporímetro; Manejo da irrigação; Agricultura irrigada.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/209

DIMENSIONAMENTO DE PAINÉIS POROSOS PARA CONDICIONAMENTO DO AR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS
Provedor de dados: 107
Autores: José Francisco Rosa; Universidade Federal de Viçosa; Ilda de Fátima Tinôco; Universidade Federal de Viçosa; Carlos Magno Fernandes; UFV; Sergio Zolnier; UF Viçosa.
Painéis de resfriamento em celulose são comumente empregados no arrefecimento do ar, porém, alguns problemas estão associados a este material. Muitos estudos já concluíram que é viável o uso de materiais alternativos diversos em substituição a celulose, entre eles, aparece como viável, a argila. Em pesquisas anteriormente realizadas foi demonstrado que essa argila possui características favoráveis, que satisfazem as exigências pertinentes a um bom material poroso, podendo substituir, com vantagem econômica, a celulose. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo obter um dimensionamento de placas porosas em argila expandida, que permita, por meio de determinada granulometria da argila e uma espessura do painel, no qual se obtenha melhor eficiência...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Construções rurais e ambiência argila expandida  painel evaporativo  eficiência de resfriamento e resfriamento adiabático evaporativo  granulometria.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/108

CONSUMO ENERGÉTICO E PATINAGEM DE UM TRATOR AGRÍCOLA TRACIONANDO UMA ENXADA ROTATIVA E UM ARADO DE DISCOS
Provedor de dados: 107
Autores: Diego Sichocki; UFV-CRP; Renato Adriane Alves Ruas; UFV-CRP; Luciel Rauni Dezordi; UFV-CRP; Leonardo Fideles Caixeta; UFV-CRP; Bruno Monteiro da Silva; UFV-CRP.
Parte da energia gerada pelos tratores agrícolas é perdida quando ocorre patinagem. Para a melhoria da eficiência de tração pode-se utilizar alguns componentes mecânicos do trator, como o bloqueio do diferencial e a tração dianteira auxiliar, quando presente. Em comparação com tratores do mesmo modelo que possuem TDA com os que não a possuem, verifica-se aumento de 33% na força de tração e redução dos índices de patinagem, mantendo-se o consumo energético igual entre os dois tratores. Objetivou-se com este trabalho, avaliar o efeito da utilização da tração dianteira auxiliar (TDA), e do bloqueio do diferencial na patinagem e no consumo de combustível de um trator agrícola, operando com dois tipos de implementos de preparo do solo. Utilizou-se o...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola bloqueio do diferencial; Perdas de potência; Preparo do solo; Tração dianteira auxiliar.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/404

DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DO SISTEMA DE BENEFICIAMENTO PÓS-COLHEITA DO GENGIBRE “IN NATURA” NO LITORAL PARANAENSE, BRASIL
Provedor de dados: 107
Autores: Eliane Rose Serpe Elpo; UFPR; Raquel Rejane Bonato Negrelle; UFPR; Neusa Gomes de Almeida Rücker; Secretaria de Est. da Agric. e do Abastecimento do Paraná.
Para subsidiar a oferta de produto de melhor qualidade ao mercado consumidor, avaliaram-se as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos produtores, do processo de beneficiamento pós-colheita (lavagem, limpeza, secagem e embalagem) e as condições de manipulação do gengibre “in natura”, no litoral paranaense. Os resultados obtidos foram confrontados com a legislação brasileira vigente. Em geral, as condições de higiene e limpeza foram consideradas precárias, determinando alta potencialidade de contaminação do gengibre com agentes, que poderiam colocar em risco a saúde do consumidor. Os problemas encontrados poderiam ser minimizados, por meio de sistemático controle de qualidade e programas de educação sanitária. Nesta perspectiva, algumas propostas...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Hidrologia; Hidráulica; Tratamento de resíduos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/92

INFLUÊNCIA DA EMBALAGEM E DO LOCALDE ARMAZENAMENTO NA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE ABÓBORA ‘JACAREZINHO’ (Curcubita moschata Duch). - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n04a02
Provedor de dados: 107
Autores: Acácio Figueiredo Neto; Universidade Federal do Vale do São Francisco; Bárbara França Dantas; Francisco de Assis Cardoso Almeida; Marcos Santos Lima; Fabrício Francisco Santos da Silva.
As condições de armazenamento são determinantes para garantia da qualidade fisiológica das sementes e, embora a sua qualidade não possa ser melhorada, boas condições durante este período contribuirão para mantê-las viáveis por um tempo mais longo, retardando o processo de deterioração. A manutenção da viabilidade das sementes de frutos carnosos através do armazenamento vem sendo uma das linhas de pesquisa mais importantes para as sementes de grande número de espécies. Diante do exposto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar a influência dos diferentes tipos de embalagens, ambientes, e do período de armazenamento sobre a germinação e vigor das sementes de abóbora ‘Jacarezinho’. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes da Embrapa...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento armazenamento; Embalagem; Qualidade fisiológica.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/553

NOTA TÉCNICA: EFEITO DE DIFERENTES TEORES DE ÁGUA DO SOLO E CARGAS APLICADAS PELA RODA COMPACTADORA DE UMA SEMEADORA-ADUBADORA NO ESTABELECIMENTO INICIAL DO FEIJÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Francelino Augusto Rodrigues Junior; Ronaldo Goulart Magno Junior; Murilo Mesquita Baesso; UFRRJ; João Cleber Modernel da Silveira; Haroldo Carlos Fernandes; UFV.
A cultura do feijão tem expressiva importância econômica no cenário nacional devido a seu destaque pelo uso alimentar e pela extensão da área cultivada. Neste trabalho teve-se como objetivo estudar os efeitos da combinação entre teores de água do solo e cargas aplicadas pela roda compactadora da semeadora-adubadora sobre o estabelecimento inicial de plântulas de feijão, em sistema de plantio direto. O delineamento foi de blocos ao acaso em esquema fatorial onde os fatores foram três teores de água do solo e quatro níveis de cargas aplicadas pela rodas compactadoras. Concluiu-se que diferentes teores de água do solo influenciam o índice de velocidade de emergência.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Plantio direto; Manejo do solo; Cobertura de solo.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/333

Software to automatic calibration of DHSVM model
Provedor de dados: 107
Autores: Mendes, Helder de Amorim; Cecílio, Roberto Avelino; Zanetti, Sidney Sára.
Hydrological modeling is an important tool in the study of river basins, especially in relation to events of large variations in the level of watercourses. In this sense, it is important that the models reflect as accurately as possible the behavior of the hydrological processes, which strongly depends on the quality of the input parameters of the model. As it is not always possible to obtain adequate values for input parameters, it is essential to calibrate them in order to obtain a good model for the studied area. In this work the Distributed Hydrology Soil Vegetation Model was studied with the objective of proposing an automatic calibration tool for it, as well as verifying the efficiency of the Clustering Search (CS) heuristic for the hydrological...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais calibração de modelos hidrológicos; Meta-heurísticas; Modelagem hidrológica.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/754

POPULATION AND SPECTRUM OF DROPLETS PRODUCED DURING ELECTROSTATIC SPRAYING AND HYDRAULIC SPRAYING USING AIR ASSISTANCE - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n05a02
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Mesquita Baesso; USP / FZEA; Francelino Augusto Rofrigues Junior; Ronaldo Goulart Magno Junior; Mauri Martins Teixeira; Alcir Jose Modolo.
The droplet population produced during spraying influences the efficiency of pesticide application. It is possible to define a minimum number of droplets per unit area depending on the treatment and product to be applied. This study aimed to evaluate the characteristics of the populations and the spectra of droplets produced during electrostatic and air-assisted spraying. Factors including types of nozzles, spray volume, type of spray and its influence on the percentage coverage and density of droplet population. The experiment was arranged in a 2 x 2 x 2 factorial [two types of nozzles (Jacto JA-4, hollow cone and Jacto AXI-110-04, flat fan nozzle tip), two spray volumes (200 L ha-1 and 400 L ha-1) and two sprayer types (air-assistance in the spraying...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Nozzle tip; Water-sensitive card and spray volume.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/427

UTILIZAÇÃO DE MISTURAS DE ÓLEO DE SOJA REUTILIZADO COM ÓLEO DIESEL EM UM MOTOR ESTACIONÁRIO
Provedor de dados: 107
Autores: Maitê Edite Sousa Maronhas; Universidade Federal de Viçosa; Haroldo Carlos Fernandes; Universidade Federal de Viçosa; Wagner da Cunha Siqueira; Universidade Federal de Viçosa; Lara Santana Fernandes; Universidade Federal de Viçosa.
Em todo o país, parte da população, em especial da zona rural, tem pouco ou nenhum acesso aos serviços de energia elétrica. Por isso, o uso de energia renovável para produção de energia elétrica na própria propriedade torna-se uma alternativa interessante. Neste trabalho, objetivou-se analisar a reutilização de óleo de soja para o acionamento de motores estacionários, sabendo-se que esse óleo, de outra forma, se tornaria resíduo e degradaria o meio ambiente, além de ser uma matéria-prima de baixo custo. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Mecanização Agrícola, do Departamento de Engenharia Agrícola, da Universidade Federal de Viçosa, MG, utilizando-se um motor diesel estacionário marca Yanmar NSB 75, com potência nominal de 5,8 kW a 2400 rpm, com...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agricola Motor diesel; Misturas de combustível; Desempenho do motor.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/132

DESEMPENHO E CUSTOS OPERACIONAIS DE UM HARVESTER EM FLORESTA DE BAIXA PRODUTIVIDADE
Provedor de dados: 107
Autores: Costa, Eduardo Moreira; Marzano, Felipe Leitão da Cunha; Machado, Carlos Cardoso; Leite, Elton da Silva.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho e os custos de um harvester em ﬂoresta de eucalipto de baixa produtividade. Um estudo temporal foi realizado para se conhecer o tempo de cada elemento do ciclo operacional. Dados de custo operacional e de produção foram fornecidos pela empresa onde foi realizada a pesquisa. A etapa que consumiu mais tempo foi a de processamento (66%), seguida pelo deslocamento (20%), abate (9%) e paradas (5%). A produtividade média foi de 7,92 m³sc h-1, com um volume individual médio de 0,125 m³sc arv.-1 e eficiência operacional média de 57%. O custo da hora efetivamente trabalhada foi de R$ 218,99 e o custo de produção foi de R$ 27,72 m3sc, O custo de produção se mostrou sensível às pequenas mudanças de produtividade. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização florestal; Manejo florestal; Colheita florestal colheita ﬂorestal  mecanização ﬂorestal  produção ﬂorestal.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/751

DEPOSIÇÃO DE CALDA AO LONGO DO DOSSEL NA CULTURA DA SOJA UTILIZANDO PULVERIZADOR EQUIPADO COM CONTROLADOR DE FLUXO
Provedor de dados: 107
Autores: Weber, Nelson Cristiano; Santos, Eloá Matos dos; Russini, Alexandre; Silva, Fernando Felisberto da.
A soja é uma das principais culturas de grãos produzida no Brasil, sendo tal produção alicerçada sobre intensa utilização de produtos fitossanitários, assim, a tecnologia de aplicação empregada durante as operações deve ser ajustada às condições técnico-econômicas requeridas. Neste contexto, objetivou-se avaliar a deposição de calda utilizando um controlador eletrônico de ﬂuxo, em operação realizada em diferentes condições climáticas e operacionais sobre a cultura da soja. O trabalho foi desenvolvido no município de Itaqui/RS, em lavoura comercial de soja, na safra 2014/15, avaliando o efeito de diferentes horários e volumes de calda, sobre três estratos do dossel vegetal. A deposição foi avaliada com cartões hidrossensíveis e processado pelo software...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola; Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos Agrotóxicos; Glycine max; Tecnologia de aplicação.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/843

NOTA TÉCNICA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO EM DIFERENTES TEMPOS DE INCUBAÇÃO DAS AMOSTRAS
Provedor de dados: 107
Autores: Mateus Pimentel de Matos; UFMG; Alisson Carraro Borges; Universidade Federal de Viços; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Edson Faria da Silva; UFV; Mauro Aparecido Martinez; UFV.
A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) é uma análise de grande importância para monitoramento e dimensionamento de sistemas de tratamento biológico, além de ser referencial para legislação e verificação de impactos ambientais. A medida padrão de quantificação da concentração de material orgânico é feita com leitura após 5 dias de incubação à 20 ºC (〖"DBO" 〗_5^20) da amostra de água, propiciando comparações entre os diversos autores e em diferentes condições climáticas. Porém, em razão do longo tempo demandado para análise, há prejuízo nas tomadas de decisão em estações de tratamento de águas residuárias. Além disso, a falta de flexibilidade, no que se refere ao dia de determinação dos valores de DBO, traz transtornos do ponto de vista operacional. Poucos...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais 〖"DBO" 〗_5; DQO; Fatores de correção de DBO.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/385

AVALIAÇÃO DO USO DE EFLUENTE DE CASAS DE FARINHA COMO FERTILIZANTE FOLIAR NA CULTURA DO MILHO (Zea mays L.)
Provedor de dados: 107
Autores: Narcísio Cabral Araújo; Thiago Ferreira Costa; Suenildo Jósemo Costa Oliveira; Carlos Pereira Gonçalves; Francisco Assis Cabral Araújo.
O milho (Zea mays L.) é um produto agrícola bastante cultivado no mundo, sendo que no Brasil é de grande importância para o agronegócio nacional, além de ser base de sustentação para a pequena propriedade. A aplicação de manipueira como fertilizante pode ser via foliar ou solo, sendo que a foliar é a mais viável, porque além de ser fonte suplementar de nutrientes pode servir como defensivo agrícola, ou seja, pode apresentar duplo efeito. A presente pesquisa objetivou analisar o uso da manipueira como fertilizante foliar na cultura do milho. O experimento foi conduzido em condições de campo, entre os meses de junho e agosto de 2010, no município de Lagoa Seca, PB. O delineamento experimental utilizado foi blocos causalizados, composto por cinco tratamentos,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Agronomia; Agroecologia Adubação foliar; Injúria; Manipueira.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/313

INFLUÊNCIA DA COBERTURA DE INVERNO NOS ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO EM CULTURAS DE MILHO E SOJA SOB PLANTIO DIRETO
Provedor de dados: 107
Autores: Elisandro Paulo Pickler; Lúcia Helena Pereira Nóbrega; Unioeste; Gislaine Piccolo de Lima; Unioeste; Marcia Regina Siqueira Konopatzki; Unioeste; Fabio Palczewski Pacheco; Unioeste.
A intensa mecanização, aliada ao manejo inadequado, contribui para alterações na estrutura do solo, facilitando os processos erosivos e a constante degradação ambiental. As plantas de cobertura auxiliam no processo de proteção superficial, na melhoria de atributos físicos, químicos, biológicos e potencial produtivo do solo, minimizando a degradação. Assim, este trabalho teve como objetivo analisar a variação da densidade, teor de água, macro e microporosidade do solo sob cobertura vegetal de inverno, durante o cultivo de soja e milho, em sistema plantio direto. O experimento foi em campo, com 24 parcelas, seis tratamentos de cobertura vegetal: nabo forrageiro, milheto, colza, aveia preta, trigo e pousio, com quatro repetições. Após o manejo da cobertura...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Macroporosidade; Microporosidade; Rotação de culturas.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/185

Nutrients And Heavy Metals In Maize, Fertilized With Rock Phosphate And Biosolid
Provedor de dados: 107
Autores: Rodrigues, Marcio Neves; Sampaio, Regynaldo Arruda; Zuba Junio, Geraldo Ribeiro; Oliveira, Agda Loureiro Gonçalves.
This study aimed to evaluate effects of rock phosphate and sewage sludge compound fertilization in level of contents of heavy metals and nutrients in two consecutive cultivation of corn grain. The project was conducted in an Haplic Cambisol on a period of days between April 10, 2009 and September 15, 2010.  The treatments in factorial scale 2 by 4 meters corresponds to application on the first corn cultivation of 2 doses of rock gafsa phosphate (0 and 90 kg ha-1 of P2O5) and 4 compound doses of sewage sludge (0; 25; 50 and 75 t ha-1, in dry specimen). The experiment followed random blocks design with three treatments repetition. The fertilization with rock phosphate increased the levels of N, P, K and Mg only in the first corn grain cultivation and did not...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Organic fertilizer; Sewage sludge; Soil pollution.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/685

CONCENTRATION OF METALS IN A FERTILIZED SOIL WITH WASTEWATERS OF DAIRY CATTLE
Provedor de dados: 107
Autores: Silva, Jonathas Batista Gonçalves; Martinez, Mauro Aparecido; Matos, Antônio Teixeira de; Oliveira, Adriana Paulo de Sousa; Silva, Leonardo Batista Duarte da.
In this work aimed to evaluate the effects of the use of wastewater from dairy cattle in the concentration of metals in a cultivated ultisol with fig (Ficus carica L.). The work was developed in the area of the Integrated Agroecological Production in the municipality of Seropédica, RJ. The nitrogen was used as a reference element in fertilization of the fig tree with application of wastewater from dairy cattle. We evaluated the following parameters of the soil Zn, Cu, Fe and Mn availables. The data were submitted to analysis of variance and means were compared using the Tukey test at 10% probability. Regarding the content of metal, it was observed that the use of wastewater of cattle in the fig tree fertilization was able to reduce the concentration of Zn...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais fertirrigação; Aproveitamento de água residuária; Manejo orgânico.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/698

BROMATOLOGIA E DIGESTIBILIDADE DE GRAMÍNEAS MANEJADAS POR CORTE SUBMETIDAS A DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Carlos Augusto Brasilero Alencar; Universidade Federal de Viçosa; Carlos Eugênio Martins; Embrapa; Antônio Carlos Cóser; Embrapa; Rubens Alves de Oliveira; Universidade Federal de Viçosa; Fernando França da Cunha; Universidade Federal de Viçosa.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a composição bromatológica e a digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) de seis gramíneas manejadas por corte, sob efeito de diferentes lâminas de irrigação. O experimento foi conduzido em esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas seis gramíneas (Xaraés, Mombaça, Tanzânia, Pioneiro, Marandu e Estrela) e, nas subparcelas, seis lâminas de irrigação (0, 18, 45, 77, 100 e 120% da referência), no delineamento inteiramente casualizado, com duas repetições. Para diferenciar a aplicação das lâminas de irrigação, utilizou-se o sistema por aspersão em linha. Foram avaliados os teores de proteína bruta (PB), o de fibra em detergente neutro (FDN) e a digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) e suas...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engeharia Agrícola; Agricultura proteína bruta  fibra em detergente neutro  B. brizantha  C. nlemfuensis  P. maximum  P. purpureum.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/206

DESEMPENHO DE UMA SEMEADORA NO ESTABELECIMENTO DO TRIGO EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE DE SEMEADURA
Provedor de dados: 107
Autores: Vilnei de Oliveira Dias; Universidade Federal de Santa Maria; Airton dos Santos Alonço; Universidade Federal de Santa Maria; Ulisses Benedetti Baumhardt; Universidade Federal de Santa Maria; Lucas Arend; Gustavo José Bonotto; Universidade Federal de Santa Maria.
Com o objetivo de avaliar o desempenho de uma semeadora-adubadora em três velocidades de deslocamento na semeadura do trigo, efetuou-se um estudo no município de Vacaria/RS. Foram realizadas avaliações em pista de solo compactado e diretamente no campo com o conjunto trator/semeadora operando em palha de azevém, avaliando-se a distribuição transversal de sementes e fertilizante, distribuição longitudinal de sementes, profundidade de deposição de sementes e área de perfil transversal mobilizado pelo mecanismo sulcador. Ocorreu um aumento do número de classes de intervalo de freqüência com elevação da velocidade de deslocamento de 9,8 para 12,6 km h-1. Houve elevação da densidade de semeadura e perfil transversal de solo mobilizado com aumento da velocidade...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola  Máquinas e Implementos Agrícolas mecanização agrícola  semeadura direta  uniformidade de distribuição.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/68

NOTA TÉCNICA: EVOLUÇÃO TEMPORAL DO DESMATAMENTO NA BACIA DO RIACHO DA ESTIVA, PIAUÍ - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n4p363-370
Provedor de dados: 107
Autores: Silva, João Batista Lopes; Sousa, Pedro Armando; Souza, Kaíse Barbosa; Almeida, Karla Nayara Santos; Pires, Luanna Chácara.
A bacia do riacho da Estiva (3.009,00 km2), afluente do rio Uruçuí-Preto, localizada no sul Estado do Piauí, sofre um processo de abertura de novas áreas e, consequentemente, supressão da vegetação nativa, devido á incorporação de novas áreas para o cultivo da soja, a qual pode ser potencialmente e efetivamente uma das práticas que mais provoca impactos ambientais na região. Dessa forma, objetivou-se com este trabalho analisar a evolução temporal do uso e ocupação do solo na bacia do riacho da Estiva entre os anos de 1984 a 2010. Foram utilizadas seis cenas do sensor TM do satélite Landsat 5 referentes aos anos 1984, 1990, 1996, 2003, 2006 e 2010. Inicialmente fez-se o pré-processamento das imagens, contraste e correções geométricas. Após as correções...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais agricultura; Cerrado; Sensoriamento remoto.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/600

ESTUDO DA VELOCIDADE DO TRATOR EM OPERAÇÕES DE CULTIVO DE CAFÉ
Provedor de dados: 107
Autores: Gastão Moraes Silveira; IAC; Afonso Peche Filho; IAC/SAA; Moises Storino; IAC/SAA.
Esse trabalho tem como objetivo estudar a qualidade e a variação espacial da velocidade nas operações de controle de ervas daninhas com roçadora, e adubação na cultura de café. Estuda-se também a aplicabilidade de um sistema automático de aquisição de dados na gestão de informações operacionais relacionadas com o desempenho do trator. O sistema foi concebido para determinar a posição do conjunto trator-implemento através de sistema de posicionamento global (GPS), juntamente com aquisição de dados de velocidade de deslocamento. Concluiu-se que a freqüência de aquisição dos dados do equipamento permitiu estudar o comportamento da qualidade do trabalho e da velocidade do trator durante o período de trabalho. Não ocorreram grandes variações de velocidade nas...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/120

AVALIAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DE FRUTOS DE CULTIVARES DE PESSEGUEIRO
Provedor de dados: 107
Autores: Morais, Keise Duarte Bacelar de; Xavier, Bianca da Silva; Silva, Danielle Fabiola Pereira da; Oliveira, João Alison Alves; Bruckner, Cláudio Horst.
A avaliação da qualidade física e química de frutos de pessegueiro destinados ao consumo in natura varia entre safras. Essa variação depende, dentre outros fatores, das condições do local de cultivo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade física e química de frutos de dezesseis cultivares de pessegueiro durante três safras em Viçosa-MG. As cultivares Aurora 2, Baronesa, Biuti, Colibri, Coral, Cristal, Delicioso Precoce, Flor da Prince, Joia 4, Lake City, Marli, Pérola de Iataquera, Rubimel, Talismã, Tropical e Tropic Beauty foram enxertadas sobre o porta-enxerto Okinawa no pomar experimental da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa-MG, no ano de 2008, e avaliadas quanto às características cor da casca (b* e h°), cor da polpa (b* e h°), massa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fitotecnia  Fruticultura Prunus persica; Qualidade; Pós-colheita.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/712

COMPORTAMENTO AGROCLIMÁTICO E EFEITOS DA ÉPOCA DE APLICAÇÃO DE ADUBAÇÃO NITROGENADA NA CULTURA DE ARROZ DE TERRAS ALTAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n03a04
Provedor de dados: 107
Autores: William Fenner; Universidade do Estado de Mato Grosso; Rivanildo Dallacort; Universidade do Estado de Mato Grosso; Alcir José Modolo; UTFPR; Santino Seabra Júnior; Universidade do Estado de Mato Grosso; Vanessa Rakel de Moraes Dias; Universidade do Estado de Mato Grosso.
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o parcelamento de doses de nitrogênio aplicadas em cobertura no sistema de sequeiro e o comportamento agronômico da cultura por meio do monitoramento climático. O trabalho foi realizado na área experimental do Campus da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, localizada no município de Tangará da Serra (Latitude 14o39’ S, Longitude 57o25’ W e altitude de 321,5 m). Foi adotado o delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 6 repetições. Os tratamentos se constituíram de doses de nitrogênio parceladas em cobertura em duas épocas (D1: 0/60, D2: 20/40, D3: 30/30, D4: 40/20; D5: 60/0 kg ha-1 de N), aplicados a lanço no início da fase de perfilhamento e no início da diferenciação floral (15 e 45...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Agrárias; Agrometeorologia Balanço hídrico. Oryza sativa. Precipitação. Temperatura. Adubação de cobertura.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/506

CULTIVO SEMI-HIDROPÔNICO COMO FERRAMENTA DE SELEÇÃO PARA TOLERÂNCIA AO ALUMÍNIO EM GRAMÍNEAS FORRAGEIRAS
Provedor de dados: 107
Autores: Colombo, Gustavo André; Vaz-de-Melo, Aurélio; Machado Filho, Gilberto Coutinho; Sousa, André Silva de.
O aprimoramento constante das ferramentas de seleção se faz necessário, no sentido de otimizar a eficiência de um programa de melhoramento para tolerância ao alumínio. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi estabelecer um volume de vaso ideal ao cultivo semi-hidropônico de gramíneas forrageiras submetidas ao estresse por alumínio em solução nutritiva. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições, sendo cada repetição constituída por uma planta por vaso. Os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 4x5, sendo o primeiro fator constituído por quatro genótipos de gramíneas forrageiras (Brachiaria Humidicola; Brachiaria brizantha cv. Piatã; Panicum maximum cv. Massai e Panicum maximum cv. Mombaça) e o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Toxic aluminum; Abiotic stress; Nutrient solution; Forage production.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/654

CORRELAÇÃO ENTRE COMPONENTES DA PRODUTIVIDADE DA CANA-DE-AÇÚCAR COM pH DE UM ARGISSOLO VERMELHO DISTRÓFICO DO NOROESTE PAULISTA
Provedor de dados: 107
Autores: Lima, Cesar Gustavo Rocha; Carvalho, Morel de Passos e; Souza, Adriano; Costa, Nidia Raquel; Montanari, Rafael.
A produtividade agrícola depende primordialmente da capacidade produtiva dos solos. Assim, as práticas de adequação química do solo objetivam modificações nas suas características, com vistas a proporcionar melhores condições ao desenvolvimento das culturas. O presente estudo avaliou as correlações lineares e espaciais entre os atributos da produtividade da planta com o pH do solo. Na Fazenda Valença-I, Suzanápolis-SP, instalou-se uma malha geoestatística contendo 118 pontos amostrais, em uma área de 10,5 ha, onde foram analisados os atributos da cana-de-açúcar: produtividade de tonelada de colmos por hectare (TCH), população de plantas (POP) e açúcares totais recuperáveis (ATR); e como atributos químicos do solo: o pH (pH) e Delta pH (DpH), em diferentes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solos; Manejo e Conservação do Solo; Fertilidade do Solo agricultura de precisão  atributos químicos do solo  manejo do solo.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/592

KINETIC DRYING OF QUINOA GRAIN (Chenopodium quinoa W.)
Provedor de dados: 107
Autores: Moscon, Eder Stolben; Martin, Samuel; Spehar, Carlos Roberto; Devilla, Ivano Alessandro; Junior, Francisco Rodolfo.
Drying is widely used to control and maintain the quality of agricultural products. Thus, this study aimed to analyze the dry quinoa and adjust existing mathematical models to experimental moisture ratio values. The study was conducted between April and August 2014. The initial water content was between 28.32 and 27.48% d.b., being subjected to drying in an oven with forced air circulation, at temperatures of 40, 50, 60 and 70 °C to achieve water levels between 8.94 at 5.76% d.b. Thirteen mathematical models were fitted to experimental data. We considered the magnitude of the coefficient of determination (R²), mean relative error (P) and the estimated standard deviation (SE), and also the ease of use of the model. Based `on these results, it was concluded...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento dessorção; Modelagem matemática; Pseudocereal.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/773

INFLUÊNCIA DO MANEJO DA COBERTURA VEGETAL E DA VELOCIDADE DE SEMEADURA NO ESTABELECIMENTO DA SOJA
Provedor de dados: 107
Autores: Carlos Eduardo Angeli Furlani; UNESP; Alvaro Pavan Júnior; UNESP; Jorge Wilson Cortez; Universidade Federal do Vale do São Francisco; Rouverson Pereira da Silva; UNESP; Danilo César Checchio Grotta; UNIFEB.
O sistema plantio direto depende diretamente da eficiência dos componentes das semeadoras-adubadoras. Com este trabalho objetivou-se avaliar o manejo da cobertura vegetal do milheto e as diferentes velocidades de deslocamento do conjunto mecanizado na cultura da soja. O experimento foi realizado na UNESP de Jaboticabal, em esquema fatorial em blocos, totalizando oito repetições. Os fatores estudados foram os manejos das culturas de cobertura utilizando triturador de palhas, roçadora e rolo-faca, combinados com três velocidades de semeadura, 4,0; 5,0 e 6,0 km h-1. Foram avaliadas as variáveis estande inicial e final, distribuição longitudinal de plântulas, produtividade de grãos e capacidade de campo do trator-semeadora-adubadora. As características da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/53

DRYING AND ISOTHERMS OF SUGAR CANE BAGASSE - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n2p128-142
Provedor de dados: 107
Autores: Joyce Maria Gomes da Costa; Jefferson Luiz Gomes Corrêa; UFLA; Bruno Elyeser Fonseca; Flávio Meira Borém; Soraia Vilela Borges.
Sugarcane is nowadays considered an important source of energy. One of its products is sugarcane bagasse. Bagasse is largely used as a boiler fuel. The goal of this work was to study bagasse drying in a fixed bed and its desorption isotherm. Air was used as drying agent at 40, 50 and 60 ºC at flow rate of 0.9 m s-1. Desorption isotherms were also obtained at 40 and 50 ºC. Several models from literature were tested with regards to their fit to fixed bed drying and desorption isotherm data. The best adjustments were obtained with Modified Page 2 model for drying kinetics and both the Jaafar and Michalowski model and modified Henderson 2 model for the desorption isotherm.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: ENGENHARIA AGRÍCOLA; PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS biomass; Drying; Energy.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/504

INFLUÊNCIA DA PROFUNDIDADE DE ADUBAÇÃO E DA VELOCIDADE DE UMA SEMEADORA NO ESTABELECIMENTO INICIAL DA CULTURA DO FEIJÃO (Phaseolus vulgaris, L.)
Provedor de dados: 107
Autores: Paula Cristina Rinaldi; UFV; Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Mauri Martins Teixeira; UFV; João Cleber Modernel da Silveira; Ronaldo Goulart Magno Junior.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o estabelecimento inicial da cultura do feijão implantada no sistema de plantio direto. Utilizou-se um esquema fatorial 4x2, no delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições. Combinaram-se quatro velocidades de deslocamento e duas profundidades de deposição do adubo. Avaliaram-se a uniformidade de distribuição longitudinal, o porcentual, o índice de velocidade e o tempo médio de emergência de plântulas. Verificou-se que nas velocidades de 3 e 6 km h-1 houve maiores valores porcentuais de espaçamentos aceitáveis e menores de espaçamentos falhos. Na menor profundidade de adubação, observou-se menor número de dias para a emergência das plântulas. Conclui-se que, as velocidades de deslocamento utilizadas para a...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola conjunto mecanizado; Avaliação do desempenho; Plantio direto.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/201

DISTRIBUIÇÃO E INCERTEZA DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA E DO POTENCIAL EROSIVO DAS CHUVAS PARA O ESTADO DA BAHIA, BRASIL
Provedor de dados: 107
Autores: Cardoso, Yasmine Soares; Lopes, Matheus Reis; Silva, Samuel de Assis; Alves, Danielle Inacio; Lima, Julião Soares de Souza.
As alterações climáticas e as suas consequências vêm sendo uma das grandes preocupações da humanidade e, neste tocante, a precipitação pluviométrica tem atenção espacial nos estudos ambientais. Com este trabalho, objetivou-se utilizar uma ponderação por meio da modelagem fuzzy e métodos geoestatísticos para estudar a propagação de incertezas da precipitação pluviométrica e do potencial erosivo das chuvas para o estado da Bahia. Foram utilizados os valores de precipitação pluvial levantados para 71 postos pluviométricos localizados na área do estado, avaliando-se a média anual das séries históricas usadas. Para cada posto pluviométrico, foram calculados os valores de erosividade, através da relação entre a precipitação média mensal e a precipitação média...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/835

DESEMPENHO DE CLONES DE EUCALIPTO EM RESPOSTA A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA NO SUBSTRATO
Provedor de dados: 107
Autores: Sandro Dan Tatagiba; Plantar S.A; José Eduardo Macedo Pezzopane; UFES; Edvaldo Fialho dos Reis; UFES; Ricardo Miguel Penchel; Aracruz.
A água é fundamental no metabolismo das plantas, sendo que uma pequena redução em sua disponibilidade pode afetar o crescimento, desenvolvimento e a produtividade da cultura. O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de seis clones de eucalipto (1, 2, 3, 4, 5 e 6), crescendo em vasos plásticos, de modo a subsidiar a seleção precoce desses materiais genéticos para estabelecimento em áreas com disponibilidade diferenciada de água no solo. As plantas dos seis clones foram submetidas a três diferentes níveis de manejos hídricos: sem déficit, com a manutenção da umidade próxima à capacidade de campo ao longo de todo o período experimental; déficit com a suspensão da irrigação aos 150 dias de experimentação, durante 45 dias e posterior retomada da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Recursos hídricos; Irrigação; Hidrologia.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/134

VARIABILIDADE DIURNA E SAZONAL DAS TROCAS GASOSAS E DO POTENCIAL DE ÁGUA DAS FOLHAS DE CLONES DE EUCALYPTUS
Provedor de dados: 107
Autores: Tatiana Duarte.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/20

NOTA TÉCNICA: DIAGNÓSTICO DA POTÊNCIA E TORQUE DOS TRATORES AGRÍCOLAS FABRICADOS E COMERCIALIZADOS NO BRASIL
Provedor de dados: 107
Autores: Rinaldi, Paula Cristina Natalino; Fernandes, Haroldo Carlos; Teixeira, Mauri Martins; Alvarenga, Cleyton Batista de.
A potência disponível na barra de tração e na tomada de potência juntamente com a reserva de torque são algumas das principais características a serem analisadas nos tratores agrícolas. Neste sentido, conduziu-se o presente trabalho com o objetivo de avaliar os parâmetros relacionados à potência e ao torque dos tratores agrícolas de pneus comercializados no Brasil em relação a quatro faixas de potência e tipo de tração. O trabalho foi realizado por meio de levantamento das informações em 191 tratores agrícolas, sendo estas obtidas nos catálogos dos espécimes e em alguns casos medidos em loco, quando a informação não estava presente no catálogo. Os parâmetros de potência disponível na tomada de potência e na barra de tração e a reserva de torque foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola motor agrícola; Potência; Tração.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/644

APROVEITAMENTO DA SEMENTE DE AÇAÍ PARA PRODUÇÃO DE BEBIDA À BASE DE CAFÉ
Provedor de dados: 107
Autores: Lara Santana Fernandes; UFV; Bruna Giaretta Martins; UFV; Juliana Lane Paixão; UFV; Lara Stela Mendes Lustoza; UFV; Daniel Mariano Leite; UFV.
O aproveitamento da semente de açaí em bebida à base de café é uma alternativa para a redução do impacto ambiental e para a agregação de valor ao resíduo da agroindústria de açaí. Objetivou–se com a condução do presente trabalho avaliar o aproveitamento da semente de açaí, subproduto do beneficiamento dos frutos, para a produção de uma bebida à base de café e semente de açaí. Foram feitas a torrefação e moagem da semente de açaí e de grãos de café, tendo sido analisada sensorialmente a bebida nas concentrações (0, 25, 50, 75 e 100%) de semente de açaí, foram feitas ainda análises de polifenóis da amostra da bebida de maior aceitação sensorial e das amostras controles (0 e 100% de semente de açaí) e de minerais da amostra da bebida de maior aceitação...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento análise sensorial; Grãos de café; Pós–colheita.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/317

NOTA TÉCNICA: NÍVEIS DE RUÍDO EMITIDOS POR DIFERENTES EQUIPAMENTOS EM UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ALIMENTOS
Provedor de dados: 107
Autores: Daniel Mariano Leite; UFV; Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Arlene Gaspar; UFRRJ; Lara Santana Fernandes; UFV.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar os níveis de ruídos emitidos por diferentes equipamentos utilizados em um laboratório de análise de alimentos. O trabalho foi conduzido no Laboratório Analítico de Alimentos e Bebidas (LAAB) do Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Para medição dos níveis de ruído, foi utilizado um decibelímetro digital. Foram realizadas leituras de níveis de ruídos emitidos pelos equipamentos em um raio de afastamento a partir da origem da emissão até 7 metros de distância. O nível de ruído foi medido próximo ao ouvido do laboratorista. O nível de ruído emitido pelo triturador manteve-se acima dos valores permitidos pela norma em todas as distâncias avaliadas.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento e Ambiência audição; Avaliação; Ergonomia.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/248

AVAILABILITY OF SOIL WATER IN THE INITIAL DEVELOPMENT OF PIGEON PEA CULTIVATED IN A CONTROLLED ENVIRONMENT - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n1p39-47
Provedor de dados: 107
Autores: Edna Maria Bonfim-Silva; UFMT; Gislane Renata Frigo; UFMT; Carolina Silva Alves dos Santos; UFMT; Maria Débora Loiola Bezerra; UFMT; Tonny José Araújo da Silva; UFMT.
The pigeon pea (Cajanus cajan) is an erect legume used for various purposes, such as improving plant and soil reclamation. The objective of the present study was to evaluate the development of pigeon pea cv. IAPAR 43 Arata subjected to different soil water availabilities. The experiment was conducted in a greenhouse in a completely randomized design with six soil water availabilities (20, 40, 60, 80, 100 and 120 % of the maximum capacity of water retention in the soil) and six replications. Soil moisture at field capacity was 0.24 cm3 cm-3. Plastic pots were used with 5.0 dm3 of capacity and each contained three plants. Soil moisture was maintained gravimetrically. The parameters analyzed were soil pH, SPAD reading, number of leaves and dry weight of...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola Cajanus cajan; Field capacity; Maintaining soil moisture.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/493

DISTRIBUIÇÃO QUANTITATIVA DE VARIÁVEIS DE QUALIDADE DA ÁGUA COLETADA EM DIFERENTES PONTOS DE UM PERFIL TRANSVERSAL DO RIO TURVO SUJO, MG
Provedor de dados: 107
Autores: Flavia Mariani Barros; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; Mauro Aparecido Martinez; Universidade Federal de Viçosa; Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Débora Astoni Moreira; Universidade Estadual de Minas Gerais.
Objetivou-se, com a realização do presente trabalho comparar a distribuição quantitativa de algumas variáveis de qualidade de água e verificar qual o local mais apropriado para coleta de água em uma seção transversal. Um perfil transversal do Rio Turvo Sujo, localizado no Estado de Minas Gerais, foi traçado e dividido em nove subseções nas quais foram realizadas coletas de água para quantificar as variáveis de qualidade. Para as variáveis condutividade elétrica, fósforo total dissolvido, fósforo inorgânico dissolvido, amônio e nitrato recomenda-se a amostragem a 20cm de profundidade em relação à superfície com amostra composta por três pontos (esquerdo, central e direito); para as variáveis oxigênio dissolvido, turbidez, pH, fósforo total, fósforo...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Coleta de água; Locais de amostragem; Poluição aquática.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/205

SISTEMA INTEGRADO PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: ESTUDO DE CASO PARA A BACIA DO RIBEIRÃO ENTRE RIBEIROS
Provedor de dados: 107
Autores: Michel Castro Moreira; Universidade Federal da Bahia; Fernando Falco Pruski; UFV; André Luiz da Silva; Demetrius David da Silva; UFV; José Márcio Alves da Silva; UFV.
O valor da vazão passível de ser outorgada é influenciado pelo método utilizado para a sua obtenção, sendo que diversas metodologias encontram-se disponíveis para essa finalidade. O Sistema Integrado para a Gestão de Recursos Hídricos (SINGERH) permite obter a disponibilidade hídrica, para qualquer seção de interesse ao longo da rede hidrográfica de uma bacia, e quantificar o impacto da concessão de uma nova outorga nessa disponibilidade, tendo sido utilizado, neste trabalho, para verificar o impacto dos critérios de outorga e dos métodos de regionalização de vazões na estimativa da disponibilidade hídrica da bacia do ribeirão Entre Ribeiros. Inicialmente, foi preparada a base de dados necessária para a aplicação do SINGERH, sendo ela composta do modelo...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais outorga; Vazão mínima de referência; Regionalização de vazões.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/252

DANOS MECÂNICOS EM SEMENTES DE ERVILHACA (Vicia sativa L.) EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO E DA ABERTURA NO MECANISMO DOSADOR
Provedor de dados: 107
Autores: Leisy Cristina Bahls; Unioeste; Lúcia Helena Pereira Nóbrega; Unioeste; João Cleber Modernel da Silveira; CEFETRV; Maritane Prior; UEM.
Problemas podem ocorrer durante a semeadura da ervilhaca, sendo muitos decorrentes de danos mecânicos, os quais são classificados como: visíveis - correspondem a tegumentos e, ou cotilédones quebrados e trincados; e invisíveis - que se manifestam com queda no vigor e viabilidade das sementes O objetivo do trabalho foi avaliar os danos mecânicos, causados nas sementes de ervilhaca durante a semeadura, utilizando-se duas semeadoras-adubadoras para sementes miúdas, em três velocidades de deslocamento das máquinas e variação das aberturas do mecanismo distribuidor de sementes. O experimento foi conduzido no Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Cascavel/PR. Foram utilizadas sementes de ervilhaca com 68% de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola germinação; Vigor; Adubo verde; Semeadora.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/30

CRESCIMENTO DO TRIGO COM DIFERENTES TIPOS DE ADUBAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Gasparin, Eduardo; dos Santos, José Airton Azevedo; Bartz, Rafael Luis; Ferro, Alfredo Eduardo Melo Meneses; Vincenzi, Silvana Ligia.
O uso de fertilizantes no cultivo do trigo constitui uma das técnicas de manejo mais conhecidas e praticadas no cenário agrícola brasileiro para aumentar a produtividade, com diversas fontes bibliográficas destacando as vantagens do emprego de dejetos animais em complementação a tradicional adubação mineral. Este trabalho objetivou avaliar oito formulações distintas de fertilizantes baseadas em dejetos animais e complementos minerais, e seus efeitos sobre as variáveis: altura das plantas, número de folhas e de perfilhos. O experimento foi realizado no município de Assis Chateaubriand. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, com oito tratamentos e cinco repetições cada, com as variáveis mensuradas em quatro oportunidades distintas, aos 15,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dejetos Animais  Perfilhos  Fertilizantes; Produtividade.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/847

NOTA TÉCNICA: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA DE GUACO COM FORNO MICROONDAS
Provedor de dados: 107
Autores: Ronicely Pereira Rocha; Universidade Federal de Viçosa; Evandro de Castro Melo; Universidade Federal de Viçosa; Lauri Lourenço Radunz; Universidade Regional Integrada.
Objetivo deste estudo foi desenvolver um método rápido para determinar o teor de água das folhas de guaco (Mikania glomerata Sprengel), focando no apoio a pesquisa sobre plantas medicinais e aromáticas. Um forno de microondas foi utilizado para essa finalidade. Folhas de guaco com teor de umidade de 7 a 82% b.u. foram utilizados nos testes. Quatro níveis diferentes de calibração de energia (340, 570, 660 e 880W) e três períodos de tempo de exposição à radiação (3, 4, 5 minutos) foram usados para determinar o teor de água de folhas de guaco. A fim de determinar as equações de regressão, os resultados do teor de água encontrado utilizando-se o método de microondas foram correlacionados com os valores encontrados com o método padrão (método gravimétrico). Os...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola secagem; Tempo de secagem; Matéria seca; Mikania glomerata Sprengel; Estufa.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/208

COMBINING ABILITY OF CORN AIMING PRODUCTION OF SILAGE IN PHOSPHORUS LEVELS
Provedor de dados: 107
Autores: Melo, Aurélio Vaz de; Taubinger, Markus; Santos, Valdere Martins dos; Cardoso, Dione Pereira; Nunes, Helber Veras.
Although corn silage be sufficiently known, the availability of these materials in the market is low, demonstrating that specific breeding programs in this area are scarce. Thus, the aim of this study was to determine the predominant type of gene action in controlling the characteristics and estimate general (GCA) and specific combining (CEC) among commercial corn hybrids aimed at producing corn. The eight hybrids and 56 hybrid combinations were evaluated in crop year 2011/2012, in the town of Gurupi, located in southern Tocantins. The experimental design used was 8 x 8 lattice with two replications and analyzed three characteristics of commercial interest for the production of corn for silage. The hybrid combinations responded differently to combinations...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubação fosfatada; Análise dialélica; Zea mays L.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/765

DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO ELETROSTÁTICO PARA PULVERIZADOR PNEUMÁTICO COSTAL - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n01a01
Provedor de dados: 107
Autores: Ronaldo Goulart Magno Júnior; Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais-Campus Bambuí; Mauri Martins Teixeira; Universidade Federal de Viçosa; Haroldo Carlos Fernandes; Universidade Federal de Viçosa; Denilson Eduardo Rodrigues; Universidade Federal de Viçosa; Cleyton Batista de Alvarenga; UFV.
A pulverização eletrostática consiste no carregamento das gotas com cargas elétricas, criando-se um campo elétrico capaz de aumentar a atração das gotas pelas plantas. Objetivou-se com este trabalho desenvolver um dispositivo eletrostático para pulverizador pneumático costal, utilizando uma fonte de alta tensão e baixo custo. Utilizou-se uma bobina de ignição automotiva ligada a um circuito eletrônico alimentado por uma bateria de 12 volts. A fonte de alta tensão foi instalada na parte de trás do pulverizador e ligada ao dispositivo de eletrificação indireta, que foi construído de cobre, com 0,10 m de diâmetro e 0,03 m de espessura. A medição da corrente no jato de gotas foi realizada usandose uma Gaiola de Faraday, ligada a um micro-amperímetro. A fonte...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização agrícola pulverização eletrostática; Agrotóxicos; Vazão de liquido.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/290

OPERATING PERFORMANCE OF A TRACTOR WORKING WITH DIFFERENT RATIOS OF CASTOR BEAN AND JATROPHA BIODIESEL
Provedor de dados: 107
Autores: Simon, Carla da Penha; Vitória, Edney Leandro da; Lacerda, Elcio das Graça; Freitas, Ismael Lourenço de Jesus.
There is a growing global quest for clean energy. One of the alternatives is the use of agroenergy, which is the use of vegetable and animal raw material for the production of biofuels. Among them, biodiesel stands out for its renewable and biodegradable nature. The objective of this study was to evaluate the operating performance and smoke opacity of an agricultural tractor fed with different types and ratios of castor bean and Jatropha biodiesels. The study was conducted at Fazenda Experimental CEUNES / UFES, Campus São Mateus - ES. The mixture ratios of biodiesel/diesel used were: B0 (0/100%), B5 (5% 95%), B15 (15%/85% diesel), B25 (25%/75%), B50 (50%/50%), B75 (75%/25%), and B100 (100%/0%). The results showed an increase of 20.0% and 14.8% in the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Bioenergy; Biofuels; Specific Consumption; Smoke Opacity.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/844

REMOÇÃO DE COLIFORMES EM SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUÍDOS CULTIVADOS COM LÍRIO AMARELO (Hemerocallis flava)
Provedor de dados: 107
Autores: Renata Cristina Chagas; Universidade FEderal de Espírito Santo; Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Paulo Roberto Cecon; Universidade Federal de Viçosa; Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Benatti Rezende Zaparolli; Universidade Federal de Viçosa.
No presente trabalho, objetivou-se avaliar a eficiência na remoção de coliformes em sistemas alagados construídos (SACs) cultivados com lírio amarelo (Hemerocallis flava), quando submetidos a diferentes tempos de detenção hidráulica e taxas de carregamento orgânico de esgoto doméstico. As taxas de carregamento orgânico aplicadas foram 44; 98; 230 e 395 kg ha-1 d-1 de DBO, o que corresponderam, respectivamente, a tempos de detenção hidráulica de 3,9; 2,0; 1,0 e 0,75 d-1. Para avaliação do desempenho dos SACs na remoção de microrganismos, realizaram-se as contagens de coliformes totais (CT) e E. coli. Após análises dos resultados concluiu-se que, nos SACs onde a água residuária foi submetida às menores taxas de carregamento orgânico (44 e 98 kg ha-1 d-1 de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais sistemas wetlands; Plantas ornamentais; Remoção de microrganismos.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/275

DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA PARA MANEJO DE IRRIGAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Gustavo Finholdt; Everardo Chartuni Mantovani; UFV; Gilberto Chohaku Sediyama; UFV; Marcio Mota Ramos; UFV; Gustavo Haddad Souza Vieira; IFES.
Neste trabalho teve-se como objetivo o desenvolvimento de uma estação meteorológica automática com tecnologia nacional para manejo de irrigação. Ela foi constituída pelos cinco sensores utilizados na metodologia de cálculo do balanço hídrico, em que dois parâmetros importantes são a precipitação pluviométrica e a ETo. Desenvolveu-se o equipamento com display para visualização dos dados de dias anteriores, memória para armazenar dados de até um ano em base horária, porta de comunicação de dados com microcomputador via protocolo RS-232, programa de microcomputador para efetuar a aquisição e visualização dos dados e painel solar para carregar a bateria da estação. Após o desenvolvimento do equipamento, realizou-se a calibração dos sensores, com base em...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola estação meteorológica automática; Irrigação; Tecnologia nacional.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/320

ORGANIC PRODUCTION: PROPERTIES CHARACTERIZATION AND MECHANICAL SITUATION ON WEED CONTROL
Provedor de dados: 107
Autores: Spagnolo, Roger Toscan; Oldoni, André; Custódio, Tiago Vega; Tavares Machado, Antônio Lilles; dos Reis, Ângelo Vieira.
In the last few decades, there has been a significant increase in organic products demand, which are produced without pesticides use.  In Rio Grande do Sul, the Sul-Ecológica Cooperative, composed by 250 families, is the representative for organic products production and sails and was a reference to embody this study. The work aimed to characterize the production standards used by organic farmers for their properties, crops cultivated, methods for weed control, traction used and income. The results evidenced organic farmers to own small properties and use the pull-off and manual weeding process for weed control. The crops produced were, in order of importance, corn, beans, potato, fruits and greenery. Operations for weed control were manually done or with...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas e Mecanização Agrícola cultivation techniques; Family farming; Machines and implements.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/796

VARIABILIDADE ESPACIAL DA FERTILIDADE DE UM SOLO CULTIVADO COM CACAUEIRO
Provedor de dados: 107
Autores: Carvalho, Perla Silva Matos de; Silva, Samuel de Assis; Paiva, Arlicélio Queiroz; Sodré, George Andrade; Lima, Julião Soares de Souza.
O conhecimento da variabilidade de atributos químicos do solo através de técnicas de agricultura de precisão permite um manejo específico das áreas de cultivo e a aplicação de insumos de forma eficiente. Com este trabalho, objetivou-se avaliar a variabilidade espacial de atributos químicos de um solo sob cultivo de cacaueiro. O estudo foi realizado em uma área de aproximadamente 1,5 ha cultivada com cacaueiro, em um grid de 120 pontos. As amostras de solo foram retiradas na camada de 0 - 20 cm, para determinar os atributos pH em água, H+Al, P, K+, relação Ca2+/Mg2+, SB, V%, TOC, CTC efetiva e CTC. Os dados foram submetidos à uma análise exploratória e descritiva, e, posteriormente, à uma análise geoestatística para quantificar a dependência espacial. Em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Theobroma cacao; Agricultura de precisão; Geoestatística mapeamento.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/836

CUSTO DA IRRIGAÇÃO DO CAFEEIRO EM DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTO E TAMANHOS DE ÁREA
Provedor de dados: 107
Autores: Gustavo Haddad Souza Vieira; IFES; Everardo Chartuni Mantovani; UFV; Antônio Alves Soares; UFV; Fernando França da Cunha; Univale; David Rolando Palomino Montes; UFV.
Objetivou-se, neste trabalho, determinar os custos unitários totais de diferentes sistemas de irrigação na cultura cafeeira, em quatro tamanhos de área, em um período de dez anos, e indicar o método de irrigação mais economicamente viável em função do tamanho da área. Os sistemas de irrigação estudados foram: aspersão em malha, aspersão convencional fixo, aspersão convencional portátil e gotejamento. Os quatro tamanhos de área foram: 3, 10, 20 e 50 ha. Para estimativa dos custos de implantação dos sistemas de irrigação na cultura do cafeeiro, consideraram-se quatro projetos para cada sistema de irrigação, totalizando 16 projetos. Ao final das simulações, obtiveram-se os custos totais, por meio da soma dos custos fixos e variáveis de cada sistema, que...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Irrigação e Drenagem análise econômica  irrigação por aspersão  irrigação localizada.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/169

ESTIMATIVA ECONÔMICA DA UTILIZAÇÃO DO BIOGÁS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍMETRO IRRIGADO QUIXABINHA-MAURITI-CE - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n3p220-227
Provedor de dados: 107
Autores: Erialdo de Oliveira Feitosa; Universidade Federal do Ceará; Daniel Albiero; Universidade Federal do Ceará; Franscisco Ronaldo Belem Fernandes; Universidade Federal do Ceará; Paulo Ricardo Alves Santos; Universidade Federal do Ceará; Carlos Alessandro Chioderoli; Universidade Federal do Ceará.
A demanda por fontes renováveis de energia tem aumentado nos últimos anos em função do crescimento econômico do país e pelo incremento de tecnologias no setor agropecuário brasileiro, contribuindo para a intensificação do uso de energia elétrica nas diversas atividades agrícolas. Um dos entraves que diminui significativamente a renda dos produtores familiares nos Perímetros Irrigados é o gasto com a energia elétrica utilizada para acionar os sistemas de irrigação, podendo chegar a 35% do custo total de produção. Diante desta problemática, objetivou-se com este trabalho realizar um estudo de viabilidade econômica e estimativa de produção do biogás como fonte alternativa para a geração de energia elétrica a ser utilizada no Perímetro Irrigado. Foi utilizado...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Energia na Agricultura energia renovável; Irrigação; Viabilidade econômica.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/532

GERADOR FOTOVOLTAICO: MODELGEM E SIMULAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Claudia Valeria Tavora Cabral; Delly Oliveira Filho; UFV; Lauro de Vilhena Brandão Machado Neto; PUC Minas; Antônia Sônia Alves Cardoso Diniz; CEMIG.
As variações de intensidade solar, temperatura ambiente ou carga, são parâmetros que alteram o ponto ótimo de operação de um gerador fotovoltaico. Desta forma, deve-se analisar o seu comportamento, a fim de otimizar seu funcionamento. Este trabalho visou apresentar a modelagem e a simulação de um gerador fotovoltaico mediante características fornecidas pelo fabricante, utilizando-se programas de digitalização de curvas e simulação (Simulink do Matlab®), analisando seu comportamento em relação à variação de intensidade solar e temperatura, comparando as curvas obtidas com as fornecidas pelo fabricante. Os resultados obtidos foram satisfatórios, validando o modelo utilizado para simulação de geradores fotovoltaicos.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Energia.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/141

PARÂMETROS DE TRANSPORTE DE METAIS PESADOS EM RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Provedor de dados: 107
Autores: Débora Astoni Moreira; Universidade Federal de Viçosa; Mauro Aparecido Martinez; UFV; José Antonio Rodrigues de Souza; UFV; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Rafael Oliveira Batista.
A alta toxicidade e o caráter cumulativo dos metais pesados têm sido motivos de grande preocupação mundial, proporcionando o aumento significativo de trabalhos que objetivem desenvolver tecnologias para remoção destas substâncias potencialmente nocivas ao meio ambiente. Objetivou-se estudar a influência dos resíduos sólidos urbanos (RSU) nos parâmetros de transporte dos metais pesados contidos no percolado produzido por RSU_Fresco. Foram utilizados resíduos sólidos urbanos com 15 anos (RSU_Antigo) e 8 anos (RSU_Maduro) de aterramento e percolado com concentração média de 0,146 mg L-1 de Cu, 0,046 mg L-1 de Cd, 17,2 mg L-1 de Zn e 0,135 mg L-1 de Pb e, 5 e 25 vezes esses valores. Os resultados possibilitaram concluir que para os resíduos estudados...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Adsorção; Metais pesados; Fator de retardamento.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/7

AVALIAÇÃO DA DEMANDA ENERGÉTICA DE UM DESINTEGRADOR-PICADOR-MOEDOR (DPM) NA MOAGEM DE MILHO
Provedor de dados: 107
Autores: Luiz Henrique Souza; UFMG/ICA; Gutemberg Pereira Dias; Luiz César Vieira de Souza; Ingrid Gomes Dias; Denilson Eduardo Rodrigues.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a demanda energética de um desintegrador-picador-moedor, na moagem de milho, submetido a quatro rotações (4000, 3757, 2931 e 2335 rpm), quatro número de martelos (4, 5, 6 e 7) e três tipos de peneiras (3, 5 e 10 mm de diâmetro dos furos). Os resultados mostraram que tanto a capacidade de produção como o consumo específico foram influenciados pelo número de martelos. A peneira de 3 mm foi a que demandou maior potência. Há a necessidade de estudos de diferentes modificações no projeto da máquina, que permitam demonstrar sua influência na diminuição do consumo específico de energia. A utilização da peneira de maior diâmetro torna- se uma opção na moagem do milho para diminuição da demanda energética. Para a capacidade de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola máquinas agrícolas; Consumo específico de energia; Eficiência energética.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/271

ESTUDO DO ÓLEO ESSENCIAL DAS FOLHAS DE GUACO SUBMETIDAS A DIFERENTES TEMPERATURAS DO AR DE SECAGEM
Provedor de dados: 107
Autores: Lauri Lourenço Radünz; URI; Evandro de Castro Melo; UFV; Ronicely Pereira Rocha; Universidade Federal de Viçosa; Pedro Amorim Berbert; UENF; Luiz Manuel Navas Gracia; Universid de Valladolid.
Este estudo teve como objetivo avaliar a influência da temperatura do ar de secagem sobre o teor e composição química do óleo essencial extraído de guaco. Seis tratamentos de secagem foram utilizados: ar ambiente e ar aquecido a 40, 50, 60, 70 e 80º C. O conteúdo de óleo essencial, após secagem, foi comparado com os valores obtidos a partir da planta fresca (testemunha). A extração do óleo essencial foi realizada por hidrodestilação. A partir dos resultados obtidos, podese concluir que a temperatura do ar de secagem a 50º C proporcionaram os melhores resultados para a extração do óleo essencial em folhas de guaco, apesar de que os perfis cromatográficos do óleo mostraram alterações em comparação com o obtido da planta fresca.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Plantas Medicinais; Secagem; Armazenamento.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/178

EQUAÇÕES DE INTENSIDADE DE CHUVAS PARA O ESTADO DO MARANHÃO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n5p435-447
Provedor de dados: 107
Autores: Alcinei Ribeiro Campos; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Glenio Guimarães Santos; Universidade Federal de Goiás - UFG; João Carlos Rocha dos Anjos; Universidade Federal do Piauí; Diane Cristina Stefanoski; CODEMA/Água Boa-MT; Jaurene Moura Fé Moraes; Universidade Federal do Piauí.
Estudos da distribuição espacial e temporal das chuvas, com determinação das curvas de intensidade-duraçãofrequência, são de extrema importância para segurança no planejamento e dimensionamento de projetos hidráulicos e conservação do meio ambiente. . Atualmente, o estado do Maranhão disponibiliza de poucas informações relacionadas às curvas de intensidade-duração-frequência das chuvas, necessárias para caracterização dessa variável hidrológica para seus diversos municípios. Diante desse contexto, objetivou-se ajustar os parâmetros das curvas de intensidadeduração-frequência para 163 estações pluviométricas localizadas no estado do Maranhão. Os dados foram obtidos do banco de dados da Agencia Nacional de Águas. Para ajuste das curvas de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais Chuvas extremas; Modelos probabilísticos; Período de retorno.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/597

AVALIAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA DE UM “FELLER-BUNCHER” OPERANDO EM DIFERENTES PRODUTIVIDADES
Provedor de dados: 107
Autores: Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Sebastião Eudes Lopes; Industria Jatiboca; Mauri Martins Teixeira; UFV; Paula Cristina Natalino Rinaldi; Paula Santana Fernandes.
Este trabalho foi conduzido em povoamentos de eucalipto de uma empresa florestal do Estado de Goiás, com o objetivo de avaliar técnica e economicamente o trabalho de um “Feller-Buncher”. A análise técnica consistiu do estudo de tempos e movimentos, além da produtividade, da disponibilidade mecânica e da eficiência operacional da máquina. A análise econômica consistiu na determinação dos custos operacionais e de produção. Foi empregado um delineamento estatístico inteiramente casualizado com 6 repetições em esquema de parcelas subdivididas. Adotou-se, como parcelas, as operações que compõe o ciclo operacional da máquina e como subparcelas os níveis de produtividade 100, 200 e 300 m³ ha-1. O “Feller Buncher” apresentou um custo de produção de 4,85; 2,83 e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola máquinas florestais; Produtividade; Composição de custos.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/308

VARIABILIDADE ESPACIAL DAS PERDAS E DA RESISTÊNCIA MECÂNICA DO SOLO À PENETRAÇÃO NO ARRANQUIO MECANIZADO DE AMENDOIM
Provedor de dados: 107
Autores: Ariel Muncio Compagnon; FCAV/UNESP; Rouverson Pereira da Silva; FCAV/UNESP; Marcelo Boamorte Raveli; FCAV/UNESP; Diego Onofre Vidal; FCAV/UNESP; Marcelo Tufaile Cassia; FCAV/UNESP.
A colheita mecanizada de amendoim é de fundamental importância no processo de produção da cultura, porém acarreta perdas consideráveis, principalmente na operação de arranquio. Assim, objetivou-se com este trabalho mensurar a variabilidade espacial das perdas e da resistência mecânica do solo à penetração (RP) na operação de arranquio mecanizado de amendoim em duas velocidades de arranquio. O trabalho foi realizado na região norte do estado de São Paulo. Os tratamentos avaliados foram constituídos por duas velocidades de deslocamento (V1= 3,5 km h-1 e V2= 4,7 km h-1) com dez repetições, com delineamento inteiramente casualizado (DIC). Após o arranquio, foram realizadas medições de RP utilizando-se um penetrômetro eletrônico, posicionado transversalmente às...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Arachis hypogaea L; Maturação; Mecanização.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/388

LATERAL QUANTIFICATION OF WETTED SOIL VOLUME AND SUPERFICIAL AREA ON SUBSURFACE DRIP IRRIGATION
Provedor de dados: 107
Autores: Navarro Vásquez, Manuel Antonio; Pinheiro, Antonio Gebson; Oliveira Filho, Jose Nilson.
This research had as objective to quantifying the time and water surface irrigation so that the front of progress wetted soil volume reach the walls lateral and superficial soil, as well evaluating the increment of wet superficial area, about subsurface irrigation. For the study, soil columns were built in glass vats and in them installed one drip to 0.25 m of depth, with flow of 1.35 L h-1 and pressure of service of 147 kPa. The experimental design was completely randomized, the treatments was front directions of progress of wetted soil volume (two continuous and two opposed, to the dripline), in function of the time (h) and irrigation levels accumulated (mm). It was possible to verify that the time and irrigations levels were larger for the position...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia na Agricultura; Recursos Hídricos e Ambientais gotejamento  irrigação por capilaridade  relação água-solo.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/768

DESEMPENHO DE UM CONJUNTO TRATOR-ESCARIFICADOR EM DOIS TEORES DE ÁGUA DO SOLO E DUAS PROFUNDIDADES DE TRABALHO
Provedor de dados: 107
Autores: Ariel Muncio Compagnon; FCAV/UNESP; Carlos Eduardo Angeli Furlani; FCAV/UNESP; Kauê Alves Oshiro; FCAV/UNESP; Rouverson Pereira da Silva; FCAV/UNESP; Marcelo Tufaile Cassia; FCAV/UNESP.
O dimensionamento do conjunto trator-implemento relaciona-se com o desempenho operacional. A demanda energética na operação agrícola é importante para o planejamento e estimativa dos custos de produção da cultura. Com este trabalho objetivou-se avaliar o desempenho operacional do conjunto trator-escarificador de 7 hastes, em função do teor de água do solo e profundidade de trabalho, em um Latossolo Vermelho. Foi utilizado um esquema fatorial inteiramente casualizado (2 x 2) com 5 repetições, em que o teor de água do solo define o tratamento principal (26,2 e 21,9%), e a profundidade de escarificação define o tratamento secundário (0,20 e 0,30 m). A área útil de cada parcela foi de 200 m2 (40 x 5 m). Os dados foram submetidos à análise de variância e ao...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola consumo de combustível; Força de tração; Mecanização agrícola; Preparo do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/384

UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDO E DE AR AO LONGO DA BARRA DE PULVERIZAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Mesquita Baesso; UFV; Mauri Martins Teixeira; UFV; Rogério Faria Vieira; EPAMIG; Trazilbo José de Paula Junior; EPAMIG; Paulo Roberto Cecon; UFV.
O desenvolvimento de novas tecnologias de aplicação de fitossanitários visa à redução da contaminação ambiental, da deriva, do volume de calda com aumento da segurança do aplicador e melhoria da deposição da calda, para melhorar a qualidade da pulverização. O objetivo deste trabalho foi avaliar a uniformidade de distribuição de ar ao longo da barra de pulverização com assistência de ar, bem como avaliar a uniformidade de distribuição de líquido de bicos de pulverização hidráulica de jato cônico vazio, modelo JA-4, marca Jacto, além de bicos de jato leque, modelo AXI-110-04, marca Jacto, trabalhando com quatro velocidades de rotação do ventilador e três alturas da barra de pulverização em relação à bancada de ensaios. A rotação do eixo do ventilador que...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura Fitossanitários; Qualidade de aplicação e deposição de calda.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/106

FOTOSSÍNTESE EM EUCALYPTUS SOB DIFERENTES CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n4p336-345
Provedor de dados: 107
Autores: Sandro Dan Tatagiba; Universidade Federal do Espírito Santo; José Eduardo Macedo Pezzopane; Universidade Federal do Espírito Santo; Edvaldo Fialho Reis; Universidade Federal do Espírito Santo.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as respostas fotossintéticas em um plantio clonal de eucalipto, em duas estações bem definidas: uma seca, decorrente de deficiência hídrica; e outra chuvosa, apresentando excedente hídrico no solo. O experimento foi conduzido em área de fomento da Fibria S.A, na região de Itauninhas, distrito do município de São Mateus-ES, montado em um delineamento experimental inteiramente casualizado, com dois tratamentos (estação seca e chuvosa) e 12 repetições para as trocas gasosas, fluorescência da clorofila a e potencial hídrico foliar. De acordo com os resultados obtidos, foi verificado que a deficiência hídrica encontrada na estação seca foi suficiente para diminuir o teor de água nos tecidos vegetais das plantas, provocando...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Ecofisiologia Vegetal; Meteorologia Agrícola deficiência hídrica; Excedente hídrico; Fluorescência da clorofila a; Trocas gasosas; Eucalipto.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/573

NOTA TÉCNICA: AS MICROALGAS COMO ALTERNATIVA À PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS
Provedor de dados: 107
Autores: rafael araujo lira; Instituto Federal de Mato Grosso; Marcio Arêdes Martins; Universidade Federal de Viçosa; Mariana Fonseca Machado; Universidade Federal de Viçosa; Lucas de Paula Corrêdo; Universidade Federal de Viçosa; Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa.
As microalgas podem ser usadas para capturar e aproveitar o CO2 emitido por usinas termoelétricas ou por outras fontes. A mitigação das emissões dos gases do efeito estufa (GEE) resulta da conversão da biomassa colhida das microalgas em biocombustíveis renováveis, tais como o biodiesel, bioetanol, biogás e outros produtos de substituição dos combustíveis fósseis. As microalgas são usualmente cultivadas em grandes tanques com agitação promovida por pás rotativas ou em equipamentos tecnicamente projetados, os fotobiorreatores. Seu crescimento ocorre em suspensão na água quando são fornecidos todos os nutrientes necessários e, numa velocidade maior, quando há o fornecimento adequado de CO2. Comparadas a outras opções biológicas para a captura e a utilização...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Energia na Agricultura; Alternativa energética bicombustíveis; Cultivo de microalgas; Biomassa; Biodiesel.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/323

CONCENTRAÇÃO DE MACRONUTRIENTES E DE SÓDIO NA PARTE AÉREA DE ESPÉCIES VEGETAIS, CULTIVADAS DE FORMA CONSORCIADA E EM DIFERENTES POSIÇÕES EM SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUÍDOS
Provedor de dados: 107
Autores: Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Camila Pevidor Dias Folli; Universidade Federal de Viçosa; Simone Pellini; Universidade Federal de Viçosa; Sofia Barbosa Arantes; Universidade Federal de Viçosa.
Neste trabalho, teve-se, como objetivo, avaliar a concentração de macronutrientes e de sódio na parte aérea de diferentes espécies vegetais, quando cultivadas na forma consorciada, em sistemas alagados construídos (SACs), utilizados no tratamento de esgoto doméstico. Para isso, foram construídos quatro SACs de fluxo subsuperficial horizontal, com 0,35 m de altura, por 1,0 m de largura e 24,0 m de comprimento, impermeabilizados com geomembrana de policloreto de vinila (PVC), preenchidos com 0,30 m de brita zero e cultivados com três espécies vegetais (taboa, capim tifton 85 e alternantera), em quatro posições distintas. A taxa de carga orgânica e a vazão, aplicadas diariamente aos SACs, foram de 200 kg ha-1 d-1 e 1,6 m3 d-1, respectivamente, de modo a...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais sistemas wetlands; Tratamento de resíduos; Espécies forrageiras.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/187

ÁCIDO ASCÓRBICO NA REDUÇÃO DO ESCURECIMENTO DO PERICARPO E NA QUALIDADE PÓS-COLHEITA DE LICHIA - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n06a01
Provedor de dados: 107
Autores: Danielle Fabiola Pereira Silva; Universidade Federal de Viçosa; Leila Cristina Rosa de Lins; UFV; Rosana Gonçalves Pires Matias; UFV; Robson Ribeiro Alves; UFV; Luiz Carlos Chamhum Salomão; UFV.
O pericarpo da lichia escurece rapidamente após a colheita, o que é atribuído à degradação da antocianina. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito de diferentes doses de ácido ascórbico na prevenção do escurecimento do pericarpo e na manutenção da qualidade pós-colheita de lichia. Frutos de lichieira ‘Bengal’ com o pericarpo completamente vermelho foram imersos em soluções com diferentes concentrações de ácido ascórbico (0; 3; 6; 9; 12 e 15% p/v), por 5 minutos. Após secagem à temperatura ambiente, foram acondicionados em bandejas de poliestireno expandido, recobertos com filme de PVC, armazenados em temperatura ambiente e avaliados a cada 2 dias, durante 8 dias. As perdas de massa variaram de 9,2 a 10,46% no 8o dia de armazenamento....
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento Litchi chinensis Sonn.; Escurecimento do pericarpo; Conservação.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/581

PERDA DE CARGA NO FLUXO DE AR FORÇADO EM COLUNAS DE MATERIAL ORGÂNICO COM DIFERENTES PROFUNDIDADES E ESTÁDIOS DE DEGRADAÇÃO BIOQUÍMICA
Provedor de dados: 107
Autores: Tatiana Duarte.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/21

ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO EM LAVOURA DE CAFEEIRO CONILON SUBMETIDA À SUBSOLAGEM - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n05a03
Provedor de dados: 107
Autores: Joabe Martins de Souza; Universidade Federal do Espírito Santo; Robson Bonomo; Universidade Federal do Espírito Santo; Fábio Ribeiro Pires; Universidade Federal do Espírito Santo; Diego Zancanella Bonomo; Universidade Federal do Espírito Santo.
O preparo do solo modifica os atributos físicos, melhorando o desenvolvimento das culturas agrícolas. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito residual dos atributos físicos do preparo do solo, realizado no plantio de cafeeiro Conilon (Coffea canephora Pierre). A área do experimento foi composta pelos seguintes talhões: T11, T7 e T3, cultivadas com cafeeiro a 11, 7 e 3 anos, respectivamente, os quais foram submetidos à subsolagem nas linhas de plantio durante sua implantação. Foram retiradas amostras indeformadas na linha (P1) e entrelinha (P2) da cultura nas profundidades de 0,00-0,20, 0,20-0,40, 0,40-0,60, 0,60-0,70 m. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, em esquema fatorial, com três repetições. Os atributos do solo avaliados...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola; Preparo do solo; Manejo e conservação do solo e da água coffea canephora Pierre  compactação  densidade do solo  porosidade do solo  preparo do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/487

LONGITUDINAL SPACING AND YIELD OF COWPEA SOWN WITH MANUAL SEED DRILL
Provedor de dados: 107
Autores: Pinto, António Alves; Camara, Felipe Thomaz da; Silva, Francisco Edson da; Santana, Laudeline Dantas; Rodrigues, Wíctor Állyson Dias.
The use of manual traction seeders in small farms has technical and economic feasibility, but few studies are carried out with this sowing technology for cowpea, which is one of the main crops in the Cariri region of Ceará. This study aimed to evaluate the longitudinal spacing and yield of cowpea as a function of speed and working depth of a manual seeder. The study was conducted at the Center for Agricultural Sciences and Biodiversity, Federal University of Cariri, Crato-CE, located in the region of Cariri, Ceará. The experiment was arranged in a 2x3 factorial randomized block design, with four replications, totaling 24 observations. The first factor was two sowing depths (Shallow and Deep); and the second factor the displacement speed (2.15; 3.90; and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola; Fitotecnia; Energia na Agricultura feijão verde; Grãos; Profundidade de semeadura; Velocidade de trabalho; Vigna unguiculata.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/750

DERIVA ORIGINADA POR DOS SISTEMAS DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS EN HUERTOS DE CÍTRICOS
Provedor de dados: 107
Autores: Rubén Collantes Veliz; ESALQ-USP; Casimiro Dias Gadanha Junior; ESALQ/USP; Javier Alberto Vásquez-Castro; Universidad Nacional Agraria La Molina.
La deriva es el factor más importante que contribuye a la contaminación del ambiente durante la pulverización de plaguicidas. El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar la deriva ocasionada por dos sistemas de aplicación de plaguicidas en huertos de cítricos. El experimento se realizó en un huerto de naranja de la variedad Valencia, ubicado en la hacienda Sertãozinho, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba-SP. Se utilizó un pulverizador de chorro transportado con ventilador axial. Uno de los sistemas utilizó un prototipo de aplicación terrestre con atomizadores rotativos de discos que son mayormente empleados en aviación agrícola y el otro sistema utilizó las puntas hidráulicas de chorro cónico vacío. Para el tratamiento de los...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Tecnología de aplicación; Puntas hidráulicas; Atomizadores rotativos de disco; Cromatografía; Espectro de gotas.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/343

NOTA TÉCNICA: NÍVEL DE RUÍDO EMITIDO POR TRATORES AGRICOLAS EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR 15 - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n06a09
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Mesquita Baesso; USP / FZEA; Guilherme Augusto Martins; Alcir Jose Modolo; Raquel Couto Evangelista Baesso; Evandro Martin Brandeleiro; UTFPR.
O ruído das máquinas agrícolas, com o passar do tempo, pode provocar problemas auditivos nos operadores. De acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 15), a exposição diária máxima permitida, durante uma jornada de trabalho de 8 horas, é de 85 decibéis. Objetivou-se avaliar o ruído emitido por sete tratores agrícolas. As leituras foram realizadas próximo ao ouvido do operador e em cada raio de afastamento de 1 a 10 m, tomados de um a um metro, direcionados para os lados direito e esquerdo e partes traseira e frontal de cada trator, com três leituras para cada ponto. Observou-se nível de ruído acima do máximo permitido para uma jornada de trabalho de 8 horas em todos os tratores estudados.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola ergonomia; Exposição do operador; Segurança no trabalho.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/524

NOTA TECNICA: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS FRAÇÕES GRANULOMÉTRICAS EM UM LATOSSOLO VERMELHO AMARELO UTILIZANDO KRIGAGEM INDICATIVA
Provedor de dados: 107
Autores: Samuel de Assis Silva; Universidade Federal de Viçosa; Julião Soares de Souza Lima; Universidade Federal do Espírito Santo; Moises Zucoloto; Universidade Federal de Viçosa.
Objetivou-se com esse trabalho utilizar métodos de krigagem indicativa na cosntrução de mapas de probabilidade de ocorrencia das frações granulométricas do solo em duas profundidades em um Latossolo Vermelho Amarelo sob cultivo de café conilon. O trabalhofoi realizado na fazenda experimental do INCAPER-ES. O solo foi amostrado na faixa de 0 - 0,20 m de profundidade, em uma malha irregular com 109 pontos. Os dados foram analisados pela estatística descritiva e posteriormente transformados em indicadores tendo a média como ponto de corte. A probabilidade de ocorrência de valores de argila e silte, em relação à média, de um modo geral, segue distribuição inversa devido ao comportamento antagônico dessas frações.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Análise textural; Geoestatística; Análise espacial.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/195

VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NA BACIA DO RIO JAPARATUBA EM SERGIPE A PARTIR DA ÁLGEBRA DE MAPAS - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n01a06
Provedor de dados: 107
Autores: Christiane Freitas Pinheiro de Jesus; IBGE; Nelson Wellausen Dias; IBGE; Marcus Aurelio Soares Cruz; Embrapa.
A bacia do rio Japaratuba teve grande parte de sua área desmatada dando lugar às pastagens, plantação de cana-de-açúcar e exploração mineral (petróleo e potássio). Com o intuito de realizar uma avaliação que contemplasse não somente os aspectos biofísicos, mas também fatores socioeconômicos, este estudo teve como objetivo realizar uma análise preliminar voltada para a avaliação da vulnerabilidade socioambiental dessa bacia. Para tanto, foram utilizadas técnicas de análise espacial que envolveram a álgebra de mapas sobre planos de informação que incluíam: a distribuição espacial da população e das pessoas sem renda por setor censitário, o uso da terra e o modelo de perda de solo por erosão. Os resultados obtidos demonstraram que os maiores valores de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais Análise integrada; Bacia hidrográfica; Geoprocessamento.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/437

EFEITO DE DIFERENTES NÍVEIS DE IRRIGAÇÃO E TURNOS DE REGA NA EFICIÊNCIA DE USO DA ÁGUA PELO CAPIM-TANZÂNIA
Provedor de dados: 107
Autores: Fernando França da Cunha; UFV; Antonio Alves Soares; UFV; Gilberto Chohaku Sediyama; UFV; Everardo Chartuni Mantovani; UFV; Odilon Gomes Pereira; UFV.
Objetivou-se estudar o efeito de diferentes turnos de rega e níveis de irrigação sobre a eficiência de uso da água (EUA) do Panicum maximum Jacq. cv. Tanzânia. Uma bancada experimental foi montada sob ambiente protegido, onde foram colocados recipientes cultivados com o capim. As irrigações foram realizadas com turnos de rega de 1, 4 e 7 dias, e lâminas de irrigação para restabelecer 50, 75 e 100% da disponibilidade total de água no solo. A evapotranspiração da cultura foi obtida por meio de quatro lisímetros de drenagem. A EUA foi determinada, baseando-se na razão entre a MS produzida e a quantidade de água utilizada. Foi possível constatar que maiores valores de EUA foram encontrados em menores níveis de irrigação apenas nos últimos cortes, sendo...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais Pastagem irrigada; Freqüência de irrigação; Lâmina de irrigação; Consumo de água; Panicum maximum.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/61

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO E VIBRAÇÃO DE UM CONJUNTO TRATOR-PULVERIZADOR, EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE DE TRABALHO - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n02a02
Provedor de dados: 107
Autores: Larissa Nunes dos Santos; Universidade Federal de Viçosa; Haroldo Carlos Fernandes; Universidade Federal de Viçosa; Amaury Paulo de Souza; Universidade Federal de Viçosa; Marconi Ribeiro Furtado Júnior; Universidade Federal de Viçosa; Remo Macieira Figueiredo Silva; Universidade Federal de Viçosa.
Objetivou-se com este trabalho, avaliar os níveis de ruído e vibração de um conjunto mecanizado trator-pulverizador, em função da velocidade de trabalho. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Mecanização Agrícola, do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa – MG. Para determinação dos níveis de ruído e vibração transmitida ao corpo inteiro do operador foram utilizados um dosímetro modelo Wed007, fabricado pela 01dB do Brasil e um acelerômetro triaxial modelo Maestro respectivamente. As velocidades de trabalho utilizadas foram de 4,0; 5,0; e 7,0 km h-1. Os resultados obtidos para os níveis de ruído foram 98,2 dB (A) para a velocidade de 4,0 km h-1, 98,1 dB(A) para 5,0 km h-1 e 97,4 dB(A) para 7,0 km h-1. Na análise da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola ergonomia; Mecanização agrícola; Pulverizador de barra.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/468

AVALIAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA DO HARVESTER EM DIFERENTES CONDIÇÕES OPERACIONAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Everson Ramos Burla; Haroldo Carlos Fernandes; Carlos Cardoso Machado; Daniel Mariano Leite; Amanda Mirelle Bernardes; UFV.
Este estudo foi conduzido em povoamentos de eucalipto de uma empresa florestal situada no Estado de Minas Gerais, com o objetivo de avaliar técnica e economicamente a máquina colhedora de árvores Harvester em diferentes condições de declividade do terreno e produtividade florestal. A análise técnica consistiu de um estudo de tempo e movimentos com o objetivo de identificar os elementos do ciclo operacional da máquina, bem como suas variações em função da declividade do terreno e produtividade florestal. A análise econômica consistiu na determinação dos custos operacionais. A declividade do terreno foi estratificada em plana, ondulada e acidentada, e a produtividade florestal em baixa, média e alta. Foi utilizada a amostragem casual simples em nove...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola mecanização; Colheita florestal; Custo operacional.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/202

FUNÇÃO DE PRODUÇÃO PARA A ROSEIRA CULTIVADA EM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADA
Provedor de dados: 107
Autores: Oliveira, Eduardo Carvalho; Carvalho, Jacinto Assunção; Rezende, Fátima Conceição; Almeida, Elka Fabiana Aparecida; Reis, Ricardo Pereira.
A atividade econômica da ﬂoricultura de corte tem nas rosas a sua principal exploração no Brasil. Informações sobre a aplicação de água e sua quantidade ao longo do ciclo fenológico da cultura, bem como o conhecimento dos efeitos da aplicação deficitária ou excessiva de nutrientes às plantas, são essenciais para o sucesso do cultivo da roseira. Este trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar técnica e economicamente a produção da roseira em função de lâminas de irrigação e doses de nitrogênio. O experimento foi instalado em casa de vegetação e consistiu de um delineamento em blocos casualizados com parcelas subdivididas, sendo as parcelas definidas por quatro lâminas de irrigação (40, 70, 100 e 130%) e as subparcelas por quatro níveis percentuais da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais ﬂoricultura; Ambiente protegido; Lâmina ótima econômica.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/719

THE COFFEE FRUITS PREVIOUS STORAGE CONSISTS OF THE MAINTENANCE
Provedor de dados: 107
Autores: Marise Cota Machado; Universidade Federal de Viçosa; Juarez de Sousa e Silva; Universidade Federal de Viçosa; Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco; Universidade Federal de Viçosa.
O armazenamento prévio consiste na manutenção dos frutos do cafeeiro recém-colhidos imersos em água, possibilitando o ajuste entre o volume de frutos colhidos e a capacidade de processamento disponível, sem prejuízo à qualidade final dos grãos. Neste trabalho, objetivou-se avaliar algumas características químicas e bioquímicas das águas residuárias geradas no processo, visando avaliar a necessidade de seu tratamento para lançamento em corpos hídricos ou as possibilidades de aproveitamento como fertilizante agrícola.Na geração da água residuária, foram utilizados lotes de frutos de diferentes características e origens, sendo que os períodos de armazenagem avaliados variaram de 1 a 5 dias. As variáveis quantificadas nas águas residuárias foram DBO, DQO e as...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Armazenamento café; Processamento; Águas residuárias; Imersão; Fertirrigação.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/324

PERFORMANCE EVALUATION OF A POTATO SEEDING MACHINE ADAPTED TO OPERATE UNDER NO OR MINIMUM TILLAGE SYSTEM
Provedor de dados: 107
Autores: Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Antônio Donizette de Oliveira; CEFET Muzambinho; Lara Santana Fernandes; UFV; Paula Cristina Natalino Rinaldi; UFV.
A batata é uma das mais importantes olerícolas cultivadas no Brasil. O cultivo acontece de maneira tradicional, sendo o preparo do solo feito convencionalmente, usando implementos de revolvimento e destorroamento em número e seqüências variadas. O revolvimento excessivo do solo é prática usual entre os bataticultores do Brasil, que vislumbram na grande fragmentação do solo a condição ideal para o desenvolvimento da cultura. No presente trabalho, os objetivos foram adaptar uma plantadora de batata existente no mercado para operar em solo cuja superfície não havia sido revolvida (plantio direto) ou pouco revolvida (cultivo mínimo) e avaliar o desempenho da plantadora por meio de modificações da máquina e pelo plantio convencional. O experimento foi conduzido...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola soil tillage; Consumption of fuel; Agricultural mechanization.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/167

MODELAGEM DA PERDA DE CARGA EM TUBULAÇÕES COMERCIAIS, CONDUZINDO ÁGUA RESIDUÁRIA
Provedor de dados: 107
Autores: José Antonio Rodrigues Souza; UFV; Débora Astoni Moreira; UFV; Wilson Denículi.
Objetivou-se, neste trabalho, modelar a perda de carga contínua, em tubulações comerciais de aço zincado, utilizados na condução da água residuária de avicultura (ARA). A água residuária foi avaliada em seis concentrações de sólidos totais (0,26; 0,46; 0,73; 0,94; 1,63 e 2,89 dag L-1), em tubulações comerciais de aço zincado, nos diâmetros comerciais de 50 a 150 mm. De acordo com os resultados, verificou-se que as equações empíricas, ajustadas com a aplicação das metodologias de Sampaio et al., Duffy &amp; Titchener e Hazen-Williams modificada, apresentaram bons ajustes, com coeficiente de correlação acima de 0,90, sendo recomendada sua aplicação no dimensionamento de sistemas de bombeamento dessas águas residuárias.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais resíduos agropecuários; Bombeamento; Hidráulica.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/146

RUÍDO E VIBRAÇÃO NO POSTO DE OPERAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA EM FUNÇÃO DA PRESSÃO DOS PNEUS E VELOCIDADE OPERACIONAL
Provedor de dados: 107
Autores: da Silva, Anderson Candido; Furtado Júnior, Marconi Ribeiro; Ribeiro, Lorena Castro; Fernandes, Haroldo Carlos; Teixeira, Róbson Ricardo Damiano.
A operação com tratores e máquinas agrícolas pode comprometer a saúde do operador devido sua exposição a condições ergonômicas desfavoráveis. Objetivou-se com o presente trabalho determinar os níveis de vibração e de ruído na base do posto de operação, de um trator agrícola, em função da pressão de insuﬂação dos pneus e da velocidade operacional. Os tratamentos foram constituídos da combinação de três pressões de insuﬂação dos pneus (96,53; 137,90 e 179,26 kPa) e três velocidades operacionais (1,11; 2,22 e 3,89 m s-1), no delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. A pressão de insuﬂação dos pneus e a velocidade do trator inﬂuenciaram o ruído e a vibração na base do posto de operação do trator. Em todas as condições o nível de ruído emitido...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola/Ensaios de Máquinas Agrícolas ensaio de máquinas; Ergonomia; Mecanização agrícola.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/842

INDEPENDÊNCIA ENERGÉTICA DE GRANJA SUINÍCOLA A PARTIR DO USO DE BIOGÁS
Provedor de dados: 107
Autores: Adriano Henrique Ferrarez; Instituto Federal Fluminense; Delly Oliveira Filho; UFV; Carlos Alberto Teixeira; UFRPE.
Um grande problema da suinocultura nacional é o tratamento dos dejetos. A utilização de biodigestor pode proporcionar o aproveitamento da energia contida no biogás para geração de energia elétrica e térmica, possibilitando ainda, o tratamento destes dejetos, resolvendo o problema de odor e de carga bactericida da água residuária. No presente artigo apresenta-se o estudo do potencial de produção de biogás de granjas de suínos, visando sua independência energética. Isso pode ser obtido por meio da substituição de energia convencional (GLP e energia elétrica de concessionária local) na produção de água quente para cocção e banho, para aquecimento e climatização de leitões e matrizes e para geração de eletricidade. Foi feita estimativa da receita com a venda...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Energia na Agricultura MDL; Resíduos da suinocultura; Soluções energéticas.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/225

NOTA TÉCNICA - VAZÃO DE GOTEJADORES UTILIZADOS NA FERTIRRIGAÇÃO COM ÁGUA RESIDUÁRIA DE SUINOCULTURA
Provedor de dados: 107
Autores: Rafael Oliveira Batista; UFERSA; Rubens Alves de Oliveira; UFV; Antônio Alves Soares; UFV; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Paulo Roberto Cecon; UFV.
Neste trabalho, objetivou-se analisar o comportamento da vazão de diferentes gotejadores, operando com água residuária de suinocultura. O experimento foi montado no esquema de parcelas subdivididas, tendo na parcela os tipos de gotejador (G1, G2 e G3) e, na subparcela, os tempos de funcionamento (0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 e 160 h), em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. Realizou-se, a cada 20 h, a medição da vazão dos gotejadores e a determinação das características física, química e biológica do efluente. Os resultados indicaram que a água residuária de suinocultura provocou redução média na vazão dos gotejadores G1, G2 e G3 de 16, 20 e 7%, respectivamente. O gotejador G3 mostrou-se adequado para aplicação de água residuária...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais Dejeto suíno; Reutilização de água; Entupimento.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/251

PLANEJAMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS – UMA ANÁLISE EXERGÉTICA
Provedor de dados: 107
Autores: José Marcio Costa; UFV; Delly Oliveira Filho; UFV; Jadir Nogueira da Silva; UFV; Luiz Aurélio Raggi; UFV.
Realizou-se este trabalho com o objetivo de indicar a análise exergética como ferramenta do planejamento integrado dos recursos (PIR). O rendimento energético baseado somente no primeiro princípio da termodinâmica não leva em consideração a “qualidade” da energia utilizada. O rendimento baseado no segundo princípio da termodinâmica indica a capacidade máxima de realizar trabalho. Assim, o planejamento de sistemas de energia poderá obter o melhor resultado na associação do par recurso-uso final da energia.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Energia na Agricultura exergia; Planejamento; Energia.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/55

VARIÁVEIS FÍSICAS, QUÍMICAS E REOLÓGICAS DA POLPA INTEGRAL DA MANGA CV.HADEN - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n5p397-405
Provedor de dados: 107
Autores: Edmilson Dantas da Silva Filho; Rossana Maria Feitosa de Figueirêdo; Alexandre José de Melo Queiroz; Jéssica Lisana Ouriques Brasileiro.
O presente trabalho teve como objetivo determinar parâmetros físicos, químicos e reológicos da polpa da manga cv. Haden integral. Foram despolpadas mangas da variedade Haden, produzidas em Petrolina (PE) e, em seguida, procedeu-se análises físicas e químicas de sólidos totais; açúcares totais, redutores e não redutores; cinzas; sólidos insolúveis em água; pectina e fibra bruta, além de análises reológicas de viscosidade aparente, em diferentes velocidades de rotação, para os cálculos das tensões de cisalhamento e taxas de deformação. De uma maneira geral, os parâmetros físicos e químicos analisados apresentavam-se nos padrões desejados para a produção de produtos agroindustriais e de acordo com a legislação brasileira para polpa de fruta. A polpa da manga...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Armazenamento; Tecnologia de Alimentos de Origem Vegetal Mangifera indica L. viscosidade  fluido não newtoniano  pseudoplástico.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/598

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE SECAGEM SOBRE AS PROPRIEDADES FÍSICAS DOS GRÃOS DE SOJA - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n3p212-219
Provedor de dados: 107
Autores: Fernando Mendes Botelho; UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO; Suian José Granella; UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO; Sílvia de Carvalho Campos Botelho; Embrapa Agrossilvipastoril; Taise Raquel Bechlin Garcia; Universidade Federal de Mato Grossso.
Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o efeito da temperatura de secagem sobre algumas propriedades físicas de grãos de soja. Para avaliar o efeito da temperatura, amostras de grãos de soja com teor inicial de água de 0,244 (b.s.) foram secadas numa estufa com circulação forçada de ar nas temperaturas de 40, 50, 60, 70 e 80 °C até o teor final de água de 0,136 (b.s.), sendo então determinadas as propriedades físicas: ângulo de repouso, massa específica aparente, massa específica unitária, massa de mil grãos, cor e condutividade elétrica da solução dos exsudatos dos grãos. Notouse que, à exceção da porosidade, a temperatura do ar de secagem influenciou significativamente as propriedades físicas de grãos de soja, proporcionando aumento do ângulo de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento Glycine max; Características físicas; Qualidade.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/574

QUALIDADE DO PROCESSO DE SEMEADURA DA CULTURA DO MILHO DE SEGUNDA SAFRA
Provedor de dados: 107
Autores: Arcoverde, Sálvio Napoleão Soares; de Souza, Cristiano Márcio Alves; Cortez, Jorge Wilson; Guazina, Renato Anastácio; Maciak, Paulo Alexandre Graciano.
A semeadura do milho está sujeita a fatores que podem interferir na qualidade da operação. O uso de métodos estatísticos de controle de qualidade em processos agrícolas tem-se mostrado eficiente para detecção de variabilidade no decorrer da operação. Objetivou-se avaliar a qualidade e capabilidade da semeadura do milho de segunda safra por semeadora-adubadora pneumática. A coleta de dados ocorreu no município de Dourados (MS) em área de aproximadamente 30 ha, utilizando-se malha amostral composta de 60 pontos distribuídos na área com uma amostra a cada 0,5 ha. Determinaram-se a quantidade de plântulas emergidas e a distância entre plantas em dois metros consecutivos, a fm de calcular o estande de plantas por metro e a porcentagem de espaçamentos normais,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola controle estatístico do processo; Distribuição longitudinal de sementes; Plantio direto.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/709

FEIJÃO-CAUPI IRRIGADO COM ÁGUA SALINA E ADUBADO COM ESTERCO BOVINO
Provedor de dados: 107
Autores: Fonseca, Varley Andrade; Brito, Cleiton Fernando Barbosa; Bebé, Felizarda Viana; Arantes, Alessandro de Magalhães; dos Santos, Leandro Gonçalves.
O feijão-caupi constitui-se em um dos principais componentes da dieta alimentar nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Objetivou-se com este trabalho avaliar o desenvolvimento do feijão-caupi submetido à irrigação com água com diferentes níveis de salinidade e adubado com esterco bovino. O experimento foi conduzido em condições de ambiente protegido em casa de vegetação. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 5, referente ao solo com e sem aplicação de esterco bovino (20 ton ha-1), e cinco níveis de salinidade da água de irrigação (0,64; 1,32; 2,43; 3,22; 4,20 dS m-1), com quatro repetições. As variáveis avaliadas foram: altura da planta, diâmetro do caule, matéria seca da parte aérea, matéria seca das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solos; Fertilidade e adubação salinidade  matéria orgânica  Vigna unguiculata.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/714

NOTA TÉCNICA: TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM FILTRO ORGÂNICO SEGUIDO DE COAGULAÇÃO COM EXTRATO DE SEMENTES DE MORINGA - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n03a07
Provedor de dados: 107
Autores: Mateus Pimentel de Matos; UFMG; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Ana Paula da Silva Batista; UFV; Ivan Célio Andrade Ribeiro; UFV; Edson Faria da Silva; UFV.
Em diversos trabalhos têm sido comprovadas eficientes remoções na turbidez de águas quando se utiliza extrato de sementes de moringa (Moringa oleifera) como agente coagulante. No tratamento de esgoto sanitário, o grande inconveniente do uso deste coagulante é o requerimento de grandes quantidades de sementes. Uma alternativa para redução na quantidade necessária no preparo do extrato é o tratamento primário da água residuária em filtros orgânicos, removendo-se, assim, frações mais grosseiras dos sólidos nela contidos. Com o objetivo de avaliar essa possível redução na demanda de sementes para tratamento de esgoto sanitário, o esgoto doméstico bruto foi passado em filtro orgânico de serragem de madeira. Em amostras do efluente do filtro, foram adicionadas...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Tratamento de Águas residuárias e superficiais; Coagulação; Coagulantes naturais; Moringa proteína  serragem de madeira  turbidez.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/381

NOTA TÉCNICA: ESTIMATIVA DA RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL COM DADOS DE TEMPERATURA DO AR EM SEIS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ
Provedor de dados: 107
Autores: Macêdo, Kleber Gomes de; Oliveira, Joaquim Branco; Arraes, Francisco Dirceu Duarte; Viana Torres, Wesley Livio; Lima Junior, Juarez Cassiano.
A radiação solar global é uma das principais fontes de energia nos processos físicos, químicos e biológicos, podendo ser medida por instrumentos como os radiômetros, actinógrafos bimetálicos e piranômetros. Porém, tais equipamentos de medição da radiação solar não estão disponíveis na maioria dos locais. Nestas condições, valores estimados podem ser obtidos com o uso de modelos matemáticos que utilizam apenas dados temperatura do ar. Dito isto, objetivouse, com este trabalho, avaliar o desempenho de modelos de estimativa da radiação solar global, utilizando dados de temperatura máxima e mínima do ar, para as cidades de Barbalha, Campo Sales, Crateús, Jaguaribe, Iguatu e Quixeramobim no estado do Ceará. Foram utilizados dados de radiação solar global e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Meteorologia Agricola calibração; Semiárido; Temperatura.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/612

FUNCTIONAL STRUCTURE OF A PLANTER FERTILIZER ROW
Provedor de dados: 107
Autores: Lambrecht, Edson; Ferreira, Mauro Fernando; Medeiros, Fabricio Ardais; Reis, Ângelo Vieira dos.
In the search for fertilizer machinery on the market, we found there is a shortage of machines that suit the needs of farmers, because most of the times these machines have a need for power demand higher than that available in the properties, and are too big and expensive. The objective of this study was to use a systematic approach methodology, providing adequate functional structure suitable for a fertilizer row of low-power planter for direct seeding, organized by a block diagram. The chosen functional structure accomplishes the weight transfer to cut straw and to open fertilizer furrow on the same system, this functional structure will allow the creation of a simpler and more compact fertilizer row, in accordance to most of the needs of family-based...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia Agrícola  Agronomia  Mecanização Agrícola agricultura familiar; Aplicação de fertilizantes; Equipamentos agrícolas; Metodologia de projeto; Modelo de fases.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/789

LIMITATIONS OF THE VEGETATIVE GROWTH IN ARABIC COFFEE PROMOTED BY THE WATER DEFICIT
Provedor de dados: 107
Autores: Peloso, Anelisa Figueiredo; Tatagiba, Sandro Dan; Amaral, José Francisco Teixeira.
The objective of this study was to investigate the limitations of the vegetative growth of the Coffea arabica L, Catuaí Vermelho (IAC 144), submitted to the water deficit, using the following dry matter characteristics: total (MST), of the leaf (MSF), of the orthotropic branches plus the plagiotropics (MSRo+p), of the root (MSR), besides of the leaf area, height and diameter. The experiment was set up in a completely randomized design, using three treatments of water availability [30, 60 and 100% of available water (AD)], with six replications. The plot for the evaluations consisted of one plant per pot. According to the results, it was verified that the water deficit negatively affected the plant growth as the water availability in the substrate...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fitotecnia; Cafeicultura; Fisiologia Vegetal Coffea arabica L.; Desenvolvimento inicial; Estresse hídrico; Lâmina de irrigação.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/755

VARIÁVEIS FÍSICAS DE ARGISSOLO AMARELO DO SEMIÁRIDO NORDESTINO EM FUNÇÃO DAS OPERAÇÕES DE PREPARO PERIÓDICO
Provedor de dados: 107
Autores: Jardênia Rodrigues Feitosa; Universidade Federal de Viçosa; Nelci Olszevski; Universidade Federal do Vale do São Francisco; Jorge Wilson Cortez; Universidade Federal da Grande Dourados; Hideo Jesus Nagahama; Universidade Federal do Vale do São Francisco.
A realização de operações de preparo afeta as propriedades físicas do solo, podendo levar com o tempo a uma redução da sua qualidade. Parâmetros relacionados à estrutura do solo tais como agregação, densidade e porosidade, são comumente utilizados para inferir sobre a qualidade física dos solos agrícolas. Assim, objetivou-se avaliar o estado de agregação, o índice de floculação, a densidade e a porosidade total de Argissolo Amarelo do semiárido nordestino em função dos sistemas de preparo e do número de operações. O experimento foi desenvolvido em área pertencente à Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, sendo os tratamentos compostos pela combinação de diferentes tipos de preparo e intensidades de operação, os quais foram,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola; Interação Máquina x Solo Agregados do solo  preparo do solo  qualidade do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/444

EFEITO DA MOAGEM DE ALTA INTENSIDADE E DA IRRADIAÇÃO GAMA SOBRE A LIBERAÇÃO DE POTÁSSIO DA MOSCOVITA
Provedor de dados: 107
Autores: Adalberto Leles de Souza; CDTN/CNEN; Fernando Soares Lameiras; CDTN/CNEN.
O Brasil tem uma grande e crescente dependência de importação de potássio para uso na agricultura. O desenvolvimento de fontes alternativas de potássio tem importância estratégica. A moagem de rochas ricas em potássio estrutural e que ocorrem em várias regiões do País é uma possibilidade que deve ser considerada, porque a menor granulometria acelera o processo de liberação do potássio. O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da moagem de alta intensidade e da irradiação gama sobre a taxa de liberação de potássio da moscovita. Observou-se que é possível obter granulometria na faixa de 10 a 11 μm por meio de moagem com um moinho planetário de alta intensidade a 800 rotações por minuto durante 6 horas. As amostras moídas nessas condições apresentaram...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais potássio; Liberação; Moscovita; Moagem de alta intensidade.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/298

COMPARAÇÃO ENTRE SECAGENS DE CAFÉ CEREJA DESCASCADO EM TERREIROS COM DIFERENTES TIPOS DE PAVIMENTAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Fernando Ampessan; UFV; Adílio Flauzino de Lacerda Filho; UFV; Marcus Bochi da Silva Volk; UFV; Roberta Jimenez de Almeida Rigueira; UFV.
Foi realizada a secagem de café cereja descascado em terreiro de asfalto e de concreto com objetivo de avaliar e comparar a influência do tipo de pavimentação no processo de secagem. Também foi avaliada a infecção por microrganismos e a eficiência energética. Para isso foram monitoradas as condições climáticas, temperaturas da massa de grãos, a intensidade de radiação solar sobre a superfície da massa de grãos, além da radiação refletida pelo café. O terreiro de asfalto apresentou maior rendimento de secagem, maior variação das temperaturas, menor taxa de reflexão de radiação solar, menor consumo específico de energia, menor contaminação por microrganismos e maior eficiência energética, em relação ao de concreto, para as mesmas condições ambientais. A...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura pós-colheita; Qualidade; Radiação solar.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/125

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LA RESISTENCIA DEL SUELO A LA PENETRACIÓN
Provedor de dados: 107
Autores: Pedro Hurtado de Mendoza Borges; Universidade Federal de Mato Grosso; Hélio Garcia Leite; Universidade Federal de Viçosa; Haroldo Carlos Fernándes; Universidade Federal de Viçosa; Frederico Cássio Moreira Martins; Universidade Federal de Viçosa; Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza; Universidade Federal de Mato Grosso.
Apesar de no existir un criterio uniforme para evaluar la compactación del terreno, la mayoría de los autores recomiendan la resistencia del suelo a la penetración como principal indicativo. En este trabajo se formularon modelos estadísticos para expresar la referida resistencia, en función de la profundidad y del contenido de agua en el suelo, con base en datos experimentales. El suelo fue clasificado como ferralítico amarillo, sometido a la siembra directa durante los últimos cinco años con los cultivos de maíz y frijol. Se utilizó el penetrometro electrónico PNT 2000. Los datos fueron coleccionados para tres contenidos de agua en el suelo (aproximadamente 20, 32 y 40%) y la profundidad varió entre 0 y 0,60 m. En el procesamiento de los datos fueron...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola compactación del suelo; Modelos no lineares; Siembra directa.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/325

DESEMPENHO SAZONAL DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA EM AQUIDAUANA, MS
Provedor de dados: 107
Autores: Everton Rossi Rigone; Universidade Federal da Grande Dourados; Gabriel Queiroz de Oliveira; Universidade Federal da Grande Dourados; Guilherme Augusto Biscaro; Universidade Federal da Grande Dourados; Marcos Vinnícius Braga Machado de Queiroz; Universidade Federal da Grande Dourados; Adriano da Silva Lopes; Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.
O presente estudo teve como objetivo, determinar a evapotranspiração de referência, avaliando-se a precisão dos métodos empíricos Benevides-Lopez, Camargo, FAO-24 Radiação, Hamon, Hargreaves-Samani, Klarrufa, Jesen-Haise, Makkink, Prietley-Taylor e Turc, comparando com o método padrão Penman-Monteith FAO-56, em diferentes épocas do ano em Aquidauana, MS. Este trabalho foi realizado com auxílio dos dados meteorológicos coletados diariamente entre o período de 01 de janeiro de 2008 a 31 dezembro de 2011 na rede de estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), situado no município de Aquidauana-MS. Foram avaliados valores diários da estimativa da evapotranspiração de referência (ETo), em mm dia-1, para a época de verão, outono, inverno e primavera,...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola agrometeorologia; Penman-Monteih; Região Cerrado-Pantanal; Mato Grosso do Sul.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/420

CARACTERIZAÇÃO E EXTRAÇÃO DE CRÔMIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA INDÚSTRIA DO COURO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n4p326-335
Provedor de dados: 107
Autores: Denis Leocádio Teixeira; Universidade Federal de Viçosa; Antonio Teixeira de Matos; Suymara Toledo Miranda; Isabela Cândida Corradi; Claudéty Barbosa Saraiva.
O aumento, nos últimos anos, nas exportações de couro elevou a geração de resíduos sólidos provenientes das indústrias de couro, no Brasil. Por serem classificados como Resíduo Classe I, perigoso e com elevado potencial de contaminação, é obrigatória a correta disposição desses resíduos no meio ambiente. Dado ao elevado teor de nitrogênio presente no couro, é crescente o interesse no seu uso na agricultura, entretanto, para que isso seja possível, torna-se necessária a redução da concentração de crômio no resíduo. Por essa razão, neste trabalho, teve-se como objetivo: a caracterização dos resíduos da indústria do couro e o desenvolvimento de um método de extração de crômio nele presente. A partir da caracterização dos resíduos, observou-se que o resíduo de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Tratamento de Resíduos Agroindustriais crômio  processamento do couro  resíduos de couro Wet Blue.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/538

EFEITO DA DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES DA BOVINOCULTURA NO SOLO E NA BIOMASSA VEGETAL
Provedor de dados: 107
Autores: Teixeira, Francisco Osvaldo Prado; Botelho, Soraya Alvarenga; Melo, Lucas Amaral de; Fia, Ronaldo; Teixeira, Gabriel Arcocha Prado.
Este estudo teve como objetivo determinar as características do percolado em diferentes profundidades do solo proveniente da aplicação de água residuária da bovinocultura (ARB) e avaliar o crescimento da pastagem de Brachiaria por meio da análise da massa de vegetal da forragem. Os valores de pH do percolado variaram de 5,2 a 7,0, sem apresentar tendência de aumento ou diminuição em função da profundidade. O resultado da demanda química de oxigênio (DQO) apresentou o menor valor (120 mg L-1), enquanto as concentrações, nos demais pontos, variaram entre 150 e 240 mg L-1 de DQO. Os valores da massa seca total (MST) da forragem variaram ao longo do tempo de monitoramento e da distância do terraço de lançamento da ARB. A parcela testemunha apresentou valor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Mecanização; Florestal. nutrientes  DQO  massa seca  reúso agrícola.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/783

MODELO DE ESTIMATIVA DE TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS MENSAIS PARA A REGIÃO DO MÉDIO PARANAPANEMA, SP
Provedor de dados: 107
Autores: Angelica Prela-Pantano; IAC; Ludmila Bardin-Camparollo; IAC.
A temperatura do ar é um dos elementos mais importantes e deve ser levado em consideração em qualquer estudo relacionado ao ser vivo. Este trabalho foi desenvolvido para a região do Médio Paranapanema, com o objetivo de estimar as temperaturas médias do ar, devido a ausência de postos meteorológicos na região. Foram utilizados dados de nove municípios devido ao fato de apenas esses terem uma série mais longa de dados coletados. Modelos de estimativa de temperatura do ar, com base em coordenadas geográficas foram utilizadas com a finalidade de estimar as temperaturas médias mensais das máximas e das mínimas para a região. Equações de regressão múltipla em função da altitude, da latitude e da longitude, foram obtidos, os coeficientes de determinação variaram...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Meteorologia Agricola; Energia na Agricultura equação de Regressão; Modelagem; SIG.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/345

ESTIMATIVA DA TEMPERATURA DE GLOBO NEGRO A PARTIR DA TEMPERATURA DE BULBO SECO
Provedor de dados: 107
Autores: Paulo Giovanni de Abreu; Valéria Maria Nascimento Abreu; Luziane Franciscon; Arlei Coldebella; arlei@cnpsa.embrapa.br; Adriana Garcia do Amaral.
Uma desvantagem para se fazer o diagnóstico bioclimático de uma determinada região é a inexistência de medições da temperatura de globo negro (TGN) nas estações meteorológicas distribuídas ao longo do país. Dessa forma, propõemse equações para estimar a temperatura de globo negro a partir da temperatura de bulbo seco (TBS), para animais criados confinados e ao ar livre. Foram utilizados dados de TGN eTBS medidos dentro e fora dos aviários, analisados utilizando um modelo de regressão para predizer a TGN em função de TBS. Foram utilizados 5664 dados para análise da temperatura interna e 337 dados para a temperatura externa. As análises foram realizadas por meio do software estatístico R. Observou-se uma forte relação entre a temperatura de globo negro e a...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência Índices; Conforto térmico; Calor radiante.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/273

NOTA TÉCNICA: CONFORMIDADE DE MANÔMETROS UTILIZADOS EM PULVERIZADORES AGRÍCOLAS
Provedor de dados: 107
Autores: Marçal Elizandro Dornelles; UFSM; José Fernando Schlosser; André Luis Casali; Dirceu Noller; Marcelo Silveira de Farias.
Os manômetros são indispensáveis para a calibração de pulverizadores para atender à necessidade de pressão conforme o modelo de ponta de pulverização, volume de calda e defensivo agrícola. O objetivo desse trabalho foi realizar a avaliação destes equipamentos, sendo considerados cinco variáveis : estado de funcionamento; diâmetro externo; aferição da precisão; nível de glicerina no manômetro e tempo de uso do pulverizador. Foram inspecionados 36 pulverizadores por meio de visitas aleatórias a propriedades agrícolas. Os resultados mostraram tempo de uso médio dos pulverizadores em 16 anos, 8% estavam sem manômetros e mais de 30% com manômetros danificados. Entre os manômetros em funcionamento (61,1%), 31% apresentaram pressão atendendo ao erro tolerável (±...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola máquinas agrícolas; Pressão; Tecnologia de aplicação.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/264

RENDIMENTO DO FEIJOEIRO EM SEMEADURA DIRETA CONSIDERANDO-SE A PROFUNDIDADE DE ADUBAÇÃO E LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n03a02
Provedor de dados: 107
Autores: Elcio das Graça Lacerda; Haroldo Carlos Fernandes; Mauri Martins Teixeira; Daniel Mariano Leite; UFV; Ismail Ramalho Haddade.
O controle da irrigação e a localização do fertilizante no solo constituem critério preponderante para o êxito da produção de uma cultura. Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar a cultura do feijão em função da profundidade de deposição do adubo e das lâminas de irrigação em sistema de semeadura direta, em um Latossolo, textura argilosa. Utilizou-se a combinação de 5 lâminas de reposição de água da evapotranspiração (ETo) da cultura (25, 50, 75, 100 e 125 %) e quatro profundidades de adubação (0,05; 0,09; 0,12; e 0,17 m), no delineamento inteiramente casualizado (DIC) em parcelas subdivididas com três repetições. Utilizou-se um trator, marca New Holland, modelo TL 85 E, uma semeadora-adubadora marca BALDAN modelo PLB 3 e um pivô central da marca...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais mecanização; Evapotranspiração; Produtividade; Phaseolus vulgaris.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/386

MONITORAMENTO DA SECA 2011/2012 NO NORDESTE BRASILEIRO A PARTIR DO SATÉLITE SPOT-VEGETATION E TRMM - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n03a03
Provedor de dados: 107
Autores: Janice Freitas Leivas; Embrapa; Ricardo Guimarães Andrade; Embrapa; Daniel de Castro Victoria; Embrapa; Fabio Enrique Torresan; Edson Luis Bolfe; Embrapa.
A seca afeta várias partes do mundo e provoca impactos sociais, econômicos e ambientais. O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento do Índice de Vegetação Padronizado (IVP), obtido a partir do produto NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) decendial do satélite SPOT-Vegetation, para o monitoramento da seca no nordeste brasileiro, a partir da série histórica de 1998 a 2012. Para subsidiar os resultados foi realizada a padronização dos dados de precipitação obtidos do satélite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission), de março de 2011 a março de 2012. A partir de dezembro de 2011, observa-se que a precipitação ficou abaixo do normal na maior parte do nordeste brasileiro, acarretando diminuição do IVP em toda a região estudada. Fatores como...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Meteorologia Agrícola. Análise espaço-temporal  geotecnologia  eventos extremos.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/454

ÓLEO REFINADO DE SOJA PARA ACIONAMENTO DE MOTORES DIESEL
Provedor de dados: 107
Autores: Haroldo Carlos Fernandes; Universidade Federal de Viçosa; Guilherme Ladeira dos Santos; Universidade Federal de Viçosa; Wagner da Cunha Siqueira; Universidade Federal de Viçosa; Lara Santana Fernandes; Universidade Federal de Viçosa; Flavio Coutinho Longui; universidade federal de viçosa.
O objetivo do trabalho foi verificar a viabilidade da utilização do Óleo Refinado de Soja (ORS) em motores de ciclo diesel de baixa potência. O trabalho foi realizado no Laboratorio de Mecanização Agricola da Universidade Federal de Viçosa. Para a representação das curvas de rendimento do motor, os dados foram tabulados e analisados estatisticamente com o auxílio do software SAS e as equações geradas foram testadas pelo teste T e F, e para a representação das curvas de rendimento foi utilizado analises de regressão. As características analisadas foram: a viscosidade cinemática das misturas em diferentes proporções de ORS e óleo diesel com um viscosímetro Saybolt Universal; os rendimentos foram realizados em um motor Yanmar modelo NSB75, com potência...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agricola; Mecanização Agricola Biocombustível; Motor diesel e óleo vegetal.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/157

SISTEMA INTEGRADO PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (SINGERH)
Provedor de dados: 107
Autores: Michel Castro Moreira; Universidade Federal da Bahia; Fernando Falco Pruski; Universidade Federal de Viçosa; André Luiz da Silva; Universidade Federal de Viçosa; Demetrius David da Silva; Universidade Federal de Viçosa; José Márcio Alves da Silva; Universidade Federal de Viçosa.
No presente trabalho, foi desenvolvido um sistema computacional que permite obter a disponibilidade hídrica para qualquer seção de interesse ao longo da rede hidrográfica de uma bacia e quantificar o impacto da concessão de uma nova outorga nesta disponibilidade, o qual foi denominado Sistema Integrado para a Gestão de Recursos Hídricos (SINGERH). Para obtenção da disponibilidade hídrica foram implementados três métodos de regionalização de vazões, utilizando a ferramenta de programação Borland Delphi 7.0. O cálculo do impacto da concessão de uma nova outorga na disponibilidade hídrica foi implementado considerando: a vazão passível de ser outorgada, de acordo com a vazão estimada na seção de interesse e o critério de outorga do órgão gestor da bacia, e as...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola disponibilidade hídrica; Modelagem hidrológica; Regionalização de vazões.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/203

NOTA TÉCNCA: TESTES DE PIRÓLISE RÁPIDA EM REATOR DE LEITO FLUIDIZADO COM TRÊS VAZÕES DE AR
Provedor de dados: 107
Autores: Rodrigo Aparecido Jordan; FCA/UFGD; Luis Augusto Barbosa Cortez; FEAGRI/UNICAMP; Ricardo Baldassin Jr; FEAGRI/UNICAMP; Juan Miguel Mesa Perez; FEAGRI/UNICAMP.
Foram realizados ensaios de pirólise rápida em reator de leito fluidizado com palha de cana-de-açúcar utilizando ar como agente de fluidização, onde foram utilizadas 3 faixas de ajuste para a abertura da válvula de controle de fluxo de ar para o reator. O objetivo foi avaliar os rendimentos de bio-óleo e finos de carvão em função das vazões de ar, que foram medidas com uma placa de orifício. Também foram monitorados os perfis de temperatura e pressão no interior do reator. A planta de pirólise onde foram realizados os testes pertence a Faculdade de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), estando instalada no Laboratório de Termodinâmica e Energia. O reator possui uma capacidade nominal de 200 kg.h-1 de biomassa e opera em regime...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Energia na Agricultura; Bioenergia Pirólise rápida  leito fluidizado  vazão de ar.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/351

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE VALORES ESTIMADOS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA NO SERTÃO DO CEARÁ - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n06a07
Provedor de dados: 107
Autores: Mairton Gomes da Silva; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB; Lucas dos Santos Batista; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB; Francicleiton Freires do Carmo; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB; Nara Tosta Santos; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB; Itamar de Souza Oliveira; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB.
Devido à grande variação nos elementos meteorológicos nas diferentes regiões, provocando, com isso, dispersão nas estimativas dos valores de evapotranspiração de referência (ETo), torna-se necessária o estudo de funções de distribuições de probabilidade para um correto dimensionamento dos sistemas de irrigação. Diante do contexto, neste trabalho, objetivou-se avaliar o ajuste dos valores de ET o mensal utilizando o método FAO-Penman-Monteith, às distribuições de probabilidade: Normal, Log-Normal e Gama para os municípios de Crateús, Quixeramobim e Tauá, no estado do Ceará. Para verificar a aderência das distribuições empíricas à distribuição teórica foram utilizados os testes de Kolmogorov-Smirnov (KS) e Qui-quadrado (χ2), em nível de 5% de significância....
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola; Evapotranspiração distribuições de probabilidade  Penman-Monteith  testes de aderência.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/473

NOTA TÉCNICA: PRODUÇÃO DE BIOGÁS E BIOFERTILIZANTE A PARTIR DA BIODIGESTÃO DA TORTA DE MAMONA COM ADIÇÃO DEJETOS DE ANIMAIS
Provedor de dados: 107
Autores: Elton Eduardo Novais Alves; UFV; Cecília de Fátima Souza; UFV; Keles Regina Antony Inoue; UFV.
Objetivou-se, com essa pesquisa, quantificar a produção de biogás e caracterizar os biofertilizantes oriundos da digestão anaeróbia da torta de mamona com adição de dejetos de animais. Os biodigestores foram do tipo bancada, operando em batelada, contendo 2 L de substrato. Os três tratamentos foram: torta de mamona e água (T1); torta com adição de dejeto bovino e água (T2); e torta com adição de dejeto suíno e água (T3), com 9 dag kg-1 de ST e com três repetições cada. A quantidade de dejeto utilizada correspondeu a 15% da massa de ST do substrato. A maior produção de biogás foi observada no T2 (2,03 L), sendo semelhante em T1 e T3 (P&gt;0,05). O biofertilizante do T1 apresentou maior concentração de nitrogênio (6,13 g L-1). O teor de fósforo foi maior no...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência digestão anaeróbia; Ricinus communis; Tratamento de resíduos.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/293

CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA, USO E OCUPAÇÃO DE UMA BACIA HIDROGRÁFICA
Provedor de dados: 107
Autores: Silva, Camilo Vinícius Trindade; Ribeiro Filho, Jacques Carvalho; Silva, Paulo Cesar Moura da; Lemos Filho, Luis César de Aquino; Brasil, José Bandeira.
Objetivou-se com este trabalho delimitar e caracterizar morfometricamente uma bacia hidrográfica por meio de software livre QGIS. Realizou-se a delimitação e caracterização física, bem como o uso e ocupação do terreno da bacia hidrográfica do Rio Cobra no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Para a realização da caracterização física e determinação da rede de drenagem utilizou-se o complemento Terrain Analysis Using Digital Elevation Models – TauDEM, e para o uso e ocupação do terreno aplicou-se a técnica de classificação semiautomática de uma imagem do satélite Sentinel – 2, por meio da extensão Semi-Automatic Classification Plugin – SCP. A BHRC possui área de 162,7 km² e perímetro de 116,24 Km e apresenta uma baixa tendência a enchentes. Exibe forma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais. Hidrologia; Bacias hidrográficas; SIG.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/828

CARACTERÍSTICAS DO FLUXO DE AR DE UM PULVERIZADOR HIDROPNEUMATICO PARA APLICAÇÃO DE AGROQUIMICOS EM PLANTAS ARBUSTIVAS
Provedor de dados: 107
Autores: Tatiana Duarte.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/17

ALTERAÇÕES FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO EM VIRTUDE DE CONSTRUÇÕES TERMÍTICAS NO NORTE DE TOCANTINS
Provedor de dados: 107
Autores: Leonardo Bernardes Taverny de Oliveira; Universidade Federal do Tocantins; Antonio Clementino dos Santos; Universidade Federal do Tocantins; Sabino Pereira da Silva Neto; Universidade Federal do Tocantins; José Expedito Cavalcante da Silva; Universidade Federal do Tocantis; Joseilson Alves de Paiva; Universidade Federal do Tocantins.
A ação dos térmitas na pastagem promove mudanças químicas e físicas que auxiliam no incremento qualitativo no solo, como aeração, aumento do teor de argila na superfície do solo e de nutrientes elaborados. Nesse sentido objetivou-se verificar as alterações ocorridas em solos sob pastagem e em termiteiros em função da atuação dos térmitas no norte do Tocantins. O diagnóstico foi realizado em Neossolo Quartzarênico órtico e Latossolo Vermelho distrófico comparando os teores de argila, silte, areia, pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e alumínio do solo adjacente aos termiteiros e as partes fracionadas dos mesmos (topo, meio e base). Não foram encontradas diferenças nos valores de P, MO, areia e silte entre as duas classes de solos. No...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Agricultura pastagem; Termiteiro; Solo.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/179

DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO PARA AVALIAÇÃO DE HERBIGAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Renato Adriane Alves Ruas; Universidade Federal de Viçosa - Campus Rio Paranaíba; Mauri Martins Teixeira; Universidade Federal de Viçosa; Haroldo Carlos Fernande; Universidade Federal de Viçosa; Antônio Alberto da Silva; Universidade Federal de Viçosa; Rogério Faria Vieira; Epamig/Embrapa.
Objetivou-se com este trabalho, construir e avaliar um protótipo a ser utilizado em ensaios de herbigação. O experimento foi realizado na casa de vegetação da EPAMIG, em Viçosa-MG. Determinou-se a uniformidade de distribuição volumétrica do sistema de aplicação, operando nas pressões de trabalho de 20, 40, 60, 80 e 100 kPa. Empregou-se o delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. O delineamento experimental utilizado na avaliação da herbigação foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 x 3 + 3: quatro doses do fomesafem (60, 120, 180 e 240 g ha-1), três estádios de desenvolvimento de Bidens pilosas (1, 7 e 14 DAE), e três testemunhas. Verificou-se o percentual de biomassa seca aos 35 DAE. Os dados foram submetidos à análise de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Irrigação; Herbigação; Aplicação de agrotóxicos.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/175

EFICIÊNCIA DO USO DE TERRA DE DIATOMÁCEA NA PROTEÇÃO DE GRÃOS DE MILHO - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n06a02
Provedor de dados: 107
Autores: Luidi Eric Guimarães Antunes; UERGS; Paulo André da Rocha Petry; UFRGS; Paulo Ricardo de Jesus Rizzotto Junior; UFRGS; Roberto Gottardi; EMATER; Rafael Gomes Dionello; UFRGS.
Dentre os principais métodos de controle de insetos na pós-colheita de grãos, destaca-se o uso da terra de diatomácea. Desse modo, objetivou-se testar a eficiência de diferentes dosagens deste pó-inerte no controle de adultos de Sitophilus zeamais em grãos de milho, durante o armazenamento. Usaram-se cinco repetições com 100 g de grãos, com diferentes conteúdos de água (12, 14 e 17%), infestados com 20 insetos, tratados em diferentes dosagens (0, 500, 1500 e 2500 g. t-1) em1 hora e 15 dias após a aplicação do produto Verificou-se a mortalidade dos insetos nos grãos,e analisou-se dos grãos analisou a perda de peso, umidade e a análise tecnológica aos 60 dias após cada período de infestação. Não houve diferenças estatísticas entre as médias de mortalidade...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento Sitophilus zeamais; Pó-inerte; Análise de defeitos.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/582

NOTA TÉCNICA: ESTUDO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS EMPREGADOS NA CONFECÇÃO DO TERMÔMETRO DE GLOBO NEGRO UTILIZADO PARA CÁLCULO DE ITGU E CTR
Provedor de dados: 107
Autores: Rhaldine Bernado Coelho; UFV; Marcos Oliveira de Paula; UFES; Maximiliano Arredondo Ramirez; Universidade Nacional da Colombia; Simone Paiva Caetano; UFES; Danilo Fortunato Vieira; UFES.
Devido ao alto custo de aquisição do globo de cobre e tendo em vista sua utilização, em grande escala, em experimentos na área de construções rurais para medir o nível de conforto ambiental, a presente investigação teve como objetivo fazer uma análise comparativa entre os valores de temperatura de globo negro encontrado com base no globo negro de cobre, e os valores encontrados com a utilização de globo de materiais alternativos. A escolha dos materiais foi feita com base no formato, durabilidade, disponibilidade e facilidade de manuseio. Todos os tratamentos foram expostos ao ambiente externo em área plana e sem cobertura vegetal, distribuídos de forma aleatória. Os dados foram coletados às 9 h, 11 h, 13 h, 15 h e 17 h, durante 15 dias. O delineamento...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Construções Rurais e Ambiência ambiência; Índice térmico; Material alternativo.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/462

ESPECTRO DAS GOTAS PRODUZIDAS POR PONTAS DE JATO PLANO DUPLO DEFASADO COM INDUÇÃO DE AR
Provedor de dados: 107
Autores: Sasaki, Robson Shigueaki; Teixeira, Mauri Martins; Maciel, Christiam Felipe Silva; Alvarenga, Cleyton Batista; Forastiere, Paulo Roberto.
Os fabricantes de pontas de pulverização constantemente disponibilizam novos modelos no mercado na tentativa de aumentar a eficiência das aplicações, entretanto muitas vezes seu comportamento é desconhecido em relação ao espectro das gotas produzidas. Sendo assim, este trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar o espectro de gotas proporcionado pelas pontas AI3070-015VP e AI3070-02VP. Estas apresentam dois jorros de pulverização defasados em relação à vertical (30 e 70°), ambos com indução de ar. Na análise do espectro, utilizou-se um analisador de partículas a laser (Spraytec, Malvern Instruments Co.) dotado de lente focal de 750 mm. Construiu-se um sistema para analisar individualmente os jorros produzidos pelas pontas. Realizaram-se as análises...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola AI3070; Pulverização hidráulica; Tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/618

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO EM ÁREAS SOB DIFERENTES USOS AGRÍCOLAS - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n05a06
Provedor de dados: 107
Autores: Otacilio Silveira Junior; Universidade Federal do Tocantins; Antônio Clementino dos Santos; Universidade Federal do Tocantins; Perlon Maia Santos; Universidade Federal do Tocantins; José Mario Lopes Rocha; Universidade Federal do Tocantins; Emerson Alexandrino; Universidade Federal do Tocantins.
O conhecimento da variação espacial de atributos do solo pode contribuir para identificar os efeitos do uso e manejo aplicados ao solo ao longo do tempo. Neste sentido, objetivou-se estudar as características químicas de Neossolo Quartzarênico Órtico típico sob cinco diferentes tipos de uso. O experimento foi realizado em outubro de 2010, no município de Araguaína – TO, caracterizado como pertencente ao bioma Amazônico. Foi estudada a variabilidade espacial dos seguintes atributos químicos do solo: pH, P, K+, Ca2+, Mg2+, Al3+ e matéria orgânica (MO). A área diagnosticada conteve cinco diferentes usos do solo (canavial, pastagem com capoeira em áreas aluviais, pastagem irrigada, pastagem convencional e floresta nativa), sendo todas conexas. As variáveis...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Ciências Agrarias: forragem; Produção animal alterações químicas do solo; Fertilidade do solo; Geoestatística; Manejo do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/472

NOTA TÉCNICA: CUSTOS OPERACIONAIS DO PLANTIO MECANIZADO E SEMIMECANIZADO DE CANA-DEAÇÚCAR
Provedor de dados: 107
Autores: Rogério Zacharias; Coopcana; Fábio Lúcio Santos; Universidade Federal da Grande Dourados; Valquíria Aparecida Mendes de Jesus.
Atualmente, a produção de cana-de-açúcar tem grande importância no agronegócio do Brasil. Por essa razão, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de comparar os custos operacionais dos sistema de plantio mecanizado e semimecanizado de cana-de-açúcar. Foi realizado um levantamento das operações de plantio, considerando todos os aspectos referentes à sulcação da área, distribuição, fracionamento, cobertura, repasse do colmo e uma aplicação de herbicida ao final do plantio. Foram determinados os rendimentos operacionais, custos fixos e variáveis de cada sistema de plantio. Os resultados mostraram que o plantio mecanizado apresentou uma redução de R$ 841,84 por hora, em relação ao custo operacional do plantio semimecanizado. O rendimento operacional do...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola; Energia na Agricultura cana-de-açúcar  mecanização  plantio  rendimento operacional.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/216

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE MÉTO DOS DE ESTIMATIVA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL PARA A REGIÃO NORTE DE RECIFE-PE
Provedor de dados: 107
Autores: alexsandro oliveira silva; unesp; Ênio Farias de França Silva; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Geber Balrbosa de Albuquerque Moura; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Pabricio Marcos oliveira Lopes; UFRPE.
A evapotranspiração é um dos principais parâmetros para um adequado manejo da irrigação e, por isto, a escolha do modelo para sua estimativa deve ser rígida e criteriosa. Avaliou-se o desempenho de nove métodos de evapotranspiração de referência (ETp) na região norte da cidade de Recife/PE, através de dados coletados de uma estação meteorológica e tanque “Classe A” localizados na Universidade Federal Rural de Pernambuco entre os anos de 2009 e 2011. Os dados estimados foram correlacionados por meio de regressão linear tendo como padrão o método Penman-Monteith-FAO 56. A avaliação de desempenho dos métodos foi baseada nos coeficientes de correlação “r” de concordância “d” de Willmott e o índice de desempenho “c”. As melhores estimativas de ETp para as...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola; Recursos Hídricos. Penman-Monteith-FAO 56  Blaney-Criddle e Priestley-Taylor.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/291

LIMITAÇÕES FOTOSSINTÉTICAS EM FOLHAS DE PLANTAS DE TOMATEIRO SUBMETIDAS A CRESCENTES CONCENTRAÇÕES SALINAS - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n02a05
Provedor de dados: 107
Autores: Sandro Dan Tatagiba; UFV; Gustavo Adolfo Bevitori Kling Moraes; UFV; Kelly Juliane Telles Nascimento; Anelisa Figueiredo Peloso.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as trocas gasosas, os parâmetros de fluorescência da clorofila a, a concentração de pigmentos fotossintéticos e o potencial osmótico em plantas de tomateiro submetidas a crescentes concentrações salinas. Para esta finalidade, plantas de tomateiro do cultivar Santa Clara foram cultivadas em vasos de 5 dm3 contendo solução nutritiva de Hoagland e submetidas aos tratamentos de 0, 50, 100 e 150 mmol L-1 de NaCl. O experimento foi realizado em casa de vegetação no Campus da Universidade Federal de Viçosa, num delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. Cada unidade experimental foi constituída por um vaso contendo duas plantas. Os resultados mostraram que o potencial osmótico nas folhas e nas raízes...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambinetais; Fisiologia vegetal; Ecofisiologia vegetal estresse salino  fluorescência da clorofila a  Solanum lycopersicum  pigmentos fotossintéticos  trocas gasosas.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/488

DETERMINAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA DA MICRORREGIÃO DE MOSSORÓ-RN
Provedor de dados: 107
Autores: Jurema Maria Silva Araújo; UFRN; Herison Alves de Oliveira; UFRN; Hélio Nogueira Bezerra; UFRN; Paulo César Moura da Silva; UFERSA.
O presente trabalho objetivou determinar a aptidão agrícola de uma região de grande importância econômica, localizada no oeste potiguar. A microrregião de Mossoró é composta pelos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Baraúna, Mossoró e Serra do Mel. Foi utilizada a metodologia proposta pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação do solo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), que classifica a aptidão das terras com relação à água, mecanização e fertilidade ligada às classes de solos verificadas na área. No desenvolvimento do trabalho utilizou-se o geoprocessamento através das ferramentas existentes nos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), por meio de bases digitalizadas. A área de maior predominância referente à...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Mecanização Agrícola. Avaliação das terras  uso racional  geoprocessamento.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/330

INCORPORAÇÃO DE BIOMASSA DE BRAQUIÁRIA EM UM LATOSSOLO VERMELHO AMARELO E SUA RELAÇÃO COM A DENSIDADE MÁXIMA OBTIDA NO ENSAIO PROCTOR NORMAL
Provedor de dados: 107
Autores: Euriel Millan Romero; Universidad de Sucre-Colombia; Caetano Marciano de Souza; UFV; Angelo Marcos Santos Oliveira; UFV; Raphael Bragança Alves Fernandes; UFV.
O termo “compactação do solo” refere-se à compressão do solo não saturado que resulta em aumento da densidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da incorporação de biomassa de braquiária (Brachiaria decumbens) em um solo Latossolo Vermelho Amarelo de Viçosa (MG, Brasil) sobre a curva de compactação do mesmo. Amostras deformadas do Latossolo Vermelho Amarelo foram coletadas na camada de 0,40-0,60 m de profundidade e, no laboratório, foram compactadas com aplicação de biomassa dentro do cilindro do aparelho de Proctor normal, em quantidades correspondentes a 1, 5, 10 e 20 Mg ha-1 de matéria seca. A biomassa reduziu a densidade do solo máxima (Dsmáx) e aumentou o teor de água crítico de compactação (Ucrít), significando que o solo torna-se mais...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais compactação do solo; Física do solo; Teor de água crítico de compactação; Matéria orgânica.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/37

SUPPORT VECTOR MACHINE TO ESTIMATE THE SOYBEAN YIELD
Provedor de dados: 107
Autores: Michelon, Gabriela Karoline; de Menezes, Paulo Lopes; Júnior, Arnaldo Cândido; Bazzi, Claudio Leones; Barbosa, Marcela Marques.
Soybean is one of the major oleaginous, used for food and feed to processed products and also as an alternative source of biofuel. Due to its great uses that is highly valued and cultivated in the world. Therefore, this study sought to apply an artificial intelligence technique to predict soybean yield and therefore maximize production from farmlands, increase the profit of the producer and reduce environmental impacts. There were then used the support vector machine technique, to find a prediction model of soybean yield from the leaf nutrients, allowing therefore that fertilization is carried out only in necessary locations predicted as low productivity points for best support vector machine model obtained. Among all created models, the best prediction of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de Precisão Inteligência Artificial; Nutrientes Foliares; Regressão.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/745

NÍVEIS DE RUÍDO EMITIDOS POR DIFERENTES EQUIPAMENTOS EM UMA FÁBRICA DE RAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Flávio Coutinho Longui; UFV; Lara Santana Fernandes; UFV; Paula Cristina Rinaldi; UFV.
Este trabalho teve como objetivo, avaliar os níveis de ruídos emitidos por diferentes equipamentos utilizados em uma fabrica de ração, tendo sido conduzido na Fábrica de Ração do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Para medição dos níveis de pressão sonora foi utilizado um decibelímetro digital. Foram realizadas leituras de níveis de ruídos emitidos pelos equipamentos foram realizados em um raio de afastamentos a partir da origem da emissão até 10 metros de distância. O nível de ruído medido próximo ao ouvido do operador foi considerado elevado para todos os equipamentos avaliados, diminuindo com o raio de afastamento. Os níveis de ruído emitidos pelo silo com moinho, transportador, misturador e toda a fábrica...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola audição; Avaliação; Ruído.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/155

ALTERAÇÕES QUÍMICAS EM TRÊS SOLOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DA LAVAGEM E DESPOLPA DE FRUTOS DO CAFEEIRO CONILON
Provedor de dados: 107
Autores: Giovanni de Oliveira Garcia; UFES; Paulo Afonso Ferreira; UFV; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Hugo Alberto Ruiz; UFV; Sebastião Martins Filho; UFV.
Neste trabalho, objetivou-se avaliar as alterações nas propriedades químicas de três solos, amostrados nas faixas de profundidade de 0-0,40 e 0,40-1,00 m, em conseqüência à aplicação de águas residuárias da lavagem e despolpa de frutos do cafeeiro conilon. As amostras dos solos foram preparadas e, em seguida, saturadas com cinco diferentes diluições da água residuária, durante um período de 20 dias. Após a incubação, amostras foram retiradas de cada recipiente, para as análises químicas. Os teores de potássio, o pH, saturação por bases, capacidade de troca de cátions efetiva e a soma de bases aumentaram com a diluição da água residuária aplicada. Por outro lado, os valores de alumínio trocável, saturação por alumínio e acidez potencial (H+Al) diminuíram. A...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais Efluente; Coffea canephora Pierre; Aproveitamento agrícola.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/58

QUALIDADE DE SEMENTES DE SOJA SUBMETIDAS AO ARMAZENAMENTO NO OESTE DE SANTA CATARINA, BRASIL - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n04a01
Provedor de dados: 107
Autores: Camila Fátima Carvalho; Cileide Maria Medeiros Coelho; Clovis Arruda Souza.
São consideradas sementes de alta qualidade aquelas que apresentam ótimas características genéticas, fisiológicas, físicas e sanitárias. O controle de qualidade assume importância fundamental para assegurar a obtenção de sementes de alta qualidade, a partir da fase de campo, do beneficiamento e armazenamento das sementes de soja. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade fisiológica de sementes de cultivares de soja transgênicas (BMX Potência RR, BMX Energia RR, BMX Força RR, SYN 3358 RR) e convencional (BRS 284) armazenadas em condições convencionais de sacaria até o momento de sua comercialização. As sementes foram obtidas na safra 2009/2010 e armazenadas por sete meses, no município de Campos Novos - SC. Coletou-se uma amostra média...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Armazenamento Glycine max; Cultivares; Germinação; Vigor.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/552

ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO MATERIAL ORGÂNICO SUBMETIDO AO PROCESSO DE COMPOSTAGEM
Provedor de dados: 107
Autores: Teixeira, Denis Leocádio; Matos, Antonio Teixeira de; Melo, Evandro de Castro.
Neste trabalho, teve-se como objetivo avaliar as alterações físicas do material orgânico proporcionadas pelo processo de compostagem por leiras estáticas aeradas. Os resíduos utilizados foram constituídos pelas misturas dos agentes estruturantes bagaço de cana-de-açúcar e palha de café com cama de frango, com o objetivo de obter relações C/N iniciais de 25/1. O material foi compostado, utilizando-se o sistema de leiras estáticas aeradas, por 30 dias, período de tempo em que se observou o final da fase termofílica. O processo de compostagem contribui para aumento da massa específica seca dos materiais em, aproximadamente, 12 e 13%, respectivamente nos compostos que tinham o bagaço de cana-de-açúcar e a palha de café como agentes estruturantes. O volume...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais resíduos sólidos; Leiras estáticas aeradas; Demanda de potência.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/616

AVALIAÇÃO TÉCNICA DA OPERAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE EUCALYPTUS spp. UTILIZANDO O TRATOR AUTOCARREGÁVEL E O TRATOR FLORESTAL TRANSPORTADOR “FORWARDER” NA REGIÃO SUL DA BAHIA
Provedor de dados: 107
Autores: Luciano José Minette; UFV; Elizabeth Neire da Silva; UFV; Gabriel de Magalhães Miranda; UNICENTRO; Amaury Paulo de Souza; UFV; Nilton César Fiedler; UFES.
O presente estudo teve como objetivo avaliar, técnicamente, a etapa de extração Florestal mecanizada de madeira de eucalipto, utilizando dois diferentes equipamentos de extração, o trator agrícola autocarregável (máquina adaptada) e o trator florestal transportador (forwarder). O estudo foi conduzido em povoamentos de Eucalyptus grandis de uma empresa do Estado da Bahia. A coleta de dados foi realizada através da amostragem casual simples. Foram realizados os estudos de tempos e movimentos de cada equipamento bem como a análise e variação entre os dois processos de extração e ainda cálculo da produtividade. Os resultados demonstraram que o tempo total do ciclo de trabalho do trator florestal transportador é menor do que o do trator agrícola autocarregável....
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola extração florestal; Forwarder; Trator florestal autocarregável; Trator agrícola autocarregável.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/31

ADSORÇÃO DE ÍONS Cu2+, Cd2+, Pb2+ E Zn2+ EM RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ESTABILIZADOS
Provedor de dados: 107
Autores: Débora Astoni Moreira; Universidade Federal de Viçosa; Mauro Aparecido Martinez; UFV; José Antonio Rodrigues de Souza; Antonio Teixeira de Matos; UFV; Rafael Oliveira Batista.
A alta toxicidade e o caráter cumulativo dos metais pesados têm sido motivos de grande preocupação mundial, proporcionando o aumento significativo de trabalhos que objetivem desenvolver tecnologias para remoção destas substâncias potencialmente nocivas ao meio ambiente. Com o objetivo de estudar a capacidade de remoção de metais pesados em percolado de resíduo sólido urbano recém coletado (RSU_Fresco) pelo resíduo sólido urbano e resíduo da construção civil (RCC), realizaram-se ensaios de adsorção de metais. Foram utilizados resíduos sólidos urbanos com 15 anos (RSU_Antigo) e 8 anos (RSU_Maduro) de aterramento. Os resultados possibilitaram concluir que a capacidade máxima de adsorção para o RSU_Antigo apresentou a seqüência Zn&gt; Pb&gt;Cu&gt;Cd, já para o...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Adsorção; Isoterma de Langmuir; Metais pesados.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/6