Consulta: subjectFacets:"Evapotranspiração"
Registros recuperados: 182
Data/hora: 13/06/2024 07:31:11

Efeito do ambiente protegido cultivado com melão sobre os elementos meteorológicos e sua relação com as condições externas
Provedor de dados: 70
Autores: Vásquez,Manuel A. N.; Folegatti,Marcos V.; Dias,Nildo da S.; Silva,Cláudio R. da.
O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito do ambiente protegido cultivado com melão (Cucumis melo L.) sobre os elementos meteorológicos e sua relação com as condições externas. O experimento foi conduzido no período de 5-10-2001 a 7-1-2002, em estufa plástica de 420 m², construída com estrutura metálica galvanizada, com dois vãos de altura central de 4,6 m e lateral de 3,0 m, composto de quatro janelas frontais, cobertas com filme de polietileno transparente de alta densidade, com aditivo ultravioleta e espessura de 150 µm. A irrigação foi efetuada por gotejamento, com lâmina total de 279,6 mm, manejada utilizando um minitanque instalado no interior do ambiente. Os elementos meteorológicos foram obtidos por sistema de aquisição automático instalado no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Radiação; Evapotranspiração; Irrigação; Cucumis melo L.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100015

Variação da evapotranspiração de referência calculada em diferentes intervalos de tempo
Provedor de dados: 70
Autores: Back,Álvaro J.
Valores de evapotranspiração de referência foram calculados em intervalos de um, cinco, dez, quinze dias e mensal. Foram utilizados dados meteorológicos da Estação Meteorológica de Urussanga - SC (latitude 28°31'S, longitude 49°19'W) referentes ao período de 1981 a 2004. A evapotranspiração de referência foi calculada pelo método de Penman-Monteith com base nas médias das variáveis meteorológicas dos diferentes períodos estudados. Observou-se que não houve diferenças significativas nas médias de evapotranspiração calculadas nos diversos intervalos de tempo. No entanto, houve diferenças significativas na dispersão dos valores em torno da média. Para valores diários, foi obtido coeficiente de variação (C.V.) entre 30 e 40%, e para valores mensais, variou...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Probabilidade; Evapotranspiração.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000100007

Desempenho de lisímetro de pesagem hidráulica de baixo custo no semi-árido nordestino
Provedor de dados: 70
Autores: Santos,Francisco X. dos; Rodrigues,José J. V.; Montenegro,Abelardo A. de A.; Moura,Ronaldo F. de.
Medidas diretas de evapotranspiração de referência são importantes na avaliação e na calibração de métodos indiretos. Avaliou-se o desempenho de lisímetro de pesagem hidráulica de baixo custo, visando à determinação direta da evapotranspiração de referência (ETo), em área de assentamento rural no Semi-Árido nordestino. O lisímetro é de concepção simplificada, com travesseiros hidráulicos confeccionados com mangueira flexível de butil e revestida em náilon, interligados a um sistema manométrico com mercúrio e água. O equilíbrio do lisímetro foi estável, sendo o maior erro médio posicional de 3,93%. As calibrações geraram coeficientes de correlação superiores a 0,9993 e resoluções de leituras entre 0,095 e 0,134 mm. As leituras lisimétricas foram comparadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lisímetro de pesagem; Penman-Monteith; Necessidade hídrica; Evapotranspiração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100012

Manejo da irrigação (tensiometria e balanço hídrico climatológico) para a cultura do feijoeiro em sistemas de cultivo direto e convencional
Provedor de dados: 70
Autores: Lopes,Adriano S.; Pavani,Luiz C.; Corá,José E.; Zanini,José R.; Miranda,Hector A.
Dois métodos de manejo de irrigação, por tensiometria e pelo balanço hídrico climatológico simplificado baseado no tanque "Classe A", foram aplicados e avaliados os resultados no balanço de água no solo, na evapotranspiração e na produtividade de grãos da cultura do feijoeiro, cultivar IAC-Carioca, conduzida na estação seca com irrigação por pivô central, após uma cultura de milho (estação úmida), no primeiro ano de cultivo, nos sistemas de plantio direto e convencional em uma área de Latossolo Vermelho. Concluiu-se que ambos os métodos são possíveis de serem adotados por irrigantes ou técnicos com níveis médios de tecnologia e conhecimento, embora com a tensiometria seja possível um melhor entendimento das reais condições hídricas do solo na região do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água no solo; Evapotranspiração; Pivô central.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100011

Eficiência no uso da água na cana-de-açúcar sob diferentes lâminas de irrigação e níveis de zinco no litoral paraibano
Provedor de dados: 70
Autores: Farias,Carlos H. A.; Fernandes,Pedro D.; Dantas Neto,José; Gheyi,Hans R.
Esta pesquisa foi conduzida em área experimental da Fazenda Capim II, localizada no Município de Capim - PB, com o intuito de determinar a eficiência no uso da água (EUA) pela cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.), cultivar SP 79-1011. O delineamento experimental consistiu em blocos casualizados, com três repetições, em esquema fatorial 5 x 5. Os tratamentos referentes à lâmina de irrigação foram: sequeiro; 25; 50; 75 e 100% da ETc (1.026,57 mm) com as respectivas precipitações efetivas de 780,06; 713,31; 487,54; 243,71 e 194,51 mm; os níveis de zinco estudados foram 0; 1; 2; 3 e 4 kg ha-1. O equipamento de irrigação utilizado foi do tipo pivô central, com turno de rega de nove dias. A eficiência no uso da água (EUA) na produção de colmos e de açúcar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Otimização; Zinco; Evapotranspiração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000300010

Estimativa da demanda de água nas áreas irrigadas da bacia do rio Paracatu
Provedor de dados: 70
Autores: Rodriguez,Renata del G.; Pruski,Fernando F.; Novaes,Luciano F. de; Ramos,Márcio M.; Silva,Demetrius D. da; Teixeira,Alessandro de F.
A irrigação apresentou expressivo crescimento na bacia do Paracatu na década de 1970, sendo que, como conseqüência da grande expansão da agricultura irrigada, sérios conflitos têm surgido em várias partes da bacia. Tendo em vista esses conflitos, o presente trabalho teve como objetivo analisar a demanda de água pela irrigação e sua sazonalidade para as condições climáticas da bacia do Paracatu. A demanda de água pela irrigação foi realizada com base nas condições climáticas e nas áreas irrigadas de cada cultura, sendo essas obtidas com base nos dados do censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A vazão média anual retirada pela irrigação na bacia do Paracatu, em 1996, foi de 0,15 L s-1 ha-1, sendo a vazão média retirada no mês...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Precipitação efetiva; Vazão retirada pela irrigação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000100011

Transpiração e temperatura foliar da cana-de-açúcar sob diferentes valores de potencial matricial
Provedor de dados: 70
Autores: Trentin,Roberto; Zolnier,Sérgio; Ribeiro,Aristides; Steidle Neto,Antonio J.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a variação diurna da transpiração e da temperatura foliar da cana-de-açúcar, cv. RB867515, sob diferentes potenciais matriciais de água no substrato de cultivo e as condições meteorológicas em ambiente protegido. O efeito do estresse hídrico na transpiração e temperatura foliar foi determinado a partir da suspensão da irrigação, quando foram realizadas três campanhas de medições, iniciadas aos 122; 150 e 185 dias após o plantio (DAP) até que o potencial matricial de água no substrato (Ψ) alcançasse -1.500 kPa, aproximadamente. Sob ausência de estresse hídrico (Ψ&amp;gt;-50 kPa), a transpiração das plantas atingiu o valor máximo entre 10 e 13 h, próximo de 60; 70 e 100 g planta-1 h-1 para 122; 150 e 185 DAP,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Evapotranspiração; Termometria a infravermelho; Estresse hídrico; Irrigação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000600006

Instalação, calibração e funcionamento de um lisímetro de pesagem
Provedor de dados: 70
Autores: Carvalho,Daniel F.; Silva,Leonardo D. B.; Guerra,José G. M.; Cruz,Francisco A.; Souza,Adilson P.
Este trabalho teve como objetivo construir, instalar, calibrar e avaliar a sensibilidade de um lisímetro de pesagem com célula de carga, instalado em Seropédica - RJ, a fim de determinar a evapotranspiração de referência (ETo). O lisímetro, com dimensões de 1,0 m x 1,0 m e 0,7 m de profundidade, foi construído com chapas de aço galvanizado e instalado sobre estrutura metálica montada sobre barras transversais, a fim de concentrar toda a massa do conjunto sobre uma célula de carga localizada no centro do sistema. Após o preenchimento do lisímetro com solo, foi realizada a calibração do mesmo por meio de análise de regressão linear, e toda a área foi plantada com grama-batatais. O conjunto lisimétrico instalado mostrou-se adequado para a estimativa da ETo,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Lisimetria; Célula de carga.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300005

Manejo de irrigação para cultivo de alface em ambiente protegido
Provedor de dados: 75
Autores: Bandeira,George RL; Pinto,Helder C dos S; Magalhães,Paula S; Aragão,Carlos A; Queiroz,Sérgio OP de; Souza,Essione R; Seido,Sirando L.
A determinação do consumo de água de irrigação é fundamental para o manejo correto dos cultivos irrigados. Este trabalho teve o objetivo de estudar o desenvolvimento de duas cultivares da alface (AF 1743 e OGR 326), em ambiente protegido, no município de Juazeiro-BA, sob dois métodos de manejos de irrigação: reposição de água de irrigação determinada por tensiometria (M1) e reposição de água determinada na evaporação de água de tanque reduzido (M2), instalados em ambiente protegido. Observou-se efeito de interação entre os tratamentos impostos e as cultivares de alface estudadas, para a massa fresca das raízes das plantas. O uso da tensiometria promoveu desempenho superior para as variáveis de produção analisadas, como observado na massa fresca da parte...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa; Horticultura; Manejo de água; Evapotranspiração.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362011000200018

Relação entre coeficientes de cultura e graus-dia de desenvolvimento da alface
Provedor de dados: 75
Autores: Silva,Elio L. da; Martinez,Leôncio F.; Yitayew,Muluneh.
Este estudo foi conduzido na Fazenda Campbell da Universidade do Arizona , no período de junho de 1994 a fevereiro de 1995, com objetivo de determinar a equação do coeficiente de cultura (Kc) como função de graus-dia de desenvolvimento (GDD) usando a série de senos Fourier, para alface (Lactuca sativa, L.), do tipo folhosa. Foram usadas dez parcelas casualizadas, irrigadas de maneira a manter o potencial matricial da água no solo acima ou igual a -20kPa, que constituiram as repetições na determinação dos valores de evapotranspiração máxima da cultura (ETm). Cada parcela foi constituida por seis canteiros de 1,0 m x 7,3 m, com duas linhas de plantas (cultivar Waldmann's Green) em cada, com população, após desbaste, de 48 plantas por canteiro. A época de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Manejo de irrigação; Evapotranspiração; AZSCHED.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05361999000200012

Efeito combinado das variáveis meteorológicas sobre a condutância estomática do feijão-caupi
Provedor de dados: 75
Autores: Lima,Marcus JA; Farias,Vivian DS; Costa,Deborah LP; Sampaio,Leila S; Souza,Paulo JPO.
RESUMO A condutância estomática (gs) é uma variável fisiológica que faz referência ao fluxo gasoso (CO2 e H2O) entre folha e atmosfera, portanto, representa um processo fundamental para as pesquisas agrometeorológicas. O objetivo deste estudo foi ajustar e validar um modelo descritivo, para quantificar o efeito das variáveis meteorológicas que modulam a gs como: temperatura do ar (T), irradiância solar (Io), déficit de pressão de vapor no ar (DPV) e umidade no solo. O modelo, proposto neste estudo foi calibrado com dados experimentais realizados em blocos casualizados. A gs potencial (gsp) (condições ótimas de água no solo) foi estimada a partir do produto das variáveis meteorológicas (T×DPV×Io -1). Na sequência a gsp foi corrigida para a condição atual de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Modelo dinâmico de cultura; Evapotranspiração.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362016000400547

Produtividade e qualidade de tubérculos de batata sob diferentes regimes de irrigação por aspersão convencional
Provedor de dados: 75
Autores: Mantovani,Everardo C; Zambolim,Laércio; Souza,Darik O; Sediyama,Gilberto C; Palaretti,Luiz F.
O sistema de irrigação por aspersão convencional é muito utilizado na suplementação de água na cultura da batata. Pressionado, devido à baixa eficiência de aplicação de água, este têm sido substituído pela irrigação por pivô central e localizada, objetivamente mais eficiente. A adoção de sistemas mais eficientes a programas de manejo de irrigação podem aumentar a eficiência do uso de água da batateira. Diante disso, o presente trabalho objetivou a avaliação do efeito de diferentes lâminas e regimes de irrigação no cultivo de batata durante a estação outono/inverno de 2007, na região Sul do estado de Minas Gerais. O experimento foi conduzido sob delineamento estatístico de blocos casualizados, com parcelas subdivididas e quatro repetições. Nas parcelas as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum tuberosum; Evapotranspiração; Eficiência.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362013000400004

Produtividade da batata irrigada por gotejamento no sul do estado de Minas ge0rais
Provedor de dados: 75
Autores: Mantovani,Everardo C; Souza,Darik O; Zambolim,Laércio; Sediyama,Gilberto C; Palaretti,Luiz F.
A irrigação é uma técnica de suplementação hídrica muito utilizada na produção de batata no sul de Minas ge0rais, uma vez que a ocorrência de chuvas e a demanda hídrica da cultura nem sempre coincidem. Na busca de aumentar a eficiência de uso de água, é cada vez mais requerida a adoção de sistemas de irrigação localizada, como o gotejamento. Um programa de manejo aliado a este tipo de sistema de irrigação resulta em maior eficiência de uso de água pela cultura, aumentando a relação entre volume ou peso produzido e unidade de água consumida. Assim, no presente trabalho avaliou-se o efeito de diferentes lâminas e regimes de irrigação nas características quantitativas e qualitativas da batata (cv. Ágata), cultivada no campo, de maio a setembro de 2007, no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum tuberosum; Evapotranspiração; Eficiência.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362014000100063

Evapotranspiração em plantio de milho no cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: MEIRELLES, M. L.; FARIAS, S. E. M. de; GUERRA, A. F.; FRANCO, A. C.
RESUMO: O milho (Zea mays L.) é uma cultura de destaque no Cerrado e a disponibilidade de água é considerada um fator ambiental determinante na produtividade dessa cultura. Este trabalho teve como objetivo fornecer as taxas de evapotranspiração, relacionando-as com fatores ambientais em dias sem precipitação durante a estação chuvosa, de um plantio de millho irrigado localizado em Planaltina-DF, na latitude 15º35' e altitude de 1007 m. A cultura apresentava no estágio de maturação com índice de área foliar de 4,5. Foram quantificadas as densidades dos fluxos dos principais componentes do balanço de energia: saldo de radiação (Rn), calor sensível do solo (G) e os fluxos turbulentos de calor sensível (H) e latente (LE). Rn e G foram medidas por aparelhos...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Método de correlação de turbilhões; Maize; Eddy correlation method.; Cerrado; Evapotranspiração; Milho; Transpiração Vegetal; Zea Mays.; Evapotranspiration; Transpiration.
Ano: 2003
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/568109

Necessidade de água da cultura da videira na região da Serra Gaúcha.
Provedor de dados: 14
Autores: CONCEIÇÃO, M. A. F.; MANDELLI, F.
bitstream/item/113432/1/Necessidade-Agua-Videira-Serra-Gaucha.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Consumo hídrico.; Água; Clima; Evapotranspiração; Meteorologia; Uva; Viticultura.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/542589

Produtividade de gramíneas forrageiras em deficit hídrico no Semiárido do Norte do Piauí.
Provedor de dados: 14
Autores: SANTOS, F. J. de S.; RODRIGUES, B. H. N.; MAGALHAES, J. A.; COSTA, N. de L.
A produção de pastagens irrigadas na região Nordeste do Brasil está ligada principalmente à disponibilidade dos recursos hídricos da região, às condições climáticas e às características fisiológicas das espécies de gramíneas. Uma das estratégias para evitar que as gramíneas tropicais tenham sua produtividade reduzida pelo deficit hídrico seria por intermédio da irrigação. Entretanto, mesmo em regiões que utilizam irrigação, o uso de materiais responsivos ao deficit hídrico tem sido considerado prioritário, tendo em vista as limitações no fornecimento de água e o potencial aumento dos custos com a irrigação. Objetivou-se com este trabalho avaliar os efeitos de diferentes deficits hídricos sobre a produtividade das gramíneas capim-canarana (Echinochloa...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Forragem; Recurso Hídrico; Evapotranspiração.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1109007

A deficiencia da precipitacao e a evapotranspiracao potencial do Brasil: um resumo dos dados climaticos preliminares armazenados no banco de dados dos estudos de recursos das terras da EMBRAPA-CPAC.
Provedor de dados: 14
Autores: COCHRANE, T. T.; MADEIRA NETTO, J. da S.
bitstream/item/101041/1/doc-12.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Climatologia agricola; Precipitacao; Brasil; Evapotranspiração potencial; Savanna; Precipitation.; Deficiência; Cerrado; Evapotranspiração; Meteorologia.; Climatology; Brazil; Evapotranspiration; Meteorology.
Ano: 1985
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/548539

Necessidade hídrica no cultivo de feijão, trigo, milho e arroz sob irrigação no bioma Cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: GUERRA, A. F.; RODRIGUES, G. C.; ROCHA, O. C.; EVANGELISTA, W.
RESUMO: Este trabalho objetivou determinar a necessidade hídrica e os coeficientes de cultura em feijão, trigo, milho e arroz irrigados por aspersão do tipo pivô-central, visando ao manejo da água com tanque classe A. O feijão e o trigo foram cultivados na época da seca com plena irrigação enquanto o milho e o arroz, no período das chuvas, com suplementação hídrica. A evapotranspiração real foi medida por lisímetro de pesagens, com 3 m de comprimemento, 2 m de largura e 1,2 m de altura, instalado na parte central da área irrigada. Os dados de evaporação do tanque Classe A foram medidos em uma estação meteorológica localizada a 150 m da área experimental. Os resultados da evapotranspiração e dos coeficientes de cultura foram 30% superiores aos sugeridos na...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Cultura anual; Coeficiente de cultura; Grain.; Cerrado; Evapotranspiração; Grão; Irrigação por Aspersão; Irrigação; Manejo de Água.; Annuals; Crop coefficient; Evapotranspiration; Irrigation; Sprinkler irrigation; Water management.
Ano: 2003
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/568970

Influência dos cenários de mudanças climáticas na evapotranspiração potencial da bacia hidrográfica do Submédio São Francisco.
Provedor de dados: 14
Autores: SÁ, I. I. S.; MOURA, M. S. B. de; BARBOSA, L. F. S.; SILVA, T. G. F. da; GALVÍNCIO, J. D.
O presente capítulo, objetivou estudar a influência dos cenários regionalizados das mudanças climáticas na evapotranspiração potencial anual da bacia hidrográfica do Submédio São Francisco.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mudanças climáticas; Vale do São Francisco; Climatic; Clima; Bacia Hidrográfica; Evapotranspiração; Impacto Ambiental.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/894348

Evapotranspiração e coeficiente de cultivo na fase produtiva da palma de óleo (Elaeis guineensis Jacq.) nas condições de clima tropical de savana.
Provedor de dados: 14
Autores: ANTONINI, J. C. dos A.; VELOSO, R. F.; MALAQUIAS, J. V.
bitstream/item/131259/1/bolpd-325.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Palm oil.; Dendê; Evapotranspiração; Irrigação.; Evapotranspiration; Irrigation.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1023835

Necessidade hídrica na implantação de pomar do clone BRS 226 de cajueiro-anão.
Provedor de dados: 14
Autores: GONDIM, R. S.; SERRANO, L. A. L.; SILVA, J. P. da; ARAÚJO, T. A.
Apesar de o cajueiro ser uma espécie tolerante ao estresse hídrico, perdas de mudas têm sido relevantes em implantação de pomares, uma vez que no primeiro ano são mais vulneráveis à falta de água. O conhecimento preciso da quantidade de água a aplicar poderá melhorar a sobrevivência de plantas no primeiro ano em campo. O presente trabalho teve como objetivo estimar as necessidades hídricas de plantas de cajueiro-anão 'BRS 226' no primeiro ano de cultivo. O estudo foi conduzido na área experimental da Embrapa Agroindústria Tropical, no município de Paraipaba, CE. Utilizou-se o método do balanço hídrico, num volume de solo controlado até a profundidade de 0,60 m. As mudas foram plantadas no espaçamento 8,0 m x 4,0 m. A evapotranspiração da cultura acumulada...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: BRS 226; Kc; Anacardium Occidentale; Evapotranspiração; Clone; Irrigação; Anacardium.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1122356

Necessidade de água da cultura da videira na região Norte do Paraná.
Provedor de dados: 14
Autores: CONCEIÇÃO, M. A. F.; REZENDE, R.
bitstream/item/113431/1/Necessidade-Agua-Videira-Norte-Parana.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Região Norte; Paraná.; Água; Clima; Evapotranspiração; Uva; Viticultura.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/541890

Caracterização hidroclimatica de sete municípios do Estado da Bahia.
Provedor de dados: 14
Autores: GOIS, M. de F. dos S.; AMORIM NETO, M. da S.
O estudo mostra que as disponibilidades hidricas e energeticas de uma regiao e de vital importancia no planejemento agricola. O estudo foi feito no Estado da Bahia, abrangendo os municipios de Juazeiro, Uaua, Euclides da Cunha, Ribeira do Pombal, Ribeira do Amparo, Tucano e Itapirucu, caracteriza-se por um regime pluviometrico muito variavel no tempo e no espaco e uma disponibilidade energetica praticamente homogenea de um ano a outro.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Precipitacao pluviometrica; Disponibilidade; Capacidade; Armazenagem; Meteorologia agricola; Bahia; Juazeiro; Uaua; Euclides da Cunha; Ribeira do Pombal; Ribeira do Amparo; Tucano; Recursos naturais; Água; Balanço Hídrico; Clima; Evapotranspiração; Itapicuru.
Ano: 1984
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/127110

Principios básicos de evapotranspiração.
Provedor de dados: 14
Autores: ARAGAO, O. P.
Traz nocoes sobre o relacionamento entre o clima e agricultura, entre a agua de constituicao e o crescimento de plantas. Fatores climatologicos determinantes da evapotranspiracao e ciclo das plantas como energia de atmosfera, natureza da radiacao, energia solar como um elemento climatico, temperatura da atmosfera, vento, umidade do ar, medidas de umidade, evaporacao em solos nus (sem vegetacao), evapotranspiracao e transpiracao.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Regiao semi-arida; Meteorologia agricola; Pernambuco; Petrolina; Climatologia agricola; Recursos naturais; Natural resource; Clima; Evapotranspiração; Solo.
Ano: 1982
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/127258

Roteiro de cálculo da evapotranspiração de referência pelo método de Penman- Monteith-FAO.
Provedor de dados: 14
Autores: CONCEIÇÃO, M. A. F.
bitstream/CNPUV/8815/1/cir065.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Método de Penman-Monteith-FAO.; Agricultura; Clima; Evapotranspiração; Irrigação; Meteorologia.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/541867

Análise preliminar do desempenho de um sistema de medidas de evaporação para o tanque classe A.
Provedor de dados: 14
Autores: AMORIM NETO, M. da S.; VILLA NOVA, N. A.
O presente trabalho diz respeito, ao projeto, construção e análise de desempenho de um novo sistema de medida evaporimétrica, que é acoplado a um tanque classe "A" padrão convencional dando-se ao sistema o nome de "Tanque Classe A Modificado".
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Medidas; Sistema; Desempenho; Climatic.; Evapotranspiração; Clima.
Ano: 1981
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/155951

Uso do tanque Classe A para irrigacao do feijao Perola no cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: GUERRA, A. F.; RODRIGUES, G. C.; NAZARENO, R. B.
bitstream/CPAC-2009/24555/1/comtec_84.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Cerrado; Feijão; Evapotranspiração; Manejo de Água; Irrigação; Phaseolus Vulgaris.; Evapotranspiration; Beans; Irrigation; Water management.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/557507

Evapotranspiração e coeficientes de cultivo e de irrigação para a cultura do melão (Cucumis melo L.) na região litorânea do Ceará.
Provedor de dados: 14
Autores: MIRANDA, F. R. de; BLEICHER, E.
O experimento foi conduzido em Paraipaba, Regiao Litoranea do Ceara (latitude 3°17 S, longitude 3°15 W e altitude de 30m), com objetivo de determinar a evapotranspiracao (ETc) e os coeficientes de cultivo (Kc) e de irrigacao (Ki) para as diferentes fases da cultura do melao (Cucumis melo L.).Utilizou-se o melao hibrido amarelo Gold Mine, no espacamento de 2,0 x 0,5m, irrigado diariamente, por gotejamento, com uma linha de gotejadores por fileiras de plantas, espaçados de 0,5m entre si. Para determinar a ETc da cultura do melao utilizou-se um lizimetro de pesagem com area superficial de 2,25 m² (1,5 x 1,5m) , instalada no centro de uma area cultivada de 110 x 70m.Os valores de ETc diaria obtidos foram comparados com valores de ETc determinados diretamente...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Cucumis Melo; Evapotranspiração; Irrigação; Melão.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/425896

Transpiração máxima de plantas de mamão (Carica papaya L.) em pomar fertirrigado, nas condições de Cruz das Almas, BA.
Provedor de dados: 14
Autores: COELHO FILHO, M. A.; CASTRO NETO, M. T. de; COLEHO, E. F.
O trabalho foi desenvolvido na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Cruz das Almas, BA, com intuito de testar sensores comerciais do método do balanço de calor do caule (MBC) para estimativas de transpiração em mamoeiros. Em laboratório, o fluxo de seiva (L dia-¹) foi comparado com a transpiração (L dia-¹) medida em balança de precisão. Em campo, em pomar fertirrigado, foram escolhidas plantas (Tainung nº1) ao longo de 4 meses e o fluxo de seiva estimado (L dia-¹) foi padronizado pela área foliar (L m² dia-¹) e correlacionando com a demanda atmosférica (ETo: - mm dia-¹). Os resultados indicaram que os sensores comerciais (modelos SGB9, SGA 13, SGA 16 e SGA 19, Dynamax Inc.) estimaram a transpiração, com diferença média de 5% e R² de 0,94. A...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Transpiração.; Evapotranspiração; Mamão.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/655515

Manejo de irrigação.
Provedor de dados: 14
Autores: BASTOS, E. A.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; SOUSA, V. F. de.
Introdução; Manejo de irrigação; Manejo de irrigação: requerimentos básicos; Métodos de manejo de irrigação; Manejo de irrigação em tempo real; Cálculo da lâmina e do tempo de irrigaão em um sistema por aspersão; Exemplo prático do manejo de irrigação no milho, usando um sistema de aspersão; Necessidades hídricas em irrigação localizada; Programação da irrigação em planilha eletrônica; Referências bibliográficas.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Água da irrigação.; Balanço Hídrico; Cultura Irrigada; Evapotranspiração; Irrigação Localizada; Irrigação por Aspersão.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/68882

Determinação da evapotranspiração para fins de irrigação.
Provedor de dados: 14
Autores: STONE, L. F.; SILVEIRA, P. M. da.
Introdução; Conceitos básicos; Fatores que influenciam a evapotranspiração; Evapotranspiração potencial; Evapotranspiração atual; Métodos diretos; Balanço hídrico de campo; Lisimetros; Balanço de energia; Métodos indiretos; Evaporímetros; Fórmulas; Coeficiente de cultura.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Evaporímetro.; Balanço Hídrico; Evapotranspiração; Irrigação; Lisímetro.
Ano: 1995
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/202731

Planilha para obtenção de coeficiente de cultura (Kc) para culturas de ciclo anual, segundo método FAO, para as condições climáticas brasileiras
Provedor de dados: 14
Autores: ALBUQUERQUE, P. E. P. de; COELHO, E. A.
O presente trabalho, baseado na implementação de um procedimento automatizado em planilha eletrônica, integra o consumo de dados de clima da Plataforma AgroAPI com o objetivo de estimar valores de coeficientes de cultura (Kc) de culturas de ciclo anual, para as condições brasileiras, tendo como suporte a metodologia apresentada nos manuais FAO/24 e FAO/56.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Evapotranspiração da cultura; Evapotranspiração de referência; Cultivo Anual; Clima; Evapotranspiração.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1136374

Agricultura e balanço hídrico: relatório técnico do monitoramento - 2001.
Provedor de dados: 14
Autores: FERREIRA, A. S.; MIRANDA, E. E. de; CAPUTI, E.; LECLERC, F. C. P.
O trabalho identifica, para postos agrometeorológicos do Estado de São Paulo, a disponibilidade hídrica para 25 diferentes culturas e 3 profundidade de enraizamento. O Balanço hídrico foi calculado de duas formas diferentes: capacidade de armazenamento e tipo de solo e profundidade de enraizamento. Em 2001, os dados agrometeorológicos foram processados e os resultados obtidos foram convertidos no formato HTML. Semanalmente são gerados 3.900 arquivos sendo que por posto agrometeorológico são realizados 1.170 cálculos, todos listados neste trabalho.
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Estado de São Paulo.; Água; Balanço Hídrico; Agricultura; Chuva; Climatologia; Evapotranspiração; Solo.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/16841

Necessidade de água pelas plantas.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHÃES, A. A. de.
A Agua na fotossíntese; A Agua na transpiração; Quantidade de água necessária a planta; Conceitos e métodos de determinação da evapotranspiração; Coeficiente de cultivo.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Necessidade de água; Plant.; Planta; Evapotranspiração.
Ano: 1978
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/137962

Evapotranspiração: uma revisão sobre os métodos empíricos.
Provedor de dados: 14
Autores: FERNANDES, D. S.; HEINEMANN, A. B.; PAZ, R. L. da; AMORIM, A. de O.
Este documento tem como objetivo apresentar algumas metodologias empíricas, em sua forma original, ou seja, sem ajustes de coeficientes para obtenção dos valores de evapotranspiração de referência, demonstrando as equações e cálculos necessários para obter o resultado final de cada método.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Evapotranspiração.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/879913

Evapotranspiracao do feijao-de-corda.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, M. A. da; MILLAR, A. A.
Trata de definir as caracteristicas de evapotranspiracao do feijao-de-corda sob regime de irrigacao e diferentes doses de nitrogeni. A evapotranspiracao media do feijao-de-corda foi de 3,68 e 3,58 m/dia. E para uma evaporacao media do tanque Classe A (MUSB) de 8,84 mm/dia, o que corresponde a um coeficiente de cultivo, Kc medio de 0,42 e 0,40 respectivamente, para 80 e 120 kg/ha de nitrogenio, com 466 mm de agua aplicada durante o ciclo. A evapotranspiracao (ET) de um cultivo, varia de acordo com o estagio de crescimento da cultura e as condicoes de solo e clima.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Feijao-de-corda; Cowpea; Irrigação; Climatologia; Evapotranspiração; Vigna Unguiculata; Climatology; Evapotranspiration; Irrigation.
Ano: 1981
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/133331

Determinacao da evapotranspiracao de uma bacia hidrografica sob vegetacao de cerrado pelo metodo do balanco hidrico.
Provedor de dados: 14
Autores: LIMA, J. E. F. W.; SILVA, C. L. da; OLIVEIRA, C. A. da S.
bitstream/CPAC-2009/24362/1/p2002_27.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: ECAGUA110; Brasil; Water availability; Savanna.; Bacia Hidrográfica; Cerrado; Disponibilidade de Água; Evapotranspiração; Recurso Hídrico.; Brazil; Evapotranspiration; Watersheds.; Water resources.
Ano: 2004
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/567661

Determinação da evapotranspiração potencial decendial de Dourados, MS, por meio de métodos indiretos.
Provedor de dados: 14
Autores: AGUILAR D. J.; KRUKER, J. M.; CALHEIROS, R. de O.; SILVA, C. A. S. da.
bitstream/item/65866/1/CPAO-DOC.-16-85.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Determinacao; Brasil; Mato Grosso do Sul.; Cerrado; Evapotranspiração; Método.
Ano: 1985
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/233681

Cálculo da evapotranspiração de referência com base na temperatura do ar.
Provedor de dados: 14
Autores: CONCEIÇÃO, M. A. F.; MANDELLI, F.
bitstream/CNPUV/8145/1/cot061.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura; Clima; Meteorologia; Evapotranspiração; Temperatura.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/541437

Irrigação e fertirrigação em citros.
Provedor de dados: 14
Autores: COELHO, E. F.; OLIVEIRA, A. S.; MAGALHÃES, A. F. J.
Na maior parte do território brasileiro, o volume anual de chuvas é insuficiente para entender as necessidades das plantas cítricas. A distribuição irregular das chuvas propicia a ocorrência de longos períodos de déficit hídrico no solo e consequente estresse hídrico ás plantas, gerando grandes quebras de produção. Neste contexto, a irrigação deve constituir-se em ferramenta indispensável para o incremento da produção. A tecnologia de irrigação para produzir o efeito desejado quanto a produtividade e a qualidade dos frutos deve seguir alguns critérios técnicos que, muitas vezes são desconsiderados pelos agricultores.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Hídricas; Citros.; Manejo de água; Fruta citrica; Evapotranspiração; Fertirrigação; Irrigação.
Ano: 2000
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/639851

Balanço hídrico na bacia do Jaguaribe, Ceará, utilizando evapotranspiração de referência Penman-Monteith FAO estimada com dados mínimos.
Provedor de dados: 14
Autores: GONDIM, R. S.; FUCK JÚNIOR, S. C. de F.; MAIA, A. de H. N.; EVANGELISTA, S. R. M.
Os dados básicos para estimar a evapotranspiração de referência de Penman-Monteith FAO (EToPM) são: temperaturas máxima e mínima, pressão de vapor real ou atual, radiação líquida e velocidade do vento, muitas vezes indisponíveis por requererem estações meteorológicas específicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a adequação do método para estimar a EToPM, utilizando-se dados mínimos integrados a um Sistema de Informação Geográfica, na bacia do Rio Jaguaribe, CE. Foi utilizado o sistema integrado de modelagem regional PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies), versão 1.2, com as condições de contorno do Modelo Climático Global (HadAM3P), acoplado ao Modelo Climático Regional (HadRM3P), por meio da técnica dinâmica de redução de escala...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Método geoestatístico de krigagem; Regressão; Geographical information systems.; Balanço Hídrico; Evapotranspiração; Sistema de Informação Geográfica.; Evapotranspiration.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/875289

Método do tanque Classe A para irrigação da cevada, cultivar BRS 195, no cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: GUERRA, A. F.; ROCHA, O. C.
ABSTRACT: Efficient use of water resources is the key to guarantee water suply for future human consumption and irrigation. in the irrigated areas of the Cerrado region pressurized irrigation systems allow high efficiency in water conduction. However, lack of knowledge in crop water requirement determine inadequated crop water management. Negative effect on crop due to excessive watering or irrigation in deficit are commonly seen in the irrigated agriculture. Using adequated crop coefficients determined in the Cerrado Biome, pan evaporation method can be used to help farmers in irrigation scheduling. By using a weighting lisimeter installed in a 8 ha area irrigated by center pivot, crop coeficients were determined for BRS 195 barley crop. These values are...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: BRS 195.; Cerrado; Cevada; Evapotranspiração; Hordeum Vulgare; Manejo de Água; Irrigação; Variedade.; Crop coefficient; Evapotranspiration; Barley; Irrigation; Varieties; Water management.
Ano: 2004
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/569410

Coeficientes de cultivo da cana-de-açúcar irrigada por gotejamento subsuperficial.
Provedor de dados: 14
Autores: GONÇALVES, F. M.; MIRANDA, F. R. de.
bitstream/item/107322/1/BPD14002.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Micriirrigação; Management.; Evapotranspiração; Manejo; Saccharum Officinarum.; Evapotranspiration.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/993471

Evapotranspiração máxima no cultivo de feijão de inverno.
Provedor de dados: 14
Autores: STEINMETZ, S.
O objetivo deste estudo foi determinar a evapotranspiração máxima e o coeficiente de cultura nas distintas fases de desenvolvimento do feijão, durante o plantio de inverno.
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Bean.; Cerrado; Evapotranspiração; Feijão; Inverno; Phaseolus Vulgaris.
Ano: 1997
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/204771

Método do tanque classe A para irrigação suplementar da cultura de milho no Cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: GUERRA, A. F.; JACOMAZZI, M. A.
bitstream/CPAC-2010/22812/1/comtec-59.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Brasil; Irrigacao: Manejo da agua.; Água; Cerrado; Evapotranspiração; Irrigação Suplementar; Milho; Zea Mays.; Evapotranspiration; Water management.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/566182

Projeto InovaMaçã avalia efeito da irrigação e fertirrigação na cultura da macieira.
Provedor de dados: 14
Autores: NACHTIGALL, G. R.; CARGNINO, C.; CONCEIÇÃO, M. A. F.; FIORAVANÇO, J. C.
o cultivo da macieira no sul do Brasil tem sido realizado. até o momento. sem o uso da irrigação ou fertirrigação. A ocorrência. contudo, de períodos de déficit hídrico durante o ciclo produtivo da cultura tem levado 'alguns produtores a se interessar pela instalação de sistemas de irrigação em seus pomares.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: InovaMaçã; Brasil; Região Sul; Evapotranspiração; Fertirrigação; Fruticultura; Irrigação; Maçã.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/543720

Irrigacao do feijoeiro.
Provedor de dados: 14
Autores: AZEVEDO, J. A. de; CAIXETA, T. J.
Reune informacoes relativas a pratica da irrigacao no feijoeiro. Mostra a sua influencia na produtividade da cultura e destaca a necessidade de sua utilizacao, diante da deficiencia de agua no solo, originada das incertezas do clima nas epocas tradicionais de plantio. Discute em detalhes as reacoes do feijoeiro a periodo de deficit e de excesso de agua. Indica as fases criticas e as necessidades totais e parciais de agua. Sao descritos os criterios que, pela simplicidade de aplicacao e maior ocorrencia de resultados experimentais, permitem decidir o momento de irrigar e quantificar os volumes de irrigacao. De alguns metodos de irrigacao, entre os com possibilidade de serem usados no cultivo do feijao (irrigacao por sulcos e por aspersao), definem-se...
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Sulco; Cultivo; Bean; Deficit hídrico; Feijoeiro; Irrigation returns; Phaseolus vulgares; Sub-irrigation; Water deficit; Yield.; Deficiência Hídrica; Cerrado; Feijão; Evapotranspiração; Manejo de Água; Irrigação por Sulco; Irrigação; Irrigação por Aspersão; Produtividade; Rentabilidade; Topografia.; Evapotranspiration; Furrow irrigation; Sprinkler irrigation; Water management.
Ano: 1986
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/547470

Projeções de demanda hídrica para irrigação do meloeiro no Submédio São Francisco sob cenários de mudanças climáticas.
Provedor de dados: 14
Autores: GONDIM, R. S.; MAIA, A. de H. N.; EVANGELISTA, S. R. M.; BASSOI, L. H.; DUARTE, A. de S.; PACHECO, A. N. P.
bitstream/item/93406/1/BPD13003.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mudanças climáticas; Melon.; Evapotranspiração; Irrigação; Melão.; Evapotranspiration; Climate change; Irrigation.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/972686

Caracterização climática da região de Pedro Afonso - TO no período de 1985 a 2014.
Provedor de dados: 14
Autores: BORTOLON, E. S. O.; SOUZA, J. P. de; BORTOLON, L.; EVANGELISTA, B. A.; DONAGEMMA, G. K.
O presente trabalho tem como objetivo caracterizar o clima da região de Pedro Afonso-TO, a partir dos seguintes parâmetros climáticos: volume e frequência da precipitação pluviométrica, temperatura do ar, umidade relativa do ar, insolação, velocidade do vento, radiação solar global, evapotranspiração de referência, balanço hídrico e classificação climática.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pedro Afonso-TO; Precipitação pluvial; Chuva; Meteorologia; Temperatura; Evapotranspiração; Balanço hídrico.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1058440

Pesquisa em irrigação no trópico Semi-Árido: solo, água, planta.
Provedor de dados: 14
Autores: EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido.
Caracteristicas fisico hidricas de tres latossolos irrigados do Projeto Bebedouro. Evapotranspiracao de feijao-de-corda. Metodologia para determinar as necessidades de agua das culturas irrigadas. Efeito da lamina de irrigacao e da adubacao nitrogenada na producao de graos de milho. Efeito do regime de irrigacao e da adubacao nitrogenada na producao de graos de milheto. Influencia do teor de umidade no solo e da adubacao nitrogenada no rendimento de graos de feijao.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Região árida; Relação; Característica hídrica; Plant; Fertilization; Cowpea; Maize; Millet.; Irrigação; Água; Adubação; Feijão de Corda; Evapotranspiração; Milheto; Pennisetum Typhoides; Milho; Pesquisa; Planta; Vigna Unguiculata; Solo; Zea Mays.; Evapotranspiration; Irrigation; Soil; Water.
Ano: 1981
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131950

Parâmetros hídricos, área foliar e coeficiente cultural (kc) do consórcio milho-braquiária irrigado.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, F. A. M. da; EVANGELISTA, B. A.; MALAQUIAS, J. V.; GUERRA, A. F.; ROCHA, O. C.
bitstream/item/142172/1/bolpd-316.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Braquiária; Crop-livestock integration; Maximum water demand; Maize; Pastage.; Evapotranspiração; Lavoura; Integração; Milho; Pecuária.; Evapotranspiration; Intercropping.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1023831

Estimativa de evapotranspiração real por sensoriamento remoto: procedimento e aplicação em pivô central.
Provedor de dados: 14
Autores: SCHERER-WARREN, M.; RODRIGUES, L. N.
Para o adequado manejo de recursos hídricos em pivôs de irrigação, faz-se necessário compreender a dinâmica temporal da evapotranspiração. O sensoriamento remoto, por meio da aplicação da equação de balanço de energia, representa uma forma prática e barata de monitorar a evapotranspiração real em superfície contínua.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pivô; Coeficiente de cultura; Sensoriamento remoto.; Evapotranspiração; Irrigação.; Evapotranspiration; Crop coefficient; Irrigation; Remote sensing.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/981177

Variação espaço-temporal dos excedentes hídricos no território brasileiro.
Provedor de dados: 14
Autores: GUIMARAES, D. P.; LANDAU, E. C.; BRANDÃO, G. R.
RESUMO-A determinação do balanço hídrico climatológico decendial na resolução espacial de 5 km e quantificação dos excedentes hídricos foi efetuada para todo o território brasileiro com o emprego de álgebra de imagens. Os resultados obtidos foram comparados com os valores disponibilizados pelo INMET no Sistema de Suporte à Decisão na Agropecuária (Sisdagro) e apresentaram Coeficiente de Determinação (R2) acima de 70%. A tendência de subestimar os valores disponibilizados pelo INMET pode estar relacionada com a identificação de uma maior frequência de locais com excedentes hídricos nulos e o uso da capacidade de água disponível variável em função do tipo de solo. A região conhecida como Cabeça de Cachorro foi a única que apresentou excedentes hídricos...
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Recurso Hídrico; Água; Evapotranspiração; Precipitação Pluvial; Balanço Hídrico; Disponibilidade de Água; Water balance; Evapotranspiration; Available water capacity.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1150230

Coeficiente de cultivo do milho safrinha para a região de Dourados, MS.
Provedor de dados: 14
Autores: ARAÚJO, A. L. F. de; REZENDE, M. K. A.; FLUMIGNAN, D. L.; COMUNELLO, E.; FIETZ, C. R.
bitstream/item/190127/1/ORAL24.pdf
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Coeficiente de cultivo; Milho; Lisímetro; Evapotranspiração; Evapotranspiration; Corn; Crop coefficient.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1103478

Balanço de energia em cultivo de soja no cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: MEIRELLES, M. L.; FARIAS, S. E. M. de; GUERRA, A. F.; FRANCO, A. C.
bitstream/CPAC-2009/26819/1/p2005_37.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Balanço Hídrico; Evapotranspiração; Glycine Max; Soja.; Evapotranspiration; Soybeans; Water balance.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/568025

Evapotranspirografo.
Provedor de dados: 14
Autores: LOURENCO, C. A.
bitstream/item/184670/1/11004.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Evapotranspiração.
Ano: 1979
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/338106

Análise de freqüência da evapotranspiração de referência da região de Dourados, MS.
Provedor de dados: 14
Autores: FIETZ, C. R.; URCHEI, M. A.
bitstream/item/24864/1/COT200253.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Brasil; Mato Grosso do Sul; Dourados.; Evapotranspiração; Irrigação.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/245748

Sistema de irrigação por aspersão: dimensionamento, manejo e avaliação.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, J. M.
Dimensionamento de sistemas de irrigação por aspersão; Manejo e avaliação de sistemas de irrigação por aspersão.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Irrigação; Evapotranspiração; Aspersão; Manejo; Sistema de Irrigação.; Irrigation.
Ano: 1983
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/157600

Classificação climática do Estado do Piauí.
Provedor de dados: 14
Autores: ANDRADE JUNIOR, A. S. de; BASTOS, E. A.; BARROS, A. H. C.; SILVA, C. O. da; GOMES, A. A. N.
Introdução; Metodologia; Classificação climática; Classificação climática de Thornthwaite (1948); Classificação climática de Thornthwaite &amp; Mather (1955); Conclusões.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Climatologia agrícola.; Evapotranspiração; Pluviometria.
Ano: 2004
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/68171

Modelo de Ritchie: descrição e aplicação.
Provedor de dados: 14
Autores: RODRIGUES, L. N.; AZEVEDO, J. A. de; SOCCOL, O. J.; SILVA, E. M. da.
ABSTRACT: Among the several methods used to manage irrigation, the ones based on the calculation of crop water consumption or evapotranspiration are the most common. From those, the one presented by Doorenbos e Pruitt (1977) is the most used. Based on this method, the crop evapotranspiration is calculated multiplying a crop reference evapotranspiration by a crop coefficient. Applying this methodology in some situations is not convenient, for instance, in the estimative of crop water use efficiency. Besides of this, a good estimative of crop coefficient is difficult and should be done for each region, once is site specific. Options to this method are the models that calculate the evaporation and transpiration separately. Among those, the one presented by...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Coeficiente de cultura.; Evapotranspiração; Manejo de Água.; Irrigação; Evapotranspiration; Crop coefficient; Irrigation; Water management.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/569838

Metodo do tanque Classe A para irrigacao do arroz no cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: GUERRA, A. F.; RODRIGUES, G. C.; NAZARENO, R. B.
bitstream/CPAC-2009/24550/1/comtec_77.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Arroz Oryza sativa.; Cerrado; Evapotranspiração; Manejo de Água.; Irrigação; Evapotranspiration; Irrigation; Rice; Water management.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/554087

Normal climatológica de 1974 a 2003 da Estação Principal da Embrapa Cerrados.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, F. A. M. da; EVANGELISTA, B. A.; MALAQUIAS, J. V.
bitstream/item/111651/1/doc-321.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Estatísticas de clima; Climatological statistics; Savanna.; Cerrado; Clima; Climatologia; Evapotranspiração; Umidade Relativa.; Temperatura; Climatology; Evapotranspiration; Relative humidity; Temperature.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/999589

Conceitualização de um sistema de suporte à decisão para o dimensionamento e manejo de pivô central em condições de irrigação de precisão.
Provedor de dados: 14
Autores: RODRIGUES, L. N.; PRUSKI, F. F.; AZEVEDO, J. A. de; SILVA, E. M. da.
RESUMO: Embora a água seja um dos principais componentes de produção a afetar a produtividade das culturas, sua variabilidade dentro da área irrigada é frequentemente ignorada. Acredita-se que isto seja devido à falta de instrumentos confiáveis para sua medição em tempo real como, por exemplo, aqueles existentes para medição de nitrogênio. Nota-se que há, nesta área do conhecimento, uma grande oportunidade para utilização de modelos computacionais, os quais são usualmente utilizados no dimensionamento e manejo de sistemas de irrigação e que, agora, poderão ser utilizados na geração de mapas de umidade do solo, os quais poderão auxiliar o projetista no momento de interpretar os mapas de rendimento. O objetivo do presente trabalho foi apresentar a...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Escoamento superficial; Irrigation equipment; Precision farming; Infiltration water.; Agricultura de Precisão; Água; Evapotranspiração; Infiltração; Irrigação; Pivô Central; Solo.; Evapotranspiration; Soil.; Runoff.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/571365

Consumo de água e coeficiente de cultura (Kc) para macieiras em Vacaria - RS.
Provedor de dados: 14
Autores: CONCEIÇÃO, M. A. F.; CARGNINO, C.; NACHTIGALL, G. R.; FIORAVANÇO, J. C.
As principais regiões produtoras de maçã do sul do Brasil apresentam elevados índices pluviométricos. Entretanto, é comum a ocorrência de períodos de déficit hídrico durante o ciclo da cultura nessas regiões, principalmente no final da primavera e durante o verão, o que pode prejudicar a qualidade e a produtividade comercial dos frutos. Por essa razão, há uma demanda recente, por parte de produtores locais, pela instalação de sistemas de irrigação em suas áreas. Para isso, contudo, faz-se necessário conhecer o consumo de água e o coeficiente de cultivo da cultura (Kc). Os valores de Kc são empregados na estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc), por meio da expressão ETc = Kc . ETo, em que ETo é a evapotranspiração de referência (ETo), calculada com...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Fruticultura; Maçã; Água; Clima; Evapotranspiração; Deficiência Hídrica; Medição; Tensiômetro.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/883674

Planilha para manejo de irrigação de culturas de ciclo anual com recursos de API de clima para cálculo de evapotranspiração de referência (ETo) e de coeficientes de cultura (Kc).
Provedor de dados: 14
Autores: ALBUQUERQUE, P. E. P. de; COELHO, E. A.
Fazer irrigação envolve o conhecimento das relações do solo, do clima e da cultura, e das suas interações no que tange o manejo do sistema irrigado. O consumo automático de dados de clima necessários a uma planilha de manejo de irrigação pode ser viabilizado por meio de uma Interface de Programação de Aplicações (API do inglês Application Programming Interface), conhecido como um ?conjunto de padrões e linguagens de programação que permite, de maneira automatizada, a comunicação entre sistemas diferentes de forma ágil e segura?. Além disso, outros coeficientes técnicos são necessários para prover a planilha de manejo de irrigação de forma simples e prática. Aqui é apresentada uma planilha de manejo de irrigação de algumas culturas de ciclo anual, que...
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Interface de Programação de Aplicações; Application Programming Interface; Selo ODS 6; Selo ODS 12; Irrigação; Cultivo Anual; Evapotranspiração; Automação.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1149963

Protocolo de campo para investigação, calibração e validação de métodos para estimativa de massa de forragem baseados em sensoriamento remoto orbital e proximal.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, G. B. S. da; GREGO, C. R.; KOENIGKAN, L. V.; NOGUEIRA, S. F.; PEZZOPANE, J. R. M.; SANTOS, R. C. dos; SANTOS, P. M.; SANTOS, T. T.; TAKEMURA, C. M.
Neste trabalho, apresentamos um protocolo de campo para o levantamento de dados necessários ao desenvolvimento de metodologias para estimativa de massa de forragem a partir de sensoriamento remoto orbital e proximal, realizado com o uso de imagens de satélite e Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANTs) respectivamente.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagens de satélite; Veículos Aéreos Não-Tripulados; Modelo agrometeorológico Safer; Forragem; Sensoriamento Remoto; Evapotranspiração; Unmanned aerial vehicles; Remote sensing.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1117053

Uso de termômetro de baixo custo para estimar a evapotranspiração das culturas.
Provedor de dados: 14
Autores: CONCEIÇÃO, M. A. F.; ZANETONI, L. P.
O presente trabalho compara valores de ETo estimados pelo método de Hargreaves, empregando-se dados de temperatura obtidos em uma estação meteorológica automática e utilizando-se um termômetro de máxima e mínima de base plástica, do tipo Capela.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Metodologia.; Meteorologia; Clima; Evapotranspiração; Agricultura; Medição; Termômetro.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/883653

Comparação do ambiente climático e cultura para quatro locais do Nordeste brasileiro.
Provedor de dados: 14
Autores: LIU, W. T.
A finalidade deste estudo e determinar qual dos quatro locais estudados no Nordeste (Caruaru, Serra Talhada, Surubim em Pernambuco e Senhor do Bonfim na Bahia) do ponto de vista de relações ambientais entre a cultura e o clima, e o melhor para se estabelecer um programa de pesquisa em sistemas de produção, visando a zona "semi-árida" (precipitação anual 600-1000 mm), desde que para a zona "muito-árida" (precipitação anual 250-600 mm), foi selecionado Petrolina, PE. Foram enfocados os aspectos gerais do relevo e meio ambiente dos quatro locais com descrição da área, solos, clima, vegetação, análise da precipitação.
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos naturais; Precipitação; Probabilidade; Distribuição gama; Caruaru; Serra Talhada; Senhor do Bonfim; Pernambuco; Bahia; Chuva; Clima; Evaporação; Evapotranspiração; Solo; Vegetação; Evapotranspiration.
Ano: 1978
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/127667

Novo método para estimativa da evapotranspiração de referência com base na temperatura do ar.
Provedor de dados: 14
Autores: CONCEIÇÃO, M. A. F.
A região de Jales, localizada no noroeste de São Paulo, é uma importante área produtora de uvas de mesa do Estado, onde predominam pequenas propriedades com mão-de-obra familiar. Em todos os vinhedos da região são empregados sistemas de irrigação, para suprir a deficiência hídrica que ocorre durante o ciclo produtivo da cultura. Para um manejo adequado da irrigação, são necessárias informações sobre a necessidade hídrica da cultura. A evapotranspiração de referência (ETo) é um parâmetro fundamental para a determinação dessa necessidade, sendo desejável que se tenha um método que estime a ETo com boa precisão e a partir de dados meteorológicos fáceis de serem obtidos (VILLA NOVA; PEREIRA, 2006). O método de Penman-Monteith é considerado, atualmente, como...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Metodologia; Radiação solar global; Jales; São Paulo.; Viticultura; Uva; Irrigação; Clima; Evapotranspiração; Estimativa.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/575005

Evapotranspiração máxima da cultura do feijão de inverno.
Provedor de dados: 14
Autores: STEINMETZ, S.
bitstream/item/26153/1/doc-27.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Evapotranspiração; Feijão; Inverno; Phaseolus Vulgaris.
Ano: 1990
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/197922

BHCalc: manual do usuário.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, J. P. da; MEIRELES, E. J. L.; CAMARGO, M. B. P. de; PANTANO, A. P.; ROMANI, L. A. S.
Este manual tem por objetivo apresentar, de forma rápida e prática, a ferramenta para cálculo o balanço hídrico pelo método de Thornthwaite e Mather (1955), otimizando seu uso e aquisição de resultados pelo público interessado, contribuindo, assim, para o planejamento e tomadas de decisão das atividades agropecuárias e de pesquisas.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Evapotranspiração potencial; Excedente hídrico; Balanço hídrico; Deficiência hídrica; Evapotranspiração; Water balance; Evapotranspiration; Drought.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1065245

Estimativa dos fluxos de energia à superfície e da evapotranspiração real diária utilizando imagens do sensor MODIS/Aqua na Bacia do Rio Ji-Paraná, RO.
Provedor de dados: 14
Autores: ANDRADE, R. G.; VICTORIA, D. de C.; NOGUEIRA, S. F.; MASSAGLI, G. O.; AGNESE, M. L.
Pesquisas relacionadas com análises dos fluxos de energia e demandas de água em uma dimensão regional são fundamentais para a compreensão do comportamento espaço-temporal da mudança de uso e cobertura da terra e sua influência no clima em escala local, regional e global. Nos últimos anos, técnicas de sensoriamento remoto juntamente com modelos e/ou algoritmos têm sido aplicados de forma bastante promissora para a estimativa dos fluxos de energia e evapotranspiração de áreas extensas. Nesse sentido, o Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) tem sido empregado de forma bem-sucedida em diversas pesquisas ao redor do mundo. Assim, esta pesquisa objetivou estimar os fluxos de energia à superfície e a evapotranspiração real diária com aplicação de...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Fluxos de energia.; Bacia Hidrográfica; Clima; Evapotranspiração; Sensoriamento Remoto.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/884563

Mapas decendiais de evapotranspiração de referência (ETo) para Minas Gerais.
Provedor de dados: 14
Autores: ALBUQUERQUE, P. E. P. de; GUIMARAES, D. P.; LANDAU, E. C.
O milho Bt (Bacillus thuringienses) caracteriza-se como uma tecnologia para o manejo de pragas utilizada no Brasil desde a safra 2008/09, que expressa proteínas inseticidas que atuam contra diversas pragas, destacando-se os lepidópteros, dentre eles, a lagarta-do-cartucho do milho (Spodoptera frugiperda) (Lepidoptera: Noctuidae), principal praga da cultura. Entretanto, esses insetos respondem de forma distinta às diferentes toxinas. Nesse contexto, diferentes respostas à pressão de seleção para a resistência têm sido observadas nas pragas-alvo do milho Bt, e a resistência de pragas pode levar à perda dessa tecnologia. Assim, é de extrema im- portância que se faça um manejo correto em campo para preservar a sua utilização no manejo integrado de pragas....
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Método de Penman-Monteith; Meteorologia; Evapotranspiração; Meteorology; Evapotranspiration.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/921164

Sistema de programas, em linguagem Basic, para cálculo da evapotranspiração potencial por meio de métodos indiretos e do balanço hídrico-climático.
Provedor de dados: 14
Autores: AGUILAR D. J.; RUMIATTO, M. A.; KRUKER, J. M.; SILVA, C. A. S. da; CALHEIROS, R. de O.
bitstream/item/65885/1/CPAO-DOC.-23-86.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Calculo.; Cerrado; Evapotranspiração; Método; Programa de Computador.
Ano: 1986
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/233679

Irrigação.
Provedor de dados: 14
Autores: BRAGA, M. B.; FELTRIM, A. L.; BORGES, L. C.
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Tomate; Irrigação; Tensiômetro; Evapotranspiração; Método de Irrigação.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1149485

A deficiencia da precipitacao e a evapotranspiracao potencial do Brasil: um resumo dos dados climaticos preliminares armazenados no banco de dados dos estudos de recursos das terras da Embrapa-CPAC.
Provedor de dados: 14
Autores: COCHRANE, T. T.; MADEIRA NETTO, J. da S.
bitstream/item/101042/1/doc-12.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Climatologia agricola; Precipitacao; Brasil; Evapotranspiração potencial; Savanna; Precipitation.; Cerrado; Deficiência; Evapotranspiração; Meteorologia.; Brazil; Climatology; Evapotranspiration; Meteorology.
Ano: 1985
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/567274

Determinação do coeficiente de cultivo (Kc) da cana-de-açúcar para a região de Dourados, MS.
Provedor de dados: 14
Autores: RIBAS, H. S.; FLUMIGNAN, D. L.; SILVA, C. J. da; COMUNELLO, E.; GEISENHOFF, L. O.
bitstream/item/212038/1/ORAL10.pdf
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Evapotranspiração; Irrigação; Lisímetro.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1121408

Determinação da evapotranspiração de referência com base na evaporação do tanque de classe A na região Nordeste de São Paulo.
Provedor de dados: 14
Autores: CONCEIÇÃO, M. A. F.
bitstream/item/26006/1/ComT37.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: São Paulo; Meteorologia; Clima; Evapotranspiração.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/538754

Material didático para o curso prático de "Agrometeorologia aplicado à otimização do uso da água na irrigação".
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, A. A. G. da.
bitstream/CPATC-2010/21516/1/doc-155.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agrometeorologia.; Evapotranspiração; Irrigação; Recurso Natural.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/748271

Estimativa do coeficiente de cultivo da soja a partir do nível de cobertura do solo.
Provedor de dados: 14
Autores: RIBAS, H. S.; PEZARICO, C. R.; FLUMIGNAN, D. L.; COMUNELLO, E.; FIETZ, C. R.
bitstream/item/217836/1/11.pdf
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Drone; Coeficiente hidrico; Evapotranspiração; Soja.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1126646

Efeito de palhadas de culturas de cobertura na evapotranspiração do feijoeiro irrigado.
Provedor de dados: 14
Autores: STONE, L. F.; SILVEIRA, P. M. da; MOREIRA, J. A. A.
Este trabalho objetivou comparar o efeito da palhada de culturas de cobertura na evapotranspiração do feijoeiro irrigado cultivado em sucessão em sistema plantio direto.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Cobertura do Solo; Feijão; Evapotranspiração; Palhada; Phaseolus Vulgaris; Planta de Cobertura.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/216248

Requerimento de água das culturas para fins de manejo e dimensionamento de sistemas de irrigação localizada.
Provedor de dados: 14
Autores: ALBUQUERQUE, P. E. P.
Necessidades hidricas das culturas; Agua disponivel no solo; Lamina liquida e turno de irrigacao; Lamina bruta de irrigacao; Vazao por emissor ou por grupo de emissores; Exemplo de calculo.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Management.; Evapotranspiração; Manejo.; Irrigação; Irrigação Localizada; Evapotranspiration; Irrigation.
Ano: 2000
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/484882

Evapotranspiração máxima no cultivo do feijão de inverno.
Provedor de dados: 14
Autores: STEINMETZ, S.
bitstream/CNPAF/1274/1/pesqandamento47.pdf
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Aspersão; Cerrado; Evapotranspiração; Feijão; Irrigação; Phaseolus Vulgaris.
Ano: 1984
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/191653

Evapotranspiração dos citros em Cruz das Almas, Bahia.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, S. L. de; COELHO, Y. da S.
A necessidade de água deve variar entre 1.000 e 2.000 mm de precipitação anual para manter boas condições de umidade no solo para um pomar adulto de citros. O índice menor seria adequado para uma região de clima sub tropical frio, enevoado, de solo profundo, com boa retenção hídrica, bem arejado e com uma distribuição de chuvas bem correlacionada com as temperaturas sazonais e com o comprimento do dia. O índice mais elevado seria requerido em região com grande demanda de água em todos os meses do ano (Reuther 1975). As árvores cítricas necessitam de água na zona do sistema radicular em todas as suas fases, de modo a permitir um crescimento vegetativo vigoroso e manter os frutos fixos, sem queda excessiva e com um crescimento contínuo.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Citros.; Evapotranspiração; Irrigação.
Ano: 1980
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/638941

Método do tanque classe A para irrigação do trigo no Cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: GUERRA, A. F.; JACOMAZZI, M. A.
bitstream/CPAC-2010/22811/1/comtec-58.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Brasil; Irrigacao: Manejo da agua.; Água; Cerrado; Evapotranspiração; Irrigação; Triticum Aestivum.; Trigo; Evapotranspiration; Water management.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/566181

Variáveis meteorológicas e estimativas da evapotranspiração num cultivo de soja no cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, A. D. de; MEIRELLES, M. L.; FRANCO, A. C.
bitstream/item/82677/1/bolpd-302.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Soybean; Savanna.; Cerrado; Evapotranspiração; Glycine Max; Meteorologia; Soja.; Evapotranspiration; Meteorology.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/956939

Determinação da evapotranspiração em tomate industrial através do balanço completo de água sob diferentes regimes de irrigação.
Provedor de dados: 14
Autores: MILLAR, A. A.; CHOUDHURY, E. N.; ABREU, T. A. dos S.
Determinou-se a evapotranspiração do tomate industrial sob diferentes regimes de irrigação num oxisol, empregando-se o método do balanço completo de água.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Tomate industrial; Tomate; Balanço Hídrico; Evapotranspiração; Irrigação; Tomato products; Tomatoes; Soil water balance; Water balance; Evapotranspiration.
Ano: 1982
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/157893

Irrigação por sucção III: uma possível alternativa prática para medir a evapotranspiração.
Provedor de dados: 14
Autores: LIMA, M. G.; ARAGÃO, O. P.; SILVA, A. de S.; SANTOS, E. D.
Muitos problemas relativos ao comportamento hídrico dos cultivos requerem, para a sua análise e solução, o conhecimento dos valores de evapotranspiração em períodos mensais, diários ou mesmo horários. Neste sentido, equipamentos simples e fórmulas de fácil aplicação tem sido utilizados para medidas e estimativas da evapotranspiração. Atualmente as informações no Brasil, sobre evapotranspiração medida em evapotranspirômetro, são restritas, sendo seu uso mais comum às Estações Meteorológicas, estando as áreas agrícolas em sua totalidade carentes destas informações básicas, necessárias às interpretações dos mais diferentes fenômenos relativos ao complexo solo-água-planta-atrnosfera. Na Estação Experimental de Mandacarú realizou-se testes preliminares...
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Projeto Mandacarú; Cápsula porosa; Irrigação; Evapotranspiração; Irrigação por Sucção; Tomate; Irrigation; Evapotranspiration.
Ano: 1978
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/968856

Milho verde e feijão-caupi cultivados em consórcio sob diferentes lâminas de irrigação e doses de fósforo
Provedor de dados: 86
Autores: Blanco,Flávio Favaro; Cardoso,Milton José; Freire Filho,Francisco Rodrigues; Veloso,Marcos Emanuel da Costa; Nogueira,Carlos Cesar Pereira; Dias,Nildo da Silva.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta de milho verde (Zea mays) e de feijão-caupi (Vigna unguiculata), cultivados em consórcio, a lâminas de irrigação e doses de fósforo. Os experimentos foram realizados em 2008 e 2009, em delineamento de blocos ao acaso, com 25 tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram de cinco lâminas de irrigação, a 70, 110, 140, 180 e 220% da evapotranspiração da cultura, e de cinco doses de P2O5 a 0, 50, 100, 150 e 200% da dose de P recomendada. O milho foi semeado no espaçamento 0,80x0,40 m, e o feijão-caupi foi semeado dentro das linhas entre as plantas de milho. Não houve efeito das doses de P2O5; porém, a resposta às lâminas de irrigação foi quadrática em milho e linear em feijão-caupi. As máximas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Zea mays; Adubação; Evapotranspiração.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011000500010

Estimativa do fluxo de calor latente pelo balanço de energia em cultivo protegido de pimentão
Provedor de dados: 86
Autores: Cunha,Antonio Ribeiro da; Escobedo,João Francisco; Klosowski,Elcio Silvério.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar e relacionar a radiação líquida com o calor latente equivalente, em mm de água, nos cultivos protegido e de campo, na cultura de pimentão. O experimento foi feito em Botucatu, SP. A estimativa do fluxo de calor latente foi feita pelo método do balanço de energia, por meio da razão de Bowen. Foram feitas medidas instantâneas da radiação líquida (Rn), dos fluxos convectivos de calor latente (LE) e sensível (H), do fluxo de calor no solo (G), e dos gradientes psicrométricos sobre a cultura. O cultivo protegido, apesar de receber menor quantidade de radiação solar global, foi mais eficiente na conversão da radiação líquida disponível em matéria seca total e na produtividade de frutos. No balanço de energia, o cultivo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum; Energia solar; Radiação térmica; Evapotranspiração.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000600001

Mudanças climáticas e impactos na necessidade hídrica das culturas perenes na Bacia do Jaguaribe, no Estado do Ceará
Provedor de dados: 86
Autores: Gondim,Rubens Sonsol; Castro,Marco Aurélio Holanda de; Evangelista,Sílvio Roberto de Medeiros; Teixeira,Adunias dos Santos; Fuck Júnior,Sérgio César de França.
O objetivo deste trabalho foi avaliar os impactos das mudanças climáticas na demanda de água para irrigação de culturas perenes, na Bacia do Jaguaribe, no Estado do Ceará. Foi empregado o sistema integrado de modelagem regional PRECIS ("Providing Regional Climates for Impact Studies"), e aplicado o método de redução de escala de bacia hidrográfica, com as condições de contorno do modelo climático regional (HadRM3P). Foi utilizado um conjunto de climatologia de base do modelo de 1961 a 1990 e de projeções climáticas futuras. As coordenadas geográficas da região em estudo foram consideradas para interpolação num sistema de informação geográfica. A evapotranspiração de referência foi estimada por meio de dados da temperatura média mensal. As mudanças...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Irrigação; SIG.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2008001200003

Exigências hídricas da videira na Região do Submédio São Francisco
Provedor de dados: 86
Autores: ÁVILA NETTO,JAQUELINE; AZEVEDO,PEDRO VIEIRA DE; SILVA,BERNARDO BARBOSA DA; SOARES,JOSÉ MONTEIRO; TEIXEIRA,ANTONIO HERIBERTO DE CASTRO.
O trabalho objetivou a estimativa das necessidades hídricas da videira (Vitis vinifera L.), cv. Itália, sob as condições edafoclimáticas da Região do Submédio São Francisco. A parte experimental foi conduzida no campo experimental de Bebedouro da Embrapa-Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido, no município de Petrolina, PE, durante o período de maio a agosto de 1996. A evapotranspiração da cultura foi determinada pelo método do balanço hídrico no solo, e a evapotranspiração de referência foi estimada pelo método de Penman, visando avaliar o comportamento do coeficiente de cultura (Kc) ao longo do ciclo da cultura. O parreiral, com cinco anos de idade, foi conduzido em sistema de latada a 2 m acima da superfície do solo, num espaçamento de 4...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vitis vinifera; Relação planta-água; Balanço hídrico; Evapotranspiração; Irrigação por gotejamento; Consumo hídrico.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000800008

Qualidade do fruto e produtividade do abacaxizeiro em diferentes densidades de plantio e lâminas de irrigação
Provedor de dados: 86
Autores: Souza,Olegário Pinheiro de; Teodoro,Reges Eduardo Franco; Melo,Berildo de; Torres,Jose Luiz Rodrigues.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes densidades de plantio e duas lâminas de irrigação na qualidade do fruto e na produtividade do abacaxizeiro (Ananas comosus (L.) Merril). Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com seis densidades de plantio e duas lâminas de irrigação, com cinco repetições. Avaliaram-se as características: peso médio, firmeza do fruto, diâmetro médio do fruto e do pedúnculo e o rendimento de suco dos frutos descascados. Foram quantificados as mudas tipo filhote, os rebentões e o rendimento total de frutos. O aumento na densidade de plantio causou a diminuição do peso, diâmetro médio dos frutos e do pedúnculo, rendimento de suco e número de mudas do tipo filhote. Contudo, não afetou a firmeza...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ananas comosus; Densidade de planta; Evapotranspiração.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2009000500006

Avaliação de métodos de determinação de água disponível em solo cultivado com algodão
Provedor de dados: 86
Autores: Souza,Carlos Cleide de; Oliveira,Francisco Assis de; Silva,Ivandro de França da; Amorim Neto,Malaquias da Silva.
O objetivo deste trabalho foi avaliar dois métodos de determinação de água disponível no solo (um direto e outro de laboratório), e o efeito de três níveis de água disponível (10%, 25% e 40%) na cultura do algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum L. r. latifolium Hutch). O trabalho foi realizado em casa de vegetação do Departamento de Solos e Engenharia Rural/Centro de Ciências Agrárias/Universidade Federal da Paraíba, Município de Areia, PB. O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com distribuição em esquema fatorial 2 x 3, com três repetições. Conforme a análise de variância, a faixa de água disponível no solo, encontrada mediante a utilização do método direto, supera significativamente (p&lt;FONT FACE=Symbol&gt;  £&lt;/FONT&gt;0,05)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum; Evapotranspiração; Balanço hídrico do solo; Manejo de cultura; Rendimento.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000300015

Estratégias ótimas de irrigação do feijão‑caupi para produção de grãos verdes
Provedor de dados: 86
Autores: Ramos,Herbert Moraes Moreira; Bastos,Edson Alves; Andrade Júnior,Aderson Soares de; Marouelli,Waldir Aparecido.
O objetivo deste trabalho foi determinar estratégias ótimas de irrigação do feijão‑caupi (Vigna unguiculata) para a produção de grãos verdes, com a água como fator limitante da produção e diferentes valores de preço do produto. O experimento foi conduzido na Embrapa Meio‑Norte, em Teresina, PI, entre setembro e novembro de 2009. Foram avaliadas cinco lâminas de irrigação, estabelecidas com base em frações da evapotranspiração de referência (25, 50, 75, 100 e 125% da ETo), e as cultivares BRS Guariba e BRS Paraguaçu de feijão‑caupi. Aplicou-se a irrigação por sistema de aspersão convencional fixo. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições e parcelas subdivididas (cultivares). As lâminas de irrigação entre 290 e 325 mm...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Evapotranspiração; Irrigação com deficit; Planejamento de irrigação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000400014

Balanço de água por aquisição automática de dados em cultura de trigo (Triticum aestivum L.)
Provedor de dados: 90
Autores: Prevedello,Celso Luiz; Maggiotto,Selma Regina; Loyola,Jocely Maria Thomazoni; Dias,Nelson Luís; Beppler Neto,Golmar.
Utilizando técnica de aquisição automática de dados atmosféricos e de teor de água do solo, este trabalho quantificou o consumo diário de água em cultura do trigo em Latossolo Vermelho do município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, durante o período de agosto a dezembro de 2003, procurando dar ênfase à contribuição das chuvas e dos fluxos ascendentes de água das camadas mais profundas do solo nesse consumo. Os resultados mostraram que no período monitorado: (a) a lâmina média diária de água evapotranspirada pela cultura do trigo foi de 6,75 mm, com o fluxo ascendente de água no perfil de solo contribuindo com 62 % desse total; (b) as taxas de evapotranspiração estimadas pelo método de Penman e pela equação do balanço hídrico (pedológico) se transladaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Irrigação; Balanço hídrico.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000100001

Relações hídricas em povoamento de eucalipto com diferentes densidades populacionais
Provedor de dados: 90
Autores: Leite,F. P.; Barros,N. F.; Novais,R. F.; Sans,L. M. A.; Fabres,A. S.
Em experimento realizado na região de Santa Bárbara (MG), no período de agosto de 1994 a fevereiro de 1995, avaliaram-se a precipitação pluviométrica interna, a evapotranspiração da cultura (ETc) e o regime hídrico do solo sob povoamento de Eucalyptus grandis (dos 32 aos 38 meses de idade) com densidades populacionais variando de 500 a 5.000 plantas ha-1. A umidade volumétrica do solo, em uma seção de controle de 0 a 285 cm de profundidade, foi determinada quinzenalmente, por meio de moderação de nêutrons. A interceptação de água pelas copas aumentou linearmente com o aumento da população de plantas, enquanto a ETc não foi significativamente influenciada. A umidade do solo tendeu a aumentar com a redução da população de plantas. A umidade do solo em todas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eucalyptus grandis; Regime hídrico; Evapotranspiração.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000100002

Crescimento inicial da cultura da soja em Latossolo Bruno com diferentes graus de compactação
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Franciani Rodrigues da; Albuquerque,Jackson Adriano; Costa,André da.
A compactação do solo é um dos principais fatores que altera a qualidade do solo e o crescimento das culturas. O objetivo deste trabalho foi determinar o grau de compactação que restringe o crescimento da cultura da soja num Latossolo Bruno alumínico típico. O experimento foi realizado em casa de vegetação. O solo utilizado foi coletado no município de Guarapuava, PR, na camada de 0-20 cm. Esse possuía 570 g kg-1 de argila, 370 g kg-1 de silte e 60 g kg-1 de areia. Foi compactado para obtenção das densidades do solo de 0,90; 0,96; 1,02; 1,08; 1,14; 1,20; e 1,27 kg dm-3, correspondendo a graus de compactação entre 75 e 105 %, que foram determinados pela relação entre a densidade do solo atual e a densidade do solo máxima, obtida pelo ensaio de Proctor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Compactação do solo; Matéria seca das plantas; Desenvolvimento radicular; Evapotranspiração.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000600008

Comparação entre métodos de estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) na região Norte Fluminense, RJ
Provedor de dados: 91
Autores: Mendonça,José C.; Sousa,Elias F. de; Bernardo,Salassier; Dias,Gutemberg P.; Grippa,Sidney.
Este estudo foi desenvolvido na Estação Evapotranspirométrica da UENF, instalada na área da Estação Experimental da PESAGRO-Rio, em Campos dos Goytacazes, RJ. Um lisímetro de pesagem com 6 m² de área, dotado de células de carga, foi instalado no centro de uma área de 900 m², cultivada com grama tipo Batatais (P. notatum L.). O objetivo deste estudo foi propor coeficientes de ajuste regional entre o método lisimétrico e os métodos de Penman-Monteith-FAO, Makkink, Linacre, Jensen-Haise, Hargreaves-Samani, Radiação Solar, Tanque Classe "A"e Atmômetro SEEI modificado para os períodos de 1, 3, 7 e 10 dias. Os resultados obtidos indicam que, com exceção do Atmômetro, todos os métodos avaliados atendem satisfatoriamente à estimativa da ETo na região Norte...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Lisímetro; Consumo de água.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200015

Requerimento hídrico e coeficiente de cultura da cana-de-açúcar irrigada no semiárido brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Thieres G. F. da; Moura,Magna S. B. de; Zolnier,Sérgio; Soares,José M.; Vieira,Vinícius J. de S.; G. F. Júnior,Walter.
O objetivo deste trabalho foi determinar o requerimento hídrico e o coeficiente de cultura (Kc) da cana-de-açúcar irrigada durante o ciclo de soca, variedade RB 92-579, na região semiárida do Submédio do Vale do São Francisco. O experimento foi conduzido em área de cultivo comercial de cana-de-açúcar situada no município de Juazeiro, BA. Obteve-se o requerimento hídrico da cultura por meio do método do Balanço de Energia Razão de Bowen. Foram monitoradas também a biomassa acumulada e a fração da radiação fotossinteticamente ativa interceptada pela cultura (fRFA). Com os resultados constatou-se que a evapotranspiração da cana-de-açúcar atingiu uma taxa média diária de 4,7 mm, em resposta ao acúmulo de biomassa e, mas a fRFA apresentou, entretanto,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de energia razão de Bowen; Evapotranspiração; Irrigação; Tombamento da cultura.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100009

Medições e modelagem da pegada hídrica da cana-de-açúcar cultivada no Estado da Paraíba
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vicente de P. R. da; Albuquerque,Monik F. de; Araújo,Lincoln E. de; Campos,João H. B. da C.; Garcêz,Silvia L. A.; Almeida,Rafaela S. R.
RESUMO O conceito de pegada hídrica tem tido bastante interesse atualmente haja vista que a água doce é um recurso global utilizado em todos os ramos de atividades e pode ser fundamental para ajudar a compreender como as atividades e os produtos estão relacionados com a escassez de água. O objetivo deste estudo é comparar as medições da pegada hídrica da cana-de-açúcar derivadas pelo método tradicional utilizado na sua estimativa usando o balanço hídrico completo no solo em condições de campo. O experimento de campo foi realizado na Fazenda Capim II, localizada no litoral do estado da Paraíba, Brasil, no período de outubro de 2009 a agosto de 2010 com cana-de-açúcar, cultivar RB 92 579. Os resultados evidenciaram que os valores da pegada hídrica verde e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eficiência do uso de água; Modelo Cropwat; Evapotranspiração.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600521

Ajuste do modelo Chistiansen-Hargreaves para estimativa da evapotranspiração do feijão no cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Omar C.; Guerra,Antônio F.; Azevedo,Hamilton M. de.
Os produtores de feijão da região do Cerrado contam com apenas uma tecnologia, já estabelecida, para o manejo das irrigações: a tensiometria. Muito embora essa metodologia tenha alto potencial de uso não tem sido amplamente adotada pelos produtores, razão pela qual a utilização de modelos de estimativa de evapotranspiração tem se mostrado bastante aplicável à realidade da região. Assim, este trabalho tem o objetivo de avaliar o desempenho do modelo Chistiansen-Hargreaves na estimativa da evapotranspiração da cultura do Feijão Preto, no período seco do Cerrado brasileiro, almejando colocar à disposição dos produtores um modelo ajustado, que permita um manejo eficiente da irrigação no sistema produtivo da região. A evapotranspiração do feijoeiro foi medida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Lisímetro de pesagem; Manejo de irrigação; Phaseolus vulgaris.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200013

Efeito da umidade da superfície do solo no desempenho do método de Penman original e modificado
Provedor de dados: 91
Autores: Lunardi,Dalva M. Curi; Lunardi,Marco A.; Furlan,Marco A.
Neste estudo, avaliou-se o efeito da umidade da superfície do solo na precisão de estimativa da evapotranspiração de referência ETo pelo método de Penman original e modificado, através de duas funções de vento, sendo a evapotranspiração medida com lisímetros de nível freático. No Período I, a área externa aos lisímetros não recebeu irrigação e a superfície dos lisímetros permaneceu seca, estando o nível freático a 46 cm de profundidade. Nos dias com precipitação, os mesmos foram cobertos com plástico. No Período II, a área de bordadura recebeu irrigação e a profundidade do nível freático, 30 cm, permitiu que a sua superfície permanecesse úmida. No Período I, o método de Penman superestimou a evapotranspiração e a função de vento gerada apresentou-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água disponível; Lisímetros; Evapotranspiração.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100016

Avaliação de métodos para estimativa de coeficientes da cultura de amendoim
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Luiz C.; Rao,Tantravahi V. R.
A cultura do amendoim é uma alternativa agrícola importante para os perímetros irrigados do Nordeste brasileiro, em especial aqueles localizados em áreas de solos de textura arenosa, por sua baixa exigência hídrica, ciclo curto e uma demanda não atendida no mercado regional. Realizou-se este trabalho buscando-se avaliar diferentes métodos que determinam as necessidades hídricas da cultura do amendoim. O consumo hídrico da cultura foi determinado através de medições em evapotranspirômetros de lençol freático constante. A evapotranspiração de referencia foi obtida através de diferentes métodos. Constatou-se que a demanda hídrica da cultura é da ordem de 650 mm e o coeficiente de cultura (kc) obtido pelos métodos do Tanque Classe A, Hargreaves e Thornthwaite,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Irrigação; Arachis hypogaea.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100019

Comparação da evapotranspiração real simulada e observada em uma bacia hidrográfica em condições naturais de cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Jorge E.F.W.; Silva,Cícero L. da; Oliveira,Carlos A. da S.
Através deste trabalho, objetivou-se: (i) simular a evapotranspiração real de uma microbacia sob vegetação natural de cerrado, ao longo de um ano, compreendido entre os dias 04/08/98 e 03/08/99; (ii) comparar e analisar o comportamento da evapotranspiração real, do escoamento total e da lâmina de água armazenada no solo, através dos valores medidos e simulados. Utilizando-se a equação do balanço hídrico, determinou-se a evapotranspiração real total do período (830,53 mm) ao longo do qual foram efetuadas medições intermediárias que permitiram a realização do balanço hídrico em 21 intervalos de tempo. Os valores simulados de evapotranspiração real e de escoamento total ao longo do período analisado não apresentaram boa correlação com os dados obtidos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Balanço hídrico; Penman-FAO; Recursos hídricos.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100007

Risco climático da cana-de-açúcar cultivada na região nordeste do Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vicente de P. R. da; Oliveira,Sonaly D. de; Santos,Carlos A. C. dos; Silva,Madson T.
Este estudo avalia os impactos das alterações climáticas sobre o zoneamento agrícola de risco climático da cultura da cana-de-açúcar cultivada na região Nordeste do Brasil, baseado nos relatórios do IPCC. Combinado com técnicas de geoprocessamento (SIG) o modelo de balanço hídrico foi utilizado para identificar as áreas da região de estudo nas quais a cultura poderá sofrer restrições de rendimento devido às mudanças climáticas. Os dados utilizados no estudo foram as séries históricas de precipitação com no mínimo 30 anos de dados diários, coeficientes de cultura, evapotranspiração potencial e duração do ciclo da cultura. Adotou-se, como critério de corte para o Índice de Satisfação das Necessidades de Água para a cultura (ISNA) definido como a relação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mudanças climáticas; Zoneamento agrícola; Evapotranspiração; Precipitação.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000200009

FATOR DE SENSIBILIDADE AO DÉFICIT HÍDRICO DA CULTURA DO FEIJÃO CAUPI (VIGNA UNGUICULATA (L.) WALP.)
Provedor de dados: 91
Autores: Cordeiro,Lucileudo Gomes; Bezerra,Francisco Marcus Lima; Santos,João José Anselmo dos; Miranda,Eugênio Paceli de.
RESUMO Este trabalho foi conduzido na área experimental do Laboratório de Hidráulica e Irrigação da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, com o objetivo de determinar o fator de rendimento da cultura (ky) do feijão caupi, sob regime de déficit hídrico em seus estádios fenológicos. O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições e oito tratamentos, os quais foram definidos em função da época de indução do déficit hídrico nos diferentes estádios fenológicos do feijão, correspondendo à ocorrência de déficit hídrico em um, dois ou três estádios; este déficit foi obtido aplicando-se metade da lâmina usada para o tratamento sem déficit. As evapotranspirações máxima e real da cultura do feijão foram determinadas pelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna ungüiculata; Déficit hídrico; Evapotranspiração.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200153

Probabilidade de ocorrência de déficit hídrico na região de Dourados, MS
Provedor de dados: 91
Autores: Fietz,Carlos R.; Urchei,Mário A.; Frizzone,José A.
Este trabalho foi elaborado com o propósito de se determinar a probabilidade de ocorrência de déficit hídrico na região de Dourados, MS. O estudo baseou-se em dados diários de evapotranspiração e de precipitação pluviométrica de um período de aproximadamente 20 anos. A precipitação e os elementos meteorológicos utilizados na estimativa da evapotranspiração, foram coletados na Estação Agrometeorológica da Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados. A evapotranspiração de referência foi estimada pelo método FAO Penman-Montheith. O déficit hídrico diário foi determinado através de um balanço hídrico seqüencial, enquanto os valores totais de déficit hídrico de cada decêndio formaram séries que foram ajustadas à distribuição normal. Através da função de freqüência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Evapotranspiração; Precipitação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300031

Estimativa da transpiração em cafeeiros utilizando-se sensores de dissipação térmica
Provedor de dados: 91
Autores: Pimentel,Jussálvia da S.; Silva,Tonny J. A.; Borges Júnior,João C. F.; Folegatti,Marcos V.; Montenegro,Abelardo A. A.
Alguns métodos são capazes de determinar diretamente a quantidade de água consumida por uma planta, entre eles o "método de dissipação de calor" ou método de Granier. Neste trabalho se propôs, como objetivo, construir e calibrar sensores de dissipação térmica, avaliar a transpiração em função da posição de inserção do sensor na planta (Norte, Sul, Leste ou Oeste) e comparar os resultados com os elementos meteorológicos e a evapotranspiração de referência. Em 24 cafeeiros se instalaram sensores de dissipação térmica, adaptados de Granier (1985), em que o conjunto termopar e resistência foi inserido na agulha. Obteve-se a densidade de fluxo de seiva a partir da variação da diferença de temperatura entre as sondas e se acompanhou a transpiração, em função da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Fluxo de seiva; Irrigação; Evapotranspiração.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200010

Índices bioclimáticos para a cultura de café
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Hudson de P.; Melo,Benjamim de; Rabelo,Paulo G.; Silva,Cláudio R. da; Camargo,Reginaldo de.
Além dos graus-dia, vários são os sistemas de unidades bioclimáticas, embora sua utilização e limitação ainda sejam pouco conhecidas na cafeicultura. Diante disto, este trabalho objetivou avaliar o desempenho de quatro índices bioclimáticos para estimativa da duração dos subperíodos florescimento-fruto verde cana, fruto verde cana -fruto cereja e florescimento-fruto cereja, na cultura de café. Durante o ano agrícola 2008/2009 foram avaliados índice térmico, acúmulo da radiação fotossinteticamente ativa, índice heliotérmico de Geslin e acúmulo da evapotranspiração de referência, em dez cultivares de café plantadas em Uberlândia, MG. Os dados obtidos para cada índice bioclimático foram analisados através de estatística clássica, obtendo-se a média, o desvio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Evapotranspiração; Índice heliotérmico de Geslin; Índice térmico; Radiação fotossinteticamente ativa.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600010

Produção de manga sob diferentes regimes de irrigação, em condições subúmidas
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Francisco das C.; Coelho,Eugênio F.; Vasconcelos,Lúcio F. L.; Araújo,Eugênio C. E.
Este trabalho teve como escopo definir uma estratégia de manejo eficiente da irrigação que permita a maximização da produção da cultura da manga, combinada com o uso mais eficiente, racional e sustentável da água. Os trabalhos foram desenvolvidos em área da empresa Mangal - Frutas Tropicais de Exportação Ltda, situada no km 35 da rodovia Teresina - Palmeirais, PI. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com seis tratamentos (seis regimes de irrigação) e quatro repetições, com a parcela experimental composta de quatro plantas. Os tratamentos, depois de estabelecidos, apresentaram-se da seguinte maneira: sem irrigação e com irrigação de 0,44, 0,55, 0,86, 1,00 e 1,37 da evapotranspiração de referência (ETo) determinada a partir da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mangifera indica L.; Manejo de irrigação; Evapotranspiração.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300002

Construção e calibração de lisímetros de alta precisão
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Rogério T. de; Campeche,Fernando de S. M.; Chibana,Eduardo Y.
Os lisímetros de pesagem determinam a evaporação ou evapotranspiração pelo balanço de massa de água e são considerados padrões para aferição dos demais métodos. Para a obtenção de medidas confiáveis, sua calibração deve ser realizada no local de uso. O objetivo deste trabalho foi apresentar detalhes da construção de uma bateria de dez lisímetros de pesagem, calibrá-los e testar sua capacidade de medir variações de massa de água em condições de campo. Cada lisímetro tinha dimensões de 1,4 m de largura, 1,9 m de comprimento e 1,3 m de profundidade e era colocado sobre uma balança com alavancas de redução de peso e uma célula carga, cujo sinal era registrado por um sistema de aquisição de dados. A calibração foi feita utilizando-se recipientes de massa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Evapotranspiração; Uso consuntivo; Water balance; Evapotranspiration; Consumptive use.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100035

Lisímetro de pesagem de grande porte.: desenvolvimento e calibração
Provedor de dados: 91
Autores: Campeche,Luiz F. M. de S.; Netto,Antenor O. Aguiar; Sousa,Inajá F.; Faccioli,Gregório G.; Silva,Vicente de P. R. da; Azevedo,Pedro V. de.
A evapotranspiração de plantas frutíferas foi medida a partir da instalação e calibração de um lisímetro de pesagem de grande porte. O equipamento, composto por caçamba metálica em aço carbono, possui arquitetura circular com área de 5,72 m² e massa total de 10,5 toneladas. Uma muda de coqueiro anão-verde foi transplantada para o lisímetro e mantida sob as mesmas condições de solo e adubação do campo experimental. Na automação do processo foi utilizado o mecanismo de alívio de carga baseado em sistemas de alavancas e contrapesos, apoiado em uma célula de carga com capacidade de 200 kg e precisão de 0,02% de sua capacidade. Os dados de saída da célula de carga foram armazenados em um coletor automático de dados tipo data logger. A relação entre a variação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Célula de carga; Plantas frutíferas.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500013

Lisímetro de pesagem de grande porte. parte II: consumo hídrico do coqueiro anão verde irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Inajá F.; Netto,Antenor O. A.; Campeche,Luiz F. M. S.; Barros,Allan C.; Silva,Vicente de P. R. da; Azevedo,Pedro V. de.
Este trabalho, como segunda parte de uma pesquisa realizada no Estado de Sergipe, objetiva determinar a evapotranspiração e o coeficiente de cultura na fase de crescimento do coqueiro anão-verde (Cocos nucifera L.), com base em medições lisimétricas e no modelo do balanço de energia, segundo a razão de Bowen. Obteve-se a evapotranspiração de referência pelo método de Penman-Monteith, na escala diária em todo o período experimental. O sistema de aquisição de dados foi programado para a automação da coleta de todos os sensores necessários à obtenção dos componentes do balanço de energia. O consumo hídrico do coqueiro durante a fase de crescimento é de 1.263,30 mm, com média diária de 3,90 mm d-1. O coeficiente de cultura nessa fase fenológica da palmeira...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Coeficiente de cultura; Balanço de energia.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500014

INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE UM LISÍMETRO DE PESAGEM NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO CURU-PARAIPABA, CE
Provedor de dados: 91
Autores: Miranda,Fábio Rodrigues de; Yoder,Ronald E.; Souza,Francisco de.
RESUMO O presente trabalho descreve os procedimentos da construção, instalação e calibração de um lisímetro de pesagem, no Campo Experimental do Curu/Embrapa Agroindústria Tropical, em Paraipaba, CE. O lisímetro é do tipo caixa metálica sobre balança eletrônica de precisão, similar àquele desenvolvido por Kirkham e colaboradores. Possui área superficial de 2,2 m2, profundidade de 1,0 m e está instalado no centro de uma área gramada de 10.000 m2, com a finalidade de determinar a evapotranspiração potencial de referência da região e ajustar modelos de estimativa da evapotranspiração. Os resultados de sua calibração mostraram que a correlação entre massas-padrão aplicadas e as leituras da balança foi linear (r2 = 0,9994) com erro inferior a 1% em uma faixa de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Irrigação; Evapotranspiração; Lisímetro; Calibração.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100107

CONSUMO DE ÁGUA PELA CULTURA DO CRISÂNTEMO ENVASADO SOB CONDIÇÕES DE CASA DE VEGETAÇÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Furlan,Raquel Aparecida; Botrel,Tarlei Arriel; Paz,Vital Pedro da Silva.
RESUMO O principal objetivo desta pesquisa foi avaliar o consumo de água pelo crisântemo (Dendrantema grandiflora cv. Puritan) cultivado em vasos sob condições de casa de vegetação. Buscando-se a melhor representatividade dos dados, o experimento foi conduzido na Granja Triângulo, localizada no município de Holambra, São Paulo, Brasil, empregando-se as práticas culturais tradicionais. O requerimento de água da cultura foi estimado comparando-se o peso dos vasos, durante cinco diferentes estágios de desenvolvimento da cultura, com a evaporação de um tanque classe A modificado (tanque reduzido) e de um atmômetro modificado, com a área foliar da planta. Em cada estágio (tratamento) foram avaliadas cinco plantas, resultando em cinco repetições por tratamento....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dendrantema grandiflora; Evapotranspiração; Atmômetro; Tanque reduzido; Estufa.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100052

Determinação do coeficiente cultural (Kc) do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.), em Campos dos Goytacazes, RJ
Provedor de dados: 91
Autores: Mendonça,José C.; Sousa,Elias F. de; Bernardo,Salassier; Sugawara,Márcio T.; Peçanha,Anderson L.; Gottardo,Romildo D.
A evapotranspiração de uma cultura é uma das principais informações exigidas para o manejo de irrigação e para fins de planejamento do uso da água. Dentre as abordagens disponíveis para a estimativa do consumo de água pelas plantas, destaca-se o uso de coeficientes de cultura (Kc) associados a estimativas da evapotranspiração de referência (ETo). Buscou-se determinar, aqui, os valores de Kc para as diferentes fases fenológicas do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.), cultivar em lançamento UENF-47, através da utilização de um lisímetro de pesagem e compará-los com os valores propostos pela FAO 56. Concluiu-se que as equações de ajustamento propostas por Allen et al. (1998) se mostraram eficientes para a correção e ajustamento dos coeficientes culturais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consumo hídrico das plantas; Manejo de irrigação; Evapotranspiração.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500004

Irrigação suplementar no ciclo do milho "safrinha" sob plantio direto
Provedor de dados: 91
Autores: Pegorare,Alexander B.; Fedatto,Euclides; Pereira,Silvio B.; Souza,Luiz C. F.; Fietz,Carlos R.
Propõe-se, neste trabalho, avaliar diferentes lâminas de água aplicadas como irrigação suplementar no ciclo do milho safrinha, sob plantio direto, sua influência na fisiologia, produtividade e viabilidade econômica na região de Dourados, MS. O trabalho foi conduzido na Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, no período de março a setembro de 2005. Para a análise dos dados foram determinadas as seguintes características fisiológicas: área foliar, altura de inserção de espiga, altura da planta, massa seca da espiga, massa seca total e massa de 100 grãos. A produtividade de grãos foi definida corrigindo-se a umidade para 13%. Os tratamentos com irrigação suplementar foram de 160, 360, 410 e 510 mm. No cálculo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deficiências hídricas; Cultura; Evapotranspiração.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300007

DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA E DO COEFICIENTE DE CULTURA DA ABÓBORA NA REGIÃO DE BOTUCATU, SP
Provedor de dados: 91
Autores: Klosowski,Elcio Silvério; Lunardi,Dalva Martinelli Cury; Sandanielo,Aquiles.
RESUMO O consumo de água pela cultura de abóbora italiana ( Cucurbita pepo L.) cultivar Caserta, foi avaliado através de um conjunto de lisímetros de nível de lençol freático na região de Botucatu, SP (latitude 22º51'S, longitude 48º27'W e altitude 786 m). A cultura apresentou maior consumo hídrico no tempo entre a floração e o desenvolvimento dos frutos. O consumo total de água para um ciclo de 70 dias foi de 231,52 mm. Os coeficientes de cultura (kc) obtidos variaram entre 0,68 e 1,96.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucurbita pepo L; Coeficiente de cultura; Evapotranspiração.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300409

Fator de desacoplamento em um canavial irrigado no submédio do Vale do São Francisco
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Thieres G. F. da; Zolnier,Sérgio; Moura,Magna S. B. de; Carmo,José F. A. do; Ribeiro,Aristides.
Objetivou-se, com este trabalho, analisar a interação da cana-de-açúcar irrigada com a atmosfera circunvizinha, por meio do fator de desacoplamento (Ω), para cinco períodos distintos de crescimento e entre eventos de irrigação. O estudo foi conduzido na região do Submédio do Vale do São Francisco. Os dados utilizados para a estimativa de Ω foram obtidos de sensores acomodados em uma torre micrometeorológica, instalada numa área experimental de cana-de-açúcar, no ciclo de cana-soca. Observou-se que no início do ciclo da cultura (70 a 95 dias após o corte, DAC), o valor médio de Ω foi 0,74 em decorrência de baixos valores da altura das plantas e do índice de área foliar, devido aos altos valores de velocidade do vento, que reduziram a interação entre a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Interação planta-atmosfera; Semiárido.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800006

Coeficientes de cultura da cenoura nas condições edafoclimáticas do Alto Paranaíba, no Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Rubens A.; Rocha,Ismael de B.; Sediyama,Gilberto C.; Puiatti,Mário; Cecon,Paulo R.; Silveira,Suely de F. R.
A quantidade de água requerida em cada irrigação e o momento de sua aplicação, dependem das características físico-hídricas do solo e das condições climáticas locais e da cultura, considerando-se o seu estádio de desenvolvimento e a configuração de plantio. Neste trabalho, obtiveram-se coeficientes de cultura (Kc) da cenoura, variedade Nantes, explorada nas condições edafoclimáticas da região do Alto Paranaíba, no Estado de Minas Gerais, seguindo-se a metodologia proposta no Boletim FAO 56, objetivando-se o manejo racional da água em áreas irrigadas por pivô central. Os valores de Kc foram 1,15, 1,12, 1,12 e 1,10 para os estádios de desenvolvimento inicial, crescimento da cultura, intermediário e final, respectivamente. Nos estádios inicial e de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Daucus carota L.; Evapotranspiração; Manejo de irrigação.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200016

Delimitação da aptidão agroclimática para videira sob irrigação no Nordeste Brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Teixeira,Antônio H. de C.; Tonietto,Jorge; Pereira,Giuliano E.; Angelotti,Francislene.
Dados climáticos médios foram usados em conjunto com modelos simples de regressão que relacionam o coeficiente de cultura (Kc), a evapotranspiração de referência (ET0) e os graus dias acumulados (GDac) para quantificar o requerimento hídrico de videiras (RHV) para mesa e para vinho no Nordeste brasileiro. O RHV juntamente com dados de precipitação permitiu o desenvolvimento de um índice hídrico para videiras (IHV), o qual foi aplicado com dados médios de temperatura do ar para os ciclos produtivos na caracterização de diferentes graus de aptidão sob irrigação, variando-se as datas de poda. Para produção de uvas de mesa constatou-se que não há limitação térmica na região, entretanto maiores teores de açúcar, bem como maior produção, podem ser obtidos nos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Coeficiente de cultura; Graus-dias; Índices bioclimáticos.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400010

Necessidade hídrica da cultura do girassol irrigado na chapada do Apodi
Provedor de dados: 91
Autores: C. Junior,Edmilson G.; Medeiros,José F. de; Melo,Talyana K. de; Espinola Sobrinho,José; Bristot,Gilmar; Almeida,Bruno M. de.
A cultura do girassol vem sendo utilizada nos últimos anos pelos produtores do Rio Grande do Norte, após o aumento de demanda devido ao Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). De vez que se trata de uma cultura sem tradição na região não existem, para ela, estudos sobre o manejo de água; portanto, este trabalho teve por objetivo determinar a evapotranspiração da cultura e os coeficientes de cultivo para os diferentes estádios de desenvolvimento do girassol, cultivar Catissol I, na Chapada do Apodi, RN. A medição diária da evapotranspiração da cultura (ETc) foi realizada utilizando-se dois lisímetros de pesagem idênticos, com área útil de 2,7 m². A evapotranspiração de referência (ETo) foi estimada pelo método Penman-Monteith parametrizado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Lisímetro de pesagem; Evapotranspiração.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300003

Balanço hídrico da cultura da mamona sob condições de sequeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Cícero de; Andrade,Alberício P. de; Lima,José R. de S.; Antonino,Antonio C. D.; Souza,Eduardo S. de; Silva,Ivandro de F. da.
O estudo dos componentes do balanço de água no solo é essencial para se compreender sua dinâmica, fornecendo subsídios para o manejo agrícola e otimização do uso de água. O presente trabalho objetivou determinar os componentes do balanço de água em solo cultivado com mamona sob condições de sequeiro. Para tal foram instalados, numa área de 4 ha da Fazenda Experimental Chã do Jardim, do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, Areia, PB (6o 58' S, 35o 41' W e 620 m) três sítios tensio-neutrônicos cada um contendo um tubo de acesso para a sonda de nêutrons até a profundidade de 1,60 m e oito tensiômetros nas profundidades de 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,60; 0,80; 1,20 e 1,60 m, além de um pluviógrafo para medir a precipitação. Com vista à determinação da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Evapotranspiração; Drenagem; Umidade do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100001

Crescimento e produção de bagas da mamoneira irrigada com água residuária doméstica
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Luis N.; Nery,Aparecida R.; Fernandes,Pedro D.; Beltrão,Napoleão E. de M.; Gheyi,Hans R.
Objetivou-se avaliar os efeitos da irrigação com água de esgoto doméstico sobre o crescimento e a produção de bagas da mamoneira (Ricinus communis L), em ambiente protegido. A pesquisa foi desenvolvida entre novembro/2005 e maio/2006, no Centro de Tecnologia e Recursos Naturais (CTRN) da UFCG-PB. Foram estudados 5 níveis de reposição da evapotranspiração da cultura - ETc, (0,60, 0,75, 0,90, 1,05 e 1,20) em duas cultivares de mamoneira (BRS Nordestina e BRS Paraguaçu), constituindo um fatorial 5 x 2, com três repetições, no delineamento estatístico de blocos ao acaso. Avaliaram-se altura de planta, diâmetro caulinar, número de folhas e área foliar aos 48, 90, 132 e 174 dias após a semeadura (DAS). A produção de sementes foi avaliada na última data. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Evapotranspiração; Esgoto doméstico; Ricinus communis.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700003

Fluxo de calor sensível em cultivo de feijão-caupi
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,José R. de S; Antonino,Antonio C. D; Lira,Carlos A. B. de O; Soares,Willames de A; Souza,Eduardo S. de.
O presente trabalho objetivou comparar o fluxo de calor sensível obtido pelo método do balanço de energia-razão de Bowen (H_B) e pelo método aerodinâmico (H_A), em uma área de 4 ha cultivada com feijão-caupi em Areia-PB (6º 58' 12" S e 35º 42' 15" O, 620 m). Foram coletados dados de saldo de radiação, fluxo de calor no solo, temperatura e umidade do solo, temperatura e umidade relativa do ar, velocidade do vento e precipitação pluvial, os quais eram lidos a cada minuto, e armazenados, em uma central de aquisição de dados, como médias a cada 30 min, com exceção da pluviometria, cujo valor foi totalizado no período. Obteve-se excelente concordância entre H_A e H_B, com um índice "d " de 0,980, um erro padrão (EP) de 14,88 W m-2, e sem diferença significativa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de energia; Razão de Bowen; Método aerodinâmico; Evapotranspiração.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001000007

Transpiração pelo método da sonda de dissipação térmica em floresta de transição Amazônica-Cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Pinto Jr.,Osvaldo B.; Vourlitis,George L.; Sanches,Luciana; Dalmagro,Higo J.; Lobo,Francisco de A.; Nogueira,José de S.
Com este trabalho objetivou-se analisar o comportamento do fluxo de seiva em espécies da floresta de transição Amazônia Cerrado e caracterizar a dependência do fluxo de seiva, em função do déficit de pressão de vapor da atmosfera (DPV). O fluxo de seiva foi medido utilizando-se sondas de dissipação térmica em 5 espécies diferentes. Os dados foram divididos em quatro estações. No período experimental as curvas de variação sazonal do fluxo de seiva evidenciam a ocorrência de picos no período úmido. Esta tendência sazonal do fluxo de seiva foi evidenciada pela relação entre valores diários de transpiração e do DPV. O valor limite do DPV nessas estações foi de 1 a 1,5 kPa. Com referência ao fluxo de seiva como representativo da taxa transpiratória das plantas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fluxo de seiva; Evapotranspiração; Armazenamento de água.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300004

DISTRIBUIÇÃO E FREQÜÊNCIA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA DE CRUZ DAS ALMAS, BA
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Fabiano Chaves da; Fietz,Carlos Ricardo; Folegatti,Marcos Vinicius; Pereira,Francisco Adriano de Carvalho.
RESUMO O objetivo deste trabalho foi estudar a distribuição de freqüência da evapotranspiração de referência na região de Cruz das Almas, BA, visando ao dimensionamento de sistemas de irrigação. Os valores máximos anuais acumulados em períodos consecutivos de 5, 10, 15, 20 e 30 dias foram ajustados às distribuições Normal, Lognormal e Beta, as quais apresentaram ajuste para todos os períodos acumulados. Por meio da distribuição acumulada Normal foram gerados valores de evapotranspiração de referência com diferentes níveis de probabilidade para a região estudada.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Irrigação; Probabilidade.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300284

DEFICIÊNCIA HÍDRICA EM VÁRIOS ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO DA BATATA
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Francisco Marcus Lima; Angelocci,Luís Roberto; Minami,Keigo.
RESUMO O presente estudo objetivou avaliar o comportamento da cultivar de batata (Solanum tuberosum L.) Monalisa, submetida a déficit hídrico em diferentes estádios fenológicos. O experimento foi conduzido em condições de campo, no município de Piracicaba, SP. Adotou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com oito tratamentos e quatro repetições; os tratamentos consistiram na indução de déficit hídrico em um ou mais estádios fenológicos e foram iniciados 15 dias após a emergência da cultura. O estádio de tuberização foi o mais sensível ao déficit hídrico, ocorrido apenas neste, com redução da produtividade de 48,7% em relação à testemunha. A deficiência hídrica aplicada seqüencialmente nos estádios de tuberização e enchimento de tubérculos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum tuberosum; Evapotranspiração; Balanço hídrico.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200119

Efeito do tamanho de séries históricas na demanda de irrigação do perímetro irrigado do Gorutuba, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Daniel Fonseca de; Marques,Débora Candeias; Ferreira,Expedito José; Oliveira,Luiz Fernando Coutinho de.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se estudar a influência do número de anos da série histórica de dados climáticos no volume de água para irrigação, no perímetro irrigado do Gorutuba. Utilizando-se um aplicativo desenvolvido em ambiente Windows 95, em linguagem DELPHI, foram estudadas três situações de séries históricas e, para cada uma, o volume de água estimado foi comparado com o volume derivado no perímetro para o ano de 1996, em que os resultados mostraram que: utilizando-se a série histórica de 1984-1994, os volumes de água estimados foram, em média, 16,2% por mês, inferiores àqueles estimados, empregando-os com a série 1984-1998, e de 53,8% por mês, inferiores aos volumes estimados utilizando-se os dados climáticos de 1996, e que o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação dependente; Evapotranspiração; Demanda de irrigação; Perímetro irrigado.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300015

Impactos das mudanças climáticas na demanda de irrigação da bananeira na Bacia do Jaguaribe
Provedor de dados: 91
Autores: Gondim,Rubens S.; Castro,Marco A. H. de; Teixeira,Adunias dos S.; Evangelista,Sílvio R. de M.
As mudanças climáticas têm potencial de alterar os processos do ciclo hidrológico, tais como precipitação, que afeta o escoamento superficial, temperatura e umidade relativa do ar devido à sua estreita relação com evaporação e vazão em corpos hídricos e evapotranspiração das plantas. O objetivo do presente trabalho foi analisar os impactos das mudanças climáticas na necessidade hídrica da cultura da bananeira, considerando-se cenários de mudanças climáticas em escala local, em nível de bacia hidrográfica (rio Jaguaribe, no trecho compreendido entre as barragens do Castanhão e de Itaiçaba). Um conjunto composto de uma baseline (climatologia de base) do modelo de 1961-1990 e de projeções climáticas, foi processado. Os dados foram então extraídos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Irrigação; SIG.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600009

Determinação do coeficiente de cultura (Kc) e eficiência do uso de água do alecrim-pimenta irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Otávio D.; Kobayashi,Mauro K.; Oliveira,Flávio G.; Alvarenga,Ivan C. A.; Martins,Ernane R.; Corsato,Carlos E.
Objetivou-se com este estudo determinar os coeficientes de cultura (Kc), a eficiência do uso de água (EUA) do alecrim-pimenta contemplando a produção de biomassa e óleo essencial. O experimento foi conduzido em lisímetro de drenagem, no Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais, em Montes Claros, MG. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, cujos tratamentos correspondiam a sete lâminas de água (0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,4; 1,65 e 1,9 ETo), e três repetições. A evapotranspiração potencial de referência utilizada no cálculo das lâminas de irrigação foi obtida pelo método de Penman-Monteith. Os tratamentos foram submetidos à análise de regressão. Os resultados indicam que o alecrim-pimenta apresenta resposta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consumo de água; Evapotranspiração; Biomassa; Óleo essencial.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600002

Dimensionamento de sistema de microirrigação através de programação não linear considerando-se diferentes demandas hídricas
Provedor de dados: 91
Autores: Lucena,Kennedy F. M.; Galvão,Carlos de O.; Gomes,Heber P.
Neste trabalho é analisado o dimensionamento ótimo de sistemas de microaspersão, através de um modelo de otimização utilizando-se programação não linear, com o objetivo de minimizar os custos de investimento e operacional, para três cenários de demandas hídricas obtidas em duas localidades da Região Nordeste do Brasil: Iguatu, CE, com os balanços hídricos anual e mensal, e João Pessoa, PB, com balanço hídrico mensal. O modelo tem como variáveis de decisão: os comprimentos dos trechos de tubos com seus respectivos diâmetros, o tempo total diário de irrigação, a uniformidade de emissão, a freqüência de irrigação e a pressão média de operação do emissor. Os resultados evidenciaram que em regiões de clima semi-árido, como Iguatu, não há diferenças importantes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Microaspersão; Modelo de otimização; Custos; Hidráulica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200002

Regionalização da lâmina suplementar de irrigação e época de plantio da cultura de feijão, no Estado de Goiás
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Luiz F. C. de; Carvalho,Daniel F. de.
Objetivou-se, através deste trabalho, a estimativa e a regionalização da lâmina suplementar de irrigação e definição da melhor época de plantio para a cultura de feijão de verão, safrinha e de inverno, no Estado de Goiás; para tal, empregou-se o software DEMANDA e uma série histórica dos elementos do clima de estações meteorológicas cadastradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, para o Estado de Goiás e estados limítrofes. A adoção da irrigação suplementar e a definição da melhor época de plantio para a cultura de feijão, permitiram uma redução média na demanda total da quantidade de água a ser aplicada na irrigação, nos plantios de verão, safrinha e inverno, de 446,1; 235,7 e 66,0%, respectivamente. Os resultados obtido neste trabalho permitiu a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uso consuntivo; Evapotranspiração; Precipitação.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100017

Variação do balanço de radiação e de energia da cana-de-açúcar irrigada no semiárido brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Thieres G. F. da; Moura,Magna S. B. de; Zolnier,Sérgio; Soares,José M; Souza,Luciana S. B. de; Brandão,Elieth O.
O objetivo deste trabalho foi analisar as variações nas magnitudes e nas partições dos componentes do balanço de radiação e de energia, obtidos durante o período de crescimento da cana-de-açúcar irrigada (variedade RB92579). O experimento foi conduzido em Juazeiro, BA, localizado na região do Semiárido brasileiro. Os fluxos de calor sensível (H) e calor latente (LE) no ar foram estimados por meio do balanço de energia, com base na razão de Bowen (BERB). Concomitantemente, o crescimento da cultura também foi monitorado. Em análise preliminar deste método, constatou-se que 62,7% dos dados coletados apresentaram consistência física para serem utilizados nas estimativas dos componentes H e LE. Observou-se que o valor médio da relação Rn/Rg foi igual a 59±5%,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transferência de vapor d'água; Fluxo de calor latente; Fluxo de calor sensível; Razão de Bowen; Evapotranspiração.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200005

Estimativas de evapotranspiração e as conseqüências devido aos erros na determinação de saldo de radiação e efeitos advectivos
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Gertrudes Macario de; Leitão,Mário de Miranda Vilas Boas Ramos.
Objetivou-se com esse estudo, analisar as conseqüências nas estimativas da evapotranspiração (ET) durante o ciclo de desenvolvimento de uma cultura de amendoim, devido aos erros cometidos na determinação do saldo de radiação (Rn) e àqueles causados pelos efeitos advectivos. Esta pesquisa foi conduzida no perímetro irrigado da Estação Experimental da CODEVASF, na cidade de Rodelas, BA, no período de setembro a dezembro de 1996. Os resultados mostraram que erros no cálculo de Rn de até 2,2 MJ m-2 d-1 e, conseqüentemente, na estimativa da ET, podem ser cometidos dependendo do tempo considerado na totalização diária de Rn. Verificou-se, ainda, que tanto as áreas circunvizinhas próximas ao campo experimental, como as áreas de solos expostos entre fileiras...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saldo de radiação; Advecção; Evapotranspiração.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300007

DETERMINAÇÃO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO MÁXIMA E REAL E DO FATOR DE SENSIBILIDADE AO DÉFICIT HÍDRICO DA MELANCIA EM CANINDÉ, CE
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Alexandre Aires de; Bezerra,Francisco Marcus Lima; Fontenele,Francisco das Chagas Barros.
RESUMO Este trabalho foi desenvolvido sob condições de campo e teve como objetivo determinar a evapotranspiração máxima (ETm) e real (ETr) e o fator de sensibilidade da cultura (ky) da melancia ( Citrullus lanatus Thumb. Mansf.) cultivar "Crimson Sweet"; para tal, foi conduzido um experimento no município de Canindé, CE. Utilizaram-se oito tratamentos com quatro repetições cada um, adotando-se o delineamento experimental de blocos ao acaso. Os tratamentos foram definidos em função da época de aplicação do déficit hídrico e o ky foi obtido através da relação entre a queda de rendimento relativo (1 - yr / ym) e o déficit de evapotranspiração relativa (1 - ETr / ETm). As evapotranspirações máxima e real da melancia foram calculadas pelo método do balanço...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrullus lanatus; Balanço hídrico; Evapotranspiração.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300298

CONSUMO HÍDRICO E COEFICIENTE DE CULTURA DA VIDEIRA NA REGIÃO DE PETROLINA, PE
Provedor de dados: 91
Autores: Teixeira,Antônio Heriberto de Castro; Azevedo,Pedro Vieira de; Silva,Bernardo Barbosa da; Soares,José Monteiro.
RESUMO Medidas do saldo de radiação, fluxo de calor no solo, gradientes de temperatura e de pressão do vapor, obtidas em experimento de campo conduzido no Campo Experimental de Bebedouro, pertencente à Embrapa Semi-árido, em Petrolina, PE, no período de 03/06 a 11/09/94, foram utilizadas no cálculo da evapotranspiração da cultura da videira (ETc) pelo método do balanço de energia baseado na Razão de Bowen. Para o cálculo da evapotranspiração de referência (ETo) utilizaram-se os métodos de Penman-Monteith e do Tanque Classe A. Com base nos valores de ETc e de ETo, determinou-se o coeficiente de cultura (kc) ao longo dos subperíodos de brotação das gemas, floração, chumbinho e maturação dos frutos. Os resultados indicam que, nas condições de clima e solo do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Balanço de energia; Coeficiente de cultura; Vitis vinifera L.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300413

Características produtivas do tomateiro submetido a diferentes níveis de sais, na água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Bernardete C.; Cardoso,Maria A. A.; Oliveira,Juliana C. de; Oliveira,Francisco A. de; Cavalcante,Lourival F.
No período de junho a novembro de 1999, conduziu-se este trabalho em casa-de-vegetação do DSER/CCA/UFPB, no município de Areia, PB, com o objetivo de se avaliar os efeitos de sais na água de irrigação em relação a algumas características do desenvolvimento da cultura do tomateiro (Lycopersicum esculentum sp), cultivar Santa Rosa. Utilizou-se água proveniente do açude de Jacaré, no município de Remígio, PB, com condutividade elétrica de 24,5 dS m-1. Os tratamentos se constituíram de: água de chuva (T1 - 0,01 dS m-1) e diluições da água do açude com água de chuva, nas proporções de 1:4 (T2 - 5,7 dS m-1), 1:3 (T3 - 6,8 dS m-1), 1:2 (T4 - 8,3 dS m-1),1:1 (T5 - 12,7 dS m-1) e 1:0 (T6 - 24,5 dS m-1). Adotou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicum esculentum sp.; Salinidade; Tolerância; Desenvolvimento; Evapotranspiração.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100002

Manejo da água disponível no solo e adubação fosfatada: efeito sobre a cultura do milho
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Wagner W. de A.; Albuquerque,João H. de; Oliveira,Francisco A. de; Cavalcante,Lourival F.; Souza,Carlos C. de.
Para o presente estudo conduziu-se um ensaio em casa-de-vegetação, no Departamento de Solo e Engenharia Rural do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, Areia, PB, com o propósito de se avaliar quatro doses de fósforo (0, 40, 80 e 120 kg ha-1 de P2O5) e quatro níveis de água no solo (20, 40, 60 e 80% da água disponível) sobre algumas características da cultura do milho (Zea mays L.). Usou-se o delineamento blocos ao acaso em esquema fatorial 4 x 4, com três repetições. A unidade experimental foi representada por um vaso plástico com 9 kg de solo coletado na profundidade de 0 a 20 cm do perfil de um Latossolo Amarelo e, segundo a análise de variância, ocorreu efeito altamente significativo (p &lt; 0,01) tanto para os tratamentos com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Biomassa; Curva de resposta.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200011

ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA E DA DEMANDA SUPLEMENTAR DE IRRIGAÇÃO PARA O MILHO ( Zea mays L.) EM SEROPÉDICA E CAMPOS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Marcos Alexandre Amaral de; Carvalho,Daniel Fonseca de.
RESUMO Realizou-se um estudo com o objetivo de se avaliar a correlação entre diferentes métodos utilizados na estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) e seu efeito na demanda de irrigação suplementar para a cultura do milho, nos municípios de Seropédica e Campos, RJ. Foram ajustadas equações de regressão linear, tendo como variável dependente, a ETo obtida pelo método de Penman-Monteith, considerado padrão e, como variável independente, a ETo obtida pelos outros métodos estudados, obtendo-se coeficientes de correlação iguais ou maiores que 95%. Os resultados mostraram um bom ajuste nos métodos de FAO-Penman, FAO-Radiação e Hargreaves, comparando-os com o método de Penman-Monteith; além do mais, o ajuste da equação de Penman-Monteith com os dados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Penman-Monteith; Irrigação suplementar.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200132

Influência do calor armazenado no sistema solo-planta no balanço de energia em pomar de mangueiras
Provedor de dados: 91
Autores: Borges,Cícera J. R.; Azevedo,Pedro V. de; Silva,Vicente de P. R. da; Campos,João H. B. da C.; Moura,Magna S. B. de; Soares,José M.; Silva,Bernardo B. da.
Neste estudo se objetivou a avaliação da contribuição do calor armazenado acima das placas de fluxo de calor no solo e no dossel vegetativo sobre os componentes do balanço de energia, no pomar de mangueiras. Os componentes do balanço de energia foram obtidos pelo método do balanço de energia com base na razão de Bowen. O teste t-Student foi usado para avaliar a existência de diferença significativa entre as médias dos componentes do balanço de energia, obtidas mediante as seguintes condições: (i) considerando-se o calor armazenado acima dos fluxímetros e (ii) desconsiderando-se o calor armazenado acima dos fluxímetros, cujos resultados indicaram que: 1) o efeito do calor armazenado no dossel vegetativo é irrelevante quando comparado com os outros...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Razão de Bowen; Fluxo de calor no solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400010

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE DUAS CULTIVARES DE ALGODOEIRO HERBÁCEO EM BAIXOS NÍVEIS DE UMIDADE NO SOLO, EM CASA DE VEGETAÇÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Manoel do Nascimento Batista; Azevedo,Norma César de; Fernandes,Pedro Dantas; Amorim Neto,Malaquias da Silva.
RESUMO Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se avaliar, comparativamente, a sensibilidade de duas cultivares de algodoeiro herbáceo, CNPA Precoce 1 e CNPA 7H, em baixo conteúdo de água no solo (3%, 23%, 43% e 63% de água disponível) estudando-se os seus efeitos até a fase de frutificação. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2x4, com três repetições. O trabalho foi conduzido em casa-de-vegetação, em vasos de PVC, contendo 10kg de solo seco ao ar, textura areia-franca. Todos os vasos tiveram a umidade no nível de capacidade de campo, no momento da semeadura; a partir daí, esperou-se que o conteúdo de água disponível do solo atingisse os níveis dos tratamentos estudados, passando a haver monitoramento e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Água disponível; Estresse hídrico; Fitomassa.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100001

Fluxos de energia e desenvolvimento da cultura do abacaxizeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Cleber B. de; Silva,Bernardo B. da; Azevedo,Pedro V. de; Silva,Vicente de P. R. da.
O dossel vegetativo do abacaxizeiro varia consideravelmente desde o plantio das mudas até a cobertura completa, no final do ciclo produtivo. Um experimento agrometeorológico foi desenvolvido nos tabuleiros costeiros do estado da Paraíba, com o cultivo do abacaxi, cv. Pérola, de março de 2001 a julho de 2002, com o objetivo de analisar os efeitos dos componentes do balanço de energia sobre os diversos estágios de desenvolvimento do abacaxizeiro cultivado em condições de irrigação suplementar. O método do balanço de energia, baseado na razão de Bowen, foi utilizado na obtenção dos fluxos de energia durante o período experimental. Os componentes do balanço de energia foram fortemente influenciados pelo índice de área foliar e altura de planta durante todas as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Razão de Bowen; Fluxo de calor latente.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400011

Deficiência hídrica da cultura da soja na região de Dourados, MS
Provedor de dados: 91
Autores: Fietz,Carlos R.; Urchei,Mário A.
A fim de se determinar a deficiência hídrica da cultura da soja (Glycine Max), em duas épocas de semeadura, na região de Dourados, MS, elaborou-se o presente trabalho, cujo estudo se baseia em dados diários de precipitação pluvial e de outros elementos meteorológicos, utilizados na estimativa da evapotranspiração, de um período de 20 anos. A evapotranspiração de referência foi estimada pelo método Penman-Monteith e os dados meteorológicos foram coletados na Estação Meteorológica da Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, MS. A deficiência hídrica da cultura da soja, calculada com base em um balanço hídrico climatológico diário seqüencial, foi considerada como a diferença entre a evapotranspiração da cultura e a evapotranspiração real. Os atributos físicos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine Max; Balanço hídrico; Déficit hídrico; Evapotranspiração; Precipitação efetiva.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200014

Balanço hídrico em área de pastagem no semiárido pernambucano
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Rodolfo M. S.; Souza,Eduardo S. de; Antonino,Antonio C. D.; Lima,José R. de S.
Propôs, neste trabalho, avaliar a distribuição e a interação entre os componentes do balanço hídrico em uma área de pastagem cultivada em Serra Talhada, no semiárido pernambucano. Foram realizados monitoramentos da precipitação pluvial (P), da variação no armazenamento de água (ΔA) e do escoamento superficial (ES) para determinação do balanço hídrico. A evapotranspiração (ET) foi obtida a partir da covariância dos vórtices turbulentos. O fluxo total de água no solo (Q), ou seja, a drenagem (-Q) ou ascensão capilar (+Q) foi obtido a partir da equação do balanço hídrico. A taxa de ET da pastagem foi baixa; ainda assim, foi o principal componente de saída de água do sistema seguido pelo ES que, juntos, totalizaram aproximadamente 80% da precipitação pluvial....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Evapotranspiração; Drenagem; Armazenamento de água no solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500449

Fluxo de vapor de água atmosférico na obtenção do resíduo ET-P em três macrorregiões brasileiras
Provedor de dados: 91
Autores: Cavalcanti,Enilson P.; Gomes Filho,Manoel F.; Bezerra,Wagner de A.
São analisados, neste trabalho, a precipitação, a evapotranspiração e o resíduo (ET-P) para três áreas de controle de 10 por 10 graus de latitude e longitude sobre as regiões Nordeste, Norte e Sudeste do Brasil. O fluxo de vapor d'água resultante é calculado e comparado com o resíduo. As análises são feitas a partir dos dados de reanálise mensais do National Center for Atmospheric Research/National Centers for Environmental Prediction - NCAR/NCEP, para o período de 1958 a 1998. Aspectos da variação sazonal e interanual dos elementos citados são apresentados para cada uma das áreas e, entre os resultados obtidos, destacam-se a boa correlação entre o resíduo e o fluxo de vapor d'água resultante, com coeficientes de determinação de 0,86, 0,84 e 0,74 para as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Clima; Precipitação; Evapotranspiração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500005

Estimativa do consumo hídrico da goiabeira, utilizando estações agrometeorológicas automática e convencional
Provedor de dados: 94
Autores: Teixeira,Antônio Heriberto de Castro; Bassoi,Luís Henrique; Reis,Valdecira Carneiro da Silva; Silva,Thieres George Freire da; Ferreira,Marcelo de Novaes Lima; Maia,Joselanne Luiza Trajano.
A evapotranspiração (ETc) e o coeficiente de cultura (Kc) da goiabeira (Psidium guajava L.) cv. Paluma, aos dois anos e três meses após o plantio e irrigada por microaspersão, foram determinados durante um ciclo de produção, em Petrolina-PE, Brasil. O método da razão de Bowen foi utilizado para a estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc), enquanto o de Penmam-Monteith foi empregado para a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo), com a utilização de duas estações agrometeorológicas, uma automática e outra convencional. A ETc acumulada entre a poda (junho de 2001) e a colheita (dezembro de 2001) foi de 906 mm em 200 dias, correspondendo a um valor médio de 4,53 ± 0,68 mm.dia-1. O Kc apresentou valores entre 0,75 a 0,93 e de 0,61 a 0,84,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Psidium guajava L.; Balanço de energia; Evapotranspiração; Coeficiente de cultura.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452003000300024

Produtividade da bananeira ´Prata-Anã´ e ´Grande Naine´ no terceiro ciclo sob irrigação por microaspersão em tabuleiros costeiros da Bahia
Provedor de dados: 94
Autores: Coelho,Eugenio Ferreira; Ledo,Carlos Alberto da Silva; Silva,Sebastião de Oliveira e.
O trabalho teve como objetivo definir o regime de irrigação mais adequado para a bananeira no terceiro ciclo, nas condições dos Tabuleiros Costeiros da Bahia. O experimento seguiu o delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições e dez tratamentos, em um esquema fatorial 5 x 2, sendo cinco níveis de suprimento de água à cultura e duas cultivares de bananeira, a Prata-Anã (Grupo Prata) e a Grande Naine (Grupo Cavendish). Os tratamentos referentes aos regimes de irrigação foram definidos a partir de cinco frações da evapotranspiração da cultura, definidas, por sua vez, pelo produto da evapotranspiração potencial e dos coeficientes de cultura recomendados. O uso da irrigação antecipou a colheita da Grande Naine em relação à Prata-Anã...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Coeficiente de cultura; Manejo de irrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452006000300021

Transpiração de plantas jovens de laranjeira 'valência' sob porta-enxerto limão'cravo' e citrumelo 'swingle' em dois tipos de solo
Provedor de dados: 94
Autores: Vellame,Lucas Melo; Coelho,Rubens Duarte; Tolentino,João Batista.
A área total irrigada em pomares cítricos no Brasil tem aumentado ao longo das décadas. A principal causa desse aumento deve-se ao uso de porta-enxertos tolerantes à Morte Súbita dos Citros, porém menos tolerantes à seca que o limão Cravo. Este trabalho tem como objetivo estudar a influência do porta-enxerto e do tipo de solo na transpiração de plantas jovens de laranjeira Valência. O experimento foi conduzido em estufa, nas dependências do Departamento de Engenharia de Biossistemas da ESALQ/USP. Mudas de laranjeira foram plantadas em caixas de 500 L. Determinou-se, simultaneamente, a transpiração de 20 plantas por meio de sondas de dissipação térmica (fluxo de seiva). Foram medidas a radiação solar global, a umidade relativa e a temperatura do ar com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Método Granier; Sonda de dissipação térmica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452012000100006

Lâminas de irrigação e doses de nitrogênio em pastagem de capim-elefante no período seco do ano no norte de Minas Gerais
Provedor de dados: 96
Autores: Mota,Virgílio Jamir Gonçalves; Reis,Sidnei Tavares dos; Sales,Eleuza Clarete Junqueira de; Rocha Júnior,Vicente Ribeiro; Oliveira,Flávio Gonçalves de; Walker,Silvia Fernanda; Martins,Carlos Eugênio; Cóser,Antônio Carlos.
Neste trabalho avaliou-se durante o período seco do ano o efeito de quatro doses de nitrogênio (100, 300, 500 e 700 kg.ha-1.ano) e de seis lâminas d'água (0, 20, 40, 80, 100 e 120% da evapotranspiração de referência) sobre o rendimento forrageiro, a densidade de perfilhos, a relação folha/colmo, a altura de plantas e os teores de proteína bruta e fibra em detergente neutro do capim-elefante (Pennisetum purpureum, Schum). O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro repetições. Como fonte de adubo nitrogenado utilizou-se ureia, aplicada a lanço. O controle do nível de água e a definição do momento de irrigar foram estabelecidos com base na curva de retenção de água no solo e no teor de água, pelo método gravimétrico de amostras de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estacionalidade; Evapotranspiração; Lâmina d'água; Nitrogênio.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982010000600005

Irrigação de pastagem: atualidade e recomendações para uso e manejo
Provedor de dados: 96
Autores: Alencar,Carlos Augusto Brasileiro de; Cunha,Fernando França da; Martins,Carlos Eugênio; Cóser,Antônio Carlos; Rocha,Wadson Sebastião Duarte da; Araújo,Rodrigo Antônio Silva.
Nos últimos anos tem sido grande o interesse pela irrigação de pastagens e pelos temas engenharia, custo de equipamento, custo de manutenção de energia elétrica, demanda de água e de energia elétrica, manejo da irrigação e fertirrigação. Tal interesse tem aumentado a demanda por informações e recomendações práticas que ajudem a esclarecer os aspectos importantes como a escolha do sistema de irrigação, a evapotranspiração potencial (ETo), o coeficiente da cultura (Kc); a evapotranspiração da cultura (ETc), o turno de rega (TR), a escolha de aspersores, a vazão (m³/h.ha), a potência (cv/ha) e os parâmetros referentes à estimativa de lâmina de irrigação tais como: capacidade de campo (Cc), ponto de murcha permanente (Pm), densidade do solo (Ds), profundidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aspersão; Coeficiente da cultura; Evapotranspiração; Fertirrigação; Lâmina de irrigação; Sistema radicular.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982009001300012

Zoneamento de risco climático para a cultura do café Conilon no Estado do Espírito Santo
Provedor de dados: 124
Autores: Pezzopane,José Ricardo Macedo; Castro,Fábio da Silveira; Pezzopane,José Eduardo Macedo; Bonomo,Robson; Saraiva,Giselle Sabadim.
O presente trabalho teve por objetivo apresentar um zoneamento de risco climático, baseado no atendimento hídrico para o café Conilon para o estado do Espírito Santo, em função da variação das necessidades de água nas fases fenológicas do florescimento, granação dos frutos e crescimento vegetativo. Foi realizada para cada fase fenológica uma análise frequencial da evapotranspiração relativa, obtida pela relação entre as evapotranspirações real e de referência, provenientes de um modelo de balanço hídrico sequencial. Posteriormente procedeu-se a espacialização de riscos climáticos de atendimento hídrico para o café Conilon considerando simultaneamente as fases fenológicas da floração, granação e crescimento vegetativo. Os resultados indicaram que devido à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço Hídrico; Granação; Florescimento; Evapotranspiração.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902010000300004

Manejo de irrigação e nitrogênio no feijoeiro comum cultivado em sistema plantio direto
Provedor de dados: 124
Autores: Lopes,Adriano da Silva; Oliveira,Gabriel Queiroz de; Souto Filho,Sebastião Nilce; Goes,Renato Jaqueto; Camacho,Marcos Antonio.
Diante de inovações tecnológicas, como a irrigação, o feijoeiro vem sendo cultivado por produtores que dispõem dos mais variados níveis de tecnologia que, em épocas adequadas, permitem que o plantio tenha melhoria na produtividade. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes manejos de irrigação e doses de nitrogênio em feijoeiro-comum cultivado em sistema plantio direto no município de Aquidauana - MS. O experimento foi realizado na Unidade Universitária de Aquidauana - Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, cujo solo da área foi classificado como Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico, utilizando-se a cultivar "Pérola" semeado em 30 de junho de 2007. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com parcelas subdivididas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Tanque Classe A; Evapotranspiração; Ureia.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902011000100007

Calibração regional e local da equação de Hargreaves para estimativa da evapotranspiração de referência
Provedor de dados: 124
Autores: Fernandes,Diego Simões; Heinemann,Alexandre Bryan; Paz,Rosidalva Lopes Feitosa; Amorim,André de Oliveira.
A equação de Penman-Monteith FAO-56 (EToPM) tem sido recomendada pela FAO, Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (ONU), como padrão para estimar a evapotranspiração de referência (ETo). Essa equação requer muitas variáveis que não estão disponíveis na maioria das estações meteorológicas no Brasil central. Por outro lado, a equação de Hargreaves é considerada simples e demanda somente dados de temperatura máxima e mínima para estimar a ETo. Entretanto, essa equação requer um ajuste local. Esse estudo analisa a possibilidade de utilizar a equação de Hargreaves ajustada para estimar a ETo no estado de Goiás. Para isso, os parâmetros empíricos, HC (coeficiente empírico de Hargreaves) e HE (expoente empírico de Hargreaves), da equação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Temperatura atmosférica; Evapotranspiração; Calibração.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902012000200006

Crescimento e produção de tomate cereja em sistema hidropônico com rejeito de dessalinização
Provedor de dados: 124
Autores: Gomes,Jonath Werissimo da Silva; Dias,Nildo da Silva; Oliveira,André Moreira de; Blanco,Flávio Favaro; Sousa Neto,Osvaldo Nogueira de.
A produtividade agrícola sustentável é o maior desafio nas regiões áridas e semiáridas por causa da escassez de água para irrigação, sendo comum o uso de água salobra para irrigação. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a resposta do tomate cereja (Lycopersicon esculentum L., cv. Samambaia) sob quatro níveis de salinidade da solução nutritiva com adição de rejeito salino em sistema de produção hidropônico. As plantas de tomate foram cultivadas em vasos com substrato de fibra de coco e irrigadas com soluções nutritivas preparadas com água de abastecimento e com águas salinas preparadas diluindo-se água de rejeito coletado em um dessalinizador a 75%; 50% e 25% e 0%, correspondendo à condutividades elétricas de 2,1; 3,55; 4,88, 6,02 e 6,96 dS m-1,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum Mill; Solução nutritiva; Salinidade; Evapotranspiração.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902011000400005

Evapotranspiração e coeficiente de cultura do algodoeiro irrigado a partir de imagens de sensores orbitais
Provedor de dados: 124
Autores: Bezerra,Marcus Vinícius Cândido; Silva,Bernardo Barbosa da; Bezerra,Bergson Guedes; Borges,Valéria Peixoto; Oliveira,Aureo Silva de.
O presente estudo teve como objetivos estimar a evapotranspiração - ETc e determinar a curva do coeficiente de cultura - Kc do algodoeiro irrigado através do Surface Energy Balance Algorithm for Land - SEBAL com imagens orbitais TM - Landsat 5. Foram utilizadas oito imagens distribuídas ao longo do ciclo fenológico do algodoeiro cultivado na Fazenda Busato localiza no município de Bom Jesus da Lapa, região do Médio São Francisco, Estado da Bahia (13°15'18''S, 43°25'05''W, 436 m). A classificação climática da região segundo Köppen é BSwh'. O saldo de radiação foi calculado a partir de imagens da temperatura, emissividade da superfície, índices de vegetação, albedo e calculados os fluxos de calor no solo e sensível para obter-se o fluxo de calor latente e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Algodão; Cultivo; Evapotranspiração.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902012000100008

Estimativa da Et o pelo modelo Penman-Monteith FAO com dados mínimos integrada a um Sistema de Informação Geográfica
Provedor de dados: 124
Autores: Rocha,Érika da Justa Teixeira; Evangelista,Sílvio Roberto Medeiros; Fuck Júnior,Sérgio César de França; Gondim,Rubens Sonsol.
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a metodologia de estimativa da Et oPM utilizando dados mínimos integrados a um Sistema de Informação Geográfica, na bacia do Jaguaribe, Ceará. Foi utilizado o sistema integrado de modelagem regional PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies), versão 1.2, utilizando as condições de contorno do Modelo Climático Global, HadAM3P, acoplado ao Modelo Climático Regional (HadRM3P), através da técnica dinâmica de redução de escala (downscaling). Dados mensais de temperaturas máxima e mínima e precipitação foram gerados para o período de 1961-1990, os quais foram analisados quanto a sua variabilidade espacial (latitude/longitude), utilizando-se geoestatística (krigagem). Para validação, foi aplicada regressão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Sistema de Informação Geográfica; Temperatura.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902011000100010

PRODUÇÃO DA CULTURA DA BETERRABA IRRIGADA COM ÁGUA SALINA
Provedor de dados: 107
Autores: Alexsandro Oliveira da Silva; unesp; Antônio Evaldo Klar; unesp; Ênio Farias de França e Silva; UFRPE.
A utilização de água de qualidade inferior para a agricultura deve ser realizada com devido cuidado evitando-se o acúmulo excessivo de sais no solo para não prejudicar o desenvolvimento das culturas. Com o objetivo de avaliar o desempenho da cultura da beterraba sob o efeito de águas de qualidade inferior, realizou-se um experimento em casa de vegetação do Departamento de Engenharia Rural da Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP, no período de abril a julho de 2012. Utilizou-se a cultura da beterraba (Beta vulgaris L.) em delineamento experimental inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e 5 repetições, totalizando 30 parcelas. Os tratamentos consistiram de soluções de NaCl de diferentes condutividades elétricas (2,0; 3,0; 4,0; 5,0 e 6,0 dS m-1)...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia de Águe e Solo; Irrigação e Drenagem Beta vulgaris L.; Condutividade elétrica; Evapotranspiração.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/391

AUTOMATION IRRIGATION SYSTEM WITH MONITORING FROM A WEB APPLICATION
Provedor de dados: 107
Autores: Correia, Gustavo Rissari; Rocha, Helder Roberto de Oliveira; Rissino, Silvia das Dores.
This work presents a proposal to develop a prototype of low cost (Arduino platform) for monitoring and automatic control of irrigation, with remote activation via web application. The work consisted of building physical device (hardware), software (access via the web and Android OS) and field testing. Using open source (open source), automation equipment and remote communication tools. The system also has a set of algorithms that allow the best use of water resources from information collected from sensors embedded in the environment that will be subject to irrigation.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais agricultura; Android; Arduino; Evapotranspiração; Wireless; Web.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/675

ESTIMATIVA DO COEFICIENTE DE CULTURA (Kc) DO FEIJOEIRO EM ILHA SOLTEIRA, SP
Provedor de dados: 107
Autores: Fischer Filho, João Alberto; Zocoler, João Luís.
O feijoeiro, cultivado em praticamente todas regiões brasileiras, tem a irrigação como uma técnica imprescindível quando a semeadura é realizada no inverno, assim o coeficiente de cultura (Kc) para ser utilizado no manejo da irrigação pode ser obtido por meio de um modelo ajustado através da distribuição em função do tempo dos seus valores médios. A proposta deste trabalho é determinar os valores de Kc em ambiente protegido e comparar dois intervalos de reposição de água na região de Ilha Solteira, SP. O experimento foi conduzido em vasos, os tratamentos constaram de dois diferentes intervalos de reposição de água com quatro repetições. A evapotranspiração da cultura (ETc) foi determinada pela diferença entre as pesagens diárias dos vasos, a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais curva característica; Evapotranspiração; Irrigação; Phaseolus vulga.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/665

RENDIMENTO DO FEIJOEIRO EM SEMEADURA DIRETA CONSIDERANDO-SE A PROFUNDIDADE DE ADUBAÇÃO E LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n03a02
Provedor de dados: 107
Autores: Elcio das Graça Lacerda; Haroldo Carlos Fernandes; Mauri Martins Teixeira; Daniel Mariano Leite; UFV; Ismail Ramalho Haddade.
O controle da irrigação e a localização do fertilizante no solo constituem critério preponderante para o êxito da produção de uma cultura. Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar a cultura do feijão em função da profundidade de deposição do adubo e das lâminas de irrigação em sistema de semeadura direta, em um Latossolo, textura argilosa. Utilizou-se a combinação de 5 lâminas de reposição de água da evapotranspiração (ETo) da cultura (25, 50, 75, 100 e 125 %) e quatro profundidades de adubação (0,05; 0,09; 0,12; e 0,17 m), no delineamento inteiramente casualizado (DIC) em parcelas subdivididas com três repetições. Utilizou-se um trator, marca New Holland, modelo TL 85 E, uma semeadora-adubadora marca BALDAN modelo PLB 3 e um pivô central da marca...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola; Recursos Hídricos e Ambientais mecanização; Evapotranspiração; Produtividade; Phaseolus vulgaris.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/386

BALANÇO HÍDRICO EM CULTURA DE AVEIA FORRAGEIRA DE INVERNO NA REGIÃO DE SÃO CARLOS-SP
Provedor de dados: 63
Autores: BACCHI,O.O.S; GODOY,R; FANTE Jr,L; REICHARDT,K.
O trabalho trata da determinação do balanço hídrico de uma cultura de aveia forrageira de inverno (variedade São Carlos), cultivada sob condições de irrigação por aspersão, com o objetivo de obter informações básicas sobre seu comportamento sob regime de irrigação e de sua demanda hídrica para a região de São Carlos, SP. Os resultados de produtividade da cultura e dos balanços hídricos sob duas condições de disponibilidade hídrica no solo dão indicações de que o menor nível de disponibilidade de água no solo, correspondente a um potencial mátrico mínimo de -20Kpa à 20cm de profundidade, já é suficientemente satisfatório para garantir as máximas produtividades da cultura nas condições locais de solo e clima.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Evapotranspiração; Aveia forrageira; Aveia; Avena byzantina.
Ano: 1996
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161996000100025

Uma comparação entre diferentes estimativas da condutância superficial numa floresta primária na Amazônia Central
Provedor de dados: 36
Autores: DALLAROSA,Ricardo Luiz Godinho; CLARKE,Robin Thomas.
Neste trabalho foi realizada a estimativa da condutância superficial para transferência de vapor d'agua, característica de uma floresta primária próxima a Manaus, à partir de dois diferentes métodos baseados em equações de regressão que procuram associar essa condutância a diferentes variáveis físicas. A equação proposta por Allen (1986) foi estabelecida através da correlação com a radiação líquida média diária, enquanto a estimativa proposta por Roberts et al. (1990) procurou correlacionar a condutância estomática com o déficit de umidade específica e a radiação solar, utilizando dados médios horários e, neste caso, estes valores foram reunidos para representar a média diária correspondente. Uma comparação entre os resultados estimados por tais métodos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Condutância; Floresta primária; Amazônia.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672000000200291

Penalização da produtividade da cultura do milho imposta pelo modelo CERES-Maize - DOI: 10.4025/actasciagron.v27i1.2125
Provedor de dados: 1
Autores: Freitas, Paulo Sergio Lourenço de; UEM - Maringá; Mantovani, Everardo Chartuni; UFV; Sediyama, Gilberto Chohaku; UFV; Costa, Luiz Cláudio; UFV.
O presente trabalho foi realizado com o objetivo analisar a penalização imposta pelo modelo CERES-Maize as variáveis de produção da cultura do milho.  Também foram analisadas a evaporação da água do solo e a evapotranspiração da cultura, calculadas pela metodologia utilizada pelo CERES-Maize e pela metodologia utilizada pelo SISDA 3.0, que utiliza o coeficiente de cultura para calcular a evapotranspiração da cultura e o coeficiente de penalização para umidades do solo abaixo da capacidade de campo. Com o objetivo de comparar os dados simulados com os experimentais, foi instalado, em campo, um experimento com a cultura do milho, com os seguintes tratamentos: cinco lâminas de água e dois coeficientes de uniformidade de aplicação de água. A partir dos...
Palavras-chave: 5.03.00.00-8    Engenharia Agrícola CERES-Maize; Evapotranspiração; Evaporação; Irrigação; Lâmina de água 5.03.00.00-8    Engenharia Agrícola.
Ano: 2005
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/2125

Consumo hídrico e coeficiente de cultura para o híbrido DKB 390 - DOI: 10.4025/actasciagron.v31i3.379
Provedor de dados: 1
Autores: Detomini, Euro Roberto; USP; Massignan, Luiz Fernando Druzina; USP; Libardi, Paulo Leonel; USP; Dourado Neto, Durval; USP.
O objetivo deste trabalho é caracterizar o consumo hídrico do genótipo DKB 390 em condições adequadas de irrigação, tanto para situações de suprimento suficiente quanto para subótimo de nitrogênio. Valores de coeficiente de cultura são também apresentados para diferentes fases, para o primeiro caso, no intuito de prover subsídios teóricos para orçamento de água à cultura e para o manejo da irrigação durante o ciclo. Um experimento de campo foi conduzido durante a estação principal de cultivo, avaliando-se biomassa, área foliar, umidade do solo, dados climatológicos e transmitância de luz, permitindo derivar o balanço hídrico, o consumo hídrico e a eficiência de uso da água. O genótipo mencionado requer por volta de 600 mm para a obtenção de elevadas...
Palavras-chave: 5.01.00.00-9    Agronomia Zea mays; Evapotranspiração; Nitrogênio; Biomassa; KC; Milho Zea mays; Evapotranspiration; Nitrogen; Biomass; Kc; Maize.
Ano: 2009
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/379

Estimativa do coeficiente de cultura do cafeeiro em função de variáveis climatológicas e fitotécnicas
Provedor de dados: 53
Autores: Villa Nova,Nilson Augusto; Favarin,José Laércio; Angelocci,Luiz Roberto; Dourado-Neto,Durval.
Com base em pesquisa realizada no cafezal do Departamento de Produção Vegetal da ESALQ, Universidade de São Paulo, utilizando a cultivar Mundo Novo IAC 388-17, enxertada na cultivar Apoatã IAC 2258, plantada no espaçamento de 2,5 m x 1,0 m (4.000 plantas.ha-1), propôs-se um método para a estimativa do coeficiente de cultura (Kc) de café. O método fundamentou-se na estimativa da transpiração do cafeeiro em função de variáveis climatológicas e fitotécnicas (área foliar, densidade de plantas e manejo de plantas daninhas). Entre 15 e 40 meses após a implantação do cafezal, realizaram-se estimativas de Kc nas condições de densidade de plantio e da área foliar do cafeeiro, bem como simulações para diferentes densidades, na presença e na ausência de plantas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica L.; Evapotranspiração; Área foliar; Densidade de plantas; Plantas daninhas.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052002000100013

Modelos agrometeorológicos de estimativa da duração do estádio floração-maturação para três cultivares de café arábica
Provedor de dados: 53
Autores: Nunes,Fabiana Lataro; Camargo,Marcelo Bento Paes de; Fazuoli,Luiz Carlos; Rolim,Glauco de Souza; Pezzopane,José Ricardo Macedo.
Modelos agrometeorológicos que relacionam condições ambientes, como temperatura do ar e disponibilidade hídrica no solo, com a fenologia do cafeeiro são importantes para subsidiar os programas de previsão de safra de café do Brasil. O objetivo foi parametrizar e testar diferentes modelos agrometeorológicos para a estimativa da duração do estádio floração-maturação para diferentes cultivares de café arábica. Dados fenológicos das cultivares Mundo Novo, Catuaí e Obatã IAC 1669-20 foram obtidos de experimentos em Campinas e Mococa nos anos agrícolas de 2001/2002 a 2007/2008. Os anos de 2001/2002 a 2004/2005 foram utilizados na calibração e os de 2005/2006 a 2007/2008 no teste dos modelos. Consideraram-se três modelos de acumulação com base em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Soma térmica; Evapotranspiração; Graus-dia.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000400029

Indicadores de eficiência do uso da água e de nutrientes de clones de palma forrageira em condições de sequeiro no Semiárido brasileiro
Provedor de dados: 53
Autores: Silva,Thieres George Freire; Primo,Jorge Torres Araújo; Silva,Sérvulo Mercier Siqueira e; Moura,Magna Soelma Beserra de; Santos,Djalma Cordeiro dos; Silva,Maria da Conceição; Araújo,José Eduardo Marques.
Objetivou-se avaliar a eficiência produtiva de três clones de palma forrageira resistentes à Cochonilha do Carmim, cultivados em condições de sequeiro no Semiárido brasileiro. Os clones avaliados foram IPA-Sertânia (IPA), Miúda (MIU) e Orelha de Elefante Mexicana (OEM). Foram calculados os indicadores de eficiência do uso da água: produtividade da água da cultura (PA C), produtividade econômica da água (PEA) e eficiência do uso de nutrientes (EUN), todos com base na água precipitada (Prec.) e na evapotranspiração real da cultura (ETr). A ETr foi quantificada por meio do método do balanço de água no solo. Verificou-se que não houve diferença estatística entre a PA C em base seca (MS) nos clones avaliados tanto em termos de Prec. como de ETr, mas eles...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Nopalea sp; Opuntia sp; Produtividade econômica da água; Rendimento.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052014000200014

Balanço de energia na cultura de pepineiro em ambiente natural e protegido
Provedor de dados: 53
Autores: GALVANI,EMERSON; ESCOBEDO,JOÃO FRANCISCO.
Avaliaram-se, diariamente, neste trabalho, o saldo de radiação (SR), o fluxo de calor no solo (G), o fluxo de calor latente de evaporação (LE) e o fluxo de calor sensível (H) ao longo do ciclo da cultura de pepineiro cultivado dentro e fora de casa de vegetação em ciclo de outono-inverno e primavera-verão. O SR e o G foram quantificados e o LE e o H estimados em dois níveis distintos pelo método da razão de Bowen. Os resultados mostram que a maior parte da energia disponível foi utilizada no fluxo de calor latente de evaporação e que os componentes do balanço de energia apresentaram-se mais consistentes em níveis próximos ao dossel da cultura e em ambiente protegido.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de energia; Cultivo protegido; Pepineiro; Evapotranspiração.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052001000200009

Balanço hídrico de um solo podzolizado de Lins e Marília cultivado com cafeeiros
Provedor de dados: 53
Autores: Pereira,Antonio Roberto.
O balanço hídrico de um solo podzolizado de Lins e Marília cultivado com cafeeiros de diferentes idades e tamanhos, ou seja, 'Mundo Novo' com livre crescimento (18 anos; altura - 3m), 'Mundo Novo' recepado (3 anos; altura - 2m) e 'Catuaí' (4 anos; altura - 1,5m), foi realizado no período entre duas colheitas (1971/72), na Estação Experimental de Pindorama, utilizando a técnica de moderação de nêutrons até 2,4m de profundidade. Este tipo de solo reteve cerca de 1mm de água por centímetro de profundidade quando submetido à tensão de 15atm. A ocorrência de uma camada adensada entre 60 e 90cm de profundidade ajudou a reter a umidade na parte superior do solo, dificultando a drenagem profunda. Os armazenamentos mínimo e máximo observados representaram,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cafeeiro; Solo podzolizado; Evapotranspiração; Drenagem profunda; Armazenamento de umidade.
Ano: 1986
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051986000200004

Comparação microclimática de ambiente de várzea e de posto meteorológico
Provedor de dados: 53
Autores: Brunini,Andrew Patrick Ciarelli; Pedro Júnior,Mario José; Gallo,Paulo Boller.
Foi realizado um estudo visando comparar os ambientes de várzea sistematizada e de posto meteorológico, no município de Mococa (SP), por meio de medições de temperatura e umidade relativa do ar, radiação solar global e velocidade do vento. No ambiente de várzea, foi medido também o saldo de radiação. A comparação de médias foi feita por análise de dados pareados, de outubro a março (representando as condições de primavera/verão) e de abril a julho (outono e inverno). A evapotranspiração na escala diária foi estimada pelo método de Penman-Monteith, adotado como padrão pela FAO. No período outono-inverno (O-I), observou-se que, para a temperatura máxima do ar, a diferença média entre os ambientes foi de 0,1 ºC; para a temperatura mínima do ar, a várzea...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microclima; Várzea; Temperatura; Umidade relativa; Evapotranspiração.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052004000200015

Demanda hídrica e coeficientes de cultura (Kc) para macieiras em Vacaria, RS
Provedor de dados: 65
Autores: Conceição,Marco Antônio Fonseca; Nachtigall,Gilmar Ribeiro; Cargnino,Camila; Fioravanço,João Caetano.
O objetivo do presente trabalho foi determinar a demanda hídrica e os coeficientes de cultura (Kc) para macieiras cultivadas na região de Vacaria, RS. O trabalho foi desenvolvido na Estação Experimental de Fruticultura Temperada (EEFT) da Embrapa Uva e Vinho, localizada em Vacaria, RS, em plantas da cultivar 'Royal Gala' (Malus domestica) sobre porta-enxerto M9. Foram determinados os valores do potencial matricial da água no solo, empregando-se tensiômetros de punção. Com base nesses valores, determinou-se a umidade volumétrica e o balanço hídrico mensal. O consumo hídrico da cultura variou entre 0,3mm dia-1 a 4,5mm dia-1, com média de 1,9mm dia-1. O coeficiente da cultura (Kc) apresentou tendência quadrática, variando entre 0,19 e 0,88, com média igual a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Maçã; Malus domestica; Evapotranspiração.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782011000300015

População de plantas e espaçamento entre linhas do feijoeiro irrigado. II: rendimento de grãos e componentes do rendimento
Provedor de dados: 65
Autores: Jadoski,Sidnei Osmar; Carlesso,Reimar; Woischick,Dolores; Petry,Mirta Teresinha; Frizzo,Zoimir.
O objetivo deste experimento foi avaliar o efeito de diferentes populações de plantas e espaçamentos entre linhas de cultivo na produção de massa seca, rendimento de grãos e componentes do rendimento da cultura do feijoeiro irrigado. O experimento foi conduzido no ano agrícola 1997/1998, em área do Departamento de Engenharia Rural da Universidade Federal de Santa Maria, RS. A cultivar de feijão preto BR-FEPAGRO 44 - Guapo brilhante, habito de crescimento indeterminado (tipo II), foi submetida a três populações de plantas (175, 250 e 325 mil plantas há-1) e três espaçamentos entre linhas de cultivo (35, 50 e 65cm). Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, bifatorial, com quatro repetições. Irrigações por aspersão foram aplicadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Sistema de cultivo; Feijão; Evapotranspiração.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782000000400002

Probabilidade de ocorrência da evapotranspiração de referência na região de Dourados, MS
Provedor de dados: 65
Autores: Fietz,Carlos Ricardo; Frizzone,José Antonio; Folegatti,Marcos Vinícius; Pinto,José Maria.
O objetivo deste trabalho foi analisar a distribuição de freqüência da evapotranspiração de referência (ETo) visando o dimensionamento de sistemas de irrigação implantados na região de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul. A ETo, estimada pelo método de Penman, com base em elementos meteorológicos de um período de 16 anos, foi acumulada em períodos consecutivos de 5, 10, 15, 20 e 30 dias. Os valores máximos anuais formaram séries que foram ajustadas às distribuições normal, log-normal e beta. Houve diminuição da ETo diária com o aumento do período acumulado. As três distribuições apresentaram ajuste para todos os períodos acumulados. Através da distribuição acumulada normal foram gerados valores de ETo para períodos de retorno de 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dimensionamento da irrigação; Probabilidade de ocorrência; Evapotranspiração.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781997000200006

Funções de distribuição de probabilidade decendial e mensal para a deficiência hídrica no solo
Provedor de dados: 65
Autores: Silva,Joel Cordeiro da; Heldwein,Arno Bernando; Trentin,Gustavo; Streck,Nereu Augusto; Martins,Fabrina Bolzan.
A determinação das probabilidades de ocorrência de certos níveis de deficiência hídrica do solo (DHS) é fundamental para o planejamento agropecuário e a gestão ambiental. O objetivo deste trabalho foi determinar as funções de distribuição de probabilidades (fdp) que melhor caracterizam a distribuição dos valores de deficiência hídrica no solo. As DHSs decendiais e mensais foram determinadas por meio de balanço hídrico diário do solo para as diferentes capacidades de armazenamento de água disponível dos solos da região de abrangência da estação meteorológica de Santa Maria. Verificou-se que os valores mensais e decendiais de DHS se ajustam às funções de distribuição de probabilidades lognormal, gama, exponencial e Weibull. Utilizando-se as fdp selecionadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Evapotranspiração; Transformação de dados.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000700014

Desempenho de métodos de estimativa da evapotranspiração de referência nas localidades de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, RS
Provedor de dados: 65
Autores: Pilau,Felipe Gustavo; Battisti,Rafael; Somavilla,Lucindo; Righi,Evandro Zanini.
A estimativa da evapotranspiração de referência (ETo), usada no balanço hídrico, possibilita quantificar o armazenamento de água no solo, auxiliando no manejo da irrigação. O objetivo do trabalho foi comparar métodos mais simples de estimativa da evapotranspiração de referência com o método Penman-Monteith (FAO), nas escalas diária e de 5, 10, 15 e 30 dias, e mensal, para os municípios de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, no RS. Os métodos avaliados tenderam a melhorar a eficiência com o aumento da escala temporal de estudo, mantendo o mesmo desempenho para ambas as localidades. Os maiores e menores valores de ETo ocorreram nos meses de dezembro e junho, respectivamente. A maioria dos métodos subestimou os valores de ETo. Em qualquer escala...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Elementos climáticos; Métodos empíricos; Evapotranspiração.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000200016

Crescimento vegetativo, produção de fitomassa e de óleo essencial de Melissa officinalis L. sob diferentes lâminas de irrigação
Provedor de dados: 65
Autores: Meira,Messulan Rodrigues; Melo,Marco Túlio Pinheiro de; Martins,Ernane Ronie; Pinto,Mateus Junior da Silva; Santana,Cinthya Souza.
O objetivo deste estudo foi avaliar a produção de fitomassa e óleo essencial da M. officinalis L. com lâminas de irrigação no Norte de Minas Gerais como medidas de uso racional da água. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente ao acaso em parcelas subdivididas no tempo, com seis tratamentos definidos pelas lâminas de irrigação (T1=0,50xET0; T2=0,75xET0; T3=1,0xET0; T4=1,25xET0; T5=1,5xET0 e T6=1,75xETO), e quatro repetições. O estudo foi conduzido em microlisímetros. Com base na análise de regressão, observou-se que o crescimento e a produção de fitomassa foram influenciados pela disponibilidade hídrica. Maior produção e teor de óleo essencial foram conseguidos na menor lâmina e a época de avaliação não influenciou na aplicação das lâminas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantas medicinais; Evapotranspiração; Estresse hídrico.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000500004

Valores críticos de densidade do solo avaliados por condições de contorno
Provedor de dados: 65
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel.
A associação irregular entre produção das culturas e densidade do solo (ρ) dificulta a aplicação da ρ para diagnóstico e manejo da compactação do solo. Com o objetivo de analisar esta problemática, este trabalho apresenta um procedimento matemático de simulação de limites de ρ por demanda hídrica e a dinâmica da resistência do solo à penetração (R) em função do tempo (t) de extração de água por evapotranspiração (E) da camada de solo ocupada pelo sistema radicular (L). Parâmetros de curvas de R e de retenção de água de um Latossolo foram utilizados nas simulações de ρ e R para diferentes condições de E, t e L. A ρ variou inversamente proporcional à E e t e diretamente proporcional à L. A equação para cálculo da ρ possibilitou, também, calcular a densidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Evapotranspiração; Modelagem; Manejo do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000600007

Desempenho de métodos de estimativa da evapotranspiração de referência para a região da Serra da Mantiqueira, MG
Provedor de dados: 65
Autores: Pereira,Donizete dos Reis; Yanagi,Sílvia de Nazaré Monteiro; Mello,Carlos Rogério de; Silva,Antônio Marciano da; Silva,Lucas Alves da.
Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar o desempenho de métodos de estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) nas escalas diária e mensal, durante os períodos chuvoso (outubro a março) e seco (abril a setembro), nos anos de 2007 e 2008, para a bacia hidrográfica do ribeirão Lavrinha, região da Serra da Mantiqueira, Minas Gerais (MG). O método de Penman-Monteith-FAO foi utilizado como referência. Para avaliação do desempenho dos métodos, foram considerados os coeficientes de correlação (r) e determinação (r²), concordância de Willmott (d), desempenho (c) de Camargo &amp;amp; Sentelhas e erro padrão de estimativa (EPE). Em geral, verificou-se que os métodos que envolvem radiação solar foram mais precisos na estimativa da ETo em relação aos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Métodos de estimativa; Serra da Mantiqueira; Balanço hídrico.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000900016

CONSUMO DE ÁGUA NA CULTURA DA BATATA SOB TRÊS NÍVEIS DE MANEJO DA UMIDADE DO SOLO
Provedor de dados: 65
Autores: Franke,Alberto; König,Osvaldo; Martini,Luiz Carlos Pittol; Pozzebon,Eder João; Liberalesso,Roberto.
RESUMO O experimento foi conduzido no campo experimental do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria, RS. Determinou-se o consumo de água no ciclo e nos diversos subperíodos de desenvolvimento, através do método do balanço hídrico. 0s resultados indicam que: a) os subperíodos de maior exigência hídrica são a estolonização, tuberização e desenvolvimento de tubérculos; b) o consumo hídrico no ciclo foi de 524,9mm, 493,8mm e 348,5mm para os tratamentos com limite inferior de disponibilidade hídrica à uma tensão de 45 kPa, 85 kPa e testemunha sem irrigação, respectivamente.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Batata; Evapotranspiração.
Ano: 1994
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781994000100007

Exigência térmica do café arábica cv. Mundo Novo no subperíodo florescimento-colheita
Provedor de dados: 64
Autores: Pezzopane,José Ricardo Macedo; Pedro Júnior,Mário José; Camargo,Marcelo Bento Paes de; Fazuoli,Luiz Carlos.
Foram determinados para o café arábica cv. Mundo Novo, a temperatura base inferior e a soma térmica, expressa em grausdia, além do acúmulo de evapotranspiração de referência (ETo) e real (ETr), para o subperíodo florescimento-colheita, utilizando-se dados fenológicos de cultivos dos anos de 1971 a 2004. Foi proposto ainda um fator de correção para o cálculo de graus-dia em função da disponibilidade hídrica nos oito primeiros decêndios após o florescimento. Os valores de temperatura-base e soma térmica obtidos foram de 10,2ºC e 2887 graus-dia e 10,5ºC e 2761 graus-dia, quando determinados sem e com correção pelo fator hídrico, respectivamente. O acúmulo médio de Eto para o subperíodo do florescimento à colheita foi de 761mm e para Etr 689 mm; quando se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Graus-dia; Fenologia; Coffea arabica; Evapotranspiração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000600016