Data/hora: 10/06/2024 07:59:26

Provedor de dados: 	109	
País: 	Colombia	
Título: 	Eliminación de patógenos en biosólidos por estabilización alcalina	
Autores: 	Torres Lozada,Patricia; Madera,Carlos Arturo; Silva Leal,Jorge Antonio.	
Data: 	2009-07-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Desechos sólidos; Aguas residuales; Procesamiento; Tratamiento alcalino.	
Resumo: 	La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo -PTAR-C de Cali- Colombia, produce alrededor de 100 t/día de biosólidos que, aunque no tienen restricción por metales pesados, son clase B por el nivel de microorganismos patógenos y parásitos. En un diseño completamente al azar, conformado por seis tratamientos con su respectivo duplicado, se evaluó la estabilización alcalina con dosis del 9% peso a peso de cal viva e hidratada, aplicada a pilas de 0.5 t de biosólidos húmedos (66.5%) y secos a temperatura ambiente (25 - 31°C) durante 72 h (humedad 50.1%). Con la estabilización alcalina el pH aumentó a valores superiores a 12 unidades durante el tiempo suficiente para garantizar la reducción de patógenos y parásitos, alcanzando un material clase A; sin embargo, el biosólido seco facilitó la formación de grumos que dificultaron las labores de homogenización del sustrato con los alcalinizantes, factor indeseable para la eficiente reducción de patógenos.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122009000300012	
Editor: 	Universidad Nacional de Colombia	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Acta Agronómica  v.58 n.3 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess