Data/hora: 01/06/2024 00:35:24

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Determinacao do momento da irrigacao com o emprego de capsulas porosas.
Autores: | CALBO, A. G.
Data: | 2000-08-25
Ano: | 1999
Palavras-chave: | Capsula porosa; Tensao de agua; Plants; Porous cup; Water tension.; Equipamento; Irrigação; Planta.; Equipment; Irrigation.
Resumo: | A determinação quantitativa do momento da irrigação continua sendo um desafio após o desenvolvimento e teste de tantos métodos fundamentados em propriedades do solo e da planta. Possivelmente haja conhecimento científico adequado, porém, ainda há carência de tecnologia prática e confiável para a tomada de tal decisão. Dentre as propriedades que podem ser utilizadas para estimar a tensão de água crítica está a pressão de ar mínima para causar o borbulhamento através de uma cápsula porosa imersa em água. Neste trabalho, descreve-se como a desidratação de cápsulas porosas com pressão de borbulhamento apropriada serve para determinar o momento de irrigar. Estes procedimentos simples e quantitativos, aparentemente, não tem sido usado para o controle e para automação da irrigação.
Tipo: | Séries anteriores (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

19096

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/767928

Editor: | Brasilia: Embrapa Hortalicas, 1999.

Relação:

Embrapa Hortaliças - Séries anteriores (INFOTECA-E)

(Embrapa Hortalicas. Pesquisa em Andamento, 36).

Formato: | 4p.