Data/hora: 10/06/2024 04:51:45

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Características e avaliação de uma ceifadeira-enleiradora de arroz.	
Autores: 	SILVA, J. G. da.	
Data: 	1993-08-04	
Ano: 	1987	
Palavras-chave: 	Ceifadeira-enleiradora; Característica; Agrícola.; Arroz; Colheita; Cerrado; Equipamento; Mecanização; Oryza Sativa.	
Resumo: 	Foi construída e avaliada uma maquina ceifadeira-enleiradora de arroz, constituída basicamente de um chassi com rabica montado sobre duas rodas, de uma barra com navalha de corte de 1,0 m, de três molinetes em forma de estrela de duas correias com garras para o enleiramento de um motor com potência de 3,5 cv e demais componentes necessários a transmissão de movimentos e aos controles de operação. A maquina pode cortar e enleirar de duas a três fileiras de arroz de cada vez.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	1414

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/191813	
Editor: 	Goiânia: EMBRAPA-CNPAF, 1987.	
Relação: 	Embrapa Arroz e Feijão - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(EMBRAPA-CNPAF. Boletim de pesquisa, 5).	
Formato: 	13 p.