Data/hora: 13/06/2024 00:37:57

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Metodo probabilistico de previsao do nivel minimo no Rio Paraguai, em Ladario, MS - Pantanal.	
Autores: 	GALDINO, S.	
Data: 	2001-07-06	
Ano: 	2001	
Palavras-chave: 	Rio Paraguai; Cota fluviometrica; Previsao hidrologica; Ladario; Mato Grosso do Sul; Fluviometric levels; Prediction hidrologics.; Brazil; Pantanal; Paraguay River.	
Resumo: 	A previsao dos niveis minimos dos rios do Pantanal e de grande importancia para a socioeconomia da regiao. A navegacao no rio Paraguai, em Corumba/Ladario, MS, e essencial para os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e para a Bolivia. Nessa regiao, trafegam embarcacoes provenientes dos portos de Caceres, MT, e da Bolivia, principalmente carregados com soja. Sao escoados minerios de ferro e de manganes e navegam embarcacoes militares, de pesca e de turismo. A ocorrencia de niveis muito baixos no rio Paraguai implica em grandes prejuizos financeiros para as atividades que utilizam a navegacao. Alem disso, o uso de pastagens nativas nas areas de inundacao desse rio tambem depende de niveis baixos. Atualmente, as unicas previsoes das cotas do rio Paraguai, em Ladario, sao feitas pela Agencia Nacional de Energia Eletrica (ANEEL) e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). Sao realizadas previsoes com uma, duas, tres e quatro semanas de antecedencia. O presente trabalho tem como objetivo descrever um metodo especifico para previsao dos niveis minimos anuais do rio Paraguai, em Ladario, com antecedencia maior que a da ANEEL-CPRM. Trata-se de um metodo probabilistico baseado na comparacao dos niveis atuais com os registros de anos anteriores desse rio, nessa localidade, para a mesma data do ano (dia e mes), levando-se em consideracao o que se sucedeu nos dias seguintes (cota minima). O metodo determina as probabilidades de ocorrerem niveis minimos iguais ou inferiores a 2 m, 1,5 m, 1 m, 0,5 m e 0 m, em varias datas do ano (dias 1o, 11 e 21, dos meses de agosto a dezembro). Tal metodo determina tambem a data provavel (mes) de ocorrencia do nivel minimo. O metodo probabilistico foi avaliado para os anos de 1994-95, 1995-96, 1996-97 e 1997-98. Os resultados obtidos foram bons, considerando-se a grande antecedencia das previsoes. O seu uso concomitante com outros metodos de previsao baseados em informacoes nao so da regua de Ladario, bem como de postos hidrometricos localizados a montante (ANEEL-CPRM), por exemplo), ira possibilitar uma predicao mais segura do nivel minimo do rio Paraguai, em Ladario.	
Tipo: 	Circular Técnica (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	50060

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/807374	
Editor: 	Corumba: Embrapa Pantanal, 2001.	
Relação: 	Embrapa Pantanal - Circular Técnica (INFOTECA-E)

(Embrapa Pantanal. Circular Tecnica, 28).	
Formato: 	42p.