Data/hora: 03/06/2024 03:36:15

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Análise sensorial: parte importante do trabalho da Embrapa.	
Autores: 	HOFFMANN, A.; ZANUS, M. C.	
Data: 	2013-11-08	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Análise sensorial; Embrapa; Enologia; Vinho; Tecnologia; Análise organoléptica.	
Resumo: 	o acompanhamento conjunto do vinhedo, por produtores e assistência técnica, deve considerar as particularidades da área, bem como época de surgimento e severidade do ataque de pragas e doenças na cultura, para, então, tomar a decisão entre fazer ou não a aplicação de agrotóxicos. Se for necessária a aplicação, supõe-se que o equipamento de pulverização esteja revisado, seus componentes (cardan, bomba, agitador, indicador de nível de calda, manômetro, filtros e bicos), funcionando adequadamente e o conjunto, livre de vazamentos. A determinação da velocidade correta do trator éum dos itens necessários para calcular a dosagem e o volume exato da calda a ser aplicada, para o qual o tacômetro e os manuais são indicativos. Porém, para obter a velocidade correta deve-se engatar o pulverizador com tanque cheio no mesmo trator a ser utilizado nas pulverizações, demarcar uma distância dentro do parreiral e cronometrar o tempo gasto.	
Tipo: 	Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	14751

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/970889	
Editor: 	A Vindima, Flores da Cunha, v. 6, n. 54, p. 13, ago. 2013.	
Relação: 	Embrapa Uva e Vinho - Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)