Data/hora: 03/06/2024 11:41:56

Provedor de dados: | 190
País: | Brazil

Título:

A influência do desbaste na qualidade da madeira de Pinus elliottii Engelm. var. elliottii

Thinning effects on wood quality of slash pine

Autores: | Pereira, José Carlos Duarte; Tomaselli, Ivan.
Data: | 2004-12-30
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Pinus elliottii var. elliottii; Intensidade de desbaste; Propriedades da madeira Pinus elliottii var. elliottii; Slash pine; Thinning intensity; Wood properties.
Resumo: | Como subsídio para o aprimoramento da qualidade da madeira de Pinus elliottii Engelm var. elliottii, plantado no sul do Brasil, foram estudados os efeitos de diferentes intensidades de desbaste em algumas de suas principais propriedades. Em função do aumento da intensidade de desbaste, observaram-se tendências de aumento da densidade básica, teor de lenho tardio, espessura dos anéis de crescimento, ângulo de inclinação das fibras e diâmetros externo e interno (lúmen) dos traqueóides. O comprimento dos traqueóides e os coeficientes de retratibilidade revelaram tendências inversas. Os teores de pentosana, lignina e celulose não foram significativamente influenciados pelo desbaste. A resistência à flexão estática apresentou seus maiores valores na madeira produzida nas parcelas submetidas a desbaste moderado, nas quais 25% da área basal foi removida.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/1587
Editor: | Embrapa Florestas
Relação: | http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/1587/628
Formato: | application/pdf

Fonte:

Pesquisa Florestal Brasileira; n. 49 (2004): jul./dez.; 61-81

Brazilian Journal of Forestry Research; n. 49 (2004): jul./dez.; 61-81

1983-2605

1809-3647

Fonte: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0