Data/hora: 02/06/2024 09:47:50

Provedor de dados: | 32
País: | Mexico
Título: | Diseño y evaluación de terrazas de banco para plantaciones forestales comerciales
Autores: | Mancilla Villa, Oscar Raúl.
Data: | 2012-09-08
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Terrazas de banco; Pérdida de suelo; Escurrimiento superficial; Infiltración; Eficiencia técnica; Viabilidad financiera; Maestría; HIdrociencias; Bench terraces soil loss; Superficial glide; Infiltration; Technical efficiency; Financial  viability.
Resumo: | Los objetivos de esta investigación fueron realizar el diseño, trazo y construcción de terrazas de  banco para plantaciones forestales comerciales en el Rancho Jesús María, Valle de Bravo,  México, evaluar su eficiencia técnica y determinar su factibilidad financiera. El diseño consistió  en determinar los intervalos vertical y horizontal de los bancales, con base en la precipitación,  pendientes dominantes en el terreno (15% y 30%), la textura del suelo y los requerimientos del  silvicultor; se diseñaron 70 terrazas con 3 m de ancho por 0.45 m y 0.90 m de alto para las  pendientes respectivas, en un total de 4 ha de terreno y se plantaron 3,757 árboles comerciales.  Para la eficiencia técnica se midieron la infiltración, el escurrimiento superficial y la pérdida de  suelo en charolas con suelo de terrazas y en charolas con suelo de bosque natural, de 0.15 m2 bajo  lluvia simulada con una intensidad de 140 mm hr-1. Se utilizó la Ecuación Universal de Perdida de  Suelos para estimar la erosión actual, obteniéndose una eficiencia de 86.37% para reducir la  pérdida de suelo. Las terrazas, con la simulación de lluvia, mostraron una eficiencia de 43.6% en  aumentar la infiltración, de 74% para reducir el escurrimiento superficial y de 46.6% en la  reducción de la pérdida de suelo. En cuanto a la factibilidad financiera se encontró una relación  beneficio/costo de 2.37, un valor actual neto de $6, 145,310.06 y una tasa interna de retorno de  123%. Se concluyó que la construcción de terrazas de banco para plantaciones forestales  comerciales es una actividad técnicamente eficiente y financieramente factible. _______The objectives of this investigation were to carry out the design, line and construction of bank  terraces for commercial forest plantations in the Ranch Jesus Maria, Valley of Brave, Mexico, to  evaluate their technical efficiency and to determine their financial feasibility. The design  consisted on determining the vertical and horizontal intervals of the patches, with base in the  precipitation, dominant slopes in the land (15% and 30%), the texture of the floor and the  forester's requirements; 70 terraces were designed with 3 m of wide for 0.45 m and 0.90 m of high  for the respective slopes, in a total of 4 there is of land and 3,757 commercial trees were planted.  For the technical efficiency the infiltration, the superficial glide and the floor loss were measured  in trays with floor of terraces and in trays with floor of natural forest, of 0.15 m2 low feigned rain  with an intensity of 140 mm hr-1. The Universal Equation was used of Lost of Floors to estimate  the current erosion, being obtained an efficiency of 86.37% to reduce the floor loss. The terraces,  with the rain simulation, showed an efficiency of 43.6% in increasing the infiltration, of 74% to  reduce the superficial glide and of 46.6% in the reduction of the floor loss. As for the financial  feasibility he/she was a relationship benefit/cost of 2.37, a net present value of $6, 145,310.06 and  an internal rate of return of 123%. You concluded that the construction of bank terraces for  commercial forest plantations is a technically efficient and financially feasible activity.
Tipo: | Tesis
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/1422