Data/hora: 13/06/2024 01:25:50

Provedor de dados: | 32
País: | Mexico
Título: | Aprovechamiento de la humedad atmosférica como fuente no convencional de agua para uso doméstico.
Autores: | Bautista Olivas, Ana Laura.
Data: | 2013-08-01
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Agua atmosférica; Modelo matemático; Calidad de agua; Coliformes fecales; Metales pesados; Atmospheric water; Mathematical model; Water quality; Fecal coliform; Heavy metals; Hidrociencias; Doctorado.
Resumo: | En esta investigación se plantearon tres objetivos generales los cuales fueron: 1) Proponer un modelo matemático para predecir la cantidad de agua atmosférica que se puede obtener con el prototipo CP-HID-04 en la Ciudad de México considerando la humedad relativa del ambiente y temperatura ambiental; estos modelos se validaron calculando los siguientes índices: MBE (error medio), RMBE (raíz cuadrada del error cuadrático, D (Índice de acuerdo), R2 (coeficiente de determinación). 2) Cuantificar la cantidad de coliformes totales y fecales encontradas en muestras de agua atmosférica obtenidos en tres sitios de estudio: San Felipe Hidalgo, Tlaxcala;  Huichapan, Hidalgo y en la Ciudad de México. 3) Evaluar la calidad del agua obtenida de la atmósfera, determinando los siguientes metales pesados (Al, As, Ba, Cu, Cd, Cr, Fe, Hg, Mn, Pb y Zn) así como pH y CE, aniones (Cl, CO3, HCO3, SO4) y cationes (Na, K, Ca y Mg) en el agua condensada de los tres sitios de estudio anteriormente mencionados. La toma de datos se realizó en dos épocas del año (agosto-septiembre, 2011) y (Diciembre-enero 2011-2012) las muestras de agua atmosférica se obtuvieron por condensación con el prototipo CP-HID-04. Los resultados más sobresalientes de este estudio indican que los modelos predicen en forma aceptable el volumen de agua que se condensa con el higroimán. En general la cantidad de Coliformes totales y fecales encontrados en el agua atmosférica en los tres sitios de estudio muestran cantidades superiores a las autorizadas por la OMS, por lo que es indispensable desinfectar el agua condensada de la atmósfera. La composición química del agua atmosférica en cuanto a la concentración de metales pesados en los tres sitios de estudio presentó valores por debajo de los límites permisibles, con excepción de la concentración del Fe que en algunas las muestras de agua superó el límite permisible. _______________ ATMOSPHERIC MOISTURE UTILIZATION AS A SOURCE OF WATER FOR UNCONVENTIONAL DOMESTIC. ABSTRACT: In this research, raised three general objectives which were: 1) to propose a mathematical model to predict the amount of atmospheric water that can be obtained with the prototype CP-HID-04 in Mexico City considering the relative humidity and temperature environment, these models were validated by calculating the following indices: MBE (average error), RMBE (root mean square error, D (agreement index), R2 (coefficient of determination). 2) To quantify the amount of total and fecal coliforms found in atmospheric water samples obtained in three study sites: San Felipe Hidalgo, Tlaxcala, Huichapan, Hidalgo and Mexico City. 3) Evaluate the quality of the water obtained from the atmosphere, determining the following heavy metals (Al, As, Ba, Cu, Cd, Cr, Fe, Hg, Mn, Pb and Zn) and pH and EC, anions (Cl, CO3, HCO3, SO4) and cations (Na, K, Ca and Mg) in the condensation of the three study sites mentioned above. Data collection was conducted in two seasons (August-September 2011) and (December-January 2011-2012) atmospheric water samples were obtained by condensation with the prototype CP-HID-04. The main results of this study indicate that as acceptable models predict the volume of water which is condensed with the higroimán. In general the amount of total and fecal coliforms found in atmospheric water in the three study sites show higher amounts authorized by the WHO, so it is essential to disinfect the water condensed from the atmosphere. The chemical composition of atmospheric water in terms of the concentration of heavy metals in the three study sites showed values below the permissible limits, except for the Fe concentration in some water samples exceeded the allowable limit.
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/2008