Data/hora: 12/06/2024 13:24:41

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Altura da lâmina, tempo e volume de enchimento de um equipamento de irrigação por pavio e determinação da uniformidade de distribuição de água em substratos
Autores: | Ferrarezi,Rhuanito Soranz; Santos,Leonardo Nazário Silva dos; Sousa,Allan Charles Mendes de; Pereira,Francisca Franciana Sousa; Elaiuy,Marcelo Leite Conde; Torrel,Uilson; Matsura,Edson Eiji.
Data: | 2012-01-01
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Capilaridade; Casca de pinus; Fibra de coco; Subirrigação.
Resumo: | Os objetivos deste experimento foram realizar a avaliação da altura da lâmina de água, do tempo e volume de enchimento de um equipamento de irrigação por pavio usando calhas autocompensadoras e determinar a uniformidade de distribuição de água (UDA) nesse equipamento utilizando substratos orgânicos comerciais (casca de pinus/CP e fibra de coco/FC). Dois módulos experimentais foram montados em delineamento experimental inteiramente casualizado com cinco repetições. Verificou-se grande variação das medidas de altura da lâmina de água (1,6 a 4,0 cm), mesmo com o equipamento nivelado. O tempo médio de enchimento foi de 6h22min para o Módulo 1 com CP e de 3h45min para o Módulo 2 com FC. O volume de enchimento foi variável, observando-se que as calhas das extremidades (n.° 1 e 5) apresentaram os menores volumes no Módulo 1, e as calhas do início (n.° 1 e 2) no Módulo 2. No Módulo 1, a umidade volumétrica (θ) variou de 42% a 94%, e no Módulo 2, de 24% a 72%, com pontos isolados de secamento e/ou encharcamento. A altura da lâmina de água, o tempo e o volume de enchimento das calhas foram desuniformes nos dois módulos experimentais e nas cinco calhas autocompensadoras, indicando imperfeições no equipamento. A distribuição de água foi variável nos substratos em razão de suas características físico-hídricas e também da altura da lâmina de água nas calhas, apresentando maior umidade e uniformidade de distribuição de água na casca de pinus do que na fibra de coco.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052012000200017
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87052012005000015
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.71 n.2 2012
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess