Data/hora: 10/06/2024 18:23:29

Provedor de dados: 	53	
País: 	Brazil	
Título: 	Modelagem matemática para o aproveitamento da biomassa residual de colheita da cana-de-açúcar com menor custo	
Autores: 	Tolentino,Gilmar; Florentino,Helenice de Oliveira; Sartori,Maria Márcia Pereira.	
Data: 	2007-01-01	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Modelo matemático; Biomassa residual; Cana-de-açúcar.	
Resumo: 	O palhiço derivado da colheita de cana-de-açúcar crua, com a redução gradativa das queimadas nos canaviais, tornou-se foco para os pesquisadores e produtores. As vantagens no recolhimento, na recuperação e no aproveitamento têm mobilizado pesquisadores de universidades, gerentes e diretores de usinas, interessados em encontrar a maneira mais produtiva, econômica e eficaz de realizar esse processo. O recolhimento do palhiço é feito em quatro estágios: primeiro o palhiço é enleirado, depois passado por uma máquina de compactação, posteriormente, acondicionado no caminhão e, finalmente, transportado para o centro de processamento. O estudo da viabilidade de aproveitamento desse resíduo para a geração de energia pode ser feito com base no custo e no balanço de energia, ou seja, a energia gerada por essa biomassa menos a energia consumida no processo. Neste trabalho, é proposto o uso de técnicas matemáticas para auxiliar na escolha das variedades da cana-de-açúcar a serem plantadas a fim de otimizar o balanço de energia da biomassa residual de colheita e minimizar o custo de coleta dessa biomassa do campo para o centro de produção, além de satisfazer as principais necessidades da usina.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052007000400024	
Editor: 	Instituto Agronômico de Campinas	
Relação: 	10.1590/S0006-87052007000400024	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Bragantia  v.66 n.4 2007	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess