Data/hora: 03/06/2024 06:20:59

Provedor de dados: | 64
País: | Brazil
Título: | Análise temporal da permeabilidade da superfície urbana da sub-bacia do córrego centenário em Lavras, MG
Autores: | Furtini,Marcelo Barbosa; Ferreira,Elizabeth; Sampaio,Fabrício de Menezes Telo.
Data: | 2007-08-01
Ano: | 2007
Palavras-chave: | Sistema de informações geográficas; Uso do solo; Impermeabilidade; Urbanismo.
Resumo: | Nos últimos anos, séries de estudos têm sido realizadas por estudiosos de diferentes áreas para estabelecer os efeitos da urbanização na hidrologia de sub-bacias. O processo de urbanização freqüentemente produz alterações na drenagem da água pluvial. Um SIG com dados cadastrais planaltimétricos e fotografias aéreas permitiram estudar a ocupação em 3 diferentes períodos (1999, 1986 e 1971) na sub-bacia do Centenário, na cidade de Lavras, MG. Objetivou-se com este estudo realizar a análise temporal da permeabilidade da superfície na sub-bacia do Centenário comparando os 3 períodos. A permeabilidade da superfície urbana foi obtida pela análise da ocupação dos quarteirões por área construída ou pavimentada. Os resultados permitiram verificar que a permeabilidade da superfície decaiu de 1971 para 1999. Nestes anos a área urbana cresceu reduzindo a permeabilidade do solo da sub-bacia. Conclui-se que, sendo óbvio que a urbanização causou impactos na sub-bacia, as metodologias utilizadas para essas análises foram muito eficientes para determinar os impactos de superfícies impermeáveis.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000400030
Editor: | Editora da Universidade Federal de Lavras
Relação: | 10.1590/S1413-70542007000400030
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência e Agrotecnologia  v.31 n.4 2007
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess