Data/hora: 10/06/2024 17:42:54

Provedor de dados: | 64
País: | Brazil
Título: | Avaliação técnica de um aspersor canhão do tipo turbina
Autores: | César,Júlio H. Fernandes; Silva,Antônio Marciano da; Rocha,Felizardo Adenilson; Mello,Carlos Rogério de.
Data: | 2004-08-01
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Aspersor canhão; Turbina; Avaliação.
Resumo: | Objetivou-se com este trabalho avaliar o desempenho técnico do aspersor canhão do tipo turbina, modelo "Mercury", fabricado pela Società Hidromecânica Emiliana (SIME) na Itália e importado pela indústria Metal Lavras Ltda. Para este estudo, foram testados três bocais ( 16, 20 e 22 mm), com pressões de serviço de 250, 300, 350, 400, 450 e 500 kPa, pelo método de ensaio radial, com a finalidade de verificar a influência dessas variáveis na uniformidade de distribuição, intensidade de aplicação, diâmetro médio das gotas, raio de alcance e uniformidade de rotação. Tabelas contendo os valores de intensidade média de precipitação, espaçamentos recomendados e coeficientes de uniformidade foram criadas, cobrindo uma deficiência demonstrada no catálogo do fabricante. Observou-se que o diâmetro médio das gotas aumentou à medida que se reduziu a pressão de serviço, e o comportamento do mesmo não se adapta ao modelo clássico de aumento gradual do diâmetro médio das gotas, pois foram constatados vários diâmetros de gotas ao longo do raio molhado. A equação potencial ajustou-se bem aos dados de vazão versus pressão, e o bocal 16 mm mostrou-se mais susceptível às variações de pressão de serviço. O perfil de distribuição demonstrado é do tipo "doughnut" e retangular. Os dados de uniformidade de rotação demonstraram a eficiência do sistema de rotação do tipo turbina. Pelas tabelas geradas, recomenda-se o uso delas em substituição ao catálogo do fabricante.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542004000400029
Editor: | Editora da Universidade Federal de Lavras
Relação: | 10.1590/S1413-70542004000400029
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência e Agrotecnologia  v.28 n.4 2004
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess