Data/hora: 13/06/2024 18:23:26

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Análise ergonômica do trabalho em unidades de beneficiamento de tomates de mesa: movimentação manual de cargas
Autores: | Ribeiro,Ivan Augusto Vall; Tereso,Mauro José Andrade; Abrahão,Roberto Funes.
Data: | 2009-07-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Movimentação manual de cargas; Unidade de beneficiamento; Diagrama das áreas dolorosas; Equação niosh.
Resumo: | A movimentação manual de cargas (MMC) nas unidades de beneficiamento de tomates (UB) é a atividade laboral mais freqüente nas etapas do processo de beneficiamento. O objetivo deste estudo foi analisar, sob a ótica da ergonomia, as tarefas de MMC em seis UB de tomate de mesa do Estado de São Paulo. Foi aplicado o método da análise ergonômica do trabalho (AET) para conhecimento dos problemas associados à carga laboral. Nos postos de trabalho onde a MMC foi predominante, aplicou-se o método da equação do National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) para determinar o Limite de Peso Recomendado e o método do Diagrama das Áreas Dolorosas para identificar as áreas do corpo dos trabalhadores que apresentam desconforto. Em todas os casos estudados, o peso real da carga movimentada manualmente superou o limite de peso recomendado pelo NIOSH.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000400018
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782009005000037
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.39 n.4 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess