Data/hora: 03/06/2024 03:36:05

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Utilização do farelo de conchas de vôngole na adsorção de fósforo e como corretivo da acidez do solo	
Autores: 	Lo Monaco,Paola A. V.; Matos,Antonio T.; Eustáquio Júnior,Valdeir; Ribeiro,Ivan C. A.; Teixeira,Denis L.	
Data: 	2012-10-01	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Resíduos de maricultura; Correção da acidez do solo; Remoção de fósforo; Isotermas de adsorção.	
Resumo: 	Teve-se o objetivo de, com a realização deste trabalho, obter a curva de neutralização do pH de amostras dos horizontes A e B de um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, utilizando-se de farelo de conchas de vôngole (Anomalocardia brasiliana); além disso, avaliar a capacidade de adsorção de fósforo, obtendo-se a isoterma de adsorção de melhor ajuste aos dados obtidos. Verificou-se que o farelo de concha de vôngole apresenta potencial para uso como corretivo de acidez do solo e que a dose recomendada para correção do pH do horizonte A do Latossolo Vermelho Amarelo distrófico estudado foi de 2,92 t ha-1, enquanto, para correção do horizonte B, foi de 3,35 t ha-1. O farelo de conchas de vôngole também apresentou alta capacidade de adsorção de fósforo, o que indica possibilidades de sua utilização em sistemas que visem à remoção deste elemento químico de águas residuárias. Os modelos de Langmuir e Freundlich ajustaram-se bem aos dados e podem ser utilizados para representar a isoterma de adsorção de fósforo.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000500006	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162012000500006	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.32 n.5 2012	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess