Data/hora: 03/06/2024 02:08:32

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Desempenho de derriçadora portátil de frutos do cafeeiro
Autores: | Souza,Cristiano M. A. de; Queiroz,Daniel M. de; Pinto,Francisco de A. de C.; Teixeira,Mauri M.
Data: | 2005-12-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Energia elétrica; Dano mecânico; Ergonomia.
Resumo: | Este trabalho avaliou o desempenho de uma derriçadora portátil para cafeicultura de montanha durante a colheita de frutos de cafeeiros Catucaí e Catuaí, em vários estádios de desenvolvimento. Foram determinados as características dos cafeeiros, as curvas características do motor da derriçadora, a capacidade e a eficiência de derriça, o consumo de energia, a desfolha e o nível de ruído emitido pela máquina. A derriçadora portátil teve desempenho satisfatório por apresentar baixa desfolha e número de galhos quebrados, capacidade de derriça regular, baixo consumo específico de energia e elevada eficiência de derriça. O nível de ruído aumentou com o aumento da potência requerida na derriça.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300026
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162005000300026
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.25 n.3 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess