Data/hora: 01/06/2024 02:46:57

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Distribuição longitudinal e germinação de sementes de milho com emprego de tratamento fitossanitário e grafite
Autores: | Jasper,Roberto; Janszen,Uwe; Jasper,Mônica; Garcia,Luiz C.
Data: | 2006-04-01
Ano: | 2006
Palavras-chave: | Disco perfurado horizontal; Espaçamentos aceitáveis; Semeadora.
Resumo: | Teve-se o objetivo de avaliar as formas de se misturar o lubrificante sólido grafite nas sementes de milho, as dosagens e a influência desse na distribuição longitudinal e na germinação, em sementes sem e com tratamento fitossanitário, em mecanismo dosador com disco perfurado horizontal. Os fatores analisados foram: distribuição longitudinal das sementes (espaçamentos falhos, múltiplos e aceitáveis) e a porcentagem de germinação aos 7 e aos 14 dias após a instalação no germinador. Concluiu-se que o tratamento fitossanitário aumentou os espaçamentos falhos e múltiplos e reduziu os espaçamentos aceitáveis. O emprego de grafite reduziu os espaçamentos falhos e múltiplos e elevou os espaçamentos aceitáveis. A melhor forma de mistura do grafite ocorreu na máquina de tratamento fitossanitário de sementes. A distribuição longitudinal alcançou seu ponto ótimo com a dosagem de grafite de 3,37 g kg-1 de semente. As variáveis tratamento fitossanitário, mecanismo dosador e grafite não influíram na germinação das sementes de milho.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100031
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162006000100031
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.26 n.1 2006
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess