Data/hora: 10/06/2024 13:48:27

Provedor de dados: 	86	
País: 	Brazil	
Título: 	Demanda de tração e propriedades físicas de um Argissolo em diferentes manejos e intensidades de tráfego	
Autores: 	Rosa,David Peres da; Reichert,José Miguel; Mentges,Marcelo Ivan; Rosa,Vanderleia Trevisan da; Vieira,Davi Alexandre; Reinert,Dalvan José.	
Data: 	2012-01-01	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Compactação; Cultivo mínimo; Densidade do solo; Estrutura do solo; Semeadura direta; Subsolagem.	
Resumo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da intensidade de tráfego e do sistema de manejo na demandade tração de umahaste sulcadora deadubo,e naspropriedadesfísicas de umArgissoloVermelho-Amarelo. Os tratamentos foram: semeadura direta com tráfego natural, semeadura direta com tráfego adicional de intensidade de 24,79 Mg km ha-1, semeadura direta com tráfego adicional de intensidade de 49,59 Mg km ha-1, cultivo mínimo e cultivo mínimo em solo compactado com tráfego de 24,67 Mg km ha-1. Foram coletados dados de: porosidade total; densidade do solo; resistência mecânica do solo à penetração; e de esforço horizontal, vertical e de tração da haste sulcadora de adubo da semeadora. A subsolagem do cultivo mínimo, utilizada como técnica isolada, não reduziu os efeitos da compactação ocasionados pela intensidade de tráfego de 24,67 Mg km ha-1. O tráfego afeta a estrutura do solo, sem alterar, porém, a demanda de tração. A mudança da intensidade de tráfego, de 24,79 para 49,59 Mg km ha-1, não ocasionou maiores alterações nas propriedades avaliadas.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000100016	
Editor: 	Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira	
Relação: 	10.1590/S0100-204X2012000100016	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.47 n.1 2012	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess