Data/hora: 10/06/2024 09:26:06

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Compressibilidade do solo e sistema radicular da cana‑de‑açúcar em manejo com e sem controle de tráfego
Autores: | Souza,Gustavo Soares de; Souza,Zigomar Menezes de; Silva,Reginaldo Barboza da; Araújo,Fernando Silva; Barbosa,Ronny Sobreira.
Data: | 2012-04-01
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Saccharum; Capacidade de suporte de carga; Colheita mecanizada; Estrutura do solo; Pressão de preconsolidação.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi comparar a capacidade de suporte de carga do solo em área com cana‑de‑açúcar colhida mecanicamente sem queima, em sistemas de manejo com e sem controle de tráfego agrícola. O controle de tráfego foi feito com ajuste da bitola do trator e transbordo, ou com ajuste da bitola e uso de piloto automático. As amostras de solo foram coletadas em cilindros volumétricos, na soqueira e na entrelinha da cultura (linha de rodado), nas camadas de 0,00-0,10 e 0,20-0,30 m. Avaliou-se a densidade radicular por meio de imagens, obtidas da digitalização de raízes coletadas em monólitos de 0,25x0,10x0,10 m. O manejo sem controle de tráfego apresentou maior capacidade de suporte de carga do solo na linha de plantio, nas duas camadas de solo avaliadas, o que indicou maior compactação. Maior densidade radicular ocorreu no manejo com controle de tráfego com ajuste da bitola e piloto automático, que permitiu maior capacidade de suporte de carga na linha de rodado e preservou a qualidade estrutural na região da soqueira, com reflexo positivo sobre o desenvolvimento do sistema radicular da cana‑de‑açúcar.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000400017

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2012000400017
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.47 n.4 2012
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess