Data/hora: 02/06/2024 07:01:01

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Avaliação do desempenho de diferentes métodos de estimativa da evaporação para duas regiões da Paraíba
Autores: | Leitão,Mário de M. V. B. R.; Oliveira,Gertrudes M. de; Leitão,Ted J. V.
Data: | 2007-12-01
Ano: | 2007
Palavras-chave: | Radiação solar; Umidade relativa; Vento; Recursos hídricos.
Resumo: | As regiões do Cariri e Sertão da Paraíba, nas cidades de Boqueirão e Patos, no período de 1 de abril de 2002 a 28 de fevereiro de 2003, foram estudadas com o objetivo de se avaliar o desempenho de diferentes métodos e obter-se as melhores estimativas da evaporação para essas regiões; para tanto, usaram-se medidas diárias de evaporação do tanque evaporimétrico padrão de 20 m² (WMO, 1996). Os métodos avaliados foram: Penman (1948); balanço de energia - razão de Bowen; Linacre (1993); Snyder (1992); Kohler et al. (1955); Gangopadhyaya et al. (1966) e Hounam (1973). Os resultados indicaram que os métodos de estimativa de evaporação que utilizam a umidade relativa do ar, velocidade do vento e radiação solar, apresentaram os melhores desempenhos. O método proposto por Snyder (1992) teve o melhor desempenho nas duas regiões estudadas, com erros relativos de -4,2% para Boqueirão e -3,3% para Patos. O método de Linacre (1993), que utiliza os valores extremos de temperatura diária do ar, apesar de ter apresentado os maiores erros relativos -16,9% em Boqueirão e -18,2% em Patos, mostrou que, se for corretamente calibrado, pode ter desempenho satisfatório para as duas áreas estudadas.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600006
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662007000600006
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.11 n.6 2007
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess