Data/hora: 13/06/2024 00:46:06

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Ambiente térmico e concentração de gases em instalações para frangos de corte no período de aquecimento	
Autores: 	Menegali,Irene; Tinôco,Ilda de F. F.; Baêta,Fernando da C.; Cecon,Paulo R.; Guimarães,Maria C. de C.; Cordeiro,Marcelo B.	
Data: 	2009-12-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Conforto térmico; Monóxido de carbono; Dióxido de carbono; Produção de frangos de corte.	
Resumo: 	Atualmente, demandas do mercado nacional e internacional pregam, em geral, ações voltadas, sobretudo para a preservação ambiental, incluindo os levantamentos de dados de concentração ou emissão de gases nocivos, gerados pela atividade de produção animal. O tema ainda é palpitante para as condições do Brasil, devido à carência de informações, razão por que se objetivou, com este trabalho, diagnosticar as concentrações de monóxido e dióxido de carbono, associadas ao conforto térmico em galpões de frango de corte na fase de aquecimento e submetidos a dois diferentes sistemas de acondicionamento de renovação de ar: ventilação por pressão negativa e por pressão positiva, em condições de inverno, na região sul do Brasil. Para avaliação do ambiente térmico valeu-se do delineamento em bloco casualizado, em parcelas subdivididas, com 2 repetições. O índice de temperatura de globo negro e umidade indicou as melhores condições de conforto térmico ambiente na primeira semana de vida das aves para o tratamento por pressão positiva. As maiores concentrações gasosas foram detectadas no período da manhã, nos dois tratamentos, com concentrações de CO e CO2 dentro dos limites aceitáveis para o bom desenvolvimento do plantel.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700022	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662009000700022	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.13 suppl.0 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess