Consulta: creatorFacets:"Villán,Leonor"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 10/06/2024 12:22:19

RESISTENCIA TERMITICA DE LA MADERA A POROTERMES QUADRICOLLIS (RAMBUR), TERMITA DE LA MADERA HUMEDA (ISOPTERA, TERMOPSIDAE)
Provedor de dados: 72
Autores: Artigas,Jorge N; Villán,Leonor.
Se uso distintas técnicas - incluyendo las pruebas de Schmidt de virutas; de Wolcott modificada; de preferencia; Standard de arena, Cajas Skaife; y de inanición - para evaluar la resistencia termítica a Porotermes quadricollis (Rambur) de distintas maderas. Como resultado de los ensayos, las maderas se ordenaron según su resistencia termítica en tres. Baja: Pino (natural) Pinus radiata D.Don, Mañío Podocarpus saligna D.Don y Olivillo Aextoxiconpunctatum Ruiz et Pavón. Mediana: Alerce Fitzroya cupressoides (Molina), Pino Insigne aglomerado, Raulí Nothophagus alpina (Poepp. et Endl.) y Roble Nothophagus obliqua (Mirbel). Alta: Laurel Laurelia sempervirens (Ruiz et Pavón), Araucaria Araucaria araucana (Molina) y Lingue Persea tingue (Ruiz et Pavón). El Laurel...
Tipo: Journal article
Palavras-chave: Chile; Madera; Porotermes quadricollis (Rambur); Resistencia termítica; Termite.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-65382009000100001