Consulta: subjectFacets:"Biocombustível"
Registros recuperados: 82
Data/hora: 02/06/2024 08:56:17

Biodiesel de mamona no diesel interior e metropolitano em trator agrícola
Provedor de dados: 70
Autores: Tabile,Rubens A.; Lopes,Afonso; Dabdoub,Miguel J.; Camara,Felipe T. da; Furlani,Carlos E. A.; Silva,Rouverson P. da.
A demanda de recursos energéticos pelos sistemas de produção, aliada à escassez dos combustíveis fósseis, tem motivado a produção do Biodiesel, que é um combustível obtido de fontes renováveis. O objetivo deste trabalho foi realizar dois ensaios: o primeiro dinâmico, para avaliar o desempenho operacional utilizando como parâmetro o consumo de combustível, e o segundo, estático, para mensurar a opacidade da fumaça (material particulado) do motor de um trator agrícola, operando com diesel metropolitano e interior misturados ao Biodiesel de mamona, em sete proporções. O trabalho foi conduzido no Departamento de Engenharia Rural da UNESP/Jaboticabal - SP. Os resultados mostraram que o tipo de diesel influenciou no consumo de combustível e na opacidade da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biocombustível; Desempenho operacional; Mecanização agrícola; Ricinus communis L.; Opacidade da fumaça.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300008

Diagnóstico energético de rotas de escoamento do etanol da região Centro-Oeste do Brasil para exportação
Provedor de dados: 70
Autores: Bovolenta,Fábio C.; Biaggioni,Marco A. M.
RESUMO O grande desafio para o agronegócio nos próximos anos é a infraestrutura logística, uma vez que existem muitas dificuldades em escoar a produção. Para o escoamento do etanol, o País possui uma logística que abrange multimodais de transporte, terminais e vias que visam a fortalecer o corredor exportador. Assim, o presente trabalho analisou o fluxo energético, considerando rotas atualmente projetadas, em construção ou operantes, para o escoamento de etanol da região Centro-Oeste do Brasil (Aparecida do Taboado-MS) até o porto de São Sebastião (SP). Foram concebidas quatro rotas para a análise, contemplando a multimodalidade ou a unimodalidade, envolvendo os modais rodoviário, ferroviário, hidroviário e dutoviário. Foram utilizados fatores energéticos,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Logística de transporte; Biocombustível; Dutovia; Consumo energético.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000300408

Caracterização da produção de etanol combustível a partir da cana-de-açucar em Pernambuco no período 1980-2012
Provedor de dados: 194
Autores: Braga, Eduarda Sales; Menelau, Almir Silveira.
http://dx.doi.org/10.5902/2318179613388A utilização de combustíveis fósseis, quase que de forma exclusiva, pela economia brasileira, tem provocado sérios impactos ambientais, que somente podem ser revertidos com a diversificação da matriz energética nacional. Uma das alternativas fundamentais na diversificação dessa matriz é o etanol, biocombustível obtido a partir da cana-de-açúcar. Diante desta potencialidade do etanol para o Brasil, e considerando a contribuição de Pernambuco para a produção nacional deste biocombustível, analisou-se a produção pernambucana de etanol, utilizando um modelo econométrico de função de produção (tipo Cobb Douglas). Para tanto, foram levantadas informações a partir de uma série histórica de dados que cobriu o período de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biocombustível; Energia; Preços.
Ano: 2015
URL: http://periodicos.ufsm.br/extensaorural/article/view/13388

Uso de índice de seleção na identificação de genótipos de batata doce com diferentes aptidões
Provedor de dados: 75
Autores: Camargo,Letícia KP; Resende,Juliano TV; Mógor,Átila F; Camargo,Cristhiano K; Kurchaidt,Sonia M.
RESUMO Este trabalho teve como objetivo identificar a aptidão de genótipos de batata doce para cultivo na região Centro-Sul do Paraná. Quarenta genótipos, sendo 37 do Banco de Germoplasma da UNICENTRO, duas cultivares comerciais da UFT e uma cultivar comercial da EMBRAPA foram avaliadas, utilizando índices de aptidão para três finalidades: produção de etanol, alimentação humana e alimentação animal. Para as características consideradas relevantes para fins de indicação da aptidão, como produtividade total de raízes, produção comercial de raízes, massa seca de raízes, rendimento de amido, massa fresca da parte aérea e massa seca da parte aérea foram atribuídos diferentes pesos. Dentre os 40 genótipos avaliados, três apresentaram múltiplas aptidões...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ipomoea batatas; Biocombustível; Consumo humano e animal.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362016000400514

Pinhão-manso exige mais pesquisas.
Provedor de dados: 14
Autores: DRUMOND, M. A.
O ProgramaNacionalde Produçãoe Uso de Biodiesel está em constante estudo para desenvolver novas matérias-primas. Uma delas é o pinhão-manso,que vem sendo estuda do pela Embrapa Agroenergia,juntocomo dendêe palmei-ras. Masaindahá muitosgargalosa seremsupe-rados.O pesquisadorda EmbrapaSemiárido,PetrolinaIPE,MarcosDrummond,explicaque oprincipalproblemado pinhão-rnansoestána co-lheita,porquea culturaamadurecede formahe-terogênea,prejudicandoe aumentandoo custodamãode obra."Enquanto não se resolvereste problema,a cultura fica inviáveleconomicamente.O trabalhode melhoramento genético é fundamental para obter uniformidade na maturaçãodos frutos.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pinhão manso.; Biocombustível; Pesquisa.; Biodiesel.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/901276

Lenha e carvão: na fornalha, churrasqueira ou no fogão.
Provedor de dados: 14
Autores: MORALES, M. M.; NOGUEIRA, R. M.
Tanto a lenha quanto o carvão são biocombustíveis, ou seja, combustíveis renováveis Estes combustíveis obtém sua energia do sol Pelo processo de fotossíntese, as plantas absorvem a energia solar e a convertem em energia química, que fica armazenada em suas estruturas na forma de carbono e hidrogênio Esta energia pode ser liberada na forma de calor durante a combustão, como energia metabólica quando nos alimentamos delas dentre outros Algumas plantas são mais eficientes que as outras para acumular a energia solar
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Lenha; Carvão Vegetal; Biocombustível; Bioenergia.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1139802

Multiplicação in vitro e aclimatação e acessos do complexo Saccharum.
Provedor de dados: 14
Autores: LEDO, A. da S.; ARAUJO, A. G. de; AMARAL, A. L. do; CAMARA, T. M. M.
bitstream/item/145826/1/COT-153.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Cana-de-açúcar; Biomassa; Bioenergia; Biocombustível.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1028977

MACAÚBA: matéria-prima para o biodiesel - programa 16. Programa Prosa Rural.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/57040/1/05-Faixa-5.ogg
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Extração de óleo.; Biocombustível; Colheita; Fruto; Macaúba; Óleo Vegetal; Processamento; Sabão.; Receita; Biodiesel.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/737015

Potencial de populações de coqueiro gigante no meio-norte do Brasil para produção de biocombustíveis.
Provedor de dados: 14
Autores: RIBEIRO, J. E.; ARAGÃO, W. M.
bitstream/CPATC/19785/1/f_23_2007.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Coqueiro gigante.; Biocombustível; Coco.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/372412

National commitments and participation of Embrapa.
Provedor de dados: 14
Autores: GAMBETTA, R.; LEITAO, R. C.; OTENIO, M. H.; KUNZ, A.
bitstream/item/222450/1/GAMBETTA-SEG-sem-vinculacao-SDG-7-CAP-1.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Organização das Nações Unidas; Biocombustível; Bioenergia; Agricultura Sustentável; Desenvolvimento Sustentável; Biofuels; Bioenergy; Sustainable agriculture; Sustainable development; Renewable energy sources.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1131173

Cooperativas de nova geração e a agroenergia no Brasil.
Provedor de dados: 14
Autores: KINPARA, D. I.
This study presents a first approach towards the New Generation Coopera tive (NGC) thematic and wants to find out whether it can be an alternative to the Brazilian agroenergy sector development, specifically the biodiesel market. It's presented the story of the first NGC in the USA and Canada and their experiences with the agribusiness and agroenergy business. A comparison has been made between these experiences and the Brazilian cooperative story and the Brazil's National Alcohol Program (Proalcool), looking for elements to help justify the adoption of NGC in Brazil. NGC is not a solution to any business. In spite of the fact NGC was built from the cooperativism ideals, its evolution is based on the capitalism perspective. It demands professional...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Rural organization; Associativity.; Álcool; Associativismo; Associação Rural; Biocombustível; Desenvolvimento Rural.; Cooperativismo; Biodiesel; Rural development.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/570353

B12: mais biodiesel no diesel, menos poluentes no ar.
Provedor de dados: 14
Autores: MIRANDA, E. E. de.
bitstream/item/222126/1/5207.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biocombustível.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1121475

Produção de hidrogênio e metano a partir de glicerol oriundo de biodiesel.
Provedor de dados: 14
Autores: LEITAO, R. C.; VASCONCELOS, E. A. F.; VIANA, M. B.; VALE, M. S.; MEDERO, R. I. D.; PINHEIRO, G. C.; FREITAS, I. B. F.; DANTAS, L. P.; NUNES, V. F.; SANTAELLA, S. T.
O glicerol oriundo da produção de biodiesel é uma fonte renovável de carbono para produzir energia via digestão anaeróbia. O objetivo deste trabalho foi maximizar a geração de energia por meio da produção de hidrogênio e metano a partir de glicerol residual proveniente da indústria de biodiesel. Utilizaram-se dois reatores UASB, em escala de laboratório, sendo um hidrogenogênico e outro metanogênico.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Digestão Anaeróbia; Glicerina; Biogás; Biocombustível; Anaerobic digestion; Biofuels.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1102061

Secagem solar e extração do caldo do capim-elefante para uso bioenergético da biomassa.
Provedor de dados: 14
Autores: MARAFON, A. C.; MACHADO, J. C.
ODS 7.
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Biomassa; Energia; Capim Elefante; Meio Ambiente; Biocombustível; Combustível.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1138217

Perspectivas da agroenergia no Brasil: ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Embrapa com ênfase para a cultura do dendê.
Provedor de dados: 14
Autores: RODRIGUES, M. do R. L.; LOPES, R.
A busca por energias renováveis tem se acelerado frente aos alertas de que as reservas de petróleo durarão século. Novas reservas serão descobertas, porém a taxas inferiores ao crescimento da demanda.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agroenergia; Brasil; Biocombustível; Dendê; Mercado; Produção.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/665983

Mitigação das emissões de gases efeito estufa pelo uso de etanol da cana-de-açúcar produzido no Brasil.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, L. H. de B.; ALVES, B. J. R.; URQUIAGA, S.; BODDEY, R. M.
O objetivo deste trabalho é contabilizar o impacto total na mitigação dos gases de efeito estufa com a mudança de diesel ou gasolina para etanol de cana-de-açúcar, considerando-se um veículo (motor "FlexFuel") rodando com bioetanol hidratado, conforme é vendido em qualquer posto de abastecimento no Brasil.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biocombustível; Efeito Estufa; Etanol.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/630482

Bases técnicas para a cultura da palma de óleo integrado na unidade produtiva da agricultura familiar.
Provedor de dados: 14
Autores: GOMES JUNIOR, R. A.
bitstream/item/172900/1/BasesTecnicas.pdf
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agroenergia; Zoneamento agroecológico; Agricultura Familiar; Biocombustível; Dendê; Óleo Vegetal.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/869365

Conhecendo um pouco os biocombustíveis.
Provedor de dados: 14
Autores: COLLARES, D. G.; GONCALVES, S. B.
Caça-palavras; Palavras cruzadas; Jogo dos 7 erros; Labirinto; Vamos colorir.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Cartilha infantil; Cana-de-açúcar; Pinhão-manso; Óleo de fritura.; Algodão; Amendoim; Biocombustível; Babaçu; Beterraba; Dendê; Etanol; Girassol; Mandioca; Macaúba; Milho; Soja.; Canola.; Biodiesel.
Ano: 2012
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/936241

Carvão vegetal: de problema a solução sob holofotes negativos por casos de produção em condições inadequadas, biocombustível pode conferir sustentabilidade à produção de aço.
Provedor de dados: 14
Autores: CHIES, V.; PICHELLI, K. R.
bitstream/item/145009/1/AgroenergiaEmRevista-ed09-12-15-2015-1.pdf
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Gases de carbonização; Aproveitamento energético.; Biocombustível; Carvão Vegetal.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1048179

Acetoin: Production of acetoin from glycerin.
Provedor de dados: 14
Autores: SALUM, T. F. C.
Fermentative process for acetoin production from crude glycerin from biodiesel production using a new bacterial strain.
Tipo: Folders
Palavras-chave: Biocombustível; Acetoin; Fermentation; Biodiesel.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1132995

Predação de lagartas desfolhadoras do dendezeiro por Alcaeorrhynchus grandis (Hemiptera: Pentatomidae).
Provedor de dados: 14
Autores: LEMOS, W. de P.; RIBEIRO, R. C.; BERNARDINO, A. S.; BÜECKE, J; MÜLLER, A. A.
bitstream/item/29501/1/ComTec195.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Brasil.; Biocombustível; Dendê; Controle Biológico; Elaeis Guineensis; Doença de Planta; Lagarta; Percevejo; Predador.; Praga de Planta; Amazonia.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/409621

O setor sucroenergético na emergente bioeconomia.
Provedor de dados: 14
Autores: ALVES, A. A.; LOPES, M. A.
O texto aborda como o avanço da bioeconomia tem especial significado para o Brasil, pois abre novas oportunidades para que o País explore vantagens competitivas do seu pujante sistema agroindustrial.
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Bioeconomia; Bioinovação; Seleção genômica ampla; Edição gênica; Biotecnologia; Biodiversidade; Biocombustível.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1138345

Biodiesel e segurança alimentar.
Provedor de dados: 14
Autores: KINPARA, D. I.; ROCHA, M. G. da.
bitstream/item/75770/1/art-020.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biofuel.; Biocombustível; Segurança alimentar; Food security.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/571748

Biogás e suas contribuições para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, I. P.; SCHULTZ, E. L.; GAMBETTA, R.; GONCALVES, S. B.
No presente trabalho foi feita uma revisão da literatura, abordando desde a produção de biogás, incluindo tipos de biodigestores, matérias-primas e bioprodutos, até as formas de utilização do biogás e biometano. Apresentados esses tópicos, foi feita a correlação das possíveis contribuições da cadeia do biogás com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). Por ser um dos temas trabalhados na Embrapa Agroenergia, foram elencados os projetos recém-finalizados e projetos em execução na temática, fazendo a ligação quanto à colaboração para o alcance dos ODS e suas respectivas metas.
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Biometano; Recurso renovável; Selo ODS; Biogás; Biocombustível; Recurso Energético; Resíduo Orgânico.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1149613

GIRASSOL: uma fonte de energia do campo: programa 18: Centro-Oeste/Sudeste.
Provedor de dados: 14
Além de ser uma bela planta ornamental, o girassol fornece produtos que têm diferentes usos: de cada tonelada de semente se extraem, em média, 400 kg de óleo, 250 kg de cascas e 350 kg de torta para os animais (com 45% a 50% de proteína bruta) e a planta inteira pode ser utilizada como forragem de excelente qualidade. O girassol é a quarta oleaginosa mais consumida no mundo, depois da soja, da palma e da canola. As sementes apresentam, em média, 40% de óleo, havendo híbridos que produzem quantidades superiores a 50%. É no girassol que encontramos um dos óleos vegetais de melhor qualidade nutricional. Este óleo também vem sendo indicado para a produção de biocombustíveis – aqueles produzidos a partir de fontes renováveis de energia, como as plantas. Os...
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Oleaginosa; Agronegócio familiar; Girassol; Campo; Planta ornamental; Torta; Forragem; Biocombustível.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1015352

Oleaginosas e seus óleos: vantagens e desvantagens para produção de biodiesel.
Provedor de dados: 14
Autores: BELTRÃO, N. E. de M.; OLIVEIRA, M. I. P. de.
bitstream/CNPA-2009-09/22146/1/DOC201.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biocombustível; Óleo Vegetal Carburante; Planta Oleaginosa.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/276836

Caracterização de frutos de buritizeiros (Mauritia flexuosa L.) objetivando a seleção de progênies para fins de aproveitamento do óleo da polpa e das sementes.
Provedor de dados: 14
Autores: LOPES FILHO, R. P.; ALELUIA, R. L.
bitstream/item/140159/1/CPAF-AP-2015-BPD-88-Caracterizacao-de-frutos-buritizeiros.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Buriti; Fruta tropical; Planta oleaginosa; Biometria; Biocombustível; Recurso Natural.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1038718

Com mais agricultura no diesel, todos ganham.
Provedor de dados: 14
Autores: MIRANDA, E. E. de.
bitstream/item/222127/1/5208.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biocombustível.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1121476

BRS GAITA: cultivar de batata-doce.
Provedor de dados: 14
Autores: CASTRO, L. A. S. de; BECKER, A.; NORONHA, A. D. H.; OLIVEIRA, R. P. de; DUTRA, L. F.
A batata-doce denominada comercialmente BRS Gaita foi selecionada como cultivar de dupla finalidade, direcionada para a produção de etanol e alimentação.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: BRS Gaita; Cultivar de batata-doce; Mudas de alta qualidade; Banco ativo de germoplasma de batata-doce; Produção de etanol.; Batata doce; Muda; Biocombustível; Etanol.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1089577

Considerações Sobre o Bioetanol Lignocelulósico para Subsidiar a Elaboração de Conteúdo da Árvore do Conhecimento Agroenergia.
Provedor de dados: 14
Autores: JARDINE, J. G.; DISPATO, I.; PERES, M. R.
De acordo com a previsão da Agência Internacional de Energia (AIE) até o ano de 2030, os biocombustíveis representarão cerca de 7% do combustível utilizado no transporte, sendo a União Européia, os Estados Unidos e o Brasil os principais produtores e consumidores. Esse crescimento no mercado internacional é esperado devido ao aumento do preço do petróleo e, também porque os países desenvolvidos que assinaram o Protocolo de Kyoto se comprometeram a reduzir suas emissões de gases poluentes (BRASIL, 2005). Os constantes conflitos envolvendo os países do Oriente Médio, que estão nas regiões das reservas de petróleo, causam instabilidade ao suprimento e oscilações nos preços dos combustíveis fósseis, forçando vários países a buscarem alternativas que...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Bioetanol; Lignocelulósico; Agroenergia; Agroenergy.; Biocombustível; Biomassa.; Biodiesel.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/631725

Amendoim: o produtor pergunta, a Embrapa responde.
Provedor de dados: 14
Autores: SANTOS, R. C. dos; FREIRE, R. M. M.; SUASSUNA, T. de M. F.
Atualmente, o mercado de amendoim expandiu-se nos segmentos in natura e de confeitaria. Com as novas demandas que surgem com a agroenergia, abre-se mais um nicho de oportunidades para o emergente mercado de biodesel. No entanto, a melhoria do processo produtivo, ocorrida nos últimos anos, gera novos desafios, que demandam conhecimentos atualizados em diversos aspectos. Este livro fornece aos leitores informações relevantes sobre ciência e tecnologia, reunidas de maneira a propiciar uma leitura agradável e acessível.
Tipo: Col Criar Plantar ABC 500P/500R Saber (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biocombustível; Comercialização; Melhoramento; Planta oleaginosa; Processamento; Sistema de cultivo.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/578407

Indicações de aspecto tecnológico sobre o bioetanol de matéria-prima amilácea.
Provedor de dados: 14
Autores: JARDINE, J. G.; DISPATO, I.; PERES, M. R.
A matriz energética mundial ainda é fortemente inclinada para as fontes de carbono fóssil, com participação total de 80%, sendo 36% de petróleo, 23% de carvão mineral e 21% de gás natural. São muitos os estudos que apontam o esgotamento das fontes de energia fóssil para as próximas quatro a cinco décadas, destacando a necessidade de buscar outras fontes alternativas de energia.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Bioetanol; Bioetanol amiláceo; Agroenergia; Organização da informação; Informação tecnológica; Árvore do conhecimento; Agroenergy.; Biomassa.; Biocombustível.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/581052

Produção de biocombustíveis sólidos no Baixo-Açu, RN.
Provedor de dados: 14
Autores: TAVARES, S. R. de L.
bitstream/item/96559/1/folder-Baixo-Acu-biocombustiveis-solidos.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Baixo-Açu (RN); Biocombustível; Briquete.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/978875

Futuro promissor para as biorrefinarias.
Provedor de dados: 14
Autores: LOPES, M. A.
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Bioeconomia; Refinaria; Biocombustível; Recurso Vegetal; Biomassa; Cana de Açúcar; Produção de Alimentos.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1149203

Cooperação Sul-Sul: Sistemas agroflorestais para produção de alimentos e energia em Moçambique.
Provedor de dados: 14
Autores: FAVARO, S. P.; MALULEQUE, I. F.; PIMENTEL, L. D.; MELOTTO, A. M.; SCHULTZ, E. L.; ROSCOE, R.; MIRANDA, C. H. B.; COSSA, V. J.; FERNANDO, F. M. A.; MAMBA, A. C.; JAMAL, A. M.
bitstream/item/207664/1/BP19.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Equidade de gênero; Cooperação Internacional; Biocombustível; Agricultura Familiar.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1117457

PRODUÇÃO de biodiesel e o novo selo social: programa 10.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/81084/1/04-PGM-10-SUL.mp3
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Selo Combustível Social; Inclusão social; Desenvolvimento regional; Geração de renda; Oleaginosa.; Biocombustível; Agricultura familiar; Biodiesel.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/955375

Análise química instrumental e sua aplicação em controle de qualidade de biocombustíveis.
Provedor de dados: 14
Autores: VAZ JUNIOR, S.
As técnicas analíticas instrumentais de maior uso nos laboratórios de análise química tanto para controle de qualidade como para fins industriais e ambientais são as cromatográficas, as eletroquímicas e as espectroscópicas. Para o correto entendimento de tais técnicas são abordados os aspectos técnico-científicos e econômicos envolvidos na escolha para uso na determinação genérica de analitos orgânicos ou inorgânicos, além de discutidas aplicações em casos reais voltados para o controle químico de qualidade na indústria de biocombustível, conforme resoluções da ANP, utilizando-se diferentes técnicas de maneira associada
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Eletroquímica; Espectroscópica; Analito orgânico; Analito inorgânico.; Biocombustível; Cromatografia.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/872917

Biocombustíveis convencionais sustentáveis.
Provedor de dados: 14
Autores: MORANDI, M. A. B.
Resumo: A descarbonização do setor de transportes é desafiadora. Na maior parte dos países, a redução das emissões no setor elétrico não tem sido acompanhada pelo setor de transportes. Nesse contexto, é importante promover concomitantemente soluções complementares de curto, médio e longo prazos. Biocombustíveis convencionais sustentáveis são uma das poucas opções para promover significativa mudança no padrão de emissões da frota existente. A experiência brasileira com o etanol de cana-de-açúcar serve de exemplo.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biocombustível.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1129502

17 milhões de CBIO emitidos e registrados na B3.
Provedor de dados: 14
Autores: MORANDI, M. A. B.
Resumo: O CBIO é o Crédito de Descarbonização, algo como uma moeda de carbono. Cada CBIO equivale a uma tonelada de gases de efeito estufa (GEE) que deixaram de ser emitidas em função do uso de biocombustíveis certificados pelo RenovaBio, em substituição aos combustíveis fósseis. O RenovaBio é a Política Nacional de Biocombustíveis, um programa criado pelo Ministério de Minas e Energia e gerenciado pela ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A Embrapa Meio Ambiente coordena e, junto com os parceiros ? FEA/Unicamp, LNBR e Agroicone, construiu a RenovaCalc, calculadora e metodologia que permitem a quantificação e certificação dos biocombustíveis no programa.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Crédito de carbono; Agricultura; Agricultura Sustentável; Biocombustível.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1129477

XXI Ciência para a vida: nanotecnologia: inovação na escala do bilionésimo do metro é a nova fronteira da ciência.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/129675/1/XXI-n6-2014.pdf
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Nanotecnologia; Inovação; Biocombustível.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/986054

Caracterização do manejo de insetos-praga da canola adotado por produtores no Rio Grande do Sul e no Paraná.
Provedor de dados: 14
Autores: MARSARO JUNIOR, A. L.; DE MORI, C.; FERREIRA, P. E. P.; TOMM, G. O.; PICANÇO, M. C.; PEREIRA, P. R. V. da S.
A canola, Brassica napus L. var. oleifera, apresenta teor de óleo elevado em seus grãos (de 36% a 42%) e concentração de proteína alta no farelo (de 36% a 39%) (Canola Council of Canada, 2016).
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Brassica napus L; Oleifera; Oleaginosa; Canola Council; Condicionamento do solo; Forragem verde; Alimentação animal; Fonte de óleo; Inseto; Biocombustível; Canola.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1120082

Pinhão-manso: pesquisas, conhecimentos e práticas.
Provedor de dados: 14
Autores: LAVIOLA, B. G.; RODRIGUES, E. V.
bitstream/item/202973/1/Livro-Pinhao-manso-final.pdf
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Melhoramento genético; Programa de Biodiesel; Jatropha Curcas; Biocombustível; Planta Oleaginosa.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1113177

Ração e fertilizantes pressionam os custos do pecuarista.
Provedor de dados: 14
Autores: CARVALHO, G. R.
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Mercado; Preço; Biocombustível; Safra; Gado Leiteiro; Custo de Produção.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/595805

Atributos biométricos e teor de extrato etéreo de acessos de pequi (Caryocar spp.) como potencial fonte de biocombustível.
Provedor de dados: 14
Autores: DUBOC, E.; FRANÇA, L. V. de; FRANZON, R. C.; VIEIRA, E. A.; JUNQUEIRA, N. T. V.
bitstream/item/104747/1/BP201364.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Teor de gordura; Pequis; Improvement; Tropical fruit; Percentage; Fat; Biofuel.; Biocombustível; Fruta Tropical; Melhoramento; Pequi.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/979083

A FERTILIDADE das terras pretas do índio: programa 11: Centro-Oeste/Sudeste.
Provedor de dados: 14
As Terras Pretas dos Índios são encontradas em diversos pontos da Floresta Amazônica, onde viviam muitas tribos. Estudar as Terras Pretas é estudar uma biomassa resultante da decomposição de todo aquele lixão indígena, que os nossos antigos índios enterraram. Milhares de anos se passaram e hoje existe um pool internacional de instituições de pesquisa que se dedica a buscar uma forma de reproduzir essa terra tão fértil, num curto intervalo de tempo e de modo economicamente viável buscando transformar os lixões em biocombustível e/ou insumo agrícola. Quem vai falar sobre a fertilidade das terras pretas dos índios são os engenheiros agrônomos e pesquisadores da Embrapa Solos, Wenceslau Teixeira e da Embrapa Amazônia Ocidental, Aleksander Westphal Muniz.
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Índio; Tribo; Insumo agrícola.; Fertilidade; Biomassa; Biocombustível; Terra preta.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1042662

XXI Ciência para a vida: nutrição e saúde: um novo olhar sobre a produção de alimentos.
Provedor de dados: 14
Membro do IPCC, Renato de Aragão Ribeiro Rodrigues conta como são estimadas as emissões brasileiras de gases de efeito estufa e os esforços do País para mitigá-las; Alimentos funcionais representam nova fronteira para as ciências e prometem impactos relevantes sobre a qualidade de vida das pessoas; Etanol de segunda geração: enzimas do tipo celulares "libertam" os açucares contidos na palha e no bagaço da cana; Estudos apontam uma nova doença de origem animal a cada dois meses, o que ameaça os sistemas produtivos; Quando uma hipótese não se confirma, não quer dizer que a investigação não deu certo; As opções de consumo do café resultam de longa trajetória de inovações , diz o professor Luiz Gonzaga de Castro Júnior.
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Vigilância sanitária; Nutrição humana; Produção de alimentos; Gás; Efeito estufa; Carotenoide; Diabete; Biocombustível; Enzima; Doença animal; Pesquisa florestal.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/994835

Oleaginosas potenciais do Nordeste para a produção de biodiesel.
Provedor de dados: 14
Autores: BELTRÃO, N. E. de M.; OLIVEIRA, M. I. P. da.
bitstream/CNPA/21063/1/DOC177.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biocombustível; Óleo Vegetal; Planta Oleaginosa.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/277417

Balanço de emissões de CO2 por biocombustíveis no Brasil: histórico e perspectivas.
Provedor de dados: 14
Autores: GAZZONI, D. L.
RESUMO: O presente estudo teve dois objetivos principais. O primeiro objetivo foi efetuar um balanço entre as emissões efetivamente verificadas com o uso de biocombustíveis (etanol hidratado, etanol anidro e biodiesel) em veículos da frota brasileira, bem como estimar as emissões evitadas, em função do uso de biocombustíveis como sucedâneos de derivados de petróleo (gasolina A e diesel), no período compreendido entre 2000 e 2011. O segundo objetivo foi estimar as emissões dos biocombustíveis e as emissões evitadas por seu uso, em três cenários que se diferenciavam pela manutenção do apoio atual (BAU), incentivo moderado (PRO) ou agressivo (SUS) do Governo Federal ao sistema de PD&amp;I das cadeias de biocombustíveis, à sua produção e uso e à adequação da...
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biocombustível; Combustível; Biofuels.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/987401

Regiões com potencial para plantio comercial do pinhão-manso no Brasil.
Provedor de dados: 14
Autores: WREGE, M. S.; FRITZSONS, E.; SILVA, S. D. dos A. e; ALMEIDA, I. R. de; CARAMORI, P. H.; RADIN, B.
bitstream/item/105968/1/2013-Doc-Wrege-RegioesPotencial.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pinhão-manso; Jatropha curcas L.; Espécie exótica; Energia; Biocombustível.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/974740

Amendoim: o produtor pergunta, a Embrapa responde.
Provedor de dados: 14
Autores: SANTOS, R. C. dos; FREIRE, R. M. M.; SUASSUNA, T. de M. F.
Ecofisiologia e manejo cultural; Irrigação e drenagem; Doenças; Insetos-praga; Colheita e pós-colheita; Mecanização; Mercado e comercialização; Transferência de tecnologia e organização da produção; Melhoramento e cultivares nacionais; Avanços de biologia molecular; Propriedades nacionais e processamento; Propriedades bioquímicas e funcionais; Potencial do óleo do amendoim como fonte de biodiesel; Qualidade e segurança de alimentos derivados do amendoim.
Tipo: Col Criar Plantar ABC 500P/500R Saber (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Amendoim; Biocombustível; Colheita; Pós-Colheita; Comercialização; Doença de Planta; Fisiologia Vegetal; Mecanização; Melhoramento Genético Vegetal; Planta Oleaginosa; Praga de Planta; Processamento.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1124375

USOS e perspectivas da macaúba: programa 25: Centro-Oeste/Sudeste.
Provedor de dados: 14
A palmeira nativa das regiões tropicais possui um óleo de boa qualidade, que pode ser usado tanto em indústrias alimentícias quanto farmacêuticas e na produção de biocombustíveis. Os pequenos produtores que têm a palmeira de macaúba nas suas propriedades não sabem ainda como gerar lucro. O pesquisador, Alexandre Alonso, da Embrapa Agroenergia e o representante do MDA, Haroldo Oliveira, irão orientá-los e dizer quais os passos a serem seguidos. Alexandre Alonso fala sobre os avanços dos estudos com a macaúba, e explica as vantagens que essa oleaginosa possui, principalmente voltada para a parte de produção. Já Haroldo Oliveira fala sobre possíveis soluções para sanar as dificuldades de extração da macaúba e explica sobre o mercado e ações que estão sendo...
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Palmeira nativa; Indústria farmacêutica; Macaúba; Óleo; Biocombustível; Indústria alimentícia.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1019877

Atividade respiratória, composição química, conservação pós-colheita e determinação das curvas de secagem de frutos de fevilha.
Provedor de dados: 14
Autores: RINALDI, M. M.; CONCEIÇÃO, L. D. H. C. S. DA; JUNQUEIRA, N. T. V.; LIMA, C. A. de; ANDRADE, L. S. de S.
Diversos estudos têm demonstrado o potencial de espécies do gênero Fevillea como matéria-prima para produção de biocombustíveis. O alto teor de óleo das sementes tem atraído o interesse da pesquisa. Por isso, este trabalho objetivou obter informações quanto à atividade respiratória de frutos de fevilha em diferentes pontos de desenvolvimento. As características químicas e fisiológicas foram avaliadas em diferentes ambientes. Determinaram-se: composição centesimal, teores de FDA, FDN, lignina, hemecelulose e atividade de água (aw) na casca e semente dos frutos secos em estufa com e sem circulação de ar. Realizaram-se estudos de conservação dos frutos sob condição ambiente, 7 ºC, 10 ºC e 15 ºC e determinação das curvas de secagem dos frutos sob condição...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Fevilha; Fevillea sp; Produção de gás carbônico; Composição centesimal; Razão de umidade; Biocombustível; Óleo vegetal; Armazenamento.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1071999

Germinação de sementes de palmeiras com potencial para produção de agroenergia.
Provedor de dados: 14
Autores: COSTA, C. J.; MARCHI, E. C. S.
RESUMO: O Brasil possui muitas espécies de palmeiras com potencial para produção de agroenergia, notadamente, para a produção de biodiesel. Dentre elas, o Governo tem priorizado os investimentos em P,S&amp;I em cinco espécies: dendê, macaúba, babaçu, tucumã e inajá. Entretanto, à exceção do dendê, predomina a escassez de informações botânicas, ecológicas e agronômicas que possibilitem a incorporação dessas espécies em sistemas de produção, sobretudo em aspectos relacionados à propagação das mesmas. A germinação de sementes de palmeiras tem sido apontada como lenta, irregular e frequentemente baixa, podendo exibir diferentes graus de dormência, o que torna a produção de mudas um grande desafio. Vários tratamentos têm sido empregados para promover a...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Planta oleaginosa; Palmeira oleaginosa; Bioenergia; Biocombustível; Germinação; Semente.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/571942

PRODUÇÃO de biodiesel e o novo selo social: programa 10.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/82145/1/PGM10-CO-PRODUCAO-BIODIESEL-NOVO-SELO-SOCIAL.mp3
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Desenvolvimento regional; Geração de renda; Inclusão social; Oleaginosa; Selo Combustível Social.; Agricultura familiar; Biocombustível; Biodiesel.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/956732

Opções para a produção de biodiesel no semiárido brasileiro em regime de sequeiro: porque algodão e mamona.
Provedor de dados: 14
Autores: BELTRAO, N. E. de M.; OLIVEIRA, M. I. DE P.; AMORIM, M. L. C. M. DE.
bitstream/CNPA-2010/23668/1/DOC220.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pinhão manso.; Algodão Herbáceo; Biocombustível; Girassol; Mamona; Produtividade; Planta Oleaginosa; Zona Arida.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/513549

Opinião: Matérias-primas para a produção de bioquerosene: A participação dos biocombustíveis na matriz energética aumentará. O bioquerosene só será realidade no país se forem realizados investimentos.
Provedor de dados: 14
Autores: LAVIOLA, B. G.; CAPDEVILLE, G. de.
bitstream/item/135685/1/Laviola-Guy-O-Globo.com-2015.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Matriz energética; Bioquerosene; Oleaginosas.; Biocombustível; Dendê.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1018050

A nova cadeia produtiva da macaúba para bioprodutos e descarbonização.
Provedor de dados: 14
Autores: FAVARO, S. P.; ROCHA, J. D.
A concretização da cultura da macaúba como uma nova cadeia produtiva do agronegócio brasileiro está em curso para atender a bioeconomia de baixo carbono, de inclusão social e de alta rentabilidade. Como uma única planta poderia atender a tantos objetivos? Justamente, esse estudo prospectivo propõe-se a contribuir com elementos para responder a essa questão e alimentar o debate na busca por soluções inteligentes para os desafios postos à humanidade. A macaúba é uma palmeira encontrada naturalmente no território brasileiro e em outros países da América tropical. A grande discussão mundial nos anos mais recentes tem sido sobre como não devastar o ambiente natural e ao mesmo tempo promover o desenvolvimento e a produção mais limpa. E é, acertadamente, neste...
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Acrocomia Aculeata; Crédito; Óleo Vegetal; Bioenergia; Palmeira Oleaginosa; Biocombustível.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1149154

Utilização de sorgo para a produção de biocombustível.
Provedor de dados: 14
Autores: ALBUQUERQUE FILHO, M. R. de; TARDIN, F. D.
bitstream/item/35599/1/Utilizacao-sorgo.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biocombustível; Sorgo.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/580461

Agroenergia e as potencialidades do pinhão-manso (Jatropha curcas L.) para a produção de óleo para biodiesel na região Meio-Norte do Brasil.
Provedor de dados: 14
Autores: VELOSO, M. E. da C.; ARAÚJO, E. C. E.; SOUSA, H. U. de.
Introdução; Desenvolvimento; Biodiesel: energia limpa para substituir o óleo diesel fóssil; Pinhão-manso; Espaçamento; Exigências hídricas do pinhão-manso; Biologia floral; Rendimento em óleo; Poda; Produtividade de sementes e óleo de pinhão-manso ;Colheita; Considerações finais.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Euforbiácea.; Biocombustível; Desenvolvimento Sustentável; Planta Oleaginosa.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/65723

Desenvolvimento de linhagens de sorgo biomassa com nervura marrom e tolerantes ao alumínio.
Provedor de dados: 14
Autores: PARRELLA, R. A. da C.; SCHAFFERT, R. E.; MAGALHAES, J. V. de; MENEZES, C. B. de; SILVA, M. J. da; LACERDA, V. A.
O interesse por culturas dedicadas à produção de biocombustíveis está em expansão, com importância crescente para a biomassa lignocelulósica como uma das alternativas mais promissoras, e ambientalmente sustentáveis, para a substituição dos combustíveis fósseis. O sorgo biomassa, que tem grande potencial produtivo, está sendo desenvolvido para geração de etanol de celulósico. Genótipos de sorgo com a mutação bmr, que confere nervura marrom, apresentam menor teor de lignina na biomassa, o que favorece a produção de etanol celulósico. Dentre os vários fatores que limitam a produção agrícola em solos ácidos, a toxidez causada pelo alumínio (Al) é uma das mais importantes. Em sorgo, o loco AltSB, localizado no cromossomo 3, tem um importante papel na tolerância...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Bmr6; SbMATE; Sorghum Bicolor; Biocombustível; Melhoramento Vegetal; Lignina.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1103215

Jatropha: Jatropha cultivar with higher oil productivity.
Provedor de dados: 14
Autores: LAVIOLA, B. G.
Jatropha cultivar with higher oil productivity for insertion in the biofuel energy matrix in Brazil.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biocombustível; Biofuels; Jatropha; Plant breeding.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1132872

Diesel verde: produção de diesel verde a partir de óleo de palma com catalisadores à base de níquel.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, I. P.
Processo de produção de diesel renovável - diesel verde - a partir de óleo de palma, com utilização de catalisadores à base de níquel. Nesse processo, ocorre a formação de hidrocarbonetos semelhantes aos do diesel de petróleo, por meio de reações que envolvem a hidrogenação do óleo, o que propicia à mistura maior estabilidade oxidativa.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Óleo de palma; Diesel verde; Óleo Diesel; Biocombustível; Hidrogenação; Biodiesel; Biofuels.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1126435

PRODUÇÃO de biodiesel e o novo selo social: programa 10.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/82169/1/PGM10-N-PRODUCAO-BIODIESEL-NOVO-SELO-SOCIAL.mp3
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Selo Combustível Social; Inclusão social; Desenvolvimento regional; Geração de renda; Oleaginosa.; Biocombustível; Agricultura familiar; Biodiesel.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/956768

Potencial da macaubeira como fonte de matéria-prima para produção de biodiesel.
Provedor de dados: 14
Autores: CARGNIN, A.; JUNQUEIRA, N. T. V.; FOGAÇA, C. M.
bitstream/item/78012/1/doc-217.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Planta oleaginosa; Macaúba; Biocombustível; Oil crops; Biofuels.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/571923

Aptidões de genótipos de batata-doce para consumo humano, produção de etanol e alimentação animal
Provedor de dados: 86
Autores: Gonçalves Neto,Álvaro Carlos; Maluf,Wilson Roberto; Gomes,Luiz Antonio Augusto; Gonçalves,Ranoel José de Sousa; Silva,Vanisse de Fátima; Lasmar,André.
O objetivo deste trabalho foi identificar a aptidão de genótipos de batata-doce (Ipomoea batatas) para consumo humano, produção de etanol e alimentação animal, por meio de índices de aptidão. Os índices de aptidão corresponderam às médias dos valores das variáveis padronizadas para 16 características de interesse, ponderadas por pesos atribuídos a cada característica, conforme a aptidão avaliada. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com duas repetições e 39 genótipos: 36 acessos da coleção de germoplasma da Universidade Federal de Lavras e três cultivares comerciais (Palmas, Brazlândia-Branca e Brazlândia-Rosada). Oito genótipos foram considerados aptos à produção de etanol, 11 à alimentação animal e 11 ao consumo humano, incluindo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ipomoea batatas; Biocombustível; Índice de seleção; Produção de biomassa; Produção de ramas; Qualidade nutricional.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011001100013

Eficiência da seleção para incremento do teor de óleo do pinhão-manso
Provedor de dados: 86
Autores: Rocha,Rodrigo Barros; Ramalho,André Rostand; Teixeira,Alexsandro Lara; Laviola,Bruno Galvêas; Silva,Francisco Célio Gomes da; Militão,Júlio Sancho Linhares Teixeira.
O objetivo deste trabalho foi estimar os parâmetros genéticos de características de qualidade de grãos de pinhão-manso (Jatropha curcas) e quantificar o progresso genético da seleção. O teor de óleo dos grãos e os pesos de grãos, amêndoas e casca de 120 plantas, selecionadas ao acaso em plantio comercial, foram avaliados aos 36 e 48 meses de cultivo. O progresso genético foi quantificado por meio da avaliação dos ganhos diretos e da utilização de índices de seleção. O efeito da interação genótipos x medição foi significativo para todas as características avaliadas; portanto, há genótipos com comportamento diferenciado nas duas colheitas. Os parâmetros genéticos indicaram predominância da variação genotípica na expressão das características avaliadas, e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas; Biocombustível; Índice de seleção; Melhoramento genético; Peso de amêndoas; Variedade comercial.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000100007

Seletividade de herbicidas pré-emergentes ao pinhão-manso (Jatropha curcas)
Provedor de dados: 87
Autores: Rocha,P.R.R; Silva,A.F; Faria,A.T; Galon,L; Ferreira,E.A; Felipe,R.S; Silva,A.A; Dias,L.A.S.
Nos últimos anos, a área cultivada com pinhão-manso tem se expandido no Brasil, tendo em vista a sua utilização na produção de biocombustíveis. Um dos problemas enfrentados pelos produtores é a escassez de informações sobre a tolerância do pinhão-manso aos herbicidas registrados no Brasil. Diante disso, objetivou-se avaliar a tolerância de genótipos de pinhão-manso a herbicidas aplicados em pré-emergência da cultura. O experimento foi instalado em blocos casualizados, com quatro repetições, em esquema fatorial 3 x 6. O fator A foi composto pelos genótipos de pinhão-manso (Filomena, Gonçalo e Paraguaçu), e o fator B, pelos herbicidas (isoxaflutole, oxyfluorfen, sulfentrazone, pendimethalin e tebuthiuron) mais uma testemunha sem aplicação de herbicida. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biocombustível; Controle químico; Fitointoxicação; Tolerância.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582010000400013

ENERGIA RENOVÁVEL: UMA ANÁLISE SOBRE OFERTA E DEMANDA DE ETANOL NO BRASIL
Provedor de dados: 31
Autores: Oliveira,   Michelle Pinto; Alencar,   Junia Rodrigues de; Souza,   Geraldo da Silva e.
A grande necessidade de diminuir a dependência em relação ao petróleo devido aos seus preços em constante elevação, a preocupação com o meio ambiente (protocolo de kyoto) e a crescente demanda por carros flex tem colocado o etanol - uma energia totalmente renovável - em papel de destaque, como fonte alternativa de energia. A demanda e a oferta por este biocombustível são crescentes nos últimos anos e com grande possibilidade de se manter forte e dinâmica por vários anos. Neste contexto, o estudo teve como objetivo analisar quais as variáveis que afetaram a oferta e a demanda de etanol no Brasil, no período de 1995 a 2006. O método de análise utilizado foi o modelo de equilíbrio simultâneo por meio de mínimos quadrados em dois estágios, com correção de...
Tipo: Conference Paper or Presentation
Palavras-chave: Etanol; Energia renovável; Biocombustível; Oferta e demanda; Equações simultâneas; Ethanol; Renewable energy; Biofuel; Supply; Demand; Simultaneous equations; Resource /Energy Economics and Policy.
Ano: 2008
URL: http://purl.umn.edu/108835

ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL
Provedor de dados: 31
Autores: Santos Junior,   Silvio; Dias,   Marcelo Fernandes Pacheco; Mendonca,   Erica Silva; Rosa,   Nadir Paula Da; Silva,   Tania Nunes da.
Muitos compostos químicos são encontrados na atmosfera terrestre atuando como “gases de efeito estufa”. Eles são importantes uma vez que impedem a reflexão total dos raios solares, Entretanto, os níveis de alguns desses gases, principalmente o gás carbônico (CO2), vem aumentando a uma taxa de 25% desde o processo de industrialização em larga escala, iniciado a 150 anos atrás. Nos últimos 20 anos o CO2 vem correspondendo a 84% dos gases provenientes das atividades humanas, e, 82% dele é resultante da queima de combustíveis fósseis. Considerando que o aumento da população e o surgimento de novas tecnologias continuam demandando energia de forma incremental, é imperativo a busca de soluções energéticas alternativas, mais sustentáveis. Neste contexto, a...
Tipo: Conference Paper or Presentation
Palavras-chave: Biocombustível; Sustentabilidade; Recursos naturais; Soja; Biofuel; Sustainability; Natural Resources; Soybeans; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2008
URL: http://purl.umn.edu/109812

Implicações Econômicas e Socioambientais do Biodiesel: Perspectivas da Inserção Gaúcha na Produção
Provedor de dados: 31
Autores: Borges,   Adriana Duck; Prieb,   Rita Pauli.
O objetivo desse artigo é fazer uma análise das implicações econômicas e sócio ambientais do biodiesel com ênfase nas perspectivas da inserção gaúcha na produção. A metodologia utilizada compreende duas etapas: primeiro uma revisão bibliográfica acerca da produção e mercado do biodiesel em nível mundial e a particularidade do caso brasileiro. Num segundo momento, buscou-se explicitar a perspectiva gaúcha na produção do biodiesel a partir da aplicação de questionários às pessoas-chave vinculadas às usinas de processamento e prefeituras dos municípios envolvidos na produção. A principal conclusão reforça a viabilidade econômica, e sócio ambiental dessa produção. Ao permitir a produção com base na agricultura familiar, contribui para a diminuição do êxodo...
Tipo: Conference Paper or Presentation
Palavras-chave: Biocombustível; Biodiesel; Economia; Meio-ambiente; Biofuel; Biodiesel; Economy; Environment; Resource /Energy Economics and Policy.
Ano: 2008
URL: http://purl.umn.edu/108194

Desempenho dinâmico de um trator agrícola utilizando biodiesel destilado de óleo residual
Provedor de dados: 91
Autores: Soranso,Ana M.; Gabriel Filho,Antonio; Lopes,Afonso; Souza,Eduardo G. de; Dabdoub,Miguel J.; Furlani,Carlos E. A.; Camara,Felipe T. da.
Propôs-se, com este trabalho, avaliar o desempenho dinâmico de um trator agrícola funcionando com biodiesel destilado (50% etílico + 50% metílico) em função das proporções de biodiesel e diesel de petróleo (0 e 100%, 5 e 95%, 15 e 85%, 25 e 75%, 50 e 50%, 75 e 25% e 100 e 0%) respectivamente. O experimento foi realizado na área do Departamento de Engenharia Rural da Universidade Estadual Paulista - UNESP, Campus de Jaboticabal, SP, localizado na latitude 21º 14' 28" S e longitude 48º 17'12" W. Utilizou-se um trator 4 x 2 TDA com potência de 73,6 kW (100 cv) no motor e um trator de lastro. O biodiesel utilizado foi produzido à base de óleo residual de fritura de alimentos, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), com 7 tratamentos e 5...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biocombustível; Mistura de combustíveis; Consumo de combustível.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500018

Influência da sanidade e deficit hídrico na germinação de sementes de Carthamus tinctorius L.
Provedor de dados: 95
Autores: Dantas,Cibelley Vanúcia Santana; Silva,Ivanice Bezerra; Pereira,Gabrielle Macedo; Maia,Josemir Moura; Lima,João Paulo Matos Santos; Macedo,Cristiane Elizabeth Costa de.
A salinidade e o déficit hídrico são os fatores abióticos que têm afetado acentuadamente a produção de espécies vegetais de importância socioeconômica nas regiões áridas e semi-áridas. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi de avaliar os efeitos do cloreto de sódio (NaCl) e do polietilenoglicol (PEG 6000), agentes estressores comumente utilizados para simular os estresses salino e hídrico, respectivamente, na germinação de sementes de cártamo (Carthamus tinctorius L.), uma oleaginosa da família Asteraceae. A germinação foi conduzida em sistema de rolo, com delineamento experimental de sete tratamentos osmóticos (controle; "0,450; "0,852; "1,271 MPa), sendo três com concentrações isosmóticas de NaCl (100; 200 e 300mM) e PEG (188,35; 267,75 e 357,24...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cártamo; Salinidade; Déficit hídrico; Biocombustível.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31222011000300020

Qualidade da carne de suínos com uso de glicerina na alimentação
Provedor de dados: 45
Autores: Melo,D.S.; Faria,P.B.; Cantarelli,V.S.; Rocha,M.F.M.; Pinto,A.M.B.G.; Ramos,E.M.
O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do fornecimento de diferentes níveis de glicerina na alimentação sobre a qualidade da carne de suínos em terminação. Foram utilizados 30 machos castrados e 30 fêmeas que apresentaram peso inicial de 79,3±4,0kg. Utilizou-se delineamento em blocos casualizados (peso inicial) em esquema fatorial 2 × 4 + 2, sendo duas categorias sexuais (macho castrado e fêmea), quatro níveis de glicerina bruta (50, 100, 150 e 200g/kg) e dois grupos controle (macho castrado e fêmea alimentados com dieta sem glicerina), totalizando dez tratamentos com seis repetições e a unidade experimental representada por um animal. Após o abate, foram realizadas as análises físico-químicas e centesimais dos músculos Longissimus dorsi (lombo)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biocombustível; Composição centesimal; Composição físico-química.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352014000200036

Composição nutricional e valores energéticos determinados com frangos de corte de coprodutos do processamento do etanol de milho
Provedor de dados: 45
Autores: Santos,F.R.; Silva,M.R.S.; Oliveira,N.R.; Santos,H.B.; Cordeiro,D.A.; Minafra,C.S.
ABSTRACT It was determined by the total collection of excreta method, with broilers from 22 to 32 days of age, the coefficients of apparent metabolism of dry matter, crude protein and crude energy and apparent metabolizable energy corrected for zero nitrogen balance (AMEn) of the ethanol co-products of corn: acid oil and dried distillery grains with soluble (DDGS). The DDGS and corn acid oil presented nutritional metabolization coefficients ranging from 43 to 83% and AMEn equal 2393.5 and 7859.2kcal/kg respectively, and may be food alternatives to soybean meal and soybean oil.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Aproveitamento nutricional; Biocombustível; DDGS; Óleo ácido.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352019000501759

Toxicidade do pericarpo da Jatropha curcas em ovinos
Provedor de dados: 45
Autores: Ferreira,O.R.; Brito,S.S.; Lima,F.G; Souza,D.P. Mariano; Mendonça,S.; Ribeiro,J.A.A.; Maiorka,P.C.; Araújo,V.L; Neiva,J.N.M; Fioravante,M.C.S.; Ramos,A.T.; Maruo,V.M.
O pinhão manso (Jatropha curcas) é uma planta cultivada para a produção de biocombustível. O pericarpo é um coproduto com potencial para alimentação animal, e a presença de componentes tóxicos, principalmente ésteres de forbol, pode limitar sua utilização. Assim, objetivou-se avaliar a toxicidade do pericarpo. Vinte ovinos foram distribuídos em quatro grupos - um grupo-controle, que não recebeu a planta, e três experimentais, que receberam o pericarpo nas concentrações de 15% (G15), 30% (G30) e 45% (G45), durante 23 dias. Após o 10º dia, a ingestão do pericarpo promoveu redução do consumo de alimento, diarreia, desidratação e caquexia. Todos os grupos tratados apresentaram redução na concentração de fosfatase alcalina. Animais do G30 apresentaram redução...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pinhão-manso; Planta tóxica; Coproduto; Biocombustível.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352012000300006

DEMONSTRATIVO DE VANTAGENS ECONÔMICAS E DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA NA OPÇÃO POR ETANOL NOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS FLEX-FUEL
Provedor de dados: 193
Autores: Graminho, Cláudio Silva; Dullius, Alexandre.
A diferença entre o preço do combustível no abastecimento de uma frota de veículos flex-fuel com etanol ou com gasolina não deve ser o principal quesito na escolha do combustível empregado. Utilizando os dados de abastecimento de um conjunto de um pool de veículos flex-fuel de uma grande empresa durante todo o ano de 2014, onde se utilizou majoritariamente a opção da gasolina como combustível. Este trabalho propõe uma metodologia para o cálculo da diferença entre os preços no abastecimento e entre a quantidade de emissões de gases de efeito estufa gerados tanto pelo uso misto de combustíveis, quanto pelo uso exclusivo do etanol hidratado estimado para se percorrer a mesma distância. Também se estabeleceu uma relação entre a diferença de preços por litro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Combustíveis; Biocombustível; GEE; Eficiência energética; Gasolina.
Ano: 2016
URL: http://revistas.ufpr.br/biofix/article/view/49093

Biodiesel: o ônus e o bônus de produzir combustível
Provedor de dados: 65
Autores: Silva,Paulo Regis Ferreira da; Freitas,Thais Fernanda Stella de.
A dependência do petróleo e a poluição gerada pelo óleo diesel são as grandes desvantagens do uso deste combustível, o que vem estimulando a busca por fontes energéticas alternativas. Biodiesel é o combustível derivado de óleos vegetais ou de gordura animal que pode substituir total ou parcialmente o óleo diesel derivado de petróleo. Pode ser obtido por diferentes processos, como craqueamento, transesterificação ou esterificação, tendo glicerina como subproduto. A transesterificação é o método estimulado pelo Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel no Brasil, consistindo na reação química de triglicerídios com álcoois (metanol ou etanol) na presença de um catalisador (NaOH). O objetivo desta revisão é discutir as vantagens e as desvantagens que a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biocombustível; Energia renovável; Culturas oleaginosas; Custo energético.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000300044

Germinação de embriões e crescimento inicial in vitro de macaúba
Provedor de dados: 65
Autores: Soares,Joyce Dória Rodrigues; Rodrigues,Filipe Almendagna; Pasqual,Moacir; Nunes,Claudinéia Ferreira; Araujo,Aparecida Gomes de.
A macaúba é uma palmeira oleaginosa altamente produtiva e seu óleo pode ser usado na produção de biocombustíveis. O presente trabalho teve como objetivos avaliar a influência de concentrações dos sais do meio de cultura MS e de água de coco na germinação in vitro de embriões zigóticos de macaúba e no crescimento inicial de plântulas. Os embriões foram excisados e em seguida inoculados em tubos de ensaio contendo 15mL de meio de cultura MS nas concentrações de 50 e 100% de sais minerais, acrescidos de água de coco (0, 50, 100 e 150mL L-1). As culturas foram mantidas em sala de crescimento com irradiância em torno de 42W m-2, temperatura de 25±2°C e fotoperíodo de 16 horas. Maior porcentagem de germinação de embriões de macaúba foi obtida aos 60 dias, em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Meio MS; Água de coco; Cultura de embriões; Biocombustível; Palmeira; Acrocomia aculeata.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782011000500006

Desempenho de um motor de trator agrícola em bancada dinamométrica com biodiesel de óleo de frango e misturas binárias com óleo diesel
Provedor de dados: 65
Autores: Fiorese,Diego Augusto; Dallmeyer,Arno Udo; Romano,Leonardo Nabaes; Schlosser,José Fernando; Machado,Paulo Romeu Moreira.
O Brasil, terceiro maior produtor de biodiesel do mundo e terceiro maior produtor mundial de frango, pode incrementar, na sua matriz energética, o uso de óleo oriundo de aves como alternativa aos combustíveis fósseis e à redução da dependência do óleo de soja para esse fim. O país dispõe de mais de 350 milhões de litros de óleo de frango por ano. Considerando a aplicação dos combustíveis alternativos para os motores a diesel, em máquinas agrícolas, o trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho do motor de um trator agrícola de 53kW acoplado pela TDP em bancada dinamométrica, operando com biodiesel metílico de óleo de frango e misturas com óleo diesel, sendo: B5 (testemunha), B20, B40, B60, B80 e B100. Avaliaram-se a potência, o torque, a reserva de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biocombustível; Ensaio; Eficiência; Dinamometria.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000400013

Metodologia experimental para avaliação de custos de produção e utilização de biodiesel: estudo de caso de quatro ésteres metílicos e óleo diesel comercial
Provedor de dados: 65
Autores: Fiorese,Diego Augusto; Gomes,Luis Fernando Souza; Souza,Samuel Nelson Melegari de; Dallmeyer,Arno Udo; Romano,Leonardo Nabaes.
Considerando que o Brasil detém uma vasta gama de matérias-primas para produção de biodiesel, e também que há a possibilidade de produção em pequena escala, prima-se por estudos de cunho econômico a partir de metodologias de fácil execução. O objetivo do trabalho foi demonstrar uma metodologia e sua aplicação para avaliação dos custos inseridos dentro do processo produtivo e de utilização do biodiesel. A metodologia foi aplicada a biodieseis originários de óleo de soja, girassol, frango e sebo bovino, dos quais se avaliaram economicamente os custos fixos e variáveis para conversão química dos óleos e gorduras em ésteres metílicos, em uma planta de produção experimental. Os custos de produção para cada uma das quatro citadas são distintos em função do valor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia; Biocombustível; Helianthus annus; Glycine max; Consumo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782011001100012

Mistura de biodiesel de sebo bovino em motor diesel durante 600 horas
Provedor de dados: 65
Autores: Corrêa,Ila Maria; Maziero,José Valdemar Gonzalez; Storino,Moisés.
O biodiesel de sebo bovino é considerado uma alternativa de baixo custo e de grande disponibilidade por ser resíduo da produção agropecuária brasileira, que é uma das maiores do mundo. Raros são os trabalhos que mostram a utilização do biodiesel de sebo bovino em motores diesel. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da mistura de biodiesel bovino na proporção de 5% ao óleo diesel comercial no desempenho do motor, possíveis consequências internas no motor e nas características do óleo lubrificante após o uso prolongado em motor diesel. Foram realizados ensaios em bancada dinamométrica utilizando um trator agrícola. O desempenho do motor foi determinado através da tomada de potência (TDP). O motor foi operado por 600h durante as quais foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biocombustível; Energia; Desempenho de motor.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782011000700014

Desempenho de motor diesel com misturas de biodiesel de óleo de girassol
Provedor de dados: 64
Autores: Corrêa,Ila Maria; Maziero,José Valdemar Gonzalez; Úngaro,Maria Regina; Bernardi,José Augusto; Storino,Moises.
Objetivou-se, neste trabalho avaliar o uso de misturas de biodiesel de girassol (Helianthus annuus L.) e diesel no desempenho de um motor de ignição por compressão, injeção direta. Os ensaios foram realizados em bancada dinamométrica utilizando-se as misturas B5, B10, B20 e B100 em comparação ao diesel (D). Foi analisado o desempenho do motor através da tomada de potência (TDP) com cada combustível, e analisado o óleo lubrificante do motor antes e após 96 horas de uso com B100. Os resultados obtidos foram: D (40,7 kW; 271 g/kW.h); B5 (40,3 kW; 271 g/kW.h); B10 (39,8 kW; 277 g/kW.h); B20 (40,0 kW; 277 g/kW.h) e B100 (39,8 kW; 291 g/kW.h). Concluiu-se que o uso das misturas B5, B10, B20 e B100 proporcionou redução de no máximo 2,2 % na potência na TDP e um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Motor de compressão; Desempenho; Biocombustível.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000300033