Consulta: subjectFacets:"Compactação"
Registros recuperados: 82
Data/hora: 10/06/2024 10:00:06

Hastes instrumentadas para a mensuração da resistência mecânica do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Adamchuk,Viacheslav I.; Molin,José P.
A presença de camada de solo compactada pode significar sérios problemas ao desenvolvimento do sistema radicular das culturas em geral. A correção pode ser feita por métodos biológicos ou mecânicos. Uma das formas de diagnóstico da sua presença é com o uso de penetrômetros que exigem tempo considerável para a obtenção de dados. Com o advento dos recursos de espacialização das informações na forma de mapas, a necessidade de amostragem passou a ser ainda maior. Este trabalho reporta a busca de uma solução alternativa ao uso do penetrômetro. Envolve a geração de mapas de resistência mecânica do solo ao deslocamento de uma haste em três profundidades, baseado em três hastes instrumentadas, um receptor de GPS e um sistema de aquisição de dados. O sistema é...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Sensores de solo; Compactação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100018

Influência da pressão interna dos pneus e da velocidade de deslocamento nos parâmetros operacionais de um trator agrícola e nas propriedades físicas do solo
Provedor de dados: 70
Autores: FEITOSA,JARDÊNIA R.; FERNANDES,HAROLDO C.; TEIXEIRA,MAURI M.; CECON,PAULO R.
O tráfego intenso de tratores ocasiona alterações na qualidade física do solo, desencadeando processos de compactação e erosão. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da alteração da pressão interna dos pneus e da velocidade de deslocamento de um trator agrícola 4 x 2 com tração dianteira auxiliar (TDA), em propriedades físicas de um solo usadas como parâmetros para a avaliação da compactação e em parâmetros operacionais do trator relacionados ao seu desempenho. Para tanto, foram determinadas a densidade do solo, a porosidade total e o índice de cone de amostras de solo coletadas antes e após a passagem do trator. Determinou-se, ainda, o avanço cinemático do trator, a patinagem dos rodados, a área de contato entre o pneu e o solo, e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Densidade do solo; Patinagem dos rodados; Porosidade.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000100117

Tensões aplicadas no solo pelas diferentes pressões do pneu de um trator agrícola
Provedor de dados: 70
Autores: Mion,Renildo L.; Holanda,Áurea S. de; Barroso,Suelly H. de A; Silva,Samuel de A. T. E.
RESUMO A distribuição das tensões provocadas por rodados das máquinas agrícolas é dependente da carga da roda e da pressão interna do pneu, bem como das condições do solo. O objetivo do presente trabalho consistiu em avaliar numericamente a distribuição dos deslocamentos e das tensões atuantes em um solo coletado no Estado do Ceará, provocada pela passagem de um trator agrícola. O peso individual do pneu traseiro (dimensões 18.4-34 R1) em que foi medida a área de contato do pneu com o solo era de 17,1 kN. Nas análises numéricas, baseadas no método dos Elementos Finitos, foram considerados diferentes valores da pressão interna do pneu (96,5 kPa, 124,0 kPa, 151,0 kPa e 179,0 kPa) com suas respectivas áreas de contato (0,2256 m2, 0,1660 m2, 0,1522 m2 e 0,1393...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Método dos elementos finitos; Módulo resiliente; Compactação; Pneus.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000100063

Variabilidad espacial de atributos físicos de un Typic Haplustox de los Llanos Orientales de Colômbia
Provedor de dados: 70
Autores: Ramírez-López,Leonardo; Reina-Sánchez,Amparo; Camacho-Tamayo,Jesús H.
O objetivo deste trabalho foi estudar o comportamento da variabilidade espacial da resistência mecânica à penetração (RP), da densidade do solo, da densidade de partículas do solo, da porosidade total e dos teores de areia, silte e argila, e as relações existentes entre as propriedades analisadas. O estudo foi desenvolvido em Puerto López (Meta-Colômbia). As amostras do solo foram coletadas em duas profundidades (0 - 0,10 e 0,10 - 0,20 m), em intervalos regulares de 25 m, em malha regular, compreendendo 42 pontos, sendo a RP medida até 0,42 m de profundidade. A RP não se correlacionou com nenhuma propriedade, na primeira profundidade. De 0,10 - 0,20 m de profundidade, a RP correlacionou-se com os teores de silte e areia. Os semivariogramas da RP não...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Geoestatística; Oxissol.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100006

Uso de dois penetrômetros na avaliação da resistência mecânica de um latossolo vermelho distrófico
Provedor de dados: 70
Autores: Roboredo,Delmonte; Maia,João C. de S; Oliveira,Osvaldo J. de; Roque,Cassiano G.
A compactação do solo é um problema que interfere no crescimento radicular e na produção vegetal. O estudo foi realizado na estação experimental do Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá (CEFET), município de Santo Antônio do Leverger - MT. O objetivo foi avaliar a resistência mecânica do solo à penetração em um Latossolo Vermelho distrófico, em função de diferentes teores de água, em duas profundidades, utilizando-se de um penetrômetro de velocidade constante e um de impacto, correlacionando-os à densidade do solo. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com oito tratamentos e cinco repetições, dispostos em esquema de parcelas subdivididas, sendo quatro faixas de umidade nas parcelas: faixa 1 (0,1883 a 0,2354 m³ m-3);...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Penetrometria; Compactação; Umidade; Densidade do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000200013

Efeitos do desmatamento com maquinária pesada em latossolo amarelo textura muito argilosa.
Provedor de dados: 14
Autores: BAENA, A. R. C.
bitstream/item/42512/1/Boletim-Pesquisa-157-CPATU.pdf
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Efeito; Compactação; Compactation; Effects.; Desmatamento; Mecanização; Solo.; Deforestation; Mechanization; Soil.
Ano: 1994
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/378486

Influência do preparo do solo na produção de melancia e na compactação em latossolo vermelho-amarelo irrigado.
Provedor de dados: 14
Autores: CHOUDHURY, E. N.; OLIVEIRA, C. A. V.
Foram testados os efeitos de dois sistemas de preparo de solo sobre a producao e sistema radicular da melancia (Citrullus vulgaris) e compactacao do solo em condicoes de irrigacao. Empregou-se um delineamento de blocos ao acaso.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Latosolo; Compactação; Preparo; Soil preparation; Compactation; Root system; Watermelon.; Melancia; Irrigação; Manejo; Produção.
Ano: 1982
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131780

Efeito do manejo do solo na compactação e produção de melancia irrigada.
Provedor de dados: 14
Autores: CHOUDHURY, E. N.; MORGADO, L. B.; ANJOS, J. B. dos.
Determinar os efeitos de diferentes sistemas de preparo de solo sobre a compactacao e produtividade da melancia. Foi instalado no submedio Sao Francisco, em latossolo vermelho amarelo um experimento de blocos ao acaso em quatro repeticoes e com os tratamentos de aracao, aracao e gradagem, gradagem, subsolagem e gradagem. Os resultados mostram que um manejo racional desse solo proporciona boa produtividada, alem de evitar degradacao.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Preparo do solo; Compactação; Management system; Compactation; Citrulus vulgaris; Root system; Natural resource.; Recurso natural; Irrigação; Manejo; Melancia; Sistema Radicular; Solo.; Soil.
Ano: 1986
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131779

Compactação dos solos de floresta e capoeira medida com penetrômetro de cone.
Provedor de dados: 14
Autores: CORDEIRO, D. G.; BATISTA, E. M.
A degradação dos solos, apesar do desconhecimento da maioria dos agricultores, tem início no momento da derrubada das florestas, quando novas áreas são incorporadas ao sistema produtivo. Os efeitos podem ser observados logo após as derrubadas ou depois de alguns anos de atividades agrícolas. Entretanto, os efeitos negativos nem sempre são detectados, sobretudo enquanto não atingem um nível crítico, isto é, quando a produção agrícola fica inviabilizada para algumas culturas. A identificação das alterações que ocorrem nas propriedades físicas do solo auxiliam as recomendações de manejo- Uma das maneiras econômicas e práticas de caracterizar as reais condições resultantes dos manejos utilizados, pode ser efetuada com o penetrômetro de cone. Este equipamento...
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Compactação; Penetrômetro de cone.; Capoeira; Floresta; Resistência; Solo.
Ano: 1997
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/492628

Utilização do equipamento penetrômetro de cone para identificação dos níveis de compactação do solo.
Provedor de dados: 14
Autores: CORDEIRO, D. G.; BATISTA, E. M.; AMARAL, E. F. do.
A degradação dos solos, apesar do desconhecimento da maioria dos agricultores, inicia-se no momento da derrubada das florestas, para incorporação destas áreas a qualquer sistema produtivo. A análise das alterações ocorridas nas propriedades físicas do solo pode auxiliar o manejo. Uma das maneiras de se identificar as reais condições do solo, quanto à compactação decorrente do sistema de manejo utilizado, é através da utilização do equipamento penetrômeto de cone que identifica a profundidade da camada compactada.
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Compactação; Penetrômetro de cone.; Manejo; Solo.
Ano: 1998
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/492528

Contribuição aos estudos de compactação, adensamento e coesão do solo.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, L. B. de; LUZ, L. R. Q. P. da; DELAIA, M. da P.
O estudo apresenta uma contribuição às pesquisas sobre compactação, adensamento e coesão do solo, visando proporcionar aos interessados maiores informações e um aprofundamento dos conhecimentos sobre os assuntos abordados. Foi elaborado com base na consulta de 683 trabalhos, sendo 77,3% de origem nacional e 22,7% estrangeira, compreendendo 984 autores e coautores. Os trabalhos foram agrupados em ordem crescente de tempo, por décadas (1930 a 1990), onde são apresentados breves comentários sobre as principais linhas de pesquisa, conceitos e resultados relevantes da época. Como considerações finais, sugerem-se que os estudos a serem programados deverão ser direcionados no sentido da melhoria dos agroecossistemas, sejam em monoculturas, silvoagrícolas,...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Compactação; Adensamento.; Solo.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/330856

Solos adensados e/ou compactados: identificação/diagnóstico e alternativas de manejo.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, M. S. L. da; CAVALCANTI, A. C.; GOMES, T. C. de A.; ANJOS, J. B. dos.
bitstream/CPATSA/27187/1/CTE76.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Adensamento; Compactação; Característica morfológica; Formação; Pernambuco; Semi-árido.; Solo; Soil.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/151974

Avaliation of the soil preparation quality in minimum cultivation area planted with eucalypt
Provedor de dados: 190
Autores: Gava, José Luiz.
Evaluations, of the quality of soil preparation in the plantation lines, were made in areas with potential risk of compaction using the penetrometer to collect data about the depth and width of the furrow. The samplings were made in three sites of production of Eucalyptus in areas of Cia Suzano de Papel e Celulose in the state of São Paulo, managed under minimum cultivation of the soil and where crop was mechanized and intensive. The statistical evaluation of the quality was made through the measurement and assessment of the results of the soil preparation, comparing the results with the technical quality standards pre-established by the company. The data were analyzed graphically and statistically. In the graphic analysis of the three sites sampled, the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Quality control; Compaction; Soil preparation; Sub soiling Controle de qualidade; Compactação; Preparo de solo; Subsolagem.
Ano: 2003
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/1608

Demanda de tração e propriedades físicas de um Argissolo em diferentes manejos e intensidades de tráfego
Provedor de dados: 86
Autores: Rosa,David Peres da; Reichert,José Miguel; Mentges,Marcelo Ivan; Rosa,Vanderleia Trevisan da; Vieira,Davi Alexandre; Reinert,Dalvan José.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da intensidade de tráfego e do sistema de manejo na demandade tração de umahaste sulcadora deadubo,e naspropriedadesfísicas de umArgissoloVermelho-Amarelo. Os tratamentos foram: semeadura direta com tráfego natural, semeadura direta com tráfego adicional de intensidade de 24,79 Mg km ha-1, semeadura direta com tráfego adicional de intensidade de 49,59 Mg km ha-1, cultivo mínimo e cultivo mínimo em solo compactado com tráfego de 24,67 Mg km ha-1. Foram coletados dados de: porosidade total; densidade do solo; resistência mecânica do solo à penetração; e de esforço horizontal, vertical e de tração da haste sulcadora de adubo da semeadora. A subsolagem do cultivo mínimo, utilizada como técnica isolada, não reduziu...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Cultivo mínimo; Densidade do solo; Estrutura do solo; Semeadura direta; Subsolagem.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000100016

Crescimento radicular de plântulas de milho afetado pela resistência do solo à penetração
Provedor de dados: 86
Autores: Rosolem,Ciro Antonio; Fernandez,Elena Mercedes; Andreotti,Marcelo; Crusciol,Carlos Alexandre Costa.
A resistência do solo à penetração é relacionada com a textura, compactação e umidade do solo. No presente trabalho se estudou o efeito da interação desses fatores sobre o crescimento de raízes de milho. Materiais de solo com 22, 30, 34, 41 e 48% de argila foram acondicionados em tubos de PVC de 10 cm com 4,3 cm de diâmetro interno, nas densidades globais de 1,07, 1,18, 1,36 e 1,53 g cm-3, em três tensões de água: -0,034, -0,106 e -0,640 MPa. Plântulas de milho foram cultivadas nos tubos por 48 horas. Quando a densidade do solo é baixa, a textura tem papel preponderante no crescimento radicular. Esse efeito é menor à medida que aumenta a densidade global. O aumento da resistência do solo à penetração causa diminuição no comprimento e número de raízes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água do solo; Compactação; Densidade global; Textura do solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999000500013

Atributos físicos da qualidade de um solo sob sistema agroflorestal
Provedor de dados: 86
Autores: Carvalho,Rodrigo; Goedert,Wenceslau J.; Armando,Marcio Silveira.
Os sistemas agroflorestais são uma alternativa sustentável de produção agropecuária. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de um solo sob sistema agroflorestal, mediante a quantificação dos seguintes atributos físicos do solo: densidade, porosidade, resistência à penetração e estabilidade dos agregados. O solo sob sistema agroflorestal apresentou qualidade superior, quando comparado ao mesmo solo cultivado em sistema convencional, apresentando menor densidade, maior porosidade, menor resistência à penetração e maior agregação.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade; Porosidade; Compactação; Agregação do solo; Agrofloresta.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2004001100015

Duração das alterações em propriedades físico-hídricas de Latossolo argiloso decorrentes da escarificação mecânica
Provedor de dados: 86
Autores: Drescher,Marta Sandra; Reinert,Dalvan José; Denardin,José Eloir; Gubiani,Paulo Ivonir; Faganello,Antônio; Drescher,Gerson Laerson.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi determinar o tempo de duração do efeito da descompactação do solo, por escarificação mecânica, por meio de indicadores físico-hídricos de Latossolo argiloso, manejado em sistema plantio direto (SPD). Os tratamentos consistiram em meses (0, 6, 12, 18, 24, 30 e 36) transcorridos após escarificação mecânica em SPD e em testemunha sem escarificação em SPD há 27 anos. Foram avaliadas as variáveis: resistência mecânica à penetração, taxa de infiltração de água no solo, densidade e densidade relativa do solo, distribuição do tamanho de poros e condutividade hidráulica do solo saturado. A duração dos efeitos da escarificação mecânica variou com a propriedade do solo, tendo se mantido por 6 meses na densidade e na densidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Descompactação mecânica; Estrutura do solo; Manejo do solo.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000200159

Resiliência física de dois latossolos vermelhos sob plantio direto
Provedor de dados: 90
Autores: Bavoso,Marina Araújo; Silva,Alvaro Pires da; Figueiredo,Getulio Coutinho; Tormena,Cássio Antonio; Giarola,Neyde Fabíola Balarezo.
A resiliência física de solos é proveniente de processos regenerativos que incluem ciclos de umedecimento e secamento, congelamento e descongelamento, assim como as atividades biológicas. Este estudo testou a hipótese de que as propriedades físicas do solo, como a permeabilidade do solo ao ar, densidade do solo, porosidade de aeração e porosidade total, são indicadores físicos eficientes para quantificar a resiliência de solos de diferentes texturas submetidos ao estresse mecânico (compactação) e após subsequentes ciclos de umedecimento e secamento. O objetivo foi avaliar o comportamento e a resiliência do solo por meio de propriedades físicas de dois Latossolos Vermelhos. Foram retiradas 25 amostras indeformadas (0,00-0,05 m) de dois solos: solo I, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Permeabilidade do solo ao ar; Ciclos de umedecimento e secamento; Compactação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000600023

Tomografia computadorizada na avaliação da densidade de um solo do semi-árido brasileiro
Provedor de dados: 90
Autores: Fante Junior,L.; Oliveira,J. C. M.; Bassoi,L. H.; Vaz,C. M. P.; Macedo,A.; Bacchi,O. O. S.; Reichardt,K.; Cavalcanti,A. C.; Silva,F. H. B. B.
A densidade do solo de amostras indeformadas foi determinada por meio das técnicas de tomografia computadorizada e do torrão impermeabilizado, visando à identificação de processos de compactação do solo e a comparação de métodos. A pesquisa também visou auxiliar um levantamento pedológico elaborado com fins de classificação de terras para irrigação. As amostras de solo foram coletadas da região semi-árida de Petrolina (PE), ao longo de perfis do solo, da superfície até 1 m de profundidade, em camadas de 0,1 m e em duas áreas distintas quanto à sua ocupação vegetal e manejo: (1) vegetação natural (caatinga); (2) área cultivada e irrigada por pivô central. As tomografias foram realizadas com um tomógrafo de primeira geração, constituído por uma fonte de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adensamento; Compactação; Radiação gama.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000400001

Propriedades físico-hídricas de um Latossolo Vermelho submetido a diferentes sistemas de manejo
Provedor de dados: 90
Autores: Vieira,Márcio Luis; Klein,Vilson Antonio.
Uma das práticas mecânicas que podem ser adotadas também em solos sob plantio direto (PD) é a escarificação, que tem por objetivos reduzir a densidade do solo e a sua resistência mecânica à penetração das raízes e aumentar a permeabilidade do solo. O efeito dessas alterações sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas e o rendimento de grãos é dependente das condições climáticas vigentes. Em condições de umidade do solo ideal, as limitações físicas tendem a não se manifestar com muita intensidade. Este trabalho teve por objetivo estudar as alterações nas propriedades físico-hídricas de um Latossolo Vermelho distrófico típico, conduzido sob PD e submetido à descompactação por escarificação. Avaliaram-se a densidade do solo, a densidade máxima e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Conservação do solo e água; Plantio direto.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000600006

Resposta da soja e do eucalipto ao aumento da densidade do solo e a doses de fósforo
Provedor de dados: 90
Autores: Ribeiro,Marco Aurélio Vitorino; Novais,Roberto Ferreira; Faquin,Valdemar; Ferreira,Mozart Martins; Furtini Neto,Antônio Eduardo; Lima,José Maria de; Villani,Ecila Mercês de Albuquerque.
O uso agrícola e o manejo de solos de Cerrado frequentemente causam sua compactação, reduzindo sua porosidade e disponibilidade de água e nutrientes, com efeito negativo sobre o crescimento e o desenvolvimento das culturas. O presente trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos da densidade do solo e de doses de P no crescimento da soja e do eucalipto em solos com diferentes texturas: um Latossolo Vermelho (LV) muito argiloso e outro Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) textura média. Em vasos plásticos de 1,8 L, com 1,6 dm³ de solo, foram testadas, para o LV, as densidades de 0,90, 1,10 e 1,30 kg dm-3 e as doses de 0, 100, 200, 400 e 800 mg dm-3 de P, e para o LVA, as densidades de 1,30, 1,50 e 1,70 kg dm-3 e as doses de 0, 75, 150, 300 e 600 mg dm-3 de P....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Acúmulo de P; Compactação; Degradação do solo; Difusão.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000400015

Densidade do solo no ambiente solo-semente e velocidade de emergência em sistema de semeadura de milho
Provedor de dados: 90
Autores: Reis,Elton Fialho dos; Schaefer,Carlos Ernesto G.R.; Fernandes,Haroldo Carlos; Naime,João de Mendonça; Araújo,Eduardo Fontes.
O microambiente próximo à semente é influenciado diretamente pelo tipo de mecanismo de abertura do sulco e elemento compactador do solo. Nesse sentido, este trabalho objetivou avaliar a densidade do solo na região da semente, em sistema plantio direto, utilizando a tomografia computadorizada. O experimento foi montado em esquema de parcelas subsubdivididas, em que as parcelas foram constituídas de três teores de água do solo (0,22; 0,28; e 0,34 kg kg-1); as subparcelas, de dois mecanismos de abertura do sulco (haste sulcadora tipo facão e disco duplo); e as subsubparcelas, de dois tipos de elementos compactadores (borracha e lisa), com três repetições, no delineamento em blocos casualizados, na cultura do milho. Foram retiradas amostras indeformadas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tomografia computadorizada; Plantio direto; Sulcadores; Compactação; Cobertura do milho; Germinação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000500003

Densidade de um planossolo sob sistemas de cultivo avaliada por meio da tomografia computadorizada de raios gama
Provedor de dados: 90
Autores: Bamberg,Adilson Luís; Pauletto,Eloy Antonio; Gomes,Algenor da Silva; Timm,Luís Carlos; Pinto,Luiz Fernando Spinelli; Lima,Ana Cláudia Rodrigues de; Silva,Thiago Rech da.
A sustentabilidade do arroz (Oryza sativa L.) irrigado em solos de várzea está alicerçada na utilização da rotação e sucessão de culturas, fundamentais para o controle do arroz-vermelho e preto. Os reflexos sobre os atributos dos solos de várzea merecem estudos em especial sobre a compactação do solo. O objetivo deste trabalho foi identificar camadas compactadas em Planossolo submetido a diferentes sistemas de cultivo e preparo, avaliando-se a densidade do solo (Ds) pela Tomografia Computadorizada de Raios Gama (TC). A análise foi realizada em um experimento de longa duração, conduzido de 1985 a 2004, na Estação Experimental da Embrapa Clima Temperado, Capão do Leão, RS, num delineamento experimental em blocos ao acaso, com sete tratamentos, cada um com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Sistemas de cultivo; Solos de várzea; Arroz irrigado.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000500001

Propriedades físicas do solo sob plantio direto influenciadas por calagem, preparo inicial e tráfego
Provedor de dados: 90
Autores: Tormena,C. A.; Roloff,G.; Sá,J. C. M.
No sistema de plantio direto, a ausência de revolvimento do solo, aliada ao tráfego de máquinas, promove a compactação excessiva do solo em superfície. Com o objetivo de estudar alguns fatores que interferem na compactação do solo em plantio direto, foi realizado um experimento no município de Ponta Grossa (PR), nos anos agrícolas de 1989/1990 e 1990/1991. Comparou-se o efeito de três métodos de preparo inicial do solo - com arado de discos, aivecas e rotativo - e dois níveis de calagem sobre algumas propriedades físicas de um Latossolo Vermelho-Escuro argiloso no sistema de plantio direto com tráfego controlado. Utilizou-se a seqüência de culturas em rotação: ervilhaca, milho, aveia-preta e soja. Avaliaram-se a densidade, a porosidade do solo e o teor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rotação de culturas; Estrutura do solo; Compactação; Densidade do solo; Porosidade.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831998000200016

Influência do cultivo contínuo da cana-de-açúcar em latossolos amarelos coesos do estado de Alagoas: propriedades micromorfológicas
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,A. J. N.; Ribeiro,M. R.; Mermut,A. R.; Benke,M. B.
Foram estudados os efeitos do cultivo contínuo da cana-de-açúcar por meio da análise micromorfológica de Latossolos Amarelos argilosos da região dos tabuleiros costeiros do estado de Alagoas, Brasil. Quatro talhões foram selecionados na Usina Caeté, município de São Miguel dos Campos, AL, em janeiro de 1995, sendo um com vegetação nativa (Tn), e os demais cultivados por períodos de dois (T2), dezoito (T18) e vinte e cinco (T25) anos. Os solos foram morfologicamente caracterizados, sendo coletadas amostras indeformadas dos horizontes A, AB e BA de cada perfil, em caixas de Kubiena, para análises micromorfológicas. Foram coletadas amostras para análises de densidade do solo, macroposidade, carbono orgânico e condutividade hidráulica saturada. Os resultados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Latossolo Amarelo argiloso; Propriedades físicas; Tempo de cultivo; Adensamento; Coesão; Compactação.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831998000300018

Atributos físicos do solo e crescimento radicular de soja em latossolo roxo sob diferentes métodos de preparo do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Maria,I. C. de; Castro,O. M.; Souza Dias,H.
A presença de camadas compactadas no solo, resultantes das operações de preparo, pode causar restrição ao crescimento radicular e, conseqüentemente, reduzir a produção. A determinação de atributos físicos do solo, entre eles a densidade e a resistência, tem sido utilizada para avaliar a compactação, visando a recomendações de manejo. Neste estudo, procurou-se determinar a relação entre esses atributos e o crescimento radicular, em um ensaio com cinco sistemas de preparo de solo e cultura de soja (Glycine max L.), localizado no município de Tarumã (SP), em Latossolo Roxo muito argiloso. As avaliações foram realizadas em janeiro de 1993, sete anos após o início do ensaio. Os sistemas de preparo combinaram preparos de verão e de inverno com grade pesada,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de manejo; Compactação; Densidade de raízes; Resistência do solo; Densidade do solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000300025

Funções de pedotransferência para a curva de resistência do solo à penetração
Provedor de dados: 90
Autores: Almeida,Cinara Xavier de; Centurion,; Freddi,Onã da Silva; Jorge,Ricardo Falqueto; Barbosa,José Carlos.
A estimativa da curva de resistência do solo à penetração (CRP) a partir de variáveis de fácil obtenção, como o conteúdo de água, representa uma medida útil não só para a quantificação do estado de compactação, mas também para facilitar a interpretação da resistência do solo à penetração obtida em diferentes condições de campo. O objetivo deste trabalho foi estimar a CRP em solos de diferentes granulometrias e densidades, a partir de dados obtidos com o penetrômetro de impacto. O experimento foi realizado no laboratório de Pedologia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (UNESP), Jaboticabal, SP. Foram utilizadas quatro classes de solos: Neossolo Quartzarênico, Argissolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho distrófico e Latossolo Vermelho...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Conteúdo de água; Qualidade física do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000600003

Uso da terra e propriedades físicas e químicas de Argissolo Amarelo distrófico na Amazônia Ocidental
Provedor de dados: 90
Autores: Araújo,E. A.; Lani,J. L.; Amaral,E. F.; Guerra,A.
O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações físicas e químicas em Argissolo Amarelo distrófico textura média/argilosa relevo plano, sob diferentes tipos de uso no assentamento Favo de Mel, município de Sena Madureira, Acre. A coleta de material de solo foi realizada no início da estação chuvosa (outubro/1999). Os tipos de usos avaliados foram: mata natural (testemunha), mata recém - desbravada e submetida à queima intensa, pupunha (Bactris gassipae) com dois anos de cultivo e pastagem de braquiária (Brachiaria brizantha) com quatro anos de cultivo. Em cada área, abriu-se uma trincheira, de onde se coletaram 12 amostras, em camadas delgadas, no intervalo de 0,0 a 0,60 m a partir da superfície do solo. Também coletaram-se amostras dos horizontes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Substâncias húmicas; Assentamento agrícola; Agricultura itinerante; Agrossistemas da Amazônia.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000200009

Método alternativo para quantificação do intervalo hídrico ótimo em laboratório
Provedor de dados: 90
Autores: Moreira,Wagner Henrique; Petean,Leonardo Pim; Betioli Junior,Edner; Tormena,Cássio Antonio; Figueiredo,Getúlio Coutinho; Silva,Álvaro Pires da.
O intervalo hídrico ótimo (IHO) é definido pela amplitude do teor de água (θ) no solo em que são mínimas as limitações ao crescimento vegetal, associadas à disponibilidade de água, aeração e resistência do solo à penetração (RP). Em geral, a determinação do IHO exige equipamentos de elevado custo, sendo laboriosa a obtenção dos dados de retenção de água e RP. O uso de membranas de pressão e placas porosas de Richards exige longo tempo para definir a curva de retenção de água no solo (CRA) em função do tempo de equilíbrio hidráulico, o qual depende das dimensões da amostra, do tipo de solo e da pressão aplicada. Atualmente, há disponibilidade de equipamentos para determinar o potencial de água do solo (ψ) com rapidez e menor custo como tensiômetros e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Densidade do solo; Estrutura do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000100015

Efeito da adsorção de fosfato em parâmetros físicos e na compressibilidade de solos tropicais
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,R. B.; Lima,J. M.; Dias Junior,M. S.
A elevada adsorção de fosfato em solos tropicais oxídicos altera o balanço de cargas nas superfícies das partículas e pode aumentar a dispersão. Conseqüentemente, isto pode influir na distribuição de tamanhos de poros, estabilidade de agregados e suscetibilidade à compactação. Para avaliar o efeito da adsorção de fosfato nas curvas de compressão e limites de consistência de solos, foram amostradas as camadas de 0-3 e 27-30 cm de um Latossolo Vermelho-Escuro (LE) e de um Cambissolo (C), ambos de textura muito argilosa, na microrregião dos Campos da Mantiqueira (MG). Foi adicionada solução de fosfato à metade das amostras para atingir a sua capacidade máxima de adsorção. As pressões de preconsolidação foram obtidas a partir das curvas de compressão, que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Compactação; Balanço de cargas.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000200005

Equipamento para coleta de amostras indeformadas de solo para estudos em condições controladas
Provedor de dados: 90
Autores: Bortolon,Leandro; Gianello,Clesio; Conte,Osmar; Oliveira,Elisandra Solange; Levien,Renato.
A avaliação da fertilidade do solo pode ser feita por vários métodos, entre eles os testes com plantas em campo ou em vasos. Estudos em casa de vegetação com solos sob sistema plantio direto são dificultados pela obtenção de amostras indeformadas. O presente estudo teve por objetivos propor um equipamento de coleta de amostras de solo indeformadas e testar sua eficácia para uso em estudos em casa de vegetação, especialmente em solos sob sistema plantio direto. Foi desenvolvido um amostrador cilíndrico com diâmetro de 200 e 300 mm de altura. Foram comparadas a resistência do solo à penetração e a densidade do solo no local de coleta e dentro do amostrador. A amostragem foi feita em quatro locais, em solos com distintas classes de argila e em diferentes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Resistência do solo à penetração; Compactação; Densidade.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000600042

Variabilidade espacial da resistência mecânica à penetração em vertissolo cultivado com manga no perímetro irrigado de Mandacaru, Juazeiro, Bahia, Brasil
Provedor de dados: 90
Autores: Coelho,Daniela Siqueira; Cortez,Jorge Wilson; Olszevski,Nelci.
A resistência do solo à penetração é um parâmetro frequentemente utilizado como indicador da compactação do solo em sistemas de manejo, podendo relacioná-lo diretamente com o crescimento e a produtividade das culturas em geral. Para isso, é importante a utilização de métodos geoestatísticos em sua avaliação, por considerar a heterogeneidade dos dados ao longo da área. O objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade espacial da resistência mecânica do solo à penetração (RP) em um Vertissolo cultivado com manga. A coleta de dados foi realizada em área do Projeto Mandacaru I, em Juazeiro-BA, utilizando um penetrômetro eletrônico para determinação da RP nas camadas de 0,00-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,30 e 0,30-0,40 m e um GPS de navegação para determinação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Profundidade; Geoestatística.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000300007

Efeito da colheita seletiva de madeira sobre algumas características físicas de um latossolo amarelo sob floresta na Amazônia Central
Provedor de dados: 90
Autores: Mello-Ivo,Walane Maria Pereira de; Ross,Sheila.
A colheita seletiva de madeira pode vir a ser uma forma sustentável de uso da terra para ecossistemas florestais da Amazônia, uma vez que permite a manutenção de parte considerável da biomassa florestal, diminuindo, assim, a perturbação nas áreas exploradas. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da exploração seletiva de madeira sobre as características físicas de um Latossolo Amarelo. A área de estudo localiza-se a cerca de 80 km ao norte de Manaus e a vegetação é do tipo Floresta Ombrófila Densa. O número de árvores retiradas com um trator de esteiras D6, por arraste, em 1993, variou de sete a dez árvores/ha (DAP &gt; 55 cm). O delineamento experimental foi do tipo blocos ao acaso, com três repetições. Seis tratamentos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo florestal; Compactação; Resistência à penetração; Porosidade.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000500002

Limites críticos de densidade do solo para o crescimento de raízes de plantas de cobertura em argissolo vermelho
Provedor de dados: 90
Autores: Reinert,Dalvan José; Albuquerque,Jackson Adriano; Reichert,José Miguel; Aita,Celso; Andrada,Martín María Cubilla.
A compactação é um grave problema para a qualidade do solo e o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, pois modifica os fluxos de água e ar no solo e reduz a produtividade das culturas agrícolas. Uma das alternativas para amenizar esse problema é o uso de espécies com sistema radicular profundo e vigoroso. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade física de um Argissolo Vermelho cultivado no sistema de plantio direto, após o cultivo de plantas de cobertura, e identificar o limite crítico de densidade do solo. No outono/inverno de 1999/00 e 2000/01, toda a área experimental foi cultivada com aveia-preta (Avena strigosa) mais ervilhaca (Vicia sativa) e, em 2001/02, com nabo forrageiro (Raphanus sativus). No verão, foi semeado milho (Zea mays)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Plantio direto; Leguminosas.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000500002

Intervalo hídrico ótimo e porosidade de solos cultivados em área de proteção ambiental do sul de Minas Gerais
Provedor de dados: 90
Autores: Lima,Vico Mendes Pereira; Oliveira,Geraldo César de; Severiano,Eduardo da Costa; Oliveira,Luiz Fernando Coutinho de.
Condições físicas restritivas ao adequado desenvolvimento das plantas reduzem a capacidade produtiva dos solos e a sustentabilidade ambiental. Um importante parâmetro para expressar essas restrições é o intervalo hídrico ótimo (IHO), por representar, conjuntamente, atributos físicos do solo que influenciam o desenvolvimento de plantas. Com o objetivo de avaliar o IHO e a porosidade de solos cultivados com café e pastagem na microbacia do ribeirão Capituvas, local representativo da APA Coqueiral, coletaram-se amostras indeformadas no Latossolo Vermelho distrófico típico (LVd), no Argissolo Vermelho eutrófico típico (PVe) e no Cambissolo Háplico distrófico típico (CXbd), nas camadas de 0-5, 20-25 e 40-45 cm, respectivamente. Os poros com diâmetro &gt; 145 µm...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Sustentabilidade ambiental; Disponibilidade hídrica do solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000500002

Propriedades físicas do solo em sistemas de manejo na integração agricultura-pecuária
Provedor de dados: 90
Autores: Costa,André da; Albuquerque,Jackson Adriano; Mafra,Álvaro Luiz; Silva,Franciani Rodrigues da.
A qualidade do solo no sistema de integração agricultura-pecuária depende do sistema de manejo do solo e da pastagem. A pesquisa foi realizada em Santa Catarina em um Cambissolo Húmico alumínico, em área com pastagem nativa pastejada por nove anos, dessecada em maio de 2003 para semear pastagem anual de inverno e cultivo de milho no verão. O experimento, conduzido no delineamento com parcelas subdivididas, consistiu da combinação de sistemas de manejo da pastagem e de sistemas de preparo do solo para o cultivo de verão, com os seguintes tratamentos: azevém sem pastejo e dessecado ao final do ciclo e milho em semeadura direta; azevém sem pastejo, roçado e removido ao final do ciclo e milho em semeadura direta; azevém pastejado e milho em semeadura direta;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pisoteio; Compactação; Pastagem; Estrutura do solo; Preparo do solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000200001

Resistência mecânica à penetração de um Planossolo submetido a diferentes sistemas de cultivo
Provedor de dados: 90
Autores: Pedrotti,A.; Pauletto,E. A.; Crestana,S.; Ferreira,M. M.; Dias Junior,M. S.; Gomes,A. S.; Turatti,A. L.
O conhecimento das características e propriedades dos solos de várzea do RS, utilizados atualmente com a cultura do arroz irrigado, torna-se essencial para a adoção de práticas que envolvam irrigação, drenagem, correção da acidez e da fertilidade, principalmente quando se deseja obter altos níveis de produtividade, com menor custo e com menores possibilidades de degradação destes solos e do ambiente onde estão situados. Dentro deste panorama, avaliou-se a compactação de um Planossolo cultivado sob diferentes sistemas de manejo, através da resistência mecânica do solo à penetração. Camadas compactadas foram identificadas, de forma mais acentuada, na profundidade intermediária (0,10-0,20 m) nos sistemas com maior utilização da mecanização agrícola (T2 -...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Várzea; Manejo de solo; Arroz irrigado; Albaqualf.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000300001

Efeito da compactação e CaCO3 na oxidação da pirita em estéril de mineração de carvão
Provedor de dados: 90
Autores: Soares,E. R.; Mello,J. W. V.; Corrêa,M. L. T.; Costa,L. M.; Schaefer,C. E. G. R.
A drenagem ácida, provocada pela oxidação de sulfetos, é um problema ambiental capaz de comprometer a qualidade dos solos e recursos hídricos. Tal impacto pode ocorrer em vários ambientes, estando relacionado principalmente com a mineração de carvão. O presente trabalho foi realizado para estudar a cinética de oxidação da pirita, em estéril de mineração do carvão de Candiota - RS, sob diferentes condições de acesso do O2 atmosférico e pH. O estudo buscou avaliar a possibilidade de ajustar a taxa de dissolução do carbonato à taxa de oxidação dos sulfetos, dificultando o contato do ar atmosférico com os sulfetos presentes no estéril. As unidades experimentais constaram de frascos de lixiviação que continham 100g do estéril e doses crescentes de CaCO3, tendo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem ácida; Sulfetos; Compactação; Calagem.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000100007

Influência da carga mecânica de máquina sobre propriedades físicas de um cambissolo háplico
Provedor de dados: 90
Autores: Cavalieri,Karina Maria Vieira; Silva,Álvaro Pires da; Arvidsson,Johan; Tormena,Cássio Antonio.
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de diferentes cargas mecânicas de máquinas sobre as propriedades físicas de um Cambissolo Háplico classe textural franco-arenoso/franco-argilo-arenoso. A distribuição das pressões (kPa) no solo foi detectada por sensores localizados em diferentes camadas no solo. As propriedades físicas avaliadas foram a densidade do solo (Ds) e a resistência à penetração (RP) na linha e na entrelinha da cultura da beterraba-açucareira (Beta vulgaris L.), até a profundidade de 0,30 m. Os tratamentos foram: sem pressão extra exercida pela semeadora, denominado sem compactação (SC); pressão exercida pela semeadora considerada de baixa carga (BC); pressão exercida pela semeadora considerada de alta carga (AC); e pressão exercida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Densidade do solo; Resistência à penetração; Semeadura.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000300001

Quantificação da degradação física do solo por meio da curva de resistência do solo à penetração
Provedor de dados: 90
Autores: Blainski,Éverton; Tormena,Cássio Antonio; Fidalski,Jonez; Guimarães,Rachel Muylaert Locks.
A resistência do solo à penetração (RP) é uma das propriedades físicas que freqüentemente impõe restrições ao crescimento das raízes das plantas. A RP varia positivamente com a densidade do solo (Ds) e negativamente com o conteúdo de água do solo (θ), e a descrição matemática das relações da RP com Ds e θ estabelece a curva de resistência do solo à penetração (CRS). O objetivo deste trabalho foi quantificar a CRS em um Latossolo Vermelho distrófico sob diferentes sistemas de uso e manejo do solo e utilizá-la na descrição da degradação física do solo. Foram selecionadas quatro áreas: (a) solo sob mata nativa; (b) solo sob pastagem cultivada com Brachiaria humidicola por mais de 20 anos; (c) solo de uma área cultivada com citros por mais de 10 anos, e (d)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Compactação; Qualidade física; Conteúdo de água.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000300007

Capacidade de suporte de carga de um Latossolo Vermelho-Amarelo em uma lavoura cafeeira
Provedor de dados: 90
Autores: Kamimura,Karina Marie; Dias Júnior,Moacir de Souza; Guimarães,Paulo Tácito Gontijo; Santos,Gérson Rodrigues dos; Oliveira,Marcelo Silva de.
O tráfego intensivo de máquinas agrícolas sobre solos cultivados com cafeeiros pode causar compactação excessiva, principalmente quando realizado sob condição inadequada de umidade, promovendo redução da produtividade das áreas sob intensa passagem de máquinas. Os objetivos deste trabalho foram: avaliar a degradação da estrutura do solo na linha de tráfego do trator (LTT) e na linha de tráfego da colhedora (LTC), por meio dos atributos físicos do solo e da capacidade de suporte de carga do solo em função do potencial matricial do solo; e calcular os potenciais matriciais críticos, para evitar a compactação adicional do solo pelo uso de um trator marca Massey Ferguson, modelo 275, e de uma colhedora Jacto KTR Advance em um Latossolo Vermelho-Amarelo textura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Pressão de preconsolidação; Potencial matricial crítico.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000500009

Escarificação de um Latossolo Vermelho na pós-colheita de soqueira de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 90
Autores: Paulino,A. F.; Medina,C. C.; Azevedo,M. C. B.; Silveira,K. R. P.; Trevisan,A. A.; Murata,I. M.
A escarificação nas entrelinhas da soqueira da cana-de-açúcar, associada à adubação e à gradagem (tríplice cultivo), é adotada como um recurso para amenizar o problema da compactação do solo; entretanto, pouco se sabe de seus efeitos no enraizamento da soqueira. Objetivando estudar os efeitos da escarificação na pós-colheita de cana-de-açúcar nas propriedades físicas de um Latossolo Vermelho, na distribuição de raízes e na produtividade, realizou-se um ensaio na região do Arenito Caiuá, utilizando a terceira soca da variedade RB72454. Os tratamentos utilizados foram: E1: escarificação a 0,15 m de profundidade, adubação e gradagem; E2: escarificação a 0,30 m de profundidade, adubação e gradagem; GR: adubação e gradagem. Foram avaliados: densidade do solo,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum sp; Manejo do solo; Compactação; Raízes.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000500013

Modificações causadas pelo uso e a formação de camadas compactadas e, ou, adensadas em um latossolo vermelho-escuro textura média, na região do cerrado
Provedor de dados: 90
Autores: Carvalho Júnior,I. A.; Fontes,L. E. F.; Costa,L. M.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as modificações causadas pelos diferentes usos em atributos de um Latossolo de textura média e a influência destas na formação de camadas compactadas e, ou, adensadas de subsuperfície, sob diferentes usos agrícolas, na região do cerrado. Para tanto, em abril de 1994, nos municípios de Uberlândia e Monte Alegre de Minas, foram selecionados seis locais onde o solo foi amostrado em trincheiras: CC (Fazenda Canadá, vegetação de cerrado); CP (Fazenda Canadá, cultivo com uso de pivô central); GC (Fazenda Gaia, vegetação de cerrado); GPa (Fazenda Gaia, pastagem); GP1 e GP2 (Fazenda Gaia, cultivo com uso de pivô central). O solo foi classificado como Latossolo Vermelho-Escuro, textura média e apresentava camadas compactadas e,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Adensamento; Calagem; Características físicas; Características químicas.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831998000300017

Estimativa da resistência mecânica à penetração de um latossolo vermelho sob cultura perene no norte do estado do Paraná
Provedor de dados: 90
Autores: Ribon,Adriana Aparecida; Tavares Filho,João.
Uma das propriedades físicas importantes para o manejo e estudo da qualidade física dos solos é sua resistência à penetração, uma vez que esta propriedade se apresenta relacionada a diversos atributos do solo indicadores do grau de compactação. O objetivo deste trabalho foi estimar a resistência mecânica do solo à penetração de um Latossolo Vermelho eutroférrico sob cultura perene, em três condições de umidade gravimétrica, a partir da densidade, umidade, teor de argila (Arg) e matéria orgânica do solo. A resistência mecânica do solo à penetração foi avaliada mediante o uso do penetrômetro de impacto, e os dados obtidos em impactos dm-1 foram convertidos em resistência dinâmica (MPa). No momento da determinação da resistência mecânica do solo, foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Sistemas de manejo; Densidade do solo; Umidade gravimétrica; Modelo; Penetrometria de impacto.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000500003

Atributos micromorfológicos de solos do Projeto Jaíba, norte de Minas Gerais
Provedor de dados: 90
Autores: Oliveira,C. V.; Ker,J. C.; Duarte,M. N.; Curi,N.; Fontes,L. E. F.
Amostras indeformadas de horizontes representativos de solos do Projeto Jaíba, norte de Minas Gerais, e camadas compactadas e não compactadas de solos sob uso intensivo foram coletadas e analisadas micromorfologicamente, com vistas em obter maiores informações relativas ao seu grau de evolução e avaliar as alterações causadas nos solos pelo uso agrícola. Foram estudados quatro solos derivados de calcário (P1, P2, P3 e P4) e um originado a partir de sedimentos detríticos (P5), além das camadas com e sem indícios de compactação. A micromorfologia revelou que os solos apresentam características bastante distintas e variáveis, dependendo da classe e do material de origem. O Cambissolo originado de calcário tem como característica marcante o fluxo vertical de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microestrutura; Calcário; Sedimentos detríticos; Compactação.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832000000100014

Caracterização de latossolo amarelo sob cultivo contínuo de cana-de-açúcar no estado de Alagoas: atributos morfológicos e físicos
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,A. J. N. da; Ribeiro,M. R.
Foram estudados os efeitos do cultivo contínuo da cana-de-açúcar nas principais propriedades físicas e morfológicas de um latossolo amarelo argiloso da região dos tabuleiros costeiros do estado de Alagoas. Quatro talhões foram selecionados na Usina Caeté, município de São Miguel dos Campos (AL), em janeiro de 1995; um com vegetação nativa (Tn) e os demais cultivados por períodos de dois (T2), dezoito (T18) e vinte e cinco (T25) anos. Os solos foram caracterizados morfologicamente e, nas amostras de cada horizonte, foram determinados granulometria, grau de floculação, umidade a -0,034 MPa e -1,52 MPa, densidade do solo e das partículas, macroporosidade e porosidade total. Foram coletadas amostras indeformadas dos horizontes A, AB e BA de cada perfil para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Latossolo amarelo; Propriedades físicas; Compactação; Cultivo contínuo; Cana-de-açúcar.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831997000400019

Variabilidade temporal da resistência à penetração de um latossolo argiloso sob semeadura direta com rotação de culturas
Provedor de dados: 90
Autores: Genro Junior,S. A.; Reinert,D. J.; Reichert,J. M.
O desenvolvimento radicular é afetado pela resistência mecânica do solo e altera o potencial de produção das culturas. Este trabalho teve como objetivo avaliar a resistência à penetração de um solo argiloso com distintos sistemas de cultura em semeadura direta. O experimento foi realizado no campo tecnológico da Cotrijuí, no município de Ijuí (RS), em um Latossolo Vermelho distroférrico típico com 0,68 kg kg-1 de argila, manejado sob semeadura direta, com quatro seqüências de culturas: sucessão soja/trigo, milho/aveia/milho + guandu/trigo/soja/trigo, guandu/trigo/soja/trigo/soja/aveia e crotalária/trigo/soja/aveia/milho/trigo. A resistência à penetração (RP), a umidade e a densidade do solo foram avaliadas em distintas épocas e profundidades. Em todos os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Compactação; Bioporos; Raízes; Propriedades mecânicas.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000300009

Variabilidade espacial de atributos físicos de um latossolo vermelho-amarelo, sob lavoura cafeeira
Provedor de dados: 90
Autores: Kamimura,Karina Marie; Santos,Gérson Rodrigues dos; Oliveira,Marcelo Silva de; Dias Junior,Moacir de Souza; Guimarães,Paulo Tácito Gontijo.
O conhecimento da variabilidade dos atributos físicos do solo é importante para o monitoramento da qualidade do solo, pois eles estão diretamente relacionados com a sustentabilidade da produção agrícola. Este estudo teve como objetivos avaliar e identificar as estruturas de dependência espacial, por meio da construção de semivariogramas, num Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA), sob lavoura cafeeira; caracterizar as distribuições espaciais dos atributos físicos pela krigagem ordinária; e identificar a camada com maior impedimento físico. O experimento foi conduzido num LVA textura muito argilosa na Fazenda da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, em Patrocínio, MG. A amostragem foi realizada em trincheiras confeccionadas nas intersecções de uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Geoestatística; Mapas de atributos do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000400006

Rendimento da soja e intervalo hídrico ótimo em latossolo vermelho sob plantio direto escarificado
Provedor de dados: 90
Autores: Klein,Vilson Antonio; Camara,Rodrigo Kurylo.
O intervalo hídrico ótimo (IHO) é um método que integra vários fatores que afetam o desenvolvimento das plantas, e corresponde ao intervalo de umidade do solo no qual não ocorre restrição de aeração (porosidade de aeração mínima de 0,10 m³ m-3) nem de resistência mecânica à penetração das raízes (RP) dentro da faixa de água disponível às plantas, isto é, entre a capacidade de campo (CC) e o ponto de murcha permanente (PMP). O objetivo deste trabalho foi determinar o IHO em um Latossolo Vermelho sob plantio direto (PD) e plantio direto escarificado (PDE), bem como o rendimento de grãos de soja. Avaliou-se a densidade do solo, o IHO, a variação da umidade do solo durante o ciclo da soja e o rendimento de grãos. Os resultados indicaram que a densidade do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intervalo hídrico ótimo; Plantio direto; Escarificação; Compactação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000200004

Modificações na matriz de um Argissolo Amarelo Coeso sob diferentes sistemas de manejo com cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Apolino J. N. da; Cabeda,Mário S. V.
Os sistemas de manejo com cana-de-açúcar em solos de tabuleiros costeiros podem causar alterações importantes na matriz do solo. Foram estudados os efeitos de diferentes sistemas de manejo com cana-de-açúcar na organização da matriz de um Argissolo Amarelo Coeso, na usina Triunfo, Estado de Alagoas. Os sistemas de manejo consistiram de uma área não irrigada, uma área irrigada, uma com aplicação de vinhaça e uma sob floresta nativa como condição original. Amostras foram retiradas de cada área a 0-0,2, 0,2-0,4 e 0,4-0,8 m de profundidade para determinar as alterações na estrutura do solo, no sistema de poros e no arranjamento de partículas dos solos cultivados com cana-de-açúcar, em relação ao solo da mata. Os solos cultivados apresentaram associação da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Estrutura; Óxidos; Tabuleiros costeiros.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300004

Qualidade física dos solos irrigados de algumas regiões do Brasil Central
Provedor de dados: 91
Autores: Michelon,Cleudson J.; Carlesso,Reimar; Petry,Mirta T.; Melo,Giane L.; Spohr,Renato B.; Andrade,Juliano G. de.
A intensa utilização do solo com mecanização pesada e, principalmente, em condições inadequadas de umidade do solo causa, muitas vezes, a degradação de sua estrutura, resultando no aumento da sua compactação. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a qualidade física dos solos irrigados de algumas regiões do Brasil. O estudo foi realizado em áreas irrigadas sob pivô central, nos Estados de Goiás, GO, Minas Gerais, MG, e São Paulo, SP. Os perfis dos solos foram divididos em três camadas: superficial, intermediária e inferior e se realizaram as seguintes determinações: textura do solo, densidade do solo e de partículas e porosidade. Os solos foram agrupados em faixas de teor de argila sendo que, para cada faixa de teor de argila se estabeleceu um valor crítico...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Densidade do solo; Macroporosidade.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100006

Compressibilidade de um Argissolo Amarelo distrocoeso submetido a diferentes manejos
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Veronildo S.; Rolim,Mário M.; Costa,Yuri D. J.; Pedrosa,Elvira M. R.; Silva,Ênio F. de F. e.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a compressibilidade de um Argissolo Amarelo distrocoeso submetido a diferentes sistemas de manejo sob cultivo de cana-de-açúcar. O experimento foi realizado em áreas da Usina Triunfo Industrial, AL, onde se avaliaram os manejos: MA - mata nativa; MSI - manejo sem irrigação; MCI - manejo com irrigação e MCV - manejo com fertirrigação (vinhaça). Todas as áreas estudadas, exceto no MA, vêm utilizando o preparo convencional do solo com uso de grades pesadas. As amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm. Trincheiras foram abertas nas quatro áreas de manejo em estudo, quando amostras de solo indeformadas foram retiradas com auxílio de aneis metálicos de 6,4 cm diâmetro e 2,5 cm de altura em cada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Solo; Tensão de preconsolidação; Aproveitamento de resíduos.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500001

Uso e manejo do solo e seus impactos sobre a qualidade física
Provedor de dados: 91
Autores: Stefanoski,Diane C.; Santos,Glenio G.; Marchão,Robélio L.; Petter,Fabiano A.; Pacheco,Leandro P.
O uso racional do solo tem sido objeto de estudo e discussões em função da busca de alternativas tecnológicas que possibilitem o manejo correto do solo e, consequentemente, uma agricultura sustentável. Objetivou-se, com este trabalho, levantar dados sobre a qualidade físico-hídrica e sua relação com os impactos gerados pelo manejo do solo por meio de uma revisão bibliográfica, contribuindo para melhor conhecimento das informações disponíveis na literatura. O uso de indicadores de qualidade física do solo permite designar práticas adequadas de manejo do solo. Uma análise crítica dos indicadores de qualidade física do solo revela que o índice proposto por Reynolds et al. (2002) possui limitações quanto ao uso, o intervalo hídrico ótimo apresenta bons...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de manejo; Compactação; Estrutura do solo; Indicadores de qualidade física.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001200008

Estabilidade aeróbia de silagens do capim-marandu submetidas a diferentes intensidades de compactação na ensilagem
Provedor de dados: 96
Autores: Amaral,Rafael Camargo do; Bernardes,Thiago Fernandes; Siqueira,Gustavo Rezende; Reis,Ricardo Andrade.
Objetivou-se avaliar a estabilidade aeróbia das silagens de capim-marandu submetidas a diferentes pressões de compactação. A espécie forrageira foi colhida aos 60 dias de crescimento vegetativo. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro repetições, utilizando-se o modelo de medidas repetidas no tempo. Os tratamentos constituíram-se de quatro densidades (100, 120, 140 e 160 kg MS/m³). As alterações químicas das silagens foram determinadas com 0, 3 e 6 dias após a abertura. As leituras das temperaturas das silagens foram obtidas em intervalos de 12 horas, 156 horas após a acomodação dos baldes na câmara climática, utilizando-se o termômetro inserido a 10 cm no centro da massa de silagem. As silagens de maiores valores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aerobiose; Brachiaria brizantha; Compactação; Perdas; Silagem.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982008000600004

SPATIAL VARIABILITY OF SOIL PHYSICAL ATTRIBUTES UNDER MECHANICAL HARVESTING OF BUFFEL GRASS IN PERNAMBUCO'S AGRESTE
Provedor de dados: 107
Autores: Dias Batista, Pedro Henrique; Almeida, Gledson Luiz Pontes de; Tavares, Uilka Elisa; Nascimento, Vitor Nepomuceno do; Sarmento, Roger Moura.
Studies on soil physical quality have evolved significantly over the last few years, mainly in cultivated areas and under pastures. The objective of this study was to evaluate the spatial dependence of soil physical attributes in a dystrophic Regolithic Neosol. The study was conducted at the Roçadinho Farm located in the municipality of Capoeiras, located in the Microregion of Ipojuca Valley, Agreste Mesorregião of the State. The study area is formed by pasture of Búffel grass (Cenchrus ciliares L.) over 6 years old, mechanically harvested. In order to determine the physical attributes of the soil, 3 soil layers (0.00-0.10, 0.10-0.20 and 0.20-0.30 m) were investigated, the hydraulic conductivity of the soil was determined by the method Of Beerkan, in 36...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola beerkan; Compactação; Geoestatística.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/771

Efeitos de sistemas de preparo nas propriedades físicas de um latossolo vermelho acriférrico cultivado com milho
Provedor de dados: 22
Autores: A. Carvalho Filho; FAFRAM – Ituverava; M. E.G. Silveira; Faculdade Dr. Francisco Maeda; R. P. Silva; FCAV – UNESP; J. W. Cortez; FCAV – UNESP; L. C.C. Carvalho; UFLA, Lavras - MG.
Este trabalho teve como objetivo comparar os efeitos de diferentes sistemas de preparo na resist&amp;ecirc;ncia mec&amp;acirc;nica do solo &amp;agrave; penetra&amp;ccedil;&amp;atilde;o e densidade de um Latossolo Vermelho acrif&amp;eacute;rrico e seus efeitos na cultura do Milho (Zea mays L.). Os sistemas de preparo utilizados foram: plantio direto, escarificador, grade aradora, arado de aivecas, arado de discos e solo sem preparo(cerrado), formando um delineamento inteiramente casualizado (DIC) em esquema fatorial 6x4 (6 sistemas de preparo e 3 profundidades) com quatro repeti&amp;ccedil;&amp;otilde;es. Os resultados mostraram que a umidade do solo n&amp;atilde;o interferiu na resist&amp;ecirc;ncia mec&amp;acirc;nica &amp;agrave;...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Densidade do solo; Compactação; Resistência mecânica à penetração.
Ano: 2009
URL: http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria/article/view/2038

Qualidade do solo e sustentabilidade na cultura da batata
Provedor de dados: 22
Autores: C. F. Ragassi; Embrapa; J. L. Favarin; ESALQ/USP; P. C.T. Melo; ESALQ/USP; F. A. Shiraishi; ESALQ/USP; H. Sako; ESALQ/USP.
A produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o de batata no Brasil &amp;eacute; migrat&amp;oacute;ria devido &amp;agrave; alta ocorr&amp;ecirc;ncia de doen&amp;ccedil;as de solo, o que compromete a sustentabilidade dessa cultura. O presente trabalho de revis&amp;atilde;o apresenta conceitos de qualidade de solo essenciais para o estabelecimento de sistemas produtivos sustent&amp;aacute;veis para a cultura da batata, especialmente no que tange a atributos biol&amp;oacute;gicos (biodiversidade e supressividade a doen&amp;ccedil;as) e f&amp;iacute;sicos (compacta&amp;ccedil;&amp;atilde;o, drenagem e agrega&amp;ccedil;&amp;atilde;o) do solo.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Supressividade; Compactação; Manejo de  solo; Doenças da batata; Doenças de solo.
Ano: 2011
URL: http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria/article/view/5540

Densidade, porosidade e resistência à penetração em Latossolo cultivado sob diferentes sistemas de preparo do solo
Provedor de dados: 63
Autores: Tormena,Cássio Antonio; Barbosa,Mauro Cezar; Costa,Antônio Carlos Saraiva da; Gonçalves,Antonio Carlos Andrade.
Os sistemas de preparo e manejo do solo determinam as condições físicas para o crescimento das plantas e produtividade das culturas. O objetivo deste estudo é o de avaliar algumas propriedades físicas de um Latossolo Vermelho distrófico, cultivado com mandioca, após dois anos de implantação em diferentes sistemas de preparo do solo. Os tratamentos utilizados foram: Plantio Direto (mobilização do solo somente ao longo das linhas de plantio); Preparo Mínimo (escarificação a 0,30 m, seguido de gradagem niveladora) e Preparo Convencional (aração, com arado de aiveca a uma profundidade de 0,25 m, seguido de gradagem niveladora). Avaliaram-se, nas camadas de 0-0,10 m e 0,10-0,20 m, as seguintes propriedades físicas do solo: densidade, volume de macroporos,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades físicas do solo; Estrutura; Plantio direto; Escarificação; Compactação.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162002000400026

Diagnóstico de uma área compactada por atividade minerária, na floresta amazônica, empregando métodos geoestatísticos à variável resistência mecânica à penetração do solo
Provedor de dados: 36
Autores: Ribeiro,Admilson Írio; Longo,Regina Márcia; Teixeira Filho,Aristóteles; Wanderley,José de Melo.
O processo de mineração provoca uma desfiguração do terreno e uma completa alteração da paisagem. Um problema bastante comum na revegetação de áreas degradadas na exploração mineral compreende a compactação do solo/substrato devido ao intenso tráfego de máquinas e movimentação de terra. Os problemas mais comuns da compactação de uma superfície degradada são: aumento da resistência mecânica à penetração radicular, redução da aeração, alteração do fluxo de água e calor, comprometendo a disponibilidade de água e nutrientes do local. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo básico diagnosticar, de forma espacial, a compactação de uma área minerada por meio da resistência mecânica à penetração. O diagnóstico da área compactada foi efetuado para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Krigagem; Variabilidade espacial.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672006000100010

Subsolador: avaliação do desempenho em função da velocidade de trabalho e espaçamento entre hastes - DOI: 10.4025/actasciagron.v26i1.1951
Provedor de dados: 1
Autores: Grotta, Danilo Cesar Checchio; UNESP; Lopes, Afonso; UNESP; Furlani, Carlos Eduardo Angeli; UNESP; Branquinho, Klinger Brentini; UNESP; Reis, Gustavo Naves dos; UNESP; Silva, Rouverson Pereira da; UNESP.
O presente trabalho teve por objetivo estudar o desempenho de um subsolador em função da velocidade de trabalho e de espaçamento entre hastes. O experimento foi realizado na FCAV-Unesp, Câmpus de Jaboticabal. Utilizaram-se um subsolador de três hastes e um trator de 110,4 kW, combinando-se três velocidades de deslocamento (2, 4 e 6km h-1) e três espaçamentos entre hastes (50, 60 e 70cm). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com esquema fatorial 3x3, 9 tratamentos e três repetições. Mediram-se e analisaram-se os seguintes parâmetros: velocidade real de deslocamento, área mobilizada, capacidade de campo efetiva, rendimento efetivo, área de elevação de solo e incorporação de resíduos vegetais. Ao analisar os valores obtidos,...
Palavras-chave: 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias subsolador; Compactação; Área mobilizada 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias.
Ano: 2004
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1951

Influência do nível de energia aplicado sobre a curva de compactação de três Latossolos
Provedor de dados: 1
Autores: Mata, Jose de Deus Viana da; UEM; Neiro, Everton da Silva; UNEMAT; Tormena, Cassio Antonio; UEM; Andrade Gonçalves, Antonio Carlos; UEM; Gonçalves da Silva, Maria Anita; UEM; de Paula Souza, Marcos Luiz; UFPR; Faure, Alan G.; INRA.
Amostras de solo deformado, obtidas na camada superficial de três Latossolos, foram compactadas, artificialmente, utilizando-se o sistema Proctor, adaptado para mini amostras, empregando-se três níveis de energia de compactação (E1, igual a 416,5 KJ m-3 &amp;plusmn; 20,5; E2, igual a 694 KJ m-3 &amp;plusmn; 35 e E3, igual a 1676 KJm-3 &amp;plusmn; 84). A umidade do solo variou do estado correspondente a solo seco ao ar até à saturação. A densidade do solo (Ds), como indicador de compactação, bem como a umidade do solo, comportaram-se igualmente nos três latossolos, ou seja, a Ds aumentou e a umidade do solo para atingi-la decresceu, com o emprego de maior energia de compactação. O LATOSSOLO VERMELHO Eutrófico apresentou a maior amplitude de umidade para...
Palavras-chave: 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias latossolo; Energia; Compactação; Densidade; Umidade 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias.
Ano: 2002
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/2275

Resistência à penetração de um Latossolo Vermelho distroférrico, com rotação e sucessão de culturas, sob plantio direto - DOI: 10.4025/actasciagron.v25i1.2149
Provedor de dados: 1
Autores: Neiro, Everton da Silva; UNEMAT; Mata, Jose de Deus Viana da; UEM; Tormena, Cássio Antonio; UEM; Gonçalves, Antônio Carlos Andrade; UEM; Pintro, José Carlos; UEM; Costa, Joaquim Mariano; COAMO.
A resistência do solo à penetração (RP) pode limitar o crescimento e a produtividade das plantas. Esta pesquisa foi conduzida na Fazenda Experimental da Coamo, em Campo Mourão, Estado do Paraná, Brasil, com o objetivo de avaliar a RP de um Latossolo Vermelho distroférrico cultivado sob plantio direto por dez anos. Os tratamentos avaliados foram plantio direto conduzido com rotação de culturas (trigo/aveia/milho/soja) e plantio direto com sucessão de culturas (trigo/soja). Foi determinada a RP, realizando medidas a cada 0,05 m até a profundidade de 0,30 m. Simultaneamente, às medidas de RP, foram determinada a umidade do solo, utilizando um equipamento de TDR. Os resultados indicaram que para a camada de 0-0,10 m, o tratamento com sucessão de culturas...
Palavras-chave: 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias plantio direto; Compactação; Impedância mecânica; Aveia; Manejo do solo 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias.
Ano: 2003
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/2149

Compactação no intestino grosso de eqüinos: estudo comparativo de três protocolos de indução
Provedor de dados: 45
Autores: Ribeiro Filho,J.D.; Alves,G.E.S.
Avaliou-se a associação de amitraz (formamidina) e furosemida, administradas em eqüinos sob jejum hídrico e alimentados com feno ad libitum, para induzir compactação reversível do intestino grosso. Utilizaram-se 18 eqüinos de ambos os sexos, sem raça definida, idade de 3 a 16 anos, escore corporal médio ( 3,0 ) e clinicamente saudáveis. Os eqüinos foram divididos em três grupos com seis animais. Cada grupo foi submetido a um dos seguintes protocolos: I - amitraz (0,5mg/kg IV, três aplicações de 12/12h), furosemida (1mg/kg IV, duas aplicações de 12/12h) e jejum hídrico por 48h; avaliações na 0, 12, 24, 36 e 48ª hora; II - amitraz (0,5mg/kg IV, quatro aplicações de 12/12h), furosemida (1mg/kg IV, quatro aplicações de 12/12h) e jejum hídrico por 48h;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eqüino; Compactação; Intestino grosso; Amitraz; Furosemida.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352002000400007

Tratamento da compactação experimental do cólon maior em eqüinos: resultados de laboratório e exames bioquímicos
Provedor de dados: 45
Autores: Alves,G.E.S.; Ribeiro Filho,J.D.; Oliveira,H.P.; Abreu,J.M.G.
Avaliou-se ação da solução isotônica poliônica enteral da sene mais fluidoterapia intravenosa e da fluidoterapia intravenosa no tratamento da compactação no cólon maior em eqüinos. Foram utilizados 20 animais divididos em quatro grupos. Os animais dos grupos tratados eram portadores de compactação no cólon maior induzida experimentalmente. O grupo C, controle, não foi tratado, o grupo E8 foi tratado com solução isotônica poliônica enteral (8ml/kg/hora/48horas), o grupo SE recebeu sene (20mg/kg, duas doses de 24/24h) mais ringer lactato intravenoso (10ml/kg/hora/12horas, durante dois dias) e o grupo RL recebeu ringer lactato intravenoso (16ml/kg/hora/12horas, durante dois dias). O tratamento E8 provocou hipernatremia, hipercloremia e hiperglicemia. No grupo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eqüino; Compactação; Cólon maior; Fluidoterapia; Laxantes.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352005000300001

Propriedades físicas de um Latossolo Vermelho sob cultivo de arroz de terras altas em diferentes manejos do solo e água
Provedor de dados: 53
Autores: Kamimura,Karina Marie; Alves,Marlene Cristina; Arf,Orivaldo; Binotti,Flávio Ferreira da Silva.
Na cultura do arroz, o manejo inadequado do solo pode ocasionar compactação superficial e subsuperficial que, ao limitar o desenvolvimento radicular e o armazenamento de água, compromete o crescimento e a produtividade das plantas. O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do manejo do solo e da água nas propriedades físicas de um Latossolo Vermelho Distrófico no cultivo do arroz de terras altas. O experimento foi instalado no município de Selvíria (MS), no ano agrícola de 2003/2004, em área anteriormente ocupada com a cultura do milheto. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados em esquema fatorial 3 x 3, constituído de três manejos do solo (escarificador + grade niveladora, grade pesada + grade niveladora e semeadura direta)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Escarificador; Grade aradora; Semeadura direta; Irrigação por aspersão; Compactação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052009000300020

EFEITO DA PATINAGEM DA RODA MOTRIZ DE UM TRATOR AGRÍCOLA NA COMPACTAÇÃO DO SOLO
Provedor de dados: 53
Autores: MAZIERO,JOSÉ VALDEMAR GONZALEZ; MIALHE,LUIZ GERALDO; CORRÊA,ILA MARIA; YANAI,KIYOSHI; MENEZES,JOÃO FLORIANO DE.
O rodado dos veículos que trafegam sobre uma área cultivada tornou-se um dos principais agentes de compactação dos solos agrícolas. O tipo de rodado, suas dimensões, velocidade de deslocamento, número de vezes que trafega sobre o mesmo local e carga suportada, por exemplo, são fatores que provocam maior ou menor compactação do solo. O objetivo do presente trabalho foi determinar, em condições de campo, a influência da patinagem da roda motriz de um trator agrícola na compactação de um solo de textura franca. Desenvolveu-se o experimento em blocos ao acaso, com quatro níveis de patinagem, 0, 10, 20 e 30%, e cinco repetições, com delineamento estatístico em parcelas subdivi-didas. Avaliou-se a compactação do solo pelo índice de cone, realizando-se trinta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Solo; Trator agrícola; Pneu; Patinagem.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051997000100020

Tratamento de compactação do cólon maior em eqüídeos com fluidoterapia enteral
Provedor de dados: 65
Autores: Lopes,Marco Aurélio Ferreira; Moura,Gabriela Soares de; Junqueira,Luiz Arthur Camargo; Lima,Leonardo Rodrigues de; Pinto,José de Oliveira; Dantas Filho,José; Assis,Carlos Batista de.
A eficiência da fluidoterapia por via enteral foi avaliada em 14 eqüídeos (12 eqüinos e dois muares) que apresentavam compactação do cólon maior. Os animais tinham entre um ano e meio e 20 anos de idade e todos eram alimentados com capim elefante (Pennisetum purpureum Schumach) triturado. O início dos sinais de cólica foi observado no dia do internamento em seis casos, um dia antes em cinco casos, três dias antes em um caso, quatro dias antes em um caso e seis dias antes em um caso. Um cavalo havia sido banhado com amitraz dois dias antes dos primeiros sinais de cólica. Quando foram internados, todos os animais apresentavam desidratação, dor leve a moderada e intermitente, fezes ressecadas e digesta compactada no cólon maior. Onze animais foram medicados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Cólica; Fluidoterapia enteral; Eqüídeos.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781998000300011

Demanda energética na subsolagem realizada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico do solo
Provedor de dados: 65
Autores: Salvador,Nilson; Benez,Sérgio Hugo; Mion,Renildo Luiz.
A subsolagem é uma das operações mecanizadas de elevado custo e demanda energética por área, tradicionalmente utilizada pelos agricultores antes do preparo do solo na descompactação de camadas adensadas. Este trabalho teve como objetivo avaliar a demanda energética na operação de subsolagem realizada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico num solo classificado como Nitossolo Vermelho Distroférrico. Os sistemas de preparo periódico foram: aração com discos; aração com discos mais uma gradagem de nivelamento; grade aradora; grade aradora mais gradagem de nivelamento e escarificação. O trator utilizado como fonte de potência no experimento foi um Valmet 128 (4x2tda). A demanda energética por área foi menor na subsolagem realizada depois do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subsolador; Compactação; Potência disponível; Hastes.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000900018

Avaliação de diferentes manejos de solo e métodos de semeadura em área sob sistema de plantio direto
Provedor de dados: 65
Autores: Klein,Vilson Antonio; Boller,Walter.
Objetivando avaliar a resposta da cultura do milho e a densidade global de um solo submetido a diferentes manejos, em área sob sistema de plantio direto, realizou-se um experimento na área experimental da Faculdade de Agronomia de Passo Fundo, RS. Utilizou-se quatro tratamentos (plantio direto, arado de discos + grade de discos, escarificador + grade de discos e escarificador protótipo). A semeadora-adubadora foi equipada com dois tipos de sulcadores (tipo facão e disco duplo para colocação de adubo) como sub-parcela. Avaliou-se o rendimento de grãos de milho e a densidade global do solo após a colheita do milho. Observou-se que o rendimento de grãos foi afetado positivamente, para o fator sulcador facão, sendo significativa no tratamento plantio direto....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Sulcadores; Compactação.
Ano: 1995
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781995000300011

Desempenho da cultura do feijão após diferentes formas de uso do solo no inverno
Provedor de dados: 65
Autores: Balbinot Junior,Alvadi Antonio; Moraes,Anibal de; Veiga,Milton da; Pelissari,Adelino; Dieckow,Jeferson; Carvalho,Paulo César de Faccio.
O uso e manejo do solo durante o inverno pode alterar as características físicas do solo, a cobertura remanescente e o desempenho da cultura semeada em sucessão. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de formas de uso do solo no inverno sobre essas variáveis, semeando-se a cultura do feijão em sucessão, manejada em plantio direto. Na safra 2007/08, foram conduzidos três experimentos na região do Planalto Norte Catarinense, onde foram avaliadas cinco formas de uso do solo durante o inverno: 1) consórcio de aveia preta + azevém + ervilhaca + trevo vesiculoso manejado sem pastejo e sem adubação nitrogenada (consórcio cobertura); 2) o mesmo consórcio, com pastejo e com 100kg ha-1 de N em cobertura (pastagem com N); 3) o mesmo consórcio, com pastejo e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Integração lavoura-pecuária; Plantio direto; Plantas de cobertura; Compactação; Phaseolus vulgaris L.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000800011

Determinação da massa específica de silagens de milho por método indireto
Provedor de dados: 65
Autores: Silva,Michele Simili da; Jobim,Clóves Cabreira; Tormena,Cássio Antonio; Calixto Júnior,Moyses; Soriane Filho,Jose Luis; Roman,Juliano.
Com o objetivo de desenvolver um método alternativo para estimar a massa específica (ME) de silagens, foram realizados dois trabalhos com silagens de milho em silos tipo trincheira. Os valores obtidos de resistência ao penetrômetro foram correlacionados com os valores de ME obtidos com o uso de amostragens por cilindro metálico e então estimada a ME da silagem por meio de regressão. Houve alta relação positiva da resistência à penetração do cone metálico e a ME estimada com a ME observada. Concluiu-se que o penetrômetro pode ser utilizado como método indireto na determinação da ME de silagens de milho.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Densidade; Painel do silo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782011000900022

Qualidade física de solos irrigados do Estado do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 65
Autores: Michelon,Cleudson Jose; Carlesso,Reimar; Petry,Mirta Teresinha; David,Gustavo De; Santa,Cleiton Dalla.
As áreas irrigadas caracterizam-se pela intensificação dos cultivos e, por conseqüência, por uma intensa utilização do solo. Isso resulta em uma maior pressão de degradação da estrutura do solo, ocasionando muitas vezes a compactação dos solos. O objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização física dos solos irrigados de algumas regiões do Estado do Rio Grande do Sul, com vistas a promover uma base de informações para orientar a tomada de decisões relativas ao manejo de áreas irrigadas. Os perfis dos solos foram divididos em três camadas: (superficial, intermediária e inferior), nas quais determinaram-se a textura do solo, a densidade do solo (Ds) e de partículas e porosidade. Os solos foram agrupados em faixas de teor de argila, sendo que, para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Densidade do solo; Macroporosidade.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000500014

Atributos físicos e químicos do solo de Áreas sob Pastejo na Micro Região do Brejo Paraibano
Provedor de dados: 65
Autores: Santos,Jussara Telma dos; Andrade,Albericio Pereira de; Silva,Ivandro de França da; Silva,Divan Soares da; Santos,Edson Mauro; Silva,Ana Paula Gomes da.
O aumento da intensidade do uso do solo e a diminuição da cobertura vegetal nativa no nordeste brasileiro têm levado à degradação dos recursos naturais e, em especial, à diminuição da fertilidade do solo. Diante disso, o presente trabalho objetivou avaliar as mudanças nos atributos físicos e químicos do solo em área de floresta nativa secundária e pastagem na microrregião do Brejo Paraibano. Foram selecionadas três áreas, na propriedade Engenho Mineiro, cujo solo local foi classificado como Argissolo Vermelho Amarelo, sendo duas representadas por pastagens de capim Brachiaria ssp, exploradas por mais de 25 anos e com claros sinais de degradação, e a outra em área de floresta nativa secundária. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brachiaria; Compactação; Degradação; Estabilidade do agregado; Fertilidade do solo; Floresta secundária.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010001200008

Hemogasometria em eqüinos com compactação experimental do cólon maior tratados com sene, fluidoterapia enteral e parenteral
Provedor de dados: 65
Autores: Ribeiro Filho,José Dantas; Abreu,José Mário Girão; Alves,Geraldo Eleno Silveira; Dantas,Waleska de Melo Ferreira.
O equilíbrio ácido-base foi estudado em eqüinos com compactação experimental do cólon maior após o uso de solução isotônica poliônica enteral, sene mais hidratação intravenosa e hidratação intravenosa. As amostras sangüíneas foram colhidas de 20 animais, quatro grupos (E8, RL, SE e C) de cinco animais cada. Os animais dos grupos tratados eram portadores de compactação no cólon maior induzida experimentalmente. Eqüinos no grupo E8 receberam solução isotônica poliônica enteral (8mL kg-1 h-1 48h-1); no grupo SE, sene foram administrados na dose de 20mg kg-1, duas doses de 24/24h, mais Ringer lactato intravenoso, 10mL kg-1h(-1)12h-1, durante dois dias; sendo que o grupo RL recebeu Ringer lactato intravenoso (16mL kg-1h(-1)12h-1) durante dois dias. O grupo C,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eqüino; Hemogasometria; Fluidoterapia; Compactação; Cólon maior.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000300024

Resistência mecânica do solo à penetração influenciada pelo tráfego de uma colhedora em dois sistemas de manejo do solo
Provedor de dados: 65
Autores: Silva,Vanderlei Rodrigues da; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel.
A resistência mecânica do solo à penetração pode limitar o crescimento do sistema radicular e a produtividade das plantas. O estudo objetivou avaliar a resistência mecânica do solo à penetração nas zonas de tráfego e entre tráfego de uma colhedora de grãos, em dois sistemas de manejo do solo e duas condições de umidade do solo. Os tratamentos foram: plantio direto, não trafegado pelas rodas da colhedora e no rastro do pneu dianteiro da colhedora; na área com preparo do solo, não trafegado pelas rodas da colhedora e no rastro do pneu dianteiro da colhedora. Determinaram-se a resistência mecânica do solo à penetração com um penetrógrafo, realizando leituras eletrônicas de resistência a cada 0,15cm de profundidade, e a umidade do solo, até uma profundidade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Plantio direto; Umidade; Produtividade da soja.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782000000500009

Tráfego de máquinas e enraizamento do milho em plantio direto
Provedor de dados: 65
Autores: Seixas,Jair; Roloff,Gláucio; Ralisch,Ricardo.
Freqüentemente a adoção do sistema plantio direto está associado ao surgimento da compactação ou adensamento da superfície do solo, quer pelo seu não revolvimento, quer pelo tráfego de máquinas e equipamentos agrícolas e de transporte. Com o objetivo de estudar alguns fatores que interferem na compactação do solo em plantio direto e seus efeitos na cultura do milho, foi instalado um experimento em Latossolo Vermelho Distroférrico Típico, na região sudoeste do Paraná, município de Dois Vizinhos, no ano agrícola de 1999. A superfície do solo foi trabalhada para atingir quatro níveis de possíveis compactações: (1) tráfego de colheitadeira carregada com peso de 12.000kgf; (2) tráfego de um trator agrícola com peso de 4.000kgf; (3) descompactação com subsolador...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Milho; Compactação; Sistema radicular; Plantio direto; Preparo mínimo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000400007

Efeito do pisoteio bovino em algumas propriedades físicas do solo de várzea
Provedor de dados: 65
Autores: Vzzotto,Vandro Rogério; Marchezan,Enio; Segabinazzi,Tommi.
O objetivo do trabalho foi avaliar a influência do pisoteio de animais bovinos sobre propriedades físicas de um solo de várzea cultivado com consórcio de espécies forrageiras de inverno. Utilizaram-se azevém (Lolium multiflorum) + trevo branco (Trifolium repens) + cornichão (Lotus corniculatus), semeadas dia 05 de abril de 1997, em solo classificado como Planossolo, cuja área foi sistematizada em desnível de 0,06mm-1. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com três tratamentos e seis repetições. Os tratamentos constaram das épocas de avaliação das características físicas do solo; T1 = antes da entrada dos animais, T2 = após a saída dos animais e T3 = seis meses após o término do pastejo. Cada piquete (Repetição) de 0,5ha constituiu-se numa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Porosidade do solo; Densidade do solo; Manejo do solo de várzea.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782000000600007

Valores críticos de densidade do solo avaliados por condições de contorno
Provedor de dados: 65
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel.
A associação irregular entre produção das culturas e densidade do solo (ρ) dificulta a aplicação da ρ para diagnóstico e manejo da compactação do solo. Com o objetivo de analisar esta problemática, este trabalho apresenta um procedimento matemático de simulação de limites de ρ por demanda hídrica e a dinâmica da resistência do solo à penetração (R) em função do tempo (t) de extração de água por evapotranspiração (E) da camada de solo ocupada pelo sistema radicular (L). Parâmetros de curvas de R e de retenção de água de um Latossolo foram utilizados nas simulações de ρ e R para diferentes condições de E, t e L. A ρ variou inversamente proporcional à E e t e diretamente proporcional à L. A equação para cálculo da ρ possibilitou, também, calcular a densidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Evapotranspiração; Modelagem; Manejo do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000600007

Análise multivariada da resistência do solo à penetração sob plantio direto
Provedor de dados: 65
Autores: Weirich Neto,Pedro Henrique; Borghi,Elaine; Sverzut,Claudio Bianor; Mantovani,Evandro Chartuni; Gomide,Reinaldo Lúcio; Newes,Walter Luiz de Castro.
Com vistas ao aumento da produção, optou-se, no Brasil, pelo acréscimo de área cultivada e pelo intenso uso da motomecanização, o que acarretou prejuízos aos solos agrícolas. Paralelamente, práticas conservacionistas têm sido adotadas, a exemplo do sistema plantio direto. Em ambos os casos, estudos do estado de compactação do solo se fazem necessários. Prática e controversa, a penetrometria é a metodologia mais utilizada para o dimensionamento desse parâmetro. Assim, realizou-se trabalho em um Latossolo Vermelho sob plantio direto visando a identificar a estratificação vertical da resistência do solo à penetração. Foram amostrados 40 pontos, em malha de 50mx50m. Em cada ponto, analisou-se o comportamento do solo em três posições: na linha de semeadura,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Índice de cone.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000400022

Resistência mecânica à penetração de um argissolo amarelo distrófico típico sob diferentes sistemas de produção em plantio direto
Provedor de dados: 65
Autores: Teixeira,Claudia Fernanda Almeida; Pauletto,Eloy Antonio; Silva,João Baptista da.
Determinou-se a resistência mecânica à penetração (RP) de um Argissolo Amarelo Distrófico típico em 1997, em Pelotas (RS), Brasil (31º49'S e 52º30'W). O experimento consistiu de oito tratamentos envolvendo diferentes culturas de cobertura, em rotação e sucessão no sistema plantio direto. As amostragens de RP foram realizadas até a profundidade de 0,60 m e a umidade gravimétrica nas camadas de 0,00-0,10; 0,10-0,20; 0,20-0,40 e 0,40-0,60m. Os sistemas de produção apresentaram valores de RP mais elevados até 0,20m; no tratamento azevém/feijão, aveia/soja, ervilhaca/milho o solo apresentou os maiores valores de RP.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Compactação; Manejo de solo; Umidade de solo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000600027

Variabilidade espacial da resistência do solo à penetração e da taxa de estratificação de carbono orgânico do solo em um Latossolo Vermelho eutroférrico
Provedor de dados: 65
Autores: Fidalski,Jonez; Tormena,Cássio Antonio; Gonçalves,Antonio Carlos Andrade; Oliveira Júnior,Rubem Silvério.
A compactação e a qualidade do solo são constantemente questionadas para a definição do manejo de solo em plantio direto. Os objetivos deste estudo foram avaliar a variabilidade espacial da resistência do solo à penetração, da densidade do solo e a taxa de estratificação de carbono orgânico do solo em camadas de um Latossolo Vermelho eutroférrico, textura muito argilosa, em áreas contíguas de plantio direto com rotação de culturas e plantio direto com sucessão de culturas associado à escarificação. O estudo foi realizado de maio a junho de 2002, no município de Palotina, região Oeste do Paraná. As amostras para determinação da densidade do solo, da resistência do solo à penetração e do teor de carbono orgânico do solo foram obtidas em 120 pontos, em uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Plantio direto; Densidade do solo; Compactação; Escarificação; Qualidade do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000600016

Avaliação da influência de cargas verticais sobre diferentes rodas compactadoras no ciclo de semeadura do milho
Provedor de dados: 64
Autores: Cortez,Jorge Wilson; Silva,Rouverson Pereira da; Carvalho Filho,Alberto; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Freitas,Saymon Severino.
Assim como outras culturas de origem tropical, o milho exige durante o seu ciclo vegetativo, calor e umidade para se desenvolver, e as condições de instalação da cultura podem definir uma boa ou má produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de cargas verticais sobre rodas compactadoras no ciclo da cultura do milho. Este trabalho foi conduzido nas Faculdades Associadas de Uberaba - FAZU, no município de Uberaba (MG), e instalado no delineamento em blocos ao acaso com três modelos de rodas compactadoras e três cargas verticais com duas repetições, na Pista de Ensaios de Semeadura, constituída de canais de solo. Observou-se que o número de dias para emergência, altura de plantas, número de folhas e a produção não foram afetados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Compactação; Zea mays.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000400031