Consulta: subjectFacets:"Inversion by optimization"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 13/06/2024 05:20:45

Caractérisation des fonds marins et estimation bathymétrique par inversion de modèle de transfert radiatif : Application à l'imagerie hyperspectrale en milieu corallien
Provedor de dados: 5
Autores: Petit, Tristan.
Airborne hyperspectral imaging is a potential candidate for mapping and monitoring coral reefs at large scale and with high spatial resolution. In this thesis, we first present the processing steps to be applied to hyperspectral signals for extracting information about seabed types, bathymetry and water optical properties, and we discuss their efficiency with respect to two main confounding factors: (i) low signal to noise ratio of the measured signals, and (ii) large number and variability of physical interactions occurring between the entrance of sunlight into the atmosphere and its measurement by the hyperspectral sensor. Considering these limitations, we examine the performance of an already existing water column processing method: semi-analytical...
Tipo: Text
Palavras-chave: Récifs coralliens; Bathymétrie; Cartographie des habitats benthiques; Hyperspectral; Modèle de transfert radiatif; Inversion par optimisation; Analyse de sensibilité; Coral reefs; Bathymetry; Seabed type mapping; Hyperspectral; Radiative transfer model; Inversion by optimization; Sensitivity analysis.
Ano: 2017
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00400/51135/51905.pdf