Consulta: subjectFacets:"Mecanização"
Registros recuperados: 73
Data/hora: 11/06/2024 04:00:46

Desempenho operacional de conjunto trator-recolhedora de feijão
Provedor de dados: 70
Autores: Garcia,Ricardo F.; Queiroz,Daniel M. de; Fernandes,Haroldo C.; Peternelli,Luiz A.
Estudos sobre a otimização do processo de colheita de grãos, dentre os quais, os de feijão, têm sido realizados pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento de máquinas agrícolas, com a finalidade de aumentar o desempenho operacional, tornando-as mais eficientes e seguras, bem como aumentar a qualidade dos grãos colhidos. A avaliação do desempenho operacional de uma máquina viabiliza o seu emprego de forma técnica e economicamente organizada. Diante disso, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o desempenho operacional de um conjunto trator-recolhedora de feijão. Foi utilizado um sistema de aquisição automática de dados, o que permitiu a coleta de dados, em tempo real, incluindo torque requerido e rotação da tomada de potência (TDP), e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aquisição de dados; LabVIEW; Mecanização.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100022

Utilização de dados georreferenciados na determinação de parâmetros de desempenho em colheita mecanizada
Provedor de dados: 70
Autores: Molin,José P.; Milan,Marcos; Nesrallah,Michel G.T.; Castro,Cesar N. de; Gimenez,Leandro M.
As informações sobre o desempenho e a capacidade de trabalho das máquinas agrícolas são de grande importância no gerenciamento de sistemas mecanizados agrícolas, auxiliando na tomada de decisões. A obtenção de informações sobre o desempenho é normalmente realizada de modo manual, por meio da análise dos tempos e movimentos, consumindo recursos, mão-de-obra e tempo. Considerando-se a importância das informações e o custo envolvido na aquisição, o objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia automática para a determinação da capacidade de trabalho de colhedora de cereais. Para tanto, realizou-se o estudo de tempos e movimentos a partir de arquivos de dados obtidos por meio de monitores de produtividade em oito propriedades no Estado do Paraná. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Mecanização; Gerenciamento.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000300013

Validação de um modelo de cálculo por elementos finitos do chassi de uma semeadora de quatro linhas
Provedor de dados: 70
Autores: Niemczewski,Bóris K.; Reis,Ângelo V. dos; Machado,Roberto L. T.; Machado,Antônio L. T.
O comportamento estrutural estático de um chassi experimental de semeadora de quatro linhas para agricultura familiar foi testado, utilizando-se da técnica numérica de Análise de Elementos Finitos, onde se levou em consideração os esforços a que a máquina em questão estaria sujeita, quando suspensa do chão, pelos três pontos de engate do trator. Para a validação do modelo usado pelo software SolidWorks Simulation, submeteu-se um protótipo em escala real do chassi a carregamentos de forças verticais, a fim de comparar os deslocamentos reais da estrutura com os deslocamentos calculados pelo software. Dois estudos foram feitos do modelo para o cálculo dos deslocamentos da estrutura: no primeiro, não foram incluídos os suportes dos engates dos três pontos no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Agricultura familiar; Deslocamentos; Métodos numéricos.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000100017

Avaliação do desempenho de dispositivo de corte de base de colhedora de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 70
Autores: Salvi,José V.; Matos,Marcos A.; Milan,Marcos.
A utilização da colheita mecanizada na cana-de-açúcar faz surgir preocupações quanto à qualidade do corte e à perda de matéria-prima; para minimizar esses problemas, os fabricantes de colhedoras têm desenvolvido dispositivos para auxiliar o operador no controle da altura de corte. Em vista disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho qualitativo de um dispositivo semi-automático de controle de altura de corte basal, instalado em uma colhedora de cana picada. Analisou-se em duas situações, com e sem o uso do dispositivo, a variabilidade da altura de corte, tocos arrancados e impureza mineral, por meio de estatística descritiva. Para as condições analisadas, o corte de base não está sob controle estatístico, não sendo possível manter a altura de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Colheita; Controle de qualidade.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000100014

Identificação e avaliação de variáveis críticas no processo de produção da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 70
Autores: Campos,Cassiano M.; Milan,Marcos; Siqueira,Luiz F. F.
A cana-de-açúcar é uma das culturas mais importantes economicamente no Brasil, apresentando para os próximos anos perspectiva de expansão da área cultivada. Em razão do aumento da demanda, faz-se necessária a manutenção e o incremento da produtividade no campo, otimizando, assim, os recursos já disponibilizados. O aprimoramento das operações agrícolas envolvidas na produção é uma das alternativas para o aumento da produtividade. É necessário, por questões operacionais e custos envolvidos, identificar aquelas operações de maior importância e estabelecer os padrões a serem atendidos pelas mesmas. Para tanto, o objetivo deste trabalho foi identificar e avaliar as variáveis críticas presentes no processo de produção da cana-de-açúcar. O trabalho foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; FMEA; Capacidade do processo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000300016

Desempenho de colhedoras semimontadas para a colheita direta de milho
Provedor de dados: 70
Autores: Lima,Carlos M. de; Molin,José P.; Araújo,João C. de; del Pino,Miguel A. I. T.
O objetivo do trabalho foi adaptar procedimentos de ensaio existentes para colhedoras autopropelidas e avaliar o desempenho de colhedoras semimontadas, de uma e duas fileiras, operando com três velocidades de deslocamento em dois graus de umidade. Para tanto, foi desenvolvido um dispositivo de coleta do material efluente das máquinas, foram analisadas as perdas de plataforma, de separação e limpeza, de trilha e os parâmetros de qualidade: impureza, danos mecânicos dos grãos e falhas na germinação. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, dispostos em esquema fatorial 2 x 3, com seis repetições. Não houve efeito dos tratamentos em relação às perdas na colhedora de uma fileira. Na colhedora de duas fileiras, houve efeito significativo nos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura familiar; Mecanização; Perdas na colheita.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000400012

UMEB - Unidade Móvel para Ensaio da Barra de Tração
Provedor de dados: 70
Autores: Gabriel Filho,Antonio; Lanças,Kléber P.; Guerra,Saulo P.; Paula,Cristiano A.; Monteiro,Leonardo A.
Um equipamento denominado "Unidade Móvel de Ensaio da Barra de Tração - UMEB", foi desenvolvido na FCA/UNESP de Botucatu para realizar ensaios de tratores em solo agrícola. Construída a partir de um reboque ("trailer"), a UMEB foi adaptada para servir como carro dinamométrico instrumentado, utilizado na avaliação do desempenho de tratores submetidos a ensaios na barra de tração. Sua massa total é de 10.500 kg sustentados por um conjunto de seis rodados pneumáticos. Ensaios de campo mostraram que a UMEB proporcionou força de tração acima de 35 kN, mantendo-a constante, em diferentes condições de superfície do solo, mesmo quando a velocidade de deslocamento foi modificada.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Mecanização; Desempenho; Ensaio de tração; Pneu.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000400018

Sistema de monitoramento de perdas visíveis de cana-de-açúcar em colhedora de cana picada
Provedor de dados: 70
Autores: Neves,Jorge L. M.; Magalhães,Paulo S. G.; Ota,Walter M.
A área de cana colhida mecanicamente tem crescido, sobretudo em regiões com relevo até 12% de declividade, principalmente por ser essa uma forma de viabilizar a colheita de cana-de-açúcar crua a um custo competitivo. A adoção desse sistema introduz certos inconvenientes, tais como: aumento dos índices de matéria estranha na carga, o que, por sua vez, implica a redução da qualidade tecnológica da matéria-prima fornecida para moagem, e perdas de colmos e/ou frações no campo. A tentativa de reduzir tais índices, por meio do aumento da velocidade de saída de ar dos extratores das colhedoras, pode aumentar as perdas de matéria-prima em níveis inaceitáveis economicamente. Este trabalho avaliou o nível de perdas visíveis de lascas de cana, por meio do extrator...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cana crua; Colheita; Mecanização.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300030

Avaliação de uma forrageira para a colheita mecânica do sorgo biomassa.
Provedor de dados: 14
Autores: MANTOVANI, E. C.; VISCONTI, C. E. de C.; SEKI, A. S.; OLIVEIRA, N. A. de; BALESTRIN, L. W. A.; MAY, A.; PARRELLA, R. A. da C.
A oportunidade de utilização do sorgo biomassa como fonte para cogeração de energia nas usinas de cana-de-açúcar, durante o período de descanso desta cultura, permitiu à Embrapa Milho e Sorgo estabelecer um trabalho integrado com a indústria de máquinas para viabilizar a produção extensiva, principalmente na colheita mecânica, com a empresa Case New Holland, de Sorocaba-SP. Este trabalho foi muito importante para resolver um dos gargalos do sistema de produção do sorgo, que vinha utilizando as colhedoras de cana-de-açúcar, com modificações no arranjo das linhas de plantio, e com baixo rendimento. A possibilidade de utilização de uma forrageira, com alta capacidade operacional, entre 140 e 160 t/ha, com o arranjo de plantas normal, sem modificações,...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mecanização; Sorgo forrageiro; Colheita; Produção; Mechanization; Forage.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1037813

Desenvolvimento de tecnologias para a colheita mecanizada do feijão (Phaseolus vulgaris L.).
Provedor de dados: 14
Autores: AIDAR, H.; OLIVEIRA, E. T. de; SILVA, C. C. da; FONSECA, J. R.; CARNEIRO, J. E. de S.; FAGUNDES, S. A.; COSTA JÚNIOR, A. P.
bitstream/item/26096/1/pesqandamento63.pdf
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Irrigado; Desenvolvimento.; Colheita; Cerrado; Feijão; Mecanização; Phaseolus Vulgaris; Tecnologia.
Ano: 1990
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/192353

Sistemas de semeadura mecanizada de capim buffel.
Provedor de dados: 14
Autores: ANJOS, J. B. dos.
bitstream/CPATSA/6690/1/INT14.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Buffel grass; Machanization; Pasture.; Pastagem; Capim Buffel; Cenchrus ciliaris; Equipamento; Mecanização; Semeadura.; Equipment; Sowing.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131460

Cana-de-açúcar: uma nova fronteira agrícola?
Provedor de dados: 14
Autores: MIRANDA, E. E. de; FONSECA, M. F.
bitstream/item/137282/1/Artigo-Agro-DBO-2014.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Declive territorial; Mecanização.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1034390

BRS 420: cultivar de mandioca precoce para indústria, adaptada ao plantio direto e à mecanização.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/210138/1/folder-brs-420-atual-.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mandioca; Mecanização; Cassava; Mechanization.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1118002

Efeitos do desmatamento com maquinária pesada em latossolo amarelo textura muito argilosa.
Provedor de dados: 14
Autores: BAENA, A. R. C.
bitstream/item/42512/1/Boletim-Pesquisa-157-CPATU.pdf
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Efeito; Compactação; Compactation; Effects.; Desmatamento; Mecanização; Solo.; Deforestation; Mechanization; Soil.
Ano: 1994
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/378486

Controle da lagarta do cartucho com inseticida granulados aplicados mecanicamente na cultura do milho.
Provedor de dados: 14
Autores: CRUZ, I.; SANTOS, J. P.; WAQUIL, J. M.; BAHIA, F. G. T. F. C.
bitstream/item/30872/1/Pesq.And.-1.pdf
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Lagarta do cartucho; Maize; Pest; Insecticide.; Controle Químico; Inseticida; Milho; Mecanização; Praga; Spodoptera Frugiperda; Zea Mays.; Chemical control; Mechanization.
Ano: 1982
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/478878

Tecnologia em mecanizacao no Brasil: equipamentos e sistemas para o futuro.
Provedor de dados: 14
Autores: SEMINARIO TEMATICO DA EMBRAPA. CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE MILHO E SORGO, 1., 1997, Sete Lagoas.
Metodologia; Sintese e objetivos do Seminario Tematico; Documento final; Mecanizacao conservacionista; Agricultura de precisao.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Brasil; Equipament.; Equipamento; Mecanização; Tecnologia.; Brazil; Mechanization; Technology.
Ano: 1997
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/478851

Características e avaliação de uma ceifadeira-enleiradora de arroz.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, J. G. da.
Foi construída e avaliada uma maquina ceifadeira-enleiradora de arroz, constituída basicamente de um chassi com rabica montado sobre duas rodas, de uma barra com navalha de corte de 1,0 m, de três molinetes em forma de estrela de duas correias com garras para o enleiramento de um motor com potência de 3,5 cv e demais componentes necessários a transmissão de movimentos e aos controles de operação. A maquina pode cortar e enleirar de duas a três fileiras de arroz de cada vez.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Ceifadeira-enleiradora; Característica; Agrícola.; Arroz; Colheita; Cerrado; Equipamento; Mecanização; Oryza Sativa.
Ano: 1987
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/191813

Protótipos de equipamentos para produção de hortaliças.
Provedor de dados: 14
Autores: ROCHA, F. E. de C.; FOLLE, S. M.; MAROUELLI, W. A.
bitstream/item/142209/1/Prototpios-equipamentos.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Production.; Equipamento; Hortaliça; Maquina Agrícola; Mecanização; Produção; Protótipo.; Equipment; Prototypes; Mechanization; Vegetables.
Ano: 1990
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/761340

Engenharia e producao agricola.
Provedor de dados: 14
Autores: EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados (Planaltina, DF).
bitstream/item/124881/1/noticia-10.pdf
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Production.; Agricultura; Cerrado; Engenharia Agrícola; Engenharia; Mecanização; Produção.; Agriculture; Engineering.
Ano: 1981
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/548943

Construção de estradas florestais e transporte florestal rodoviário na região amazônica.
Provedor de dados: 14
Autores: COSTA FILHO, P. P.; COSTA, H. B. da.
bitstream/item/33677/1/CPATU-CirTec6.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Estrada; Exploracao; Construcao; Road; Transport; Forest; Explotation; Construction; Economy.; Economia; Equipamento; Floresta; Madeira; Mecanização; Transporte.; Equipment; Mechanization; Wood.
Ano: 1980
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/376759

Perdas de grãos na colheita do arroz.
Provedor de dados: 14
Autores: FONSECA, J. R.; SILVA, J. G. da.
Introdução. Métodos de colheita do arroz. Perdas de grãos na lavoura. Determinação de perdas de grãos. Resultados de avaliação de perdas. Recomendações técnicas.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Semimecanizada; Arroz; Colheita; Cerrado; Grão; Mecanização; Oryza Sativa; Perda.
Ano: 1997
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/204536

KIT TECNOLÓGICO para mecanização da cotonicultura familiar: programa 5: Centro-Oeste/Sudeste.
Provedor de dados: 14
O Prosa Rural desta semana apresenta o Kit Tecnológico para mecanização da cotonicultura familiar. O Kit faz parte de uma série de soluções para mecanização da cotonicultura, ideais para áreas na pequena propriedade familiar. O kit é composto de cultivadores dentados e enxadas para o preparo do solo, semeadoras para o plantio do algodão com sementes deslintadas por flambagem, colheitadeiras e pulverizadores com barra e uma estrutura de reboque de duas rodas pneumáticas para o transporte da produção. Participam do programa o pesquisador Odilon Reny e o analista Waltemilton Cartaxo, da Embrapa Algodão.
Tipo: Gravações de som
Palavras-chave: Algodão; Colheitadeira; Cotonicultura; Mecanização; Pulverizador; Semeadeira; Semente.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1142486

Comportamento de alguns equipamentos utilizados na colheita de feijão (Phaseolus vulgaris L.), no sistema de cultivo "solteiro".
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, E. T. de; CASTRO, T. de A. P. e.
O CNPAF vem conduzindo trabalhos de pesquisa em mecanização da colheita do feijão no sistema de cultivo solteiro e como resultado parcial, tem promovido avaliações em alguns equipamentos e realizado adaptações mecânicas em outros com resultados altamente promissores, dado o grau de eficiência operacional apresentado.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Adaptação Mecânica.; Colheita; Equipamento; Feijão; Mecanização; Phaseolus Vulgaris.
Ano: 1979
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/192269

Relatório técnico anual do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados 1980-1981.
Provedor de dados: 14
Autores: EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados (Planaltina, DF).
bitstream/item/131340/1/relatorio-05.pdf
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: CPAC; Aspecto socio-economico; Fonte alternativa; Plant diseases; Natural pastures; Feed crops; Management; Socioeconomic organization; Diffusion of research; Flood plains.; Agricultura; Conservação; Cerrado; Deficiência Hídrica; Difusão de Tecnologia; Energia; Doença de Planta; Fertilidade; Floresta; Manejo; Irrigação; Mecanização; Pesquisa; Pastagem Nativa; Planta Forrageira; Recurso Hídrico; Recurso Natural; Sistema de Produção; Várzea.; Solo; Agriculture; Forests; Energy; Irrigation; Research; Mechanization; Natural resources; Soil conservation; Soil management; Soil water deficit; Soil; Technology; Soil fertility; Water resources.
Ano: 1982
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/548809

MAPA de potencialidade à mecanização do Município de Acrelândia, Estado do Acre.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/105395/1/doc-146-mapa-3.jpg
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Acrelândia; Acre; Mecanização.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/991277

Análise comparativa de custo de exploração florestal mecanizada em terra firme.
Provedor de dados: 14
Autores: COSTA FILHO, P. P.; FERREIRA, C. A. P.
bitstream/item/34044/1/CPATU-CirTec63.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Terra firme; Campo experimental de Curua-Una; Floresta Nacional do Tapajós; Companhia Florestal Monte Dourado; Pará; Amapá; Brasil; Forest exploitation; Cost; Production; Non flooded land.; Custo; Exploração Florestal; Floresta; Mecanização; Produção.; Amazonia; Mechanization.
Ano: 1991
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/381201

CULTIVO de milho mecanizado no município de Jacundá-Pará.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/86343/1/Digitalizar0088.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Cultivo.; Mecanização agrícola; Mecanização; Milho.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/400799

Agricultural mechanization for Semi-Arid Tropics Brasil: informe trimestral de atividades (1 jan. to 30 march 1980).
Provedor de dados: 14
Autores: LAL, H.
Fabrication of attachments of wheeled tool carrier; Testing of wheeled tool carrier and its attachments; In-depth study of present status of mechanization; Agricultural implement industries.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Nordeste; Região semi-árida; Mecanização; Mecanização Agrícola; Tração Animal; Mechanization.
Ano: 1980
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/156531

Segurança operacional de exploração florestal mecanizada.
Provedor de dados: 14
Autores: COSTA, H. B. da; COSTA FILHO, P. P.
bitstream/item/33956/1/CPATU-CirTec42.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Seguranca; Forest; Forest exploitation; Work; Segurity.; Exploração Florestal; Floresta; Mecanização; Trabalho.; Mechanization.
Ano: 1983
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/381162

Cenouras híbridas apresentam produtividade até 70% superior.
Provedor de dados: 14
Autores: CARVALHO, A. D. F. de.
bitstream/item/141840/1/digitalizar0061.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Cenoura; Rendimento; Colheita; Mecanização; Daucus carota.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1042205

Colheita mecanizada de videiras conduzidas em latada: avaliação agronômica, econômica e qualidade do suco.
Provedor de dados: 14
Autores: MIELE, A. (in memorian); SANTOS, H. P. dos; GARRIDO, L. da R.; LAZZAROTTO, J. J.; TAFFAREL, J. C.; GIRARDI, C. L.
A colheita mecanizada de uva tem sido empregada para agilizar o processo e reduzir custos de mão de obra, principalmente em vinhedos com espaldeira devido à disponibilidade de equipamentos. Nesse trabalho avaliou-se um protótipo para colheita de videiras conduzidas em latada (ou pérgola). Utilizou-se vinhedos das cultivares BRS Magna e Isabel Precoce, seguindo o delineamento de blocos casualizados, com três repetições e dois tratamentos (colheita manual e mecânica). Em ambas as cultivares e na faixa de alcance da máquina, a eficiência da colheita mecânica (89 a 95%) foi similar à colheita manual (97%). Contudo, os cachos na linha de cultivo escaparam da máquina e só foram colhidos com repasse manual. A máquina também proporcionou queda de folhas e lesões...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Sistema de condução; Manejo; Mecanização; Produção; Vitis Vinifera.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1136851

MECANIZAÇÃO na cultura do milho utilizando a tração animal.
Provedor de dados: 14
Semeadura e adubação do plantio; Controle de plantas daninhas; Adubação nitrogenada em cobertura; Principais pragas e seu controle; Consórcio milho e feijão; Atrelamento de animais; Alimentação de animais de tração; Características do animal de tração.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Maize; Animal traction.; Mecanização; Milho; Tração Animal.; Corn.
Ano: 1985
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/472806

Implements and methods for the preparation of agricultural soil
Provedor de dados: 14
Autores: ANJOS, J. B. dos.
Dryland agriculture as practised in the semi-arid region ofNortheast Brazil, is mainly undertaken using a hand hoe for preparing the soils and to open up holes to receive the seed when the soil is sufficiently moist. In this.case, there is no conventional soil preparation (ploughing). The soil is only disturbed superficially by hoeing to eliminate the weeds and to reduce moisture loss due to evaporation.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Preparo; Mecanização agrícoal; Solo; Cultivo de Sequeiro; Implemento Agrícola; Mecanização; Método.
Ano: 2000
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/155248

KIT TECNOLÓGICO para mecanização da cotonicultura familiar: programa 5: Nordeste/Vale do Jequitinhonha.
Provedor de dados: 14
O Prosa Rural desta semana apresenta o Kit Tecnológico para mecanização da cotonicultura familiar. O Kit faz parte de uma série de soluções para mecanização da cotonicultura, ideais para áreas na pequena propriedade familiar. O kit é composto de cultivadores dentados e enxadas para o preparo do solo, semeadoras para o plantio do algodão com sementes deslintadas por flambagem, colheitadeiras e pulverizadores com barra e uma estrutura de reboque de duas rodas pneumáticas para o transporte da produção. Participam do programa o pesquisador Odilon Reny e o analista Waltemilton Cartaxo, da Embrapa Algodão.
Tipo: Gravações de som
Palavras-chave: Algodão; Colheitadeira; Cotonicultura; Mecanização; Pulverizador; Semeadeira; Semente.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1142491

Mecanização da cultura do milho
Provedor de dados: 14
Autores: MANTOVANI, E. C.; CRUZ, J. C.; PEREIRA FILHO, I. A.
bitstream/item/30257/1/circ-11.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Maize.; Mecanização; Milho; Zea Mays.; Mechanization.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/485237

Gergelim: o produtor pergunta, a Embrapa responde.
Provedor de dados: 14
Autores: ARRIEL, N. H. C.; BELTRÃO, N. E. de M.; FIRMINO, P. de T.
Introdução; Origem e evolução; Taxonomia, citogenética e fitologia; Melhoramento genético; Cultivares; Clima; Solo, calagem e adubação; Sistemas de cultivo; Controle de plantas daninhas; Mecanização; Irrigação; Pragas; Doenças; Colheita e beneficiamento; Produção de sementes; Agroindustrialização; Aspectos econômicos.
Tipo: Col Criar Plantar ABC 500P/500R Saber (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Gergelim; Adubação; Calagem; Colheita; Doença de Planta; Erva Daninha; Fisiologia Vegetal; Irrigação; Mecanização; Melhoramento Genético Vegetal; Planta Oleaginosa; Praga de Planta; Taxonomia Vegetal.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1124457

Sistema mecanizado de processamento pós-colheita de guaraná: nova tecnologia.
Provedor de dados: 14
Autores: SANTOS, L. P.
Ajustes e adequações do novo sistema mecanizado de processamento de guaraná por via úmida. Desracemador. Despolpador. Lavador/separador. Desarilador. Secador.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Guaraná; Mecanização; Pós-Colheita.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1000439

Resumos expandidos...
Provedor de dados: 14
Autores: SIMPÓSIO SILVICULTURA NA AMAZÔNIA ORIENTAL: CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO EMBRAPA/DFID, 1999, Belém, PA.
bitstream/item/57601/1/CPATU-Doc123.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Manejo florestal; Brasil; Forestry operation.; Análise Econômica; Ecologia Florestal; Exploração Florestal; Floresta; Mecanização; Semente Florestal; Silvicultura.; Amazonia; Economic analysis; Forest ecology; Forest management; Forests; Mechanization; Silviculture.; Seeds.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/393767

Teste de sistema de produção alternativo para arroz de sequeiro em condições de mecanização com uso de herbicida.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, J. N. S.; SOBRAL, C. A. M.
bitstream/item/57022/1/PA-1556-0001.pdf
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Brasil; Rondonia.; Arroz Sequeiro; Herbicida; Mecanização; Oryza Sativa; Sistema de Produção.; Brazil; Rice.
Ano: 1983
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/698539

Amendoim: o produtor pergunta, a Embrapa responde.
Provedor de dados: 14
Autores: SANTOS, R. C. dos; FREIRE, R. M. M.; SUASSUNA, T. de M. F.
Ecofisiologia e manejo cultural; Irrigação e drenagem; Doenças; Insetos-praga; Colheita e pós-colheita; Mecanização; Mercado e comercialização; Transferência de tecnologia e organização da produção; Melhoramento e cultivares nacionais; Avanços de biologia molecular; Propriedades nacionais e processamento; Propriedades bioquímicas e funcionais; Potencial do óleo do amendoim como fonte de biodiesel; Qualidade e segurança de alimentos derivados do amendoim.
Tipo: Col Criar Plantar ABC 500P/500R Saber (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Amendoim; Biocombustível; Colheita; Pós-Colheita; Comercialização; Doença de Planta; Fisiologia Vegetal; Mecanização; Melhoramento Genético Vegetal; Planta Oleaginosa; Praga de Planta; Processamento.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1124375

Perdas de grãos na colheita mecanizada do arroz.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, J. G. da; FONSECA, J. R.; CONTO, A. J. de.
Realizou-se um levantamento da perda de grãos na colheita mecanizada do arroz, nos Municípios goianos de Jataí e Mineiros, que são representativos na cultura dessas gramíneas no Estado de Goiás, tendo sido plantados, na safra de 81/82, mais de quinze mil hectares de arroz.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Automotrizes.; Arroz; Colheita; Grão; Mecanização; Oryza Sativa; Perda.
Ano: 1983
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/191686

CULTIVO de milho mecanizado no sudeste paraense.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/86533/1/00091.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Cultivo; Região sudeste; Pará; Brasil.; Mecanização agrícola; Milho.; Mecanização; Amazonia.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/401641

Sistema eletrônico para acionamento de dosadores em semeadoras.
Provedor de dados: 14
Autores: PORTELLA, J. A.
bitstream/item/123857/1/FD-0171.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Maquina Agrícola; Mecanização; Semeadeira.
Ano: 1998
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/842784

Noções de exploração mecanizada para floresta de terra firme: caso Curuá-una.
Provedor de dados: 14
Autores: COSTA FILHO, P. P.; LIMA, J. M.
bitstream/item/58705/1/CPATU-DOC64.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Exploração mecanizada; Estrada; Santarém; Curua-una; Pará; Brasil; Forest; Mechanized exploitation; Road; Transport.; Floresta; Mecanização; Transporte.; Amazonia; Mechanization.
Ano: 1992
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/381280

Semeadora de precisão com controle eletrônico de performance.
Provedor de dados: 14
Autores: PORTELLA, J. A.; PALLEROAL, C. A.; CASÃO JÚNIOR, R.; MOLINA, P. S. C.
bitstream/item/202287/1/SP-15630.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mecanização; Semeadeira.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/852617

Desempenho de tratores agrícolas em tração
Provedor de dados: 86
Autores: Serrano,João Manuel Pereira Ramalho.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de tratores agrícolas e implementos em trabalhos de tração. Procurou-se estabelecer e validar modelos de previsão relativos ao esforço de tração requerido pela grade de discos offset de arrasto e relativos ao consumo de combustível do trator. É descrito o sistema de aquisição de dados desenvolvido para utilização em ensaios de campo, em condições reais de trabalho. Os parâmetros medidos foram: o regime do motor, a velocidade teórica e a velocidade real de avanço, o consumo horário de combustível e a força de tração na barra. Também foram realizados testes dos tratores com um freio dinamométrico ligado à tomada de potência. Os resultados de um projeto de pesquisa de três anos foram usados para estabelecer...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Instrumentação; Previsão do esforço; Consumo de combustível.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000700015

Comportamento físico-hídrico de um podzólico vermelho-amarelo câmbico fase terraço sob diferentes sistemas de manejo
Provedor de dados: 86
Autores: Carvalho,Eduardo Jorge Maklouf; Figueiredo,Matozinho de Souza; Costa,Liovando Marciano da.
O estudo foi desenvolvido no município de Viçosa, MG, na fazenda Fundão, pertencente ao câmpus da Universidade Federal de Viçosa (UFV), com o fim de verificar o comportamento físico- hídrico de um Podzólico Vermelho-Amarelo câmbico fase terraço, sob diferentes sistemas de manejo. Foi utilizado delineamento experimental em blocos ao acaso, com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram: 1 - arado de aiveca; 2 - arado de discos; 3 - grade pesada; 4 - plantio direto; 5 - testemunha, com as parcelas mantidas em pousio. Os parâmetros avaliados foram: teores de matéria orgânica; granulometria; densidade do solo; densidade de partículas; porosidade total, macroporosidade, microporosidade, agregados e curva de retenção da água no solo. Pode-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Física do solo; Matéria orgânica; Sistema de manejo; Mecanização; Plantio direto.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999000200015

Desempenho de uma semeadora-adubadora para plantio direto, em dois solos com diferentes tipos de cobertura vegetal
Provedor de dados: 86
Autores: OLIVEIRA,MILSON LOPES DE; VIEIRA,LUCIANO BAIÃO; MANTOVANI,EVANDRO CHARTUNI; SOUZA,CAETANO MARCIANO DE; DIAS,GUTEMBERG PEREIRA.
O desempenho operacional de uma semeadora-adubadora de plantio direto, versão soja e milho, foi avaliado em um Podzólico Vermelho-Amarelo câmbico, fase terraço, e um Latossolo Vermelho-Amarelo, da Zona da Mata de Minas Gerais. A máquina foi testada em três tipos de cobertura do solo e em duas velocidades de trabalho. Por ocasião do plantio, foram avaliados a patinagem do trator e da semeadora-adubadora, o consumo de combustível e a potência exigida, a distribuição de fertilizante e o nível de danos às sementes. Depois do plantio, foram avaliados o número de sementes distribuídas, o estande final, a profundidade de plantio e a distribuição longitudinal da semente. A uniformidade de distribuição longitudinal foi avaliada pela porcentagem de espaçamentos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Teste do equipamento; Desempenho da máquina; Maquinaria agrícola.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000700021

MIGRAÇÃO ESPONTÂNEA DE TRABALHADORES NO SETOR SUCROALCOOLEIRO.
Provedor de dados: 31
Autores: Moraes,   Marcia Azanha Dias Ferraz De; Figueiredo,   Margarida Garcia De; Oliveira,   Fabiola Cristina Ribeiro De; Detomini,   Euro Roberto.
Com a reestruturação e modernização do Complexo Agroindustrial (CAI) canavieiro no Estado de São Paulo, milhares de trabalhadores rurais oriundos das regiões mais pobres do Brasil passaram a migrar todos os anos para São Paulo. Estes migrantes vêm para trabalhar no corte manual da cana-de-açúcar e, enxergam nesta atividade uma forma de melhorar as condições de vida, a partir do dinheiro ganho durante a safra. Porém, devido principalmente às questões ambientais, a queima da cana-de-açúcar ficará proibida por lei num futuro próximo. Desta forma, em virtude da proibição da queima da cana-de-açúcar e conseqüente aumento da mecanização na colheita, grande parte desta mão-de-obra estará sem o emprego no corte da cana-de-açúcar. O presente estudo, então, teve...
Tipo: Conference Paper or Presentation
Palavras-chave: Migração espontânea; Corte de cana; Mecanização; Impactos sócio-econômicos; Spontaneous migration; Sugarcane manual cutting; Mechanisation; Social and economical impacts; Agribusiness; Crop Production/Industries.
Ano: 2008
URL: http://purl.umn.edu/117269

ALTERNATIVA DE CUSTO DA MECANIÇÃO NA PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Provedor de dados: 31
Autores: Gomes,   Eloi Biquer; Cavalcanti,   Francisco Carlos Da Silveira.
As atividades mecanizadas têm impacto significativo no custo de produção da cultura e o produtor tem várias opções que vai desde realizar todas as operações com máquinas próprias até a completa terceirização, passando pela combinação máquinas próprias – terceirização. Desta forma, este trabalho tem como objetivos, analisar economicamente quatro alternativas para a realização das operações mecanizadas da cultura da cana-de-açúcar. Análise dos resultados permite concluir que para a produção mecanizada da cultura de cana-de-açúcar a alternativa 3 é a mais viável para o produtor nas fases de formação e produção da cultura no campo. Para a operação de preparo de solo a alternativa 1 apresenta menor custo. No plantio a alternativa 3 é a menos onerosa, na fase de...
Tipo: Conference Paper or Presentation
Palavras-chave: Cana-de-açúcar; Mecanização; Custo; Sugar cane; Mechanization; Cost; Farm Management.
Ano: 2008
URL: http://purl.umn.edu/108094

Propriedades físicas de um latossolo vermelho-amarelo cultivado com cafeeiro em três sistemas de manejo no sul de minas gerais
Provedor de dados: 90
Autores: Carmo,Davi Lopes do; Nannetti,Dulcimara Carvalho; Dias Júnior,Moacir de Souza; Espírito Santo,Djalma José do; Nannetti,Alex Nogueira; Lacerda,Tales Machado.
Em razão de diferentes tipos de manejo utilizados na cafeicultura, o presente trabalho teve como objetivo quantificar as alterações de alguns atributos físicos de um Latossolo Vermelho-Amarelo cultivado com cafeeiro, após quatro anos da implantação, no Sul de Minas Gerais, sob três sistemas de manejo em comparação à mata nativa. Foram avaliados os seguintes sistemas de manejo: lavoura cafeeira com mecanização (CCM), lavoura cafeeira sem mecanização (CSM), lavoura cafeeira sob sistema adensado (CA) e mata nativa (MN), utilizada como referência. Foram coletadas amostras indeformadas, com o auxílio de um amostrador de Uhland e anéis de alumínio de 6,35 cm de diâmetro por 2,54 cm de altura, nas profundidades de 0-3 e 15-18 cm, sendo esta última a camada de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estrutura do solo; Sustentabilidade; Mecanização.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000300033

Comportamento da palha de cana-de-açúcar submetida ao corte por meio de ensaios de bancada
Provedor de dados: 91
Autores: Bianchini,Aloisio; Magalhães,Paulo S. G.
Do ponto de vista da engenharia, poucos trabalhos a respeito do corte de restos culturais têm sido publicados, sendo escassas, portanto, as informações sobre o assunto. Sendo assim, este trabalho objetivou-se, estudar o comportamento da palha da cana-de-açúcar quanto ao corte, em função de sua umidade, espessura de sua camada e do ângulo oblíquo da lâmina. Para a coleta de dados foram utilizados um transdutor de força, acoplado á base das lâminas, e um sistema automático de coleta de dados, que trabalhou com taxa de aquisição de 9600 Hz. Os resultados demonstraram diferença significativa na força requerida quando se varia o ângulo oblíquo da lâmina e tendência linear desta força, com o aumento da quantidade de palha, entre 4 e 16 t ha-1. Verificou-se,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Palhiço; Força de corte.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200021

Programa computacional para aquisição de dados para avaliação de máquinas agrícolas
Provedor de dados: 91
Autores: Garcia,Ricardo F.; Queiroz,Daniel M. de; Miyagaki,Olímpio H.; Pinto,Francisco de A. de C.
A aquisição de dados é um dos principais problemas enfrentados por engenheiros e pesquisadores responsáveis pela realização de testes de máquinas agrícolas, devido à alta complexidade dessas máquinas. Para estabelecer os parâmetros relacionados ao seu desempenho, uma série de variáveis precisam ser monitoradas. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um programa de computador para aquisição automática de dados a serem utilizados na avaliação de máquinas agrícolas. O sistema foi implementado utilizando-se o programa de computador LabVIEW versão 6i e equipamentos da "National Instruments". Desenvolveram-se Instrumentos Virtuais (VI) para os seguintes tipos de sensores: célula de carga, torquímetro, sensor de rotação tipo sensor indutivo e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Automação; LabVIEW; Mecanização; Sensor.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200032

Uso do penetrômetro eletrônico na avaliação da resistência do solo cultivado com cana-de-açucar
Provedor de dados: 91
Autores: Iaia,Antonio M.; Maia,João C. S.; Kim,Michely E.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a resistência do solo a penetração, por meio de um penetrógrafo eletrônico de velocidade constante, em dois solos: Latossolo Vermelho distrófico Típico, textura argilosa e Latossolo Vermelho Amarelo distrófico Típico, textura média, submetidos aos processos de mecanização e transporte na cultura de cana-de-açúcar, em função de diferentes números de corte e diferentes profundidades de trabalho. Os dados foram analisados estatisticamente sob dois formatos: (a) pela estatística convencional, comparando-se as médias dos tratamentos pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade e (b) pela geoestatística, utilizando-se a semivariância para produzir modelos que representassem dependência espacial dos dados. Os resultados de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Mecanização; Geoestatística.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200038

Uso da teoria de números índices para adequação de semeadoras-adubadoras de precisão
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Marcos R. da; Daniel,Luiz A.; Peche Filho,Afonso.
Com este trabalho, objetivou-se sistematizar dados contidos em um conjunto de catálogos tecnológicos referentes aos modelos de semeadoras-adubadoras de precisão disponíveis no mercado nacional, analisar as informações disponíveis, construir um banco de dados com as características técnicas e propor um índice classificatório para os modelos. Analisaram-se 93 catálogos fornecidos por fabricantes nacionais, possibilitando caracterizar 250 modelos de semeadoras-adubadoras de precisão. Com base em 31 características técnicas disponíveis nos catálogos, construiu-se um banco de dados utilizando-se nove dessas características, na formulação de um número índice denominado -Índice de Adequação- (IA). A aplicação do IA permitiu que se classificassem os 250 modelos em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Plantio direto; Tomada de decisão.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200014

Desenvolvimento de dosador de sementes com dupla saída para disco horizontal
Provedor de dados: 91
Autores: Vianna,Leonardo R.; Reis,Ângelo V. dos; Machado,Antônio L. T.
Na intenção de fornecer uma alternativa tecnicamente adequada aos pequenos agricultores, foi projetado e construído um protótipo de dosador de sementes do tipo disco horizontal com duas saídas de sementes para as culturas de milho e feijão que, posteriormente, será incorporado a uma semeadora de pequeno porte que atenda às necessidades da agricultura familiar. O mecanismo dosador incorporou componentes disponíveis no mercado de peças de reposição para várias marcas de dosadores. Foram utilizados processos de fabricação usuais estabelecidos dentro de classes de tolerância, que permitem a fabricação por empresas metalúrgicas de pequeno porte. O protótipo finalizado foi testado quanto à dosagem e montagem/desmontagem, comparado com o desempenho de dosador...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dosagem de precisão; Mecanização; Agricultura familiar.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000015

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS DE DESTRUIÇÃO DE RESTOS CULTURAIS DO ALGODOEIRO
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Odilon Reny R.F. da; Carvalho,Orozimbo Silveira; Vasconcelos,Osório Lima; Soares,José Janduí; Queiroz,José Carlos; Paula,Domingos F. de.
RESUMO O presente trabalho objetivou avaliar, nas safras agrícolas de 1996/97 e 1997/98, diferentes métodos de destruição dos restos culturais do algodoeiro, em campo de produção de sementes e em condições de sequeiro, no município de Palmas de Monte Alto, BA. Foram determinados a eficiência de arranquio, o tempo operacional e os custos de diferentes métodos, como arranquio manual, arrancadores tratorizados, gradagem com grade aradora, aração com arado de disco e roço, de forma isolada e associados aos dois últimos métodos. Pelos resultados obtidos pode-se concluir que, para as condições de cultivo do algodoeiro em sequeiro na região Sudoeste da Bahia, os métodos mais eficientes para a destruição dos restos culturais do algodoeiro foram: o arranquio manual...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Algodão; Mecanização; Implementos.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300391

Efeito da frequência e amplitude de vibração sobre a derriça de frutos de café
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Fábio L.; Queiroz,Daniel M. de; Pinto,Francisco de A. de C.; Resende,Ricardo C. de.
Parâmetros de qualidade podem alterar significativamente o preço do café; entretanto, a colheita seletiva dos frutos é frequentemente associada à boa qualidade do produto, procedimento que pode ser realizado por meio de vibrações mecânicas. Desta forma, o estudo e a avaliação do efeito localizado de fatores como frequência, amplitude e grau de maturação dos frutos, são fundamentais para construção de máquinas adequadas a este tipo de prática. O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se avaliar os fatores frequência, amplitude, grau de maturação, direção de excitação e número de frutos por pedúnculo, na eficiência de derriça. Para a realização dos ensaios de vibração em laboratório utilizou-se uma máquina vibradora eletromagnética. Amplitudes na faixa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vibrações mecânicas; Mecanização; Colheita; Grau de maturação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000400012

Sistema informativo de operação em campo agrícola, baseado na aquisição automática de dados
Provedor de dados: 91
Autores: Silveira,Gastão M. da; Mazzetto,Fabrizio; Landonio,Savio.
Este trabalho apresenta uma proposta de desenvolvimento de um sistema informativo, projetado especificamente para o levantamento dos dados operacionais no campo, o que visa ao gerenciamento da informação na propriedade agrícola. O sistema utiliza ondas de rádio para o reconhecimento automático à distância, de todos os "objetos" existentes no campo (tratorista, trator, implemento e local de trabalho). Os dados levantados, depois de processados, podem ser usados pelo empresário nas atividades de controle, em âmbito diretivo e estratégico. Foram realizados ensaios estáticos, estudando-se os parâmetros de identificação da máquina no campo.O sistema está sendo aperfeiçoado.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Identificação; Ondas de rádio.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200033

Colheita mecanizada do café em lavouras de primeira safra
Provedor de dados: 91
Autores: Santinato,Felipe; Silva,Carlos D. da; Silva,Rouverson P. da; Ruas,Renato A. A.; Fernandes,André L. T.; Santinato,Roberto.
RESUMO Em lavouras de primeira safra a colheita mecanizada do café apresenta restrições quanto à sua utilização. Há pressuposições de que esse tipo de colheita possa elevar os danos às plantas e aumentar a quantidade de café caído no solo. Diante disto, objetivou-se avaliar a eficiência de colheita e os danos às plantas de colhedoras de café em lavouras de primeira safra. Foram comparadas duas situações de colheita: lavouras madura e imatura nas quais se procederam as operações de colheita com duas colhedoras, A e B (colhedora de café automotriz adaptada e colhedora automotriz comum) operando em duas intensidades da colhedora (I e II) sendo: I - Velocidade operacional de 1.200 m h-1 e vibração das hastes de 600 rpm e II - Velocidade operacional de 1.000 m...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eficiência de colheita; Mecanização; Cafeeiro.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001201215

QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DA UVA E PERFIL SENSORIAL VÍNICO PARA DIFERENTES CULTIVARES DE VIDEIRA SUBMETIDAS À PODA MECANIZADA
Provedor de dados: 94
Autores: SANTOS,ANTONIO ODAIR; PEREIRA,SÔNIA ELISABETE; MOREIRA,CLÁUDIO ALVES.
Estudos ao longo do Globo têm mostrado que a mecanização da poda, dentre outros processos de manejo da videira, é adequada para a obtenção de vinhedos com “stands” bem formados e com qualidade de produção equivalente ou superior àqueles conduzidos sob manejo manual, sobretudo com economia de capital humano e financeiro. Informações sobre o padrão de poda que influencia diretamente a ecofisiologia do dossel, a composição do rendimento e a qualidade de derivados da uva são existentes para condições de manejo tradicional manual, mas incipientes para a uma condição mecanizada, no Brasil. Um experimento foi realizado com Vitis sp. e Vitis vinifera, visando a estudar os impactos da adoção inicial da poda mecanizada, sobre a composição do rendimento, qualidade da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Viticultura; Uva; Mecanização.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452015000200432

Construção e avaliação de um protótipo de máquina coletora de anteras
Provedor de dados: 94
Autores: Tonet,Rodrigo; Sachet,Marcos Robson; Citadin,Idemir; Modolo,Alcir José.
Um protótipo de máquina coletora de anteras foi projetado e construído, e seu desempenho foi avaliado, comparando - se com o método de coleta manual, em flores rosáceas e campanuladas de pessegueiro (Prunus persica). O trabalho foi conduzido utilizando-se do delineamento experimental inteiramente ao acaso, arranjado em um esquema bifatorial (2 métodos de remoção x 2 formas florais), com 12 repetições de 30 balões florais. O protótipo apresentou maior velocidade de processamento, sem diminuir a qualidade do pólen, mesmo sendo armazenadas anteras com maior quantidade de filetes e descartado maior número de anteras do que o método manual.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Prunus persica; Pólen; Melhoramento genético; Mecanização.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452013000100037

Demanda energética de uma semeadora-adubadora em diferentes velocidades de deslocamento e rotações do motor
Provedor de dados: 124
Autores: Silveira,João Cleber Modernel da; Fernandes,Haroldo Carlos; Modolo,Alcir José; Silva,Suedêmio de Lima; Trogello,Emerson.
A velocidade de operação do trator influencia diversos aspectos, entre eles o consumo de combustível, a capacidade operacional e a qualidade de semeadura. Este trabalho teve como objetivo avaliar a demanda energética de um conjunto trator-semeadora-adubadora em sistema plantio direto, em função das velocidades de deslocamento e rotações no eixo do motor, na semeadura da cultura do milho. Os 12 tratamentos foram constituídos de quatro velocidades de deslocamento, obtidas em função dos escalonamentos de marchas e de três rotações do motor do trator. Durante a semeadura, monitoraram-se a velocidade de operação, a rotação do motor, a força de tração e o consumo horário de combustível. Os resultados mostraram que o requerimento de potência na barra de tração,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Desempenho operacional; Mecanização; Plantio direto.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902013000100006

NOTA TÉCNICA: RELAÇÃO DE EQUILÍBRIO ENTRE TRATORES E SEMEADORAS ADUBADORAS DE BAIXA POTÊNCIA: DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE LONGITUDINAL EM FUNÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E PONDERAIS - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n4p355-362
Provedor de dados: 107
Autores: Edson Lambrecht; UFPEL; Mauro Fernando Ferreira; UFPEL; Fabricio Ardais Medeiros; UFPEL; Ângelo Vieira dos Reis; UFPEL.
A seleção de semeadoras adubadoras montadas envolve o conhecimento de diversas especificações técnicas, entre estas o peso máximo da máquina, de forma que proporcione estabilidade e direção do trator. O presente trabalho teve o objetivo de analisar a estabilidade longitudinal de tratores com potência de até 42,0 kW no motor utilizando semeadoras adubadoras montadas no sistema de engate de três pontos. Para os tratores foram coletadas informações técnicas de catálogos e diretamente em revendas a potência do motor, peso total, distância entre eixos e distância do eixo traseiro ao olhal do braço inferior do engate. Nas semeadoras adubadoras até 3 linhas, determinou-se o seu peso vazio e o peso total de sementes e de adubo. Os resultados apresentaram 11 marcas...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola adequação trator implemento; Mecanização; Semeadura; Sistema hidráulico.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/537

VARIABILIDADE ESPACIAL DAS PERDAS E DA RESISTÊNCIA MECÂNICA DO SOLO À PENETRAÇÃO NO ARRANQUIO MECANIZADO DE AMENDOIM
Provedor de dados: 107
Autores: Ariel Muncio Compagnon; FCAV/UNESP; Rouverson Pereira da Silva; FCAV/UNESP; Marcelo Boamorte Raveli; FCAV/UNESP; Diego Onofre Vidal; FCAV/UNESP; Marcelo Tufaile Cassia; FCAV/UNESP.
A colheita mecanizada de amendoim é de fundamental importância no processo de produção da cultura, porém acarreta perdas consideráveis, principalmente na operação de arranquio. Assim, objetivou-se com este trabalho mensurar a variabilidade espacial das perdas e da resistência mecânica do solo à penetração (RP) na operação de arranquio mecanizado de amendoim em duas velocidades de arranquio. O trabalho foi realizado na região norte do estado de São Paulo. Os tratamentos avaliados foram constituídos por duas velocidades de deslocamento (V1= 3,5 km h-1 e V2= 4,7 km h-1) com dez repetições, com delineamento inteiramente casualizado (DIC). Após o arranquio, foram realizadas medições de RP utilizando-se um penetrômetro eletrônico, posicionado transversalmente às...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Arachis hypogaea L; Maturação; Mecanização.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/388

EFEITO DA DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES DA BOVINOCULTURA NO SOLO E NA BIOMASSA VEGETAL
Provedor de dados: 107
Autores: Teixeira, Francisco Osvaldo Prado; Botelho, Soraya Alvarenga; Melo, Lucas Amaral de; Fia, Ronaldo; Teixeira, Gabriel Arcocha Prado.
Este estudo teve como objetivo determinar as características do percolado em diferentes profundidades do solo proveniente da aplicação de água residuária da bovinocultura (ARB) e avaliar o crescimento da pastagem de Brachiaria por meio da análise da massa de vegetal da forragem. Os valores de pH do percolado variaram de 5,2 a 7,0, sem apresentar tendência de aumento ou diminuição em função da profundidade. O resultado da demanda química de oxigênio (DQO) apresentou o menor valor (120 mg L-1), enquanto as concentrações, nos demais pontos, variaram entre 150 e 240 mg L-1 de DQO. Os valores da massa seca total (MST) da forragem variaram ao longo do tempo de monitoramento e da distância do terraço de lançamento da ARB. A parcela testemunha apresentou valor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Mecanização; Florestal. nutrientes  DQO  massa seca  reúso agrícola.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/783

Políticas trabalhista, fundiária e de crédito agrícola no Brasil
Provedor de dados: 123
Autores: Rezende,Gervásio Castro de.
Este artigo discute as causas do padrão concentrador do desenvolvimento agrícola brasileiro recente, expresso no predomínio da produção em grande escala, elevado índice de mecanização e baixa absorção de mão de obra não qualificada. Cita, inicialmente, a existência de duas posições antagônicas que procuram explicar esse fato: uma, que culpa a herança latifundiária de nossa agricultura, e a outra, que vê nisso um determinismo tecnológico, não havendo, assim, possibilidade de atuar sobre esse problema sem incorrer numa perda em termos de eficiência econômica. Este trabalho, contudo, atribui às políticas trabalhista agrícola, fundiária e de crédito agrícola, instituídas na década de 1960, a responsabilidade maior por esse problema. Conforme a análise...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Política trabalhista agrícola; Política fundiária; Política de crédito agrícola; Mecanização; Pobreza no Brasil.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032006000100003

Qualidade das operações de preparo de solo por controle estatístico de processo
Provedor de dados: 63
Autores: Milan,Marcos; Fernandes,Ricardo Alves Thomaz.
A concorrência em escala mundial obriga as empresas a buscar maior eficiência administrativa e operacional. As técnicas de controle estatístico de processo (CEP) são uma das ferramentas que permitem a melhoria da qualidade e produtividade nas empresas. Desenvolvido e largamente aplicado nas indústrias, o CEP tem grande potencial de utilização na agropecuária. Tendo em vista o desenvolvimento desse potencial, esse trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos da utilização do controle de qualidade em operações agrícolas de preparo do solo para a cultura do milho utilizando-se como ferramenta de análise o CEP. A utilização do controle na operação de escarificação proporcionou redução da variabilidade de dados de profundidade de trabalho média em 38,4% e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Mecanização; Máquinas agrícolas; Implemento.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162002000200009

MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMO DETERMINANTE PARA REDUÇÃO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE UM FELLER BUNCHER
Provedor de dados: 193
Autores: Diniz, Carlos Cezar Cavassin; Lopes, Eduardo da Silva; Miranda, Gabriel de Magalhães; Koehler, Henrique Soares.
Este trabalho avaliou a atividade de manutenção mecânica de um feller buncher empregando a World Class Maintenance (WCM), que utiliza como premissa a manutenção preventiva, visando a redução dos custos de produção e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. O trabalho foi conduzido em plantios de Pinus taeda e Eucalyptus grandis de uma empresa florestal localizada no estado do Paraná, Brasil. A análise contemplou três períodos subsequentes de seis meses, sendo eles: implantação, amadurecimento e estabilização do modelo WCM. A avaliação foi realizada por meio da determinação dos índices de disponibilidade mecânica, consumo de óleo hidráulico e custos da manutenção. Os resultados mostraram que houve aumento na disponibilidade mecânica do equipamento de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo florestal; Colheita florestal Corte florestal; Mecanização; World Class Maintenance.
Ano: 2017
URL: http://revistas.ufpr.br/biofix/article/view/54954

Sistema de aquisição automatica de dados para o gerenciamento de operações mecanizadas
Provedor de dados: 53
Autores: Silveira,Gastão Moraes da; Storino,Moises; Peche Filho,Afonso; Yanai,Kiyoshi; Bernardi,José Augusto.
Para difundir e popularizar técnicas de gestão de informações na agricultura são necessários esforços para prover o usuário de ferramentas de análise e de avaliação operacional. A versatilidade do trator agrícola o torna uma enorme fonte de informações que, se bem obtidas, analisadas e interpretadas, podem subsidiar o gerenciamento operacional da propriedade agrícola. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de aquisição automática de dados projetados para o levantamento de informações de campo. O sistema foi concebido para determinar a posição do veículo através de sistema de posicionamento global (GPS), juntamente com o consumo de combustível, a rotação do motor e a velocidade de deslocamento. Foram realizados experimentos visando...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Automação; Sistemas de informação; Aquisição de dados.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052005000200018

ESTUDO DO CONSUMO DE ENERGIA POR ÓRGÃOS ATIVOS DE ROÇADORA
Provedor de dados: 53
Autores: SILVEIRA,GASTÃO MORAES DA; BERNARDI,JOSÉ AUGUSTO.
O Brasil é um país com mais de 40 milhões de hectares ocupados com pastagem de braquiária (Brachiaria sp.) e o segundo maior criador de bovinos do mundo. Nas atividades desenvolvidas para condução das pastagens, a limpeza é considerada uma das tarefas mais importantes. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo estudar os órgãos ativos de uma roçadora, avaliando os oito tipos de componentes atuantes na máquina: lâmina nova com e sem afiamento, com e sem defletor; lâmina usada com e sem defletor; correntes com e sem defletor, substituindo as lâminas. O experimento foi delineado em blocos ao acaso com oito tratamentos e seis repetições. Analisaram-se o desempenho do conjunto trator/roçadora e o consumo de energia que não apresentaram diferenças...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Roçadora; Órgão ativo; Consumo de energia.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052001000300012

Número de operações mecanizadas na colheita do café
Provedor de dados: 65
Autores: Santinato,Felipe; Ruas,Renato Adriane Alves; Silva,Rouverson Pereira da; Carvalho Filho,Alberto; Santinato,Roberto.
A realização de mais de uma operação da colhedora de café pode aumentar a eficiência de colheita dos frutos, minimizando a quantidade de café remanescente nas plantas e a necessidade de repasse manual. O repasse manual comumente encarece o processo de produção e promove maiores danos às plantas em relação à colheita mecanizada. Entretanto, deve-se conhecer qual número de operações da colhedora é necessário para derriçar completamente os frutos dos cafeeiros, em lavouras que apresentem diferentes cargas produtivas, notadamente as de cargas mais elevadas, por apresentarem maior dificuldade em serem totalmente colhidas. Portanto, objetivou-se, com este trabalho, avaliar o número de operações da colhedora, em duas lavouras de café, para uma colheita eficiente....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cafeicultura; Eficiência de colheita; Mecanização.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015001001809

Avaliação da influência de cargas verticais sobre diferentes rodas compactadoras no ciclo de semeadura do milho
Provedor de dados: 64
Autores: Cortez,Jorge Wilson; Silva,Rouverson Pereira da; Carvalho Filho,Alberto; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Freitas,Saymon Severino.
Assim como outras culturas de origem tropical, o milho exige durante o seu ciclo vegetativo, calor e umidade para se desenvolver, e as condições de instalação da cultura podem definir uma boa ou má produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de cargas verticais sobre rodas compactadoras no ciclo da cultura do milho. Este trabalho foi conduzido nas Faculdades Associadas de Uberaba - FAZU, no município de Uberaba (MG), e instalado no delineamento em blocos ao acaso com três modelos de rodas compactadoras e três cargas verticais com duas repetições, na Pista de Ensaios de Semeadura, constituída de canais de solo. Observou-se que o número de dias para emergência, altura de plantas, número de folhas e a produção não foram afetados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Compactação; Zea mays.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000400031