Consulta: subjectFacets:"Testes físico-mecânicos."
Registros recuperados: 1
Data/hora: 12/06/2024 13:49:58

Curtimento de peles de peixe com taninos vegetal e sintético - DOI: 10.4025/actascianimsci.v30i3.5717
Provedor de dados: 2
Autores: Vieira, Ariana Martins; UEM; Kachba, Yslene Rocha; UEM; Franco, Maria Luiza Rodrigues de Souza; UEM; Oliveira, Karla Fabrícia de; UEM; Godoy, Leandro Cesar de; UEM; Gasparino, Eliane; UEM.
No presente experimento objetivou-se avaliar a resistência das peles de peixes submetidas ao curtimento com taninos vegetal e sintético. As peles foram distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos aplicados na etapa de curtimento (T1 = 10% tanino vegetal; T2=10% tanino sintético; T3 = 5% tanino vegetal + 5% sintético; T4 = 12% tanino vegetal; T5 = 12% tanino sintético; T6 = 6% tanino vegetal + 6% sintético) e dez repetições por tratamento, sendo o couro a unidade experimental. Para os testes de resistência à tração, alongamento e rasgamento, foi utilizado o dinamômetro EMIC. O curtimento com tanino vegetal, sintético e/ou sua combinação, assim como os níveis utilizados dentro de cada técnica de curtimento, interferiu no...
Palavras-chave: 5.04.05.00-4    Produção Animal peles de peixe; Curtimento ecológico; Testes físico-mecânicos.
Ano: 2008
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAnimSci/article/view/5717