Data/hora: 20/05/2024 12:17:53

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	A dependência entre a condutividade hidráulica saturada e atributos físicos do solo	
Autores: 	Mesquita,Maria da Glória Bastos de Freitas; Moraes,Sergio Oliveira.	
Data: 	2004-06-01	
Ano: 	2004	
Palavras-chave: 	Movimento de água e solutos no solo; Propriedades físicas do solo; Variabilidade; Amostragem.	
Resumo: 	A condutividade hidráulica saturada do solo (Ksat) é uma das propriedades de maior relevância para estudos de movimento de água e solutos no solo. Sua determinação em laboratório e campo produz resultados com elevada dispersão, o que indica que esta propriedade é altamente variável. A Ksat é também dependente dos demais atributos do solo, principalmente da densidade do solo, densidade de partículas, porosidade total, macro e microporosidade. A caracterização e um maior entendimento desta dependência torna-se fundamental para permitir quaisquer conclusões sobre os processos físicos que ocorrem nos solos. O objetivo deste trabalho foi o de ressaltar a influência destes atributos na Ksat e nos processos de movimento de água e solutos nos solos. Uma caracterização estatística prévia das variáveis revela que podem possuir distribuições de freqüências distintas das de Ksat, o que implicará em variabilidades e necessidade de número de amostras diferenciado para obter conclusões com o mesmo grau de confiabilidade. Logo, o pesquisador deve avaliar o risco na estimativa de medidas dependentes de Ksat e valores a serem adotados para as propriedades do solo antes de serem utilizados em operações de práticas agrícolas.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000300052	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782004000300052	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.34 n.3 2004	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess