Data/hora: 03/06/2024 01:10:32

Provedor de dados: 	Revista Engenharia na Agricultura	
País: 	Brazil	
Título: 	REMOÇÃO DE POLUENTES DE PERCOLADOS RECIRCULADOS EM COLUNAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM AUSÊNCIA OU PRESENÇA DE CAMADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	
Autores: 	Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; André Luciano de Carvalho; UNIPAC; Izabel Christina D’Almeida Duarte; DEC/UFV; Roberto Francisco de Azevedo; DEC/UFV.	
Data: 	2009-06-05	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Engenharia Agrícola; Tratamento de resíduos.	
Resumo: 	Com a realização desse trabalho, objetivou-se avaliar a eficiência de remoção de poluentes presentes em percolados produzidos por resíduo sólido urbano (RSU) novo (recém coletado), quando aplicados em colunas contendo RSU velho (13 anos), e de percolado produzido em RSU maduro, quando recirculado sobre ele mesmo. Além disso, procurou-se avaliar a influência da camada de resíduo de construção civil (RCC) nas características físicas, químicas e bioquímicas do efluente. Para a execução do experimento, foram preenchidas duas colunas com RSU velho e duas com RSU maduro. Uma coluna de cada resíduo teve posicionada, na sua base, uma camada de 0,30 m de RCC. O percolado das colunas submetidas à recirculação foi coletado diariamente, tendo sua caracterização física (CE e concentração de ST, SF, SV, SST, SDT, SSF e SSV), química (pH, DQO, COT e concentração de N total, Ca, Mg, Fe, Mn, Cd, Cu, Zn, Pb, Ni e Cr) e bioquímica (DBO) realizada quinzenalmente. A recirculação do percolado em colunas de RSU velho ou maduro mostrou-se altamente eficiente na remoção de DBO, DQO e SST e relativamente altas eficiências foram obtidas na remoção de NT, Ca, Mn e Fe, tendo proporcionado atendimento dos padrões para lançamento de efluentes em corpos hídricos receptores. A camada de RCC proporcionou pequena influência na remoção de poluentes do percolado aplicado nas colunas de RSU.	
Tipo: 	Artigo Avaliado por Pares	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/116	
Editor: 	Universidade Federal de Viçosa - UFV	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; Vol. 17, No 2 (2009)	
Fonte: 	Os artigos submetidos e publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Comitê Editorial. A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Engenharia na Agricultura, ficando sua reimpressão total ou parcial, sujeita a autorização expressa da direção da REVENG. Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos autores. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.