Data/hora: 10/06/2024 09:23:16

Provedor de dados: 	109	
País: 	Colombia	
Título: 	Cálculo de la resistencia a la penetración en hojas de aloe vera (Barbadenses Miller)	
Autores: 	Torres Charry,Giovanni.	
Data: 	2013-12-01	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Aloe Vera; Caracterización mecánica; Penetrabilidad; Resistencia.	
Resumo: 	Para caracterizar la resistencia a la penetración de hojas de aloe vera, variedad Barbadenses Miller, se diseñó una máquina y se establecieron los protocolos de medición para desplazamiento y fuerza necesarios para medir la resistencia a la penetración en tres puntos diferentes de las hojas. Los resultados mostraron que no existe una relación lineal entre el desplazamiento del indentador en la hoja y la fuerza de penetración. Por otro lado, se encontró que no existen diferencias en los valores de la fuerza de penetración al evaluar ésta en distintos puntos para una misma hoja. Se hallaron diferencias en los valores obtenidos entre hojas diferentes, lo que permite suponer que existe influencia de las características dimensionales de las hojas en el valor de la fuerza de penetración. Los valores máximos obtenidos para la fuerza de penetración variaron entre 22 y 27 N, para una velocidad de avance de la herramienta de 2.6 mm/s.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122013000400002	
Editor: 	Universidad Nacional de Colombia	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Acta Agronómica  v.62 n.4 2013	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess