Data/hora: 04/06/2024 11:44:22

Provedor de dados: | 124
País: | Brazil
Título: | Efetividade de um coxim de cabina do trator agrícola na atenuação das vibrações
Autores: | Pinho,Marivan da Silva; Schlosser,José Fernando; Frantz,Ulisses Giacomini; Rodrigues,Fabricio Azevedo; Ferrer,Pablo Silva.
Data: | 2014-09-01
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Tratores agrícolas; Vibração; Ergonomia.
Resumo: | A vibração propagada através do trator interfere diretamente no operador, desta forma, para minimizar os problemas é desejável analisar os pontos críticos desta propagação. O operador do trator está exposto aos efeitos nocivos da vibração na sua saúde, além de diminuir sua capacidade de trabalho por efeito da fadiga, sendo oportunas maiores investigações dos parâmetros de frequência da vibração nos coxins. Este trabalho teve por objetivo analisar a transmissibilidade das vibrações no coxim elastomérico de um trator agrícola com cabine utilizando duas profundidades de escarificação (15 e 30 cm), duas velocidades de deslocamento (3,5 e 4,5 km h-1) e três configurações de lastros (metálico total, metálico parcial e líquido total) com relações de peso/potência de 49,5; 43 e 49 kg kW-1 respectivamente. O experimento foi realizado na Universidade Federal de Santa Maria com um delineamento de parcelas subdivididas. Utilizou-se um trator, com potência no motor de 62,5 kW (85 cv), tendo um escarificador da marca Jan acoplado, os dados foram registrados através de acelerômetros (Type 4513 B marca Bruel &amp;amp; Kjaer) instalados no piso da cabina, na plataforma e no coxim. Concluiu-se que a transmissibilidade de vibração na direção vertical através do coxim teve amplificação no intervalo de 0 a 15 Hz para a Lastro metálico total, de 0 a 19 Hz para a Lastro metálico parcial e de 71 a 76 Hz para a Lastro líquido total.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902014000300005
Editor: | Universidade Federal do Ceará
Relação: | 10.1590/S1806-66902014000300005
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Ciência Agronômica  v.45 n.3 2014
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess