Data/hora: 10/06/2024 00:40:10

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Bagaço de malte: Processo combinado de auto-hidrólise e hidrólise enzimática para pré-tratamento de bagaço de malte.	
Autores: 	GAMBETTA, R.	
Data: 	2021-07-23	
Ano: 	2021	
Palavras-chave: 	Malte; Bagaço; Hidrolise; Enzima; Glicose; Biomassa; Celulose.	
Resumo: 	Processo hidrotérmico combinado de auto-hidrólise seguido de hidrólise enzimática como pré-tratamento para liberação de glicose a partir de bagaço de malte. O pré-tratamento por auto-hidrólise remove a hemicelulose e modifica quimicamente a lignina, facilitando o acesso de enzimas à celulose, que será convertida em glicose.	
Tipo: 	Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	3912

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1133101	
Editor: 	Brasília, DF: Embrapa Agroenergy, 2021.	
Relação: 	Embrapa Agroenergia - Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)

(Embrapa Agroenergia. Vitrine Tecnológica. Biomassas).	
Formato: 	PDF: il. color.

2 p.