Data/hora: 13/06/2024 15:43:25

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Debulhadora de feijão-verde.
Autores: | NOGUEIRA, C. C. P.; FREIRE FILHO, F. R.
Data: | 2019-09-26
Ano: | 2019
Palavras-chave: | Feijão caupi; Debulhador; Feijão de Corda; Vigna Unguiculata; Maquina Agrícola.
Resumo: | Essa máquina também é capaz de debulhar o feijão seco, sendo chamado assim aquele que tem umidade do grão inferior a 15%. No caso de grão com umidade entre 16% e 50%, há uma tendência de amassamento dos grãos, não sendo aconselhável a utilização dessa debulhadora.
Tipo: | Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

32676

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1112514

Editor: | Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2019.
Relação: | Embrapa Meio-Norte - Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Formato: | 1 folder.