Data/hora: 09/06/2024 05:31:03

Provedor de dados: | Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
País: | Brazil
Título: | Esforços tratórios na aração com três chassis polivalentes.
Autores: | BARON, V.; ANJOS, J. B. dos.
Data: | 1996-07-01
Ano: | 1986
Palavras-chave: | Aração; Chassi polivalente; Animal traction; Animal power; Power machinery.; Solo; Implemento Agrícola; Mecanização Agrícola; Manejo; Tração Animal.; Soil; Equipment.
Resumo: | Verificou-se o esforco tratotorio na aracao com 3 chassis polivalentes em solo podzolico amarelo. Os resultados obtidos mostraram que o esfoco total aumentou a medida que foram utilizados chassis porta-implementos de maior peso. O esforco especifico medio entre os tratamentos foi 0,304 kg/cm2 trabalhando a 21,6 cm de largura de corte, a uma profundidade de 11,3 cm.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

6787

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131587

Editor: | Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1986.

Relação:

Embrapa Semiárido - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(EMBRAPA-CPATSA. Boletim de Pesquisa, 27)

Formato: | 33 p.