Data/hora: 12/06/2024 03:40:35

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Processo agroindustrial: produção de fertilizante organomineral a partir de finos de carvão de pirólise rápida.	
Autores: 	MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M. de; RODRIGUES, L. F.	
Data: 	2019-01-15	
Ano: 	2018	
Palavras-chave: 	Pirólise rápida; Fertilização; Npk; Biochar.	
Resumo: 	O presente documento apresenta o processo de obtenção de fertilizante organomineral do tipo NPK (7-15-5) usando cloreto de potássio (KCl), nitrato de amônio (NH4NO3), di-hidrogenofosfato de amônio (NH4H2PO4) e usando finos de carvão de eucalipto, obtido por pirólise rápida. O carvão apresenta teor médio de cinzas de 5%, tais cinzas são oriundas do ciclone de separação do carvão do bio-óleo, o qual usa areia. Como aglutinantes foram usados glicerina e amido.	
Tipo: 	Comunicado Técnico (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	56703

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1104233	
Editor: 	Colombo: Embrapa Florestas, 2018.	
Relação: 	Embrapa Florestas - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 428).	
Formato: 	5 p.