Data/hora: 10/06/2024 14:24:18

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Coletor solar para desinfestação de substratos para produção de mudas sadias.
Autores: | GHINI, R.
Data: | 2006-04-04
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Controle.; Coletor Solar; Doença de Planta; Substrato de Cultura.
Resumo: | Um equipamento, denominado coletor solar, foi desenvolvido para desinfestar substratos utilizados para produção de mudas em viveiros de plantas, com o uso da energia solar. O coletor tem a finalidade de controlar as doenças causadas por microrganismos habitantes do solo em substituição a produtos químicos que contaminam o ambiente e causam riscos aos agricultores. O equipamento consiste, basicamente, de uma caixa de madeira com tubos metálicos e uma cobertura de plástico transparente, que permite a entrada dos raios solares. O solo é colocado nos tubos pela abertura superior e, após o tratamento de um dia de radiação plena, é retirado pela inferior, através do efeito da gravidade, e pode ser imediatamente utilizado. O equipamento, quando comparado com outros sistemas tradicionais de desinfestação (autoclaves, fornos à lenha ou aplicação de brometo de metila) apresenta diversas vantagens: não consome energia elétrica ou lenha, é de fácil manutenção e construção, não apresenta riscos para o operador e tem baixo custo. Além disso, o uso do coletor permite a sobrevivência de microrganismos termotolerantes benéficos que impedem a reinfestação pelo patógeno, o que não ocorre nos tratamentos com brometo de metila e autoclaves que esterilizam o solo, criando um ?vácuo biológico?.
Tipo: | Circular Técnica (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

5844

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/14557

Editor: | Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2004.

Relação:

Embrapa Meio Ambiente - Circular Técnica (INFOTECA-E)

(Embrapa Meio Ambiente. Circular Técnica, 4).

Formato: | 5 p. il.